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Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG.

CNPJ nº 00.418.160/0001-55.

_________________________________________________________________________________

ANEXO II.
 MODELO DE PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2026.
PROCESSO nº 25.30.000018564-2/2026.

	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ Nº:

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME:

	
	E-MAIL:
	CPF: 
	TEL.:


SEGUIR ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
AMPLA PARTICIPAÇÃO:
	CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Veículo)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Veículo (E+I) x C

	01
	UN.
	06
	Caminhão truck caçamba basculante, com as seguintes características mínimas: tração 6x2, potência de 220CV, PBT de 23.000KG, lotação 3 pessoas (motorista e passageiros),  equipado com caçamba basculante com capacidade de 16 m³, com acionamento por 02 pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçados por costelas dobradas em perfil “U”, tampa traseira tipo porteira e basculantes com travamento automático e sistema de reboque homologado com esfera de engate 60mm fabricado em aço 1045, capacidade de carga de 4000kg para reboque de carreta (Transporte de Carreta com Mini Carregadeira ou Mini Retro).

Todo o conjunto deve ser entregue montado sobre chassi caminhão; todos os trabalhos devem estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo do veículo e implemento através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	CAMINHÃO TRUCK PIPA PARA IRRIGAÇÃO/BOMBEIRO – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Veículo)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Veículo (E+I) x C

	02
	UN.
	03
	Caminhão truck pipa com as seguintes características mínimas:   tração 6x2, potência de 220CV, PBT de 23.000KG, lotação 3 pessoas (motorista e passageiros), equipado com tanque com capacidade de 12.000 litros preparado para transporte de líquidos corrosivos (como chorume), acionamento por tomada de força e sistema de auto abastecimento. Irrigação: mangueira de borracha de 50 metros de comprimento e ⌀ de 1.1/2 polegadas para irrigação por pressão ou gravidade com bico regulável para jato e neblina. Pressão: Bomba centrífuga acoplada a uma caixa multiplicadora de torque acionada pela tomada de força, com vazão máxima de 75 m³/h e pressão máxima de trabalho de 60 mca; Aspersores: Saídas tipo "bico de pato" nas laterais e conjunto de irrigador superior traseiro; Kit lava ruas: conjunto de dois bicos frontais acoplados sob o pára-choque dianteiro do veículo; Irrigação: Barra traseira com Ø 3" com furos para irrigação por gravidade, com acionamento pneumático dentro da cabine.  Canhão para Combate a Incêndio: flangeado com diâmetro de 2 ½" com esguicho fog, instalado na parte superior do tanque pipa com movimentos através de cabo volante, com trava de posicionamento tendo como alcance 45m. Com movimentação de 360° na horizontal e de 15° a 85° na vertical. 

Todo o conjunto deve ser entregue montado sobre chassi caminhão; todos os trabalhos devem estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo do veículo e implemento através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	VEÍCULO UTILITÁRIO VAN – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Veículo)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Veículo (E+I) x C

	03
	UN.
	01
	Veículo Utilitário Van, com as seguintes características mínimas: motor diesel, lotação 17 pessoas (motorista e passageiros), potência mínima de 125CV, poltronas com assento e encosto alto, incluso engate 50mm homologado pelo INMETRO e compatível com as recomendações do fabricante do veículo., com Carreta para carga (reboque), metálica reforçada, com assoalho de madeira, tracionada por veículo, área de carga de 2,00 x 2,00 metros, rodas/pneus aro 14, com grades e tampa traseira com abertura, montada com dobradiças para carga e descarga, capacidade de carga de 700KG.      

                                   Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo do veículo e implemento através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	VEÍCULO PICAPE LEVE 4X2 – (SEM MÃO DE OBRA)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Veículo)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Veículo (E+I) x C

	04
	UN.
	02
	Veículo Picape 4x2, com as seguintes características mínimas: motor flex (álcool/gasolina), potência de 80 CV, 4 portas, lotação 4 pessoas (motorista e passageiros), capacidade de carga útil de 630 Kg, incluso engate 50mm homologado pelo INMETRO e compatível com as recomendações do fabricante do veículo, para transportar carreta reboque.
Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo do veículo através da Ficha Técnica.
	
	Sem mão de Obra
	Sem mão de Obra
	Sem mão de Obra
	Sem mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	TRATOR DE ESTEIRAS – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDA)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	05
	UN.
	04
	Trator de esteiras, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 170HP, peso operacional de 19.070 KG, ripper traseiro, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, provido de kit lixo para aterro sanitário, capacidade de lâmina mínima de 9,5 m³. 

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	06
	UN.
	03
	Pá carregadeira de rodas, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 125HP, peso operacional de 10.000 KG, caçamba padrão capacidade volumétrica de 1,9m³, com cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, limpador e lavador, espelhos retrovisores.

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	RETROESCAVADEIRA – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	07
	UN.
	02
	Retroescavadeira, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 85HP, tração 4x4, peso operacional de 7.000 KG, profundidade de escavação de 4,4 metros, caçamba frontal com capacidade volumétrica de 0,80 m³ com dentes, braço de escavação traseira e caçamba padrão com dentes, com cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, limpador e lavador, espelhos retrovisores.

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	TRATOR DE PNEUS – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	08
	UN.
	01
	Trator de pneus, com as seguintes características mínimas: motor diesel, tração 4x4, potência de 70HP, turbo alimentado, proteção para o operador atrás do banco, cabine com teto, retrovisores, faróis de trabalho e luzes direcionais inclusive para traseira, luz de freio e farol traseiro para trabalho noturno, preparado com sistema para instalação de implementos da Contratante (Triturador). 

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	ESCAVADERIA HIDRÁULICA DE ESTERIAS – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	09
	UN.
	02
	Escavadeira hidráulica, com as seguintes características mínimas: peso operacional 21.000 KG, potência liquida 145 HP, motor diesel, caçamba convencional, capacidade para 1,2 m³, lança de 5,6 m, braço de 2,4 m, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado.

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	MOTONIVELADORA – (COM MÃO DE OBRA / COM INSALUBRIDADE)

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Valor unitário mensal da locação. (Máquina)
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 1
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 2
	Valor unitário mensal da mão de obra 

Turno 3
	Valor total mensal da mão de obra (F+G+H)
	Valor total mensal Mão de obra + Máquina (E+I) x C

	10
	UN.
	01
	Motoniveladora, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência 125 HP, peso operacional de 15.000 KG, montada com ripper raseiro de 03 dentes e lâmina de 3,6 mt, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, transmissão de 6 marchas avante e 3 a ré.

Todo o conjunto deve ser entregue em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca e modelo da máquina o através da Ficha Técnica.
	
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	Com mão de Obra
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	TRATOR DE ESTEIRAS

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	11
	UN.
	1
	Trator de esteiras, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 170HP, peso operacional de 19.070 KG, ripper traseiro, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, provido de kit lixo para aterro sanitário, capacidade de lâmina mínima de 9,5 m³.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9540
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	12
	UN.
	1
	Escavadeira hidráulica, com as seguintes características mínimas: peso operacional 21.000 KG, potência liquida 145 HP, motor diesel, caçamba convencional, capacidade para 1,2 m³, lança de 5,6 m, braço de 2,4 m, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9576
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	MOTONIVELADORA

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	13
	UN.
	1
	Motoniveladora, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência 125 HP, peso operacional de 15.000 KG, montada com ripper raseiro de 03 dentes e lâmina de 3,6 mt, cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, transmissão de 6 marchas avante e 3 a ré.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9524
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	14
	UN.
	2
	Rolo compactador Pé de Carneiro, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 105 hp, peso operacional de 11.000 kg, transmissão hidrostática, tambor na versão “patas” vibração com sistema hidráulico independente direto no eixo, com cabine fechada e ar condicionado.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes

.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9685
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	TRITURADOR DE TRONCOS REBOCÁVEL 

	CAMPO

A
	CAMPO

B
	CAMPO

C
	CAMPO

D
	CAMPO

E
	CAMPO

F


	CAMPO

G
	CAMPO

H
	CAMPO

I
	CAMPO

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	15
	UN.
	1
	Triturador de Troncos, com as seguintes características mínimas: Destinado ao processamento de galhos, troncos, arbustos, folhas e madeiras. Capacidade de corte  de 500 mm (20”) e produção de 20 m³/h. motorização a diesel, potência mínima de 170  HP. Sistema de corte tipo tambor rotor, com facas dupla face e contra faca regulável. Montado sobre chassi rebocável com engate tipo olhal 50 mm. Fabricado em conformidade com NR-12.
Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9699
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	RETROESCAVADEIRA

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	16
	UN.
	2
	Retroescavadeira, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 85HP, tração 4x4, peso operacional de 7.000 KG, profundidade de escavação de 4,4 metros, caçamba frontal com capacidade volumétrica de 0,80 m³ com dentes, braço de escavação traseira e caçamba padrão com dentes, com cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, limpador e lavador, espelhos retrovisores.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9526
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS 

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	17
	UN.
	2
	Pá carregadeira de rodas, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 125HP, peso operacional de 10.000 KG, caçamba padrão capacidade volumétrica de 1,9m³, com cabine ROPS/FOPS fechada e ar condicionado, limpador e lavador, espelhos retrovisores.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9117
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


	ROLO COMPACTADOR LISO

	CAMPO

A
	CAMPO 

B
	CAMPO

C
	CAMPO 

D
	CAMPO 

E
	CAMPO

 F
	CAMPO 

G
	CAMPO 

H
	CAMPO 

I
	CAMPO 

J

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Especificação
	Referência
	Qtde Hora Produtiva Estimada Mensal 
	Qtde Hora Improdutiva Estimada Mensal 
	Valor Hora Produtiva com BDI
	Valor Hora Improdutiva com BDI
	Valor Total Máximo Mensal  

((H*F)+(I*G))*C

	18
	UN.
	1
	Rolo Compactador Liso, com as seguintes características mínimas: motor diesel, potência de 110 hp, peso operacional de 11.000 kg, tanden duplo vibratório, com cabine fechada e ar condicionado.

Ou similar.

Todo o conjunto deve estar em conformidade as leis e normas vigentes.

Deverá ser indicado marca, modelo e ano da máquina. Apresentar Ficha técnica.
	SICRO E9681
	160
	40
	
	
	

	CAMPO K – Valor total do lote (CAMPO J * 60 (sessenta) meses)
	


Valor total da Proposta: R$ .... (valor por extenso).
a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
c) Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal
	


_________________________________________
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