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ANEXO II.
 MODELO DE PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2026.
PROCESSO nº 26.30.000009908-3/2026.


	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ Nº:

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME:

	
	E-MAIL:
	CPF: 
	TEL.:


AMPLA PARTICIPAÇÃO:
	Aspirador de Resíduos Rebocável

	Item
	Und
	Qtde
	Descrição
	Marca
	Vlr UND
	Vlr Total

	01
	UND
	03
	Aspirador de resíduos rebocável, com as seguintes características mínimas: motorização própria a combustão, com potência mínima de 35 HP; tanque de combustível com autonomia compatível com a jornada de trabalho; com estrutura montada sobre carreta rodoviária de eixo simples, dotada de sistema de rodagem próprio, pneus compatíveis com uso urbano e chassi em aço com tratamento anticorrosivo e resistência mecânica adequada; sistema de engate ajustável compatível com veículos da frota, com acoplamento tipo esfera de 60 mm; sistema de partida elétrica; sistema de sucção de alta eficiência, apto à coleta de folhagens, gramíneas e resíduos leves; conjunto de exaustão com rotor de alto desempenho, resistente à abrasão e impacto; mangueira de sucção com diâmetro de 400mm e comprimento 5 metros adequados à operação; dispositivo de apoio à operação, como braço articulado ou equivalente; sistema de descarga de resíduos com altura compatível para descarga em caminhão basculante e com esvaziamento eficiente e seguro; sistema de sinalização completo, sinalização tipo giroflex e porta cones com 5 cones.
O equipamento deverá ser fornecido completo, montado, em perfeito funcionamento e em conformidade com as leis, normas técnicas, segurança, regulamentações vigentes aplicáveis e normas de tráfego e trânsito pertinentes.
Deverá ser indicado marca e modelo do Equipamento através da Ficha Técnica.
	-
	R$
	R$






	Capinadeira Mecânica Acoplável a Trator

	Item
	Und
	Qtde
	Descrição
	Marca
	Vlr UND
	Vlr Total

	02
	UND
	03
	Capinadeira mecânica acoplável a trator com as seguintes características mínimas: destinada à execução de capina mecanizada em meios-fios, compatível com tratores agrícolas 80 HP; sistema de acoplamento por engate de três pontos; acionamento por tomada de força (TDP); estrutura em aço de alta resistência, adequada para operação contínua; sistema de remoção de vegetação com desempenho compatível com limpeza de meios-fios em vias pavimentadas com escovas de cerdas de aço especial; componentes com resistência ao desgaste; proteção contra projeção de partículas durante a operação; sistema com regulagens lateral do braço e regulagem de altura que permitam adaptação às condições de campo.
O equipamento deverá ser fornecido completo, montado, em perfeito funcionamento e em conformidade com as leis, normas técnicas, segurança, regulamentações vigentes aplicáveis.
Deverá ser indicado marca e modelo do Equipamento através da Ficha Técnica.
	-
	R$
	R$



COTA RESERVADA:
	Aspirador de Resíduos Rebocável

	Item
	Und
	Qtde
	Descrição
	Marca
	Vlr UND
	Vlr Total

	03
	UND
	01
	Aspirador de resíduos rebocável, com as seguintes características mínimas: motorização própria a combustão, com potência mínima de 35 HP; tanque de combustível com autonomia compatível com a jornada de trabalho; com estrutura montada sobre carreta rodoviária de eixo simples, dotada de sistema de rodagem próprio, pneus compatíveis com uso urbano e chassi em aço com tratamento anticorrosivo e resistência mecânica adequada; sistema de engate ajustável compatível com veículos da frota, com acoplamento tipo esfera de 60 mm; sistema de partida elétrica; sistema de sucção de alta eficiência, apto à coleta de folhagens, gramíneas e resíduos leves; conjunto de exaustão com rotor de alto desempenho, resistente à abrasão e impacto; mangueira de sucção com diâmetro de 400mm e comprimento 5 metros adequados à operação; dispositivo de apoio à operação, como braço articulado ou equivalente; sistema de descarga de resíduos com altura compatível para descarga em caminhão basculante e com esvaziamento eficiente e seguro; sistema de sinalização completo, sinalização tipo giroflex e porta cones com 5 cones.
O equipamento deverá ser fornecido completo, montado, em perfeito funcionamento e em conformidade com as leis, normas técnicas, segurança, regulamentações vigentes aplicáveis e normas de tráfego e trânsito pertinentes.
Deverá ser indicado marca e modelo do Equipamento através da Ficha Técnica.
	-
	R$
	R$



	Capinadeira Mecânica Acoplável a Trator

	Item
	Und
	Qtde
	Descrição
	Marca
	Vlr UND
	Vlr Total

	04
	UND
	01
	Capinadeira mecânica acoplável a trator com as seguintes características mínimas: destinada à execução de capina mecanizada em meios-fios, compatível com tratores agrícolas 80 HP; sistema de acoplamento por engate de três pontos; acionamento por tomada de força (TDP); estrutura em aço de alta resistência, adequada para operação contínua; sistema de remoção de vegetação com desempenho compatível com limpeza de meios-fios em vias pavimentadas com escovas de cerdas de aço especial; componentes com resistência ao desgaste; proteção contra projeção de partículas durante a operação; sistema com regulagens lateral do braço e regulagem de altura que permitam adaptação às condições de campo.
O equipamento deverá ser fornecido completo, montado, em perfeito funcionamento e em conformidade com as leis, normas técnicas, segurança, regulamentações vigentes aplicáveis.
Deverá ser indicado marca e modelo do Equipamento através da Ficha Técnica.
	-
	R$
	R$


Valor total da Proposta: R$ .... (valor por extenso).
a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
c) Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.
___, ____ de ______ de _____.


Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal

COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia.
· Av. Nazareno Roriz, 1.122 – Vila Aurora, Goiânia – GO.
· @comurggoiania	[image: ] www.comurg.com.br
· E-mail: gerliconcomurg@gmail.com
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