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	INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DO EXÉRCITO

FÁBRICA DE ITAJUBÁ
	DATA:

05/11/2024

	ENDEREÇO:

Avenida Coronel Aventino Ribeiro, Nº: 1099 – Imbel
Itajubá/MG 

CEP: 37.501-345 

CNPJ: 00.444.232/0007-24
I.E: 324.219.741.0138
	IMBEL-FI / COMPRAS

TEL: 35 3629-9422

E-mail: milene.fi@imbel.gov.br


	DE: SALC – SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
	PARA: FORNECEDORES 

	Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024DL000190
1. Esta Solicitação de preços será regida pela Lei nº. 13.303 de 30/06/2016. 
2. Solicitamos a V.Sa. Informar o preço do produto abaixo relacionado.
3. Pedimos informar suas melhores condições comerciais especificando: preço, prazo de entrega, condições de pagamento, impostos inclusos, e frete CIF.
4. Enviar sua proposta, via e-mail, aos cuidados de Milene , em papel timbrado de sua empresa, datada, assinada pelo responsável pelo orçamento, contendo o CNPJ da empresa.
5. Conforme Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL, o(s) fornecedor(es) ganhador(es) do(s) item(ns) terão que enviar, obrigatoriamente a proposta original, após o recebimento da Nota de Empenho.
6. Condições Gerais:
	IMPOSTOS 
	INCLUSOS

	FORMA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMPENHO
	PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS DO ACEITE DA NOTA FISCAL, ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO. 

	VALIDADE DA PROPOSTA
	60 DIAS

	FRETE
	CIF/ITAJUBÁ/MG

	HORÁRIO DE ENTREGA
	De Segunda-feira à Sexta-feira:

Das 07h às 11h e das 13h às 15h



	INFORMAR PREÇO UNITÁRIO
	O MENOR


5. OBJETO 
	Item
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	Quant.
	Valor unit.
	Valor Total

	1. 
	ÓCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR, MODELO OTG (OVER THE GLASS) QUE PERMITE O USO DE ÓCULOS DE GRAU. HASTES AJUSTÁVEIS E ACOLCHOADAS NAS EXTREMIDADES. O DESIGN LEVE E DE SOBREPOSIÇÃO DA LENTE ÚNICA SE ADAPTA A MAIORIA DOS ÓCULOS DE GRAU. HASTES AJUSTÁVEIS COM AMORTECEDORES. ATENDE AS NORMAS ANSI Z87+ (ALTO IMPACTO) E CSA Z94.3. FABRICADO NOS EUA. COMPATÍVEL COM A NORMA ANSI Z87+ (ALTO IMPACTO) E COM AS NORMAS CSA Z94.3, ANSI.Z.87.1/1989, CARACTERÍSTICAS GERAIS: LARGURA MÉDIA DA LENTE: 158 MM (6,2 NOMINAL)"; MATERIAL DA LENTE: POLICARBONATO; REVESTIMENTO DA LENTE: ULTRA-DURA; ESPESSURA DA LENTE: NO MÍNIMO, 2,0 MM (0,08 POL); TONALIDADES DE LENTE: INCOLOR; COMPATÍVEL COM ÓCULOS DE GRAU: SIM. O DESIGN DE SOBREPOSIÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS ÓCULOS DE GRAU; MATERIAL DA HASTE: NYLON; COMPRIMENTO DA HASTE: 110 MM (4,5)"; CURVA DA HASTE: 100 MM (4,0)"; ESTILO DA HASTE: COM AMORTECIMENTO; PESO DOS ÓCULOS: APROXIMADAMENTE 44 GRAMAS (1,5 OZ.); COR DE HASTES: PRETA/PRETA; ARMAÇÃO DIELÉTRICA, COM CA, QUANTITATIVO SERÃO INFORMADOS APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, SE ELETRÔNICO, EXTENSÃO .PDF. O MATERIAL DEVERÁ TER COMO MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CARBOGRAFITE.


	UN.
	100
	
	

	2. 
	MÁSCARA AUTOESCURECIMENTO DE SOLDA, COM FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO (SUPORTE DE CABEÇA) COM UM CASSETE DE PROTEÇÃO (VISOR) COM CRISTAL LÍQUIDO, E DUAS LENTES DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE EM POLICARBONATO SUBSTITUÍVEL. O FILTRO DE LUZ QUANDO ATIVADO É AJUSTADO AUTOMATICAMENTE PARA A PROTEÇÃO NAS TONALIDADES ENTRE 9 E 13, PODENDO ESTE AJUSTE OCORRER TAMBÉM MANUALMENTE, POSSUI CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO SOLAR DE GRANDE CAPACIDADE, SELEÇÃO DE SENSIBILIDADE NA PARTE INTERNA COM CA, QUANTITATIVO SERÃO INFORMADOS APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, SE ELETRÔNICO, EXTENSÃO .PDF. O MATERIAL DEVERÁ TER COMO MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CARBOGRAFITE (REF. MÁSCARA DE AUTOESCURECIMENTO CARRERA II - ADF600 S).
	UN.
	20
	
	


Obs.: Enviar a proposta assinada, com todos os impostos inclusos, cotar conforme solicitação de cotação.
