PREGÃO ELETRÔNICO 150/2026
OBJETO: Fornecimento parcelado de computadores para escritório, novos e de primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses.
EMPRESA: _____________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
TELEFONE: _____________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________

À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO
R$
	PREÇO TOTAL
R$

	ÚNICO
	MICROCOMPUTADOR DESKTOP
(com acessórios)
	
	
	U
	5.496
	
	

	PREÇO TOTAL POR EXTENSO:


O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto e prestação dos serviços referentes à garantia de funcionamento, na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações técnicas, condições de entrega, garantia de funcionamento e demais condições de execução do objeto descritas no Edital e em seus Anexos, aos quais aderimos formalmente.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME O DISPOSTO NO EDITAL.
Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução contratual – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).
Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.
Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.
Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.
TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA
	Especificação
	Página da proposta, do documento, catálogo ou anexo que comprova a especificação

	1.1. Placa principal e firmware

	1.1.1. Possibilidade de restringir o acesso às configurações e à inicialização por meio de senha.
	

	1.1.2. Armazenamento de código de identificação do equipamento (número de registro patrimonial, por exemplo) em memória não-volátil, com extensão mínima de seis dígitos, recuperável por SNMP.
	

	1.1.3. Deverá estar aderente às especificações Dash 1.2 e WS-MAN, definidas pelo DMTF (Distributed Management Task Force) ou iAMT 19.
	

	1.1.4. Firmware em português ou inglês, em conformidade com a especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.6 (http://uefi.org/).
	

	1.1.5. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada por meio de http://uefi.org/members, na categoria "contributors" ou "promoters", ou por documento técnico oficial equivalente que comprove a aderência ao referido padrão.
	

	1.1.6. Seis portas USB, sendo que no mínimo 4 devem ser 3.2 ou superior. Destas, ao menos duas devem estar localizadas na parte frontal do gabinete do equipamento e uma deve ser USB-C na versão 3.2 (10 Gb/s).
	

	1.1.7. O equipamento disporá de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: (a) Permitir o teste do equipamento (teste de stress), com independência do sistema operacional instalado; (b) O software de diagnóstico deve ser capaz de ser inicializado a partir da UEFI ou do firmware do equipamento por meio de acionamento de tecla; (c) Deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica, o fabricante, o modelo, número de série e realizar testes dos componentes: processador, placa de vídeo, memória viva, disco rígido e portas de comunicação; (d) Deverá testar o equipamento e emitir relatório que mostre o andamento do teste dos seguintes componentes: processador, memória viva, memória de armazenamento e placa de vídeo.
	

	1.1.8. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do microcomputador por meio de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado, independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional. Deverá funcionar perfeitamente em ambiente com 802.1X e MS-CHAP v2. A tecnologia de gerenciamento remoto deve solicitar ao usuário código de acesso ou senha e sinalizar enquanto o equipamento estiver sendo acessado. Deve possuir log de auditoria para cada acesso remoto. O log de acesso deve ficar gravado no subsistema de acesso remoto e nem mesmo o admin da plataforma poderá apaga-lo.
	

	1.1.9. Deverá possuir mecanismo de equipamento e/ou software que executem autorreparo do firmware quando corrompidos ou adulterados por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar armazenada em área segura.
	

	1.1.10. O firmware deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193 baseado em padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do firmware antes de passar o controle de execução da mesma.
	

	1.1.11. Possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 Rev.1 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa do firmware, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento.
	

	1.2. Interface de rede local

	1.2.1. Padrão 10Base-T, 100Base-Tx e 1000Base-T, com detecção automática de velocidade.
	

	1.2.2. Conector 8P8C (RJ-45) fêmea.
	

	1.2.3. Implementação dos padrões IEEE 802.3 e 802.3x.
	

	1.2.4. Ativação remota do computador pela rede ("Wake on Lan"), suportada completamente por ele, incluindo todos os recursos necessários.
	

	1.2.5. Suporte a PXE ("Pre-Boot Execution Environment").
	

	1.3. Processador

	1.3.1. Que possibilite que a máquina ofertada atinja índice do software BAPCo Sysmark 30 igual ou superior a 1.640.
	

	1.3.2. Suporte à memória viva DDR5.
	

	1.3.3. Com, no mínimo, seis núcleos e quatorze threads, compatível com arquitetura x86-64 com 64 bits.
	

	1.3.4. Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante do processador e disponível no Brasil.
	

	1.3.5. Deverá permitir uso remoto mesmo que sem monitor, teclado ou dispositivo apontador conectados.
	

	1.4. Memória

	1.4.1. Memória viva DDR5 SDRAM ou superior, homologada pelo fabricante.
	

	1.4.2. Capacidade mínima total de 32 Gio (trinta e dois gibioctetos).
	

	1.4.3. No caso de configuração com dois módulos de memória ('pentes'), deverá ser configuração de canal duplo (dual channel).
	

	1.5. Unidade de armazenamento de massa

	1.5.1. Constituído de memória não volátil do tipo SSD.
	

	1.5.2. Com capacidade mínima de 512 GB (quinhentos e doze gigabytes).
	

	1.5.3. Tempo médio entre falhas de ao menos 1.500.000 horas.
	

	1.5.4. Leitura e escrita dinâmica sequencial com as seguintes velocidades mínimas: 3.500 MB/s de leitura e 2.500 MB/s de escrita.
	

	1.6. Controladora de vídeo

	1.6.1. Acionadores de dispositivo GNU/Linux, MS Windows 11/64 bits.
	

	1.6.2. Duas saídas de vídeo digitais ativas simultaneamente.
	

	1.6.3. Alcançar a resolução máxima de, no mínimo, 4.096 x 2.160 a 30Hz.
	

	1.6.4. Uma porta HDMI 2.1 e uma porta DisplayPort 1.4.
	

	1.7. Controlador de áudio

	1.7.1. Conector frontal universal de som (entrada de microfone e saída de fone de ouvido).
	

	1.7.2. Conector de saída de som (fone de ouvido ou caixa de som).
	

	1.7.3. Ao menos um alto-falante integrado ao gabinete, conectado diretamente à controladora de som da própria estação de trabalho.
	

	1.8. Fonte de alimentação

	1.8.1. Potência máxima de, no mínimo, 65 Watts.
	

	1.8.2. Eficiência energética de, no mínimo, 87%. A comprovação se dará por laudo técnico ou certificado emitido pelo IPT, Inmetro ou outro laboratório/órgão credenciado e reconhecido; ou por cadastro no sítio http://80plus.com/ na categoria correspondente à eficiência energética exigida.
	

	1.8.3. Operação na tensão 220 volts ou bivolt automático.
	

	1.8.4. Acompanhada de cabo de alimentação elétrica original de fábrica, com plugue no novo padrão brasileiro (NBR 14136:2002).
	

	1.9. Teclado

	1.9.1. Teclado de 107 teclas, ABNT NBR 10346:1991 variante 2, NBR 10347.
	

	1.9.2. Conector USB, vedado o uso de adaptadores.
	

	1.9.3. Compatível com os microcomputadores a serem fornecidos, inclusive quanto à cor predominante.
	

	1.10. Mouse

	1.10.1. Dispositivo apontador óptico, ambidestro.
	

	1.10.2. Resolução mínima de 1200 pt/pol.
	

	1.10.3. Dois a quatro botões e um acionador de rolagem (scroll).
	

	1.10.4. Conector USB, vedado o uso de adaptadores.
	

	1.10.5. Compatível com os microcomputadores a serem fornecidos, inclusive quanto à cor predominante.
	

	1.11. Monitor de vídeo

	1.11.1. Monitor de vídeo policromático LED, cuja diagonal da área útil (excluindo as molduras) seja de, no mínimo, 604 mm (23,8").
	

	1.11.2. Taxa de contraste típica de, no mínimo, 1000:1.
	

	1.11.3. Luminosidade típica de, no mínimo, 250 cd/m².
	

	1.11.4. Ângulos de visão mínimos de 178° na horizontal e na vertical.
	

	1.11.5. Resolução predefinida máxima, não entrelaçada, de, no mínimo, 2.073.600 (dois milhões, setenta e três mil e seiscentos) pixels.
	

	1.11.6. Tempo de resposta de até 8ms.
	

	1.11.7. Inclinação regulável.
	

	1.11.8. Altura regulável.
	

	1.11.9. Ajuste de rotação, permitindo que o monitor possa ser utilizado na posição vertical ou horizontal (retrato ou paisagem).
	

	1.11.10. Duas portas USB laterais de fácil acesso. Caso as portas USB fiquem na parte traseira, a base do monitor deve possuir o recurso de giro horizontal sobre a própria base (Swivel) de 45 graus para cada lado.
	

	1.11.11. O computador acoplado no monitor ou no suporte do monitor não poderá prejudicar os ajustes de inclinação, altura ou rotação do monitor.
	

	1.12. Gabinete

	1.12.1. Deverão estar devidamente instalados e em pleno funcionamento todos os componentes listados, inclusive o cadeado ou sistema eletrônico de travamento, se for o caso.
	

	1.12.2. Todos os componentes externos, integrantes dos microcomputadores ofertados (gabinete, mouse, teclado e monitor), deverão ter a mesma cor predominante, preferencialmente preta ou cinza escuro, visando a padronização corporativa.
	

	1.12.3. O gabinete do computador deverá ter no máximo 1,2 litros de dimensão.
	

	1.12.4. Acabamento interno com superfícies não cortantes.
	

	1.12.5. O gabinete deverá possuir, obrigatoriamente, mecanismo de abertura que facilite sua manutenção, podendo ser aberto e fechado sem uso de ferramentas, com exceção dos dispositivos de armazenamento em padrão M.2.
	

	1.12.6. Gabinete com projeto do próprio fabricante do equipamento, com sistema de ventilação silencioso e otimizado para baixo ruído, atendendo as normas ISO 7779 ou NBR 10152:2017, ou equivalente, comprovado por documentação oficial do fabricante ou por relatório de avaliação de conformidade emitido por laboratório acreditado.
	

	1.12.7. A entrada e a saída de ar devem estar completamente desobstruídas para permitir a perfeita circulação de ar quando o computador estiver acoplado atrás do monitor ou no suporte do monitor.
	

	1.12.8. Permitir instalação ou remoção do dispositivo de armazenamento de dados sem uso de ferramentas. Será aceitável uso de ferramenta apenas para instalação de SSD com conexão M.2.
	

	1.12.9. Dispositivo de segurança contra a abertura não autorizada do gabinete composto de chave com segredo (cadeado ou similar), cujo fornecimento e instalação, caso necessário, será obrigatório.
	

	1.12.10. As chaves dos gabinetes terão todas o mesmo segredo.
	

	1.12.11. A quantidade de chaves deve ser de, no mínimo, 4% da quantidade de microcomputadores fornecidos, não podendo ser inferior a duas.
	

	1.12.12. Não serão admitidas quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar os sistemas de abertura/fechamento rápido e de segurança.
	

	1.12.13. Admite-se também o uso de travas eletrônicas através de solenoides ativadas pela BIOS ou remotamente.
	

	1.12.14. O computador deverá ser entregue acoplado atrás do monitor ou no suporte do monitor.
	

	1.12.15. O número de série do computador deverá ficar visível, mesmo que este esteja acoplado ao monitor ou ao suporte do monitor.
	

	1.13. Licenças, sustentabilidade e outros requisitos

	1.13.1. Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para cada microcomputador: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Professional (64bits), com licença digital (digital entitlement) vinculada ao equipamento.
	

	1.13.2. As licenças deverão ser disponibilizadas no site do fabricante.
	

	1.13.3. Será de responsabilidade da Contratada a entrega de todos os acionadores de dispositivos de hardware instalados e todo o software cuja licença está incluída no pacote do equipamento para os sistemas operacionais Windows 11 Professional, aceitando-se a indicação de endereço para cópia eletrônica em linha da Internet de fabricante ou distribuidor autorizado, incluídas quaisquer credenciais necessárias à cópia; não será necessária a entrega dos acionadores de dispositivos que já estejam incluídos no pacote dos referidos sistemas operacionais.
	

	1.13.4. Deverá ser anexado na proposta certificação Energy Star do equipamento ofertado. Esta certificação deverá ser comprovada através de acesso a página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou a família do equipamento. Poderão ser fornecidos atestados, relatórios ou certidões que comprovem que o equipamento ofertado é aderente ao padrão Energy Star, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO.
	

	1.13.5. Comprovação de baixo nível de ruído conforme NBR 10152:2017 ou ISO 7779 ou similar. O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO.
	

	1.13.6. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa ou empresarial, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.
	

	1.13.7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.
	

	1.13.8. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows.
	

	1.13.9. Compatibilidade com o padrão DMI 3.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado por meio de documentação expedida pelo fabricante do equipamento.
	

	1.13.10. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos.
	

	1.13.11. O fabricante de computador deverá comprovar a adoção da logística reversa de eletrônicos prevista na Lei 12.305, de 2010. Formas de comprovação: (a) fazer parte da Green Eletron (https://www.greeneletron.org.br/); ou (b) demonstrar o ciclo de logística reversa informando: contato das entidades/empresas envolvidas no ciclo; contratos, recibos ou certificados dos serviços de recebimento dos materiais que serão reciclados; e documentação da empresa de reciclagem que demonstre o retorno da matéria prima ao mercado.
	


Em caso de divergência entre esta Tabela de Conformidade Técnica e o Caderno de Especificações Técnicas – Anexo 1-A, prevalecerão as exigências constantes do Anexo 1-A.

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL, É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.1.2 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE OS ITENS 4.2, 4.5 E 4.6 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

	DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

	Nome do signatário
	

	Cargo
	

	Qualificação
(naturalidade e domicílio)
	

	OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa.
A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato.



Brasília,     de                     de 2026.
________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
________________________________
Nome do representante legal da empresa

