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ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA–
Descritivo dos objetos


	CADEIRAS E POLTRONAS

	
ITEM
	


DESCRIÇÃO
	
QUANT.
	
UND
	
VALOR
UNITÁRIO ESTIMADO R$
	
VALOR
TOTAL ESTIMADO
R$

	01
	CADEIRA PRESIDENTE. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, deve possuir porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento deve ser  fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) com densidade controlada de 50 kg/m³.  Suas dimensões aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto: Lâmina com catraca para regulagem de altura, fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Catraca fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro com função de acionar a regulagem, bastando puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada e para baixá-lo, puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e liberar o encosto até a posição mais baixa, sem necessidade de manípolos ou alavancas (para levantar e baixar o encosto). O encosto deve possuir estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Dimensões aproximadamente 470 mm (largura) x 620 mm (altura), com cantos arredondados. O encosto deve ter uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto, fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica de densidade controlada de 46 Kg/m³. O conjunto assento/encosto deve ser revestido com tecido ou couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional, na cor a ser definido pelo órgão. Rodízios. Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio deve ser confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico de poliamida). Base em forma de pentágono, diâmetro de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio. As extremidades conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Deve possuir um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás devem ser fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG. O conjunto da base deve recebes uma proteção contra corrosão. Coluna a Gás Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base.  Mecanismo
[bookmark: _Hlk206609548]Relax deve conter com uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinamento deve seer ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. Apoia Braços com regulagem vertical através de gatilho localizado na parte frontal, com  8 posições de ajuste e curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço deve ser constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Anexar junto aos demais documentos de habilitação: Certificado de conformidade de produto conforme a ABNT NBR 13962/06, ou norma atualizada, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO;  Certificado de Conformidade emitido por OCP, referente ao processo de pintura garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3. Certificado de regularidade com o IBAMA em nome do fabricante do mobiliário. Catálogo com imagens coloridas e nítidas, contendo a marca e cod/referência do produto cotado que necessariamente deverá ser o mesmo do certificado e indicado na proposta. Os laudos e certificados deverão ser em nome do fabricante do produto cotado. Cor preto. Garantia 05 anos.
	93
	UND
	1.177,90
	109.544,70

	
02
	CADEIRA FIXA BASE “S”.  Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼”, espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica, densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³. Dimensões aproximadas de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir carenagem plástica injetada em polipropileno  encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso deve ser de 460 mm. O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Dimensões aproximadas  455 mm de largura, 410 mm de altura, com cantos arredondados.  A espuma deve possuir uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que deve ser encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.     A lâmina que liga o encosto ao assento deve ser fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. A base em forma de “S” deve ser fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG.  A estrutura deve conter quatro (04) deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura deve ser fixada ao assento por parafusos.  O conjunto assento/encosto deve ser revestido tecido ou couro ecológico na padão do órgão. Garantia: 05 anos. Anexar junto aos demais documentos de habilitação: Cadeiras: Certificado de conformidade de produto conforme a ABNT NBR 13962/06, ou norma atualizada, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO;  Certificado de Conformidade emitido por OCP, referente ao processo de pintura garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3. Certificado de regularidade com o IBAMA em nome do fabricante do mobiliário. Catálogo com imagens coloridas e nítidas, contendo a marca e cod/referência do produto cotado que necessariamente deverá ser o mesmo do certificado e indicado na proposta. Os laudos e certificados deverão ser em nome do fabricante do produto cotado Cor preto. Garantia 05 anos.
	
30
	
UND
	
851,61
	
25.548,30

	TOTAL estimado
	R$ 135.093,00
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