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TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO 
Aquisição de Equipamentos para Reforma  Setor Aeródromo. 

	E-fisco
	Descrição
	UF
	Quantidade

	1967975
	PAINEL PARA DIVISORIA - DE MADEIRA LAMINADO MELAMINICO, COM MIOLO DO TIPO COLMEIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COM DIMENSOES DE (1,20 X 2,10)M, COM ESPESSURA DE 35MM
	Un
	25

	3171566
	PERFIL U - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 1/8POL,ABAS 2,4 X 1,7POL,ACABAMENTO LISO, COR PRETA,COM COMPRIMENTO DE 3,00M
	UN
	08

	3171400
	PERFIL H - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 2MM,ALTURA 35MM, ABAS 20MM, CANAL 35MM,ANODIZADO FOSCO,COR PRETA,COM COMPRIMENTO 3,00M
	UN
	09

	1547615
	PORTAS DE MADEIRA - EM MADEIRA COMPENSADA, COM ALTURA DE 2.10M, LARGURA DE 80CM, PARA DIVISORIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COMPLETA
	UN
	04

	5843685
	BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 0,80M
	un
	08

	5843693
	BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 2,11M
	un
	08

	4213408
	FECHADURA - DE ACO,MODELO TUBULAR, COM TRAVA, NA COR PRETA FOSCA,PARA USO EM DIVISORIA COM ESPESSURA DE 90MM
	un
	04

	4874676
	DOBRADICA - EM ACO NAVAL, PARA UTILIZACAO EM PORTAS DE DIVISORIA, MODELO PERFIL/PERFIL,MEDINDO 76,00X68,00MM, REFERENCIA 1482,COM ANEL, PINO E PARAFUSOS, COM TRES FUROS POR ABA PCT COM 3 UNIDADES
	un
	08
















ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1-  PAINEL PARA DIVISORIA - DE MADEIRA LAMINADO MELAMINICO, COM MIOLO DO TIPO COLMEIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COM DIMENSOES DE (1,20 X 2,10)M, COM ESPESSURA DE 35MM
2- PERFIL U - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 1/8POL,ABAS 2,4 X 1,7POL,ACABAMENTO LISO, COR PRETA,COM COMPRIMENTO DE 3,00M
3-   FECHADURA - DE ACO- ,MODELO TUBULAR, COM TRAVA, NA COR PRETA FOSCA,PARA USO EM DIVISORIA COM ESPESSURA DE 90MM
4-  DOBRADICA - EM ACO NAVAL, PARA UTILIZACAO EM PORTAS DE DIVISORIA, MODELO PERFIL/PERFIL,MEDINDO 76,00X68,00MM, REFERENCIA 1482,COM ANEL, PINO E PARAFUSOS, COM TRES FUROS POR ABA PCT COM 3 UNIDADES
5-   PERFIL H - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 2MM,ALTURA 35MM, ABAS 20MM, CANAL 35MM,ANODIZADO FOSCO,COR PRETA,COM COMPRIMENTO 3,00M
6- PORTAS DE MADEIRA - EM MADEIRA COMPENSADA, COM ALTURA DE 2.10M, LARGURA DE 80CM, PARA DIVISORIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COMPLETA
7- BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 0,80M
8- BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 2,11M





JUSTIFICATIVA

A compra dos materiais se faz necessário para reforma, otimização e melhoria do  Setor Aeródromo da SEDE SEMOBI.



















ESTIMATIVA DE PREÇO 

	E-fisco
	Descrição
	UF
	Quantidade
	Valor Total

	1967975
	PAINEL PARA DIVISORIA - DE MADEIRA LAMINADO MELAMINICO, COM MIOLO DO TIPO COLMEIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COM DIMENSOES DE (1,20 X 2,10)M, COM ESPESSURA DE 35MM
	Un
	25
	R$ 4.051,00

	3171566
	PERFIL U - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 1/8POL,ABAS 2,4 X 1,7POL,ACABAMENTO LISO, COR PRETA,COM COMPRIMENTO DE 3,00M
	UN
	08
	R$ 126,61

	3171400
	PERFIL H - DE ACO NAVAL,COM ESPESSURA DE 2MM,ALTURA 35MM, ABAS 20MM, CANAL 35MM,ANODIZADO FOSCO,COR PRETA,COM COMPRIMENTO 3,00M
	UN
	09
	R$ 212,01

	1547615
	PORTAS DE MADEIRA - EM MADEIRA COMPENSADA, COM ALTURA DE 2.10M, LARGURA DE 80CM, PARA DIVISORIA, NA COR AREIA JUNDIAI, COMPLETA
	un
	04
	R$ 715,41

	5843685
	BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 0,80M
	un
	08
	R$ 52,08

	5843693
	BATENTE PARA PORTA - DE ACO,PARA PORTA,MEDINDO 2,11M
	Un

	08
	R$ 141,16

	4213408
	FECHADURA - DE ACO,MODELO TUBULAR, COM TRAVA, NA COR PRETA FOSCA,PARA USO EM DIVISORIA COM ESPESSURA DE 90MM
	un
	04
	R$ 427,00

	4874676
	DOBRADICA - EM ACO NAVAL, PARA UTILIZACAO EM PORTAS DE DIVISORIA, MODELO PERFIL/PERFIL,MEDINDO 76,00X68,00MM, REFERENCIA 1482,COM ANEL, PINO E PARAFUSOS, COM TRES FUROS POR ABA PCT COM 3 UNIDADES
	un
	08
	R$ 259,20




OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
· Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de entrega estabelecido;
· Prestar garantia e suporte técnico conforme estabelecido neste Termo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Trata-se de dispensa de licitação, conforme art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21,tendo em vista a para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;



CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Para a classificação e aceitabilidade das propostas, será obedecido ao critério de menor lance por item, observados os requisitos e especificações definidos neste Termo e anexos.

PAGAMENTO

· O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a execução dos serviços.
· O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA por meio de ordem bancária.
· Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização.
· A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho.


GARANTIA
Os serviços e materiais terão garantia de, no mínimo, 06 meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante/fornecedor, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega e instalação, devendo a contratada, após comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, as devidas correções.

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÔES DE ENTREGA

· O local de entrega do material é na SEMOBI – Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, de segunda a sexta, 8 as 16h, telefone (81) 3184-2595
· [bookmark: _GoBack]Os materiais deverão ser entregues, até 5(dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.
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