	SINAPI
	ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
MEDIDAS E QUANTITATIVOS
	QUANT.
	UNID.
	

	2.
	CONSTRUÇÃO DO CRAS DE ARAGUATINS
	

	2.1.
	SERVIÇOS INICIAIS
	

	
	
	

	2.2.2.
	FÔRMAS - FUNDAÇÕES
	

	
Serviço
	
96536
	
2.2.2.1.
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 139,01m2
	
139,01
	
M2
	

	2.2.3.
	ARMADURA - FUNDAÇÕES
	

	
Serviço
	
96543
	
2.2.3.1.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 146,4kg
	
146,40
	
KG
	

	
Serviço
	
96544
	
2.2.3.2.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 129,2kg
	
129,20
	
KG
	

	
Serviço
	
96545
	
2.2.3.3.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 258,8kg
	
258,80
	
KG
	

	
Serviço
	
96546
	
2.2.3.4.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 192kg
	
192,00
	
KG
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Serviço
	
96547
	
2.2.3.5.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 7,8kg
	7,80
	
KG

	2.2.4.
	CONCRETO E LANÇAMENTOS - FUNDAÇÕES

	
Serviço
	
94965
	
2.2.4.1.
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 9,84m3
	
9,84
	
M3

	
Serviço
	
92873
	
2.2.4.2.
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	
Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 9,84m3
	
9,84
	
M3

	2.2.5.
	IMPERMEABILIZACAO - FUNDAÇÕES

	
Serviço
	
98557
	
2.2.5.1.
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	comprimento total das vigas baldrame (ver forma) x 0,15cm larg. + 0,25cm alt. De cada lado = (124,62 x (0,15 + 0,25 + 0,25))
	
81,00
	
M2

	2.3.
	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

	2.3.1.
	FÔRMAS

	

Serviço
	

92443
	

2.3.1.1.
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA   COMPENSADA   PLASTIFICADA,   18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	

Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 170,5m2
	

170,50
	

M2

	2.3.2.
	ARMADURA

	

Serviço
	

92775
	

2.3.2.1.
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 235,8kg
	

235,80
	

KG

	

Serviço
	

92776
	

2.3.2.2.
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 0,7kg
	

0,70
	

KG

	

Serviço
	

92777
	

2.3.2.3.
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 267,8kg
	

267,80
	

KG

	

Serviço
	

92778
	

2.3.2.4.
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 344,3kg
	

344,30
	

KG

	2.3.3.
	CONCRETO E LANÇAMENTOS

	
Serviço
	
94965
	
2.3.3.1.
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	
Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 8,57m3
	
8,57
	
M3

	
Serviço
	
92873
	
2.3.3.2.
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	
Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 8,57m3
	
8,57
	
M3

	2.3.4.
	LAJES

	
Serviço
	
101963
	
2.3.4.1.
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	
Soma de todas as áreas exceto "VARANDA" e "ENTRADA"
= 169,85 - 9,60 - 10,56
	
149,69
	
M2

	2.4.
	VEDAÇÃO



	SINAPI
	ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
MEDIDAS E QUANTITATIVOS
	QUANT.
	UNID.

	


Serviço
	


89168
	


2.4.0.1.
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	

Perímetro das vigas baldrame - varanda e entrada (124,62 - 4,65 - 2,20 - 4,65 - 2,00)*3,20 + (1,60*9,10 + (0,94*(5,70 +
17,70)) + 0,40*14,55)
	

397,96
	


M2

	
Serviço
	
93197
	
2.4.0.2.
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
	janelas ((J1 1,50+0,60x1 + J2 2,0+0,60x4 + J3 1,20+0,60x2
+ J4 1,0+0,60x2 + J5 0,50+0,60x2 + J6 0,50+0,60x3)
	
24,80
	
M

	
Serviço
	
93188
	
2.4.0.3.
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	((P1 - 0,80+0,60*5 + P2 0,60+0,60*2 + P3 0,90+0,60*2 + P4
1,80+0,60*2) (+60 é acréscimo de 30cm para cada lado)
	
60,40
	
M

	
Serviço
	
93187
	
2.4.0.4.
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	janelas ((J1 1,50+0,60x1 + J2 2,0+0,60x4 + J3 1,20+0,60x2
+ J4 1,0+0,60x2 + J5 0,50+0,60x2 + J6 0,50+0,60x3)
	
24,80
	
M

	2.5.
	REVESTIMENTOS

	

Serviço
	

87905
	

2.5.0.1.
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	

Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 389,93
	

389,93
	

M2

	


Serviço
	


87535
	


2.5.0.2.
	
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	


Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 94,81
	


94,81
	


M2

	


Serviço
	


89170
	


2.5.0.3.
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
	


Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 94,81
	


94,81
	


M2

	


Serviço
	


87529
	


2.5.0.4.
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	


Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 685,05
	

685,05
	


M2

	
Serviço
	
87882
	
2.5.0.5.
	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	
Área das lajes conforme estrutura = 52,38m2
	
149,69
	
M2

	

Serviço
	

90406
	

2.5.0.6.
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	

Área das lajes conforme estrutura = 52,38m2
	

149,69
	

M2

	2.6.
	ESQUADRIAS

	2.6.1.
	PORTAS

	
Serviço
	
39022
	
2.6.1.1.
	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
	
Ver Lista de esquadrais =5
	
5,00
	
UN



	SINAPI
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Serviço
	
90822
	
2.6.1.2.
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
Ver Lista de esquadrais =2
	
2,00
	
UN

	
Serviço
	
90823
	
2.6.1.3.
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
Ver Lista de esquadrais =2
	
2,00
	
UN

	Serviço
	P1
	2.6.1.4.
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO1,40X2,10M INCL. FERRAGENS E INSTALAÇÃO
	Ver Lista de esquadrais =3
	3,00
	U N

	2.6.2.
	JANELAS

	
Serviço
	
J1
	
2.6.2.1.
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,50x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	
Ver Lista de esquadrais =1
	
1,00
	
U N

	Serviço
	J2
	2.6.2.2.
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 2,0x1,0m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	Ver Lista de esquadrais =4
	4,00
	U N

	
Serviço
	
J3
	
2.6.2.3.
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,20+1,20x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	
Ver Lista de esquadrais =2
	
2,00
	
U N

	Serviço
	J4
	2.6.2.4.
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 1,0x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO
	Ver Lista de esquadrais =2
	2,00
	U N

	Serviço
	J5
	2.6.2.5.
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 0,50x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO
	Ver Lista de esquadrais =2
	2,00
	U N

	Serviço
	J6
	2.6.2.6.
	JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 0,50x1,40m, INCL. FERRAGENS
	Ver Lista de esquadrais =3
	3,00
	U N

	2.6.3.
	SOLEIRAS / PEITORI

	Serviço
	98689
	2.6.3.1.
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	Ver Lista de esquadrais ANEXO=10,6m
	10,60
	M

	
Serviço
	
101965
	
2.6.3.2.
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	
Ver Lista de esquadrais ANEXO=16,4m
	
16,40
	
M

	2.7.
	COBERTURA

	

Serviço
	

92542
	

2.7.0.1.
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	

Área 42,42 + 63,93 + 94,23 + 28,62
	

229,20
	

M2

	
Serviço
	
94446
	
2.7.0.2.
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	
Área 42,42 + 63,93 + 94,23 + 28,62
	
229,20
	
M2

	
Serviço
	
100327
	
2.7.0.3.
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	
4,0+2,0m entrada
	
6,00
	
M

	

Serviço
	

92580
	

2.7.0.4.
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	

3,45 x 5,70m entrada
	

19,67
	

M2

	
Serviço
	
94213
	
2.7.0.5.
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019
	
3,45 x 5,70m entrada
	
19,67
	
M2

	

Serviço
	

94219
	

2.7.0.6.
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	

10,39 + 7,57x4 + 6,60
	

47,27
	

M
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Serviço
	
96111
	
2.7.0.7.
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	
19,67 + forro do beiral = (59,19m2)
	78,86
	
M2

	2.8.
	PISOS E CALÇADAS

	









Serviço
	









94438
	









2.8.0.1.
	






(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	Soma das áreas internas - VER ABAIXO
	169,85
	









M2

	
	
	
	
	ENTRADA
	9,60
	

	
	
	
	
	RECEP. ESPERA
	16,97
	

	
	
	
	
	ADM. COORD.
	21,00
	

	
	
	
	
	ATV. COLET.
	36,00
	

	
	
	
	
	HALL
	3,55
	

	
	
	
	
	SALA 01
	9,00
	

	
	
	
	
	CIRCULAÇÃO
	17,66
	

	
	
	
	
	SALA AT. FAM.
	17,13
	

	
	
	
	
	SALA AT. INDIVIDUAL
	12,00
	

	
	
	
	
	VARANDA
	10,56
	

	
	
	
	
	WC MASC.
	2,04
	

	
	
	
	
	WC FEM.
	2,04
	

	
	
	
	
	WCE MASC. E WCE FEM.
	3,15
	

	
	
	
	
	WE MASC. E WE FEM.
	3,15
	

	
	
	
	
	COPA
	6,00
	

	


Serviço
	


89171
	


2.8.0.2.
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	


Igual contrapiso
	

169,85
	


M2

	
Serviço
	
94990
	
2.8.0.3.
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	
Ver projeto arquitetônico = 85,10m2 x 0,07m espessura
	
5,96
	
M3

	2.9.
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
	OBS. (As quantidades aqui calculadas podem variar em relação ao plotado no projeto, devido ao orçamento por pontos)

	2.9.1.
	HIDRÁULICA - ENTRADA D´ÁGUA

	
Serviço
	
95635
	
2.9.1.1.
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
	
1,00
	
1,00
	
UN

	Serviço
	12769
	2.9.1.2.
	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"
	1,00
	1,00
	UN

	2.9.2.
	TUBULAÇÃO

	


Serviço
	


91785
	


2.9.2.1.
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	


11,37+0,85
	

12,22
	


M

	

Serviço
	

91788
	

2.9.2.2.
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	

21,65
	

21,65
	

M

	
Serviço
	
94652
	
2.9.2.3.
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	
2,69
	
2,69
	
M



	SINAPI
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	2.9.3.
	REGISTROS

	
Serviço
	
89353
	
2.9.3.1.
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
	
1,00
	
1,00
	
UN

	

Serviço
	

94497
	

2.9.3.2.
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	

4,00
	

4,00
	

UN

	
Serviço
	
99635
	
2.9.3.3.
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
	
4,00
	
4,00
	
UN

	Serviço
	88503
	2.9.3.4.
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
	1,00
	1,00
	UN

	
Serviço
	
94795
	
2.9.3.5.
	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
	
1,00
	
1,00
	
UN

	2.9.4.
	LOUÇAS E ACESSÓRIOS

	
Serviço
	
95469
	
2.9.4.1.
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
2,00
	
2,00
	
UN

	
Serviço
	
95471
	
2.9.4.2.
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
2,00
	
2,00
	
UN

	Serviço
	10425
	2.9.4.3.
	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM
	4,00
	4,00
	UN

	
Serviço
	
86906
	
2.9.4.4.
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
4,00
	
4,00
	
UN

	


Serviço
	


BANCADA
	


2.9.4.5.
	
BANCADA GRANITO CINZA 135 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	


1,00
	


1,00
	


UN

	Serviço
	95544
	2.9.4.6.
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	4,00
	4,00
	UN

	2.9.5.
	SANITÁRIA - TUBULAÇÃO

	
Serviço
	
89711
	
2.9.5.1.
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	
Ver projeto sanitário = 9,97m
	
9,97
	
M

	
Serviço
	
89712
	
2.9.5.2.
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	
Ver projeto sanitário = 10,02m
	
10,02
	
M

	
Serviço
	
89714
	
2.9.5.3.
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	
Ver projeto sanitário = 29,82m
	
29,82
	
M

	2.9.6.
	CAIXAS DE PASSAGEM

	Serviço
	CXP1
	2.9.6.1.
	CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM ALVENARIA , REBOCADA FUNDO CONCRETO
	2,00
	2,00
	U N

	Serviço
	11712
	2.9.6.2.
	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
	4,00
	4,00
	UN



	SINAPI
	ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
MEDIDAS E QUANTITATIVOS
	QUANT.
	UNID.

	
Serviço
	
98110
	
2.9.6.3.
	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
	
1,00
	1,00
	
UN

	2.9.7.
	TRATAMENTO

	


Serviço
	


FOSSA
	


2.9.7.1.
	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,25 x 1,20 x 1,50M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
	


1,00
	

1,00
	


U N

	

Serviço
	

SU1
	

2.9.7.2.
	SUMIDOURO EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO PERFURADOS DIAM. INTERNO 1,00M ASSENTADOS NA VERTICAL, COM ESCAVAÇÃO COM DIAM. 1,30M PROF. 2,85M COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP. 10CM
	

1,00
	

1,00
	

UN

	2.10.
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	2.10.1.
	ENTRADA / PASSAGEM

	
Serviço
	
EL1
	
2.10.1.1.
	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T
	
1,00
	
1,00
	
U N

	
Serviço
	
97891
	
2.10.1.2.
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	
1,00
	
2,00
	
UN

	2.10.2.
	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO INCL. ACESSÓRIOS

	
Serviço
	
91854
	
2.10.2.1.
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 248,8
	
248,80
	
M

	
Serviço
	
91856
	
2.10.2.2.
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 32,4
	
32,40
	
M

	2.10.3.
	CABO ISOLADO PVC 750V

	
Serviço
	
91925
	
2.10.3.1.
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 291,9
	
291,90
	
M

	
Serviço
	
91926
	
2.10.3.2.
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 846,3
	
846,30
	
M

	
Serviço
	
91928
	
2.10.3.3.
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 82,7
	
82,70
	
M

	
Serviço
	
91932
	
2.10.3.4.
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 100,3
	
100,30
	
M

	2.10.4.
	QUADROS

	

Serviço
	

101878
	

2.10.4.1.
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

Ver projeto elétrico = 1
	

1,00
	

UN

	2.10.5.
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO



	SINAPI
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Serviço
	
93654
	
2.10.5.1.
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
Ver projeto elétrico = 6
	6,00
	
UN

	
Serviço
	
93655
	
2.10.5.2.
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
Ver projeto elétrico = 2
	
2,00
	
UN

	
Serviço
	
93656
	
2.10.5.3.
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
	
Ver projeto elétrico = 7
	
7,00
	
UN

	
Serviço
	
93658
	
2.10.5.4.
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
Ver projeto elétrico = 1
	
1,00
	
UN

	2.10.6.
	TOMADAS - PONTOS DE FORÇA

	
Serviço
	
91993
	
2.10.6.1.
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 7
	
7,00
	
UN

	
Serviço
	
91996
	
2.10.6.2.
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 4
	
4,00
	
UN

	
Serviço
	
91998
	
2.10.6.3.
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 28
	
28,00
	
UN

	2.10.7.
	INTERRUPTORES

	
Serviço
	
91953
	
2.10.7.1.
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 8
	
8,00
	
UN

	
Serviço
	
91959
	
2.10.7.2.
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 3
	
3,00
	
UN

	
Serviço
	
92022
	
2.10.7.3.
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Ver projeto elétrico = 2
	
2,00
	
UN

	2.10.8.
	ATERRAMENTO

	Serviço
	96985
	2.10.8.1.
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	1 na entrada e 1 em cada quadro de distribuição
	2,00
	UN

	Serviço
	862
	2.10.8.2.
	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO
	5,0m para cada haste
	10,00
	M

	2.10.9.
	LUMINÁRIA

	
Serviço
	
LUM1
	
2.10.9.1.
	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 20 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
Ver projeto elétrico = 21
	
21,00
	
UN

	
Serviço
	
LUM2
	
-
	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 7 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
Ver projeto elétrico = 4
	
4,00
	
UN

	2.11.
	PINTURA

	Serviço
	88485
	2.11.0.1.
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	Área de massa única = 685,05m2
	685,05
	M2

	Serviço
	88484
	2.11.0.2.
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	Área de Laje = 149,69m2
	149,69
	M2

	Serviço
	88496
	2.11.0.3.
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	Área de massa única = 685,05m2
	685,05
	M2

	Serviço
	88496
	2.11.0.3.
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	Área de Laje = 149,69m2
	149,69
	M2

	
Serviço
	
88489
	
2.11.0.5.
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
Área de massa corrida = 685,05m2
	
685,05
	
M2
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Serviço
	
88488
	
2.11.0.6.
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
Área de Laje = 149,69m2
	149,69
	
M2

	2.12.
	PROTEÇÕES

	2.12.1.
	COMBATE Á INCÊNDIO

	
Serviço
	
101909
	
2.12.1.1.
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
	
ver projeto de combate à incêndios = 1un
	
1,00
	
UN

	
Serviço
	
101905
	
2.12.1.2.
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
	
ver projeto de combate à incêndios = 1un
	
1,00
	
UN

	Serviço
	38774
	2.12.1.3.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
	ver projeto de combate à incêndios = 4un
	4,00
	UN

	

Serviço
	

37539
	

2.12.1.4.
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
	

ver projeto de combate à incêndios = 4un
	

4,00
	

UN

	2.12.2.
	ACESSIBILIDADE

	
Serviço
	
TATIL1
	
2.12.2.1.
	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
	
3,76 + 1,28 + 0,48 + 0,64
	
6,16
	
M2

	Serviço
	ACESS1
	2.12.2.2.
	CONJUNTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO (TUBOS DE APOIO FIXADOS NA PAREDE)
	Ver projeto de acessibilidade = 2cj
	2,00
	CJ

	Serviço
	74245/1
	2.12.2.3.
	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
	Simbolo de cadeirante (AZUL) = 1,10*1,10
	1,21
	M2

	
Serviço
	
ACESS2
	
2.12.2.4.
	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE
*25 X 8*, E = 6 MM (INCLUSOS ACESSORIOS PARA FIXACAO)
	
Ver projeto de acessibilidade - indicação dos banheiros = 2un
	
2,00
	
UN

	


Serviço
	


99837
	


2.12.2.5.
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	


Rampas (2,40+1,15+1,30) + (0,75+0,70)x2
	

7,75
	


M

	2.13.
	SERVIÇOS FINAIS

	Serviço
	99802
	2.13.0.1.
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
	Área total
	190,17
	M2

	Serviço
	10848
	2.13.0.2.
	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
	1,00
	1,00
	UN
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