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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: (Av./Rua, nº, bairro, cidade, estado e CEP)

TELEFONE: 

E-MAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME:

RG Nº:

CPF Nº

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2026.
	LOTE 01 – Equipamentos Materiais e Serviços


	Item
	Descrição
	 
	Qtd.
	Marca/Modelo 
	Valor Unitário R$
	Total R$

	01
	Caixa de som amplificada ativa vertical Slim com no mínimo as seguintes características: 

- Transdutores: 8 X 3”; 

- Sistema: Coluna amplificada (ativa);

- Potência: 670W RMS;

- Frequência: 130 Hz / 15 kHz (– 6 dB);
- Cobertura: Horizontal 120º / Vertical 20º;
- SPL máximo (Nível de Pressão Sonora): Pico de 123 dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m;

- Conectores de áudio: Entrada XLR Fêmea + Lopp Thru XLR Macho;

- Conectores de energia: IP44-3P AC imput, NBR 14.136-8ª Output;
- Alimentação: Fonte chaveada / Faixa de Operação da Fonte: 100 – 240 VAC rms;

- Latência: 5,9 ms;

- Dimensões: 679 mm (A) X 174 mm (P) X 115,5 mm (L);

- Peso: 8,2 kg;

- Construção: MDF.H com acabamento poliéster na cor branco texturizado, tela de proteção em aço com furo sextavado revestido em pintura texturizada branca; 

- Com suporte de parede

Modelo referência: Attack VSC83A – Suporte SP-83.
	Un
	02
	
	
	

	02
	Silenciador de Microfone (mic mute) de 20 canais em rack 19”, utilizando chaveamento elétrico analógico para controle de microfones de forma silenciosa e sem ruídos de comutação, possibilitando manter os microfones sempre ligados, aptos a receber Phantom Power, com desligamento individual de cada microfone quando necessário.

Especificações técnicas:

- 20 Canais; 

- Alimentação: Fonte automática 90 – 240V AC rms;

- Construção: Caixa em alumínio anodizado prata, imune à corrosão marinha;

- Dimensões: 1U de rack - 44,45 mm (A) X 482,6 mm (L) X 188 mm (P);

- Peso: 2,3kg com embalagem;

- Conexões de Áudio: 20 conectores Euroblock removíveis no painel traseiro (balanceados: Positivo, Negativo e Malha).

- Comutação: Inaudível, com baixíssimo ruído e tecnologia de chaveamento analógico, compatível com qualquer microfone, com ou sem Phantom Power.

- Resposta de Frequência: 10 Hz a 22 kHz, -1dB.

- Impedância de Entrada e Saída: 600 Ω.

- Painel de Controle: Chaves do tipo "aperta para ligar/desligar" e LEDs que acendem quando o canal está silenciado.
- Acessórios fornecidos: 1 (um) cabo de força padrão brasileiro, 2 (dois) ganchos para acomodação de cabos; 4 (quatro) parafusos M5 com cabeça cilindrada sextavada internamente e arruelas.

Modelo referência: EAM M29

	Un
	01
	
	
	

	03
	Cabo para microfone 2X 0,30 mm² balanceado.

- Condutor: Condutores em cobre OFHC estanhado;
- Seção: 0,30 mm² /~ 22AWG;
- Isolação: Isolação em composto especial;
- Primeira Blindagem: fita de poliéster aluminizada com 100% de cobertura;
- Segunda Bindagem:  Malha de cobre estanhado OFHC;

- Rolo com 100 metros
	Un
	02
	
	
	

	04
	Conectores (plug) XLR macho 3 polos capa plástica e prensa cabo. Dimensões: 8,2 X 1,9, sistema “jaws” para retenção do plugue.

Modelo referência: Datalink
	Un
	20
	
	
	

	05
	Conectores (plug) XLR fêmea 3 polos capa plástica e prensa cabo. Dimensões: 8,2 X 1,9, sistema “jaws” para retenção do plugue.

Modelo referência: Datalink
	Un
	20
	
	
	

	06
	Serviços de desmontagem, instalação, interligação, configuração e calibração de sistema de sonorização do Plenário da Câmara Municipal, incluindo adequação da infraestrutura de áudio, passagem de cabeamento, instalação de equipamentos, parametrização técnica e testes operacionais, visando assegurar a qualidade sonora das sessões legislativas presenciais e das transmissões audiovisuais.

Os serviços compreenderão:

I – Desmontagem e remoção do sistema de áudio atualmente instalado no Gabinete da Presidência, incluindo retirada de microfones, cabeamentos, mesa de som e demais componentes relacionados;

II – Instalação da mesa de som e do amplificador de áudio na Sala de Som localizada junto ao Plenário;

III – Instalação de 04 (quatro) caixas acústicas no ambiente do Plenário, sendo 02 (duas) em cada lateral, incluindo fixação, passagem de cabeamento e interligação ao sistema principal de áudio;

IV – Instalação de cabeamento, conectores XLR e demais componentes necessários para funcionamento de 10 (dez) microfones tipo Gooseneck CK 31, sendo:
a) 09 (nove) instalados na Mesa dos Vereadores;
b) 01 (um) instalado no púlpito;

V – Interligação dos microfones ao sistema de áudio por meio de silenciador de microfones e medusa de áudio, os quais deverão ser devidamente fixados junto à Mesa dos Vereadores;

VI – Instalação de conectores de 20 (vinte) canais em multicabo para interligação entre a medusa e a mesa de som, incluindo passagem, organização e acabamento do multicabo;

VII – Configuração completa do sistema de sonorização, contemplando:
a) calibração dos equipamentos;
b) parametrização dos canais;
c) alinhamento do sistema;
d) equalização do áudio;
e) testes operacionais e ajustes técnicos necessários ao perfeito funcionamento do sistema;
VIII – Realização de testes práticos em ambiente real de utilização, com verificação da qualidade sonora no Plenário e nas transmissões em vídeo das sessões legislativas.

A execução dos serviços deverá ocorrer em, no mínimo, 02 (duas) visitas técnicas presenciais na sede do Poder Legislativo, compreendendo:

I – Primeira visita:
a) desmontagem dos equipamentos existentes;
b) instalação da infraestrutura e equipamentos;
c) passagem de cabeamento;
d) montagem do sistema;
e) configuração inicial e testes técnicos;

II – Segunda visita:
a) acompanhamento presencial durante Sessão Legislativa Ordinária, realizada às segundas-feiras, a partir das 19h;
b) ajustes finos e configuração dos canais em situação real de uso;
c) alinhamento da qualidade de áudio do ambiente e das transmissões audiovisuais.


	Un
	01
	
	
	


Declaramos para os devidos fins, que no valor total da proposta comercial estão inclusos todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários ao completo e perfeito fornecimento dos produtos e prestação dos serviços incluindo custos com entrega/instalação. 
Validade da Proposta:        (mínimo 30 dias a contar da data da proposta).

Guaraniaçu/PR, ......... de.......................... 2026.
(assinatura)
_____________________________________
Nome Empresa:

Representante legal: 

RG nº:
CPF nº:
OBSERVAÇÕES
a) O valor ofertado deve obedecer a todas as especificações do item descritos no

demonstrativo constante no Termo de Referência (ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2026), responsabilizando-se o fornecedor, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. Produtos com descrições não compatíveis não serão aceitos.

b) A proposta deve ser enviada para o e-mail licitacao@cmguaraniacu.pr.gov.br.
c) É obrigatório a apresentação de e-mail e telefone de contato para posterior comunicação em caso de solicitação de documentos de habilitação, envio de Ordem de Compra ou Nota de Empenho, e outras comunicações que se fizerem necessárias.
d) Junto com a proposta de preços deverá ser apresentada manual/prospecto dos itens 01 e 02 do Lote 01, para análise e julgamento da proposta. A não apresentação do manual/prospecto implicará na desclassificação da proposta.

[image: image1.png]



