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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Marques de Souza
Secretaria Municipal de Obras

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
1.1 O objeto da presente licitação é a aquisição de lubrificantes, graxas e fluídos para manutenção da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura.
1.2 As secretarias realizam diariamente serviços essenciais ao município, utilizando veículos leves, caminhões, máquinas pesadas, equipamentos agrícolas e de manutenção urbana. Para garantir o bom funcionamento dessa frota, são necessárias manutenções periódicas, que dependem do uso de lubrificantes, graxas, fluídos hidráulicos, fluído de freio e óleo de transmissão.
A falta desses insumos compromete diretamente a operação dos equipamentos, podendo causar danos mecânicos, aumento de custos com manutenção corretiva e interrupção de serviços essenciais como manutenção de estradas, limpeza pública, transporte de materiais e operações emergenciais.
Assim, torna-se necessária a aquisição contínua e adequada desses produtos, priorizando qualidade técnica e compatibilidade com os equipamentos existentes.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
2.1 A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município, pois o mesmo está em fase de elaboração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 O objeto da contratação tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021.
[bookmark: _Hlk221537314]3.2 As empresas contratadas deverão seguir os seguintes requisitos:
Requisitos de Fornecimento
· Entrega parcelada, conforme demanda das Secretarias, em até 30 dias corridos, após emissão de empenho, no endereço: BR 386, km 325, Parque de Máquinas, Marques de Souza/RS, CEP 95923-000.
· Produtos devem ser entregues lacrados, com data de fabricação e validade.
· Transporte adequado, evitando contaminação dos produtos.
· Fornecedor deve garantir substituição imediata caso o item entregue esteja fora das especificações.
Requisitos do Fornecedor
· Empresa legalmente constituída e regular com CNPJ ativo.
· Certidões negativas municipal, estadual, federal, FGTS e trabalhista.
· Garantia de procedência e autenticidade dos produtos.
· Atendimento às normas de segurança, transporte e armazenamento.
Requisitos de Garantia
· Garantia mínima contra defeitos de fabricação.
· Substituição sem custo adicional caso a especificação não seja atendida.
· Produtos dentro do prazo de validade conforme exigência do fabricante.
Requisitos de Qualidade e Certificação
· Todos os produtos devem possuir:
· Certificação regulamentada pela ANP (quando aplicável);
· Conformidade com normas técnicas nacionais ou internacionais;
· Informações claras em embalagem e rótulo.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço unitário, conforme artigos 6º, XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1 Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro pesquisas de preços realizadas com empresas do ramo, conforme descrições no item 6.1.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
· Aquisição anual em lote único: Possível, porém aumenta o risco de vencimento e necessidade de grande espaço para armazenamento.
· Aquisição por demanda direta conforme necessidade: Funcional, porém pode gerar custos maiores pela ausência de planejamento e variação de preços.
· Aquisição parcelada por registro de preços: Adequada, garante fornecimento contínuo e evita desperdícios.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
6.1 Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 127.937,45 (cento e vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete reais com quarenta e cinco centavos), conforme a média apurada em pesquisa de preços realizada junto a empresas atuantes no mercado, mapa comparativo em anexo a este ETP.

ITENS:
1 - ADITIVO CONCENTRADO REFRIGERANTE E ANTICONGELANTE PARA RADIADOR (Frasco 1 litro), concentrado, anticorrosivo, orgânico, aplicação radiador automotivo, tendo como fluído base etilenoglicol, indicado para sistemas de arrefecimento de veículos a gasolina, etanol e GNV.

2 - FLUÍDO PARA FREIOS DOT 3 (Frasco 500ml), recomendado para uso em sistemas de freios automotivos de veículos nacionais ou importados, inclusive os de alta performance. Sua característica de baixa viscosidade permite uma melhor resposta de frenagem do veículo, proporcionando maior segurança.

3 - FLUÍDO PARA FREIOS DOT 4 (Frasco 500ml), recomendado para uso em sistemas de freios automotivos de veículos nacionais ou importados, inclusive os de alta performance. Sua característica de baixa viscosidade permite uma melhor resposta de frenagem do veículo, proporcionando maior segurança.

4 - GRAXA LUBRIFICANTE (Balde 20 kg), de alta qualidade. Grau de consistência NLGI 2, com bissulfeto de molibdênio de lítio ou sulfato de cálcio, indicada para trabalhos em condições sujeitas a extremas pressões, contra desgaste e corrosão, além de resistir ao efeito decorrente da lavagem por água e a oxidação decorrente de trabalhos em altas temperaturas. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes. Cor: vermelho, amarelo ou caramelo.

5 - GRAXA LUBRIFICANTE (Tambor 170 kg), de alta qualidade. Grau de consistência NLGI 2, com bissulfeto de molibdênio de lítio ou sulfato de cálcio, indicada para trabalhos em condições sujeitas a extremas pressões, contra desgaste e corrosão, além de resistir ao efeito decorrente da lavagem por água e a oxidação decorrente de trabalhos em altas temperaturas. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes. Cor: vermelho, amarelo ou caramelo.

6 - ÓLEO DE MOTOR A DIESEL SAE 15W40 (Balde 20 litros), API CI-4 / ACEA E7. Atende ou excede as exigências das categorias de serviço de classificação Cummins CES 200780 Detroid Diesel 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M3275-1, Mercedes Benz 228.3, MTU Categoria 2, Renault RLD – 2, Volvo VDS-3.  Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes. Deverá ter registro ANP. Especificações e aprovações deverão atender rigorosamente as especificações dos principais fabricantes de equipamentos originais.

7 - ÓLEO HIDRÁULICO ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA (Frasco 1 litro) tipo sufixo, para uso em direções hidráulicas caixas de câmbio automáticas, embreagens de motoniveladoras, retroescavadeiras, entre outras, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque).

8 - ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68 (Balde 20 litros), deverá ter registro ANP. Atender ou superar as especificações: ISO VG 68 – Denison HF-0, HF-1, and HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69, Eaton Bruchure 694 for 35VQ25A, DIN 21524 Part 2 (HLP), GM LS2 ISSO 11158 Categories HM, ASTM D 6158 Type HM, AFNOR NF E 48-603 HM. Aditivos – anticorrosivos, antidesgaste, entiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes

9 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W (Balde 20 litros), deverá atender o nível ALISSON C3 ou recomendações CATERPILLAR.

10 - ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA E DIFERENCIAL SAE 30 (Balde 20 litros), especificações, aprovações e recomendações: Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00. John Deere JDM-J20C. Massey-Ferguson M1143, M1145. Volvo WB 101, óleo de transmissão 97303015. ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F. Komotsu. Recomendado para uso em determinados equipamentos de construção. Dana-Spicer Transmissões controladas mecanicamente. Desempenho API: API GL-4. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes.

11 - ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO DE BASE MINERAL 46AW (Balde 20 litros), com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica ISSO VG 46 segundo padrão ISO. Deve atender as especificações ISSO 46 AW DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISSO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH REXROTH 90 220, SEB 181222 FZG 12 (HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS) SAE MS 1004 HM, HV.

12 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 15W40 (Frasco 1 litro), automotivo para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a diesel). Nível de qualidade API SN, ACEA A3/B4-12, VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700/RN0710. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes e que possui registro ANP.

13 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W40 (Frasco 1 litro), automotivo para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a diesel). Nível de qualidade API SN, ACEA A3/B4-12, VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700/RN0710. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes e que possui registro ANP.

14 - ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 434 TO (Balde 20 litros) mineral do tipo multifuncional no grau SAE 10W30, recomendado para uso em transmissão e sistemas hidráulicos de tratores e equipamentos agrícolas, atendendo às exigências dos principais fabricantes. API GL-A, John Deere JDM J20C e J20D, Massey Ferguson CMS M1135, M1145, M1141 e M1143, Case New Holland CNH MAT3505, MAT 3525 e MAT3509, CASE MS 1210, Ford ESN-MSC86-C, M2C86-B e M2C134-D, Volvo VCE WB 101, Allison C-4 e Caterpillar TO-2. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes e que possui registro ANP.

15 - ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO SAE 90 (Balde 20 litros), API GL-5. Deverá atender a especificação da montadora MAN 342 tipo M1. Ter registro ANP. Comprovar que se enquadra nas leis ambientais regulamentadas sob norma Proconve P7 que ajudam a preservar todos os benefícios da redução de emissão de poluentes.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
[bookmark: _Hlk221537204]7.1 A solução envolve a aquisição dos produtos necessários para as rotinas de manutenção da frota. Os itens deverão seguir especificações técnicas compatíveis com os manuais dos fabricantes de cada veículo, garantindo desempenho e proteção mecânica adequados.
A compra deverá abranger:
· Óleos lubrificantes;
· Liquido de radiador;
· Graxa automotiva/lubrificante;
· Fluído de freio;
Os produtos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com certificações exigidas pela ANP, INMETRO e montadoras. A solução prevê aquisição parcelada conforme demanda da Secretaria, assegurando economicidade e continuidade dos serviços públicos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
8.1 A regra para as contratações públicas é o parcelamento da contratação (divisão em itens), com vistas à ampliação da competição e a consequente busca da proposta que gere o resultado de contratação mais vantajoso, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que dispõe o princípio do parcelamento. 
[bookmark: art47§1iii]8.2 Na aplicação deste princípio, o § 1º do art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens, o dever de buscar a ampliação da competição e o de evitar a concentração de mercado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
9.1 Pretende-se com a presente contratação a melhor solução para a necessidade da Administração, através da seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
9.2 A presente contratação exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 

[bookmark: art18§1ii][bookmark: art18§1iii][bookmark: art18§1v][bookmark: art18§1vi][bookmark: art18§1vii][bookmark: art18§1viii][bookmark: art18§1ix][bookmark: art18§1x]10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
[bookmark: art18§1xi]10.1 Para a contratação pretendida, a única providência prévia ao contrato, no âmbito da Administração, é o treinamento de fiscalização e gestão para o servidor que será designado como fiscal e gestor do contrato. 
10.2 A Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura designa os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, de acordo com a gestão por competências e o princípio da segregação de funções:
Fiscal do Contrato: Diego Henrique Bazzo, Coordenador de Frota;
Gestor do Contrato: Marcio Evandro Busch, Secretário de Obras.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1 Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização do objeto podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
11.2 Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e não dependem de contratações correlatas ou interdependentes. 
[bookmark: art18§1xii]
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
12.1 Vislumbram-se possíveis impactos ambientais provenientes desta contratação, conforme tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:
· Os resíduos provenientes de lubrificantes usados devem ser destinados a empresas licenciadas para coleta e reciclagem.
· A contratação contribui para redução de emissão de poluentes e melhor eficiência dos veículos.
O impacto ambiental é controlado e mitigado com destinação adequada dos resíduos e uso correto dos produtos.

[bookmark: art18§1xiii]13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
13.1 Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Secretaria, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Marques de Souza, 23 de fevereiro de 2026. 
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DIRIGENTE DE EQUIPE


MÁRCIO EVANDRO BUSCH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
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