PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS


MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRA
 ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  = 89,16 M2
1- INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA:
1.1 PLACA DE OBRA
1.1 Inicialmente a Empreiteira deverá providenciar e instalar a placa da obra com(3,00mx1,50m) em chapa galvanizada que deverá ser afixada em local visível da obra, contendo todas as informações pertinentes ao objeto.
2- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1.1 A Empreiteira deverá   do início demolição manual do piso cerâmico existente, preparando o local para receber uma nova camada de revestimento ou acabamento. A demolição será executada seguindo normas de segurança, visando evitar danos à estrutura e garantir a segurança dos trabalhadores.
2.1.2– A Empreiteira deverá   do início demolição manual das paredes ou estrutura de alvenaria, visando adequar o ambiente a uma nova configuração, respeitando as normas de segurança e proteção das áreas vizinhas, seguindo normas de segurança, visando evitar danos à estrutura e garantir a segurança dos trabalhadores.
2.1.3/2.1.4- A Empreiteira deverá   da início remoção das telhas a partir da parte superior, descendo gradualmente para evitar o deslizamento de materiais remover cada telha com cuidado, usando alavancas para soltar as peças fixas, evitando quedas bruscas e quebra de materiais a  estrutura de madeira, retirar as telhas com atenção para evitar danos à estrutura, que poderá ser reutilizada, desmontar calhas, rufos, e peças complementares, conforme necessário, e empilhá-las em local adequado para descarte reaproveitamento
2.1.5- A empreiteira devera do início remoção manual das divisórias internas dos ambientes, permitindo readequação do espaço. A execução será conduzida com atenção à preservação de acabamentos e estrutura do local, garantindo a segurança dos trabalhadores. 
3 ALVENARIA, REVESTIMENTO E FORRO
3.1.1 A empreiteira deverá ser dado início à construção das paredes. A alvenaria deverá ser executado em tijolos cerâmicos de  (14x19x29)cm, espessura de  14cm assentados com argamassa com preparo manual. Os tijolos deverão ser bem queimados, oferecer resistência, estanqueidade e acabamentos perfeitos, com arestas bem definidas. Os mesmos deverão ser testados antes do início da alvenaria de vedação e poderão ser rejeitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
Após a fiscalização e aprovação dos serviços poderá ser autorizado a medição e o pagamento desta etapa de serviço.
3.1.2 Após a conclusão das alvenarias, estrutura de vigas, deverão ser iniciados os revestimentos de paredes, começando com o chapisco que deverá ser aplicado com colher de pedreiro na parte interna e externa da edificação. O chapisco deverá ser executado no traço 1:3 e será medido em metros quadrados. Após a execução dos serviços e aferição do engenheiro fiscal a obra poderá ser medida e paga.
3.1.3- Sobre o chapisco devidamente seco, deverá ser iniciado o revestimento rústico denominado emboço nas paredes externas e reboco liso, massa única nas paredes internas. O traço da argamassa a ser utilizada é de 1:2:8, cimento, cal e areia média lavada, com espessura mínima de 2,0cm.
3.1.3- As divisórias serão fixadas com suportes metálicos ou perfis de alumínio, garantindo estabilidade e segurança conectadas por parafusos, buchas e suportes apropriados para o material e tipo de fixação necessários, garantindo que a estrutura atende às normas de segurança e oferece estabilidade e resistência ao uso contínuo em conformidade com as normas de segurança da ABNT para instalações em ambientes internos e orientação do uso de EPIs para todos os trabalhadores. As etapas de serviços deverão ser fiscalizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO. Após a colusão e aprovação do fiscal os serviços poderão ser medidos e pagos ao EMPREITEIRO.
3.1.3 A empreiteira deverá utilizar de placas de gesso acartonado (drywall), conforme especificação do projeto, garantindo resistência e durabilidade, Perfis metálicos de aço galvanizado, incluindo guias e montantes, que proporcionarão suporte e estabilidade ao forro.  O forro será instalado em ambientes internos, secos, com umidade controlada e temperatura adequado os perfis de sustentação serão dispostos a cada 60 cm, conforme as normas da ABNT para sistemas de forro de gesso, deverá ser liso, com tratamento nas juntas utilizando fita para drywall e massa específica, proporcionando um acabamento perfeito para pintura.
Após esta etapa de serviços deverão ser fiscalizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO. Após a colusão  e aprovação do fiscal os serviços poderão ser medidos e pagos ao EMPREITEIRO.
4.1PAVIMENTAÇÃO:
4.1.1- Para Execução do contrapiso a Laje de Piso deverá ser devidamente mestrada, para receber a camada de argamassa de regularização de cimento e areia.
4.1.2- Após a camada de regularização, deverá ser iniciado o revestimento dos pisos em porcelanato, devendo o empreiteiro consultar a fiscalização para escolha da cor. 
Os pisos especificados deverão ser extras, retificados, em todos os ambientes. O rodapé altura de 8,0cm, do mesmo porcelanato dos pisos, deverão ser assentado na área interna dos ambientes. Fiscalização e aprovação do engenheiro fiscal da PREFEITURA.
4.1.3 Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos dimensões 2025 cm, assentados sobre emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do fabricante. Os azulejos deverão ser assentados conforme projeto.
Estes serviços deverão ser executados pela EMPREITIRA, com todo rigor de qualidade, obedecendo aos nivelamentos. Serão medidos em metros quadrados e poderão ser pagos após fiscalização e aprovação do engenheiro fiscal da PREFEITURA.
 5.1- Pintura de paredes e tetos
5.1.1,5.1.2 e 5.1.3- Inicialmente, a EMPREITEIRA deverá providenciar o lixamento e o emassamento acrílico dos tetos. Após o emassamento, o teto deverá ser novamente lixado até obtermos uma superfície lisa e sem defeitos.
Em toda área de pintura tetos, paredes e externo, preliminarmente, deverá ser aplicado o fundo selador a base de acrílico. Portanto antes de iniciar a pintura todas as áreas deverão ser seladas. 
Para início da Pintura, todas as paredes deverão ser lixadas e toda área deverá ser varrida. A pintura prevista será com tinta acrílica, de boa qualidade em duas demãos com perfeita cobertura. Além das paredes internas e externas e teto deverão ser pintadas também as extremidades superiores das paredes baixas. As cores serão definidas pela fiscalização da PREFEITURA.

 6.1- ESQUADRILHAS E ACESSORIOS 
 6.1.1 As janelas serão confeccionadas em vidro temperados na espessura de 6,00mm, nas dimensões conforme projeto.
Serão medidos em metros quadrados e poderão ser pagos após fiscalização e aprovação do engenheiro fiscal da PREFEITURA.
6.1.2  A empreiteira devera instalar os lavatório com qualidade e eficiência, respeitando prazos, normas e especificações técnicas, garantindo a durabilidade e segurança do material.
6.1.3 Portas de venezianas (80x165) cm e (60x165) cm
De acordo com o projeto arquitetônico, todas as portas serão confeccionadas em venezianas de alumínio, incluindo ferragens e maçanetas tipo alavanca.
6.1.4  A empreiteira devera estalar o mictório na parede utilizando suportes adequados, buchas e parafusos de inox, garantindo segurança e alinhamento conexão da tubulação de água ao mictório, assegurando que todas as conexões estejam estanques e livres de vazamentos, e que a ligação do  sifão ao ralo do mictório esteja perfeita, verificando a assim eficiência da drenagem.
A instalação deve seguir as normas da ABNT e as boas práticas de segurança, assegurando a funcionalidade e a segurança do mictório. Logo após a fiscalização e aprovação do engenheiro fiscal da PREFEITURA poderá ser pago.
6.1.5 A empreiteira devera  seguir as normas da ABNT e as boas práticas de segurança na construção civil, garantindo a segurança e a funcionalidade das torneiras.
6.1.6 A empreiteira devera seguir as normas da ABNT e as boas práticas de segurança na construção civil, garantindo a segurança e a funcionalidade da bacia sanitária.
6.1.7. Portas de Madeira (80x210) cm 
De acordo com o projeto arquitetônico, todas as portas serão confeccionadas em madeira de lei especial, com revestimento em laminado melamínico, nas duas faces, incluindo ferragens e maçanetas tipo alavanca.

7.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
7.1.1 , 7.1.2 e 7.3 - A empreiteira deverá fornecer e instalar todos os pontos de tomada, completos, com fiação, eletrodutos, caixas, tomadas de 3 polos, embutidos e placas de acabamento 2x4”, com cabos de cobre mínimo 2,5mm2, total de 14 unidades, conforme discriminados na planilha de orçamento. 
 A empreiteira deverá fornecer e instalar todos os pontos de interruptor, completos, com fiação, eletrodutos, caixas, tomadas de 3 polos, embutidos e placas de acabamento 2x4”, com cabos de cobre mínimo 1,5mm2.
 A empreiteira deverá fornecer e instalar todos os pontos equivalentes de iluminação nas lajes de todos os ambientes de projeto.
A iluminação deverá ser executada com luminárias de led em todas as dependências, incluindo o corredor, conforme projeto.
8.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:
8.1 - Todos esses itens referem-se às tubulações e conexões de água fria. A EMPREITEIRA deverá fornecer e instalar tubos classe A para confecção da rede hidráulica de água fria. Deverá ainda instalar todos os pontos previstos no projeto hidráulico da edificação.
Após a instalação, todos os pontos deverão ser testados pela fiscalização da PREFEITURA.  Aprovados pela fiscalização e comprovado o funcionamento, o engenheiro fiscal da PREFEITURA poderá emitir a medição e autorizar o pagamento do referido ítem.
8.2e 8.3 A EMPRETITEIRA DEVERÁ executar as instalações dos pontos sanitários com objetivo esgotar as pias, lavatórios e ralos, de todos os ambientes de trabalho da edificação.
Após a instalação, dos acessórios os mesmos deverão ser testados pela fiscalização da PREFEITURA.  Aprovados e comprovados o funcionamento, o engenheiro fiscal da PREFEITURA poderá emitir a medição e autorizar o pagamento do referido item.

9.1.1 e 9.1.2 e 9.1.7 - Nesta fase, a EMPREITEIRA deverá fabricar e instalar as tesouras de uma água e terças da cobertura, conforme detalhamento e especificação dos projetos, obedecendo criteriosamente o material (tipo, espessura etc..) que deverá ser utilizado na construção da estrutura. Neste item, está incluso também a estrutura de fechamento lateral, para afixação de telhas, conforme detalhamento do projeto Arquitetônico.
 Após a realização da cobertura, o EMPREITEIRO deverá instalar a calha do telhado. Para este trabalho está previsto no projeto e orçamento, as calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 40 cm. As mesmas deverão ser instaladas antes do fechamento lateral. 
 – Instalada a calha em chapa de aço galvanizado, deverá ser instalados os rufos nas laterais e no lado mais alto do telhado. 
Após a conclusão dos serviços de cobertura e demais, os serviços deverão ser aferidos pelo fiscal de PREFEITURA, para medição e autorização de pagamento à EMPREITEIRA e serão medidos em metros quadrados.  
A concretagem (lançamento de concreto) deverá ser executada com utilização de bomba. O concreto deverá ser bem adensado e bem acabado.
Para conclusão da etapa, após a concretagem e desforma das vigas e pilares. Este serviço deverá ser executado manualmente pela EMPREITEIRA.
Todas as etapas de serviços deverão ser fiscalizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO. Após a colusão das fundações e aprovação do fiscal os serviços poderão ser medidos e pagos ao EMPREITEIRO.
9.1.4 Após a realização das alvenarias a EMPREITEIRA deverá dar início ao preparo da superestrutura. As formas deverão ser executadas em tábuas de pinho. No caso das vigas e pilares não haverá forma de “fundo” e nem “faces” que será a própria alvenaria levantada. As formas deverão obedecer rigorosamente às dimensões de projeto.
9.1.5 - As armaduras de aço das vigas e pilares deverão ser montadas conforme detalhamento do projeto estrutural na sequência dos trabalhos. Serão utilizados os aços CA-50 ф10.0mm e o Aço CA-60 ф5.0mm.
CONCRETO
-9.1.3- A EMPREITEIRA deverá executar a concretagem. O concreto estrutural das vigas e pilares deverão ser confeccionados com traço de (1:2,7,3) cimento, areia média e brita, obtendo uma resistência de compressão de 20MPA. Deverá ser preparado mecanicamente com auxílio de betoneira.
O lançamento do concreto dos pilares e vigas deverá ser executado com auxílio de bomba e apresentar perfeito adensamento e acabamento.
Todas as etapas de serviços deverão ser fiscalizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO. Após a conclusão da SUPERESTRUTURA, os serviços deverão ser conferidos e atestados pela fiscalização, onde serão medidos e pagos ao EMPREITEIRO.
9.1.6 - Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas de pré-moldadas de concreto.
      9.1.8- Concluídos os trabalhos, a EMPREITEIRA deverá realizar a limpeza necessária, com utilização de jato de alta pressão de ar e água para entrega definitiva da obra. Todos os elementos construtivos deverão ser avaliados e testados para o recebimento da obra pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO.
Vermelho Novo, 10 de Outubro de 2024
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