
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
 Rua Prefeito Wilson Damião, 48 A, CEP 35359-000
Vermelho Novo-MG, CNPJ 01.620.744/0001-71
E-MAIL: licitacaovn@yahoo.com 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2025	PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº 018/2025

1 TERMO DE REANÁLISE DE EDITAL – RELATÓRIO

Trata-se de medida corretiva adotada por este Pregoeiro no curso do processo licitatório, em razão de ausência de informações consideradas essenciais para complementar os dados do objeto já inseridos em edital. Tal medida se mostra importante pois permitirá que os licitantes apresentem suas propostas em conformidade com os interesses da administração e aos objetivos da licitação.

Logo, impõe-se a retificação da planilha de itens do certame, para que passará a conter o seguinte redação:

	Item
	ref.
	Descrição do objeto
	Quant em m2
	Larg. M
	Altura M
	Quant

	01
	Janelas maxim ar
	Fornecimento e instalação janela máxima ar em alumínio linha gold, com perfil 30x42 4 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPMD e silicone, vidro champanhe 6mm temperado
(medidas seguindo as normas da ABNT)
	1,74
	2,90
	0,60
	1

	02
	janelas de Correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 4 folhas, 2 fixas e 2 moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de
6mm (medidas seguindo as normas da ABNT)
	2,62
	2,62
	1,00
	1

	03
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 4 folhas, 2 fixas e 2 moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	2
	2,00
	1,00
	1

	04
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas, 1 fixa e 1 móvel, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	0,77
	1,40
	0,55
	1

	05
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas, 2 moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	6,58
	2,35
	1,40
	2

	06
	Janelas maxim ar
	Fornecimento e instalação janela maxim ar em alumínio linha Gold, com perfil 30x42 1 folha móvel, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPMD e silicone, vidro champanhe 6mm temperado
(medidas seguindo as normas da ABNT)
	3,38
	0,75
	0,75
	6

	07
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de
6mm (medidas seguindo as Normas da ABNT)
	10,87
	2,86
	1,90
	2

	08
	Janelas de correr
	fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	6,27
	3,30
	1,90
	1

	09
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	12,24
	3,22
	1,90
	2

	10
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco
100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis,
	12,77
	3,36
	1,90
	2

	 
	 
	acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de
6mm (medidas seguindo as normas da ABNT)
	 
	 
	 
	 

	11
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de
6mm (medidas seguindo as normas da ABNT)
	5,43
	2,86
	1,90
	1

	12
	Janelas de correr
	Fornecimento e instalação janela de correr em alumínio marco 100x30, perfil da folha 30x42, sendo 2 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, vedação com guarnições EPDM, e vidro champanhe de 6mm (medidas seguindo as
normas da ABNT)
	2,25
	1,50
	1,50
	1

	13
	Pele de vidro
	Fornecimento e instalação pele de vidro linha Atlanta entre vãos fixos , acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro laminado refletivo 4+4 champagne. com marco lateral em alumínio fa 206 nas medidas 113mm por 58,5. colunas de divisões fa 375 c/ 120mm por
82. travessa de divisão de módulos fa 211 medidas 87mm por 37. módulos fixo e móveis no montante fa 245 nas medidas 51,5 por 38,5. todos os perfis com 1,6mm de espessura. incluso borracha de vedação e silicone
natural s900. (medidas seguindo as normas da ABNT)
	10,76
	3,12
	3,45
	1

	14
	Pele de vidro
	Fornecimento e instalação pele de vidro linha atlanta cobertura do pilar térreo , acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, colagem dos vidros seguindo as normas ABNT, vidro laminado refletivo 4+4 champagne. com marco lateral em alumínio fa 206 nas medidas
113mm por 58,5. colunas de
	2,08
	 
	 
	1

	 
	 
	divisões fa 375 c/ 120mm por 82. travessa de divisão de módulos fa
211 medidas 87mm por 37. módulos fixo e móveis no montante fa 245 nas medidas 51,5 por 38,5. todos os perfis com 1,6mm de espessura. incluso borracha de vedação e silicone natural s900. (medidas seguindo
as normas da ABNT)
	 
	 
	 
	 

	15
	Pele de vidro
	Fornecimento e instalação pele de vidro linha atlanta entre vãos sendo todos os módulos fixos e 01 móvel, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho, colagem dos vidros seguindo as normas ABNT, vidro laminado refletivo 4+4 champagne, conjugada com a porta de entrada da prefeitura.com marco lateral em alumínio fa 206 nas medidas 113mm por 58,5. colunas de divisões fa 375 c/ 120mm por 82. travessa de divisão de módulos fa 211 medidas 87mm por 37. módulos fixo e móveis no montante fa 245 nas medidas 51,5 por 38,5. todos os perfis com 1,6mm de espessura. incluso borracha de vedação e silicone
natural s900. (medidas seguindo as normas da ABNT)
	4,98
	 
	 
	1

	16
	Pele de vidro
	Fornecimento e instalação pele de vidro linha atlanta entre vãos conforme projeto. colagem dos vidros seguindo as normas ABNT, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro laminado refletivo 4+4 champagne composto por 4 aberturas conforme projeto (medidas seguindo as normas da
ABNT)
	58,56
	15,41
	1,90
	2

	17
	Pele de vidro
	Pele de vidro linha atlanta entre vãos conforme projeto. colagem dos vidros seguindo as normas ABNT, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro laminado refletivo 4+4 champagne.com marco lateral em alumínio fa 206 nas medidas 113mm por 58,5. colunas de
divisões fa 375 c/ 120mm por 82. travessa de divisão de módulos fa
	60,225
	8,25
	7,30
	1

	 
	 
	211 medidas 87mm por 37. módulos fixo e móveis no montante fa 245 nas medidas 51,5 por 38,5. todos os perfis com 1,6mm de espessura. incluso borracha de vedação e silicone natural s900. (medidas seguindo
as normas da ABNT)
	 
	 
	 
	 

	18
	Pele de vidro
	Fornecimento e instalação pele de vidro linha atlanta entre vãos conforme projeto. colagem dos vidros seguindo as normas ABNT, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro laminado refletivo 4+4 champagne.com marco lateral em alumínio fa 206 nas medidas 113mm por 58,5. colunas de divisões fa 375 c/ 120mm por 82. travessa de divisão de módulos fa
211 medidas 87mm por 37. módulos fixo e móveis no montante fa 245 nas medidas 51,5 por 38,5. todos os perfis com 1,6mm de espessura. incluso borracha de vedação e silicone
natural s900. (medidas seguindo as normas da ABNT)
	27,886
	3,82
	7,30
	1

	19
	Porta de correr
	Fornecimento e instalação porta de correr em alumínio marco lateral 10x30, perfil 30x43 com mão de amigo na linha gold 02 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro temperado champanhe 6mm, guarnição epmd (medidas seguindo as normas da
ABNT)
	4,44
	1,85
	2,40
	1

	20
	Porta de correr
	Fornecimento e instalação porta de correr em alumínio marco lateral 10x30, perfil 30x43 com mão de amigo na linha gold 02 folhas moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro temperado champanhe 6mm, guarnição epmd (medidas seguindo as normas da
ABNT)
	3,36
	1,40
	2,40
	1

	21
	Porta de giro
	Fornecimento e instalação porta de
giro pivotante alumínio 30x52 linha gold com 01 folha, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi
brilho e vidro temperado 6mm
	3,84
	0,80
	2,40
	2

	 
	 
	champanhe, guarnição epmd (medidas seguindo as normas da ABNT)
	 
	 
	 
	 

	22
	Porta de giro
	Fornecimento e instalação porta de giro pivotante alumínio 30x52 linha gold com 01 folha, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro temperado 6mm champanhe, guarnição epmd
(medidas seguindo as normas da ABNT)
	3,36
	0,70
	2,40
	2

	23
	Porta de correr
	fornecimento e instalação porta de
correr em alumínio marco lateral 10x30, perfil 30x43 com mão de amigo na linha gold , 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 moveis, acabamento em pintura eletrostática est04 preto semi brilho e vidro temperado champanhe 6mm, guarnição epmd
(medidas seguindo as normas da ABNT)
	10,35
	3,45
	3,00
	1

	24
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 290cm - cor: cinza andorinha
	1,16
	2,90
	0,20
	2

	25
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 262cm - cor: cinza
andorinha
	0,524
	2,62
	0,20
	1

	26
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 200cm - cor: cinza andorinha
	0,14
	2,00
	0,20
	1

	27
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 75cm - cor: cinza andorinha
	0,9
	0,75
	0,20
	6

	28
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 235cm - cor: cinza
andorinha
	0,94
	2,35
	0,20
	2

	29
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 286cm - cor: cinza andorinha
	1,716
	2,86
	0,20
	3

	30
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 330cm - cor: cinza
andorinha
	1,32
	3,30
	0,20
	2

	31
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 322cm - cor: cinza andorinha
	1,288
	3,22
	0,20
	2

	32
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 336cm - cor: cinza
andorinha
	1,344
	3,36
	0,20
	2

	33
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 356cm - cor: cinza
andorinha
	0,712
	3,56
	0,20
	1

	34
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 397cm - cor: cinza
andorinha
	1,588
	3,97
	0,20
	2

	35
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 275cm - cor: cinza andorinha
	1,77
	2,95
	0,20
	3

	36
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira janela / 150cm - cor: cinza
andorinha
	0,3
	1,50
	0,20
	1

	37
	Soleira janela
	Fornecimento e instalação soleira
janela / 295cm - cor: cinza andorinha
	0,59
	2,95
	0,20
	1

	38
	Soleira piso
	Fornecimento e instalação soleira piso / 3m / granito - cor: cinza andorinha
	10,6
	0,00
	0,00
	1



2 DA RATIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS:
2.1 – Permanecem inalteradas as demais condições do edital, inclusive a manutenção do dia e horário de julgamento do certame.
2.2 – Em atendimento ao disposto previsto em lei, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa fica assegurado o direito a todos que receberam cópia do instrumento convocatório.
2.3 – Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente levantadas relativas às orientações contidas na presente retificação poderão ser solicitados ao Município de Vermelho Novo, diretamente ao Pregoeiro através do endereço eletrônico licitacaovn@yahoo.com ou pelo telefone (33) 3351-8000. 
 
		Vermelho Novo, MG 07 de abril de 2025.


_____________________
Geraldo Fabiano de Oliveira 
Pregoeiro Oficial 
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