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· Chapas e Perfis soldados: Aço Estrutural ASTM A36
Fy = 250 MPa
Fu = 400 Mpa
· Perfis Laminados: Aço estrutural A572 Gr. 50
Fy = 345 MPa
Fu = 450 Mpa
· Solda: Eletrodo E7018
Fw = 485 Mpa


[bookmark: _Toc181467072][bookmark: _Toc467625289]2. AÇÕES NA ESTRUTURA

No dimensionamento estrutural, serão avaliados os resultados para garantia da segurança estrutural e conforto humano, considerando as ações verticais de peso próprio da estrutura, ocupação e instalações, bem como ações horizontais resultantes da incidência do vento na edificação em ambas as direções.

[bookmark: _Toc467625290]AÇÕES VERTICAIS
As ações verticais atuantes na estrutura decorrentes do peso próprio da estrutura, uso e instalações estão descritas a seguir. 
Ações Permanentes:
- Peso Próprio da Estrutura Metálica: cálculo automático pelo software;
- Peso Próprio da Telha de cobertura:	 12,0 kgf/m².

Ações Variáveis:
- Sobrecarga das instalações (forro, elétrica e hidrantes): 	20,0 kgf/m²;
- Sobrecarga de Utilização:	25,0 kgf/m²;
- Vento:	95,0 kgf/m².


[bookmark: _Toc467625292]AÇÕES HORIZONTAIS
A ação das forças horizontais foi determinada em função da localização e geometria da edificação, considerando a aplicação de hipóteses de incidência do vento em ambas as direções principais da edificação.
· Velocidade básica do vento: 45 m/s
· S1: 1,00 Terreno plano ou fracamente acidentado.
· S2: 0,86 (Categoria III, Classe B, Z=4,75m);
· S3: 1,00 (Grupo 02);
· Vk = V0 * S1 * S2 * S3 = 38,5 m/s;
· Pdin = Vk² /16 = 92,85 kgf/m².
[image: ]
Isopleta de velocidade básica do vento. Foi considerado a região com maior velocidade do vento (região Sul).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
Site: www.fnde.gov.br
4

image4.png




image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg
FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgéado




