ANEXO I

	PROPOSTA DE PREÇO



Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone:
Contato: 
E-mail:

1- OBJETO
Dispensa de licitação de toners e peças de informática, visando atender a demanda na manutenção corretiva de impressoras e computadores nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Murtinho-MS.


	[bookmark: _GoBack]ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND
	
MARCA
	
Valor Unit. 
	
Valor total

	1
	Toners Mfp137fnw remanufaturado com chip e lacre compatível com a impressora HP Laser. 
	Unid.
	
	
	

	2
	Toners D203U remanufaturado compativel com impressora Samsung M4070FR.
	Unid.
	
	
	

	3
	Toners CF258X remanufaturado compativel com impressora HP LASER JET PRO-M404dw
	Unid.
	
	
	

	4
	Toners  remanufaturado compativel com impressora brother DCP-L2540DW
	Unid.
	
	
	

	5
	Toner D116L Remanufaturado compativel com a impressora Samsung M2835DW.
	Unid.
	
	
	

	6
	Unidade Fusora Impressora Samsung M4070FR
	Unid.
	
	
	

	7
	Fonte ATX 300 watts.
	Unid.
	
	
	

	8
	Hd SSD com capacidade de 480 gb - sata iii 6 gb/s - com no mínimo as seguintes velocidades: leitura: 550 mb/s e gravação: 450 mb/s.
	Unid.
	
	
	

	9
	Memória RAM 8GB DDR3.
	Unid.
	
	
	

	10
	Cabo de rede par traçado cat5. CX 305 metros
	CX
	
	
	

	11
	Conector RJ45.
	Unid.
	
	
	

	12
	Switch 8 portas rj45 com auto negociação 10/100/1000 mbps,todas as portas suportam a função auto mdi/mdix, eliminando a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink.
	Unid.
	
	
	

	13
	Placa Mae Intel H510 DDR4 LGA1200 Compatível i3/i5/i7/i9
	Unid.
	
	
	

	14
	Processador 10ª geração Intel Core i5  4.3GHz.
	Unid.
	
	
	

	15
	Cooler para Processador Intel LGA 1155/1156/775
	Unid.
	
	
	

	16
	Teclado usb para microcomputadores norma padrão abnt, com 107 teclas de formato convencional.
	Unid.
	
	
	

	17
	Mouse, óptico, 800 dpi, padrão usb, 2 botões mais botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com windows e linux - resolução mínima 800 dpi. - tecnologia de sensor óptico sem esfera - conector usb. - 2 (dois) botões. - roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automática, selecionável por click na roda de rolagem. - corpo ergonômico, tamanho normal (não será aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - compatibilidade com windows para todas as versões a partir do windows 98 e linux. - instruções de operação e instalação em português.
	Unid.
	
	
	

	18
	Filtro de linha bivolt com no mínimo 4 tomadas padrão nbr 14136, potência mínima de 1000w (127v) e 2000w (220v), circuito interno de proteção contra sobretensões de energia e curto-circuito, indicador luminoso do estado de operação e cabo de alimentação com no mínimo 3 metros.
	Unid.
	
	
	



BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:

						
Cidade/Estado, _____ de outubro de 2024.


__________________________________________________________
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.



