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MUNICIPIO DE JARDIM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026

ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE PREGAO ELETRÔNICO«Licitacao_NOME_MODALIDADE»
	NÚMERO 026«Licitacao_NUMERO_DOCUMENTO_LICITACAO»/2026«Licitacao_EXERCICIO»
	TIPO
MENOR PRECO POR ITEM«Licitacao_NOME_TIPO_LICITACAO»
	FLS

	Proponente:

	CNPJ:

	Endereço:
	Processo Administrativo nº 088«Licitacao_NUMERO_PROCESSO»/2026«Licitacao_EXERCICIO»

	Cidade:
	Data:                                        Folhas:

	Telefone:                                        Fax:
	Rubrica:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND
	QTD
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU´S - 220 volts. Unidade Interna e externa, controle remoto, manuais de utilização, certificado de garantia, selo INMETRO/PROCEL de eficiência energética classe "A", garantia de no mínimo 12 meses.
	UNID.
	06
	
	
	

	2
	AUTOCLAVE HORIZONTAL, de bancada com capacidade de no mínimo 21 litros, câmara em aço inox , painel digital lcd, teclado membrana para controle de parâmetro dos ciclos, ciclos programáveis controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico, tampa com fecho triplo estágio com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados, guarnição em silicone vulcanizado fixado na câmara de esterilização, secagem programável com opção de ciclos extra, vários sistemas de segurança com mensagens de erro visuais e sonoras, alimentação 220 v.
	UNID.
	03
	
	
	

	3
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG – possuindo capacidade máxima de 300 kg, divisões de 50 g; régua antropométrica com escala de até 2,00 metros, display LED de 06 dígitos de no mínimo 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima), Plataforma de no mínimo 400 x 500 cm; estrutura em chapa de aço carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, padrão na cor branca, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis em borracha sintética, fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, função TARA até capacidade máxima, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.
	UNID.
	03
	
	
	

	4
	CARRO MACA SIMPLES - Confeccionado em aço inoxidável com grades laterais, suporte para soro e colchonete.
	UNID.
	02
	
	
	

	5
	COMPUTADOR DESKTOP com processador que possua no mínimo 04 núcleos, 08 thereads e frequência de 3.0 GHz; Possuir no mínimo SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; Placa principal deve ter arquitetura ATX,MICROATX,BTX ou MICROBTX; Possuir pelo menos 01 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; Adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memoraria; Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior; Suportar monitor estendido; Possuir no mínimo 2 saída de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio; Monitor de Led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; Sistema Operacional Windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal.
	UNID.
	06
	
	
	

	6
	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK, o equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 ghz; unidade de armazenamento ssd com no mínimo 240 gb, interface pcie nvme m.2, memória ram de no mínimo 8 gb, em 2 módulos idênticos de 8 gb cada, do tipo sdram ddr4 3000 mhz ou superior, tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução full hd (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por led. o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. sistema operacional windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 1 hdmi ou display port e 1 vga, leitor de cartão, webcam full hd (1080 p). deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.
	UNID.
	   02
	
	
	

	7
	OTOSCÓPIO SIMPLES, o equipamento deverá possuir: iluminação fibra óptica – led, composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis, alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio.
	UNID
	   01
	
	
	

	8
	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, é obrigatório a aplicação Transesofágica neste item (transdutor e software). Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequênciais: Transdutor Cardíaco Setorial Adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor Cardíaco Setorial Pediátrico que atenda as frequências de 4.0 a 6.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 MHz; Transdutor Transesofágico Multiplanar que atenda as frequências de 3.0 a 6.0 MHz, trabalho com faixa de frequência harmônica. Acessórios: Impressora a laser colorida, ECG de 3 vias, suporte para transdutor Transesofágico e no break compatível com o equipamento.
	UNID
	    01
	
	
	

	VALOR TOTAL:
	

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____dias, com pagamento através do banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________.

Jardim / MS _____/_________________________/ 2026

Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou documento equivalente.

_____________________________________________________________
		CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
	CARIMBO
CNPJ DA EMPRESA
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