
ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO


Obra: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA
Local : RUA HESMERIA AUGUSTA DE ALMEIDA S/N BAIRRO IMPERATRIZ – CASSILANDIA-MS
PROPOSTA TRANSFEREGOV - N.019994/2021 - Contrato de Repasse n. 912226/2021/MINISTERIODOESPORTE/CAIXA.
ÁREA :777,51 M²

NORMAS DE EXECUÇÃO

NORMAS GERAIS

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerem ao do presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT no que couber e na falta destes, ter suas características reconhecidas pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA. 

No caso em as características de determinado material por marca, denominação ou fabricação for acompanhada da expressão “ou similar, será permitida a alternativa de material rigorosamente equivalente com a devida autorização averbada no Livro de Obras pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA”.

A Empreiteira submeterá a aprovação da Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra. Quando necessário, a Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA fará amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra.

Em prazo determinado pela fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro de obras materiais por ventura impugnados pela fiscalização, bem como iniciar quaisquer demolições exigidas, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dos referidos bem como demolições e reconstruções.
A Empreiteira deverá fixar as placas de obra e de autores do projeto (padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA), em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.

Fica a critério de a fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto.

A empreiteira deverá manter dentro de obra o Livro de Obra atualizado com os registros dos serviços que permitam o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização.

Toda e qualquer ocorrência dentro do canteiro de obras, será de total responsabilidade da Empreiteira.


SERVIÇOS GERAIS
Deverão ser removidos todos os detritos, entulhos e outros materiais existentes no terreno.Proceder a limpeza das superfícies a impermeabilizar, removendo excessos de argamassa, partículas soltas, materiais estranhos eliminar gorduras e vestígios orgânicos.
Executar as concordâncias entre as superfícies a impermeabilizar e elementos tais como raios, grelhas e tubos.
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A impermeabilização de baldrames será com revestimento semi- flexível. Sua aplicação é feita no respaldo do alicerce com 2 cm de espessura na face superior.Nenhum serviço de impermeabilização deverá ser executado em superfície úmida ou em dias de chuva.A execução de cada etapa dos serviços deve ser feita quando a camada anterior tenha cura completa, com intervalo mínimo de 24 h.Fica proibido e remassamento, utilização de argamassa com vestígio de endurecimento e utilização de saibro como componente da argamassa. Todos os serviços complementares deverão seguir as especificações constantes na planilha, obedecendo aos detalhes anexos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA. Deverá ser executado conforme especificado em projeto em solo revolvido. A obra deverá ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro de obras.O lixo será encaminhado para a usina de reciclagem do município e posteriormente incinerado.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fundações -	Será executada com blocos armado de 0,60x1,00x1,00m sobre duas estacas armadas com 4,00m de profundidade.
Pilares	-Será de estrutura metálica. Será executado concreto de 0,25x0,60mx2,50 de altura no entorno do pilar para rigidez e proteção.

Tesoura - Será de estrutura metálica na sua totalidade.

Terçamento -Será executado com terças metálicas 100x0,40x0,20m.

Viga de rigidez - Será executado com estrutura metálica. Contraventamento-Será executado com ferro ½” CA 25. Cobertura- Será executada com telhas onduladas galvalume.
Pintura-	O concreto até 2,50m de altura nos pilares receberá pintura látex. A estrutura metálica receberá pintura com tinta esmalte.


SERVIÇOS DE TERRA

· Os aterros deverão ser executados exclusivamente em solo limpo, espalhado em camadas de 0,20 m umedecidas e apiloadas, com material isento de matéria orgânica, entulho ou detritos de qualquer espécie, até atingir a cota indicada em projeto.
· Os aterros deverão ser executados antes do estaqueamento, tendo o cuidado de verificar as cotas de arrasamento.
· A abertura de valas para execução de fundação deverão ter espaço suficiente para colocação do escoramento das formas, de modo a não permitir alteração em suas medidas e deverão se apiloadas antes da colocação do lastro de concreto.
· Nas valas serão executados os serviços de fundação (bloco e baldrames) deverão receber uma camada da lastro magro para não ocorrer a perda de nata de cimento do concreto da peça.
· O material e o procedimento usado para serviços de reaterro deverão seguir as mesmas recomendações.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO CONCRETO
· O concreto a ser empregado na execução da obra, deverá satisfazer as condições de resistências especificadas em projeto (7 CM DE ESPESSURA), durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição e trabalho a obedecer a ABNT.
· O material deverá ser transportado até o local da obra, seguindo os devidos cuidados de transportes, sendo de responsabilidade da empresa fabricante.
· A execução dos blocos de fundação deverá seguir as exigências do corpo da obra, ficando por conta d empresa contratada, o fornecimento dos materiais (pedra, areia, cimento e ferro) para a execução do mesmo.
· Deverá ser previstas retiradas de corpos de provas, tanto forem necessários, a critério da Fiscalização para execução dos ensaios julgados necessários de acordo com a NB-1.
· O transporte e lançamento do concreto deverão ser executados de maneira a não causar a segregação dos materiais. Não deverá ocorrer tempo maior que duas horas entre o preparo e o lançamento.
· O concreto após seu lançamento na forma deverá ser convenientemente vibrado mecanicamente, cuja vibração deverá ser feita com agulha de vibrador em movimento de vai e vem para que o concreto ocupe todos os espaços da forma sem deixar vazios. O tempo de vibração não pode ser muito prolongado para evitar que haja separação de nata de cimento do agregado graúdo.
· Deverá ser cuidadosamente executada a cura a todas superfícies expostas para impedir a perda prematura d´agua destinada a hidratação do cimento.
· A concretagem só pode ser feita pela Empreiteira depois da autorização dada pela fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, registrada em livro de obra, que verificará a posição, o número, a bitola, etc., exata das barras da armadura, a estanqueidade, superfície molhadura, o escoramento e a limpeza interior das formas. De preferência deve-se fazer a concretagem de peças inteiras, evitando-se as juntas de concretagem.



FORMA

· As tábuas de madeira utilizadas na confecção das formas (cedrinho), não poderão ter espessura inferior a 2,5 cm. Permite-se o reaproveitamento, desde que se processe a limpeza e após verificação das formas as mesmas não apresentarem deformações.
· As formas deverão ser escovadas e rejuntadas, não podendo apresentar nós frouxos. Antes do lançamento do concreto deverão ser molhadas, para q não absorvam a água necessária a hidratação do cimento.
· As formas de compensado utilizadas para o concreto que receberá revestimento, de compensado tipo Madeirit serão resinadas, devendo se apresentar indeformáveis e estanques durante toda a concretagem.
· As formas para concreto aparente serão necessariamente de compensado tipo Madeirit com revestimento plástico, ou similar, devendo se apresentar indeformáveis e estanques durante toda a concretagem. As cabeças dos pregos e juntas deverão ser amassadas com massa de vidraceiro.
· As forma deverão propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, falhas de desagregação do concreto a ser previamente tratadas com pintura apropriada.
· As formas a serem reaproveitadas serão tratadas desde o 1° uso em duas demãos com emulsão adequada e de qualidade comprovadamente eficiente, observando-se cuidado de não atingir as armaduras com tal produto.

FERRO
· As ferragens serão do tipo CA-60 para bitolas de 3,4 mm a 6 00 e CA-50, quando de ¹/4” a 1 e deverão ser empregados conforme projeto estrutural.

· IMPERMEABILIZAÇÃO
· Proceder a limpeza das superfícies a impermeabilizar, removendo excessos de argamassa, partículas soltas, materiais estranhos eliminar gorduras e vestígios orgânicos.
· Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superfícies com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
· Executar as concordâncias entre as superfícies a impermeabilizar e elementos tais como raios, grelhas e tubos.
· A impermeabilização de baldrames será com revestimento semi-flexível. Sua aplicação é feita no respaldo do alicerce com 2 cm de espessura na face superior.
· Nenhum serviço de impermeabilização deverá ser executado em superfície úmida ou em dias de chuva.
· A execução de cada etapa dos serviços deve ser feita quando a camada anterior 

tenha cura completa, com intervalo mínimo de 24 hrs.

REVESTIMENTO ARGAMASSA
· O revestimento de uma superfície só poderá ser indicado após a colocação de todos os fixadores de esquadrias, tubulações, cantoneiras, caixas, quadros embutidos e após a redes condutoras de fluidos em gela terem sido testadas as pressões recomendadas em normas técnicas.
· A superfície a ser revestida deve estar limpa de todas as substâncias que possam acarretar futuros desprendimentos.
· Fica proibido e remassamento, utilização de argamassa com vestígio de endurecimento e utilização de saibro como componente da argamassa.
· Todas as superfícies a serem revestidas com argamassa deverão receber chapiscos de aderência no traço 1:3 com 0,5 cm de espessura.
· As superfícies de alvenaria e de laje pré-fabricada deverão ser molhadas antes de receberem o chapisco de aderência.
· O revestimento com argamassa só poderá ser iniciada após a pega de argamassa, a alvenaria e do chapisco de aderência.
· Todo desempenamento do revestimento com argamassa a ser pintado posteriormente, deverá ser executado com desempenadeira com espuma de borracha (esponja de poliéster expandido).


IMPERMEABILIZAÇÃO
Proceder a limpeza das superfícies a impermeabilizar, removendo excessos de argamassa, partículas soltas, materiais estranhos eliminar gorduras e vestígios orgânicos.
Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superfícies com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Executar as concordâncias entre as superfícies a impermeabilizar e elementos tais como raios, grelhas e tubos.
A execução de cada etapa dos serviços deve ser feita quando a camada anterior tenha cura completa, com intervalo mínimo de 24 hrs.


PINTURA
As superfícies a serem pintadas deverão estar limpas, secar livre de qualquer substancia que possa acarretar problemas à pintura.
Cada demão de massa ou tinta só poderá ser aplicada quando aparentemente estiver perfeitamente seca.
A superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade de textura e tonalidade. No caso de não obter estas características na pintura as fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, exigirá da firma responsável a aplicação de quantas demão forem necessário.
As tintas deverão ser de primeira qualidade e deverão estar dentro do prazo de validade.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os eletrodutos que atendem os alimentadores e as tomadas deverão ser PVC rígido roscável, quando embutidos no piso, nas paredes e sobre a laje. Todos os eletrodos deverão estar exatamente nos diâmetros especificados em projeto e obedecendo ao mínimo de ³/4”.
Todas as conexões deverão ser pré-fabricadas no diâmetro correspondente ao eletroduto, sendo vedado o uso das referidas peças, moldadas a quente na obra sob quaisquer hipótese.
Todas as conexões deverão ser pré-fabricadas, em todas as dimensões das tubulações, sendo vedado o uso de peças moldadas e quente na obra, sob qualquer hipótese.

LIMPEZA GERAL
A obra deverá ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro de obras. O descarte dos detritos oriundos da limpeza será de responsabilidade da empresa que fez a mesma.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Todos os serviços complementares deverão seguir as especificações constantes na planilha, obedecendo aos detalhes anexos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.

José Fernando da Silva
Arquiteto Urbanista
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