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MEMORIAL DESCRITIVO




OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO CAPÃO BONITO I.
LOCAL: ASSENTAMENTO CAPÃO BONITO I, SIDROLÂNDIA/MS
COORDENADAS GEOG.: 21°15´25” S 
54°53´57” O
ÁREA A REFORMAR: 202,92m²



	





OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO I
NORMAS GERAIS

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço.
Os materiais a serem empregados na reforma deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerem ao presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT no que couber e na falta destes, ter suas características reconhecidas pela Fiscalização.
No caso em que a característica de determinado material por marca, denominação ou fabricação for acompanhada da expressão “ou similar”, será permitida a alternativa de material rigorosamente equivalente com a devida autorização averbada no Livro de Obras pela Fiscalização.
Execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos em sua forma, dimensão e concepção arquitetônica e ao presente memorial.
A Empreiteira submeterá a aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra.
Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços os quais serão executados sob o seu controle e verificação.
Em prazo determinado pela Fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro de obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dos referidos demolições e reconstruções.

A Empreiteira deverá fixar as placas de obra (determinadas pelo convenio), em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.
Fica a critério da Fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto.
A Empreiteira deverá manter dentro da obra o Livro de Obra atualizado com os registros dos serviços que permitam o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização.
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Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços e materiais que compõe a obra de Reforma do PSF Capão Bonito II, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço.

[bookmark: _Toc170724561]2	DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. 
A condição de “contratada” supõe a realização de um levantamento técnico preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste memorial descritivo.
 A empresa deverá também conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus custos com redução ou ampliação do valor apresentado. Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos projetos fornecidos. 
O Dimensionamento e a organização da mão de obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação técnica do profissional da obra, a eficiência e a conduta no canteiro da obra. 
[bookmark: _Toc170724562]3	PROJETO
Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, ou emitida Ordem de Serviço, a contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal(DEPLAN) a ART de execução. Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar continuada a execução.
[bookmark: _Toc170724563]4	PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo, de execução dos serviços, será de 04 (quatro) meses, fixados em edital. Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela comissão.

[bookmark: _Toc170724564]5	SERVIÇOS PRELIMINARES
Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 
Deverá fixar a placa de obra, em local visível dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação. Deverá ter um mestre de obra para ficar na obra, fazendo o acompanhamento. E terá um Engenheiro Civil, sempre que for solicitado. Instalação da placa de inauguração no final da obra.
Será feita a capina e limpeza manual de terreno onde houver necessidade para abrigar os materiais que forem colocados para o andamento da obra. A obra será executada em partes devido ao seu uso atual, que não será possível parar os atendimentos ou remanejar os usuários, diante disso, há necessidade de ser em partes para conciliar o andamento das atividades existentes.
[bookmark: _Toc170724565]6	   COBERTURA
Necessária a retirada das telhas existentes de cerâmica e fibrocimento e ser feita instalação das novas telhas.
Observando e retirando o madeiramento existente sendo feita assim a substituição da trama e reparos em toda a estrutura da cobertura, substituição de calhas, sendo uma calha com bocal maior.
[bookmark: _Toc170724566]7       FORRO/GESSO
Remoção do forro nos ambientes: (sala enfermaria, sala de inalação, gabinete dentário, sanitário masculino, sala de imunização), será instalado 63,47m² (sessenta e três metros e quarenta e sete centésimos de metros quadrados) de forro PVC na cor branca, a instalação será unidirecional e 66,52m (sessenta e seis metros e cinquenta e dois centésimos de metros lineares) de acabamento (moldura) de forro pvc. 
Remoção do gesso nos ambientes: (copa, consultório observação e banheiro do consultório de observação), serão instalados 31,00m² (trinta e um metros quadrados) de gesso nesses ambientes acima mencionados e 33,28m (trinta e três metros e vinte e oito centésimos de metros lineares) de acabamento para o forro (moldura de gesso).
[bookmark: _Toc168899920][bookmark: _Toc170724567]8      LUMINÁRIAS
Será feita a remoção de quatro luminárias, dos ambientes: (banheiro externo masculino, sanitário masculino, banheiro do consultório observação e sala da enfermaria) após a remoção feita a instalação das novas luminárias. 
[bookmark: _Toc170724568]9	PINTURA
As superfícies das paredes e tetos deverão estar limpas e secas, livres de poeiras, graxas e óleos. Proteger o piso, forro e esquadrias de possíveis respingos. A pintura será em toda a área existente, eliminando as paredes que estão revestidas. Será feita a pintura na área interna da edificação e também na área externa de toda a edificação. As pinturas no teto só será feita nos ambientes que possuem gesso.
A pintura externa deverá ter um barrado com as cores do município de Sidrolândia MS, o barrado deverá estar na altura de 86cm (noventa e seis) centímetros na cor verde bandeira, uma faixa na cor vermelha, na altura de 12cm (doze) centímetros, uma faixa na cor amarela, na altura de 12cm (doze) centímetros e a parte superior que restar branco gelo. A pintura interna deverá ter um barrado cinza com uma altura de 1,20m e o restante será com a pintura no branco gelo.

A pintura externa terá as seguintes áreas: na cor verde terá uma área de pintura de 64,60m², a faixa vermelha terá uma área de 5,75m², a faixa amarela terá uma área de 5,75m², o barrado branco terá uma área de 196,77m², de acordo com o projeto e orçamento. A pintura interna terá as seguintes áreas: barrado na cor cinza 203,33m² e o que restar deverá ser na cor branco gelo com uma área de 271,12m².
[bookmark: _Toc170724569]10	SERVIÇOS FINAIS
Estão contemplados os transporte de todos os materiais que serão utilizados na obra e a placa de inauguração em alumínio, o modelo deverá ser conforme orientação do fiscal responsável pela obra.
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das práticas de construção. Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da obra assim que estiverem cheios. A CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza. 
Para recebimento definitivo a obra deverá estar totalmente limpa e sem entulhos e/ou restos de materiais utilizados na obra. A obra deverá ser entregue com a placa de inauguração.


Sidrolândia/MS, 01 de julho de 2024.
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