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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
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Boa Vista do Cadeado, .... junho de 2025
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

	1. INFORMAÇÕES BÁSICAS


Contratação de Empresa especializada, visando à aquisição mais vantajosa de materiais ambulatoriais e odontológicos, bem como de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares e fisioterápicos.

	2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE



A aquisição dos materiais médico-hospitalares visa atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e/ou excepcionais, porém essenciais ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde, portanto, se faz necessário que a Administração Pública Municipal, para garantir aos usuários do Sistema único de Saúde – SUS um atendimento básico e essencial durante a assistência de saúde prestada, adquira todos os insumos necessários para realizar o atendimento adequado ao paciente, tendo em vista que é obrigação do Poder Público garantir essa oferta de serviços, já que nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, o cuidado com a saúde pública é dever do Estado; 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições de saúde do cidadão, Art. 2º, § 1º, o estado é responsável pela redução de riscos e doenças que venham acometer um paciente. 
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário.
Nessa senda, os insumos adquiridos proporcionarão suporte ao tratamento médico e ambulatorial dos pacientes e a cobertura assistencial dos programas de saúde, sendo que essas aquisições são vitais para atendimento da população tanto no posto de saúde quanto na zona rural do Município, cuja falta pode significar interrupção no tratamento e até a falta de atendimento de emergência, devendo sua disponibilização ser garantida a toda a população que utiliza a saúde municipal.
Cabe ainda ressaltar que estes insumos são usados de forma regular, com oscilações de demanda, sendo conveniente a aquisição em parcelas durante o ano, adequando à necessidade da Unidade de Saúde, racionalizando o espaço físico para armazenamento disponível, mantendo em uso produtos com fabricação recente, viabilizando o comprometimento orçamentário anual, reduzindo o custo de estoque e promovendo uma gestão eficiente.
As quantidades solicitadas foram obtidas levando-se em consideração o atendimento a pacientes, consumo aferido de acordo com informações prestadas no documento emitido pela Unidade, bem como a expectativa de possível aumento de atendimento à pacientes.
Além do mais, a contratação amparada por ata registro de preços permite que a Secretaria de Saúde realize as aquisições e contratações em consonância com as demandas surgidas, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições na aquisição dos objetos através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na realização dos mesmos, haja vista a necessidade das entregas serem parceladas, obedecendo às regras do Termo de Referência e possibilitando futuras aquisições durante o período de vigência da Ata de Registro de Preço, em virtude do surgimento de novas demandas. 
Isso está em conformidade com as orientações do TCE, que estabelece que as compras públicas sejam planejadas e, sempre que possível, utilize-se o Sistema de Registro de Preço, evitando as aquisições emergenciais e fragmentadas.
Já que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de materiais e equipamentos, podendo ser determinante para obtenção de resultado favorável para os pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde, é imperativa a formação de estoque de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como forma de garantir a manutenção das unidades referidas nessa justificativa. 
De tal modo, o objeto que se pretende licitar é imprescindível para a qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual, minimamente a Unidade Básica de Saúde não consegue operacionalizar atendimentos aos usuários. 


	3. ÁREA REQUISITANTE



	Identificação da Área requisitante 
	Nome do responsável

	
Secretaria Municipal de Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação e Saneamento
	
Vanderlei Ribas




	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



4.1. A contratada deverá realizar a entrega dos materiais e equipamentos, descarregá-los e instalá-los diretamente nos locais indicados na Autorização de Fornecimento no prazo de até 20 dias após a emissão desta pelo Departamento de Licitações e Compras;
4.2. Serão observadas, no que forem aplicáveis, as normas regulamentares pertinentes aos serviços executados, à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, ainda, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.
4.3. A contratada deverá prestar garantia de 12 (doze) meses para os equipamentos.
4.4. A contratada deverá indicar Assistência Técnica autorizada pela fabricante dos equipamentos em um raio de até 100 km da Sede da Prefeitura de Boa Vista do Cadeado para que sejam realizadas as manutenções durante o prazo de garantia.
4.5. Os equipamentos e materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, devidamente identificados, com todas as informações necessárias, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
4.6. O transporte dos equipamentos e materiais correrá por conta da licitante vencedora e, deverá ser feito de forma adequada, sob pena de serem devolvidos caso apresentem alguma avaria em seu estado de conservação, garantindo a qualidade dos produtos.
4.7. Os equipamentos deverão contar com manual de instrução, redigido em português, contendo as seguintes informações: nome e ou marca do fornecedor; modelo ou código do fornecedor; contendo todas as instruções acerca de como manusear o equipamento.
	5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE SERVIÇOS



	ITEM
	UN.MED.
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE

	1
	UN
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL, CAPACIDADE ACIMA DE 20 LITROS 220 V COM PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZARÃO AUTOMÁTICA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, COM NO MINIMO 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, COM NO MÍNIMO 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE AJUSTE DE NO MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA, COM POTÊNCIA DE 1.600 WATTS, DIMENSÕES MÍNIMAS AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X P), DIMENSÕES CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), COM 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, COM 01 COPO DOSADOR, COM 01 MANGUEIRA (1,5 M), COM 01 BRAÇADEIRA.
	1,0000

	2
	UN
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM CAPACIDADE DE 200 KG COM ESTRUTURA EM AÇO DUPLO TUBULAR DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X, MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ENCOSTO FIXO, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON COM ESPEMA DE 5 CM DE ESPESSURA, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL , APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE, PEDAL DO TIPO PLATAFORMA, COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO, PROTETOR DE ROUPA: NYLON COM ABA, FREIOS BI LATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE, FAIXA DE PANTURRILHA, RODAS DIANTEIRAS 8 MACIÇA (200X50), COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA, GARFO DA RODA DIANTEIRA EM  AÇO CARBONO, EIXO DIANTEIRO FIXO, RODA TRASEIRA 24 RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO, PNEU DA RODA TRASEIRA: ANTIFURO MACIÇO 24X 1 3/8,  ARO DE PROPULSÃO: ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, EIXO TRASEIRO SISTEMA QUICK RELEASE REMOVÍVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA DO ASSENTO 60CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 55CM, ALTURA DO ENCOSTO: 50CM, LARGURA TOTAL ABERTA 88CM.
	2,0000

	3
	UN
	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÔXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS ESTOFADO E COM ALTURA REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA DE D23 ESPESSURA MÍNIMA DE 04 CM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 60 CM E ALTURA 80 CM. 
	1,0000

	4
	UN
	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE DE INOX DE NO MINIMO DE 10 LT E BACIA INOX COM DIAMETRO DE NO MINIMO 20 CM QUE SE ENCAIXE CORRETAMENTE NO CARRO, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 80 CM DE ALTURA, 40 CM DE ALTURA E 110 CM COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 03 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 
	1,0000

	5
	UN
	MESA DE MAYO ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX; PÉS COM RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS E PONTEIRA; HASTE SUPERIOR COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA; BANDEJA EM AÇO INOX DIMENSÕES DA BANDEJA 43 CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARGURA; ALTURA MÍNIMA 0,90CM. ALTURA MÁXIMA 1,25M. 
	1,0000

	6
	UN
	PODOSCÓPIO 220V EM ACRÍLICO COM ILUMINAÇÃO A LED PROFISSIONAL, BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR, ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15MM BASE COM MEDIDAS MINIMAS DE 48X549X6CM (CXLXA) E O  ACRÍLICO 43X40X12CM (CXLXA), COM ENTRADA USB, COM REGISTRO NO INMETRO 
	1,0000

	7
	UN
	SELADORA MANUAL/GRAU CIRÚRGICO COM POTÊNCIA 300 w, COMPRIMENTO DE SELAGEM DE NO MINIMO 300 MM, LARGURA DE SELAGEM MINIMA 10 MM 
	1,0000

	8
	UN
	CENTRÍFUGA DIGITAL DE PRP/PRF/BAMC PARA 8 TUBOS COM ESTRUTURA FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPA COM REFORÇO INTERNO METÁLICO, PAINEL FRONTAL COM LED LUMINOSO INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO/REPOUSO, CONTROLADORES ANALÓGICOS DE VELOCIDADE E TEMPO, VELOCIDADE AJUSTÁVEL: 0 - 4.000 RPM, BIVOLT AUTOMÁTICO, OPERAÇÃO SILENCIOSA, MOTOR DE INDUÇÃO, BLOQUEIO DA TAMPA DE SEGURANÇA, ALERTA SONORO AO FINAL DO PROGRAMA, E REGISTRO NA ANVISA. CONTENDO: 01 ROTOR DE ÂNGULO FIXO 45° DE 8 POSIÇÕES; 08 CAÇAPAS PLÁSTICAS PARA TUBOS 15 ML (21 X 100 MM - DIÂMETRO INTERNO X ALTURA INTERNA); 08 ADAPTADORES PLÁSTICOS PARA TUBOS DE COLETA À VÁCUO DE 2/5/7 ML; 01 CABO DE ENERGIA AC, PADRÃO ABNT; 02 FUSÍVEIS; 
	1,0000

	9
	UN
	CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO SPRINT. CADEIRA: 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS. VOLTA ZERO AUTOMÁTICO. CABECEIRA ARTICULADA. BRAÇO FIXO. PEDAL JOYSTICK MÓVEL. CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS. ESTOFAMENTO SOFT PVC LAMINADO. POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5º DO ENCOSTO) ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO. DOIS MOTORES, ISENTO DE ÓLEO. EQUIPO: COM ATÉ 5 TERMINAIS KART. 1 SERINGA TRÍPLICE. 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN. 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN SEM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY. PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS BANDEJA ÚNICA EM INOX. FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS. SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO. REFLETOR LED: REFLETOR EVOLUTION LED PLUS. INTENSIDADE DE 8.000 A 30.000 LUX. ON/OFF NA BASE DA CADEIRA. PUXADOR BILATERAL. ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. UNIDADE AUXILIAR: COM ATÉ 3 TERMINAIS. REBATÍVEL EM 90°. 1 SUGADOR VENTURI COM Ø6,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL. ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER. CUBA BRANCA EM POLÍMERO REMOVÍVEL.
	1,0000

	10
	UN
	KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VÁCUO, CONTER 2 SUCTORES+1 PONTEIRA DE 6MM+ 1 PONTEIRA DE 11MM+1 FILTRO; 2 SUCTORES DE  6MM (SALIVA) E  11MM (SANGUE), SEM FILTRO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. SUCTORES REGULADORES DE SUCÇÃO. EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PESO LÍQUIDO: 1,27KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 1,76KG. COMPRIMENTO MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR SALIVA: 1,6M. COMPRIMENTO MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR SANGUE: 1,6M. COMPRIMENTO MANGUEIRA CORRUGADA: 3M. 
	1,0000

	11
	UN
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. APLICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAIS. TECNOLOGIA: WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO, LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1300 MW/CM2), BATERIA REMOVÍVEL E DE ALTA PERFORMANCE, DURAR NO MÍNIMO 400 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA CHEIA, DISPLAY DIGITAL, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM, RADIÔMETRO EXTERNO ACOPLADO PARA A VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DA POTÊNCIA DE LUZ, TIMER (5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG. E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA, CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO, INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO DEVE SER AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA, TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS, DEVE SER SILENCIOSO, E NÃO NECESSITAR DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BIVOLT AUTOMÁTICO 100/240V, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 360º, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. MODO DE USO: RAMPA, CONTÍNUO, PULSADO.
	1,0000

	12
	UN
	COMPRESSOR DE AR S45 GIII 40L NÍVEL DE RUÍDO DE 54 DB, NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO, VAZÃO EFETIVA DE 220 L/MIN ,ISENTO DE ÓLEO,  COM SELO INMETRO, ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ROBUSTA E SEGURA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM UM CONSUMO DE APENAS 0,85 KW/HORA, POSSUIR 1 MOTOR, POTÊNCIA: 1.2 HP (850W), MONOFÁSICO 127V/220V, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 1750 R.P.M., 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI, PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO: 80 PSI, FLUXO DE AR: 220L/MIN, DIMENSÕES: 54,2X33X60 CM, CONTER 2 PISTÕES, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO PELO FABRICANTE. 
	1,0000

	13
	UN
	AUTOCLAVE DE AÇO 21 LITROS. EMBALAGEM COM 1 AUTOCLAVE, 3 BANDEJAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 1 SUPORTE P/ BANDEJA, 1 COPO GRADUADO, 1 BRAÇADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO): UTILIZANDO BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM);  PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG; PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG; COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS; MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INOX; CONSUMO ELÉTRICO: 623 WATTS/HORA; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V E 220V); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X P); DIMENSÕES DA CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P); PESO LÍQUIDO: 22,2 KG; PESO BRUTO: 25,5 KG; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15ºC À 40ºC; ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA: ATÉ 3500 METROS; GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO); REGISTRO INMETRO E ANVISA.
	2,0000

	14
	UN
	SELADORA 30 CM BIVOLT; RESISTÊNCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA, AQUECER EM APROXIMADAMENTE TRÊS MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS, SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES.; SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM:LIGADA/DESLIGADA; AQUECENDO; PRONTA PARA USO; SELAGEM COMPLETA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM, ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM.BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). POTÊNCIA 80 W. 2 ANOS DE GARANTIA. 
	2,0000

	15
	UN
	BANCO MOCHO PROFISSIONAL COM ASSENTO TIPO SELA, ACIONAMENTO A GÁS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA DENSIDADE 33. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO 285 A 360MM, BASE COM 5 RODIZÍOS, COM PVC LAMINADO E EXPANDIDO SEM COSTURAS, ASSENTO ANATÔMICO, PESO BRUTO APROXIMADO: 10,25KG 
	1,0000

	16
	UN
	COLPOSCÓPIO BINOCULAR, 3 AUMENTOS 7X 14X 25X. POSSUINDO: CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA; IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. BINÓCULO RETO E ANGULADO; FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO A ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA; MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 95 ATÉ A MÁXIMA COLPOSCÓPIO BINOCULAR, 3 AUMENTOS 7X 14X 25X. POSSUINDO: CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA; IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. BINÓCULO RETO E ANGULADO; FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO A ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA; MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 95 ATÉ A MÁXIMA DE 135 CM E A MICRO REGULAGEM DE ALTURA PELA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA; OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM OU 400 MM; DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 15, 25, OU 50 MM CAMPO ILUMINADO 80 MM; OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR) REGULÁVEL; FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED (PERMITINDO A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER.); PINTURA EPÓXI A 250°; PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM ESTATIVA DE CHÃO 3 RODÍZIOS.
	1,0000

	17
	UN
	ULTRASSOM TERAPÊUTICO. EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO, QUE POSSIBILITA A ELETROESTIMULAÇÃO ATRAVÉS DAS CORRENTES: RUSSA, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, HIGH VOLT, AUSSIE, TENS, FES E MICROCORRENTE, DE FORMA ISOLADA OU ASSOCIADA AO ULTRASSOM TERAPÊUTICO, APRESENTAR 7 CANAIS DE SAÍDA, SENDO 4 PARA ELETROESTIMULAÇÃO, 2 CANAIS DE SAÍDA PARA CORRENTE HIGH VOLT E 1 CANAL PARA CONEXÃO DO TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO, POSSIBILITAR A ESCOLHA DA FREQUÊNCIA, POSSIBILITANDO A ATUAÇÃO EM DIFERENTES NÍVEIS DE PROFUNDIDADE, PERMITIR O AJUSTE DA EMISSÃO DO ULTRASSOM PODENDO SER CONTÍNUO, PULSADO OU SUPER PULSADO, SENDO QUE O SEGUNDO E TERCEIRO MODO POSSUEM FREQUÊNCIAS DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 3/4 (75%), 1/2 (50%) E 1/5 (20%). ULTRASSOM SONOFORESE E. CORRENTES. DADOS TÉCNICOS: LARGURA: 37,5CM, PROFUNDIDADE: 31,5 CM, ALTURA: 12,5 CM, PESO LÍQUIDO SONOPULSE II SYSTEM: 3,2 KG, PESO LÍQUIDO SONOPULSE II: 3,1 KG, BIVOLT 100/240 V | 50/ 60 HZ. ITENS INCLUSOS: CABO PP FÊMEA I.E.C 2 X 0,75 X 1500 MM, CABEÇOTE DE SILICONE 10 CM2, CABEÇOTE DE SILICONE 6 CM2, CABEÇOTE DE SILICONE 1CM2, CABO ELETROESTIMULAÇÃO DUPLO BRANCO, PINOS VERMELHO E PINO PRETO, CABO DISPERSIVO FIO ÚNICO - PINO PRETO, CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS, GARRA JACARÉ VERMELHO, GARRA JACARÉ PRETO, ELETRODO CONDUTIVO DE BORRACHA 5 CM X 5 CM, ELETRODO CONDUTIVO DE BORRACHA 12 CM X 8 CM, CONJUNTO DE ELETRODO CONDUTIVO 80 X 75 PRETO, ESPONJA NATURAL 7 CM X 7 CM, ESPONJA NATURAL 14 CM X 10 CM, AGULHAS PARA ACUPUNTURA 0,25 MM X 50 MM (PACOTE COM 10 AGULHAS), BISNAGA COM GEL (CAP. 100 GRAMAS), GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
	1,0000

	18
	UN
	LUVA DE ROBÔ DE REABILITAÇÃO PARA MÃO ESQUERDA TAMANHO M (6-8 CM NA LARGURA DA MÃO, 14- 16 CM DE COMPRIMENTO/ DO PUNHO A PONTA DO DEDO MÉDIO E 4-5 CM DE DIÂMETRO DO DEDO MÉDIO). FABRICADA DE BORRACHA FIBRA DE RESINA, APRESENTAR SISTEMA DE BOMBA DE AR DUPLO QUE FORNECE PRESSÃO DE AR FORTE E CONSISTENTE, GARANTINDO UMA REABILITAÇÃO EFICAZ E DIRECIONADA DAS MÃOS, ADEQUADAS PARA PESSOAS QUE PRECISAM TREINAR AS MÃOS E OS DEDOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TOMADA. BIVOLT 110/220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DEVE SER COMPOSTO DE 1 LUVA ROBÔ DE REABILITAÇÃO (ESQUERDA), 1 LUVA ESPELHO, 1 MÁQUINA (ACOMPANHAR LUVA ESQUERDA),1 CABO USB, 1 MANUAL DO USUÁRIO.
	1,0000

	19
	UN
	LUVA DE ROBÔ DE REABILITAÇÃO MÃO ESQUERDA TAMANHO G (7-9 CM NA LARGURA DA MÃO, 16-18 CM DE COMPRIMENTO/ DO PUNHO A PONTA DO DEDO MÉDIO E 5-6 CM DE DIÂMETRO DO DEDO MÉDIO). FABRICADA DE BORRACHA FIBRA DE RESINA, APRESENTAR SISTEMA DE BOMBA DE AR DUPLO QUE FORNECE PRESSÃO DE AR FORTE E CONSISTENTE, GARANTINDO UMA REABILITAÇÃO EFICAZ E DIRECIONADA DAS MÃOS, ADEQUADAS PARA PESSOAS QUE PRECISAM TREINAR AS MÃOS E OS DEDOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TOMADA. BIVOLT 110/220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DEVE SER COMPOSTO DE 1 LUVAS ROBÔ DE REABILITAÇÃO (ESQUERDA), 1 LUVA ESPELHO, 1 MÁQUINA (ACOMPANHAR LUVA ESQUERDA),1 CABO USB, 1 MANUAL DO USUÁRIO.
	1,0000

	20
	UN
	LUVA DE ROBÔ DE REABILITAÇÃO MÃO DIREITA TAMANHO M (6-8 CM NA LARGURA DA MÃO, 14- 16 CM DE COMPRIMENTO/ DO PUNHO A PONTA DO DEDO MÉDIO E 4-5 CM DE DIÂMETRO DO DEDO MÉDIO). FABRICADA DE BORRACHA FIBRA DE RESINA, APRESENTAR SISTEMA DE BOMBA DE AR DUPLO QUE FORNECE PRESSÃO DE AR FORTE E CONSISTENTE, GARANTINDO UMA REABILITAÇÃO EFICAZ E DIRECIONADA DAS MÃOS. ADEQUADAS PARA PESSOAS QUE PRECISAM TREINAR AS MÃOS E OS DEDOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TOMADA. BIVOLT 110/220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DEVE SER COMPOSTO DE 1 LUVAS ROBÔ DE REABILITAÇÃO (DIREITA), 1 LUVA ESPELHO, 1 MÁQUINA (ACOMPANHAR LUVA DIREITA),1 CABO USB, 1 MANUAL DO USUÁRIO.
	1,0000

	21
	UN
	LUVA DE ROBÔ DE REABILITAÇÃO MÃO DIREITA TAMANHO G (7-9 CM NA LARGURA DA MÃO, 16-18 CM DE COMPRIMENTO/ DO PUNHO A PONTA DO DEDO MÉDIO E 5-6 CM DE DIÂMETRO DO DEDO MÉDIO). FABRICADA DE BORRACHA FIBRA DE RESINA, APRESENTAR SISTEMA DE BOMBA DE AR DUPLO QUE FORNECE PRESSÃO DE AR FORTE E CONSISTENTE, GARANTINDO UMA REABILITAÇÃO EFICAZ E DIRECIONADA DAS MÃOS. ADEQUADAS PARA PESSOAS QUE PRECISAM TREINAR AS MÃOS E OS DEDOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TOMADA. BIVOLT 110/220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DEVE SER COMPOSTO DE 1 LUVAS ROBÔ DE REABILITAÇÃO (DIREITA), 1 LUVA ESPELHO, 1 MÁQUINA (ACOMPANHAR LUVA DIREITA)1 CABO USB, 1 MANUAL DO USUÁRIO.
	1,0000



	6. LEVANTAMENTO DE MERCADO



6.1. Soluções:
a.1) Solução: Contratação de Empresa para fornecer os materiais e equipamentos por meio de pregão eletrônico.
a.2) Viabilidade de mercado: (X) sim (  ) não
a.3) Viabilidade econômica: a contratação importará no custo estimado de R$ 106.888,88, sendo que os valores foram pesquisados com fornecedores especializados na comercialização dos produtos a serem adquiridos, assim como no painel para consulta de preços e em sítios eletrônicos de domínio amplo, portanto, sem dificuldade em adquirir os preços, tendo em vista o método de pesquisa.
a.4) Viabilidade operacional: Não será necessário realizar organização do Órgão para a adequação deste à Solução.

b.1) Solução: Realizar a aquisição dos materiais e equipamentos em loja virtual por meio de site de internet.
b.2) Viabilidade de mercado: (X) sim ( ) não
b.3) Viabilidade econômica: Em pesquisas realizadas em sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo verificou-se que o preço ofertado por estes está compatível com o preço estimado para a aquisição.
b.4) Viabilidade operacional: Para realizar a compra diretamente na internet se faz necessário que a Administração realize o pagamento do produto previamente ao recebimento deste, o que foge a regra, visto que o pagamento na Administração Pública deve ser realizado após o recebimento do produto, conferência pelo fiscal do contrato acerca da conformidade deste e posterior ateste da nota fiscal pelo ordenador da despesa comprovando que o produto fora entregue conforme solicitado e nas condições exigidas, portanto, nesta solução não há viabilidade operacional.

c.1) Solução: Contratação direta de Empresa para fornecer os materiais.
c.2) Viabilidade de mercado: (X) sim ( ) não
c.3) Viabilidade econômica: A realização da compra diretamente com um fornecedor impede a competitividade entre fornecedores que ofertam o mesmo produto ou produto similar ao solicitado, impedindo que a Administração busque menor preço para a aquisição dos materiais,  portanto, nesta solução não há viabilidade econômica.
c.4) Viabilidade operacional: Não será necessário realizar organização do Órgão para a adequação deste a Solução.


	7. PROVIDÊNCIAS PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS



Não há a necessidade de capacitação do servidor e gestor que irão fiscalizar o contrato, visto que tal fiscalização se dará pelo acompanhamento da entrega dos materiais e instalação dos equipamentos, assim como durante a utilização dos produtos permanentes em seus prazos de garantia que será de 12 (doze) meses, não necessitando que o agente público possua conhecimento específico para tanto.

	8. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL


A solução de número 1, ou seja, a contratação de Empresa para fornecer os materiais por meio de Pregão Eletrônico é a mais viável, visto que por meio de competição na sessão pública de licitação, a Administração buscará reduzir o preço referência para a aquisição dos produtos, visando sempre o princípio da competitividade e da economicidade. 
Além do mais, o fornecedor que ofertar o menor preço será o vencedor que se comprometerá a entregar os materiais no endereço indicado pela Administração Municipal e no prazo estipulado, sem custo adicional para tanto, sendo, portanto, economicamente e operacionalmente a solução mais viável, visto que a solução de número 2 é operacionalmente inviável e a solução de número 3 é economicamente inviável, como demonstrado no item 6 deste Estudo.
9. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO





Em regra, conforme a Lei nº 14133/2021, os itens deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala, por isso os itens serão objeto de disputa individual pelo menor preço.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES




As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração. 
Portanto, após verificação do item a ser contratado, observou-se que não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido. 

	11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS



A aquisição dos materiais médico-hospitalares, ambulatoriais, fisioterápicos visa atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e/ou excepcionais, porém essenciais ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde. 

	12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO


Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução de número 1.

Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência.

	13. RESPONSÁVEIS


O presente instrumento foi elaborado pela Servidora Kauane Cezar, Diretora Administrativa, assim como pelos demais integrantes das solicitações.
	INTEGRANTE 
	INTEGRANTE REQUISITANTE

	
____________________________
Kauane Cezar
Diretora Administrativa

Boa Vista do Cadeado,
... de junho de 2025
	
______________________________
Vanderlei Ribas
Secretário da Saúde

Boa Vista do Cadeado,
... de junho de 2025




	14. APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

	AUTORIDADE SUPERIOR

	
_____________________________
João Paulo Beltrão dos Santos
Prefeito Municipal

Boa Vista do Cadeado, ... de junho de 2025.
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