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PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI-AM
Gabinete do Prefeito

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025 - CCC

O PREFEITO MUNICIPAL DE COARI EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO apresentado pela Pregoeira, para a Aquisição de unidade móvel (ambulância tipo A), para atender o serviço de transporte de pacientes do centro especializado em reabilitação-CER, com recurso oriundo de emenda parlamentar-Proposta n° 11510924000123001, oriundo do Processo Administrativo nº 3354/2025-SEMSA.
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos que se encontram acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Lei Federal nº. 14.133/21;
CONSIDERANDO, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica Interna desta Prefeitura;

RESOLVE:

HOMOLOGAR, a decisão do Agente de Contratação de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Documentações de Habilitação em favor da empresa vencedora: SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ N° 36.544.507/0001-53, conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ N° 36.544.507/0001-53

	Item
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	Unid.
	Quant.
	Marca/

Modelo
	Valor 
Unitário

	1
	PICKUP 4X4 CABINE SIMPLES COM BAÚ EM FIBRA DE VIDRO SIMPLES REMOÇÃO

Modelo: Pickup com tração nas quatro rodas (4 por 4)
Cabine: Simples

Carroceria: Baú em fibra de vidro

Finalidade: Simples remoção

Especificações Técnicas do Veículo

Veículo zero quilômetro, sem uso anterior e com quilometragem limitada à entrega

Potência mínima líquida: 200 cavalos-vapor

Transmissão: Manual com seis velocidades

Sistema de freios: Dianteiros a disco e traseiros a tambor

Tração: Quatro por quatro

Medidas externas: 

Comprimento superior a cinco mil trezentos e cinquenta milímetros

Largura superior a mil oitocentos e setenta milímetros

Distância entre eixos superior a três mil e noventa milímetros

Medidas internas: Comprimento da ambulância superior a dois mil trezentos e dez milímetros

Tanque de combustível com capacidade superior a setenta e cinco litros

Direção hidráulica ou elétrica

Pneus radiais com medida mínima de duzentos e quarenta e cinco por setenta, aro dezesseis

Bateria com capacidade mínima de setenta ampère-hora

Alternador com potência mínima de cento e trinta e nove ampères 

Descritivo da Transformação

Estrutura e Revestimento

Baú único em fibra de vidro ou alumínio, sem junções

Revestimento interno das laterais e teto em plástico reforçado com fibra de vidro, sem emendas, conforme norma ABNT NBR 14.561/2000

Documentos Obrigatórios

Laudo técnico da pintura ou proteção antimicrobiana de piso, paredes internas, divisória e armário

Ensaio de resistência ao fogo conforme Resolução CONTRAN número quatrocentos e noventa e oito, de dois mil e quatorze

Certificado de Capacitação Técnica ou certificado de conformidade conforme Portarias INMETRO 142/2019 e DENATRAN 190/2009

Equipamentos Internos-Estrutura

Piso antiderrapante em PRFV com trilho para entrada e saída da maca

Armário superior e balcão em fibra de vidro com compartimentos para medicamentos e equipamentos

Iluminação interna com lâmpadas de LED de doze volts

Duas tomadas internas de cento e dez volts com três pinos

Duas tomadas internas de doze volts em corrente contínua

Inversor de voltagem com potência de quatrocentos watts

Sinalização

Barra linear de sinalização frontal com, no mínimo, cinco lentes de policarbonato vermelhas, com comprimento de mil duzentos e sessenta milímetros e largura de duzentos e noventa milímetros

Conjunto com dez blocos dianteiros, dez traseiros e dois laterais, cada bloco com quatro LEDs de no mínimo três watts e lentes defletoras

Módulo com no mínimo quinze efeitos luminosos distintos

Sirene com potência mínima de cem watts RMS, frequência entre trezentos e três mil hertz e pressão sonora mínima de cento e vinte e oito decibéis

Luzes de advertência: três de cada lado e duas na traseira

Maca Retrátil

Comprimento mínimo de mil novecentos e setenta milímetros

Pés dobráveis e escamoteáveis, quatro rodas giratórias com pneus de borracha maciça

Trava de segurança nas pernas, inserção por impulso, operação por uma pessoa

Três cintos de segurança, sendo um com quatro pontos de fixação

Ajuste de inclinação do tronco com elevação mínima de quarenta e cinco graus

Colchonete impermeável e lavável, sem zíper, com espuma de densidade trinta e três quilogramas por metro cúbico

Documentos exigidos: 

Autorização da fabricante e registro ou cadastro na ANVISA

Ensaio com deformação mínima de quatrocentos e noventa quilogramas e capacidade de carga mínima de duzentos e noventa quilogramas conforme normas ABNT, DIN, AMD e BS EN

Avaliação técnica do sistema de ancoragem da maca feita por laboratório credenciado

Acomodações e Equipamentos Médicos

Quatro bancos laterais com cintos de segurança individuais e estofamento em couro sintético de alta resistência, conforme norma ABNT

Suporte para cilindro de oxigênio de quinze litros

Cilindro de oxigênio com capacidade de três litros

Régua com três saídas de oxigênio: fluxômetro, aspirador e umidificador

Rede de oxigênio com válvula e manômetro instalados em local visível

Estrutura Externa

Janela lateral com vidro corrediço, vedado sem borracha

Vidros traseiros com acabamento serigrafado e película opaca

Fechaduras, trincos e dois amortecedores (um para cada porta traseira)

Duas portas traseiras em fibra de vidro com abertura lateral dupla

Ventilador e exaustor com cúpula de proteção em fibra

Pintura na cor original do veículo

Serigrafia padrão “Ambulância”

Comunicação com a cabine de comando

Reforço de alumínio no piso sob rodas da maca

Suporte para soro e plasma fixado no balaústre

Balaústre fixado no teto

Itens Inclusos

Sistema de ar-condicionado para o paciente

Bolsa de primeiros socorros com prancha em polietileno

Tubo de admissão de ar tipo snorkel
	Unid.
	01
	Toyota, Modelo: Hilux, Cabine Simples, 4x4, transformada em ambulância
	R$ 349.000,000


IV – Publique–se no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, Diário Oficial do Estado do Amazonas, Jornal do Comércio e Diário Oficial da União
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI, em 30 de outubro de 2025
EMANOEL DA COSTA PINHEIRO.
Prefeito Municipal de Coari em Exercício. 
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