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	MEMORIAL DESCRITIVO



	OBRA:
	REFORMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RADION JOAQUIM DE CARVALHO

	ENDEREÇO:
	AV. FREDERICO SARAIVA, N° 700 - BAIRRO OLIMPIA

	REFERENCIA:
	SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SI) - SETEMBRO/2024

	DATA BASE:
	01/09/2024

	REFERENCIA:
	GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUN/2024 (GO) - SEM DESONERAÇÃO

	DATA BASE:
	01/06/2024

	MODALIDADE:
	TERCERIZÇÃO GLOBAL

	BDI:
	23,34%




1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O serviço consiste na pintura externa e interna do Centro de Atenção Psicossocial “Radion Joaquim de Carvalho”, localizado no município de Bom Jesus de Goiás/GO, Av. Frederico Saraiva n°. 700 – Bairro Olimpia. Quanto a execução do serviço, deverá ser conduzido de maneira contínua, obedecendo os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro e prezando pela aplicação correta do material.
2. ADMINISTRAÇÃO – MENSALISTAS
Os serviços de administração consistem no acompanhamento da execução através de profissionais habilitados e garantia de concordância com as normas dos materiais empregados, bem como estabelecidas no presente memorial e processo de contratação. 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Como serviço preliminar considera-se a remoção das portas danificadas da recepção, da sala de espera, cozinha e no consultório também da janela;
Demolição da alvenaria existente na entrada do consultório para deslocamento da entrada;
E a demolição do revestimento cerâmico em uma das paredes da cozinha devido desplacamento. 
2. ALVENARIA E DIVISÓRIAS
Alvenaria para fechamento do consultório, deixando o banheiro com saída para o corredor.  
3. REVESTIMENTO DE PAREDES
Os processos de chapisco e reboco da alvenaria adicionada no fechamento do consultório estão considerados no item, bem como a substituição do revestimento que estava em desplacamento na cozinha.  
4. ESQUADRIAS DE MADERIA
As portas que foram removidas do consultório e interna da cozinha devem ser recolocadas, novamente em madeira.   
5. ESQUARIAS METÁLICAS
No item estão consideradas as portas de entrada da recepção que continua metálica, a porta externa da cozinha e também o portão lateral que seguem o mesmo material, com as diferenças expressas em projeto e planilha, e as ferragens para instalação de todas.
A janela do consultório que sofreu modificações nas dimensões e material para melhorar a blindagem acústica. 
6. PINTURA
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante e pelas normas pertinentes, seguirão os seguintes critérios:
- Nas paredes internas da estrutura deverá ser aplicado 1 demão de selador e, após isso, aplicar 2 demãos de pintura acrílica na cor branca;
- Nas paredes externas deverá ser aplicado 1 demão de selador em toda superfície, após isso, aplicar 2 demãos de pintura acrílica na cor branca (parte abaixo da platibanda) e 2 demãos de pintura acrílica na cor azul (platibanda), sendo executado na região central da platibanda duas faixas de 10 cm, uma na cor verde e outra na cor branca;
- Nas rampas de acessibilidade deverá ser aplicado 2 demãos de pintura acrílica para piso na cor cinza;
- Nas esquadrias de madeira dos banheiros e da copa deverá ser aplicado 2 demãos de verniz em madeira.
3.    DIVERSOS
A obra deverá ser entregue completamente limpa e isenta de resíduo de construção, e no item está considerado também a execução de rampas de acessibilidade nas entradas principais da unidade.

Bom Jesus – GO, 14 de outubro de 2024.
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