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	ANEXO I

	LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE



	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	ROTA ACESSÍVEL
	


1
	
Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área	de
intervenção?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.1
	

	CALÇADAS
	

2
	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima
de 1,20 m?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.12.3.b)
	

	
	
3
	As faixas livres não
possuem obstáculos?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
6.12.3.b)
	

	
	

4
	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura
mínima de 0,70 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.12.3.a)
	

	
	

5
	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de
acesso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.12.1
6.12.3.c)
	

	
	

6
	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas	ou
reformadas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.12.3.b)
	

	
	

7
	A	sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou
reformadas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

5.2.8.2.3
	

	
	


8
	A faixa livre ou passeio	das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até
3%?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.12.3.b)
	

	
	



9
	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização	tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	


ABNT NBR 16537 - 7.8.1
	

	
	

10
	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas	nas
calçadas novas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

5.4.6.2
	

	
	







11
	Há sinalização tátil
ou piso tátil para informar	a
existência	de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança	 de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas	 ou
reformadas?
	
	
	







X
	







n
	







s
	







s
	





5.4.6.3
ABNT NBR 16537 - 6.6 -
7.4
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	CALÇADAS
	




12
	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular,	firme,
estável,	não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou
molhada?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




6.3.2
	

	
	


13
	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas	ou
reformadas?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.12.4
	

	
	





14
	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres	em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?
	
	
	





X
	





s
	





s
	





s
	





6.12.7
	

	
	





15
	Os rebaixamentos de	calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5%		para
rebaixamento total (nas	rampas
laterais)	em calçadas novas?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





6.12.7.3
6.12.7.3.4
	

	CALÇADAS
	


16
	Os rebaixamentos de	calçadas
possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas
ou reformadas?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.12.7.3
	

	
	




17
	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas	ou
reformadas?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




6.12.7.3
	

	
	


18
	Há desnível entre o término	do
rebaixamento da calçada e o leito carroçável	em calçadas novas ou
reformadas?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.12.7.3.1
	

	
	

19
	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de
travessia?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.12.7.3.5
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	
	

20
	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais  visuais  e
sonoros?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

8.2.2.3
	

	
	


21
	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do
piso?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	

5.6.4.3
8.2.2.1
	

	PASSARELAS
	




22
	As passarelas de pedestres possuem uma	das
alternativas?
a. rampas;
b. rampas	e escadas;
c. rampas	e elevadores;
d. escadas	e
elevadores.
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	




6.13.1
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	RAMPAS E ESCADAS
	
23
	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m
de largura?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
6.6.2.5
	

	
	




24
	Os	patamares (intermediários, de início e término da rampa)		possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação
adjacente?
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	




6.6.4
	

	
	

25
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.6.2.1
	

	
	

26
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.6.2.1
	

	
	



27
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos	de rampa é 15?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.6.2.1
	

	
	

28
	Em rampas, na ausência	de paredes laterais, há guarda corpos e guias	de
balizamento?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.9.5
	

	
	

29
	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.8.3
	

	
	



30
	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão
longitudinal?
	
	
	



X
	



s
	



s
	



s
	



6.8.7
	

	
	

31
	Os  pisos  dos
degraus	das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.8.2
	

	
	

32
	Os espelhos dos degraus	das escadas possuem dimensão entre 0,16
m e 0,18 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.8.2
	

	
	


33
	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos	degraus, contrastante com o revestimento
adjacente?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.4.4
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	RAMPAS E ESCADAS
	

34
	Em escadas, na ausência	de paredes laterais, há guarda corpos e guias	de
balizamento?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.9.5
	

	
	
35
	Nas  rampas  e
escadas	há corrimãos?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
6.9.2.1
	

	
	





36
	Em  escadas  e
rampas	os
corrimãos	são
contínuos	com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados	 nas extremidades?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





6.9
	

	
	


37
	Em rampas ou escadas	com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão
intermediário?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.9.4
	

	
	



38
	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário	e
patamar	com comprimento superior a 1,40 m, há	espaçamento
mínimo de 0,80 m?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.9.4.1
	

	PLATAFORMAS E ELEVADORES
	


39
	Em plataforma de elevação	vertical
com	percurso
aberto,	há
fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.10
	

	
	

40
	Em plataforma de elevação  vertical
com	percurso superior a 2,00 m, o percurso		é
fechado?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.3.2
	

	S
	


41
	Em plataforma de elevação inclinada há	parada
programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20
m de desnível?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.10.4.2
	

	
	

42
	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de
auxílio?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.1
	

	
	



43
	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine	com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?
	
	
	



X
	



s
	



s
	



s
	


ABNT NBR NM 313 -
Tabela 1
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	PLATAFORMAS E ELEVADORE
	



44
	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	


ABNT NBR NM 313 -
Tabela 1
	

	
	
45
	O piso da cabine contrasta com o da
circulação?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	ABNT NBR NM 313
	

	
	

46
	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores	e
plataformas   de
elevação vertical?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

ABNT NBR 16537 - 6.9.1
	

	
	

47
	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais  de  duas
paradas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.1
	

	
	



48
	Junto à porta do elevador	há
dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine	se
movimenta?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	


ABNT NBR NM 313
	

	PLATAFORMAS E ELEVADORES
	

49
	A  botoeira  do
pavimento   está
localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

50
	A  botoeira  da
cabine	está
localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

51
	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

52
	A	distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

ABNT NBR NM 313
	

	
	


53
	O  número  do
pavimento   está
localizado	nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.4.5.2
	

	ÍCULOS
	

54
	Há rota acessível interligando	as vagas reservadas dos estacionamentos
aos acessos?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.2.4
	

	
	


55
	Há	vagas	de estacionamento reservadas		a
veículos	 que transportem pessoas	com
deficiência?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	

Lei 13.146/2015
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	ESTACIONAMENTO DE VE
	




56
	O número de vagas de estacionamento reservadas	a
veículos		 que transportem pessoas		com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de	vagas,
assegurada,	no
mínimo 1 vaga?
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	




Lei 13.146/2015
	

	
	



57
	As	vagas
destinadas	a
pessoas	com deficiência
localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.14.1.2
	

	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
	


58
	As	vagas
destinadas	a
pessoas		com deficiência contam com	espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de
largura?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.14.1.2
	

	
	

59
	Há	vagas	de estacionamento reservadas		a
veículos	que transportem
pessoas idosas?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

Lei 10.741/2003
	

	
	



60
	O número de vagas destinadas	a
veículos	que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma
vaga?
	
	
	



X
	



s
	



s
	



s
	


Lei 10.741/2003
	

	
	


61
	As	vagas
destinadas	a
pessoas idosas estão posicionadas próximas	das
entradas	do
edifício?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.14
	

	
	
62
	As	vagas
reservadas contém sinalização vertical e horizontal?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
5.5.2.3
6.14
	

	ACESSO
	
63
	Há indicação no projeto do traçado
da rota acessível?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
6.1.1
	

	
	


64
	A rota acessível interliga as áreas de uso  público  e
adaptadas	da
edificação	e
incorpora	as circulações?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.1.1
	

	
	

65
	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum	são
acessíveis?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.2.1; 6.1.1.1
	

	
	


66
	Se houver controle de acesso, tipo catracas	ou
cancelas,	pelo menos um deles em cada  conjunto  é
acessível?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.2.5
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	
	

67
	Possui sinalização informativa	e
direcional	nas entradas e saídas
acessíveis?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.2.8
	

	ACESSO
	




68
	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com	piso	tátil associado, informando		os principais pontos de distribuição		no prédio ou locais de
maior utilização?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




Anexo B B.4
	

	
	




69
	Há pelo menos duas formas	de
deslocamento vertical	nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias		ou elevador)
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	




6.3
	

	PISO
	



70
	As superfícies de piso	possuem revestimento regular,		firme,
estável,	não
trepidante	e antiderrapante, estando secas ou molhadas?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.3.2
	

	
	




71
	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção   1:2
(50%)
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




6.3.4.1
	

	
	
72
	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível
maior que 2 cm?
	
X
	
	
	
n
	
	
	6.1
6.1.1.2
6.3.4.1
	

	
	


73
	Se houver grelhas e juntas de dilatação em	rotas
acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo	principal possuem dimensão
máxima de 15mm?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.3.5
	

	CORREDORES
	

74
	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90
m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.1
	

	
	

75
	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20
m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.1
	

	
	

76
	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50
m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.1
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	CORREDORES
	
77
	Para corredores de uso público, a largura é de, no
mínimo, 1,50 m?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
6.11.1
	

	
	

78
	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no
mínimo 0,80 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.1.2
	

	
	

79
	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90
m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.1.2
	

	
	

80
	As	passagens possuem informação visual, associada	a sinalização tátil ou
sonora?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

5.4.1
	

	
	



81
	Há	placas	de sinalização informando sobre os		sanitários, acessos verticais e horizontais, números		de pavimentos e rota
de fuga?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



5.2.8.1
	

	
	




82
	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser  compreendida
por todos?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




5.2.8.1
	

	ROTA DE FUGA
	





83
	Quando a rota de
fuga	incorpora escadas		de
emergência	e
elevaores	de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m)  por
pavimento e um para cada escada e elevador	de
emergência?
	
	
	





X
	





s
	





s
	





s
	





6.4.4
	

	
	


84
	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações
visuais, sonoras e
táteis?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.5.1
	

	
	



85
	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)
	



X
	
	
	



s
	



s
	



s
	



6.6.2.5
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	RAMPAS E ESCADAS
	


86
	As	escadas
possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas	no projeto como as pertencentes à rota acessível)
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.8.3
	

	
	




87
	Há guarda-corpos e guias	de
balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas	no projeto como as pertencentes à rota
acessível)
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	



6.6.3
6.9.5
	

	
	

88
	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas	no projeto como as pertencentes à rota
acessível)
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.9.2.1
	

	
	





89
	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





6.9.2.1; 4.6.5
	

	MPAS E ESCADAS
	


90
	Em rampas ou escadas	com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão
intermediário?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.9.4
	

	
	



91
	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário	e
patamar	com comprimento superior a 1,40 m, há	espaçamento
mínimo de 0,80 m?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.9.4.1
	

	
	




92
	Os	patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação
adjacente?
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	



6.6.2
6.6.4
	

	
	



93
	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos),	com dimensão longitudinal de 1,20
m?
	
	
	



X
	



s
	



s
	



s
	


6.8.7
6.8.8
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	RA
	


94
	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura	das mesmas?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.6.4; 6.8.3
	

	
	

95
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.6.2.1
	

	
	

96
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.6.2.1
	

	
	



97
	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos	de rampa é 15?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



6.6.2.1
	

	RAMPAS E ESCADAS
	

98
	Os  pisos  dos
degraus	das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.8.2
	

	
	

99
	Os espelhos dos degraus	das escadas possuem dimensão entre 0,16
m e 0,18 m?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.8.2
	

	
	


100
	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


6.8.4
	

	
	

101
	As escadas que interligam		os pavimentos, possuem sinalização	tátil,
visual e/ou sonora?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

5.5.1.3
	

	
	
102
	Há	sinalização
visual de degraus isolados?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
5.4.4
	

	ATAFORMAS E ELEVADORES
	


103
	Em plataforma de elevação	vertical
com	percurso
aberto,	há
fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem
vãos laterais?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.10.3.1
	

	
	

104
	Em plataforma de elevação  vertical
com	percurso superior a 2,00 m, o percurso		é
fechado?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.3.2
	

	
	


105
	Em plataforma de elevação inclinada há	parada
programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20
m de desnível?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.10.4.2
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	PL
	

106
	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de
auxílio?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.1
	

	
	

107
	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x
1,10 m?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	PLATAFORMAS E ELEVADORES
	

108
	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de
0,80 m x 2,10 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.2.4
	

	
	
109
	O piso da cabine
contrasta com o da circulação?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	ABNT NBR NM 313
	

	
	


110
	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de	elevação
inclinada)
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	

6.10.1
6.10.4.4
	

	
	

111
	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais  de  duas
paradas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.10.1
	

	
	



112
	Junto à porta do elevador	há
dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine	se
movimenta?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	


ABNT NBR NM 313
	

	
	

113
	A  botoeira  do
pavimento   está
localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

114
	A  botoeira	da
cabine	está
localizada	entre
0,90 m e 1,30 m do piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

115
	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	
ABNT NBR NM 313
	

	
	

116
	A	distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

ABNT NBR NM 313
	

	
	


117
	O  número  do
pavimento   está
localizado	nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.4.5.2
	

	
	

118
	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m
de altura?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.11.2.4
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	PORTAS E JANELAS
	


119
	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada	a
praticantes?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	

6.11.2.4
6.11.2.12
10.11.1
	

	
	

120
	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.2.4
	

	
	


121
	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao   lado   da
maçaneta?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


6.11.2
	

	
	


122
	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de
circulação?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1
	

	
	




123
	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário,	existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




6.11.2.2
	

	
	





124
	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento  do
usuário,	existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	




6.11.2.2;
6.11.2.3
	

	PORTAS E JANELAS
	


125
	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando
o ambiente?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.4.1
	

	
	



126
	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente	ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



5.4.1
	

	
	

127
	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do
piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.2.6
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	
	

128
	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira	rodas
(aprox. 60 cm)?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.3
	

	
	

129
	As janelas possuem comando	de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

6.11.3
	

	GERAL
	



130
	Existe   sanitário
acessível, para cada sexo, em todos	os
pavimentos,	com entrada independente dos sanitários coletivos?
	
	
	



X
	



s
	



s
	



s
	



7.4.3
	

	
	





131
	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis			não possuem desníveis e	possuem revestimento regular,		firme,
estável,	não
trepidante,	e antiderrapante, estando secas ou molhadas?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	




6.3.2
6.3.4
	

	GERAL
	


132
	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada  pavimento,
onde há sanitários?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.4.3
	

	
	


133
	O	sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50
m)?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


7.5.a)
	

	
	






134
	Os	sanitários acessíveis possuem dispositivo		de
sinalização		de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão		ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com	cor
contrastante?
	
	
	






X
	






n
	






s
	






s
	






5.6.4.1
	

	
	
135
	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a
1,00 m do piso?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
4.6.9
	

	
	

136
	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m
de altura?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.11.2.4
	

	
	

137
	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado  externo  do
sanitário ou boxe?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

7.5.f)
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	PORTAS
	


138
	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada	a
praticantes?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	

6.11.2.4
6.11.2.12
10.11.1
	

	
	




139
	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre
25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta	tipo
alavanca?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	


6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5
	

	PORTAS
	


140
	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando
o ambiente?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


5.4.1
	

	
	



141
	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente	ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



5.4.1
	

	BACIA SANITÁRIA
	

142
	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal	e
perpendicular para a
bacia sanitária?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

7.5
	

	
	

143
	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.7.2.1
	

	
	
144
	A bacia NÃO possui abertura frontal?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
7.7.2.1
	

	
	







145
	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral da bacia	sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?
	
	
	







X
	







n
	







s
	







s
	






7.7.2.2
Figuras 103
e 104
	

	
	
146
	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo
1,00 m do piso?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
7.7.3.1
	

	
	

147
	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de
0,89 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.7.2.3.3
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	BACIA SANITÁRIA
	


148
	
O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca	ou sensores?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.7.3.2
	

	LAVATÓRIO
	




149
	O	lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	



7.5.d)
Figura 98
	

	
	



150
	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73
cm?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



7.10.3
	

	
	






151
	Há barras de apoio
de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento,   a
0,90m do piso?
	
	
	






X
	






n
	






s
	






s
	





7.8.1
Figuras 113
e 114
	

	
	

152
	As torneiras são acionadas	por alavanca, sensor eletrônico		ou dispositivo
equivalente ?
	
	
	

X
	

n
	
	
	

7.8.2
	

	MICTÓRIO
	



153
	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x
1,20 m)?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



7.10.4
	

	
	

154
	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.10.4.3
	

	
	

155
	Acionamento da descarga é do tipo alavanca	ou automática e possui altura de 1,00 m do
piso?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.10.4.3
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	MICTÓRIO
	




156
	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




7.10.4.3
	

	ACESSÓRIOS
	


157
	Se existir ducha higiênica,	está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distânte de 0,25 a 0,43m  da  borda
lateral da bacia?
	
	
	


X
	


n
	
	
	

7.5. m)
Figura 14
	

	
	



158
	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



7.11.1
	

	
	


159
	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m
do piso?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.11.1
	

	
	


160
	A	papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da
bacia?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.11.2
	

	
	


161
	A papeleira de sobrepor	está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.11.2
	

	
	

162
	Os	acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20
m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.11.3
7.11.4
	

	RO
	
163
	As	dimensões mínimas do boxe de chuveiro  são  de
0,90 m x 0,95 m?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
7.12.1.2
	

	
	


164
	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a
impacto?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.12.1.1
	

	
	

165
	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.12.2
Figura 126
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	BOXE DE CHUVEI
	


166
	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro,	com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.12.3
Figura 126.b)
	

	
	


167
	No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de  fixação  do
banco?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	

7.12.3
Figura 126.a)
	

	
	



168
	O piso do boxe de chuveiro	é
antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra	e
transferência?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



7.12.4
	

	BANHEIRA
	
169
	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à
banheira?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	7.13.2
Figuras 127
e 128
	

	
	
170
	A banheira possui altura máxima de
0,46 m?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
7.13.2.1
	

	
	

171
	O acionamento da banheira	do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.13.2.3
	

	
	

172
	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma  vertical  na
parede lateral?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.13.2.4
Figura 129
	

	M DOS VESTIÁRIOS
	
173
	Os	vestiários
acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
7.3.1
	

	
	
174
	Existe	vestiário
acessível	com
entrada independente ?
	
	
	
X
	
s
	
s
	
s
	
7.4.2
	

	
	




175
	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular,	firme,
estável,	não
trepidante	e antiderrapante, estando secas ou molhadas?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




7.12.4
	

	
	



176
	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça	instalada acessível, com no mínimo		uma, consideradas separadamente, se houver divisão por
sexo?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



7.4.5
	

	
	177
	Há sinalização de
emergência?
	
	
	X
	n
	s
	s
	7.4.2.2
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	ÁREA COMU
	






178
	Os	vestiários acessíveis possuem dispositivo		de
sinalização		de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão		ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com	cor
contrastante?
	
	
	






X
	






n
	






s
	






s
	






5.6.4.1
	

	
	
179
	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a
1,00 m do piso?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
4.6.9
	

	
	



180
	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente	ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



5.4.1
	

	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS
	

181
	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m
de altura?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

6.11.2.4
	

	
	




182
	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre
25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta	tipo
alavanca?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	


6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5
	

	
	


183
	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada	a
praticantes?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1
	

	CABINAS
	





184
	As	cabinas individuais acessíveis possuem superfície		para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento			e altura de 0,46 m?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





7.14.1
	

	
	






185
	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas	na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?
	
	
	






X
	






n
	






s
	






s
	






7.14.1
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	
	




186
	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	



7.14.1;
10.11.1
	

	CABINAS
	





187
	A porta da cabina possui   puxador
horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento
mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema	de
travamento
acessível?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	




7.5.f)
Figura 84
	

	
	


188
	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do
piso?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


7.14.1
	

	BANCOS
	





189
	Os bancos para vestiários possuem encosto	e
profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem	um espaço livre inferior com 0,30 m de
profundidade?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





7.14.2
	

	
	

190
	Os	bancos
possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.14.2
Figura 131
	

	ARMÁRIOS
	

191
	A   altura   de
utilização	dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do
piso acabado?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.14.3
	

	
	
192
	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre
0,40 m e 1,20 m?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
7.14.3
	

	
	



193
	As	prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR
9050?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	


7.14.3
4.6.2
Figura 14
	

	
	

194
	As projeção de abertura das portas dos	armários permite área de circulação  mínima
de 0,90 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.14.3
	

	RIOS
	
195
	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m
e 1,20 m?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
7.14.5
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	ACESSÓ
	

196
	
O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

7.14.5
	

	MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)
	


197
	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação	de
pedestre?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	

4.3.3
8.1
	

	
	



198
	Os	assentos públicos possuem altura e profunidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e
110º?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



8.9.1
	

	
	







199
	Em	locais	de
atentimento	ao
público,	existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional			de Acesso e com os símbolos			de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa		com mobilidade
reduzida?
	
	
	







X
	







n
	







s
	







s
	





5.3.2
Figuras 31 e
32;
5.3.5.1
Figuras 35 a
39
	

	
	


200
	Em  locais  de
atendimento   ao
público,	existe
assento	para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?
	
	
	


X
	


n
	
	
	


10.19
	

	
	




201
	O assento para pessoa	obesa
possui	largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




4.7
	

	RNO E INTERNO)
	

202
	O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos
espaços	de circulação das rotas
acessíveis?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

4.3.3
	

	
	

203
	Há M.R (0,80 x 1,20
m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação	de pedestres?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

8.9.3
	

	
	


204
	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para
retorno?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


4.3
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	MOBILIÁRIO (EXTE
	


205
	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície	de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


9.3.1.3
	

	
	





206
	As mesas permitem aproximação frontal da  cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80	m	e profundidade mínima de 0,50 m?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





9.3.1.4
	

	TRANSPORTE
	




207
	Em pontos de embarque	e
desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos,	há
também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80
m x 1,20 m?
	
	
	




X
	




s
	




s
	




s
	




8.2.1.2
	

	
	


208
	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	

8.2.1.3
5.2.7
	

	TELEFONES
	





209
	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que	transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
	
	
	





X
	





n
	





s
	





s
	





8.3.2
	

	
	




210
	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado	para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente
sinalizado?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	



8.3.1
8.1
	

	
	



211
	Caso exista cabina telefônica,   pelo
menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m)
com  aproximação
frontal?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



8.4.2
	

	
	

212
	O telefone da cabina acessível
está	instalado suspenso,		na parede oposta à
entrada?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

8.4.2
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	
	

213
	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas
(1,50 x 1,20 m)?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

8.4.2
	

	VEGETAÇÃO
	


214
	Se houver áreas drenantes	de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo
15 mm?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


8.8.3
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES
	


215
	O	balcão	de atendimento e/ou informações está facilmente identificado		e localizado em rota
acessível?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


9.2.1.1
	

	
	

216
	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R
frontal?
	
	
	

X
	

s
	

s
	

s
	

9.2.1.2
	

	
	


217
	Há	circulação adjacente		aos balcões que permita giro de 180º (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?
	
	
	


X
	


s
	


s
	


s
	


9.2.1.2
	

	
	




218
	Balcão	de
atendimento possui superfície	 com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m	do	piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de
0,80 m?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




9.2.1.4
	

	
	




219
	Balcão	de
informações possui superfície	 com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m	do	piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de
0,80 m?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




9.2.3.4
	

	
	






220
	Balcão	de
atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar  sob  o
balcão?
	
	
	






X
	






n
	






s
	






s
	





9.2.1.5
9.2.3.5
	

	
	

221
	Os	balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

5.3.2.2
	

	
	




222
	
Em  áreas  de
atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes	estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




9.4.3.2
	




	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	

	AUTO-ATENDIMENTO
	




223
	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em  cadeira  de
rodas?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




9.4.3.4
	

	
	



224
	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso,	com
profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do
equipamento?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



9.4.3.5
	

	
	


225
	O	equipamento apresenta instruções	e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?
	
	
	


X
	


n
	


s
	


s
	


9.4.3.8
	

	
	




226
	No caso de displays de  senhas,  a
informação		é compreensível por pessoas	com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?
	
	
	




X
	




n
	




s
	




s
	




5.1.3
	

	BEBEDOUROS
	



227
	Os   bebedouros
estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?
	
	
	



X
	



n
	



s
	



s
	



8.5.1.2
	

	
	
228
	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73
m?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
8.5.1.3
	

	BEBEDOUROS
	
229
	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento,
garantido um M.R.?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
8.5.1.3
	

	
	
230
	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m
e 1,20 m do piso?
	
	
	
X
	
n
	
s
	
s
	
8.5.2
	

	
	



231
	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio	dos
copos,	estão
posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?
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8.5.2
	

	
	

232
	Estes   modelos
permitem	a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?
	
	
	

X
	

n
	

s
	

s
	

8.5.2
	


* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.








	ANEXO I

	LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE



	TÓPICO
	ITEM
	

DESCRIÇÃO
	ATENDIMENTO*
	ETAPA DE VERIFICAÇÃO
	
ITEM DA NBR 9050/15:
	

OBS. *

	
	
	
	
SIM
	
NÃO nesta etapa**
	N/A - Justificar (não será verificado)
	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE
ENGENHARIA
	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE
	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE
	
	


*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não








	DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO

	D’ÁGUA E SOLUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO




O Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, DECLARA que existe rede de distribuição de água potável e solução de esgotamento sanitário tipo fossa/sumidouro em 100% das residências localizadas nas ruas que serão pavimentadas com o repasse do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CDR, referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI.





Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.




FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:06:28 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS


A Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, DECLARA que a obra de pavimentação das ruas: Rua Projetada 01, Rua	Projetada	02	e	Rua	Projetada	03,	referente	à	proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI., será executada pelo regime de Empreitada Global.















Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.




FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:06:15 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO E

	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO




O Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, DECLARA, para fins de comprovação, que a sinalização viária (vertical – placas de sinalização e horizontal – faixas de passagem de pedestres) receberá a manutenção adequada e periódica, mantendo em perfeito estado de conservação e funcionamento os itens instalados nas ruas comtempladas através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CDR, referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI..





Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.





FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353 Dados: 2026.05.11 10:06:02 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










TERMO DE RESPONSABILIDADE, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO


O Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, DECLARA, para fins de comprovação, que assumirá a implantação, operacionalização e manutenção da pavimentação das ruas comtempladas através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CDR, referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI..












Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.




FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:05:48 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL


Declaramos para os devidos fins que o Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, possui capacidade técnica e gerencial para a execução da obra de Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI., referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, e que
será dispobinibilizado profissional capacitado e habilitado para fiscalizar e acompanhar a obra.










Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:05:34 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA


A Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, aqui representada pelo Sr. Prefeito FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, ter pleno conhecimento da proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI., celebrado entre Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI, CNPJ nº 06.554.836/0001-14, e o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representado
pela Caixa Econômica Federal, e dá anuência formal aos procedimentos necessários para a implantação do projeto em epígrafe.






Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.




FRANCISCO AFONSO RIBEIRO

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

SOBREIRA:27382796353 Dados: 2026.05.11 10:05:20 -03'00'

	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO E DOMÍNIO PÚBLICO


A Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, aqui representada pelo Sr. Prefeito FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a área de intervenção referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI., através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CDR, é bem de uso comum do povo e está em nome do município de Novo Oriente do Piauí - PI, sendo de domínio público.












Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.


FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:05:04 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROJETOS COM SOBREPOSIÇÃO


A Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, aqui representada pelo Sr. Prefeito FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, ter pleno conhecimento do convênio TRANSFEREGOV.BR n° 981900/2025, proposta n° 051166/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí - PI., celebrado entre Prefeitura de Novo Oriente do Piauí - PI e a União, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representado pela Caixa Econômica Federal, e que NÃO há outro contrato contemplando os trechos do convênio em epígrafe, não havendo, portanto, sobreposição de trechos com outros projetos previstos para o município de Novo Oriente do Piauí - PI.








Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.


FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2026.05.11 10:04:48 -03'00'


	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal










DECLARAÇÃO DE ISS


A Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, inscrita no CNPJ n° 06.554.836/0001-14, aqui representada pelo Sr. Prefeito FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, DECLARA, para os devidos
fins e sob as penas da lei, que , conforme código tributário em anexo, o valor do ISS cobrado no município para obras de pavimentação é de 5% e ainda que a alíquota sobre esse valor é de 60%, valores estes aplicados no projeto apresentado referente à proposta TRANSFEREGOV.BR n° 051166/2025, convênio n° 981900/2025, que tem como objeto: Pavimentação de Vias na Zona Rural do Município de Novo Oriente do Piauí
- PI., através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CDR, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.








Novo Oriente do Piauí - PI, 6 de maio 2026.




FRANCISCO AFONSO RIBEIRO

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

SOBREIRA:27382796353 Dados: 2026.05.11 10:04:36 -03'00'

	FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA

	Prefeito Municipal
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