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TERMO DE REFERÊNCIA 2023 07 001 026 - PEFOCE

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA COORDENADORIA DE MEDICINA LEGAL - COMEL
                                                         NUP: 10011.001434/2022-75
ABRIL/2023
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. TÍTULO:
    Manutenção de equipamentos da Coordenadoria de Medicina Legal – COMEL
1.2. DELIMITAÇÃO DO OBJETO A SER LICITADO:
    Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e operacional com cobertura total de peças em equipamentos da Coordenadoria de Medicina Legal – COMEL da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE.
1.3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
        Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Estadual nº 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar Estadual nº 134, de 7 de abril de 2014, Decreto Estadual nº 33.326, de 29 de outubro de 2019, e, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de  1993,  e no disposto no presente edital e seus anexos
1.4.  UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO GERAL:
         Coordenadoria de Planejamento e Gestão – CPLAG.
1.5. DATA DE ELABORAÇÃO: 12/04/2022
1.6. DATA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO: 12/08/2023
1.7. NÚMERO DA VERSÃO: 02
2. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:
A Coordenadoria de Medicina Legal - COMEL da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE, realizam pericias diariamente em vítimas de violência, onde tem como finalidade atender as demandas das autoridades judiciais do Ceará através da emissão de laudos nas áreas civis e criminais. 
As práticas periciais tem por escopo aperfeiçoar e dar celeridade aos resultados próprios da violência, no ser humano em geral, vivo ou morto, buscando técnicas e métodos cada vez mais modernos e sensíveis para apresentar resultados confiáveis e defensáveis, gerados à luz do rigor científico associado ao uso de equipamentos de revelante prática metodológica.
            As avaliações periciais realizadas nesta Coordenadoria incluí constatação de lesão corporal (para fins penais e secundários/DPVAT), perícias em presos custodiados pelas diversas forças policiais, perícias necroscópicas em vítimas de morte violenta e morte suspeita, verificação de idade pela arcada dentária, identificação antropológica forense, constatação de violência sexual (com destaque para o estupro), verificação de virgindade, verificação de aborto (recente ou tardio), simulação de gravidez, verificação do sexo. 
         Desta feita, visando evitar a descontinuidade ou comprometimento com a qualidade nas perícias necroscópicas (cadavéricas), sob pena de não produção da prova material em crimes contra a pessoa (homicídio, aborto, infanticídio e participação em suicídio), necessita-se dos equipamentos para uso em suas atividades finalísticas realizadas diariamente, justificando, portanto, a manutenção  dos equipamentos ora pretendido, a fim de dar continuidade na realização dos exames periciais já elencados, atendendo com eficiência as solicitações de autoridades judiciais e policiais.


     O serviço a ser executado visa a necessidade de manutenção dos equipamentos enfocados, com o objetivo de reduzir as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes, garantindo qualidade de assistência e segurança para aqueles que desses aparelhos utilizam.
3. OBJETIVO GERAL:


Reduzir as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes, garantindo qualidade de assistência e segurança para aqueles que desses aparelhos utilizam.
4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE:
	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd

	01
	(1719250) Serviços em 17 (dezessete) MESAS PADRÃO DE AUTÓPSIA MOD.
LM-1 MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes
características:
● Fabricada em peça única em aço inox tipo 316, polido com pia
auxiliar moldada em uma única peça.
● Todos os quatro cantos possuindo raio mínimo de 2,5cm e
demais dobras com raio mínimo de 0,3cm e o perímetro da mesa
com testeira de no mínimo 14cm e extremidades da chapa com
dobras enrijecidas e polidas de forma a não apresentar arestas
cortantes.
● Na extensão lateral da mesa possui uma régua impressa em baixo
relevo graduadas em centímetros. A face inferior possui isolante
acústico e prevenção de condensação com cobertura em laca.
● Possui enxágue integral da mesa por fluxo contínuo de água
através de no mínimo 10 jatos de ducha fixado, através de solda
na extremidade oposta a pia e ainda conter um dreno central
formato quadrado de dimensões mínimas 12cm x 12cm com tela
de proteção removível em aço inox.
●  Acoplada a parte inferior da mesa deverá existir a chave de
acionamento do triturador da pia auxiliar. Sobre a superfície de
trabalho deverá possuir quatro ou mais placas perfuradas
removíveis em aço inoxidável 316 polido com no mínimo 20
furos de 1,2cm de diâmetro e de forma a não exceder a face
lateral da mesa e com espaçadores na face inferior de modo a
permitir a drenagem de fluidos.
●  Base de sustentação moldada em peça única em aço inox 316
polido com todos os quatro cantos possuindo raio mínimo de
2,5cm e demais dobras com raio mínimo de 0,3cm, polidas de
forma a não apresentar arestas cortantes e contendo uma porta
para acesso de manutenção do sistema hidráulico e de exaustão e
outra para acesso de manutenção ao sistema elétrico.
●  Possui sua base com no mínimo 45 x 75 x 75 cm enrijecida com
dobras de no mínimo 5cm para a parte interna e quatro furos de
diâmetro igual ou superior a 1,5cm para fixação no piso através
de parafusos tipo “parabolt” ou chumbadores químicos.
●  Vedação da base com o piso através de borracha flexível de no
mínimo 7cm de altura em formato meia-cana. Este pedestal
funciona como sistema de exaustão descendente de modo a
aspirar gases e odores da superfície de trabalho devendo ser
acoplado ao sistema de exaustão central através de dutos.
●  Fixados na face maior da base uma tomada dupla com proteção
através de mecanismo DDR 220v, um registro de pressão para
controle do fluxo de água para enxágue integral da mesa e um
registro de pressão e seu ponto de alimentação na face menor da base e acoplada a este ponto uma mangueira de no mínimo 1,0m
de comprimento e esguicho de mão com suporte fixado na extensão lateral do tampo superior.
●  Na pia auxiliar existe uma torneira misturadora de água quente/fria cromada com acionamento por cotovelo e ainda um hidro- aspirador, com fluxo reverso acoplado ao sistema de esgoto com mangueira flexível 1,0cm e transparente e de no mínimo 2,5m de comprimento.
●  Na parte superior da mesa junto a pia auxiliar existe dois sistemas de retenção de fluxo para alimentação de água
quente/fria.
●  Características Técnicas:
●  Dimensões:
●  Mesa: 259 x 74 x 91cm;
●  Pia Auxiliar: 35 x 30 x 24cm;
●  Base: 45 x 75 x 75cm;
●  Abastecimento de água:
●  Água fria – tubulação em cobre de ¾”;
●  Água quente – tubulação em cobre de ½”;
●  Obs. Tubos aparentes pintados com tinta esmalte sintético foscona cor prata.
●  Sistema de esgoto:
● Tubulação: em cobre de dimensão mínima 1.1/2”;
● Válvula na pia auxiliar e no dreno central com tela de proteção em aço inoxidável;
● Registros de pressão com acabamento cromado, ½”;
● Torneiras com misturador e acabamento cromado e acionamento com cotovelo, ½”;
● Hidro-aspirador com acabamento cromado, ½”;
● Válvulas de retenção com acabamento cromado, ½”;
● Soldagem: Todas as soldagens devem ser feitas de aço
inoxidável lixadas e polidas para igualar ao acabamento;
● Ducha de mão com mangueira flexível trançada ½” e esguicho com válvula de controle de fluxo;
● Triturador comercial pesado de ½” Hp, 220/240v, 50/60 Hz e
acoplado com válvula solenóide para alimentação de água com acionamento automático e trava de segurança;
● Chave de acionamento do triturador independente blindada, com mecanismo liga/desliga;
● Sistema de exaustão descendente tipo “down draft”. Tomada
dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de proteção DDR
	SERVIÇO
	12

	02
	(1720213) Serviços em 17 (dezessete) CARRINHOS COM RODÍZIO MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Fabricado em aço inoxidável durável com dupla solda nas colunas de canto para proporcionar excelente resistência.
● Dimensões:
● 40”L x 22”W x 37”H
● 101.6C x 55.9L x 94cm.
● Útil para o transporte de amostras, instrumentos e materiais.
● As prateleiras tipo bandeja possuem bordas que impedem a perda
de itens frágeis.
● Prateleiras são almofadadas por baixo para reduzir ruído.
● Protetores de borracha impedem danos às paredes.
Rodízios giratórios de 5” (12,7cm) para serviço pesado com freios de travamento, movimentam o carro com facilidade.
●  Os cantos são dobrados proporcionando aparência limpa e resistência adicional.
	SERVIÇO
	12

	03
	(1720223) Serviços em 16 (dezesseis) MESAS PARA AUTÓPSIA
TRANSPORTÁVEL MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as
seguintes características:
● Dimensões:
● 76,5”L x 31,8”W x 34,69”H.
● 194,3A x 80,6L x 88,1cm.
● Características da Unidade:
● A mesa acopla com Pia de Autópsia Série NA-68 utilizando um mecanismo de travamento.
● Todas as estruturas AN-49 são construídas para inclinar o topoda mesa para permitir a drenagem quando acopladas com a pia.
● Bandeja de corpos especialmente projetada desliza sobre mancais e pode ser movida para dentro e para fora com esforço mínimo.
● Mecanismo de travamento mantém a bandeja firmemente em
posição sobre o sistema de rolamento.
● Minimiza a necessidade de levantar o cadáver; depois de
recebido, o cadáver é colocado na bandeja rolante, onde
permanece na mesma bandeja durante a autópsia, dissecação
ou embalsamento e durante o transporte e armazenamento 01
(uma) bandeja para corpos nº 812619 (com orifício de drenagem)
é incluída.
● A estrutura do carrinho é feita com tubos de aço inoxidável grau
16.
● Rodízios de 8” (20,3 cm) com travas de segurança.
● Peso aproximado da mesa: 115,7kg.
	SERVIÇO
	12

	04
	(1720233) Serviços em 07 (sete) MESAS PARA AUTÓPSIA
TRANSPORTÁVEL PARA OBESO MARCA THERMO
SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Fabricado em aço inoxidável tipo 304.
● Bandeja de corpos especialmente projetada desliza sobre
mancais em toda a sua largura e pode ser movida para dentro e
para fora com esforço mínimo.
● Mecanismo de travamento mantém a bandeja firmemente em
posição sobre o sistema de rolamento.
● Minimiza a necessidade de levantar o cadáver; depois de
recebido, o cadáver é colocado na bandeja rolante, onde
permanece na mesma bandeja durante a autópsia, dissecação
ou embalsamento e durante o transporte e armazenamento.
● Inclui 01 (uma) bandeja bariátrica de corpo nº de catálogo
8261930 (com orifício de drenagem) é incluída.
	SERVIÇO
	12

	05
	(1720243) Serviços em 06 (seis) ELEVADORES PARA CADÁVER MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Confeccionada com perfil de aço inoxidável 40x38mm, sendo o
seu tampo superior chapa plana fixa na parte interna do quadro
confeccionado com perfil de aço inoxidável 40x38mm, com no
mínimo 18(dezoito) esferas para deslizamento das bandejas em
qualquer direção, com travas laterais ajustáveis para bandejas
standard ou bariátrica.
● Mecanismo hidráulico acionado com motor reduzido e bateria
recarregável acoplada, acondicionados em caixa de aço
inoxidável, controlado através de painel com botoeira
sobe/desce.
● Possui sistema de pesagem integrada com regulagem de tara.
Montada sobre no mínimo 06 (seis) rodízios articulados
emborrachados de no mínimo 13 (treze) cm de diâmetro com
trava de rolamento.
● Compatível com a bandeja de corpos (obesos ou não).
● Características Técnicas mínimas:
Dimensões:
● Externas mínimas: 205x58x(34-185cm).
● Capacidade de carga máxima: 230kg.
	SERVIÇO
	12

	06
	( 1720253)Serviços em 14 (catorze) CARROS PANTOGRÁFICOS PARA ELEVAÇÃO DE CORPOS, com as seguintes características:
● Movimento pantográfico;
● Construído em aço inoxidável AISI 304, 18.8;
Sistema de elevação hidráulico atingindo a altura máxima de
1600mm;
● Elevação através de sistema eletromecânico com controle de
operação com paradas em vários níveis;
● Carga máxima: 200kg;
● Sistema de elevação em 5 níveis.
	SERVIÇO
	12

	07
	(1720263) Serviços em 02 (duas) ESTATIVAS MACROSCÓPICAS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Estação de trabalho para procedimentos histológicos – fabricada
em aço inoxidável 316 polido.
● Colunas de elevação em alumínio estrutural com pés ajustáveis.
Possui regulagem da bancada de trabalho através de
acionamento eletrônico variando no mínimo de 83cm do piso a
no máximo 105cm.
● Bancada moldada em peça única de em aço inox tipo 316 polido
com pia auxiliar de no mínimo 85cm x 115cm. Possui enxágüe
integral da mesa por fluxo contínuo de água através de no
mínimo 10 jatos de ducha fixado através de solda na extremidade
oposta a pia.
● Sistema de recirculação de ar fixada junto a bancada e tampo
traseiro com filtro de permanganato de potássio e partículas com
sua parte superior funcionando como bancada de apoio. Acima
desta deverá existir outra bancada de apoio, onde estarão
embutidos os controles de alimentação de água quente e fria da
pia, enxágue da mesa de trabalho e triturador acionados através
de sensor infravermelho. Além deste controle é localizada na
mesma área os controles de subida descida da bancada de
trabalho, luz da estação e sistema de recirculação de ar através de
botão liga/desliga e chave geral da bancada.
● Possui um painel LCD com programas de manutenção. Possui
uma tomada dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de
proteção DDR. Fixada no tampo traseiro acima do sistema de recirculação de ar
existe uma barra imantada para colocação de instrumentais.
Régua impressa em baixo-relevo graduada em centímetros
localizada na parte frontal superior da bancada de trabalho. Na
pia auxiliar deverá existir uma torneira misturadora de água
quente/fria cromada com acionamento por cotovelo e uma
torneira cromada com esguicho fino de alta pressão e acionamento por cotovelo com peneira em aço inoxidável sobre
suporte para redução da pressão do esguicho junto a pia e ducha
de mão com mangueira flexível trançada embutida na superfície
de trabalho. Tampo superior da bancada fabricada em peça
única de aço inoxidável 316 com abertura central onde é alocado
o sistema de iluminação através de lâmpadas fluorescentes e
proteção em acrílico translúcido. Deverá possuir dispensador de
formalina e suporte fabricado em aço inoxidável 316 polido para
papel toalha e tábua de dissecação em polipropileno – azul e
branca com 40x58x1,9cm. Triturador comercial pesado de ½”
Hp, 220/240v, 50/60 Hz e acoplado com válvula solenoide para
alimentação de água com acionamento automático e trava de
segurança, embutido sobre a bancada com porta de acesso.
● Características Técnicas: Dimensões:
● Bancada: 76 x 152 x (85 a 115) cm;
● Estação: 76 x 152 x (205 a 236) cm;
● Pia Auxiliar: 35 x 30 x 24 cm;
● Abastecimento de água:
● Água fria – tubulação em cobre de ¾”;
● Água quente – tubulação em cobre de ½”;
● Sistema de esgoto:
● Tubulação: em cobre de dimensão mínima 1.1/2”;
● Válvula na pia auxiliar;
● Torneiras com misturador e acabamento cromado e acionamento
com cotovelo, ½” e sensor infravermelho simultaneamente.
● Válvulas de retenção ½”;
● Soldagem: Todas as soldagens devem ser feitas de aço
inoxidável devendo ser lixadas e polidas para igualar ao
acabamento;
● Ducha de mão com mangueira flexível trançada ½” e esguicho
com válvula de controle de fluxo embutida;
● Triturador comercial pesado de ½” Hp, 220/240v, 50/60 Hz e
acoplado com válvula solenoide para alimentação de água com
acionamento automático e trava de segurança;
● Chave de acionamento do triturador através de infravermelho
● Sistema de exaustão tipo recirculação com filtro, acionado
através de chave liga/desliga;
● Tomada dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de proteção DDR
	SERVIÇO
	12

	08
	(1720273) Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 52 CORPOS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Confeccionada com perfil de aço inoxidável 40x38mm
fabricadas com 14 (quatorze) colunas, com travamento lateral,
frontal e traseiro através de perfis tipo cantoneira por cada andar, aparafusados entre si através de contraventamentos longitudinais e transversais.
● Com quatro andares e cada um deve possuir no mínimo 05
(cinco) roletes de aço inoxidável dispostos transversalmente
apoiados nas laterais para deslizamento das bandejas e na parte
frontal deve possuir dois batentes de borracha para amortecer o impacto da bandeja com o quadro para corpos obesos e deve
possuir no mínimo 10 (dez) roletes de nylon dispostos
paralelamente apoiados nas laterais para deslizamento das
bandejas e na parte frontal deve possuir dois batentes de
borracha para amortecer o impacto da bandeja com o quadro
para corpos normais.
● O sistema deverá possuir pés ajustáveis e totalmente
estruturados, sem necessidade de ancoramento em paredes e teto.
● Características Técnicas mínimas:
● Dimensões:
● Externas: 782 cm x 678 cm x185cm
● Capacidade de carga máxima: 230kg por vão obeso e 158kg por vão normal.
	SERVIÇO
	12

	09
	(1720283) Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 20 CORPOS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Composta de placas com lado interno e externo em chapas de
alumínio e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado alta densidade.
● Na parte frontal, a parte externa é montada em chapas de aço
inoxidável 316.
● Piso com estrutura reforçada, composta de placas com lado
interno e externo em chapas de aço inoxidável 316 de no mínimo3mm e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado alta densidade.
● A ligação entre as placas é efetuada com sistema de vedação em
espuma de alta densidade, revestido por adesivo flexível e
mecanismo mecânico de trava, permitindo a perfeita vedação Conjunto totalmente estruturado, sem necessidade de
ancoramento.
● Porta em aço inoxidável, com fechadura com possibilidade de
tranca com chave e mecanismo de segurança com liberação
interna.
● Gaxeta magnética em todo o perímetro da porta aquecido.
● Equalizador de pressão interna/externa para acesso quando
congelados.
● Sistema de refrigeração composto de dois sistemas
independentes, com possibilidade de programação do intervalo
de troca entre o funcionamento dos mesmos.
● Temperatura de trabalho de até -5 graus Celsius para temperaturade funcionamento externa de até 50 graus Celsius.
● Resistência de descongelamento elétrica, programável.
● Alarme programável até dois pontos e possibilidade de conexão remota.
● Sistema de iluminação interna composto de 7 elementos
resistentes a baixas temperaturas e pro.
● Características Técnicas: Dimensões Externas: 793cm x 285cm x185cm
	SERVIÇO
	12

	10
	(1720422) Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 06 CORPOS OBESOS MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes
características:
● Composta de placas com lado interno e externo em chapas de
alumínio com espessura 0,5mm e no mínimo 10cm de
isolamento entre elas com poliuretano injetado.
● Na parte frontal, a parte externa deverá sem montada em chapas
de aço inoxidável 316.
● Piso com estrutura reforçada, composta de placas com lado
interno e externo em chapas de aço inoxidável 316 de no mínimo
3mm e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado.
● A ligação entre as placas deverá ser efetuada com sistema de
vedação em espuma de alta densidade, revestido por adesivo
flexível e mecanismo mecânico de trava, permitindo a perfeita
vedação.
● Conjunto totalmente estruturado, sem necessidade de
ancoramento.
● Porta em aço inoxidável, com fechadura com possibilidade de tranca com chave e mecanismo de segurança com liberação
interna.
● Gaxeta magnética em todo o perímetro da porta aquecido.
●  Equaliza dor de pressão interna/externa para acesso quando
congelados.
●  Sistema de refrigeração composto de dois sistemas
independentes, com possibilidade de programação do intervalo
de troca entre o funcionamento dos mesmos.
●  Temperatura de trabalho de até -5 graus Celsius para temperatura
de funcionamento externa de até 50 graus Celsius.
● Resistência de descongelamento elétrica, programável.
●  Alarme programável até dois pontos e possibilidade de conexão
remota.
●  Sistema de iluminação interna composto de 3 elementos
resistentes a baixas temperaturas e prova d’água.
●  Características Técnicas mínimas: Dimensões Externas: 310cm x 285cm x 185cm.
	SERVIÇO
	12

	11
	(1720432) Serviços em 15 (quinze) MACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, com as seguintes características:
● Base em tubo de aço galvanizado esmaltada.
● Providos de rodízio de 6” com rolamentos internos.
● Freios em duas rodas dianteiras.
● Dimensões 87x66x185cm
	SERVIÇO
	12

	12
	(1720442) Serviços em 02 (duas) MACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, com as seguintes características:
Base em tubo de aço galvanizado esmaltada.
● Providos de rodízio de 6” com rolamentos internos.
● Freios em duas rodas dianteiras.
● Dimensões 54x66x185 cm
	SERVIÇO
	12

	13
	(1720452) Serviços em 02 (duas) MACAS CONFECCIONADA EM CHAPA
DE AÇO INOX, com as seguintes características:
● Possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos.
● Base em tubo de aço-carbono esmaltado Providos de rodízio de 6”, sendo 2 com freios (na posição
diagonal)
	SERVIÇO
	12


5.  ESTIMATIVA DE CUSTO:
	Item
	Descrição
	Unid.
	Qnt
	Valor Unitário
	Valor Total 

	01
	Serviços em 17 (dezessete) MESAS PADRÃO DE AUTÓPSIA MOD.
LM-1 MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes
características:
● Fabricada em peça única em aço inox tipo 316, polido com pia
auxiliar moldada em uma única peça.
● Todos os quatro cantos possuindo raio mínimo de 2,5cm e
demais dobras com raio mínimo de 0,3cm e o perímetro da mesa
com testeira de no mínimo 14cm e extremidades da chapa com
dobras enrijecidas e polidas de forma a não apresentar arestas
cortantes.
● Na extensão lateral da mesa possui uma régua impressa em baixo
relevo graduadas em centímetros. A face inferior possui isolante
acústico e prevenção de condensação com cobertura em laca.
● Possui enxágue integral da mesa por fluxo contínuo de água
através de no mínimo 10 jatos de ducha fixado, através de solda
na extremidade oposta a pia e ainda conter um dreno central
formato quadrado de dimensões mínimas 12cm x 12cm com tela
de proteção removível em aço inox.
●  Acoplada a parte inferior da mesa deverá existir a chave de
acionamento do triturador da pia auxiliar. Sobre a superfície de
trabalho deverá possuir quatro ou mais placas perfuradas
removíveis em aço inoxidável 316 polido com no mínimo 20
furos de 1,2cm de diâmetro e de forma a não exceder a face
lateral da mesa e com espaçadores na face inferior de modo a
permitir a drenagem de fluidos.
●  Base de sustentação moldada em peça única em aço inox 316
polido com todos os quatro cantos possuindo raio mínimo de
2,5cm e demais dobras com raio mínimo de 0,3cm, polidas de
forma a não apresentar arestas cortantes e contendo uma porta
para acesso de manutenção do sistema hidráulico e de exaustão e
outra para acesso de manutenção ao sistema elétrico.
●  Possui sua base com no mínimo 45 x 75 x 75 cm enrijecida com
dobras de no mínimo 5cm para a parte interna e quatro furos de
diâmetro igual ou superior a 1,5cm para fixação no piso através
de parafusos tipo “parabolt” ou chumbadores químicos.
●  Vedação da base com o piso através de borracha flexível de no
mínimo 7cm de altura em formato meia-cana. Este pedestal
funciona como sistema de exaustão descendente de modo a
aspirar gases e odores da superfície de trabalho devendo ser
acoplado ao sistema de exaustão central através de dutos.
●  Fixados na face maior da base uma tomada dupla com proteção
através de mecanismo DDR 220v, um registro de pressão para
controle do fluxo de água para enxágue integral da mesa e um
registro de pressão e seu ponto de alimentação na face menor da base e acoplada a este ponto uma mangueira de no mínimo 1,0m
de comprimento e esguicho de mão com suporte fixado na extensão lateral do tampo superior.
●  Na pia auxiliar existe uma torneira misturadora de água quente/fria cromada com acionamento por cotovelo e ainda um hidro- aspirador, com fluxo reverso acoplado ao sistema de esgoto com mangueira flexível 1,0cm e transparente e de no mínimo 2,5m de comprimento.
●  Na parte superior da mesa junto a pia auxiliar existe dois sistemas de retenção de fluxo para alimentação de água
quente/fria.
●  Características Técnicas:
●  Dimensões:
●  Mesa: 259 x 74 x 91cm;
●  Pia Auxiliar: 35 x 30 x 24cm;
●  Base: 45 x 75 x 75cm;
●  Abastecimento de água:
●  Água fria – tubulação em cobre de ¾”;
●  Água quente – tubulação em cobre de ½”;
●  Obs. Tubos aparentes pintados com tinta esmalte sintético foscona cor prata.
●  Sistema de esgoto:
● Tubulação: em cobre de dimensão mínima 1.1/2”;
● Válvula na pia auxiliar e no dreno central com tela de proteção em aço inoxidável;
● Registros de pressão com acabamento cromado, ½”;
● Torneiras com misturador e acabamento cromado e acionamento com cotovelo, ½”;
● Hidro-aspirador com acabamento cromado, ½”;
● Válvulas de retenção com acabamento cromado, ½”;
● Soldagem: Todas as soldagens devem ser feitas de aço
inoxidável lixadas e polidas para igualar ao acabamento;
● Ducha de mão com mangueira flexível trançada ½” e esguicho com válvula de controle de fluxo;
● Triturador comercial pesado de ½” Hp, 220/240v, 50/60 Hz e
acoplado com válvula solenóide para alimentação de água com acionamento automático e trava de segurança;
● Chave de acionamento do triturador independente blindada, com mecanismo liga/desliga;
● Sistema de exaustão descendente tipo “down draft”. Tomada
dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de proteção DDR

	serviço
	12
	
	

	02
	Serviços em 17 (dezessete) CARRINHOS COM RODÍZIO MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Fabricado em aço inoxidável durável com dupla solda nas colunas de canto para proporcionar excelente resistência.
● Dimensões:
● 40”L x 22”W x 37”H
● 101.6C x 55.9L x 94cm.
● Útil para o transporte de amostras, instrumentos e materiais.
● As prateleiras tipo bandeja possuem bordas que impedem a perda
de itens frágeis.
● Prateleiras são almofadadas por baixo para reduzir ruído.
● Protetores de borracha impedem danos às paredes.
Rodízios giratórios de 5” (12,7cm) para serviço pesado com freios de travamento, movimentam o carro com facilidade.
●  Os cantos são dobrados proporcionando aparência limpa e resistência adicional.
	serviço
	12
	
	

	03
	Serviços em 16 (dezesseis) MESAS PARA AUTÓPSIA
TRANSPORTÁVEL MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as
seguintes características:
● Dimensões:
● 76,5”L x 31,8”W x 34,69”H.
● 194,3A x 80,6L x 88,1cm.
● Características da Unidade:
● A mesa acopla com Pia de Autópsia Série NA-68 utilizando um mecanismo de travamento.
● Todas as estruturas AN-49 são construídas para inclinar o topoda mesa para permitir a drenagem quando acopladas com a pia.
● Bandeja de corpos especialmente projetada desliza sobre mancais e pode ser movida para dentro e para fora com esforço mínimo.
● Mecanismo de travamento mantém a bandeja firmemente em
posição sobre o sistema de rolamento.
● Minimiza a necessidade de levantar o cadáver; depois de
recebido, o cadáver é colocado na bandeja rolante, onde
permanece na mesma bandeja durante a autópsia, dissecação
ou embalsamento e durante o transporte e armazenamento 01
(uma) bandeja para corpos nº 812619 (com orifício de drenagem)
é incluída.
● A estrutura do carrinho é feita com tubos de aço inoxidável grau
16.
● Rodízios de 8” (20,3 cm) com travas de segurança.
● Peso aproximado da mesa: 115,7kg.
	serviço
	12
	
	

	04
	Serviços em 07 (sete) MESAS PARA AUTÓPSIA
TRANSPORTÁVEL PARA OBESO MARCA THERMO
SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Fabricado em aço inoxidável tipo 304.
● Bandeja de corpos especialmente projetada desliza sobre
mancais em toda a sua largura e pode ser movida para dentro e
para fora com esforço mínimo.
● Mecanismo de travamento mantém a bandeja firmemente em
posição sobre o sistema de rolamento.
● Minimiza a necessidade de levantar o cadáver; depois de
recebido, o cadáver é colocado na bandeja rolante, onde
permanece na mesma bandeja durante a autópsia, dissecação
ou embalsamento e durante o transporte e armazenamento.
● Inclui 01 (uma) bandeja bariátrica de corpo nº de catálogo
8261930 (com orifício de drenagem) é incluída.
	serviço
	12
	
	

	05
	Serviços em 06 (seis) ELEVADORES PARA CADÁVER MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Confeccionada com perfil de aço inoxidável 40x38mm, sendo o
seu tampo superior chapa plana fixa na parte interna do quadro
confeccionado com perfil de aço inoxidável 40x38mm, com no
mínimo 18(dezoito) esferas para deslizamento das bandejas em
qualquer direção, com travas laterais ajustáveis para bandejas
standard ou bariátrica.
● Mecanismo hidráulico acionado com motor reduzido e bateria
recarregável acoplada, acondicionados em caixa de aço
inoxidável, controlado através de painel com botoeira
sobe/desce.
● Possui sistema de pesagem integrada com regulagem de tara.
Montada sobre no mínimo 06 (seis) rodízios articulados
emborrachados de no mínimo 13 (treze) cm de diâmetro com
trava de rolamento.
● Compatível com a bandeja de corpos (obesos ou não).
● Características Técnicas mínimas:
Dimensões:
● Externas mínimas: 205x58x(34-185cm).
● Capacidade de carga máxima: 230kg.
	serviço
	12
	
	

	06
	Serviços em 14 (catorze) CARROS PANTOGRÁFICOS PARA ELEVAÇÃO DE CORPOS, com as seguintes características:
● Movimento pantográfico;
● Construído em aço inoxidável AISI 304, 18.8;
Sistema de elevação hidráulico atingindo a altura máxima de
1600mm;
● Elevação através de sistema eletromecânico com controle de
operação com paradas em vários níveis;
● Carga máxima: 200kg;
● Sistema de elevação em 5 níveis.
	serviço
	12
	
	

	07
	Serviços em 02 (duas) ESTATIVAS MACROSCÓPICAS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Estação de trabalho para procedimentos histológicos – fabricada
em aço inoxidável 316 polido.
● Colunas de elevação em alumínio estrutural com pés ajustáveis.
Possui regulagem da bancada de trabalho através de
acionamento eletrônico variando no mínimo de 83cm do piso a
no máximo 105cm.
● Bancada moldada em peça única de em aço inox tipo 316 polido
com pia auxiliar de no mínimo 85cm x 115cm. Possui enxágüe
integral da mesa por fluxo contínuo de água através de no
mínimo 10 jatos de ducha fixado através de solda na extremidade
oposta a pia.
● Sistema de recirculação de ar fixada junto a bancada e tampo
traseiro com filtro de permanganato de potássio e partículas com
sua parte superior funcionando como bancada de apoio. Acima
desta deverá existir outra bancada de apoio, onde estarão
embutidos os controles de alimentação de água quente e fria da
pia, enxágue da mesa de trabalho e triturador acionados através
de sensor infravermelho. Além deste controle é localizada na
mesma área os controles de subida descida da bancada de
trabalho, luz da estação e sistema de recirculação de ar através de
botão liga/desliga e chave geral da bancada.
● Possui um painel LCD com programas de manutenção. Possui
uma tomada dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de
proteção DDR. Fixada no tampo traseiro acima do sistema de recirculação de ar
existe uma barra imantada para colocação de instrumentais.
Régua impressa em baixo-relevo graduada em centímetros
localizada na parte frontal superior da bancada de trabalho. Na
pia auxiliar deverá existir uma torneira misturadora de água
quente/fria cromada com acionamento por cotovelo e uma
torneira cromada com esguicho fino de alta pressão e acionamento por cotovelo com peneira em aço inoxidável sobre
suporte para redução da pressão do esguicho junto a pia e ducha
de mão com mangueira flexível trançada embutida na superfície
de trabalho. Tampo superior da bancada fabricada em peça
única de aço inoxidável 316 com abertura central onde é alocado
o sistema de iluminação através de lâmpadas fluorescentes e
proteção em acrílico translúcido. Deverá possuir dispensador de
formalina e suporte fabricado em aço inoxidável 316 polido para
papel toalha e tábua de dissecação em polipropileno – azul e
branca com 40x58x1,9cm. Triturador comercial pesado de ½”
Hp, 220/240v, 50/60 Hz e acoplado com válvula solenoide para
alimentação de água com acionamento automático e trava de
segurança, embutido sobre a bancada com porta de acesso.
● Características Técnicas: Dimensões:
● Bancada: 76 x 152 x (85 a 115) cm;
● Estação: 76 x 152 x (205 a 236) cm;
● Pia Auxiliar: 35 x 30 x 24 cm;
● Abastecimento de água:
● Água fria – tubulação em cobre de ¾”;
● Água quente – tubulação em cobre de ½”;
● Sistema de esgoto:
● Tubulação: em cobre de dimensão mínima 1.1/2”;
● Válvula na pia auxiliar;
● Torneiras com misturador e acabamento cromado e acionamento
com cotovelo, ½” e sensor infravermelho simultaneamente.
● Válvulas de retenção ½”;
● Soldagem: Todas as soldagens devem ser feitas de aço
inoxidável devendo ser lixadas e polidas para igualar ao
acabamento;
● Ducha de mão com mangueira flexível trançada ½” e esguicho
com válvula de controle de fluxo embutida;
● Triturador comercial pesado de ½” Hp, 220/240v, 50/60 Hz e
acoplado com válvula solenoide para alimentação de água com
acionamento automático e trava de segurança;
● Chave de acionamento do triturador através de infravermelho
● Sistema de exaustão tipo recirculação com filtro, acionado
através de chave liga/desliga;
● Tomada dupla 220/240v, 50/60 Hz com dispositivo de proteção DDR
	serviço
	12
	
	

	08
	Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 52 CORPOS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Confeccionada com perfil de aço inoxidável 40x38mm
fabricadas com 14 (quatorze) colunas, com travamento lateral,
frontal e traseiro através de perfis tipo cantoneira por cada andar, aparafusados entre si através de contraventamentos longitudinais e transversais.
● Com quatro andares e cada um deve possuir no mínimo 05
(cinco) roletes de aço inoxidável dispostos transversalmente
apoiados nas laterais para deslizamento das bandejas e na parte
frontal deve possuir dois batentes de borracha para amortecer o impacto da bandeja com o quadro para corpos obesos e deve
possuir no mínimo 10 (dez) roletes de nylon dispostos
paralelamente apoiados nas laterais para deslizamento das
bandejas e na parte frontal deve possuir dois batentes de
borracha para amortecer o impacto da bandeja com o quadro
para corpos normais.
● O sistema deverá possuir pés ajustáveis e totalmente
estruturados, sem necessidade de ancoramento em paredes e teto.
● Características Técnicas mínimas:
● Dimensões:
● Externas: 782 cm x 678 cm x185cm
● Capacidade de carga máxima: 230kg por vão obeso e 158kg por vão normal.
	serviço
	12
	
	

	09
	Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 20 CORPOS MARCA
THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes características:
● Composta de placas com lado interno e externo em chapas de
alumínio e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado alta densidade.
● Na parte frontal, a parte externa é montada em chapas de aço
inoxidável 316.
● Piso com estrutura reforçada, composta de placas com lado
interno e externo em chapas de aço inoxidável 316 de no mínimo3mm e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado alta densidade.
● A ligação entre as placas é efetuada com sistema de vedação em
espuma de alta densidade, revestido por adesivo flexível e
mecanismo mecânico de trava, permitindo a perfeita vedação Conjunto totalmente estruturado, sem necessidade de
ancoramento.
● Porta em aço inoxidável, com fechadura com possibilidade de
tranca com chave e mecanismo de segurança com liberação
interna.
● Gaxeta magnética em todo o perímetro da porta aquecido.
● Equalizador de pressão interna/externa para acesso quando
congelados.
● Sistema de refrigeração composto de dois sistemas
independentes, com possibilidade de programação do intervalo
de troca entre o funcionamento dos mesmos.
● Temperatura de trabalho de até -5 graus Celsius para temperaturade funcionamento externa de até 50 graus Celsius.
● Resistência de descongelamento elétrica, programável.
● Alarme programável até dois pontos e possibilidade de conexão remota.
● Sistema de iluminação interna composto de 7 elementos
resistentes a baixas temperaturas e pro.
● Características Técnicas: Dimensões Externas: 793cm x 285cm x185cm
	serviço
	12
	
	

	10
	Serviços em 01 (uma) CÂMARA FRIA PARA 06 CORPOS
OBESOS MARCA THERMO SCIENTIFIC, com as seguintes
características:
● Composta de placas com lado interno e externo em chapas de
alumínio com espessura 0,5mm e no mínimo 10cm de
isolamento entre elas com poliuretano injetado.
● Na parte frontal, a parte externa deverá sem montada em chapas
de aço inoxidável 316.
● Piso com estrutura reforçada, composta de placas com lado
interno e externo em chapas de aço inoxidável 316 de no mínimo
3mm e no mínimo 10cm de isolamento entre elas com
poliuretano injetado.
● A ligação entre as placas deverá ser efetuada com sistema de
vedação em espuma de alta densidade, revestido por adesivo
flexível e mecanismo mecânico de trava, permitindo a perfeita
vedação.
● Conjunto totalmente estruturado, sem necessidade de
ancoramento.
● Porta em aço inoxidável, com fechadura com possibilidade de tranca com chave e mecanismo de segurança com liberação
interna.
● Gaxeta magnética em todo o perímetro da porta aquecido.
●  Equaliza dor de pressão interna/externa para acesso quando
congelados.
●  Sistema de refrigeração composto de dois sistemas
independentes, com possibilidade de programação do intervalo
de troca entre o funcionamento dos mesmos.
●  Temperatura de trabalho de até -5 graus Celsius para temperatura
de funcionamento externa de até 50 graus Celsius.
● Resistência de descongelamento elétrica, programável.
●  Alarme programável até dois pontos e possibilidade de conexão
remota.
●  Sistema de iluminação interna composto de 3 elementos
resistentes a baixas temperaturas e prova d’água.
●  Características Técnicas mínimas: Dimensões Externas: 310cm x 285cm x 185cm.
	serviço
	12
	
	

	11
	Serviços em 15 (quinze) MACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, com as seguintes características:
● Base em tubo de aço galvanizado esmaltada.
● Providos de rodízio de 6” com rolamentos internos.
● Freios em duas rodas dianteiras.
● Dimensões 87x66x185cm
	serviço
	12
	
	

	12
	Serviços em 02 (duas) MACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, com as seguintes características:
Base em tubo de aço galvanizado esmaltada.
● Providos de rodízio de 6” com rolamentos internos.
● Freios em duas rodas dianteiras.
● Dimensões 54x66x185 cm
	serviço
	12
	
	

	13
	Serviços em 02 (duas) MACAS CONFECCIONADA EM CHAPA
DE AÇO INOX, com as seguintes características:
● Possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos.
● Base em tubo de aço-carbono esmaltado Providos de rodízio de 6”, sendo 2 com freios (na posição
diagonal)
	serviço
	12
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6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O custo estimado para este projeto é de R$  
6.1. PROJETO FINALÍSTICO:
	Natureza da Despesa
	Total (R$)

	Código
	Descrição
	

	33.90.39
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	


7. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
7.1. Quanto à entrega:
7.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, no prazo de 15 (Quinze) dias a contar do recebimento de cada ordem de serviço ou instrumento equivalente, na Sede da Perícia Forense do Estado do Ceará: Av. Presidente Castelo Branco, 901, Moura Brasil – Fortaleza/CE, nos horários e dias estabelecidos no respectivo documento.
7.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
7.2. Quanto ao recebimento:
7.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.
7.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas, e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado até 15 (Quinze) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.
8.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
8.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
8.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
8.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
8.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
9.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente até o limite do percentual fixado na alínea “e”, hipótese que pode resultar na rescisão da avença. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.
e) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.
9.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
9.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes ou descontado da garantia contratual, a contratada recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante, se não o fizer, será cobrado em processo de execução.
9.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
9.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
10.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual. A inadimplência da contratada quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (Cinco) dias contados da sua notificação.
10.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
10.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
10.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
10.11. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental e outros, conforme previsto em lei.
10.12. Respeitar os princípios de proteção de dados pessoais elencados na Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de ordem de serviço ou instrumento equivalente.
11.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações.
11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
11.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. José Mário de Lima Junior – Supervisor do Núcleo de Tanatologia Forense (NUTAF) da Coordenadoria de Medicina Legal - COMEL, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
13.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura.
13.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço ou instrumento equivalente.
13.3. A publicação resumida do contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
13.4. O prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do § 1° do art.57 da Lei Federal n°8.666/1993.
14. PRINCIPAIS RESULTADOS / BENEFÍCIOS ESPERADOS:
    Atender às necessidades da Coordenadoria de Medicina Legal quanto a proteção e segurança dos profissionais durante o exercício da profissão, consequentemente, beneficiando a população na agilização dos exames periciais. 
 _________________________________________
                                        Manuela Chaves Loureiro Cândido 
Diretora de Planejamento e Gestão Interna da Pefoce
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