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[bookmark: _GoBack]ANÁLISE DE PROPOSTA
Aliança, 16 de setembro de 2024.


Para: As empresas.
Assunto: Análise das propostas e catálogo do pregão Nº 05/2024.

Objeto: Aquisição de 10 (dez) veículos 0 km, sem uso anterior: Sendo 02 (duas) minivans, 05 (cinco) do tipo passeio e 03 (três) Tipo Furgão (transformada em ambulância) para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município da Aliança – PE 

Em vista, o departamento de licitação analisa as propostas e os catálogos técnicos em anexos enviados pelas empresas.

	ITEM 01

	SOLICITADA NO TR
	EMPRESA: Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados LTDA
	ANÁLISE DE PROPOSTA

	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN SEM ACESSIBILIDADE. modelo e fabricação do ano da contratação (2024/2024) ou do ano posterior ; 0km; carroceria cor branca; sensor de estacionamento: sim, transmissão: automática, capacidade de no mínimo de 07 (sete) lugares; com protetor de carte: motorização mínima 1.8 lts gasolina/álcool; 4 cilindros em linha; 8 válvulas com comando no cabeçote do motor; injeção eletrônica de combustível multiponto; acelerador do tipo eletrônico; potencia e torque mínimo com gasolina (abnt nbr 5484/iso 1585) 18,8mkgf; potencia e torque mínimo com álcool (abnt nbr 5484/iso 1585) 19,6mkgf; freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco solido; direção com assistência hidráulica e ou elétrica; apoio lombar; travas, vidros e alarme com sistema de acionamento elétrico; radio cd player com mp3; retrovisor eletrônico; faróis de neblina; rodas de alumínio com aro de no mínimo 14 polegadas; deve possuir como itens mínimos de segurança; airbag duplo (motorista e passageiro frontal), ar condicionado de fábrica; todos itens obrigatórios, conforme legislação vigente; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.

	02 VEÍCULOS , Marca: CITROEN, Modelo: AIR CROSS 7 LUGARES, veículo novo, tipo Utilitário Micro Ônibus zero quilometro, cor: branco, com acessibilidade de acordo com as normas vigentes no período da aquisição, Modelo: ano da solicitação ou superior, com capacidade de no mínimo 20 (vinte) passageiros, 01 (um) cadeirante, com acessibilidade, ar condicionado, sistema de TV visível para todos com kit multimídia, porta pacote, porta do lado direito para embarque e desembarque, janelas com vidros móveis com guarnição, poltrona para motorista com deslocamento lateral, cinto de segurança abdominal para todas as poltronas, tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada, vidro vigia na traseira, iluminação interna, motor diesel, com no mínimo 150 CV de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m), injeção eletrônica, com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, direção hidráulica ou elétrica, tacógrafo original de fábrica, freio a ar com ABS, suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos, PBT mínimo de 7 toneladas, tanque com capacidade mínima de 90 litros, tração traseira com rodagem dupla 215/75R-17,5.







	Foi visto na proposta da empresa MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, divergência da sua proposta reformulada com o catálogo apresentado. 
[bookmark: _Hlk177464342]Obs: A descrição da proposta fala em dois tipos de veículos ao mesmo tempo. Solicito que a empresa retifique sua proposta reformulada.  

	ITEM 02

	SOLICITADA NO TR
	EMPRESA: DISVESA- Distribuidora Veloso Serviços e Autos LTDA
	ANÁLISE DE PROPOSTA

	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DO TIPO HATCH; zero O km, com motorização 1.0; capacidade para 05 (CINCO) passageiros, incluindo o condutor; 04 (QUATRO) portas; modelo e fabricação do ano da contratação (2024/2024) ou do ano posterior , podendo o modelo ser do ano da contratação ou do ano posterior; câmbio manual de 05 (CINCO) velocidades a frente e uma ré; freios ABS; combustível flex; Airbag de série; capacidade do tanque de combustível mínima de 38 litros; ar-condicionado; vidros elétricos, travas elétricas; Kit multimídia, rádio AM/FM, com entrada USB; tapetes de borracha interior; alarme; acessórios e itens da versão oferecida; demais itens de segurança conforme legislação de trânsito em vigor e garantia mínima de 12 (Doze) meses.
	VEÍCULO MARCA: FIAT MODELO: MOBI LIKE 1.0 2025 COR: BRANCO BANCHISA (SÓLIDO) ANO FABRICAÇÃO: 2024 ANO MODELO: 2024 OU POSTERIOR VEÍCULO TIPO PASSEIO, DO TIPO HATCH; zero O km, com motorização 1.0; capacidade para 05 (CINCO) passageiros, incluindo o condutor; 04 (QUATRO) portas; modelo e fabricação do ano da contratação (2024/2024) ou do ano posterior, podendo o modelo ser do ano da contratação ou do ano posterior ; câmbio manual de 05 (CINCO) velocidades a frente e uma ré; freios ABS; combustível flex; Airbag de série; capacidade do tanque de combustível mínima de 38 litros; ar- condicionado; vidros elétricos, travas elétricas; Kit multimídia, rádio AM/FM, com entrada USB; tapetes de borracha interior; alarme; acessórios e itens da versão oferecida; demais itens de segurança conforme legislação de trânsito em vigor e garantia mínima de 12 (Doze) meses.
	Após análise da proposta para o lote 2, catálogo e diligencia no site da fabricante a equipe técnica aprova o modelo proposto, visto que, o veículo oferecido atende a todos os requisitos exigidos no edital. Portanto a empresa estar habilitada. 


















	Item 03

	SOLICITADA NO TR
	EMPRESA: Regence Veículos Peças e Serviços LTDA
	ANÁLISE DE PROPOSTA

	VEÍCULO TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo e fabricação do ano da contratação (2024/2024) ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro: 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 12 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros Garantia mínima de 12 meses.
	KANGOO ADVANCED 1.6 AMBULÂNCIA MOTORMOTOR: 1.6 SCECILINDRADA (CM³)/QUANTIDADE DE CILINDROS/VÁLVULAS: 1.598/4/16POTÊNCIA MÁXIMA (CV): 115 (ETANOL) A 4.000 RPM / 111 (GASOLINA) A 4.000 RPMTORQUE MÁXIMO (KGFM): 15,7 A 4.000 RPMTIPO DE INJEÇÃO INJEÇÃO: ELETRÔNICA SEQUENCIAL MULTIPONTOCOMBUSTÍVEL: FLEX (ETANOL/GASOLINA)TRAÇÃO: DIANTEIRADISTRIBUIÇÃO: CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃOSUSPENSÃO DIANTEIRA: MACPHERSON COM MOLAS HELICOIDAIS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS PRESSURIZADOS COM GÁS N2 E COM FREIO HIDRÁULICO, E BARRA ESTABILIZADORASUSPENSÃO TRASEIRA: EIXO DE TORÇÃO COM MOLAS HELICOIDAIS PROGRESSIVAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TUBULARES TELESCÓPICOS PRESSURIZADOS COM GÁS N2 FREIOS DIANTEIROS: DISCOS VENTILADOS DE 280 MM DE DIÂMETROFREIOS TRASEIROS: TAMBOR DE 229,5 MM DE DIÂMETRO DESEMPENHOVELOCIDADE MÁXIMA: (KM/H) 1760 - 100KM/H (S): 10,8 CONSUMO E EMISSÕES NORMA DE EMISSÕES: LEV7CONSUMO URBANO (KM/L): 11,3 (GASOLINA) / 7,5 (ETANOL)CONSUMO RODOVIÁRIO (KM/L): 11,8 (GASOLINA) / 8,0 (ETANOL)TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 47 DIREÇÃOASSISTÊNCIA: ELETRO-HIDRÁULICADIÂMETRO DE GIRO (M): 10,8PNEUSTAMANHO DOS PNEUS: 185/65 R15CARGACARGA ÚTIL (KG): 750CARGA ÚTIL (M³): 3,3PESO BRUTO TOTAL (KG): 1.946PESO DO VEÍCULO EM ORDEM DE MARCHA (KG): 1.196DIMENSÕESCOMPRIMENTO DA ÁREA DE CARGA (MM): 1.866ALTURA DA ÁREA DE CARGA (MM): 1.193LARGURA DA ÁREA DE CARGA (MM): 1.441LARGURA DA ÁREA DE CARGA (CAIXA DE RODAS) (MM): 1.170ALTURA DA PORTA LATERAL (MM): 1.046LARGURA DA PORTA LATERAL (MM): 717ALTURA DA PORTA TRASEIRA (MM): 1.098LARGURA DA PORTA TRASEIRA (MM): 1.170GARANTIA: 1 ANO OU 100 MIL QUILÔMETROS (O QUE OCORRER PRIMEIRO).  CONDUÇÃO E SEGURANÇA AIRBAGS DIANTEIROS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO • FREIOS ABS COM EBD (DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM) • CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE (ESP) • ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA (HSA) • ASSISTENTE DE FRENAGEM DE URGÊNCIA (AFU) •

CONFORTO VIDROS ELÉTRICOS • RETROVISORES ELÉTRICOS • DIREÇÃO ELETROHIDRÁULICA • AR-CONDICIONADO • REGULAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA • MEDIA NAV COM TELA TOUCHSCREEN DE 7", ANDROID AUTO® E APPLE CARPLAY® • SENSORES TRASEIROS DE ESTACIONAMENTO •  DESIGN EXTERNO RODAS DE 15" EM AÇO • INDICADORES DE SETA LATERAIS • PORTA LATERAL DESLIZANTE • PORTAS TRASEIRAS 1/3-2/3 • FARÓIS HALÓGENOS • FARÓIS DE RODAGEM DIURNA HALÓGENOS (DRL) • PROTETOR LATERAL DE PORTA • RETROVISORES E MAÇANETAS EM PRETO •  DESIGN INTERNO 33 L EM COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAMENTO (PAINEL, PORTA LATERAL, PORTALUVAS, CONSOLE CENTRAL E DE TETO) • COMANDO SATÉLITE • BANCOS COM REVESTIMENTO EM TECIDO •

VEÍCULOS SERÃO TRANSFORMADOS CONFORME EDITAL E SEU TERMO DE REFERÊNCIA.

POSSUI TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO.
	
Após análise da proposta para o lote 3, a empresa enviou um catálogo e proposta de preço a equipe constatou que a quantidade de litros de combustíveis no armazenamento é de 47 litros, onde o edital solicita no mínimo 50 litros, como tbm a garantia, onde solicitamos é de no mínimo 12 meses sem limite de quilometragem, e a empresa limitou a quilometragem. Como também foi solicitado o CAT e o CCT do veículo ofertado, e a mesma não apresentou, sendo apresentado o CAT E o CCT de outro veículo. Diante do exposto, a empresa Regence a sua proposta ofertou um item que não atendeu ao Edital no tocante a capacidade do tanque do veículo;  Não apresentou o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e Certificado de Capacitação Técnico Operacional – CCT, emitido pelo INMETRO dentro do prazo de validade, referente à marca e o modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância. Portanto a empresa será desclassificada, pois o item ofertado não atende ao Edital. 
Obs: A empresa tbm foi solicitada no dia 16/09/2024 as 11:00 horas, a apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto que está concorrendo, sendo para o presente caso, o item ambulância “carro adaptado”, ocorre que a empresa apresentou um atestado carro tipo furgão sem ser adaptado para ambulância. 
Portanto a empresa será INABILITADA. 















Assim, concluímos.
Sem mais para o momento, colocamos-vos a disposição sobre qualquer duvidas ou esclarecimento.

Atenciosamente.


__________________________________________
Lidiane Cavalcante de Melo
Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde da Aliança 
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