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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2024
CREDENCIAMENTO Nº 007/2024
1. O OBJETO

1.1. O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA, através da Secretaria Municipal de Finanças e gestão, conforme as especificações e condições constantes neste Edital, contemplando os critérios técnicos específicos, os pré-requisitos e os valores fixados para a realização.
1.1.1. Os itens listados no ANEXO I, não necessariamente serão fornecidos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior assinatura do contrato.

1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2.1. ANEXO I - Termo de Referência;
1.2.2. ANEXO II – Formulário de inscrição ao credenciamento;
1.2.3. ANEXO III – Modelo de declaração de fatos impeditivos;
1.2.4. ANEXO IV – Declarações do requerimento de credenciamento;
1.2.5. ANEXO V – Tabela de preços;

1.2.6. ANEXO VI– Minuta do termo de contrato ao credenciamento;
1.2.7. ANEXO VII – Recibo de retirada do edital;
1.2.8. ANEXO VIII - Modelo Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
1.2.9 ANEXO IX – Modelo de Declaração de Inexistência de Servidor Público.
1.2.10 ANEXO X – Modelo de Declaração de Existência de Cargos Reservados Previsto em Lei.

1.2.11 ANEXO XI – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação.

1.2.12 ANEXO XII – Modelo de Declaração de Existência de Cargos Reservados Previsto em Lei.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste processo licitatório os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Em atendimento ao Lei Federal 14.133/21, não poderão disputar da licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente o (a):
2.2.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
2.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.2.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
2.2.5. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
2.6. Que não pertença ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação.

2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
2.8. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3. DO PROCEDIMENTO 

3.1. O procedimento obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, bem como Decreto Municipal 018/2022.
3.2. Para realizar o credenciamento o Presidente da Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico ou jurídico, através de consultas em tempo real, podendo solicitar parecer técnico que integrará o processo.
3.3. É assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exigências estabelecidas para o credenciamento, podendo realizar inscrição a partir do dia 24/04/2024.
3.4. O prazo de vigência do credenciamento é até 31 de dezembro de 2024, durante o qual as credenciadas poderão ser convidadas a firmar o Termo de Contrato, nas oportunidades e quantidades que a Administração necessitar, observadas as condições fixadas neste Edital e as normas pertinentes.

3.5. A contratação será firmada por ato formal da autoridade administrativa competente, após o reconhecimento do cumprimento de todas as exigências estabelecidas, o que ensejará a subscrição do Termo de Contrato ao Credenciamento.

3.6. É vedada a cessão ou transferência total do Termo de Contrato, bem como a subcontratação total do objeto.

4. CREDENCIAMENTO
4.1 O processo de credenciamento seguirá as seguintes etapas:

a) Inscrição;
b) Habilitação;

c) Classificação;

d) Realização de sorteio entre os credenciados, se for o caso;

e) Convocação;
f) Assinatura do Termo de Contrato;

g) Publicação de Resumo do Termo de Contrato.

4.2. As três primeiras etapas correspondem ao processo de credenciamento, e as três etapas seguintes, à própria execução dos efeitos do credenciamento.

4.3. A divulgação da lista dos credenciados no Diário Oficial do Município de Castro Alves-BA, não impõe à administração a obrigação de celebrar Termo de Contrato.

5. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
5.1. O processo de Credenciamento será conduzido pelo Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de apoio, nomeados através da Portaria Nº 044/2022.
6. DO PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO
6.1. DA INSCRIÇÃO

6.1.1. O prazo de duração para o sistema de credenciamento, como um todo, manter-se-á aberto enquanto manter-se vigente, permitindo que, neste lapso temporal, novos interessados se habilitem (condicionado ao atendimento das exigências regulamentares), na forma do art. 79, I da Lei Federal 14.133/21.
6.1.2 O ato de inscrição para o processo de credenciamento se dará através de preenchimento de formulário disponibilizado no Anexo II deste Edital e apresentação dos seguintes documentos:

6.2 DA HABILITAÇÃO

6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.2.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;

d) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada:

d.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, sempre em cópias autenticadas;

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Apresentar em cópia autenticada.

f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia autenticada;

h) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.2. DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede da empresa 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.2.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA PARA PESSOA JURIDICA

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;

6.2.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para, por meio da apresentação de atestados ou outra forma de comprovação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

6.2.5. Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital.
6.2.6. O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência do credenciamento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
6.2.7. Toda documentação exigida nesse Edital poderá ser apresentada em original, cópia autenticada na forma da lei ou pelo Agente de Contratação e equipe de apoio ou servidor designado por este.

6.2.8. As pessoas interessadas deverão preencher todos os itens do formulário, podendo credenciar-se junto ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio, devendo explicitar sua(s) opção(ões) no ato de inscrição.

6.2.9. O formulário preenchido e demais documentos previstos no item 6 deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Castro Alves - Ba, localizada na PRAÇA DA LIBERDADE, N 376, CENTRO, CASTRO ALVES - BA, a partir do dia 24/04/2024, nos horários das 08:30h às 12:00h, em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, cuja parte externa deverá constar a seguinte descrição:
Modelo: 

	NOME COMPLETO DO INTERESSADO
TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO


6.2.10. As pessoas interessadas receberão comprovante de inscrição identificando o nome, CPF e RG, E CNPJ devidamente datado e assinado por servidor designado.
6.2.11. Não poderá ser habilitada, a pessoa que deixar de apresentar documentação prevista no item 6 ou deixar de prestar informações complementares solicitadas durante o processo de credenciamento pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, mediante comunicação indicado no formulário de inscrição.

6.2.12. O Agente de Contratação devolverá a documentação aos interessados que tiverem suas inscrições indeferidas.
6.2.13 O Agente de Contratação concluirá pela habilitação das interessadas, mediante parecer circunstanciado e individualizado por pretendente, que cumprirem as exigências do item 6;
6.3. Documentações complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, conforme modelo anexo a este Edital;

c) Declaração de Inexistência de Servidor Público, conforme modelo anexo a este Edital.
d) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

e) Declaração de que atende aos requisitos de habilitação.
f) Alvará de funcionamento.
6.4. DA CLASSIFICAÇÃO
6.4.1. O Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, após análise da documentação dos participantes, e verificada sua regularidade e número de profissionais superiores ao necessitado, ordenará a classificação dos credenciados para fins de contratação, obedecendo o seguinte critério: 

· Sorteio. 

6.4.2. A Comissão convocará os habilitados para a sessão pública de sorteio destinado à elaboração do rol de credenciados, sendo que a relação numerada obedecerá ao critério de ordem de sorteio.

6.4.3A sessão pública de sorteio para elaboração dos credenciados será realizada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Castro Alves-BA, em data e horário previamente designado e comunicado aos participantes.
6.4.4. Depois de realizado o sorteio o resultado será disponibilizado no Diário Oficial do Município de Castro Alves-BA, através do site:  https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/diariooficial 
6.4.5. A relação numerada dos credenciados será utilizada de forma a se estabelecer a ordem de designação e será rigorosamente seguida, mantendo-se a sequência, a começar pelo primeiro sorteado.

6.4.6. Aqueles que forem credenciados após o prazo inicial de envio de documentos previsto neste edital, entrarão no final da ordem da lista de atendimento estabelecida pelo sorteio.

6.4.7. Havendo descredenciamento, sua posição será ocupada pelo próximo na ordem de classificação, reordenando os demais.

6.4.8. A forma para a realização do sorteio será com a colocação em um único recipiente de papéis cortados em tamanho único, dobrados e previamente preenchidos com o nome dos credenciados, onde os próprios credenciados serão convidados a efetuar o sorteio.

6.4.8.1. Em cada retirada para a definição da sequência deverá ser mostrado e lido em voz alta o nome do credenciado sorteado a todos os presentes, sendo registrado em ata pela Comissão de Credenciamento.

6.4.9. O Agente de Contratação avaliará os casos omissos, considerando sempre o interesse público.
6.5. É assegurada a rotatividade entre os credenciados, sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado, inclusive entre os que já estão credenciados.

6.6. O Agente de Contratação, observada a periodicidade máxima de 12 (doze) meses complementará e publicará novas listas, nas quais constarão as novas pessoas credenciadas que tenham sido classificadas, obedecendo-se à rotatividade necessária para o fornecimento.
7.  DA CONVOCAÇÃO E CRITÉRIOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
7.1.1 A convocação dar-se-á de acordo com as necessidades, metas planejadas e programadas e a disponibilidade financeira e orçamentária.

7.1.2. O Agente de Contratação convocará o credenciado, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, através de publicação no Diário Oficial do Município de Castro Alves-BA, no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/diariooficial
7.1.3. O ato de convocação conterá, resumidamente, objeto, local de entrega dos materiais, valor da contratação, fundamento legal e dotação orçamentária.

7.1.4. O convocado deverá assinar o Termo de Contrato, que lhe será encaminhando pelo Setor Competente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da data de recebimento deste.

7.1.5. O convocado que não comparecer para assinatura do Termo de Contrato, no prazo estipulado, decairá do direito de fornecimento e, independentemente de notificação, deverá prestar esclarecimentos pertinentes no prazo de 72 (setenta e duas) horas após findo o prazo de Adesão, estando sujeito às penalidades previstas nas Leis 14.133/21, inclusive com descredenciamento.

7.1.6. Caso o convocado não apresente a documentação exigida para assinatura do Termo de Contrato, será convocado o próximo credenciado da lista, respeitada a ordem de classificação.

7.1.7. O fornecimento de bens somente será autorizado após a publicação do extrato do Termo de Contrato, em conformidade com suas cláusulas.

7.2 DOS CRITÉRIOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
7.2.1 A entrega dos materiais deverá ser realizada no almoxarifado da Município de Castro Alves-BA nos termos e condições previstas neste edital.

7.2.2 É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte da credenciada a retenção e/ou exigência de apresentação de quaisquer documentos adicionais aos que estão elencados no item anterior, aposição de assinatura em guia e/ou documento em branco ou de garantia de qualquer espécie.

7.2.3 Ao usuário é reservado o direito de denunciar a qualquer tempo e meio eventual irregularidade verificada no atendimento, fornecimento, faturamento e/ou prestação dos serviços, cabendo ao Município de Castro Alves-BA a devida apuração, e, se for o caso, a imediata penalização e/ou descredenciamento do contratado, no teor da Lei e deste instrumento editalício.

8. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

8.1. A avaliação do desempenho do fornecedor será procedida pelo Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de apoio mediante análise dos dados do Termo de Recebimento, bem como eventuais denúncias advindas do controle social.

8.2. O índice de avaliação do fornecedor, será de 00 à 100% (de zero a cem por cento), estando apta a continuar credenciado aquele que atingir, no parecer técnico emitido, mínimo de 60% (sessenta por cento).

8.2.1 A reprovação na avaliação de desempenho, observado o contraditório e a ampla defesa, poderá ensejar a aplicação de sanção administrativa nos termos dos art. 156 da Lei Federal 14.133/21.

8.3 A avaliação de desempenho observará os seguintes critérios:

a) Pontualidade na entrega dos produtos;

b) Qualidade dos bens fornecidos;

c) Urbanidade na relação com os prepostos do Município de Castro Alves-BA e seus Municípios e os beneficiários diretos dos bens;

d) Cumprimento integral das cláusulas do Termo de Contrato;

e) Respeito aos princípios constitucionais, em especial moralidade, boa-fé, transparência;
f) Qualidade das informações prestadas à Administração relativas ao objeto do Termo de Contrato.

9. RECURSOS

9.1. Das decisões do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, inabilitação do participante ou de elaboração da lista dos credenciados, caberá recurso a ser interposto, no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do artigo 165 da Lei Federal nº 14.133/21, o qual deverá ser protocolizado no Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Castro Alves-BA, situada na Praça da Liberdade, Centro, Castro Alves – BA;
9.2. Recebido o recurso, O Agente de Contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, procederá a instrução deste, com os documentos e informações necessários, procedendo ao juízo prévio de retratação, se for o caso.

9.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. As condições de pagamento serão previstas no Termo de Contrato, considerando as especificidades do fornecimento de bens, a duração e o custo previsto para este, ressaltando sempre o interesse público e o equilíbrio financeiro do Termo de Contrato, conforme as determinações da Lei Federal 14.133/21.

10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.

10.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRG. 0200-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

UNID. 0201-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

PA-2003-GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

           15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.03.00-SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EMPREENDEDORISMO

UNID.03.01- SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EMPREENDEDORISMO

PA-2005- GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EMPREENDEDORISMO

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

           15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.04.00-SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNID. 04.01- SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PA-2007- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

           15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.05.00-SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

UNID. 05.01- SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

PA. 2010- GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLIT. MULHERES E DIVERSIDADE

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

           15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.06.00-SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

UNID.06.01- SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

PA- 2013- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG. 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNID.-07.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PA-2016-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PA-2023- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PA-2021- MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

PA-2022-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA

PA-2024-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15001001- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESTINADO A DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF

15420000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT

15500000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

ÓRG. 08.00- SECRETARIA DE SAÚDE

UNID.08.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PA-2030-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PA-2033-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PA-2032-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

PA-2042- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL REGIONAL

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15001002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESTINADOS A DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE

16210000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SRV PUBL DE SAÚDE

ÓRG. 09.00-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA

UNID.09.01- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA

PA- 2046- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.-09.00- SECRETARIA DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL  HABITAÇÃO E CIDADANIA                                       UNID.09.02- FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PA-2049-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.10.00-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNID.10.01- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PA-2067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ÓRG.11.00- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNID.11.01- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PA-2073-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

44.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
11. EXTINÇÃO
11.1. A inexecução do Termo de Contrato, total ou parcial, ensejará a sua extinção e demais as consequências previstas no termo, bem como na Lei Federal 14.133/21.

11.2. A extinção do contrato poderá ser determinada, por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos, do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/21.
11.2.1 A extinção do Termo de Contrato implicará o descredenciamento.

11.3. A prestadora poderá resilir administrativamente sua inscrição no credenciamento, desde que comunique expressamente esta intenção com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

11.4. A extinção do ajuste poderá ser solicitada a qualquer tempo, pelo credenciado, mediante notificação à Administração, com antecedência de 05 dias;

12. DO DESCREDENCIAMENTO
12.1. Constituem hipóteses de descredenciamento:

I – Incidir em uma das hipóteses previstas nos itens 11.1 a 11.2 deste Edital;

II – Deixar o credenciado de apresentar as atualizações dos documentos solicitados;

III – Recusar-se o credenciado, quando convocado, a assinar o Termo de Contrato;

IV – Forem procedentes as denúncias formuladas sobre o fornecimento ou irregularidades que afrontem princípios constitucionais;

IV – Obtiver nota inferior a 60% (sessenta por cento) na avaliação de desempenho;

V – Superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou administrativa do credenciado, ou que reduza a capacidade de fornecimento dos materiais a ponto de não atender às exigências estabelecidas;

VI- Desatendimento as determinações regulares do Município de Castro Alves-BA, destinadas a regulamentação e desenvolvimento do fornecimento.

VII - Os casos de descredenciamentos serão formalmente motivados, assegurando-se o direito ao contraditório, e ampla defesa.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O Município de Castro Alves-BA poderá prorrogar, alterar, adiar, revogar ou anular o presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação.

13.2. A qualquer tempo, antes da data de abertura do credenciamento, poderá o Município de Castro Alves-BA, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.

13.3. É facultada ao Agente de Contratação promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos.

13.4. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado da Comissão de Especial de Credenciamento.

13.5. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13.6. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste credenciamento poderão ser prestados no local de entrega dos documentos ou portal oficial no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/diariooficial
13.7. A revisão ou reajustamento dos preços só ocorrerá mediante alterações dos preços dos anexos integrantes do presente credenciamento, considerando o interesse da Administração, justo preço do mercado e nas hipóteses de força maior e caso fortuito, sempre precedidos dos estudos técnicos.

13.8. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Castro Alves - BA, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Município de Castro Alves-BA, com auxílio técnico do Agente de Contratação e Equipe de Apoio.
Castro Alves – BA - Bahia,  23 de abril de 2024
_____________________________________

ÍCARO ARAGÃO
Agente de Contratação
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA
JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação visa equipar adequadamente as unidades solicitantes, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades favorecendo um desempenho laboral eficiente. Cabe destacar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, bem estar e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas.

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO E LOCAL DA ENTREGA.
Os materiais deverão ser entregues mediante autorização e destinação informada pelo Setor de Compras, no horário das 8:00 às 12:00 das 13:30 às 17:30 horas.
3 - ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO

	LOTE 01 - MOBILIARIO EM AÇO 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	ARMÁRIO COM 02 PORTAS. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM REFORÇOS DAS PORTAS EM PERFIL “U” E 04 PRATELEIRAS. DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO, CADA PORTA DE- VERA CONTER 3 DOBRADIÇAS INTERNAS, UNIDAS POR UM PINO, NA PARTE SUPERIOR DO PINO O CORPO DO MESMO SERÁ ENRIJECIDO PARA PRO- PORCIONAR A TRAVA ENTRE OS CORPOS DA DOBRA- DIÇA. O ARMÁRIO DEVERÁ SER EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA METÁLICA CROMADA E SISTEMA CREMONA QUE TRAVA A PORTA EM 3 PONTOS SIMULTANEAMENTE, ATRAVÉS DE LINGUETA EM FORMATO T, PEÇA ÚNICA SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA FIXADA A MAÇANETA, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E INFERIOR DA LINGUE- TA SERÁ FIXADO VARÃO EM FERRO 3/16” ZINCADO, QUE DEVERA TER SEU CURSO AVANÇADO EM 20 MM NA PARTE SUPERIOR (PENETRANDO NO TAMPO) E 20 MM NA PARTE INFERIOR (PENETRANDO NA BASE), FIXADA NA ABA SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA DEVERA HAVER UMA BUCHA GUIA PARA OS VARÕES, ESTA BUCHA DEVERA SER FABRICADA EM NYLON COM FLANGE DE ENCOSTO SUPERIOR, COM ENCAIXE CÔNICO, SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 7 MM. EM CADA  EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTA- BILIZADOR TRIANGULAR, CONFECCIONADO EM CHA- PA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXA- DO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR ABRIGARÁ UMA PORCA REBITE DE 3/8” COM FLANGE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE SAPATAS NIVELADORAS. OS PÉS NIVELADORES DE- VEM SER SEXTAVADOS SUA BASE DEVERA SER EM POLIPROPILENO COM 30 MM E A ROSCA EM AÇO ZINCADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 3/8" X 1". CENTRALIZADO NA PARTE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA E NA PARTE INTERNA DAS PORTAS, DE- VERA SER CONFECCIONADO EM PERFIL ÔMEGA CARTOLA ENRIJECIDO NA SUA PARTE INFERIOR COM UM TOTAL DE 8 DOBRAS. A SOLDA DEVERÁ SER DO TIPO MIG OU ELETROFUSÃO, OS PONTOS DE SOLDA DEVERAM TER UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 200 MM ENTRE CADA PONTO DE SOLDA. NÃO SE- RÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES OU AMASSAMENTO NA FABRICAÇÃO, OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RES- PINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. NO CORPO DO ARMÁRIO EM SEU TAMPO, ACIMA DE CADA PORTA DEVERÁ TER CONJUNTO DE VENTILAÇÃO COM 8 CORTES OBLONGOS INCLINADOS ESPAÇADOS A CADA 4 MM E MEDINDO 21 MM X 4 MM PARA PERMITIR A MELHOR VENTILAÇÃO DE CADA REPARTIÇÃO. CADA PORTA DEVERA OFERECER DOIS SISTE- MAS DE VENTILAÇÃO DE FUROS, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DIS- TÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORI- ZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS DOIS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER UMA ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO EM CONFORMIDADE COM A NR24. SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE (+/-) 5% NAS MEDIDAS. PINTURA EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA (MÍNIMA) 60 MICRÔMETROS E COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA,DIÓXIDO DE ENXOFRE E ALTA RESISTÊNCIA A ARRANHÕES. LARGURA MÁXIMA: 950 MÍNIMA:800MM PROFUNDIDADE: MÁXIMA 450 MÍNIMA 400MM ALTURA MÁXIMA: 2000 MÍNIMA1900MM. COR CINZA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS:, CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRODENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
	20
	R$ 1.620,00
	R$ 32.400,00

	2
	ARMÁRIO COM 02 PORTAS. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM REFORÇOS DAS PORTAS EM PERFIL “U” E 03 PRATELEIRAS. DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO, CADA PORTA DE- VERA CONTER 3 DOBRADIÇAS INTERNAS, UNIDAS POR UM PINO, NA PARTE SUPERIOR DO PINO O CORPO DO MESMO SERÁ ENRIJECIDO PARA PRO- PORCIONAR A TRAVA ENTRE OS CORPOS DA DOBRADIÇA. O ARMÁRIO DEVERÁ SER EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA METÁLICA CROMADA E SISTEMA CREMONA QUE TRAVA A PORTA EM 3 PONTOS SIMULTANEAMENTE, ATRAVÉS DE LINGUETA EM FORMATO T, PEÇA ÚNICA SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA FIXADA A MAÇANETA, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E INFERIOR DA LINGUE- TA SERÁ FIXADO VARÃO EM FERRO 3/16” ZINCADO, QUE DEVERA TER SEU CURSO AVANÇADO EM 20 MM NA PARTE SUPERIOR (PENETRANDO NO TAMPO) E 20 MM NA PARTE INFERIOR (PENETRANDO NA BASE), FIXADA NA ABA SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA DEVERA HAVER UMA BUCHA GUIA PARA OS VARÕES, ESTA BUCHA DEVERA SER FABRICADA EM NYLON COM FLANGE DE ENCOSTO SUPERIOR, COM ENCAIXE CÔNICO, SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 7 MM. EM CADA  EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXA- DO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR ABRIGARÁ UMA PORCA REBITE DE 3/8” COM FLANGE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE SAPATAS NIVELADORAS. OS PÉS NIVELADORES DE- VEM SER SEXTAVADOS SUA BASE DEVERA SER EM POLIPROPILENO COM 30 MM E A ROSCA EM AÇO ZINCADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 3/8" X 1".  CENTRALIZADO NA PARTE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA E NA PARTE INTERNA DAS PORTAS, DE- VERA SER CONFECCIONADO EM PERFIL ÔMEGA CARTOLA ENRIJECIDO NA SUA PARTE INFERIOR COM UM TOTAL DE 8 DOBRAS. A SOLDA DEVERÁ SER DO TIPO MIG OU ELETROFUSÃO, OS PONTOS DE SOLDA DEVERAM TER UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 200 MM ENTRE CADA PONTO DE SOLDA. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES OU AMASSAMENTO NA FABRICAÇÃO, OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RESPINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. NO CORPO DO ARMÁRIO EM SEU TAMPO, ACIMA DE CADA PORTA DEVERÁ TER CONJUNTO DE VENTILAÇÃO COM 8 CORTES OBLONGOS INCLINADOS ESPAÇADOS A CADA 4 MM E MEDINDO 21 MM X 4 MM PARA PERMITIR A MELHOR VENTILAÇÃO DE CADA REPARTIÇÃO. CADA PORTA DEVERA OFERECER DOIS SISTE- MAS DE VENTILAÇÃO DE FUROS, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS DOIS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER UMA ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO EM CONFORMIDADE COM A NR24. SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE (+/-) 5% NAS MEDIDAS. PINTURA EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA (MÍNIMA) 60 MICRÔMETROS E COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA, DIÓXIDO DE ENXOFRE E ALTA RESISTÊNCIA A ARRANHÕES. LARGURA MÁXIMA: 900MM MÍNIMA: 800MM PROFUNDIDADE: MÁXIMA 450 MÍNIMA 400MM ALTURA MÁXIMA: 1700MM. COR CINZA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS:, CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
	10
	R$ 1.490,00
	R$ 14.900,00

	3
	ARMÁRIO PASTAS AZ-40: CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO - PRATELEIRAS PARA PASTAS AZ-40 LUGARES; DIMENSÕES: 90 CM X 35 CM X 198 CM, COR CINZA.
	10
	R$ 6.900,00
	R$ 69.000,00

	4
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. CONFECCIONA- DO EM AÇO CARBONO SAE 1006 A 1012, COM 04 (QUATRO) COLUNAS, EM PERFIL L, ABAS IGUAIS SENDO 35 X 35 MM. REFORÇOS DAS PRA TELEIRAS EM PERFIL “U” ENRIJECIDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA, FIXADO NO CENTRO DA PRATELEIRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, POR SOLDA A PONTO. 06 (SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO. AS PRATELEIRAS INFERIOR E SUPERIOR SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE SISTEMAS DE ENCAIXE OU UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM EM 50 MM NO MÁXIMO. A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES INFERIOR, SUPERIOR E INTERMEDIARIAS, SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE  UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM NO MÁXIMO. COLUNA COM ABAS IGUAIS DE 35 X 35 MM, OS FUROS DAS COLUNAS DEVERÃO ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. CONFECCIONA- DO EM AÇO CARBONO SAE 1006 A 1012, COM 04 (QUATRO) COLUNAS, EM PERFIL L, ABAS IGUAIS SENDO 35 X 35 MM. REFORÇOS DAS PRA TELEIRAS EM PERFIL “U” ENRIJECIDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA, FIXADO NO CENTRO DA PRATELEIRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, POR SOLDA A PONTO. 06 (SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO. AS PRATELEIRAS INFERIOR E SUPERIOR SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE SISTEMAS DE ENCAIXE OU UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM EM 50 MM NO MÁXIMO. A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES INFERIOR, SUPERIOR E INTERMEDIARIAS, SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE  UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM NO MÁXIMO. COLUNA COM ABAS IGUAIS DE 35 X 35 MM, OS FUROS DAS COLUNAS DEVERÃO SER CIRCULARES, CADA FURO DEVE MEDIR 8 MM DE DIÂMETRO COM PAÇO DE 50 MM. SOLDA DO TIPO MIG OU ELETROFUSÃO, OS PONTOS DE SOLDA DEVERÃO TER UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 200 MM ENTRE CADA PONTO DE SOLDA. O MÓVEL DEVERÁ TER 02 (DOIS) REFORÇOS EM FORMA DE “X” EM CADA LATERAL E 02 (DOIS) REFORÇO EM FORMA DE “X” NO FUNDO. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES OU AMASSAMENTO NA FABRICAÇÃO, OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RESPINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. PINTURA EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA (MÍNIMA) 60 MICRÔMETROS E COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA, DIÓXIDO DE ENXOFRE E ALTA RESISTÊNCIA A ARRA- NHÕES. LARGURA MÁXIMA: 950 MÍNIMA: 800MM PROFUNDIDADE: MÁXIMA 330 MÍNIMA 300MM ALTURA MÁXIMA: 2000 MÍNIMA 1900MM. COR CINZA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
	10
	R$ 624,00
	R$ 6.240,00

	5
	ARMARIO AÉREO DE COZINHA 03 PORTASEM AÇO ALTURA 55CM LARGURA 105CM, 1 PRATELEIRA, 28CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTA ATÉ 5KG.
	5
	R$ 440,00
	R$ 2.200,00

	 
	
	
	
	R$ 124.740,00

	
	
	
	
	

	LOTE 02 - ELETROELETRÔNICOS 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W RMS                                                                                                                         CAIXA MULTIUSO INDICADA PARA FESTAS, REUNIÕES E EM PALESTRAS. POTENTE COM GRANDE QUALIDADE DE SOM, POIS COM UM ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 01 TWEETER DE 5 POLEGADAS, ÓTIMOS GRAVES E AGUDOS. POR SER UMA CAIXA MULTIUSO, PODE-SE USAR COMO KARAOKÊ, CONECTAR INSTRUMENTOS MUSICAIS (GUITARRA, VIOLÃO ELÉTRICO) E A TELEVISÃO OU SOMENTE PARA SOM. COM 400W RMS DE POTÊNCIA, PODE-SE OUVIR MÚSICAS ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO BLUETOOTH, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, RÁDIO FM OU POR UMA ENTRADA AUXILIAR.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - AUTO FALANTE 12º; - RMS: 400W; - TWEETER 5” X 1 ; - ACOMPANHA 01 MICROFONE SEM FIO; - BLUETOOH; - BIVOLT; - SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB; - LUZ EM LED FRONTAL; - LEITOR LED; - FUNÇÃO KARAOKE; - CONTÉM TRÊS ENTRADAS P10; - TECNOLOGIA EQUALIZADOR GRÁFICO DE 5 BANDAS; - ALÇA E RODINHAS DE MALA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; - BATERIA INTERNA (DURAÇÃO ME MÉDIA DE 6HORAS); - MEDIDAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 35 PROFUNDIDADE X 36 LARGURA X 59 ALTURA; - PESO: 11,2KG.

CONEXÕES: - 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2); - 03 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10); - 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3); - 01 X ENTRADA CARTÃO MICRO SD (REPRODUÇÃO MP3).

ITENS INCLUSOS: - 01 MICROFONE SEM FIO; - 01 FONTE DE PAREDE BIVOLT (110/220V); - 01 CABO P2 / RCA - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO UTILIZADOR.

OBS: 01 ANO DE GARANTIA DE FABRICA.
	10
	R$ 1.584,00
	R$ 15.840,00

	2
	CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA 500W RMS                                                                                                                        COM ENTRADAS BLUETOOTH/USB/FM/SD E CONTROLE REMOTO1 FALANTE DE 12'' E CORNETA2 CANAIS DE ENTRADA (P10)1 CANAL DE SAÍDA ESCRAVA 8 OHMS (250 WATTS)SENSIBILIDADE DE ENTRADA: LINE - 500 MV/MIC - 50 MVIMPEDÂNCIA DE ENTRADA: LINE - 5K OHMS/MIC - 200~600 OHMSPOTÊNCIA MÁXIMA: 250W 4 OHMSTRANSDUTOR: ALTO-FALANTE: 12''/1 DRIVER/ DIVISOR 4KHZ/12BBRESPOSTA DE FREQUÊNCIA: (10DB) 60 HZ A 18KHZALÇA E SUPORTE PARA PEDESTALDIMENSÕES EM CM: (ALTURA 56 CM X LARGURA 40 CM X PROFUNDIDADE 40 CM)

	10
	R$ 4.040,00
	R$ 40.400,00

	3
	SMART TV LED 32” FULL HD                                                                                                                                           CARACTERÍSTICAS GERAIS:

CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO.

CONNECTSHARE MOVIE, FULL HD 1080P, WIRELESS LAN BUILT-IN, WIDE COLOR ENHANCER, CLEAR MOTION RATE, DTV, HDMI.

ÁUDIO: - DTS CODEC: DTS PREMIUM SOUND; - DOLBY DIGITAL PLUS; - VIRTUAL SURROUND: DTS STUDIO SOUND; - TIPO DE ALTO-FALANTE: DOWN FIRING + BASE REFLEX.

SMART TV: - SMART HUB; -  - ANYNET+ (HDMI-CEC); - IDIOMAS: PORTUGUÊS; - ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING); - WIRELESS LAN EMBUTIDO; - WI-FI DIRECT.

WI-FI INTEGRADO, ENTRADA USB, ENTRADA HDMI, TAMANHO DA TELA 43", TELA LED, FORMATO DA TELA PLANA.

CONEXÕES: - 2 HDMI; - 1 USB; - 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); - 1 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV - USO COMUM PARA COMPONENT Y); - 1 REDE ETHERNET (LAN); - 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); - 1 ENTRADAS DE RF (TERRESTRE).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

RESOLUÇÃO: FULL HD - 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS)

COR: PRETO

POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS): 20 W (10 W +10 W)

ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO

TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ NATIVO / 120HZ (CLEAR MOTION RATE)

CONSUMO DE ENERGIA: 110 W

SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M, PAL-N E ISDB-TB

DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM: 985,5 X 574,9 X 72

CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A

PESO S/ BASE (KG): 7,5

DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM: 985,5 X 595,4 X 170,3

TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT

GARANTIA: 12 MESES
	5
	R$ 2.090,00
	R$ 10.450,00

	4
	SMART TV LED 43” FULL HD                                                                                                                                              CARACTERÍSTICAS GERAIS:CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO.CONNECTSHARE MOVIE, FULL HD 1080P, WIRELESS LAN BUILT-IN, WIDE COLOR ENHANCER, CLEAR MOTION RATE, DTV, HDMI.ÁUDIO: - DTS CODEC: DTS PREMIUM SOUND; - DOLBY DIGITAL PLUS; - VIRTUAL SURROUND: DTS STUDIO SOUND; - TIPO DE ALTO-FALANTE: DOWN FIRING + BASE REFLEX.SMART TV: - SMART HUB; - ANYNET+ (HDMI-CEC); - IDIOMAS: PORTUGUÊS; - ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING); - WIRELESS LAN EMBUTIDO; - WI-FI DIRECT.WI-FI INTEGRADO, ENTRADA USB, ENTRADA HDMI, TAMANHO DA TELA 43", TELA LED, FORMATO DA TELA PLANA.CONEXÕES: - 2 HDMI; - 1 USB; - 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); - 1 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV - USO COMUM PARA COMPONENT Y); - 1 REDE ETHERNET (LAN); - 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); - 1 ENTRADAS DE RF (TERRESTRE).ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:RESOLUÇÃO: FULL HD - 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS)COR: PRETOPOTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS): 20 W (10 W +10 W)ENTRADA ÁUDIO E VÍDEOTAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ NATIVO / 120HZ (CLEAR MOTION RATE)CONSUMO DE ENERGIA: 110 WSISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M, PAL-N E ISDB-TBDIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM: 985,5 X 574,9 X 72CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): APESO S/ BASE (KG): 7,5DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM: 985,5 X 595,4 X 170,3TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLTGARANTIA: 12 MESES.

	5
	R$ 2.810,00
	R$ 14.050,00

	
	
	
	
	R$ 80.740,00

	 
	
	
	
	

	LOTE 03 - ELETRODOMÉSTICOS 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO, BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM TECNOLOGIA ON E OFF AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG, PLATAFORMA DURÁVEL DE VIDRO TEMPERADO, 1 ANO DE GARANTIA.
	1
	R$ 145,00
	R$ 145,00

	2
	20 BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX     CARACTERÍSTICAS DO BEBEDOURO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS L34 A (ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO); - FORNECE ÁGUA GELADA (A 10ºC EM MÉDIAS); - PIA EM AÇO INOXIDÁVEL; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISOLAMENTO EM EPS; - GABINETE EM CHAPA DE AÇO PINTADA OU AÇO INOXIDÁVEL; - TORNEIRAS DE LATÃO CROMADAS PARA COPO E JATO; - FILTRO DE ÁGUA EM TERMOPLÁSTICO SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM DO TIPO SINTERIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO BEBEDOURO:CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 23 COPOS/HORATENSÃO: 127-220 VFREQUÊNCIA: 60 HZAMPERAGEM: 1,4/0,7 A CONSUMO: 125 WALTURA: 100CMLARGURA: 34CMPROFUNDIDADE: 31CM
	10
	R$ 2.680,00
	R$ 26.800,00

	3
	FOGÃO DE PISO 4 BOCAS BRANCO - BIVOLT FOGÃO DE COZINHA TIPO PISO, 4 BOCAS, FORNO COM CAPACIDADE DE 56 LITROS (AUTOLIMPANTE), COM VIDRO DUPLO NA PORTA, UMA PRATELEIRA FIXA, VÁLVULA CORTA-GÁS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, COM SELO PROCEL “A”.OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES.
	10
	R$ 1.640,00
	R$ 16.400,00

	4
	FOGÃO PROFISSIONAL 4 BOCAS COM FORNO EMBUTIDO

CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. POSSUI 4 QUEIMADORES, 2 SIMPLES E 2 DUPLOS EM BAIXA PRESSÃO, FABRICADOS EM ALUMÍNIO, PORTANTO SÃO MAIS LEVES, TEM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E SÃO ALTAMENTE RECICLÁVEIS.

AS GRELHAS SÃO CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO E APRESENTA O FORMATO DE 4 DEDOS REDONDO, 30X30CM. O PRODUTO APRESENTA TUDO COLETOR DE GÁS PINTADO E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALIMENTAÇÃO A GÁS

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI

DIMENSÃO DA BOCA 30X30 CM

COM FORNO

BAIXA PRESSÃO

QUEIMADORES - 2 SIMPLES & 2 DUPLOS

ALTURA 80 CM X LARGURA 109 CM

PROFUNDIDADE 48 CM

PESO 65 KG

GARANTIA: 6 MESES

MEDIDAS INTERNAS DO FORNO:

ALTURA: 30 CM

LARGURA: 48 CM

PROFUNDIDADE: 49 CM
	10
	R$ 3.140,00
	R$ 31.400,00

	5
	FORNO MICROONDAS 31 LITROS 110V - FORNO MICROONDAS; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E METAL; CAPACIDADE (VOLUME) 31 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 820W; DISPLAY LCD DIGITAL; PAINEL DIGITAL; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO DE CARNES E PRATOS PRONTOS; TENSÃO/VOLTAGEM 110V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CATEGORIA “A” OU “B” (DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM), COR: BRANCO.                           OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES.GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.
	10
	R$ 1.160,00
	R$ 11.600,00

	6
	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 142L .110V, CONSUMO KW/H CLASSE A, DIMENSÕES (AXLXP) 148,8X48,3X62CM, GARANTIA DE 12 MESES.
	5
	R$ 3.696,00
	R$ 18.480,00

	7
	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, PADRÃO • JARRA LEITOSA: MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA BATER ALIMENTOS QUENTES E GELADOS;

• 3 VELOCIDADES + PULSAR: TRÊS OPÇÕES DE INTENSIDADE PARA MELHOR SE ADEQUAR A CADA RECEITA;

• 550W DE POTÊNCIA: IDEAL PARA O PREPARO DE DIVERSAS RECEITAS;

• FUNÇÃO PULSAR: TRITURA INGREDIENTES MAIS RÍGIDOS E AUXILIA NA LIMPEZA DA JARRA;

• TAMPA COM COPO DOSADOR (50 ML) COM FURO – IDEAL PARA FAZER MAIONESE;

• LÂMINA SERRILHADA: MELHOR DESEMPENHO AO TRITURAR ALIMENTOS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

VOLTAGEM: 110 VOLTS

POTÊNCIA EM WATTS: 550

DIMENSÕES DO PRODUTO: 10,9 X 10,9 X 39,5 CM ; 4,54 G

PESO DO ENVIO: 1,5 KG

OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES.

GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

VOLTAGEM: 110 VOLTS

POTÊNCIA EM WATTS: 550

DIMENSÕES DO PRODUTO: 10,9 X 10,9 X 39,5 CM ; 4,54 G

PESO DO ENVIO: 1,5 KG

OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES.

GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES
	10
	R$ 299,00
	R$ 2.990,00

	8
	LIQUIDIFICADOR INOX 6 LITROS 110V                INDICADO PARA O PREPARO RÁPIDO DE BEBIDAS EM LARGA ESCALA, PRINCIPALMENTE BEBIDAS COM INGREDIENTES SÓLIDOS E PESADOS. COM LÂMINAS RESISTENTES DE AÇO INOX TORNA POSSÍVEL PROCESSAR E TRITURAR INÚMEROS TIPOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EQUIPAMENTO.INFORMAÇÕES TÉCNICAS:ALTURA: 47 CMLARGURA: 31 CMPROFUNDIDADE: 30 CMPOTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV FREQUÊNCIA: 60 HZCAPACIDADE DO COPO: 6 LITROSROTAÇÃO: 3500 RPMTENSÃO: 11 KGTENSÃO ELÉTRICA: 110VOBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES.GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.
	10
	R$ 1.240,00
	R$ 12.400,00

	9
	PURIFICADOR DE ÁGUA PAREDE O PURIFICADOR DE ÁGUA POSSUI BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL QUE FACILITA A LIMPEZA. CONTA COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E ACIDENTES, ALÉM DE FACILITAR O MANUSEIO DO PURIFICADOR. SEU SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO PROPORCIONA TEMPERATURA IDEAL DA ÁGUA POR MEIO DA REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA. TROCA SIMPLIFICADA DO FILTRO DO PURIFICADOR.  INFORMAÇÕES DO PRODUTO                                                  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. BIVOLT DIMENSÕES A: 33CM / L: 25CM / P: 29CM PESO 4,7KG CAPACIDADE DO TANQUE DE APROXIMADAMENTE 0,8L FREQUÊNCIA (HZ) 60 POTÊNCIA (W) 65 TROCA DE FILTRO INDICADA 3000 LITROS OU 6 MESES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (L/H)* 0,240 CONSUMO DE ENERGIA (KW/H/MÊS)* 8,01 VAZÃO MÁXIMA: 100 LITROS/H PRESSÃO DA ÁGUA 39,23 A 392,26 KPA (PRESSÃO RECOMENDADA PARA VAZÃO DE 1 L/MIN) GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE. ÁGUA NATURAL, FRIA OU GELADA COM DESIGN COMPACTO TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA. LEVE E DE TAMANHO IDEAL, OCUPA POUCO ESPAÇO. PAINEL TOUCH COM LUZ INDICADORA, ALÉM DE SER MAIS SIMPLES E FÁCIL DE LIMPAR. LUZ INDICADORA QUE AVISA QUANDO A VIDA ÚTIL DO FILTRO TERMINOU. FILTRO DE ÁGUA RETÉM PARTÍCULAS E IMPUREZAS E REMOVE O CLORO, GARANTINDO ÁGUA DE QUALIDADE. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA - REMOVE SEDIMENTOS COMO BARRO, AREIA, FERRUGEM, ALGAS, FUNGOS E PARTÍCULAS SUSPENSAS DE FERRO E OUTROS METAIS, SAL, ETC. ABSORVE E REMOVE A COR, ODORES, CLORO, ÓLEO E GASES DISSOLVIDOS EM GRANDE  QUANTIDADE, ALÉM DE IMPEDIR O CRESCIMENTO DE MICRO-ORGANISMOS. ESTE PURIFICADOR UTILIZA UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM TECNOLOGIA TERMOELÉTRICA EM CONJUNTO COM UM MOTOVENTILADOR. A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA PODE VARIAR ENTRE 5ºC E 10ºC, DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE. O TEMPO NECESSÁRIO PARA ATINGIR A TEMPERATURA MÍNIMA PODE SER DE ATÉ 2H30MIN.
	10
	R$ 1.078,00
	R$ 10.780,00

	10
	58 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 441L BRANCO 110VCOM CAPACIDADE PARA ATÉ 441 LITROS E DIMENSÕES DE 187,1 CENTÍMETROS DE ALTURA POR 71,1 CM DE LARGURA. COM CONTROLE INTERNO DE TEMPERATURA, PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE ACORDO COM O AMBIENTE E INTENSIDADE DE USO. DEGELO FROST FREE, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO PARA GELAR BEBIDAS MAIS RAPIDAMENTE E MELHOR CONSERVAÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS, COM MAIS ESPAÇO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CONGELADOS, E SEM NECESSIDADE DE DESCONGELAMENTOS PERIÓDICOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L): 441TENSÃO/VOLTAGEM: 110V,220VCAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L): 332EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ACONSUMO DE ENERGIA: A (MENOS 25% DE CONSUMO)CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L): 109GARANTIA: 12 MESESCOR: BRANCOOBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT E ÀS RESOLUÇÕES Nº 13 DE 2006, Nº 2 DE 2007 E Nº 8 DE 2009 DO CONMETRO E SEUS PADRÕES. 

	5
	R$ 5.390,00
	R$ 26.950,00

	
	
	
	
	
	

	11
	TANQUINHO 13KG, 415W 3 NÍVEIS DE ÁGUA, FUNÇÕES: MOLHO, DRENAGEM, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, LAVAGEM ECONÔMICA. 55X59,5X95,7CM (LXAXP)
	10
	R$ 890,00
	R$ 8.900,00
	

	12
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. CARACTERÍSTICAS: PÁS DA HÉLICE EM NYLON INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA FÁCIL INSTALAÇÃO E MONTAGEM ACIONAMENTO DIRETO NO MOTOR PODE SER INSTALADO NOS MAIS DIVERSOS AMBIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS GRADE DE PROTEÇÃO FRONTAL E TRASEIRA DE ARAME ZINCADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA CONFORME DISPONIBILIDADE ABRANGÊNCIA DE ATÉ 100M2 VAZÃO: 18.000M3/H TENSÃO: BIVOLT POTÊNCIA: 1/2CV 1100 RPM PESO DO PRODUTO: 18KG NOVA EMBALAGEM COM 1 OU 2 PRODUTOS.
	10
	R$ 920,00
	R$ 9.200,00
	

	13
	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX     CARACTERÍSTICAS DO BEBEDOURO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS L34 A (ECOLÓGICO NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO); - FORNECE ÁGUA GELADA (A 10ºC EM MÉDIAS); - PIA EM AÇO INOXIDÁVEL; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISOLAMENTO EM EPS; - GABINETE EM CHAPA DE AÇO PINTADA OU AÇO INOXIDÁVEL; - TORNEIRAS DE LATÃO CROMADAS PARA COPO E JATO; - FILTRO DE ÁGUA EM TERMOPLÁSTICO SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM DO TIPO SINTERIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO BEBEDOURO:CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 23 COPOS/HORATENSÃO: 127-220 VFREQUÊNCIA: 60 HZAMPERAGEM: 1,4/0,7 A CONSUMO: 125 WALTURA: 100CMLARGURA: 34CMPROFUNDIDADE: 31CM
	10
	R$ 2.680,00
	R$ 26.800,00
	

	14
	BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFÃO. BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10L OU 20L. SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, DUAS TORNEIRAS RESISTENTES, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. SISTEMA PERFURADOR PARA COLOCAR O GARRAFÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O LACRE, EVITANDO DERRAMAMENTOS. PASSAGEM DIRETA DA ÁGUA PARA O BEBEDOURO, EVITANDO O CONTATO EXTERNO, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA.
	10
	R$ 1.100,00
	R$ 11.000,00
	

	15
	BEBEDOURO REFRIGERADO POR COMPRESSOR DE COLUNA AÇO INOX – 110V

- FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL;

- GABINETE COM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA E BASE INJETADOS;
	10
	R$ 2.136,00
	R$ 21.360,00
	

	16
	BEBEDOURO RESFRIADOR: CARACTERÍSTICAS: MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA DE 180 LITRO/HORA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO) ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134A; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA OPCIONAL - FILTRO DE ÁGUA E PÉ REGULÁVEL.

	10
	R$ 5.399,00
	R$ 53.990,00
	

	
	
	
	
	R$ 289.195,00
	

	
	
	
	
	
	

	LOTE 04 - MOBILIARIOS EM MDP / EXPEDIENTE 
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	

	1
	ARQUIVO COM 04 GAVETAS. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO - SAE 1006 A 1012, COM 04 GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES, UM NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE TRASEIRA, PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS, CADA TRILHO DEVE SER FIXADO AO CORPO DO ARQUIVO. CADA GAVETA DEVERA OFERECER DOIS SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE FUROS, SENDO CADA SISTEMA COM 6 COLUNAS E 4 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6MM DE DIÂMETRO, LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, SENDO UM DO LADO ESQUERDO E UM DO LADO DIREITO, O CONJUNTO DE FURAÇÃO COMPLETO DEVE OFERECER UMA ÁREA DE DE VENTILAÇÃO DE 6,75 CM² EM CADA GAVETA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARQUIVO EM CONFORMIDADE COM A NR24. CADA GAVETA DEVERA CONTER UM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO DEVENDO SER LOCALIZADO NO CENTRO HORIZONTAL DA MESMA E A UMA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 50 MM DA BORDA SUPERIOR DA GAVETA, COM DIMENSÕES DE 80 MM X 40 MM. PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA OCUPANDO TODA SUA EXTENSÃO, DEVENDO TER SUA EMPUNHADURA COM PENETRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 25 MM, E ALTURA PARA PASSAGEM DOS DEDOS DE 30 MM, AS DOBRAS DO PUXADOR DEVEM CONTER APROXIMADAMENTE 35° GRAUS DE COM FINALIDADE DE ESTRUTURAR A GAVETA, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, DEVENDO SER LOCALIZADO A APROXIMADAMENTE UM TERÇO DA PARTE INFERIOR DA GAVETA. FECHADURA COM TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAME SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E COM CHAVES EM DUPLICATA.DEVE SER LOCALIZADO DO LADO DIREITO DO TAMPO DO ARQUIVO. ABAIXO DE CADA GAVETA, COM EXCEÇÃO DA GAVETA INFERIOR, DEVERA TER UMA BARRA, QUE OFERECE MAIOR ESTABILIDADE AO MÓVEL. EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARQUIVO SERÁ SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE  85MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR ABRIGARA UMA PORCA REBITE DE 3/8” COM FLANGE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE SAPATAS NIVELADORAS. OS PÉS NIVELADORES DEVERAM SER SEXTAVADOS SUA BASE DEVERA SER EM POLIPROPILENO COM 30 MM E A ROSCA EM AÇO ZINCADO.COM DIMENSÕES APROXIMADAS 3/8” X 1". ESPESSURAS DA CAMADA DE TINTA (MÍNIMA) DE 60 MICRÔMETROS. O MÓVEL SERÁ CONFECCIONADO COM SOLDA DO TIPO MIG OU ELETROFUSÃO, OS PONTOS DE SOLDA DEVERAM TER UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 200 MM ENTRE CADA PONTO DE SOLDA. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES OU AMASSAMENTO NA FABRICAÇÃO, OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RESPINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. TINTA A PÓ HIBRIDA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL. LARGURA MÁXIMA: 480 MÍNIMA: 460MM PROFUNDIDADE: MÁXIMA 660 MÍNIMA 600MM ALTURA MÁXIMA: 1340 MÍNIMA 1320MM. COR CINZA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO
	10
	R$ 1.490,00
	R$ 14.900,00
	

	2
	BALCÃO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA                                                                              BALCÃO DUPLO EM AÇO, COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS, 6 PUXADORES EM ABS, TAMPO LAMINADO PLÁSTICO PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: - TIPO DE BALCÃO: DUPLO.

- MATERIAL: AÇO.

- QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS.

- QUANTIDADE DE GAVETAS: 04 GAVETAS.

- PUXADORES: 6 EM ABS INJETADO - ACABAMENTO METALIZADO A VÁCUO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV.

- TAMPO: EM LAMINADO PLÁSTICO (FÓRMICA) BRILHANTE COM BORDA ARREDONDADA (POST FORMING) - FÓRMICA RESISTENTE A RISCOS E ABRASÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

- DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO COM CANECO DE NYLON - DE PRESSÃO FACILITANDO O MANUSEIO, FECHAMENTO SUAVE E SEM RUÍDOS - REGULÁVEIS FACILITANDO O AJUSTE SEM DEIXAR GRETAS.

- PÉS: EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PS) COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA - REGULÁVEIS, COM COLOCAÇÃO MANUAL POR ENCAIXE.

DIMENSÕES DO PRODUTO:

ALTURA: 86 CM

LARGURA: 105 CM

PROFUNDIDADE: 45 CM

PESO: 35,30 KG.

GARANTIA DO FORNECEDOR DE 3 MESES
	10
	R$ 1.600,00
	R$ 16.000,00
	

	3
	BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO RETO, TAMPOS EM MDP DE 25MM REVESTIDOS EM MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO FILETADO. CORPO E ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. MEDIDAS (CURVO): 1750MM X 1750MM X 1100MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). MEDIDAS (RETO): 1000MM X 750MM X 1100MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).
	10
	R$ 3.344,00
	R$ 33.440,00
	

	4
	MESA COMPUTADOR MADEIRA MDP CARACTERÍSTICAS: MESA EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA EPOXI. DIVERSAS NA COR CINZA 10% + CAR AZUL. DIMENSÕES: 120 CM X 60 CM X 74 CM. MADEIRA: MDP                                                              TAMANHO: 150 X 60.          
	10
	R$ 882,00
	R$ 8.820,00
	

	5
	MESA DE REUNIÃO OVAL, 2.400 X 1200 X 740MM - COR CINZA                                                                   TAMPO CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM PVC 3MM EM TODO O PERÍMETRO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO DO TAMPO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL,  PARTE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO SIMÉTRICA PARA BUCHAS DE AÇO TIPO AMERICANA ZAMAK.PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM TODO O PERÍMETRO EM FITA PVC 1MM COM ACABAMENTO NA COR EXATA DO REVESTIMENTO,  ESTRUTURA METÁLICA (PÉ DIREITO / ESQUERDO) COMPOSTA POR BASE 700X63X43MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 2,25MM DE ESPESSURA REPUXADA REFILADA EM FORMA SEMI ELÍPTICA COM RAIO CONVEXO DE 1.510MM PERFIL MÉDIO “U” 63X25MM, SEM PONTEIRAS. COLUNA 150X49X673MM COM RAIO DE 20MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA PASSAGENS DE FIAÇÃO, FORNECIDA PELA FERRAGENS JORDÃO LTDA. SUPORTE PARA TAMPO 600X83X27MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 1,90MM DE ESPESSURA COM FURAÇÃO 70X30MM DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO E FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE 6 FUROS TIPO CRUZETA 6X20MM. TAMPA LATERAL 85X20X660MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 0,75MM DE ESPESSURA, CALANDRADA COM RAIO DE CURVATURA DE 125MM E CLICK  REPUXADO DE 12X3MM. CERTIFICADA ATRAVÉS DAS NORMAS DA ABNT 13966:2008 E NR 17 .
	10
	R$ 1.960,00
	R$ 19.600,00
	

	6
	MESA SECRETARIA 02 GAVETAS C/ CHAVES, 1.20X0.600X740M, COR CINZA CLARO MESA, DE TRABALHO, DIMENSOES DE 1200 X 600 X 740 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, FIXADO SOBRE AS ESTRUTURAS LATERAIS POR PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS CRAVADAS NA MADEIRA, TOTALMENTE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA, BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR DO LAMINADO COM RAIO DE CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,5MM, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. O TAMPO DEVE POSSUIR 02 FUROS, UM DE CADA LADO, DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DA FIACAO, COM TAPA-FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM NO MINIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS INFERIOR, SUPERIOR E LATERAIS DEVEM SER ACABADAS EM PERFIL DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE HOT MELT NA COR DO LAMINADO, O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE PES DA ESTRUTURA PELO SISTEMA MINIFIX/ROTOFIX. ESTE PAINEL DEVERÁ ESTAR AFASTADO DA BORDA POSTERIOR DO TAMPO, 300 MM. ESTRUTURAS LATERAIS, SOB A SUPERFICIE DE TRABALHO, EM MDP OU MDF, COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA NA COR CINZA ARGILA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES DO TAMPO; REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO, COM 02 FUROS, INDEPENDENTES, UM SOBREPOSTO AO OUTRO, COM DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE ELES OS EIXOS DE 9 MM, FUROS DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO PARA ELETRICA, LOGICA E TELEFONIA, COM TAPA FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER, NA TONALIDADE DO LAMINADO, ACABAMENTO INFERIOR EM CHAPA DE ACO EM U FOSFATIZADA, PINTADA EM EPOXI NA MESMA COR DO LAMINADO COM SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA EM NYLON REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. SAPATAS FIXADAS NA PARTE INFERIOR DA MESMA E QUE PERMITAM INTERVALO DE REGULAGEM MINIMO DE 10 MM.TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZACAO. EM TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVE SER APLICADA PINTURA EPOXI PO PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA. DEVERA SER DOTADA DE MODULO ANEXO INDEPENDENTE RECUADO INTERNAMENTE DO PAINEL FRONTAL 5 CM PARA PERMITIR A PASSAGEM DE ELETROCALHA. O MODULO DEVERA SER EM MDP OU MDF REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E AS BORDAS LATERAIS DEVEM SER ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT, NA COR DO LAMINADO. O MODULO DEVERA CONTER TAMPO SUPERIOR EM MDP OU MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E DEVERA CONTER TAMBEM 02 GAVETAS ESTRUTURADAS EM MDP OU MDF, COM FRENTE TAMBEM EM MDP OU MDF REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA COM FECHADURA COM 02 CHAVES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, NORMA ABNT NBR 13967:2009 OU NBR 13966:2008, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO
	10
	R$ 820,00
	R$ 8.200,00
	

	7
	MESA SECRETARIA 03 GAVETAS C/ CHAVES, 1.20X0.600X740M, COR CINZA CLARO. MESA, DE TRABALHO, DIMENSOES DE 1200 X 600 X 740 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, FIXADO SOBRE AS ESTRUTURAS LATERAIS POR PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS CRAVADAS NA MADEIRA, TOTALMENTE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA, BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR DO LAMINADO COM RAIO DE CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,5MM, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. O TAMPO DEVE POSSUIR 02 FUROS, UM DE CADA LADO, DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DA FIACAO, COM TAPA-FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM NO MINIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS INFERIOR, SUPERIOR E LATERAIS DEVEM SER ACABADAS EM PERFIL DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE HOT MELT NA COR DO LAMINADO, O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE PES DA ESTRUTURA PELO SISTEMA MINIFIX/ROTOFIX. ESTE PAINEL DEVERÁ ESTAR AFASTADO DA BORDA POSTERIOR DO TAMPO, 300 MM. ESTRUTURAS LATERAIS, SOB A SUPERFICIE DE TRABALHO, EM MDP OU MDF, COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA NA COR CINZA ARGILA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES DO TAMPO; REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO, COM 02 FUROS, INDEPENDENTES, UM SOBREPOSTO AO OUTRO, COM DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE ELES OS EIXOS DE 9 MM, FUROS DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO PARA ELETRICA, LOGICA E TELEFONIA, COM TAPA FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER, NA TONALIDADE DO LAMINADO, ACABAMENTO INFERIOR EM CHAPA DE ACO EM U FOSFATIZADA, PINTADA EM EPOXI NA MESMA COR DO LAMINADO COM SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA EM NYLON REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. SAPATAS FIXADAS NA PARTE INFERIOR DA MESMA E QUE PERMITAM INTERVALO DE REGULAGEM MINIMO DE 10 MM. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZACAO. EM TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVE SER APLICADA PINTURA EPOXI PO PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA. DEVERA SER DOTADA DE MODULO ANEXO INDEPENDENTE RECUADO INTERNAMENTE DO PAINEL FRONTAL 5 CM PARA PERMITIR A PASSAGEM DE ELETROCALHA. O MODULO DEVERA SER EM MDP OU MDF REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E AS BORDAS LATERAIS DEVEM SER ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT, NA COR DO LAMINADO. O MODULO DEVERA CONTER TAMPO SUPERIOR EM MDP OU MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E DEVERA CONTER TAMBEM 03 GAVETAS ESTRUTURADAS EM MDP OU MDF, COM FRENTE TAMBEM EM MDP OU MDF REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA COM FECHADURA COM 02 CHAVES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, NORMA ABNT NBR 13967:2009 OU NBR 13966:2008, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO, DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.
	10
	R$ 1.110,00
	R$ 11.100,00
	

	8
	MESA SECRETARIA 03 GAVETAS C/ CHAVES, 1.20X0.600X740M, COR CINZA CLARO. MESA, DE TRABALHO, DIMENSOES DE 1200 X 600 X 740 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, FIXADO SOBRE AS ESTRUTURAS LATERAIS POR PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS CRAVADAS NA MADEIRA, TOTALMENTE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA, BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR DO LAMINADO COM RAIO DE CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,5MM, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. O TAMPO DEVE POSSUIR 02 FUROS, UM DE CADA LADO, DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DA FIACAO, COM TAPA-FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM NO MINIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, BORDAS INFERIOR, SUPERIOR E LATERAIS DEVEM SER ACABADAS EM PERFIL DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE HOT MELT NA COR DO LAMINADO, O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE PES DA ESTRUTURA PELO SISTEMA MINIFIX/ROTOFIX. ESTE PAINEL DEVERÁ ESTAR AFASTADO DA BORDA POSTERIOR DO TAMPO, 300 MM. ESTRUTURAS LATERAIS, SOB A SUPERFICIE DE TRABALHO, EM MDP OU MDF, COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA NA COR CINZA ARGILA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES DO TAMPO; REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO, COM 02 FUROS, INDEPENDENTES, UM SOBREPOSTO AO OUTRO, COM DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE ELES OS EIXOS DE 9 MM, FUROS DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO PARA ELETRICA, LOGICA E TELEFONIA, COM TAPA FURO EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU POLIESTER, NA TONALIDADE DO LAMINADO, ACABAMENTO INFERIOR EM CHAPA DE ACO EM U FOSFATIZADA, PINTADA EM EPOXI NA MESMA COR DO LAMINADO COM SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA EM NYLON REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. SAPATAS FIXADAS NA PARTE INFERIOR DA MESMA E QUE PERMITAM INTERVALO DE REGULAGEM MINIMO DE 10 MM. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZACAO. EM TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVE SER APLICADA PINTURA EPOXI PO PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA. DEVERA SER DOTADA DE MODULO ANEXO INDEPENDENTE RECUADO INTERNAMENTE DO PAINEL FRONTAL 5 CM PARA PERMITIR A PASSAGEM DE ELETROCALHA. O MODULO DEVERA SER EM MDP OU MDF REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E AS BORDAS LATERAIS DEVEM SER ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT, NA COR DO LAMINADO. O MODULO DEVERA CONTER TAMPO SUPERIOR EM MDP OU MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA ARGILA E DEVERA CONTER TAMBEM 03 GAVETAS ESTRUTURADAS EM MDP OU MDF, COM FRENTE TAMBEM EM MDP OU MDF REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, NA COR CINZA ARGILA COM FECHADURA COM 02 CHAVES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, NORMA ABNT NBR 13967:2009 OU NBR 13966:2008, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), E LAUDO DE EMPRESAS ACREDITADAS PELO IMETRO, CONFORME ABNT (9050), DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.
	10
	R$ 1.110,00
	R$ 11.100,00
	

	9
	MESAS EM “L” MEDINDO  1200X1200X740MM TAMPO COM CORTE ERGONÔMICO CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM PVC 3 MM EM TODO O PERÍMETRO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO DO TAMPO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. POSSUINDO FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM Ø60 MM NO VÉRTICE DO TAMPO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO. PARTE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO SIMÉTRICA PARA BUCHAS DE AÇO TIPO AMERICANA ZAMAK PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM BP COM SUBSTRATO MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM TODO O PERÍMETRO EM FITA PVC 1MM COM ACABAMENTO NA COR EXATA DO REVESTIMENTO. COLUNA DE CANTO PARA MESA 92X92X715MM COM RAIO DE 20MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA PASSAGENS DE FIAÇÃO. TAMPA LATERAL 85X20X670MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 0,75MM DE ESPESSURA, CALANDRADA COM RAIO DE CURVATURA DE 125MM E CLICK REPUXADO DE 12X3MM.CALHA ESTRUTURAL TIPO “J" 75X70MM COM COMPRIMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA DA MESA, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM DE ESPESSURA. FRONTAL EM CHAPA PERFURADA 10X10X50MM, FIXAÇÃO NOS PÉS POR MEIO DE PARAFUSOS. FRONTAL 20X300X COM COMPRIMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA DA MESA, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO PERFURADA DE 1,20MM DE ESPESSURA.TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM QUATRO BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 50/60 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. 13966:2008 E NR 17 .
	10
	R$ 1.460,00
	R$ 14.600,00
	

	10
	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ERGONÔMICA AZUL OU PRETO, CONFECIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE. PISTÃO À GÁS, QUE POSSIBILITA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO COM CORTE ERGONÔMICO CERVICAL, ASSENTO ANATÔMICO, CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL : 120KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.
	10
	R$ 700,00
	R$ 7.000,00
	

	11
	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO; BRAÇOS, BASE E RODÍZIOS EM NYLON, ALTURA: MÍNIMA: 93 CM; ALTURA: MÁXIMA: 102 CM; LARGURA: 59 CM; PROFUNDIDADE: 62 CM; ASSENTO INTERNO LARGURA: 45 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 44-53,5 CM;
	10
	R$ 1.120,00
	R$ 11.200,00
	

	12
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES REFORÇADA COM PÉS DUPLOS DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO, ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO: 82 CM X 1.57 CM X 57 CM
	10
	R$ 960,00
	R$ 9.600,00
	

	13
	CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, BASE CONTINUA, SEM BRAÇO, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10 KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 460 MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO, MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE 380MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ESTRUTURA  CONTINUA  PÉS TUBULARES NA COR PRETA, COM DIAMETRO MINIMO DE 25,00 MM E ESPESSURA MINIMA DE 2,25 MM E PLACA DO ASSENTO EM ACO ESTAMPADO MINIMO DE 3,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO EM EPOXI PO ELETROSTATICO, COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO OU POLIAMIDA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO. ACOPLAMENTO PARA FIXACAO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXACAO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MINIMA DE 120 MM E ESPESSURA MINIMA DE 30 MM. CADEIRA REVESTIDA EM VINIL OU COURO ECOLOGICO NA COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO, DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, BASE CONTINUA, SEM BRAÇO, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10 KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 460 MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO, MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE 380MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ESTRUTURA  CONTINUA  PÉS TUBULARES NA COR PRETA, COM DIAMETRO MINIMO DE 25,00 MM E ESPESSURA MINIMA DE 2,25 MM E PLACA DO ASSENTO EM ACO ESTAMPADO MINIMO DE 3,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO EM EPOXI PO ELETROSTATICO, COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO OU POLIAMIDA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO. ACOPLAMENTO PARA FIXACAO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXACAO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MINIMA DE 120 MM E ESPESSURA MINIMA DE 30 MM. CADEIRA REVESTIDA EM VINIL OU COURO ECOLOGICO NA COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.
	100
	R$ 900,00
	R$ 90.000,00
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	CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, GIRATORIA, COM BRACOS REGULAVEIS, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10 KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA À PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 450 MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA À PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO, MINIMA DE 410 MM E ALTURA MINIMA DE 380 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. MECANISMO COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA DE 3 MM E ENCOSTO ARTICULADO EM CHAPA DE ACO DE 2 MM POR PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA CONFORMADA 3 MM TAMBEM POR ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E ACABAMENTO ZINCADO. ACABAMENTO DO CORPO E ENCOSTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. MECANISMO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSICAO E CONTATO PERMANENTE NA POSICAO LIVRE FLUTUACAO. ASSENTO FIXO E ENCOSTO COM INCLINACAO REGULAVEL. TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVES DE SISTEMA QUE PERMITA A LIBERACAO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MINIMO ESFORCO ATRAVES DE SIMPLES TOQUE. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMATICA OU COM O USO DE BOTAO OU MANIPULO PARA O ACIONAMENTO, COM MINIMO DE 07 NIVEIS DE AJUSTE E COM CURSO MINIMO DE 50 MM. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM CURSO MINIMO DE 80 MM, FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ACOPLAMENTO PARA FIXACAO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXACAO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MINIMA DE 120MM E ESPESSURA MINIMA DE 30 MM OU COM PECAS DE UNIAO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDAS EM ACO ABNT 1008/1020, COM ESPESSURA DE 2MM E COM DOIS REFORCOS INTERNOS EM ACO TUBULAR. CAPA TELESCOPICA COM ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO E PROTECAO À COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE COM ESTRUTURA EM ACO E CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM ACO TUBULAR 25X25X1,50 MM OU EM CHAPAS ESTAMPADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,9 MM, COM ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. PELICULA DE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A BASE COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIAMETRO DE 11 MM. RODIZIO DUPLO, COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA ,POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO ,EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELASTICO EM ACO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FACIL E SEGURO A BASE.COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU DANDO MAIOR RESISTENCIA AO PISO DURO. BRACOS EM FORMATO "T" COM ALMA DE ACO ESTRUTURAL REVESTIDO EM POLIURETANO OU POLIURETANO TEXTURIZADO. DIMENSOES EXTERNAS MINIMAS 240 X 80 MM. SUPORTE DO APOIA-BRACO REGULAVEL, INJETADO EM TERMOPLASTICO COMPOSTO TEXTURIZADO E ALMA DE ACO ESTRUTURAL ESTAMPADA DE NO MINIMO 6,00 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFICIE COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. REGULAGEM VERTICAL COM MINIMO DE 3 ESTAGIOS, COM O CURSO MINIMO DE 50MM, E REGULAGEM DE ABERTURA LATERAL. CADEIRA REVESTIDA EM VINIL OU COURO ECOLOGICO PRETO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO, DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.
	50
	R$ 1.170,00
	R$ 58.500,00
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	CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10 KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 450 MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO, MINIMA DE 410 MM E ALTURA MINIMA DE 380 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. MECANISMO COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA DE 3 MM E ENCOSTO ARTICULADO EM CHAPA DE ACO DE 2 MM POR PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA CONFORMADA 3 MM TAMBEM POR ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E ACABAMENTO ZINCADO. ACABAMENTO DO CORPO E ENCOSTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. MECANISMO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSICAO E CONTATO PERMANENTE NA POSICAO LIVRE FLUTUACAO. ASSENTO FIXO E ENCOSTO COM INCLINACAO REGULAVEL. TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVES DE SISTEMA QUE PERMITA A LIBERACAO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MINIMO ESFORCO ATRAVES DE SIMPLES TOQUE. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURAAUTOMATICA OU COM O USO DE BOTAO OU MANIPULO PARA O ACIONAMENTO, COM MINIMO DE 07 NIVEIS DE AJUSTE E COM CURSO MINIMO DE 50 MM. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM CURSO MINIMO DE 80 MM, FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE COM ESTRUTURA EM ACO E CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM ACO TUBULAR 25X25X1,50 MM OU EM CHAPAS ESTAMPADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,9 MM, COM APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ACOPLAMENTO PARA FIXACAO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXACAO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MINIMA DE 120MM E ESPESSURA MINIMA DE 30 MM OU COM PECAS DE UNIAO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDAS EM ACO ABNT 1008/1020, COM ESPESSURA DE 2MM E COM DOIS REFORCOS INTERNOS EM ACO TUBULAR. CAPA TELESCOPICA COM ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO E PROTECAO A COLUNA ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. PELICULA PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ALOJAMENTO DE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A BASE COM PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIÂMETRO DE 110 MM. RODIZIO DUPLO, COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA ,POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO ,EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELASTICO EM ACO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FACIL E SEGURO A BASE.COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU DANDO MAIOR RESISTENCIA AO PISO DURO. CADEIRA REVESTIDA EM VINIL OU COURO ECOLOGICO COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO, DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. MECANISMO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSICAO E CONTATO PERMANENTE NA POSICAO LIVRE FLUTUACAO. ASSENTO FIXO E ENCOSTO COM INCLINACAO REGULAVEL. TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVES DE SISTEMA QUE PERMITA A LIBERACAO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MINIMO ESFORCO ATRAVES DE SIMPLES TOQUE. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURAAUTOMATICA OU COM O USO DE BOTAO OU MANIPULO PARA O ACIONAMENTO, COM MINIMO DE 07 NIVEIS DE AJUSTE E COM CURSO MINIMO DE 50 MM. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GAS COM CURSO MINIMO DE 80 MM, FABRICADA EM TUBO DE ACO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELICULA DE CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGACAO ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE COM ESTRUTURA EM ACO E CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM ACO TUBULAR 25X25X1,50 MM OU EM CHAPAS ESTAMPADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,9 MM, COM APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ACOPLAMENTO PARA FIXACAO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE FIXACAO DO ASSENTO COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM LARGURA MINIMA DE 120MM E ESPESSURA MINIMA DE 30 MM OU COM PECAS DE UNIAO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDAS EM ACO ABNT 1008/1020, COM ESPESSURA DE 2MM E COM DOIS REFORCOS INTERNOS EM ACO TUBULAR. CAPA TELESCOPICA COM ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO E PROTECAO A COLUNA ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. PELICULA PELICULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. ALOJAMENTO DE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A BASE COM PARA ENGATE DO RODIZIO NO DIÂMETRO DE 110 MM. RODIZIO DUPLO, COM RODAS DE 50 MM DE DIAMETRO INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA ,POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO ,EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELASTICO EM ACO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FACIL E SEGURO A BASE.COM ACABAMENTO EM POLIURETANO PU DANDO MAIOR RESISTENCIA AO PISO DURO. CADEIRA REVESTIDA EM VINIL OU COURO ECOLOGICO COR PRETA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA CERTIFICADORA IGUALMENTE ACREDITADA PELO INMETRO DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.

	50
	R$ 1.010,00
	R$ 50.500,00
	

	16
	MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA CPU E TECLADO RETRATO, PRODUZIDA EM MDP, COM REVESTIMENTO E COM FILETE NOS CONTORNOS, TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, MEDIDAS: L 90 X P 55 X A 74,.
	5
	R$ 775,00
	R$ 3.875,00
	

	
	
	
	
	R$ 368.435,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LOTE 05 - MOVEL RESIDENCIAL
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	

	1
	ARMARIO AÉREO DE COZINHA 03 PORTAS EM MDP ALTURA 55CM LARGURA 105CM, 1 PRATELEIRA, 28CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTA ATÉ 5KG.
	5
	R$ 635,00
	R$ 3.175,00
	

	2
	CADEIRA SEM BRAÇOS EM POLIPROPELINO BRANCA - 
	10
	R$ 75,00
	R$ 750,00
	

	
	
	
	
	R$ 3.925,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LOTE 06 - MÓVEIS DIVERSOS
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	

	1
	CADEIRA AUDITÓRIO COM PRANCHETA: CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA DO AUDITÓRIO: - COM 1 LUGAR FORMADO POR DOIS SUPORTES (LADO DIREITO E LADO ESQUERDO) - COM 2 OU MAIS LUGARES: FORMADA PELOS SUPORTES: LADO DIREITO, ESQUERDO E CENTRAL (AIS). - MECANISMO DE ARTICULAÇÃO DE MOVIMENTO PARA PRANCHETA. ACABAMENTO DOS SUPORTES: PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. SUPORTES LATERAIS: CONFECCIONADOS EM TUBO OBLONGO DE 29X58M, COM ESPESSURA DE 1,5MM EM AÇO CARBONO, NAS ESPECIFICAÇÕES DA SAE 1006/1010, TRATADOS COM BANHO DESENGRAXANTE E DECAPAGEM E ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI-PÓ, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 250º C. MECANISMO DE PRANCHETA CONFECCIONADO EM AÇO TREFILADO SOB AS ESPECIFICAÇÕES DA SAE 1006/ 1010. MONTAGEM DOS SUPORTES: TUBO OBLONGO COM OS COMPONENTES SOLDADOS EM SISTEMA MIG, E ACABAMENTO SEM SOLDA APARENTE. FIXAÇÃO E TRAVAMENTO COM PARAFUSOS DE ROSCAS MÉTRICAS, CONFORME KIT’S DE MONTAGEM. ASSENTO E ENCOSTO: AUTO-REBATÍVEL, COM ACIONAMENTO POR PÊNDULO E EIXOS SOLDADOS AOS SUPORTES LATERAIS. ESTRUTURADOS EM MADEIRA COMPENSADA, DE FORMATO ANATÔMICO. ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA COM FORMATO ANATÔMICO, DE ALTA RESILIÊNCIA, ISENTA DE CFC (CLOROFLUORCARBONO/ GÁS FREON). APÓIA-BRAÇOS: FABRICADOS EM AÇO E INJETADOS EM POLIURETANO DO TIPO PELE INTEGRAL (SKIN). PRANCHETA: INJETADA EM POLIURETANO DO TIPO INTEGRAL (SKIN). 
	50
	R$ 1.920,00
	R$ 96.000,00
	

	2
	QUADRO DE AVISO / GESTÃO A4 - 6 FOLHAS PRETO            DEVE APRESENTAR EXCELENTE CUSTO BENEFICIO E ÓTIMA EFICIÊNCIA PARA ORGANIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PAPEIS IMPORTANTES. QUADRO DE AVISO OU DE GESTÃO FABRICANDO COM MDF BRANCO DE 6MM LAMINADO E ACRÍLICO DE 2MM CAST 100% VIRGEM DE ÓTIMA QUALIDADE QUE NÃO AMARELA COM O TEMPO, PODENDO SER INSTALADO EM DIVERSOS LOCAIS, E PARA COMODIDADE O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHO DOS PARAFUSO E BUCHAS PARA SUA INSTALAÇÃO.
	25
	R$ 528,00
	R$ 13.200,00
	

	
	
	
	
	R$ 109.200,00
	


4- VALOR ESTIMADO
DE ACORDO COM O ITEM 3.
5- ORGÃO SOLICITANTE

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EMPREENDEDORISMO E GABINETE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADES
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

6.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

6.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;

6.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

6.1.5. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

6.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

6.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

6.1.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração;
7 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa fornecer seus materiais/bens de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

7.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos materiais, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
7.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

8 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 - O prazo de vigência do contrato terá a duração até um ano contados a partir da assinatura do contrato.
8.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

9 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor;

b) Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;

c) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

d) Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;

e) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”. 
f) Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

g) As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Município de Castro Alves-BA, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS

I. O Município de Castro Alves-BA reserva-se no direito de reclamar/impugnar os materiais fornecidos, se esses não estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de referência.
Castro Alves, 23 de abril de 2024.
CLODOALDO DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO II 

MODELO DE 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO,

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA 

 O interessado, abaixo qualificado, requer sua inscrição no credenciamento do MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA, divulgado pelo município, objetivando a CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA, conforme quantidades, especificações e valores estabelecidos, através das secretarias do município, nos termos do credenciamento nº 007/2024. 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:

ENDEREÇO:

CEP: 

Telefones - Comercial:                                               Cel.:

E-mail: 

Castro Alves -BA, ______/__________________/_________

____________________________________

Nome e assinatura da empresa
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA 

At. – Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

CREDENCIAMENTO N° 007/2024
 ____________________________, portador do RG_______________ SSP/X,  inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________, CNPJ _____________________ domiciliado na ___________________________, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo de credenciamento em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação no credenciamento citado, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Castro Alves - BA, ___ de ____________de 2024.
____________________________________

Nome e assinatura da empresa
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÕES DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO,

____________________________, portador do RG_______________ SSP/X,  inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________, CNPJ _________________________domiciliado na ___________________________, vem requerer, através do presente, o seu credenciamento para CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA, conforme edital e regulamento publicado.
DECLARA, sob as penas da lei, que:

· Conhece os termos do edital de credenciamento e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com os quais concorda;

· Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital;

· Realizará todas as atividades a que se propõe;

· Não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para participar de licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração Pública;

· Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;

· Não há qualquer fato impeditivo do seu credenciamento;

· Se compromete a declarar qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação;

· As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras.

Junta ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente assinada e rubricada.

______________, ___ de _________ de 2024.
__________________________________________________________________

Nome e assinatura da empresa
ANEXO V 

TABELA DE PREÇO
	CREDENCIAMENTO 007/2024

	NOME: 

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	TELEFONE: 
	EMAIL:

	BANCO (NOME/Nº)


	AGÊNCIA Nº:
	CONTA CORRENTE Nº:


TABELA DE PREÇOS CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CREDENCIAMENTO N.º 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 039/2024
CONTRATO N.º ___/2024
Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA, com sede no XXXXXXXXXXX, s/n°, XXXXX, Castro Alves - BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xxxxxxxxxx, representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° XXXXXXXX e portador do RG n° XXXXXXX SSP/BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, O Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, cédula de identidade nº xxxxxxxx, (ENDEREÇO COMPLETO), habilitado no Credenciamento nº 007/2024, doravante denominada(o) apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato que se regerá pela Lei Federal 14.133/21, pelas demais condições previstas no edital do Credenciamento n.º 007/2024, bem como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA

2.1. A Entrega do pedido deverá ser imediata após a entrega da ordem de fornecimento.

2.2 – O produto deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal Castro Alves-BA, localizado na praça da Liberdade, s/n°, Centro, Castro Alves/BA nos termos e condições previstas neste edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

3.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

3.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

3.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

3.1.4. Efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação da Secretaria.

3.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

3.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.2.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

3.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.2.4. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos;

3.2.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

3.2.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.2.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.2.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.2.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do contrato total é de xxxxx (xxxxxx reais) conforme proposta de preços anexa. 

4.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência da contratação será de xxx de xxxxx de 2024 à xxx de xxxxx de 20xx, podendo ser prorrogada a critério da autoridade competente, obedecidas as condicionantes constantes no art. 107 da Lei Federal 14.133/2021. 
5.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

6.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
6.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e serviços efetivamente prestados.

6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

6.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO

7.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis por ter prazo inferior a 12 meses, contudo se houver prorrogação do contrato na forma do art. 107 da Lei n° 14.133/21, poderá haver reajuste, observado o índice de correção IPC-A.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA NOVE - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 124 da Lei nº 14.133/21. 

10.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. São motivos para a extinção do presente Contrato, nos termos do art. 137 da Lei n° 14.133/2021: 

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

11.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3. A extinção deste Contrato poderá ser: 

11.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
11.3.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
11.3.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

11.4. A extinção administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.5. Quando a extinção ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

11.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção.

11.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

11.7. O termo de extinção contratual deverá indicar, conforme o caso:

11.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:

12.2. A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas, garanda a prévia defesa, estará sujeitas às seguintes

sanções:

12.2.1. Advertência;

12.2.2. Multa;

12.2.3.  Impedimento de licitar e contratar.

1.2.2.3.1 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Para os casos de multa, serão aplicados os percentuais descritos a seguir:

12.3.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega das licenças contratadas, calculado sobre o valor

correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

12.3.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega das licenças, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre

o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

12.4 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato.

12.5 - As multas aplicadas, após o regular procedimento administrativo, respeitado o contraditório, serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.

12.6 - A inexecução parcial ou total do contrato poderá sujeitar a contratada à suspensão ou à declaração de sua inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Castro Alves — Bahia.

12.7 - A multa por descumprimento do contrato corresponderá a 10% (dez por cento) do valor global contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 14.133, de 2021, subsidiariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Castro Alves/BA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

15.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (TRÊS) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

.

Castro Alves - BA, __ de __________ de 2024.

_______________________________________

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE

_______________________________________

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________

      CPF nº

2) _____________________________________

CPF nº

                                                          ANEXO VII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

CREDENCIAMENTO nº 007/2024
NOME________________________________________________________

CPF Nº______________________________________________________________

CNPJ Nº _______________________________________________________________

ENDEREÇO___________________________________________________________

E-MAIL:___________________________________TEL____________FAX________

CIDADE______________________ESTADO_________________________________

PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________

Recebemos, através do:

(   ) via E-mail;

(   ) acesso à página da internet ;

(   ) fax a cobrar nº;

(   ) cópia impressa;

(   ) fotocópia por conta do licitante interessado;

Castro Alves-BA, _____de______________de 2024
__________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando possível necessidade de comunicação futura, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação.

ANEXO VIII 

Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal

CREDENCIAMENTO Nº 007/2024
MODALIDADE – CREDENCIAMENTO
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

O signatário(a)________________________________,portador da Carteira de Identidade nº__________________, CPF nº____________________, CNPJ ___________________________ com endereço __________________________________________________,  declara para os devidos fins do disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim (  )                   Não (  )

Castro Alves-BA, ___ de ___________ de 2024.

__________________________________________________________________

Nome e assinatura da empresa
ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

O signatário(a)______________________________________,portador da Carteira de Identidade nº_______________________, CPF nº______________________, CNPJ______________________, declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo do Município de Castro Alves-BA, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

Cidade, ___ de ___________ de 2024.

__________________________________________________________________

Nome e assinatura da empresa
ANEXO X

CREDENCIAMENTO Nº 007/2024
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS  PREVISTO EM LEI
___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),

sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Cidade, ___ de ___________ de2024
___________________________________________________________

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa). 

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 007/2024
___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no (a)__________________________ 

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. 

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Cidade, ___ de ___________ de2024.

_______________________________________-

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).

ANEXO XII

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no (a)__________________________(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, ___ de ___________ de2024.

_______________________________________-

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).
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