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ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº ___/2024.
Razão Social:________________________________________________
CNPJ:__________________________Insc. Est.:____________________
Endereço:___________________________________________________
Cidade:________________Estado:______Telefone:_________________

A Prefeitura Municipal de Andaraí, apresentamos nossa proposta comercial para registrar os preços obtidos no Pregão Eletrônico SRP nºxx/202x para a futura e eventual aquisição de veículos diversos para renovação parcial da frota municipal, conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital do processo licitatório, conforme planilha abaixo:
		Nº
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	UND
	QUANT
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
ITEM 1

	1
	VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; capacidade de 05 lugares; 4 portas; flex; pintura sólida, NA COR BRANCA; ar condicionado; vidros dianteiros elétricos; tração dianteira; câmbio manual de 05 marchas; direção hidráulica / elétrica; 2 airbag (motorista e passageiro); apoios de cabeça dianteiro com regulagem de altura; freios abs; rodas aro 14; porta malas com capacidade mínima de 300 litros; tanque de combustível capacidade mínima de 40 litros, com som mp3,limpador e desembaçador traseiro e volante com regulagem de altura.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	UND
	6
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 2

	1
	[bookmark: _GoBack]VEÍCULO TIPO MINIVAN, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO com no mínimo SETE lugares, pintura sólida ou metálica na cor preferencialmente branca, no mínimo 4 (quatro) portas, motor de no mínimo 105 cv à gasolina, bicombustível (álcool/gasolina), tanque de combustível com capacidade de no mínimo 40 litros, câmbio automático ou manual, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado original de fábrica, ar quente original de fábrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, alarme, painel de instrumentos com computador de bordo, sensores de estacionamento traseiro, limpador e lavador de vidro traseiro, desembaçador de vidro traseiro, faróis de neblina, roda aro mínimo 15, protetor de cárter, equipado com itens de série, volante multifuncional, banco do motorista com ajuste de altura, comando interno da tampa do tanque e porta -malas, banco da segunda fileira bipartido e rebativel, bancos da terceira fileira rebativel, luz no porta luvas, alças de segurança no teto, luz no porta -malas, freios abs com ebd, air bag duplo frontal, equipado com todos os acessórios exigidos pelo Contran.
• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	





UND








	3
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	

	
ITEM 3

	1
	VEICULO, 0KM TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR,
 capacidade para 02 ocupantes, combustivel gasolina e alcool, potencia do motor minima de 85 cv, capacidade do tanque de combustivel 55 litros, cor branca , 02 portas, cambio manual de 05 marchas a frente e uma a ré, vidros e travas eletricas, ar condicionado, direção eletrica ou hidraulica, com som mp3. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	



UND
	3
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 4

	1
	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE 28 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO: ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2024, 0 (ZERO) KM; cor branca pintura sólida; porta lateral direita deslizante com vidro; carroceria em chapa de aço; pbt mínimo 9.000kg; poltronas individuais reclináveis no compartimento de passageiros; cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros; motorização de no mínimo 2.0l, 4 cilindros a diesel, com potência não inferior a 156 cv; câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré; tração traseira; direção hidráulica/elétrica; freio ar com abs; protetor de cárter; ar condicionado frontal e traseiro (ambos originais de fábrica); sirene de ré; sensor de ré; roda padrão 6.00x17,5; tacógrafo; rádio am/fm com cd/mp3/usb, antena e alto falantes; jogo de tapetes; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; emplacamento em nome da contratante; e todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. 
Principais acessórios internos: Ar condicionado, rádio CD, USB; comporta pacote; com iluminação, porta copos, porta revista e descanso para pés.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	








UND




	
1
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	

	
ITEM 5

	1
	VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 21 LUGARES - ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2024, 0 (ZERO) KM; cor branca pintura sólida; duas portas laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro,  carroceria em chapa de aço; pbt mínimo 5.000kg; poltronas individuais reclináveis no compartimento de passageiros; cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros; motorização de no mínimo 2.0l, 4 cilindros a diesel, com potência não inferior a 160 cv; câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré; tração traseira; direção hidráulica/elétrica; freio a disco nas 4 rodas com abs; protetor de cárter; ar condicionado frontal e traseiro (ambos originais de fábrica); airbag duplo dianteiro; travas elétrica; vidros elétricos dianteiro; alarme antifurto; sirene de ré; sensor de ré; retrovisores externos com acionamento elétrico; roda padrão mínimo aro r15; tacógrafo; rádio am/fm com cd/mp3/usb, antena e alto falantes; jogo de tapetes; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; emplacamento em nome da contratante; e todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	




UND










	2
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 6

	1
	VEICULO TIPO VAN MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, PARA NO MINIMO 16 LUGARES, SENDO 15(PASSAGEIRO) + O 1(MOTORISTA) , ZERO KM, MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR, COR BRANCA pintura sólida , teto alto, motor com potencia minima de 130cv diesel turbo intercooler eletrônico de 4 cilindros, direção hidraulica/elétrica, tração dianteira ou traseira, cambio sicronizado com no minimo 5 marchas a frente e 1 a re, rodas de aço com no minimo pneus 215/75 r16, tanque de combustivel para no minimo 80 litros – freios a disco nas quatro rodas com abs e controle de estabilidade, air bag duplo para motorista e passageiro, ar condicionado para o motorista e com duto central no teto da parte traseira para distribuicão no compartimento de passageiros original de fabrica, hodômetro geral e parcial digital, porta traseira dupla e lateral direita, tacografo digital, trava de segurança, contra abertura interna da porta lateral corrediça, cintos de segurança dianteiros laterais retrateis e regulares a altura, com entre eixo de no minimo 4.030mm, comprimento minimo de 5990mm, altura minima de 2520mm, e todos os equipamento de segurança exigido pelo cotran.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	







UND
	1
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 7

	1
	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo Pick-up ou furgoneta, ano/modelo 2023/2024, 0 km, cor branca, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações mínimas: Motorização com potência mínima de 84CV; Combustível: flex, tanque com capacidade mínima de 55 litros; Direção Hidráulica ou Elétrica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1640 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim ou material similar ou superior e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra. veículo com garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem, inexistência de qualquer tipo de gravame sobre o veículo e equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.
• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	

UND














	2
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 8

	1
	AMBULÂNCIA TIPO D – equipada, ano/modelo 2023/2024, 0 km, cor branca, Descritivo mínimo do Veículo: Ambulância furgão mínimo 10.5m3 interno, Veículo O km, potência mínima 160 cv, Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de combustível mínimo de 70L, Medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900, tração traseira, Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões. Descritivo Transformação: Isolamento termo — acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16, litros, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Vidros com película permitida por lei, que apresente transparência mínima de 75% no para-brisa, de 70% nos vidros laterais dianteiros e de 28% no restante dos vidros; Banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça; 01 Um banco baú em fibra de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vitima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 100 kg; iluminação interna com 02 luminárias alógenas no teto, 03 Luminárias no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 03 Tomadas internas 2P+T 110vca ou 220 vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 80 Ah; painel de controle central com chave disjuntor térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; inversor com Carregador de bateria de 12 v para 110vca de voltagem para 700 Watts. reles com fusível; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom, luzes de advertência pequenas fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro ./ aspirador / umidificador, instalação de 01 ventilador (no teto); instalação de 01 exaustor (no teto); vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; vidro de correr junta, à divisória entre a cabine do motorista e a .do' paciente, instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos com vedação de todos os cantos existentes; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) para fins emplacar o veiculo em nome da prefeitura, Ar condicionado para paciente, Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, gerenciando a carga da bateria, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual e trajetos através do GPS integrado, tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7- Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220v, carregador veicular 12V e cabo USB, alarme sonoro de ré, Ressucitador manual Adulto e infantil, Cardioversor com DEA, Desfibrilador, Ventilador eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades especificas dos pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Bomba de infusão com equipo, oximetro de pulso não invasivo, aspirador de sangue, Bolsa Resgate Azul e Laranja G Completa. A Bolsa Resgate Azul e Laranja G Completa é confeccionado em tecido 100% poliamida. Assim, consegue trazer compartimentos para cada componente que o acompanha. Além disso, conta com fecho em velcro e alça para transporte, que facilitam a mobilização entre locais. Características:- Confeccionada em tecido 100% poliamida;- Fecho em velcro;-Alça para transporte. Materiais: -1ª Divisória: Materiais para imobilização provisória 01- Colar Cervical Resgate –PP; 01 Colar Cervical Resgate –P; 01 Colar Cervical Resgate –M; 01 Colar Cervical Resgate –G; 01 Colar Cervicalem Espuma M; 01 Tipoia em TNT Descartável -Tamanho Único; 06 Bandagens Triangulares -1,42 x 1 x 1 cm; 02 Talas Fáceis Aramada -30 x 8 cm (PP); 02 Talas Fáceis Aramada -53 x 8 cm (P); 02 Talas Fáceis Aramada -63 x 9 cm (M); 01 Tala Flex -90 x 11 cm; 01 Prancha curta e 01 Prancha longa para imobilizador de coluna com tirantes e imobilizadores laterais de pescoço; 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis -7 ou 7,5; 01 Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm;05 Rolos de Ataduras de Crepe -10 x 4,5 cm;05 Rolos de Ataduras de Crepe -15 x 4,5 cm;01 Fita Adesiva Crepe -19 x 50 cm. 2 Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros, acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por velcro:02 Bolsa Marrom -Materiais para queimaduras, 02 Cobertores Térmicos Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 02 Ataduras de Rayon -7,5 x 5 cm; 02 Protetores para Queimadura -0,50 x 0,50 cm; 02 Bolsa Azul -Materiais de vias aéreas - 01 Ressuscitador tipo Ambu – Adulto; 01 Ressuscitador tipo Ambu –Infantil; 01 Sonda Endotraqueal -6,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal -7,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal -8,5 mm; 01 Cânula de Guedel -Número 0; 01 Cânula de Guedel -Número 1; 01 Cânula de Guedel - Número 2; 01 Cânula de Guedel -Número 3; 01 Cânula de Guedel -Número 4; 01 Cânula de Guedel -Número 5; 02 Cateteres tipo Óculos; 01 Máscara RCP Tipo Pocket Tamanho único; 01 Laringoscópio com três Lâminas - Tamanho único; 03 Bolsas Vermelha -Materiais de acesso venoso - 02 Seringas com Agulha Estéril -5 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril -10 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril -20 ml; 02 Equipamentos para Soro Macrogotas Estéril - Tamanho único; 01 Scalp Estéril 4 Peças 23 Garrote -40 cm; 01 Garrote -40 cm; 02 Cateteres Tipo Jelco -16 cm; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5; 02 Bolsas Pretas -Material de apoio - 10 Pares de Luvas Cirúrgicas não Estéreis -7,0 ou 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -8,5; 02 Óculos para Proteção -Tamanho único; 01 Esfigmomanômetro –Adulto/infantil; 01 Estetoscópio –Adulto/infantil; 10 Espátulas de Madeira Estéril -Tamanho único; 05 Compressas Estéreis com 5 Unidades -7,5 x 7,5 cm; 01 Curativo (Band Aid) 35 peças -Tamanho único; 02 Bisturis Descartáveis -Número 21; 02 Compressas Estéreis tipo Zobec - 150 x 100 cm; 02 Lençóis Descartáveis -2,00 x 0,90 m; 02 Aventais Descartáveis -Tamanho único; 02 Sacos Plásticos Hospitalares -15 Litros; 01 Bolsa Preta (HOLSTER) –Instrumentos – 01 Pinça Anatômica –16 cm; 01 Lanterna Óptica Tipo Lapiseira -Tamanho único; 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba -Tamanho único; 01 Termômetro Cilíndrico -Tamanho único; 01 Canivete-Tamanho único; 01 Bolsa Amarela – Medicamentos (Vazia); 01 Bolsa Branca -Kit para parto - 01 Avental Descartável -Tamanho único; 01 Bisturi Descartável –Número 22; 01 Bracelete para Identificação -Tamanho único; 01 Compressa Estéril tipo Zobec -15 x 10 cm; 01 Compressa Estéril tipo Zobec -30 x 15 cm; 01 Cobertor Térmico Aluminizado -2,10 x 1,40 m; 02 Clamps Estéreis -Tamanho único; 01 Lençol Descartável -2,00 x 0,90 m; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -8,5; 01 Saco para expurgo -20 Litros, 01 fita de HGT, 01 Almotolia para álcool, 01 Termômetro.
	














UND









	1
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	

	
ITEM 9

	1
	Motocicleta, tipo Trail  - zero quilômetro ano/modelo mínimo 2024/2024. Com as seguintes características mínimas:
Tipo: OHC, 4 tempos, arrefecido a ar.
Cilindrada Mínima:  150 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 7.000 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades
Sistema de Partida: Elétrica
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol
Tanque de Combustível mínimo: 12,0 litros.
Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem, inexistência de qualquer tipo de Gravame sobre o veículo.
modelo SIMILAR (YAMAHA CROSSER XTZ150S, HOND ANXR 160 Bros ESDD)

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	


UND
	6
	
	
	

	VALOR TOTAL
	

	
ITEM 10

	1
	Veículo motocicleta zero quilômetro ano/modelo mínimo 2024/2024. Com as seguintes características mínimas:

Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada mínima: 109,1cc
Potência máxima: 7,9 cv a 7.250 rpm
Torque máximo: 0,90 kgf.m a 5.000 rpm
Transmissão: 4 velocidades
Sistema de partida: pedal ou partida elétrica
Relação de Compressão: 9,3:1
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica 
Tanque de combustível no mínimo: 4,0 l
Combustível: Gasolina.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
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	Valor total geral
	R$




OBS: O CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO SERÁ, MENOR PREÇO POR ITEM.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso)
Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.
A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do Pregão.
O valor de cada item da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.
(Nome da cidade) (estado), ___ de __________ de___
(Nome do responsável legal pela empresa)
CNPJ da empresa
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