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ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº ___/2026.
Razão Social:________________________________________________
CNPJ:__________________________Insc. Est.:____________________
Endereço:___________________________________________________
Cidade:________________Estado:______Telefone:_________________

A Prefeitura Municipal de Andaraí, apresentamos nossa proposta para Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos e mobiliário, destinados ao atendimento das necessidades do Colégio Municipal de Andaraí, composto por 12 salas de aula, em conformidade com o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 278/2022, firmado entre o Município e o Estado da Bahia, conforme as especificações e exigências contidas no Edital, conforme planilha abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 1
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1

	NOBREAK: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência: 1200VA
- Forma da onda no inversor: Semissenoidal (Senoidal por aproximação - Trapezoidal - PWM)
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)
- Conexão de entrada AC: 1 cabo de 1,25 metros plugue 10A
- Conexão de entrada DC: 1 engate rápido para bateria externa (cabo não incluso)
- Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Tensão DC: 12V
- Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah AGM/VRLA
- Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah
- Autonomia Média: 35 minutos
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Fator de potência saída: 0,5
- Tempo de transferência: 0,8 ms
- Rendimento em rede (com meia carga): >96%
- Rendimento em inversor (com meia carga): >85%
- Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA)
- Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)
- Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%
	
	UND
	3
	R$    
	R$ 

	 
	R$                    3.648,99

	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 2
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1

	Armário baixo - Descrição com 02 portas, com chaves, 01 prateleira regulável, medindo 0,80 x 0,50 X 0,73 (C x P. x A.). Descrição: confeccionado em placa MDF, dupla face de alta pressão revestido em laminado melamínico em ambos os lados, com pés com nivelador de altura com chapa U; fundo, lateral e prateleiras em MDF 15 mm em dupla face; tampo em MDP 25 mm com perfil em PVC. Cor: cinza.
	
	UND
	3
	R$      
	R$ 

	VALOR TOTAL
	R$                   2.112,99                

	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 3
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1
	Longarina 2 lugares - Especificação  Mínima:  Longarina  de  02  lugares s/braço;  confeccionada  por  assento  e  encosto  executiva  em  espuma  injetada, fixado  pelo  processo  de  colagem  na  madeira  compensado 15  mm, acabamento com borda de pvc na cor preta. Dimensões do assento aproximadamente 430 mm x 440 mm, e encosto aproximadamente 430 mm x 360 mm, ambas revestidas por courino reforçado. Base da estrutura em aço resistente em metalon 50 x 30 mm ou 50 x 20 mm com espessura  de 1,5mm,  acabamento dos  pés em sapatas em termoplásticas,  dando  resistência  e  durabilidade  na  estrutura.  Toda  a  estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos  para  proteção  e  longevidade da estrutura,  interligados  por  solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó na cor da preta/azul. 
	
	UND
	2
	R$      
	R$ 

	2
	Armário tipo roupeiro de aço 16 portas - Confeccionado em chapa de aço galvanizada todo na cor cinza, com pintura tipo eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade, além de tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. Cada porta contendo pitão para cadeado e ventilação individual. Medindo (1,90A x 1,20L x 0,40P)m, e variação de 10% nas medidas. GARANTIA mínima de 01 ano. Com apresentação de catálogo. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços Catálogo e certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.
	
	UND
	1
	R$  
	R$ 

	VALOR TOTAL
	R$                      4.609,00

	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 4
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1
	Exaustor - Diâmetro 50 CM, Potência Motor 0,5 CV, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO 220/380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR BLINDADO, VAZÃO 15 M3/MIN, LARGURA30 CM, NÍVEL RUÍDO 83 DB
	
	UND
	2
	R$ 
	R$ 

	2
	Micro-ondas 32 L - Forno Micro-ondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 31 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Trava De Segurança, Memória Programável , Funções: Autodescongelamento.
	
	UND
	1
	R$ 
	R$ 

	3
	Liquidificador industrial - Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220w.
	
	UND
	2
	R$ 
	R$ 

	VALOR TOTAL
	R$                       5.649,65

	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 5
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1
	CORTINA DE AR - COMPRIMENTO DE 90CM, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO); DUAS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; 140W; 90BTUS; 220V;CICLO FRIO; GÁS REFRIGERANTE R-410A; MONOFÁSICO; COM CONTROLE REMOTO; RUÍDO ATÉ 65DB; 900X190X152MM. GARANTIA  DE 12 MESES COMPROVADA E PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATALOGO.
	
	UND
	2
	R$ 
	R$ 

	VALOR TOTAL
	R$                       2.064,90

	ITEM
	DESCRIÇÃO
 LOTE 6
	MARCA
	UND
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO 

	VALOR TOTAL 


	1
	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 - DESCRIÇÃO MINIMA: confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; · SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados; Fita de borda (tampo da mesa): · na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; · colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; · ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; · ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Porta livros (mesa): · de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; · fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; · fixadas à estrutura através de rebites de “repuxo” (6 rebites no assento e 4 no encosto);  Tampo da mesa confeccionado em MDF. Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; PADRÃO FNDE.
	
	UND
	400
	R$ 
	R$ 

	2
	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 10 LUGARES. Especificação mínimas: Composto de Mesa com 10 Cadeiras. Mesa com tampo em medindo 80mmx80mm espessura de 30mm confeccionado em ABS (quadri partido) marca em alto relevo na cores azul, vermelha, laranja e amarela, 2400mmx80mm. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento plano medindo aproximadamente 380mm x 410mm x 400mm (AxLxP), espessura mínima 5mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mm x 245mm, espessura mínima 5mm, deverá conter a marca no encosto em alto relevo. Base do assento e interligação ao encosto formada por tubos medindo aproximadamente 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação. Base de interligação dos pés em tubos medindo no mínimo 3⁄4” com no mínimo 1,2mm de espessura, coluna dos pés formados por tubos em METALON 20mm x 50mm e os pés formados por dois tubos em METALON 30mm x 50mm. Todas as partes metálicas tem tolerância de + ou – 5% nas medidas e não podem ser rebarbas, pontas, partes afiadas e respingos. As regiões de solda (feitas com solda MIG de alta resistência), não devem apresentar falha de soldagem. O tratamento antiferruginoso deve ser feito com fosfotização por imersão, pintura eletrostática com tinta em epóxi pó. Estrutura soldada com pelo sistema MIG de alta resistência, com tratamento antifrruginoso e pintura eletrostática a base de epóxi pó, com duas barras de reforço sob o assento. Altura Assento ao Chão: 45 cm. Medidas: com dimensões mínimas de 3200mm x 800. (Serão toleradas variações de ± 5% nestas dimensões).
	
	UND
	10
	R$
	R$ 

	VALOR TOTAL
	R$                 

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	R$ 





 
Apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.
A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do Pregão.
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.
(Nome da cidade) (estado), ___ de __________ de________


(Nome do responsável legal pela empresa)
CNPJ da empresa
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