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ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº ___/2026.
Razão Social:________________________________________________
CNPJ:__________________________Insc. Est.:____________________
Endereço:___________________________________________________
Cidade:________________Estado:______Telefone:_________________

A Prefeitura Municipal de Andaraí, apresentamos nossa proposta para aquisição de mobiliário destinado à estruturação da Escola Municipal Luiz Viana Filho, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte deste Município, em conformidade com o Termo de Convênio nº 503/2025, celebrado entre o Estado da Bahia e o Município de Andaraí, conforme as especificações e exigências contidas no Edital, conforme planilha abaixo:
	ITEM
	LOTE 1 – INFORMATICA
DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT.
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	NOTEBOOK: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR,  MEMÓRIA RAM DE 8 GB,   SSD:256 GB  SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS 11, TELA DE 15,6 , TECLADO  (EM PORTUGUÊS).
	UND
	2
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



	ITEM
	LOTE 2 – MOVEIS ESCRITÓRIO
DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT.
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Armário alto - Especificações mínimas: Armário Alto Fechado em mdp, 160x70x35cm, Com 2 Portas Com  Fechadura E 4 Prateleiras Internas Reguláveis. 
	UND
	10
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



	ITEM
	LOTE 3 – MOVEIS PROFESSSOR
DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT.
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	CONJUNTO DO PROFESSOR - Descrição Mínima: Mesa confeccionada em compensado multilaminada com no mínimo 18 mm de espessura, medindo aproximadamente 1100mmx600mmx750mm, cantos  arredondados, revestimento em fórmica, bordas em PVC. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado com no mínimo 18 mm de espessura, medindo aproximadamente 380mmx960mm. Base do tampo da mesa formado por 02 tubos retangulares de  aproximadamente 20mmx30mm. Painel frontal interligado a estrutura da mesa, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos metalon com aproximadamente 50 mm x 30 mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos metalon medindo  aproximadamente 50 mm x 30 mm com espessura mínima de 1,2mm com a maior dimensão na vertical tamanho no máximo 800,0mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés fabricado em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por encaixe sem parafusos ou rebites. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo aproximadamente 400mmx410mm afixado a estrutura por 04 parafusos não ficando ressalto nas peças. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mmx245mm, espessura mínima 4 mm com frisos para ventilação, afixada por 04 parafusos não ficando ressalto nas peças. Base do assento e interligação ao encosto em tubo de aproximadamente 20mmx20mm medindo no mínimo1, 2 mm de espessura, com curvatura ergonômica para acomodação. 
	UND
	10
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



	ITEM
	LOTE 4 – MOVEIS ESCOLAR
DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT.
	MARCA/MODELO
	
VALOR UNITÁRIO

	VALOR TOTAL

	1
	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL CJA 03 – Descrição Mínima: Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira Tampo em  MDF/MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Topos, na cor amarela. Dimensões e tolerâncias da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Características da mesa: • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “c”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm ( 1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Porta livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira individual empilhável CJA-03 com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço Dimensões e tolerâncias da cadeira: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.  Padrão FNDE. Garantia mínima: de 24 meses.
	UND
	100
	
	
	

	2
	CONJUNTO PARA ALUNO CJA 06 - DESCRIÇÃO MINIMA: confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; · SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): · na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; · colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; · ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; · ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Porta livros (mesa): · de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; · fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; · fixadas à estrutura através de rebites de “repuxo” (6 rebites no assento e 4 no encosto). Padrão FNDE. Garantia mínima: de 24 meses.
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Mesa:
Tampo: em MDP ou MDF de 18 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado na cor cinza, e na face inferior com chapa de balanceamento (0,6 mm). Cantos arredondados e fixação com porcas-garra M6 x 10 mm, conforme projeto. Dimensões: 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), com tolerâncias de +2 mm (largura/profundidade) e ±1 mm (espessura). Bordas: fita termoplástica extrudada (PVC, PP ou PE), cor azul, 22 mm de largura e 3 mm ± 0,5 mm de espessura, colada com adesivo hot melt, resistência mínima de 70 N. Porta-livros: em polipropileno cinza, preferencialmente com 50% de material reciclado, mantendo as características funcionais e dimensionais. Deve conter símbolo de reciclagem, identificação “modelo FDE-FNDE”, nome do fabricante e datador duplo (mês/ano), conforme projeto. Estrutura Metálica: montantes e travessa longitudinal em tubo oblong 29 x 58 mm, travessa superior curvada tipo “C” em tubo Ø 31,75 mm, e pés em tubo circular Ø 38 mm, todos em chapa 16 (1,5 mm).Ponteiras e Sapatas: em polipropileno copolímero virgem azul, fixadas por encaixe e pino expansor.
Cadeira: Estrutura: em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura e acabamento idêntico ao da mesa. Assento e Encosto: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul, fixados à estrutura com rebites de repuxo (6 no assento e 4 no encosto). Devem conter símbolo de reciclagem, identificação do modelo FDE-FNDE, nome do fabricante e datador duplo (mês/ano). Alternativa: assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, com no mínimo 7 lâminas de madeira legal, revestido na face superior com laminado melamínico azul (0,6–0,8 mm) e na inferior com lâmina de madeira Eucalyptus grandis (0,7 mm), acabamento em selador e verniz poliuretano. Espessura final entre 9,7 mm e 12 mm, com identificação gravada (modelo, fabricante, mês e ano).
	UND
	150
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



	ITEM
	LOTE 5 – MÓVEIS REFEITÓRIO
[bookmark: _GoBack]DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT.
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 10 LUGARES. Especificação mínimas: Composto de Mesa com 10 Cadeiras. Mesa com tampo em medindo 80mmx80mm espessura de 30mm confeccionado em ABS (quadri partido) marca em alto relevo na cores azul, vermelha, laranja e amarela, 2400mmx80mm. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento plano medindo aproximadamente 380mm x 410mm x 400mm (AxLxP), espessura mínima 5mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mm x 245mm, espessura mínima 5mm, deverá conter a marca no encosto em alto relevo. Base do assento e interligação ao encosto formada por tubos medindo aproximadamente 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação. Base de interligação dos pés em tubos medindo no mínimo 3⁄4” com no mínimo 1,2mm de espessura, coluna dos pés formados por tubos em METALON 20mm x 50mm e os pés formados por dois tubos em METALON 30mm x 50mm. Todas as partes metálicas tem tolerância de + ou – 5% nas medidas e não podem ser rebarbas, pontas, partes afiadas e respingos. As regiões de solda (feitas com solda MIG de alta resistência), não devem apresentar falha de soldagem. O tratamento antiferruginoso deve ser feito com fosfotização por imersão, pintura eletrostática com tinta em epóxi pó. Estrutura soldada com pelo sistema MIG de alta resistência, com tratamento antifrruginoso e pintura eletrostática a base de epóxi pó, com duas barras de reforço sob o assento. Altura Assento ao Chão: 45 cm. Medidas: com dimensões mínimas de 3200mm x 800. (Serão toleradas variações de ± 5% nestas dimensões).
	UND
	10
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



	VALOR TOTAL
	



Apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.
A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do Pregão.
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.
(Nome da cidade) (estado), ___ de __________ de________


(Nome do responsável legal pela empresa)
CNPJ da empresa
5
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