

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2026
Processo Administrativo Nº 143/2026

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA/BA, ATRAVÉS DE PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICO, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, DECRETO MUNICIPAL Nº 2.513/2023, QUE REGULAMENTA A LEI DE LICITAÇÕES E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS EM ÂMBITO MUNICIPAL, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://bnc.org.br/ O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela equipe de elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	27/08/26 ÀS 08:00HS.
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	 10/09/26 ÀS 00:00HS
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	15/09/26 às 08:00HS.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 15/09/26 às 08:00HS.
DATA E HORA DA DISPUTA – SESSÃO PÚBLICA: 15/09/26 às 09:00 HS
LOCAL: https://bnc.org.br/

MODO DE DISPUTA: ABERTO.
1.	DO OBJETO.
1.1.	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a futura contratação de empresa para Fornecimento Parcelado De Materiais De Construção, Destinados A Manutenção, Reforma, Ampliação E Conservação De Prédios Públicos Vias Equipamentos E Demais Demandas  destinados para atendimento das diversas secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.	A licitação será pelo menor preço por LOTE, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
1.3.	O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

Órgão: 02.05.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.05.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade: 2.007 – Manutenção da Secretaria de Administração e da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

ÓRGÃO: 02.07.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: 02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Projeto Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500100100 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
Fonte: 1550000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Projeto Atividade: 2.056 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500100100 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%

Projeto Atividade: 2.058 – Manutenção da Educação infantil
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500100100 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%

Órgão: 02.10.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto Atividade: 2.022 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500100200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Projeto Atividade: 2.023 – Gestão do Hospital Municipal Maria Eloy Bittencourt
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500100200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – SAÚDE

Projeto Atividade: 2.024 – Manutenção da Atenção Básica – PAB FIXO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1600000000 – TRANSF. SUS - GOV. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO

Projeto Atividade: 2.026 – Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1600000000 – TRANSF. SUS - GOV. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO

Órgão: 02.11.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 02.11.01 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Projeto Atividade: 2.031 – Manutenção da Secretaria de Ação Social
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Projeto Atividade: 2.047 – Gestão e Ampliação dos Recursos do CRAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1660000000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS

Órgão: 02.13.00 – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 02.13.01 – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto Atividade: 2.036 – Manutenção da Secretaria de Obras
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Projeto Atividade: 1.022 – Recuperação e Mantenção de Estradas Vicinais
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Projeto Atividade: 1.024 – Pavimentação e Recuperação de Ruas, Avenidas e Praças do Municipio
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte: 1720000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL


3.	DO CREDENCIAMENTO
3.1.	O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral na plataforma BNC.COMPRAS.COM que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2.	O cadastro deverá ser feito no BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/;
3.3.	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.	O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5.	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no bnc.compras.com e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação
4.	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no https://bnc.org.br/.
4.2.	Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.
4.3.	NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
4.3.1.	Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.3.2.	Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.	Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021;
4.3.5.	Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
4.4.	COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
4.4.1.	Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.	Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.1.2.	Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.1.3.	As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional.
4.4.1.3.1.	Entende-se por empresas sediadas localmente aquelas que estejam localizadas em Itapitanga/BA, e empresas regionais aquelas situadas na região cacaueira, conforme divisão da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia.
4.4.2.	Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
4.4.3.	Que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
4.4.4.	Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
4.4.5.	Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
4.4.6.	Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.7.	Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.8.	Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e
4.4.9.	Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
4.5.	A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.	O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de acesso e senha.
5.2.	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.3.	Os documentos de habilitação exigidos no edital serão encaminhados apenas pelo licitante vencedor, nos termos do art. 63, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.
5.3.1.O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
5.4.	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.	Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema;
5.7.	Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances e o envio dos documentos respectivamente.
6.	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1.	O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
6.1.1.	Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
6.1.2.	Marca de cada item ofertado;
6.1.3.	Fabricante de cada item ofertado, quando for o caso;
6.1.4.	Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
6.3.	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
6.4.	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.
7.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1.	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que:
a)	contiverem vícios insanáveis;
b)	não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
c)	apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
d)	não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e)	apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
7.2.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
7.2.2.	Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.3.	A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.4.	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.4.	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5.	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.	O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.
7.6.	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.	O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, será , caso necessário, informado pelo pregoeiro, no tempo determinado pelo sistema.
7.9.	O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10.	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”.
7.11 - MODOS DE DISPUTA ABERTO:
7.11.1	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.12.	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
7.13.	Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente.
7.14.	Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto.
7.15.	Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
7.16.	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.17.	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18.	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.19.	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial, e no bnccompras.com, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20.	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21.	Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
7.22.	Havendo proposta ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, com intervalo de até 10% (dez por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos § 3º, do Art. 48, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.
7.22.1.	O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
7.23.	Não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.24.	A melhor classificada nos termos do item 7.22 ou do 7.23, quando não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.25.	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, as propostas serão reclassificadas para verificação do enquadramento no item 7.22 ou do 7.23, quando não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.26.	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.27.	Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.28.	A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.29.	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem:
1)	disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
2)	avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
3)	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
4)	desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
7.29.1.	Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
1)	empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
2)	empresas brasileiras;
3)	empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
4)	empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
7.30.	Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.31.	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.31.1.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.31.2.	O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.32.	Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
8.1.1.	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.	A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.
8.3.	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5.	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.1.	O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.5.2.	Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.3.	Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação.
8.5.3.1.	Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2.	Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.5.3.3.	No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.5.3.4.	Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir- se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.3.5.	Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.	Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 08 (Oito) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.	Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.6.	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7.	Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.8.	O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1.	Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.9.	Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10.	Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9.	DA HABILITAÇÃO.
9.1.	O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
9.1.1.	Para todos os efeitos o não envio da documentação de habilitação no prazo mencionado no item será considerado inexecução total.
9.2.	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.3.	COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
9.3.1.	Possuir Cadastro no bnccompras.com;
9.3.2.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
9.3.3.	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.3.4.	Lista	de	Inidôneos,	mantida	pelo	Tribunal	de	Contas	da	União	–	TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
9.3.5.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3.5.1.	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.3.5.2.	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.3.5.3.	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.3.6.	Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.3.7.	No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.4.	Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do bnccompras.com, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.
9.4.1.	É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do bnccompras.com, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.4.2.	O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.5.	Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.6.	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.5.	Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6.	Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.	Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7.	os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8.	HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.8.1.	No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.	Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3.	No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.4.	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5.	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6.	No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.7.	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.8.8.	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.9.	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1.	A regularidade fiscal deverá ser verificada e emitida pelo Pregoeiro, sendo dispensado o envio deste pelo licitante vencedor. A regularidade fiscal será comprovada pelos seguintes documentos:
9.9.1.1.	CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.1.2.	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.1.3.	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.1.4.	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.1.5.	Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto aos Estado em que o licitante é domiciliado.
9.9.1.6.	Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais;
9.9.2.	Caso o Pregoeiro não consiga emitir alguma das comprovações deverá comunicar a licitante para que este envie a comprovação no prazo de 2 (duas) horas. O documento faltante enviado pelo licitante deverá ter o seu conteúdo validado pelo Pregoeiro.
9.9.3	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9.4.	A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.9.5	Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.9.6	A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.9.7.	Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.10.1.	Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
9.10.2.	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.2.1.	A licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo simples nacional poderá substituir o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis pelo Extrato do Simples Nacional do mês de apuração antecessor ao mês anterior da data de abertura do certame (mês de abertura do certame – 2 meses);
9.10.2.2.	No caso de empresa constituída no exercício social vigente, o balanço patrimonial e os demonstrativos contábeis serão substituídos pelo balanço de abertura;
9.10.2.3.	Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
9.10.3.	A comprovação da situação financeira da empresa será constatada apresentação de declaração, emitida por contador devidamente habilitado, devendo acostadas a Certidão de Regularidade Profissional na declaração, de que a empresa obtém de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:
LG =	 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
-------------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =   	Ativo Total
---------------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =         Ativo Circulante
-------------------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante
9.10.4.	As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.11.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
9.11.1.	A qualificação técnica será verificada pela compatibilidade do objeto social do licitante com o objeto deste edital.
9.11.2.	No caso de produto que tem a sua comercialização regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo deverá ser apresentado a Autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP), na forma da Resolução nº 2 de 14/01/2005/ANP.
9.12.	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.12.1.	A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.13.	Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14.	A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.15.	Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16.	Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.17.	Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.18.	O Pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes.
9.19.	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
a)	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
b)	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
9.20.	Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10.	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.	A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.	Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.	Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.1.3.	Enviar a proposta final em arquivo editável (necessariamente nas extensões doc, docx, xls ou xlsx), para o e-mail: licitacompras.itapitanga@hotmail.com
10.2.	Os descontos ofertados nos lances deverão ser lineares - relação a proposta original - a todos os itens do lote, sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para adequação das propostas.
10.3.	No mesmo prazo do item 10.1, o licitante deverá realizar o ajuste da proposta no bnccompras.com, sob pena de desclassificação. Havendo dúvidas sobre o ajuste as licitantes deverão entrar em contato com o suporte da plataforma.
10.4.	A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.4.1.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.5.	Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
10.5.1.	Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6.	A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.7.	A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.8.	As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11.	DOS RECURSOS
11.1.	Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.
11.1.1.	A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito.
11.1.2.	Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.3.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.
12.	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.	A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.	Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.	Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.	Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1.	A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2.	A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no bnccompras.com, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.	O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2.	Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14.	DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.	Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15.	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.	Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2.	O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1.	Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2.	É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
15.2.3.	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração
15.3.	O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1.	Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021;
15.3.2.	A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.3.3.	A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art, 137, nas formas prevista em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133, de 2021.
15.4.	O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
15.5.	Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.5.1.	Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.6.	Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.7.	Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
15.8.	Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
a)	convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
b)	adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
15.9.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando for o caso.
15.10.	A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 15.8.
15.11.	Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
15.12.  Após estabelecido o resultado desta licitação, os itens serão adjudicados, registrados em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.
15.12.1. A licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação a este fim, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90, § 5º da lei nº 14.133/21 e no presente edital.
15.12.2. A notificação poderá se dar via e-mail, correspondência com aviso de recebimento, mensagem eletrônica no endereço constante na proposta ou por meio de publicação no Órgão de Imprensa Oficial.
15.12.3. Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.
15.12.4. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas neste edital, o Pregoeiro poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições constantes da proposta vencedora ou revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao convocado que não assinar.
15.12.5. Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente.
15.12.6. A Ata de Registro de Preços se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes e terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período.
15.12.7. Por se tratar de registro de preços, a Administração não está obrigada a contratar todo o quantitativo licitado, cujas aquisições serão feitas conforme necessidade e demanda do dos produtos.
15.12.8. Fica FORMALIZADO, conjuntamente com a ARP, CADASTRO RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inc. VII, e § 5º, inc. VI, da Lei 14.133/2021.
15.12.9. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) preço(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
15.12.10. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados neste edital.
15.12.10. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
15.12.11. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.
15.12.12. As contratações decorrentes da ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.
15.12.13. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da IN nº 06/2014 - SLTI/MP, o qual será formalizado nos autos de gestão da ARP por despacho da autoridade competente e publicado no respectivo Diário Oficial.
15.12.14. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.
15.12.15. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital da licitação e seus anexos.
15.12.16. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
15.12.17. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
- Não houver acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas no item 22 desta ARP, Lei 14.133/2021 e no Decreto nº 7.892/2013, e alterações posteriores.
- Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.
15.12.18. Quando o fornecedor:
- Descumprir as condições da ata de registro de preços.
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
15.12.19. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
15.12.20. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
15.12.21. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.
16.	DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1.	As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na minuta do contrato, anexo a este Edital.
17.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1.	Nos termos do art. 117, da Lei n.º 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
17.2.	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.
17.3.	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
17.4. Da entrega e critério de aceitação do objeto:
17.4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 7 (sete) dias, contados do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, emitida pela Setor de Compras.
17.4.2.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas prevista neste Termo de Referência.
17.4.3.	O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
18.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1.	São obrigações da Contratante:
18.1.1.	Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
18.1.2.	Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
18.1.3.	Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
18.1.4.	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
18.1.5.	Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
18.1.6.	Responder, no prazo de 15 (quinze) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
18.1.7.	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
18.2 São obrigações da contratada:
18.2.1.	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
18.2.1.1.	Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
18.2.1.2.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
18.2.1.3.	Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
18.2.1.4.	Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
18.2.1.5.	Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.2.1.6.	Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
18.2.1.7    Os  prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir quaisquer documentos de com cobrança com destaque no IR na Fonte em observância as regras do imposto de renda conforme Decreto nº 2552 de 24 de Agosto de 2023

19.	DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
19.2.	Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
19.3.	A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.
19.4.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
19.5.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
19.6.	Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.7.	Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da contratante.
19.8.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
19.9.	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
19.10.	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.
19.10.1.	Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
19.11.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
19.12.	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, que será calculada pro rata die sobre INPC.
20.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:
I.	dar causa à inexecução parcial do contrato;
II.	dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III.	dar causa à inexecução total do contrato;
IV.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V.	não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII.	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX.	fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
20.2.	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I.	advertência;
II.	multa;
III.	impedimento de licitar e contratar;
IV.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
20.2.1.	A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
20.2.2.	O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.
20.2.3.	Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.
20.2.4.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.
20.2.5.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.
20.2.6.	Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1.
20.2.7.	Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1.
20.2.8.	A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Itapitanga, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
20.2.9.	Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).
20.2.10.	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.
20.2.11.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.
20.2.12.	A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
20.2.13.	As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.
21.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1.	Qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.
21.2.	A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no e-mail: licitacompras.itapitanga@hotmail.com.
21.3.	A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a administração, e deverá ser divulgada no sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
21.4.	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.5.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.6.	Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.
21.7.	A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
22.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1.	Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2.	Como condição de validade e eficácia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrônica diretamente no sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial, conforme art. 17, § 4º da Lei 14.133, de 2021.
22.3.	Todos as comunicações serão formalizadas através do sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial.
22.4.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.5.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.6.	No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.7.	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.8.	Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinará o retorno dos autos para o devido saneamento.
22.9.	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.10.	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.11.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.12.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.13.	O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.13.1.	A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.14.	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.15.	A Autoridade Superior da Prefeitur Municipal de Itapitanga poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
22.15.1.	A anulação do pregão induz à do contrato.
22.15.2.	A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
22.16.	É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
22.16.1.	Conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021-Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.
22.17.	O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/licitacoes, e também poderão retirado na Sala de Licitações localizada no Prédio da Prefeitura, endereço Praça Dois Poderes, nº 06, Centro, Itapitanga - BA, nos dias úteis, no horário das 08:00min às 13:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.18.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:


ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

Itapitanga – BA,  25 de agosto de 2026.


Igor Marques Cardoso
PREGOEIRO
PORTARIA Nº 013/2025









































ANEXO I


TERMO DE REFERÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EXERCÍCIO 2026


CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de materiais de construção, por lote, destinados à manutenção, reforma, ampliação e conservação de prédios públicos, vias, equipamentos e demais demandas das Secretarias do Município de Itapitanga/BA, durante o exercício de 2026, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	LOTE I

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Arame - deve ser em aço galvanizado N.º 16; deve ser indicado p/ cercas e alambrados; deve     ser     resistente; apresentação em rolos de 1Kg.
	Rolo
	40
	 
	 

	2
	Arame - deve ser em aço galvanizado N.º 18; deve ser indicado p/ cercas e alambrados; deve     ser     resistente; apresentação em rolos de 1Kg.
	Rolo
	40
	 
	 

	3
	Arame - deve ser em aço galvanizado N.º 22; deve ser indicado p/ cercas e alambrados; deve     ser     resistente; apresentação em rolos de 1Kg.
	Rolo
	40
	 
	 

	4
	Arame – deve ser em aço recozido N. º 18; deve   ser   indicado   p/   cercas   e alambrados; deve ser resistente e não exige manutenção constante nem pintura; deve ser resistente às maresias, variações climáticas e poluição; apresentação em rolos de 1Kg.
	Rolo
	160
	 
	 

	5
	Arame   farpado   –   deve   ser   em   aço galvanizado N. º 18; deve ser resistente e durável na contenção de animais; deve ter tripla camada de zinco p/ garantia de maior resistência à corrosão; deve ser de fácil manuseio; apresentação em rolo de 500m.
	Rolo
	80
	 
	 

	6
	Arame   farpado   –   deve   ser   em   aço galvanizado N. º 18; deve ser resistente e durável na contenção de animais; deve ter tripla camada de zinco p/ garantia de maior resistência à corrosão; deve ser de fácil manuseio; apresentação em rolo de 250m.
	Rolo
	80
	 
	 

	7
	Barrote   de   madeira   –   deve   ser   em madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris   L.); acabamento   polido, de 7,0x7,0 cm de seção e até 5 m de comprimento; deve servir para aplicações estruturais; classe    resistente    C-18, proteção   contra   agentes   bióticos   que corresponde com a classe de penetração P2 (3 mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no sentido axial).
	Mt
	600
	 
	 

	8
	Basculante – deve ser confeccionado em alumínio; com medidas aproximadas de 60 X 60 cm; e duas janelas articuláveis.
	Und.
	40
	 
	 

	9
	Cabo para cavador deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	100
	 
	 

	10
	Cabo para enxada deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	100
	 
	 

	11
	Cabo para pá deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	100
	 
	 

	12
	Cabo para picareta deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	70
	 
	 

	13
	Cadeado 20mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço; deve acompanhar   2   chaves   em   latão; haste simples/tradicional.
	Und.
	40
	 
	 

	14
	Cadeado 30mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço; deve acompanhar 2 chaves em latão; haste simples/tradicional.
	Und.
	40
	 
	 

	16
	Cadeado 40mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço; deve acompanhar   2   chaves   em   latão; haste simples/tradicional.
	Und.
	40
	 
	 

	18
	Cadeado 50mm tetra-chave – deve ter corpo em latão maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 chaves em latão com 4 lados cada.
	Und.
	40
	 
	 

	19
	Caibro de madeira – deve ser de madeira maçaranduba; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	Mt
	550
	 
	 

	20
	Caibro de madeira – deve ser de madeira mista; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	Mt
	550
	 
	 

	21
	Cola para madeira – deve seguir os requisitos mínimos das normas EM-204 e EM-201; deve ser ideal para colagens de MDF, aglomerado, artefatos de madeira, couros, papelão, cortiça, chapas de fibra, materiais porosos em geral, montagem e concerto de móveis onde se requeira bom desempenho     de colagem e um acabamento perfeito; apresentação em embalagens de 1Kg.
	Und.
	50
	 
	 

	22
	Cola para PVC- deve ser ideal para colar tubo e qualquer material em PVC deve ser utilizada em trabalho de construção civil e elétricas. Pote com 175 g
	Und.
	80
	 
	 

	23
	Compensado Resinado   –    deve    ser composto por camadas de lâminas de madeira torneada, sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP  100% a prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 15mm.
	Und.
	100
	 
	 

	24
	Compensado Resinado –    deve    ser composto por camadas de lâminas de madeira torneada, sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP  100% a prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 4mm.
	Und.
	100
	 
	 

	25
	Compensado Resinado   –    deve    ser composto por camadas de lâminas de madeira torneada, sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP  100% a prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 10mm.
	Und.
	100
	 
	 

	26
	Compensado Plastificado –   deve   ser composto por camadas de lâminas de madeira torneada, sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP  100% a prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 10mm.
	Und.
	100
	 
	 

	27
	Dobradiça     cromada     –     deve     ser apresentada em   cartelas   c/   03   und.; tamanho e medidas aproximadas 3 ½”.3”; e composição deve ser em aço.
	Und.
	100
	 
	 

	28
	Dobradiça de ferro c/ pino reversível – deve ser apresentada em cartelas c/ 01 und.; tamanho 2”; e composição deve ser em ferro liso.
	Und.
	150
	 
	 

	29
	Dobradiça de ferro c/ pino reversível – deve ser apresentada em cartelas c/ 01 und.; tamanho 3 ½”; e composição deve ser em ferro liso.
	Und.
	90
	 
	 

	30
	Fechadura de sobrepor p/ portão – deve ser confeccionada em latão e aço; deve ter pintura eletrostática preta; deve ter abertura interna e externa com chave; deve   vir   com   2   chaves; e   deve   ter dimensões aproximadas 8 x 9 x 15 (cm) e peso 0,694 (kg).
	Und.
	100
	 
	 

	31
	Fechadura externa – deve ter fechadura com    sistema    tetra-chave; deve    ser confeccionada    em    bronze    latonado; tamanho 40; e deve estar de acordo com as normas ABNT 14913.
	Und.
	30
	 
	 

	32
	Fechadura simples    –    as    medidas aproximadas devem ser 10 x 7 x 23 (cm) e peso 0,977 (kg); deve ser durável e o desing moderno; deve ser indicada para embutir.
	Und.
	150
	 
	 

	33
	Fechadura para porta de enrolar, fabricada em aço, deve ter sistema    tetra-chave; trinco inteiro, acabamento inox, sobrepor, com 02 chaves. 
	Unid
	30
	 
	 

	34
	Ferrolho chato – deve ser confeccionado em zinco; c/ dimensões aproximadas 4” e 100mm;
	Und.
	100
	 
	 

	35
	Ferrolho roliço para porta/janela, medindo aproximadamente 2”.
	Und.
	200
	 
	 

	36
	Forro em PVC – ser ideal p/ aplicação em ambientes internos; deve ser de material reciclável, porém, não é reutilizável; cada m² do forro deve ser disponibilizado nas seguintes dimensões: 20 cm x 8 mm x 3 m; deve ter nas cores cinza, branco, branco gelo, branco neve; e deve possuir excelente   resistência   mecânica   e   alta proteção como isolante acústico.
	M²
	2.000
	 
	 

	37
	Grampo p/ cerca – deve ser galvanizado; dimensões 1 X 9; apresentação deve ser em kg e cada kg do Produto deve conter aproximadamente 194 Grampos.
	Sc.
	80
	 
	 

	38
	Inseticida e Fungicida para Madeira e Paredes – deve ser ideal para combater e proteger madeira seca e parede contra a ação de cupim; apresentação deve ser em galões de 5 litros;
	Gl
	50
	 
	 

	39
	Linha de Nylon Seco – deve ser resistente e ter apresentação em rolos de 100m
	Rolo
	35
	 
	 

	40
	Linha de Nylon Seda – deve ser resistente e ter apresentação em rolos de 100m
	Rolo
	35
	 
	 

	41
	Lona – deve possuir excelente barreira contra umidade e resistência aos raios Uva e Uvb; as medidas aproximadas devem ser 8 x 7m; cor preferencial – azul; e deve ser ideal para coberturas diversas (barracas, carro   de   pequeno   porte, material de construção e etc.)
	Und.
	30
	 
	 

	42
	Lona preta – deve ser ideal p/ proteção de pisos e outros materiais em reformas, telhados, silos agrícolas, proteção contra deslizamentos   e   erosões, barrancos, barreiras, arrimos e cargas em caminhões; a apresentação deve ser em rolos de 10 X 100m.
	Rolo
	15
	 
	 

	43
	Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; medir 2,5 X 25mm;
	Und.
	800
	 
	 

	44
	Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; medir 6,1 X 100mm;
	Und.
	800
	 
	 

	45
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 3,8 X 30mm; a bucha deve ser de 6mm;
	Und.
	800
	 
	 

	46
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 4,2 X 40mm; a bucha deve ser de 7mm;
	Und.
	800
	 
	 

	47
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 4,8 X 38mm; a bucha deve ser de 8mm;
	Und.
	800
	 
	 

	48
	Peça de madeira – deve medir 0,12 X 0,07m; deve ser de madeira resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	500
	 
	 

	49
	Peça de madeira – deve medir 0,12 X 0,08x   3,0   m; deve   ser   de   madeira resistente, ideal para construção civil.
	Und.
	200
	 
	 

	50
	Peça de madeira – deve medir 0,15 X 0,07m; deve ser de madeira resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	400
	 
	 

	51
	Peça de madeira – deve medir 0,15 X 0,12m; deve ser de madeira resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	200
	 
	 

	52
	Peça de madeira – deve medir 0,20 X 0,07m; deve ser de madeira resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	300
	 
	 

	53
	Peça de madeira – deve medir 0,20 X 0,12m; deve ser de madeira resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	200
	 
	 

	54
	Porta almofada deve ser fabricada em MDF, deve ser medida em torno de 2,10x0,70   e   deve   ser   em   madeira vermelha.
	Und.
	50
	 
	 

	55
	Porta almofada deve ser fabricada em MDF, deve ser medida em torno de 2,10x0,80   e   deve   ser   em   madeira vermelha.
	Und.
	50
	 
	 

	56
	Prego 1,1/4x13, deve ser fabricado com cabeça, deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, e dever ser adequados para construção civil.
	Kg
	75
	 
	 

	57
	Prego 2,1/2x10, deve ser fabricado com cabeça, deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, e dever ser adequados para construção civil.
	Kg
	75
	 
	 

	58
	Prego 3/4x17, deve ser fabricado com cabeça, deve   ser   acondicionado   em embalagem   de   1   kg, e   dever   ser adequados para construção civil.
	Kg
	75
	 
	 

	59
	Prego   3x9, deve   ser   fabricado   com cabeça, deve   ser   acondicionado   em embalagem   de   1   kg, e   dever   ser adequados para construção civil.
	Kg
	75
	 
	 

	60
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 10 X 10 c/ D X C = 1,5mm X 2,3cm 1,5mm X 2,3cm aço; medidas: 10 X 10 c/ D X C = 1,5mm X 2,3cm.
	Kg.
	75
	 
	 

	61
	Prego p/ madeira c/ cabeça – 75
	Kg.
	75
	 
	 

	62
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 15 X 15 c/ D X C = 2,4mm X 3,4cm.
	Kg.
	75
	 
	 

	63
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 22 X 42 c/ D X C = 5,4 mm X 9,6cm.
	Kg.
	75
	 
	 

	64
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 22 X 48 c/ D X C = 5,4 mm X 11,0cm.
	Kg.
	75
	 
	 

	65
	Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de fibrocimento, aço, alumínio, folha de zinco    com    espessura    até    5mm    e pequenas    ondas    até    39mm    sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 27cm; deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ borracha flexível.
	Kg.
	75
	 
	 

	66
	Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de fibrocimento, aço, alumínio, folha de zinco    com    espessura    até    5mm    e pequenas    ondas    até    39mm    sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 36cm; deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ borracha flexível.
	Kg.
	75
	 
	 

	67
	Prego 10x10 sem cabeça para forro PVC.
	Kg
	75
	 
	 

	68
	Rejunte – deve ser resistente a formação de fungos; deve ser tipo II conforme NBR 14.992; a apresentação deve ser em embalagens de 1 Kg.; a composição deve conter cimento (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos; deve ser fornecido em várias cores (branco, bege, preto, grafite, cinza, marrom e palha).
	Sc.
	1000
	 
	 

	69
	Ripa – deve ser de madeira resistente; apresentação em unidades de 3 à 4 m cada, de acordo c/ a necessidade.
	M
	450
	 
	 

	70
	Ripão de madeira – deve ser de madeira maçaranduba; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	M
	800
	 
	 

	71
	Ripão de madeira – deve ser de madeira mista; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	M
	600
	 
	 

	72
	Mourão de eucalipto tratado com 16cm de diâmetro.
	M
	650
	 
	 

	73
	Mourão de eucalipto tratado com 20cm de diâmetro.
	M
	350
	 
	 

	74
	Mourão de eucalipto tratado com 10cm de diâmetro.
	M
	600
	 
	 

	75
	Porta com largura padrão de 90X210 cm, indicada para ambientes internos ou externos, garantindo acessibilidade e circulação adequada conforme as normas da ABNT. Pode ser fabricada em MDF, com ou sem acabamento, e seu uso é comum em edificações residenciais, comerciais e públicas. Essa medida favorece o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida, além de permitir ventilação e iluminação adequadas, conforme o modelo.
	UND
	250
	 
	 

	76
	Telhas de PVC 2,42 x 0,88. Telhas leves e duráveis fabricadas em PVC, com dimensões de 2,42 metros de comprimento por 0,88 metro de largura, indicadas para coberturas de residências, escolas, galpões e outras edificações. Possuem excelente resistência a intempéries, isolamento térmico e acústico moderado, fácil manuseio e instalação. São alternativas econômicas às telhas convencionais e oferecem boas durabilidade com baixa manutenção.
	UND
	400
	 
	 

	77
	Fechadura cilíndrica para divisória, com 3 pinos de travamento e comprimento de 90 mm. Fabricada em aço com acabamento cromado ou inoxidável, indicada para portas de divisórias em ambientes sanitários ou corporativos. Sistema de fechamento com cilindro chaveado, de acionamento interno e externo, garantindo segurança e durabilidade. Compatível com portas de 25 a 35 mm de espessura. Acompanha chave, contra chapa e parafusos para fixação. Resistência à corrosão e uso contínuo, ideal para ambientes com alta umidade. Instalação embutida.
	UND
	120
	 
	 

	78
	Parafuso CB 5/16. Parafuso com cabeça abaulada (CB) e rosca total, com diâmetro de 5/16 polegadas (aproximadamente 7,9 mm), utilizado em fixações estruturais diversas, especialmente em madeira, metal e alvenaria. Possui corpo de aço zincado, proporcionando resistência à corrosão, e é amplamente empregado em construções civis, montagem de móveis, estruturas metálicas e instalações em geral, podendo ser usado com porcas e arruelas para melhor fixação.
	CX
	50
	 
	 

	79
	Parafuso de forro ponta agulha: Parafuso autoatarraxante com ponta agulha, especialmente desenvolvido para fixação de forros em PVC, drywall ou outros materiais leves, diretamente em perfis metálicos ou de madeira. Possui corpo fino com rosca contínua e ponta afiada que permite a perfuração sem necessidade de pré-furo, garantindo rapidez e firmeza na instalação. Fabricado em aço zincado, apresenta resistência à corrosão e acabamento discreto. Possui diâmetro de 4,2 mm e comprimento de 1,3 cm, ideal para fixações leves com bom acabamento em ambientes internos.
	CX
	30
	 
	 

	80
	Maderite compensado rosa, resinada, medidas padrão de 2,20 x 1,10 e 2cm de espessura.
	UND
	50
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE II

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Alavanca de aço liso – o aço deve ser forjado c/ corpo sextavado de 25mm; pontas   temperadas:  1   ponta   alavanca chata e 1 ponta cônica; largura da ponta alavanca chata: 66mm; comprimento: 72’’ (1,8m) e peso aproximado de 8,4 kg.
	Und.
	30
	 
	 

	2
	Ancinho de ferro – deve ser de material galvanizado   resistente; deve   ter   14 dentes; e    cabo    de    madeira    de reflorestamento com medida aproximada de 1,50m.
	Und.
	25
	 
	 

	3
	Pulverizador costal manual, capacidade 20L – ergonômico com tanque simétrico, alavanca acionada com a mão direita ou esquerda, trava no gatilho, confeccionada em material plástico, mínimo de 03 meses de garantia
	Und
	12
	 
	 

	4
	Arco de serra regulável – a lâmina deve ser de 12”, acabamento cromado, cabo ergonômico injetado e deve permitir o uso de lâminas de 8, 10” e 12”.
	Und.
	30
	 
	 

	5
	Lâmina para arco de serra regulável – 10”
	Und.
	150
	 
	 

	6
	Lâmina para arco de serra regulável – 12”
	Und.
	150
	 
	 

	7
	Bandeja de roçadeira FS 220.
	Und
	20
	 
	 

	8
	Bico para encher pneu com bocal duplo.
	Und
	24
	 
	 

	9
	Bota de borracha cano curto, cor branca limpeza predial. (Todos os tamanhos).
	Par
	60
	 
	 

	10
	Bota de borracha cor preta, cano longo, modelo sete léguas, sem revestimento interno de algodão. (Todos os tamanhos).
	Par
	150
	 
	 

	11
	Botina elástico, solado bidensidade, bico PVC eletricista.
	Par
	80
	 
	 

	12
	Botina de segurança em couro vaqueta, com   elástico, dorso   acolchoado, com solado   bidensidade   injetado   costurado sem     biqueira     de aço palmilha antimicrobiana. (Todos os tamanhos).
	Par
	120
	 
	 

	13
	Botina    de    Segurança    –    para    uso ocupacional sem abertura e com elásticos laterais de ajuste; forro interno confortável c/   tratamento   antimicrobiano; biqueira plástica e palmilha de montagem não tecido; apresentação em diversos tamanhos e cor preta.
	Par
	300
	 
	 

	14
	Capa de chuva emborrachada cor amarela tamanho GG.
	und
	200
	 
	 

	15
	Cinta para ombros simples (roçadas manuais
	und
	30
	 
	 

	16
	Colete de sinalização refletivo    em X Laranja.
	und
	150
	 
	 

	17
	Protetores auriculares   tipo   plug   em silicone com cordão de algodão.
	und
	130
	 
	 

	18
	Câmara de ar p/ carrinho construtor – a câmara deve ser plástica; deve conter pito; deve ser ideal para substituição de câmaras de pneus de carrinho de mão reforçado. (observar as especificações do carrinho   de   mão   construtor   solicitado abaixo)
	Und.
	180
	 
	 

	19
	Capacete de segurança classe B com suspensão 06 pontos, em diversas cores. CA 29792.
	Und.
	200
	 
	 

	20
	Carrinho de mão (construtor) REFORÇADO – deve ser apropriado para uso geral, principalmente na construção civil, para carregar argamassa ou entulhos; a caçamba deve ser reforçada e o acabamento c/ pintura eletrostática a pó p/ maior proteção contra oxidação; a roda do pneu deve ser com câmara e bucha plástica.
	Und.
	120
	 
	 

	21
	Cavadeira articulada c/ cabo – deve ser fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça, proporcionando   maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 180cm.
	Und.
	30
	 
	 

	22
	Cavadeira reta c/ cabo – o corpo deve ter 10”; deve ser fabricada em aço carbono especial   de   alta   qualidade; deve   ser temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o cabo desta ferramenta deve ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 120cm.
	Und.
	30
	 
	 

	23
	Chave   de   fenda   –   deve   ter   haste niquelada     e     cromada; cabo     em polipropileno azul; com ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e resistente; e deve ter medidas 3/8 X 10”.
	Und.
	30
	 
	 

	24
	Chave   de   fenda   –   deve   ter   haste niquelada     e     cromada; cabo     em polipropileno azul; com ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e resistente; e deve ter medidas 5/16 X 06”.
	Und.
	30
	 
	 

	25
	Chave p/ dobrar ferro – deve ser indicada p/ construção civil; a medida deve ser 12”; cabeça   e   corpo   em   aço   especial; acabamento e pintura de qualidade.
	Und.
	12
	 
	 

	26
	Colete refletivo jaqueta laranja com alta visibilidade para proteção do usuário, com velcro.
	Und
	300
	 
	 

	27
	Colher de Pedreiro 12” – deve ser reta e ter cabo de madeira; o material do corpo deve ser aço carbono resistente para maior durabilidade.
	Und.
	30
	 
	 

	28
	Cone    de    Sinalização    –    deve    ser confeccionado em PVC Rígido; medida aproximada de 75 cm de altura; deve ser de alta resistência com faixas pintadas; deve ter apresentações nas cores laranja c/ branco e preto c/ amarelo; e deve ser ideal    para    sinalização    de    trânsito, estacionamentos, obras   e   de   práticas esportivas.
	Und.
	120
	 
	 

	29
	Corda de nylon, deve ser fabricado em polipropileno 100% virgem; deve ser característica     retorcida; deve     ser resistente e conter 3 pernas.
	Mt
	500
	 
	 

	30
	Corrente galvanizada – deve ser comum com elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 11,0 e 7/16”; o acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	60
	 
	 

	31
	Corrente galvanizada – deve ser comum com elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 22,0 e 7/8”; o acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	40
	 
	 

	32
	Corrente galvanizada – deve ser comum com elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 5,0 e 3/6”; o acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	60
	 
	 

	33
	Desempenadeira   Dentada   –   deve   ter corpo    confeccionado    em    aço    inox resistente e medida aproximada de 12 X 27cm; os   dentes   e   vãos   devem   ser uniformes de 8 mm de espaçamento, além de   compreender   lateral   e   largura   da ferramenta; apoio    em    madeira    de reflorestamento anatômica para melhor manuseio; e alça em material galvanizado para aumento da resistência.
	Und.
	40
	 
	 

	34
	Desempenadeira Lisa – deve ter corpo confeccionado em aço inox resistente e medida aproximada de 12 X 30cm; apoio em madeira de reflorestamento anatômica para melhor manuseio; e alça em material galvanizado para aumento da resistência.
	Und.
	20
	 
	 

	35
	Disco de madeira- ferramenta ideal para desbastes, encaixes, cortar e esculpir.  4 polegadas disco moedor e cadeia 22V dente conjunto da cadeia de corte fino para 110/115 rebarbadora. Diâmetro 4
	Und
	150
	 
	 

	36
	Enxada larga c/ cabo – Enxada larga leve com olho de 38 mm, deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça, proporcionando   maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável medindo aproximadamente 130 cm.
	Und.
	120
	 
	 

	37
	Escada de alumínio 2 lances, 3 em 1, estendida, aberta   e   separada, rodas emborrachadas, sapatas antiderrapante, ALTURA mínima de 5, 40 M.
	Und.
	10
	 
	 

	38
	Escada de alumínio de abrir - ALTURA 1,80 M, contendo 6 DEGRAUS
	Und.
	12
	 
	 

	39
	Facão para mato 20” – deve ser fabricado em aço carbono 20” com fio liso; o cabo deve   ser   plástico   e   ergonômico   para melhor manuseio; deve ter especificações técnicas (C X L X A): 630 X 29 X 24mm.
	Und.
	30
	 
	 

	40
	Fio de nylon para máquina roçadeira, 3.0mm, rolo com no mínimo de 300mt.
	Rolo
	200
	 
	 

	41
	Fita antiderrapante – deve ser constituída de abrasivos artificiais de grãos (quartzo) aplicados sobre um filme de poliéster; deve ser destinada para áreas propensas a riscos de acidentes (escadas, rampas e pisos    escorregadios); e deve ser apresentada em rolos de 200m e na cor preta.
	Rolo
	150
	 
	 

	42
	Fita de sinalização de segurança – deve ser ideal para isolamento de áreas; tipo zebrada nas cores amarela e preta; não deve ser adesiva; deve ter dimensões aproximadas de 0,1 mm de espessura e largura de 7cm; apresentação em rolos c/ 200m.
	Rolo
	150
	 
	 

	43
	Jogo de broca c/ 25 peças – deve ser fabricada   em   aço   rápido; deve   ser apresentada em caixa p/ acomodação; e deve ter de 1,0 à 13,0mm
	Und.
	24
	 
	 

	44
	Jogo de broca ponteira e talhadeira - 12 peças SDS Plus.
	Und.
	20
	 
	 

	45
	Lâmina para roçadeira duas pontas.
	Und
	65
	 
	 

	46
	Lápis para marceneiro – deve ter mina no formato   retangular; o   traço   deve   ser escuro; o formato ovalado; indicado para profissional.
	Und.
	70
	 
	 

	47
	Luva de alta tensão para 10 kw para uso de até 7.500 volts cano longo.
	Und
	30
	 
	 

	48
	Luva de vaqueta com reforço interno em raspa na palma, dorso em elástico para ajuste.
	Par
	200
	 
	 

	49
	Luva para gari com punho de pano forrada internamente em algodão / poliéster tipo malha, acabamento com punho reto, palma antiderrapante.
	Par
	200
	 
	 

	50
	Luva de couro, deve ser apresentada em pares, deve    ser    apropriada    para agricultura   proporcionado   proteção   do usuário   contra   agentes   abrasivos   e escoriastes deve ser fabricado em couro bovino tipo vaqueta, com reforço interno na   palma   e   externo   entre   os   dedos polegar e indicador e o tamanho deve ser único.
	Par
	200
	 
	 

	51
	Luva de látex reforçada – deve ser na cor amarela, forrada, palma antiderrapante; a espessura deve ser de aproximadamente 0,60mm; a apresentação deve ser em tamanhos P/M/G/GG.
	Par
	200
	 
	 

	52
	Luva de raspa cano longo – deve ser confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, com reforço interno em raspa na palma e face; deve ser indicado p/ proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
	Par
	200
	 
	 

	53
	Luva forrada – deve ser revestida em PVC –   cloreto de Polivinila; forrada internamente c/   tecido de algodão; a palma c/ acabamento rugoso antiderrapante; e punho com acabamento reto; tamanho G; e cor verde.
	Par
	200
	 
	 

	54
	Mangueira de Polietileno Preta – deve obedecer a norma NTS-048; deve ser flexível; deve ter diâmetro   interno de 25mm e bitola de ¾”; deve ser ideal para aplicação na área hidráulica.
	Mt
	48
	 
	 

	55
	Mangueira em PVC atóxica – a cor deve ser cristal; a bitola de ser de ¼” flexível; deve ter esguicho regulável; e dimensão aproximada de 1,0mm.
	Mt
	100
	 
	 

	56
	Marreta c/ cabo (1Kg) – deve ter cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; cabo de madeira envernizado e anatômico, sendo de material resultante de reflorestamento.
	Und.
	12
	 
	 

	57
	Marreta c/ cabo (2Kg) – deve ter cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; cabo de madeira envernizado e anatômico, sendo de material resultante de reflorestamento.
	Und
	12
	 
	 

	58
	Marreta de borracha c/ cabo – deve ter a cabeça com 4 pol. De comprimento, 2 pol. Na   área   de   contato   e   12   pol.   De comprimento total com cabo; o cabo deve ser de madeira de reflorestamento e com formato anatômico; e deve ser ideal para azulejista.
	Und.
	10
	 
	 

	59
	Martelo de Pena – a cabeça deve ser forjada   em   aço   especial   com   pintura eletrostática; deve ter têmpera na face de impacto e na pena; a base e pena devem ser polidas e envernizadas; cabo de madeira de reflorestamento envernizada; e peso aproximado de 400g.
	Und.
	5
	 
	 

	60
	Martelo de unha – deve ter cabeça forjada e    temperada    em    aço    especial; o acabamento deve ser polido e envernizado; o    cabo    em    madeira envernizada      fixado      com      epóxi; tamanho:27mm
	Und.
	5
	 
	 

	61
	Máscara     respiratória     –     respirador descartável tipo semifacial filtrante; deve ser   um   modelo   dobrável   com   solda eletrônica em todo perímetro; deve ser confeccionada   com   manta   sintética   e tratamento eletrostático para partículas P1; deve ter elásticos p/ fixação e ajuste à cabeça do usuário; deve ser aplicada p/ proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas, classe PFF1; deve   seguir   a   Norma   ABNT   NBR 13698/1996.
	Und.
	100
	 
	 

	62
	Máscara   de   auto   escurecimento   para solda tonalidade 12, visor automático de cristal líquido.
	Und
	5
	 
	 

	63
	Mascara PFF1 azul.
	und
	150
	 
	 

	64
	Nível de Madeira – deve ser indicado para uso profissional; e deve medir 30cm e apresentar 12”;
	Und.
	15
	 
	 

	65
	Óculos de segurança, confeccionado em policarbonato, com   armação   e   visor, lentes transparentes, com ângulo de visão de 180°, dotado de proteção lateral com ventilação e ponte nasal nas extremidades das   hastes, orifício   para fixação de cordões, possibilitando o uso sobreposto a óculos corretivo.
	Und
	150
	 
	 

	66
	Pá de bico c/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça, proporcionando   maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und.
	80
	 
	 

	67
	Pá de bico s/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça, proporcionando   maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und.
	80
	 
	 

	68
	Pé de Cabra Liso – deve ser fabricado em aço carbono especial de alta qualidade e resistência, com espessura de ¾”, liso, modelado, forjado, com    as    duas extremidades   afiadas, pintado.; deve possuir 60cm de comprimento e peso: 1.450 kg.
	Und
	15
	 
	 

	69
	Peneira   Arroz   –   deve   ser   reforçada, fabricada em aço com aro em madeira; deve ter diâmetro de 60cm; e deve ser indicada para peneira de areia fina.
	Und
	60
	 
	 

	70
	Peneira   Arroz   –   deve   ser   reforçada, fabricada em aço com aro em madeira; deve ter diâmetro de 60cm; e deve ser indicada para peneira de areia grossa.
	Und
	60
	 
	 

	71
	Picareta c/ cabo – deve ter corpo forjado em aço tratado para evitar desgaste e quebra; o cabo deve ser de madeira de reflorestamento, reforçado e anatômico para um trabalho mais preciso.
	Und
	20
	 
	 

	72
	Picareta s/cabo deve ser fabricado em aço deve ter medida aproximada de 0,50 e largura de 5 cm.
	Und
	20
	 
	 

	73
	Pneu p/ carrinho construtor – deve ser indicado p/ carrinho de mão construtor reforçado. (observar as especificações do carrinho   de   mão   construtor   solicitado acima)
	Und.
	200
	 
	 

	74
	Podão sem cabo.
	Und
	20
	 
	 

	75
	Ponteiro n. º 12 – deve ser confeccionado em aço cromado; deve ter alta resistência e qualidade; deve ter aproximadamente 35,5 cm e ¾”.
	Und.
	20
	 
	 

	76
	Prumo de Metal para Parede – deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e metal resistente; deve ser indicado para trabalho de pedreiro profissional; e ter peso aproximado 500g
	Und.
	12
	 
	 

	77
	Régua de Alumínio – deve ser ideal para o trabalho de pedreiro; e ter medidas entre 0 e 30 m.
	Und.
	30
	 
	 

	78
	Roda p/ carrinho construtor c/ pneu – roda c/ pneu deve ser com câmara e bucha plástica; deve ser ideal para substituição de pneus de carrinho de mão reforçado (observar as especificações do carrinho de mão construtor solicitado acima)
	Und.
	200
	 
	 

	79
	Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾ X 12”; deve ter formato chato; e ser ideal para trabalhos em superfícies ou componentes de dureza inferior a suas arestas de corte.
	Und.
	20
	 
	 

	80
	Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾” X 35cm; deve ter formato chato; e ser ideal para trabalhos em superfícies ou componentes de dureza inferior a suas arestas de corte.
	Und.
	20
	 
	 

	81
	Torques (turquesa) para armador 12” – deve ter corpo em aço carbono (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve ser robusta e cabos longos para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com pintura eletrostática.
	Und.
	12
	 
	 

	82
	Torques (turquesa) para armador 14” – deve ter corpo em aço carbono (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve ser robusta e cabos longos para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com    pintura eletrostática.
	Und.
	12
	 
	 

	83
	Torques (turquesa) para armador 15” – deve ter corpo em aço carbono (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve ser robusta e cabos longos para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com pintura eletrostática.
	Und.
	12
	 
	 

	84
	Pá quadrada c/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça, proporcionando   maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und
	60
	 
	 

	85
	Peneira de Feijão Reforçada, com diâmetro de 70 cm, fabricada em madeira de alta qualidade e tela de aço galvanizado. O aro da peneira é feito de madeira resistente, garantindo durabilidade e estabilidade durante o uso. A tela de aço galvanizado, de malha fina, é ideal para a separação eficiente de feijão, permitindo a remoção de impurezas, sujeiras e grãos quebrados sem comprometer a integridade dos grãos selecionados. O material galvanizado proporciona resistência à corrosão, aumentando a vida útil da peneira, mesmo em ambientes úmidos.
	UND
	60
	 
	 

	86
	Luva de segurança confeccionada em PVC línea, – (policloreto de vinila) tamanho 46cm, na cor verde, com acabamento antiaderente na palma, face palmar e ponta dos dedos para proteção conta risco químico e umidade com punhos 26cm, 36cm e 46cm no tamanho 9 (único).
	Par
	80
	 
	 

	87
	Chave Phillips, em aço cromo vanádio e cabo de polipropileno 1/4'' X 5''. 
	UND
	12
	 
	 

	88
	Chave Phillips, em aço cromo vanádio e cabo de polipropileno 1/8'' X 5''
	UND
	12
	 
	 

	89
	Chave Phillips, em aço cromo vanádio e cabo de polipropileno 3/16"X5”.
	UND
	12
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE III

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Abraçadeira para tubo 100 mm
	Und.
	200
	 
	 

	2
	Abraçadeira para tubo 20 mm
	Und.
	85
	 
	 

	3
	Abraçadeira para tubo 25 mm
	Und.
	85
	 
	 

	4
	Abraçadeira para tubo 32 mm
	Und.
	85
	 
	 

	5
	Abraçadeira para tubo 40 mm
	Und.
	85
	 
	 

	6
	Abraçadeira para tubo 50 mm
	Und.
	85
	 
	 

	7
	Abraçadeira para tubo 75 mm
	Und.
	85
	 
	 

	8
	Adaptador soldável curto – deve ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kg/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e medida: 20 X ½”.
	Und.
	85
	 
	 

	9
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 25 X ¾”.
	Und.
	85
	 
	 

	10
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 32 X 1”.
	Und.
	85
	 
	 

	11
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 50 X ½”.
	Und.
	85
	 
	 

	12
	Adesivo   plástico   p/   PVC   –   deve   ter apresentação em bisnaga de 75gr.; deve promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio.
	Und.
	30
	 
	 

	13
	Assento p/ bacia sanitária – deve ter apresentação na cor branca; deve ser fabricado em polipropileno reforçado e acabamento em poliuretano; o formato deve ser oval retangular e almofadado; deve ter dobradiças e parafusos plásticos na cor do assento. OBS: deve servir na bacia sanitária descrita nesta solicitação
	Und.
	150
	 
	 

	14
	Assento p/ bacia sanitária infantil – deve ter apresentação na cor branca; deve ser fabricado em polipropileno reforçado e acabamento em poliuretano; o formato deve ser oval retangular e almofadado; deve ter dobradiças e parafusos plásticos na cor do assento. OBS: deve servir na bacia sanitária descrita nesta solicitação.
	Und.
	80
	 
	 

	15
	Bacia sanitária c/ caixa acoplada – deve ser    fabricado    em    louça; deve    ter apresentação nas cores branca, duna, cinza   e   branco   gelo; deve   ter   duplo acionamento; as medidas aproximadas devem ser: altura 76 cm, largura 36,5 cm, comprimento 63 cm, e capacidade: 3/6 L.
	Und.
	150
	 
	 

	16
	Bacia sanitária convencional – a saída deve ser vertical; deve ser fabricado em louça; dimensões aproximadas de 39 X 39cm (L X A); a cor deve ser branca.
	Und.
	40
	 
	 

	17
	Bacia sanitária convencional infantil – a saída deve ser vertical; deve ser fabricado em louça; Tamanho (AxLxC):  30 x 31 x 41,5 cm; a cor deve ser branca.
	Und.
	30
	 
	 

	18
	Boia fechamento p/ caixa acoplada – deve ser um mecanismo p/ caixa de descarga acoplada, conjunto de fechamento.
	Und.
	120
	 
	 

	19
	Bolsa p/ ligação de vaso sanitário – deve ser fabricado em PVC branco; o diâmetro deve ser de 1 e ½”;
	Und.
	25
	 
	 

	20
	Caixa d’água – deve ser fabricada em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 2000 litros
	Und.
	30
	 
	 

	21
	Caixa d’água – deve ser fabricada em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 1000 litros
	Und.
	30
	 
	 

	22
	Caixa d’água – deve ser fabricada em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 500 litros
	Und.
	25
	 
	 

	23
	Caixa d’água – deve ser fabricada em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 5000 litros
	Und.
	15
	 
	 

	24
	Caixa de descarga c/ engate – deve ser certificada pelo Programa de Economia de Água; deve atender a norma NBR 15491; deve ser compatível com bacias de 6,8 e 9 litros, através de regulagem; deve ter apresentação na cor branca, cinza bege e salmon; e deve ter tubo de ligação c/ o vaso sanitário, medindo: 1,20m e diâmetro de 40mm
	Und.
	80
	 
	 

	25
	Caixa   sifonada   completa   –   deve   ser quadrada c/ sete entradas; deve ser em material resistente (PVC rígido); Dimensões aproximadas das bitolas: 100 x 100 x 50; e ralo em alumínio.
	Und.
	45
	 
	 

	26
	CAP   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho e medida:  20mm; e deve   ser   indicado   p/   fechamento   de pontos de espera ou finais de rede.
	Und.
	50
	 
	 

	27
	CAP   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho e medida:  25mm; e deve   ser   indicado   p/   fechamento   de pontos de espera ou finais de rede.
	Und.
	80
	 
	 

	28
	CAP de PVC soldável   –   deve ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho:  32mm; e deve ser indicado p/ fechamento de pontos de espera ou finais de rede.
	Und.
	80
	 
	 

	29
	CAP pvc para tubo 100
	Und.
	60
	 
	 

	30
	CAP pvc para tubo 20
	Und.
	60
	 
	 

	31
	CAP pvc para tubo 25
	Und.
	60
	 
	 

	32
	CAP pvc para tubo 32
	Und.
	60
	 
	 

	33
	CAP pvc para tubo 40
	Und.
	60
	 
	 

	34
	CAP pvc para tubo 50
	Und.
	60
	 
	 

	35
	CAP pvc para tubo 75
	Und.
	60
	 
	 

	36
	Cola para tubo PVC 75g
	Und.
	350
	 
	 

	37
	Conjunto de fixação p/ bacias e lavatórios – deve conter todos os itens necessários a fixação de bacias e lavatórios constantes nesta solicitação.
	Und.
	30
	 
	 

	38
	Curva de PVC  90º soldável – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 020mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	39
	Curva de PVC  90º soldável – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 025mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	40
	Curva de PVC  90º soldável – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 032mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	41
	Curva de PVC  90º soldável – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 050mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	42
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	43
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	44
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	45
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	46
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	47
	Curva de PVC soldável 90° – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80
	 
	 

	48
	Engate branco – deve ser flexível com aletas e niple ½ polegada; deve ter duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando    uma    instalação    sem torção; diâmetro 40cm.
	Und.
	50
	 
	 

	49
	Espude de ligação p/ vaso sanitário – deve fazer a vedação entre o duto de ligação   e   a   bacia   sanitária   p/   evitar vazamento; deve ser fabricado em PVC branco.
	Und.
	30
	 
	 

	50
	Fita veda rosca – deve ser apresentada em rolo de 18mm/ 50m.
	Rolo
	40
	 
	 

	51
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	52
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	53
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	54
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	55
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	56
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	57
	Joelho   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 20mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	58
	Joelho   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 25mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120
	 
	 

	59
	Joelho de PVC soldável LR – deve ser fabricado   em   PVC   rígido; deve   ter tamanho e medida: 20X ½”.
	Und.
	120
	 
	 

	60
	Joelho de PVC soldável LR – deve ser fabricado   em   PVC   rígido; deve   ter tamanho e medida: 25X 1”.
	Und.
	120
	 
	 

	61
	Joelho de PVC soldável LR – deve ser fabricado   em   PVC   rígido; deve   ter tamanho e medida: 32X ¾”.
	Und.
	120
	 
	 

	62
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 20X ½”.
	Und.
	120
	 
	 

	63
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 25X ¾”
	Und.
	60
	 
	 

	64
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 32X 1”.
	Und.
	120
	 
	 

	65
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: ½”
	Und.
	80
	 
	 

	66
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: ¾”
	Und.
	80
	 
	 

	67
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: 1”
	Und.
	80
	 
	 

	68
	Parafuso p/ fixação de vaso sanitário – deve    ser    apresentado    em    par; o acabamento   deve   ser   cromado; deve conter bucha e arruela; e tamanho 10mm.
	Und.
	100
	 
	 

	69
	Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas perdidas em ligações; deve ter medida de ½”.
	Und.
	40
	 
	 

	70
	Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas perdidas em ligações; deve ter medida de ¾”.
	Und.
	40
	 
	 

	71
	Redução em tubo PVC para esgoto 100 mm para 75 mm
	Und.
	80
	 
	 

	72
	Redução em tubo PVC para esgoto 150 mm para 100 mm
	Und.
	75
	 
	 

	73
	Redução em tubo PVC para esgoto 200 mm para 150 mm
	Und.
	75
	 
	 

	74
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  40 mm para 32 mm
	Und.
	75
	 
	 

	75
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  50 mm para 40 mm
	Und.
	75
	 
	 

	76
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  75 mm para 50 mm
	Und.
	75
	 
	 

	77
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  25  mm para 20 mm
	Und.
	75
	 
	 

	78
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  32  mm para 25 mm
	Und.
	75
	 
	 

	79
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  40  mm para 25 mm
	Und.
	75
	 
	 

	80
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  40  mm para 32 mm
	Und
	75
	 
	 

	81
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC  rígido  soldável;  deve  ter  tamanho: 25mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40
	 
	 

	82
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC  rígido  soldável;  deve  ter  tamanho: 32mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40
	 
	 

	83
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 20mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40
	 
	 

	84
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 50mm / 1 ½”; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40
	 
	 

	85
	Sifão  ajustável  duplo  –  deve  ser  na  cor branca; deve ser em PVC resistente; deve ter diâmetro tubo: 1.1/2”, comprimento do tubo:  30cm,  diâmetro  entrada:  1.1/2”,  e diâmetro saída: 1.1/2”.
	Und
	40
	 
	 

	86
	Sifão ajustável p/ pia –  deve  ser na cor branca; deve ser em PVC resistente; deve cumprir  as  exigências  da  Norma  ABNT NBR  14.162,  possuindo  adaptabilidade dimensional,  selo  hídrico  e  caneca  de limpeza; as dimensões devem ser 1 ½” x 2”
	Und
	50
	 
	 

	87
	Tanque  conjugado  c/  cuba  dupla  (tipo lavanderia)  –  deve  ter  duas  cubas;  a alvenaria  deve  ser  conjugada  uma  c/ ondulações   que   devem   servir   como esfregão  e  a  outra  redonda;  e  deve  ter medidas aproximadas de 1,20 X 0,60m
	Und
	30
	 
	 

	88
	Tanque   simples   c/   cuba   única   (tipo lavanderia) – deve ter apenas uma cuba; a alvenaria deve ser simples c/ ondulações que devem servir como esfregão; e deve ter medidas aproximadas de 0,55 X 0,55m
	Und
	30
	 
	 

	89
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	400
	 
	 

	90
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	300
	 
	 

	91
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	80
	 
	 

	92
	Anel de vedação P/vaso sanitário.
	Und
	80
	 
	 

	93
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und
	80
	 
	 

	94
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80
	 
	 

	95
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80
	 
	 

	96
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 20mm
	Und.
	80
	 
	 

	97
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 25mm
	Und.
	80
	 
	 

	98
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 32mm
	Und.
	80
	 
	 

	99
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 40mm
	Und.
	40
	 
	 

	100
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 50mm
	Und.
	40
	 
	 

	101
	Torneira bica alta p/ lavatório – deve ser na cor branca ou cinza; deve ser fabricada em plástico ultra resistente e de primeira qualidade; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	40
	 
	 

	102
	Torneira boia para caixa d’água.
	Und.
	24
	 
	 

	103
	Torneira de VC c/ registro intercambiável – deve ter regulagem de nível de água; deve ser fabricada em material resistente.
	Und.
	40
	 
	 

	104
	Torneira p/ lavatório simples – deve ser na cor branca; deve ser fabricada em plástico ultra resistente e de primeira qualidade; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	40
	 
	 

	105
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC resistente; a bitola deve ser de ½”; deve ser na cor branca;
	Und.
	50
	 
	 

	106
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC resistente; a bitola deve ser de ¾”; deve ser na cor branca;
	Und.
	50
	 
	 

	107
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC  resistente;  deve  medir  18cm;  deve ser na cor branca e preta;
	Und.
	50
	 
	 

	108
	Torneira plástica p/ jardim – deve ser na cor preta; deve ser fabricada em plástico ultra  resistente  e  de  primeira  qualidade; deve  ser  100%  vedante  e  adaptável  a cada   ambiente   e   possui   bico   para mangueira; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	50
	 
	 

	109
	Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em material resistente; deve ser indicada p/ caixa d’água; e ter bitola de ½”.
	Und.
	50
	 
	 

	110
	Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em material resistente; deve ser indicada p/ caixa d’água; e ter bitola de ¾”.
	Und.
	50
	 
	 

	112
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	800
	 
	 

	113
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	400
	 
	 

	114
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	300
	 
	 

	115
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	200
	 
	 

	116
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	200
	 
	 

	117
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	200
	 
	 

	118
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 20mm
	Und
	60
	 
	 

	119
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 25mm
	Und.
	60
	 
	 

	120
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 32mm
	Und.
	20
	 
	 

	121
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 50mm
	Und.
	50
	 
	 

	122
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 75mm
	Und.
	30
	 
	 

	123
	Tubo em soldável em 50 mm x 6m deve ser em PVC cor marrom peso 4,062 kg e deve ter tamanho e medidas 50 mm x 6
	Und.
	60
	 
	 

	124
	Tubo em soldável em 60 mm x 6m deve ser em PVC cor marrom peso 4,062 kg e deve ter tamanho e medidas 60 mm x 6
	Und.
	60
	 
	 

	125
	Tubo  extensivo  universal  –  deve  ser  de material não aderente a gordura; deve ser indicado    para    instalação    de    pias, lavatórios  e  tanques;  deve  ter  medidas aproximadas 5 X 5 X 40cm.
	Und.
	60
	 
	 

	126
	Válvula  de  escoamento  uniforme  –  deve ser indicada para instalação de lavatório; deve   ser   fabricada   em   polipropileno resistente (plástico).
	Und.
	60
	 
	 

	127
	Válvula  de  escoamento  uniforme  –  deve ser  indicada  para  instalação  de  pia  p/ cozinha;     deve     ser     fabricada     em polipropileno resistente (plástico).
	Und.
	60
	 
	 

	128
	Válvula de escoamento uniforme – p/ pia americana Metal 1,1/2.
	Und.
	60
	 
	 

	129
	Válvula retenção horizontal 1".
	Und.
	60
	 
	 

	130
	Válvula retenção horizontal 1.1/2.
	Und.
	60
	 
	 

	131
	Luva Simples Para Ligações De Esgoto 40mm, utilizada em instalações prediais de esgoto sanitário. Deve apresentar excelente resistência mecânica e química, permitir encaixe firme com tubos da mesma linha e suportar temperaturas de até 60°C. Produto certificado, resistente à pressão negativa e com junta elástica.
	UND
	200
	 
	 

	132
	Sifão triplo universal, corpo em PVC ou polipropileno de alta resistência, com conexões para pias de cuba dupla e saída adicional para máquina de lavar. Deve possuir vedação reforçada, flexível, com rosca e anel de vedação para garantir estanqueidade. Fácil desmontagem para limpeza. Diâmetro padrão de 1.1/2”.
	UND
	150
	 
	 

	133
	Lavatório em PVC branco, com acabamento liso, resistente a impactos, umidade e produtos de limpeza. Deve possuir suporte para fixação em parede e dreno com válvula. Indicado para ambientes com uso contínuo e fácil higienização. Dimensões mínimas de 50x40 cm.
	UND
	100
	 
	 

	134
	Ralo grelha redondo para banheiro com fecho, medindo 15 cm x 15 cm, confeccionado em aço inoxidável (inox 304 ou equivalente), com acabamento polido ou escovado, resistente à corrosão e ideal para áreas úmidas, como banheiros e lavabos; modelo com fecho articulado ou removível, que impede o retorno de odores e a entrada de insetos, com tampa de fácil remoção para limpeza e manutenção; compatível com tubulações padrão de esgoto de 50 mm, podendo acompanhar adaptador quando necessário; produto com alta durabilidade, resistente a produtos químicos de limpeza, e que atenda às normas da ABNT aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	UND
	100
	 
	 

	135
	Tubo para caixa de descarga do tipo sobrepor, com comprimento de 1,50 metro, fabricado em material resistente como PVC ou polipropileno, na cor branca, com diâmetro nominal (DN) compatível com os padrões de instalação hidráulica para vasos sanitários (geralmente DN 38 ou DN 40), destinado à condução de água entre a caixa de descarga elevada e o vaso sanitário; possui superfície lisa, de fácil limpeza, com boa resistência à pressão e aos agentes químicos presentes na água; deve ser compatível com conexões e adaptadores padrão, permitindo instalação simples e segura.
	UND
	120
	 
	 

	136
	Chuveiro tradicional fabricado em PVC de engenharia, resistente a alta pressão. Dimensões do produto 46,9 x 16,4 x 6,9 cm; Espalhador com jato uniforme, fácil limpeza e instalação. Rosca padrão de 1/2”. Deve suportar temperaturas de até 60°C e apresentar vedação eficiente.
	UND
	40
	 
	 

	137
	Chuveiro elétrico 110V, 5500W, com sistema de 3 Temperaturas aquecimento com dimensões ‎23 x 17,5 x 34 cm. Resistência blindada, proteção contra choque elétrico, jato uniforme e corpo em material isolante resistente a altas temperaturas. Certificação INMETRO obrigatória.
	UND
	40
	 
	 

	138
	Chuveiro elétrico 220V, 5500W, com sistema de 3 Temperaturas aquecimento com dimensões ‎23 x 17,5 x 34 cm. Resistência blindada, proteção contra choque elétrico, jato uniforme e corpo em material isolante resistente a altas temperaturas. Certificação INMETRO obrigatória.
	UND
	15
	 
	 

	139
	Adesivo à base de solvente para PVC rígido, embalagem de 1 litro. Alta aderência, secagem rápida, resistência à pressão interna. Acompanha pincel aplicador na tampa. Ideal para soldagem de tubos e conexões em instalações hidráulicas frias.
	UND
	100
	 
	 

	140
	Tampo para pia de inox com 1,60 metro de comprimento, confeccionado em aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado, ideal para uso em cozinhas industriais, refeitórios e ambientes que exigem alta resistência e facilidade de higienização. Possui cuba embutida de dimensões compatíveis com uso profissional, bordas levemente elevadas para conter líquidos, cantos internos arredondados que facilitam a limpeza e evitam o acúmulo de resíduos. A espessura da chapa varia entre 0,8 mm e 1,2 mm, garantindo robustez e durabilidade. Pode ser instalado sobre estrutura metálica ou alvenaria, com opção de furação para torneira e válvula de escoamento incluída.
	UND
	20
	 
	 

	141
	Moldura Canto Forro PVC Interno e externo 40x40 branco. Perfil de acabamento em PVC rígido, modelo canto interno tipo moldura, com medidas de 40 mm x 40 mm, na cor branca, utilizado para acabamento entre paredes e forros de PVC, proporcionando um encontro estético, alinhado e uniforme entre os planos. Ideal para ambientes internos, o produto é leve, resistente à umidade, de fácil higienização e instalação, podendo ser fixado com cola de contato ou parafusos.
	UND
	600
	 
	 

	142
	Tubos de veda calha. Tubo vedante de uso específico para calhas e estruturas de captação de água pluvial, geralmente confeccionado em PVC flexível ou silicone, com alta resistência à água, variações climáticas e agentes químicos. É aplicado manualmente com o auxílio de pistola aplicadora, garantindo vedação eficiente em emendas, junções e terminações de calhas, rufos e dutos. Apresenta-se em embalagem padrão de 300 ml, com cor geralmente transparente ou cinza, sendo compatível com superfícies como alumínio, PVC, concreto e cerâmica.
	UND
	120
	 
	 

	143
	Registro gaveta de 20 mm: Dispositivo hidráulico de abertura e fechamento do fluxo de água, fabricado em metal (latão ou ferro fundido), com bitola de 20 mm (3/4"), ideal para instalação em redes de água fria em residências, escolas e edificações comerciais. O modelo tipo gaveta funciona com um mecanismo interno que sobe e desce para interromper ou liberar totalmente a passagem da água, sendo indicado principalmente para pontos de entrada e saída de ramais. Possui acionamento por volante e permite manutenção sem necessidade de desmontagem da tubulação.
	UND
	160
	 
	 

	144
	Luva Tricotada Pigmentada Emborrachada Segurança Antiderrapante Reforçada tecido de algodão de alta qualidade, oferecendo conforto e proteção durante o manuseio de objetos e ferramentas. Os pigmentos antiderrapantes na palma proporcionam maior aderência, prevenindo escorregamentos e aumentando a segurança durante o trabalho. Resistentes à abrasão, ao desgaste contínuo e ao uso em condições de temperatura amena. Tamanho único 
	Pares
	320
	 
	 

	145
	Moldura de forro PVC 6mt: Perfil de acabamento fabricado em PVC rígido, com 6 metros de comprimento, utilizado na junção entre o forro de PVC e as paredes, proporcionando um acabamento limpo, uniforme e esteticamente agradável. Indicada para ambientes internos, como salas de aula, residências e áreas comerciais, a moldura é resistente à umidade, de fácil manuseio e instalação, podendo ser fixada com cola de contato, pregos ou parafusos. Compatível com diversos modelos de forros de PVC, contribui para a durabilidade e o visual final do ambiente.
	UND
	600
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE IV

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Abraçadeira tipo 1,1/2¨
	Und.
	80
	 
	 

	2
	Abraçadeira tipo d 1¨
	Und.
	80
	 
	 

	3
	Abraçadeira tipo d 3 / 4¨
	Und.
	80
	 
	 

	4
	Alicate universal profissional 8¨
	Und.
	16
	 
	 

	5
	Arstop caixa de embutir kit ar condicionado.
	Und.
	50
	 
	 

	6
	Base para relê fotoelétrico
	Und.
	120
	 
	 

	7
	Bota Botina Bi densidade Eletricista Bico Calçado Epi Ca (38)
	Pares
	200
	 
	 

	8
	Bucha de nylon 10 c/ anel
	Und.
	200
	 
	 

	9
	Bucha de nylon fixação 05 c/ anel
	Und.
	200
	 
	 

	10
	Bucha de nylon fixação 06 c/ anel
	Und.
	200
	 
	 

	11
	Bucha de nylon fixação 08 c/ anel
	Und.
	200
	 
	 

	12
	Cabo cobre sólido 750 v 10 mm preto
	MT
	240
	 
	 

	13
	Cabo rígido de 10 mm Pça. De 100 m.
	PÇ
	40
	 
	 

	14
	Cabo rígido de 16 mm Pça. De 100 m.
	PÇ
	40
	 
	 

	15
	Caixa de barramento para distribuição p/10 disjuntores
	Und.
	30
	 
	 

	16
	Caixa de barramento para distribuição p/ 18 disjuntores
	Und.
	20
	 
	 

	17
	Caixa de barramento para distribuição p/ 20 disjuntores
	Und.
	20
	 
	 

	18
	Caixa de luz plástica amarela 4 x 2
	Und.
	1000
	 
	 

	19
	Caixa de luz plástica amarela 4 x 4
	Und.
	800
	 
	 

	20
	Caixa de luz plástica fmd amarela
	Und.
	40
	 
	 

	21
	Caixa  dist.  Alum.  c/ barramento p/ 06 med. 80x40
	Und.
	25
	 
	 

	22
	Caixa padrão Coelba bifásica
	Und.
	80
	 
	 

	23
	Caixa padrão Coelba monofásica conj.
	Und.
	80
	 
	 

	24
	Caixa padrão Coelba trifásica
	Und.
	40
	 
	 

	25
	Caixa para disjuntores
	Und.
	100
	 
	 

	26
	Canaleta sistema x 20x10x2,20m
	Und.
	120
	 
	 

	27
	Capacete de proteção  (EPI)  –  deve  ser fabricado  em  polietileno  na  cor  branca; modelo   chapéu;   deve   conter   fendas laterais  para  que  haja  possibilidade  de acoplar  protetores  faciais  e  auditivos;  e deve   conter   suspensão   com   dupla regulagem  de  tamanho  feita  através  de ajuste simples.
	Und.
	16
	 
	 

	28
	Centrifugo  para  motor  –  deve  possuir  2 polos; e especificação técnica 56
	Und.
	12
	 
	 

	29
	Centrifugo  para  motor  –  deve  possuir  4 polos; e especificação técnica 56
	Und.
	12
	 
	 

	30
	Chave Allen 1 / 8¨ a 9 / 16¨
	Und.
	12
	 
	 

	31
	Chave Allen 1,5 a 10 mm kit c/ 09 peças
	JG
	12
	 
	 

	32
	Chave de partida eletromag. 220v trif. 1,5 cv
	Und.
	12
	 
	 

	33
	Chave de partida eletromag. 220v trif. 3cv
	Und.
	12
	 
	 

	34
	Chave fenda 1 / 4¨ x 8¨
	Und.
	12
	 
	 

	35
	Chave fenda 3/16¨ x 6
	Und.
	12
	 
	 

	36
	Chave inglesa 18¨
	Und.
	12
	 
	 

	37
	Conduite corrugado amarelo 3 / 4¨
	MT
	3000
	 
	 

	38
	Conector derivação de perfuração cdp – 120
	Und.
	60
	 
	 

	39
	Conector derivação de perfuração cdp-95
	Und.
	60
	 
	 

	40
	Conector para haste terra 5/8¨
	Und.
	100
	 
	 

	41
	Conjunto de tomada tripolar
	Und.
	160
	 
	 

	42
	Conjunto de tomada universal
	Und.
	160
	 
	 

	43
	Curva eletroduto rosca 180º 1 / 2¨
	Und.
	160
	 
	 

	44
	Curva eletroduto rosca 180º 1¨
	Und.
	160
	 
	 

	45
	Curva eletroduto rosca 180º 3 / 4¨
	Und.
	160
	 
	 

	46
	Curva eletroduto rosca 90º 1 / 2¨
	Und.
	160
	 
	 

	47
	Curva eletroduto rosca 90º 1¨
	Und.
	160
	 
	 

	48
	Curva eletroduto rosca 90º 3 / 4¨
	Und.
	160
	 
	 

	49
	Curva eletroduto soldável 40 mm
	Und.
	160
	 
	 

	50
	Curva  sold.  50mm-  deve  obedecer  as normas da NBR 5648 deve ser indicada para fazer mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter dimensões de altura 16,1 cm largura 16,1cm e comprimento 3 cm
	Und.
	160
	 
	 

	51
	Curva  sold.  60mm-  deve  obedecer  as normas da NBR 5648 deve ser indicada para fazer mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter dimensões de altura 19,4 cm largura 7,6cm e comprimento 19,4 cm
	Und.
	30
	 
	 

	52
	Disjuntor NEMA bipolar de 30 A, 40 A
	Und.
	150
	 
	 

	53
	Disjuntor NEMA bipolar de 100 A
	Und.
	150
	 
	 

	54
	Disjuntor NEMA bipolar de 70 A
	Und.
	150
	 
	 

	55
	Disjuntor NEMA tripolar 40 A
	Und.
	150
	 
	 

	56
	Disjuntor NEMA tripolar de 100 A
	Und.
	150
	 
	 

	57
	Disjuntor NEMA tripolar de 150 A
	Und.
	150
	 
	 

	58
	Disjuntor NEMA tripolar de 200 A
	Und.
	150
	 
	 

	59
	Disjuntor NEMA tripolar de 250 A
	Und.
	150
	 
	 

	60
	Disjuntor NEMA tripolar de 300 A
	Und.
	150
	 
	 

	61
	Disjuntores NEMA tripolar de 30 A -50 A e 60 A .
	Und.
	150
	 
	 

	62
	Disco  de  serra  mármore  p/cerâmica  e para madeira.
	Und.
	150
	 
	 

	63
	Disjuntor NEMA tripolar de 70 A
	Und.
	100
	 
	 

	64
	Disjuntor NEMA unipolar 15 A
	Und.
	100
	 
	 

	65
	Disjuntor NEMA unipolar 40 A
	Und.
	100
	 
	 

	66
	Disjuntor NEMA unipolar de 100 A
	Und.
	100
	 
	 

	67
	Disjuntor NEMA unipolar de 30 A
	Und.
	100
	 
	 

	68
	Disjuntor NEMA unipolar de 70 A
	Und.
	100
	 
	 

	69
	Fita isolante de 20 m.
	Und.
	250
	 
	 

	70
	Fio    flexível    1,5    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Rolo 100 m
	Und.
	200
	 
	 

	71
	Fio    flexível    2,5    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais.rolo 100m
	Unid.
	200
	 
	 

	72
	Fio    flexível    4,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Rolo 100m
	Unid.
	350
	 
	 

	73
	Fio    flexível    6,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Peça com 100 m
	Unid.
	350
	 
	 

	74
	Fio    flexível    10,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Peça com 100 m
	Unid.
	80
	 
	 

	75
	Interruptor externo 01 tecla simples
	Und.
	200
	 
	 

	76
	Interruptor externo 02 teclas simples
	Und.
	200
	 
	 

	77
	Lâmpada eletrônica Led 25 w x 127 v
	Und.
	160
	 
	 

	78
	Lâmpada eletrônica Led 40 w x 127 v
	Und.
	160
	 
	 

	79
	Lâmpada eletrônica Led 40 w x 220 v
	Und.
	160
	 
	 

	80
	Lâmpada eletrônica Led 60 w x 127 v
	Und.
	80
	 
	 

	81
	Luva   rosca   em   PVC,   ½   ideal   para trabalhos elétricos deve ser apresentados em unidades individuais
	Und.
	30
	 
	 

	82
	Luva sold. De 50 mm dever ser fabricado em PVC resistente deve ter rosca e medir 50mmx1.1/2
	Und.
	30
	 
	 

	83
	Luva sold. De 60 mm dever ser fabricado em PVC resistente deve ter rosca e medir 60mmx1.1/2
	Und.
	30
	 
	 

	84
	Parafuso cabeça chata de 400
	Und.
	150
	 
	 

	85
	Parafuso de 6¨ 6 travado
	Und.
	150
	 
	 

	86
	Parafuso fenda madeira 3,5 x 25
	Und.
	200
	 
	 

	87
	Parafuso fenda madeira 3,8 x 30
	Und.
	150
	 
	 

	88
	Parafuso fenda madeira 3,8 x 40
	Und.
	150
	 
	 

	89
	Parafuso fenda madeira 5,5 x 50
	Und.
	150
	 
	 

	90
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 150mm
	Und.
	150
	 
	 

	91
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 250mm
	Und.
	150
	 
	 

	92
	Parafuso p/ poste
	Und.
	150
	 
	 

	93
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 300 mm
	Und.
	200
	 
	 

	94
	Passa Fio c/ cabo aço 20 m.
	Und.
	20
	 
	 

	95
	Pino fêmea colorido 10 A
	Und.
	90
	 
	 

	96
	Pino macho colorido 10 A
	Und.
	90
	 
	 

	97
	Plafon PVC branco
	Und.
	320
	 
	 

	98
	Placa cega
	Und.
	150
	 
	 

	99
	Porta lâmpada c/ redução e-27 x e-40
	Und.
	100
	 
	 

	100
	Porta lâmpada c/ redução e-40 x e-27
	Und.
	100
	 
	 

	101
	Projetor para lâmpadas de 1000 w
	Und.
	60
	 
	 

	102
	Projetor para lâmpadas de 400 w e-40
	Und.
	60
	 
	 

	103
	Projetor para lâmpadas de 500 w
	Und.
	60
	 
	 

	104
	Quadro   chapa   18d   100   A   trif.   c/ barramento
	Und.
	15
	 
	 

	105
	Quadro de distribuição PVC 4 disjuntores
	Und.
	50
	 
	 

	106
	Quadro de distribuição PVC 8 disjuntores
	Und.
	50
	 
	 

	107
	Quadro de distribuição PVC 12 disjuntores
	Und.
	40
	 
	 

	109
	Sistema x 01 interruptor simples
	Und.
	150
	 
	 

	110
	Sistema x 02 interruptor simples
	Und.
	100
	 
	 

	111
	Sistema x 3p para ar condicionado
	Und.
	150
	 
	 

	112
	Sistema x caixa sobrepor
	Und.
	150
	 
	 

	113
	Sistema x tomada tripolar
	Und.
	160
	 
	 

	114
	Sistema x tomada universal
	Und.
	160
	 
	 

	115
	Soquete c/ rabicho
	Und.
	120
	 
	 

	116
	Soquete pendente – Latão
	Und.
	120
	 
	 

	117
	Soquete porta lâmpada e e-40
	Und.
	120
	 
	 

	118
	Conduíte ¾ rolo com 50 m
	Und.
	50
	 
	 

	119
	Tomada aparente industrial de 25amp.
	Und.
	50
	 
	 

	120
	Tomada aparente industrial de 50amp.
	Und.
	50
	 
	 

	121
	Tomada externa p/ ar condicionado
	Und.
	60
	 
	 

	122
	Tomada externa redonda
	Und.
	80
	 
	 

	123
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;  medida  ¾”;  apresentação  em tubos de 03 m.
	Und.
	250
	 
	 

	124
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   1”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	250
	 
	 

	125
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   2”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	250
	 
	 

	126
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598 5597; deve ser indicado p/ conduzir fios  e  cabos  de  alta  e  baixa  tensão; medida 3”; apresentação em tubos de 03 m.
	Und.
	250
	 
	 

	127
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   4”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	250
	 
	 

	128
	Tubo eletroduto ROSCA 3 / 4¨.
	Und.
	200
	 
	 

	129
	Tubo eletroduto rosca de 1/ 2¨.
	Und.
	200
	 
	 

	130
	Tubo eletroduto rosca de 1¨.
	Und.
	200
	 
	 

	131
	Tomada conjugada 10A, 2P+T, com placa de acabamento em PVC branco, para embutir em caixas 4x2. Deve ser compatível com padrão brasileiro NBR 14136, com contatos internos em liga de cobre e terminais com parafusos.
	UND
	200
	 
	 

	132
	Tomada dupla 10A, 2P+T, com espelho em PVC, para instalação em caixa 4x4. Seguindo padrão NBR 14136, com bornes de conexão resistentes e isolados, fácil instalação.
	UND
	600
	 
	 

	133
	Tomada simples 10A, 2P+T, embutida com espelho branco. Produzida em material antichama, resistente a impactos, certificada pelo INMETRO.
	UND
	600
	 
	 

	134
	Tomada de 20A, 2P+T, padrão NBR 14136, para uso em circuitos de maior potência. Fabricada em termoplástico antichama, com bornes reforçados e espelho.
	UND
	600
	 
	 

	135
	Lâmpada LED T8, 18W, luz branca fria (6500K), bivolt, base G13. Alta eficiência energética, longa durabilidade (25.000 horas), ideal para ambientes escolares.
	UND
	600
	 
	 

	136
	Refletor LED 20W, IP65, corpo em alumínio, lente em vidro temperado. Luz branca fria (6000K), bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas. Uso externo e interno.
	UND
	40
	 
	 

	137
	Refletor LED 50W, IP65, corpo em alumínio, lente em vidro temperado. Luz branca fria (6000K), bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas. Uso externo e interno.
	UND
	60
	 
	 

	138
	Refletor LED 100W, IP65, corpo em alumínio, lente em vidro temperado. Luz branca fria (6500K), bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas. Uso externo e interno.
	UND
	35
	 
	 

	139
	Refletor LED 200W, IP65, corpo em alumínio, lente em vidro temperado. Luz branca fria (6500K), bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas. Uso externo e interno.
	UND
	20
	 
	 

	140
	Conjunto de aterramento composto por haste de cobre 2,4 m, grampo de fixação e fio de cobre estanhado 16 mm². Atende à NBR 5410.
	UND
	120
	 
	 

	141
	Fio cabo flexível pp, duas vias, 2,5mm. Rolo com 50 metros.
	UND
	20
	 
	 

	142
	Fio cabo flexíveÇÇÇl pp, duas vias, 1,5mm. Rolo com 50 metros.
	UND
	10
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE V

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Argamassa – na composição deve ter cimento, areia e aditivos; deve ser adequada para assentamento de piso em ambiente interno; a apresentação deve ser em embalagens de 20Kg; deve atender a norma técnica NBR 13.754.
	Sc.
	1600
	 
	 

	2
	Cimento CP II Z – 32 – deve ser apresentado em sacos de 50Kg e deve ser ideal para utilização em estruturas de concreto armado, pavimentos de concreto, argamassa de chapisco, assentamento de blocos, revestimento, pisos e contrapisos, groutes, concreto protendido, pré-moldados e artefatos de concreto (blocos, pavers, tubos, telhas, vasos e outros).
	Sc.
	5200
	 
	 

	3
	Estaca de Concreto Armado – deve ser quadrada c/ ponta inclinada; com dimensões aproximadas: altura ortogonal: 270 cm, comp. Inclinado: 50 cm e peso: 75 kg.
	Und.
	160
	 
	 

	4
	Estribo – deve ser ideal para construção civil e fabricado em aço CA-60; formato retangular; dimensão aproximada 7 X 17 cm.
	Und.
	6.000
	 
	 

	5
	Ferro CA 50 – 10mm (1”) deve ser apresentado em barras.
	Barra
	250
	 
	 

	6
	Ferro CA 50 – 8mm (3/8”); deve ser apresentado em barras de aproximadamente  12m.
	Barra
	650
	 
	 

	7
	Ferro CA 60 – 5mm (5/16”) deve ser apresentado em barras de aproximadamente 12m.
	Barra
	400
	 
	 

	8
	Laje pré-moldada de isopor – deve ser indicada p/ todos os tipos de estrutura e de fácil aplicação.
	M³
	2000
	 
	 

	9
	Piso Cerâmico 30x30 resistência a abrasão PEI IV.
	m²
	2500
	 
	 

	10
	Piso Cerâmico 35x35 resistência a abrasão PEI IV.
	m²
	2500
	 
	 

	11
	Piso Cerâmico 40x40 resistência a abrasão PEI IV
	m²
	2500
	 
	 

	12
	Piso cerâmico Antiderrapante 40x40 resistência a abrasão PEI IV
	m²
	2500
	 
	 

	13
	Piso em cerâmica – deve ser tipo A; classificação PEI 5; dimensões aproximadas 40 X 40 cm.
	M²
	2500
	 
	 

	14
	Pastilha Cerâmica medindo 10 x 10, indicada para ambientes internos e externos.
	m²
	2500
	 
	 

	15
	Fita adesiva antiderrapante preta, 50 mm x 5 m, ideal para aplicação em escadas, rampas e superfícies escorregadias. Fabricada com material plástico de alta resistência e recoberta com partículas antiderrapantes, a fita oferece aderência superior e resistência ao desgaste, além de suportar condições climáticas severas, como chuva e sol intenso. 
	UND
	300
	 
	 

	16
	Piso tipo tapete de borracha em rolo, padrão moeda, 4 m². Fabricado em borracha de alta qualidade, o piso é antiderrapante, o que proporciona maior segurança em áreas com tráfego constante, como corredores e áreas industriais. Sua superfície texturizada em padrão moeda proporciona boa tração, reduzindo o risco de escorregões e quedas. O material é resistente à abrasão e fácil de limpar, sendo adequado para ambientes internos e externos, como lojas, escolas, hospitais e fábricas.
	MTS
	180
	 
	 

	17
	Espaçador para piso e revestimentos: Peça plástica em formato de cruz ou "T", utilizada para garantir espaçamento uniforme entre peças cerâmicas, porcelanatos e outros tipos de revestimentos durante a aplicação. Espessuras 1 mm, 2 mm, 3 mm ou 5 mm, o espaçador assegura alinhamento preciso das juntas, facilitando o rejuntamento posterior e contribuindo para um acabamento estético e funcional. Fabricado em material resistente e reutilizável, é indispensável para garantir nivelamento e regularidade na paginação de pisos e paredes.
	PCT
	200
	 
	 

	18
	Granilite para piso 25 kg.
	UND
	300
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE VI

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 19 x 19 cm (L x A x C).
	Und
	50.000
	 
	 

	2
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 12 x 19 x 24 cm (L x A x C).
	Und
	24.000
	 
	 

	3
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 19 x 29 cm (L x A x C)
	Und.
	20.000
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE VII

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Telha Cumeeira – deve ser ideal p/ finalizar 2 panos do telhado; medidas aproximadas C X L: 40,4 X 17,4 cm; o consumo: 3,0 pçs/m linear.
	Und.
	450
	 
	 

	2
	Telha de cerâmica colonial – deve ter canal profundo, com ótima vazão de águas pluviais, composto por duas partes iguais separadas, denominadas: capa e canal; medidas aproximadas: 56x22x18cm.
	Und.
	20.000
	 
	 

	3
	Telha de Fibrocimento s/ amianto 5mm – deve ser ondulada; medidas aproximadas de 2,44 X 0,50m; deve ser fabricada c/ tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos)
	Und.
	5000
	 
	 

	4
	Tijolo maciço de cerâmica (rústico) – deve ter medidas aproximadas de 5 X 10 X 20 cm (L x A x C)
	Und
	20000
	 
	 

	5
	Treliça TB 8L-8cm-10m-  peça especial, produzida com aço CA60 nervurado em todos os fios de sua composição. 12m
	Barra
	450
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE VIII

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Cal comum – deve ser ideal para atividades de caiação; deve ser apresentada em SC. c/ 20kg.
	Und.
	1200
	 
	 

	2
	Cal especial c/ fixador – deve ser ideal para atividades de caiação; deve ser apresentada em SC. c/ 5 kg.
	Und.
	1800
	 
	 

	3
	Corante líquido – deve ser apresentado em bisnagas de 50ml; deve ser um corante de alto poder de tingimento; deve apresentar-se em cores variadas.
	Frc.
	300
	 
	 

	4
	Impermeabilizante de lata de 18 L, previne fisura e invlitrações, acabamento fosco.
	Und.
	150
	 
	 

	5
	Impermeabilizante de 04 kg, previne fisura e invlitrações, acabamento fosco.
	Und.
	150
	 
	 

	6
	Liqui brilho em galão de 3,600 litros.
	Und.
	240
	 
	 

	7
	Lixa p/ ferro n. º 40– deve ser perfeita para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta; deve ser flexível, podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras;
	Und.
	3000
	 
	 

	8
	Lixa p/ ferro n. º 80– deve ser perfeita para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta; deve ser flexível, podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras;
	Und.
	3000
	 
	 

	9
	Lixa p/ massa n. º 100 – deve ser ideal p/ preparação das paredes p/ pintura; deve ser própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 225 x 275 mm; formato retangular.
	Und.
	3000
	 
	 

	10
	Lixa p/ massa n. º 80 – deve ser ideal p/ preparação das paredes p/ pintura; deve ser própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 225 x 275 mm; formato retangular.
	Und.
	3000
	 
	 

	11
	Massa corrida – a apresentação deve ser em SC c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de alvenaria, concreto, etc.
	Und.
	840
	 
	 

	12
	Massa corrida acrílica- a apresentação deve ser em SC c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de alvenaria, concreto, etc.
	Und
	600
	 
	 

	13
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 15cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	200
	 
	 

	14
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 5cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	200
	 
	 

	15
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 9cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	200
	 
	 

	16
	Rolo de lã 1000 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 19mm
	Und.
	240
	 
	 

	17
	Rolo de lã 306/15 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 12mm
	Und.
	240
	 
	 

	23
	Trincha 319/ 1” – trincha com cerdas pretas selecionadas p/ aplicações em pequenas superfícies.
	Und.
	400
	 
	 

	24
	Thinner – deve ser indicado para a diluição do verniz geral, verniz cristal e tintas ducco; deve ser excelente para limpeza dos materiais utilizados na pintura; apresentação em galões de 5 litros
	Gl.
	180
	 
	 

	25
	Tinner 900ml, para a diluição do verniz geral, verniz cristal e tintas ducco; deve ser excelente para limpeza dos materiais utilizados na pintura.
	Und
	150
	 
	 

	26
	Tinta Esmalte 900ml, para pintura de janela de madeira, chapas de ferro e portões; em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und
	240
	 
	 

	27
	Tinta esmalte sintético – deve ser indicada p/ pintura de janela de madeira, chapas de ferro e portões; deve ser apresentada em latas de 3,6 L; deve ser apresentada em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und.
	500
	 
	 

	28
	Tinta látex PVA –deve ser apresentada em latas de 18L; deve ser apresentada em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und.
	680
	 
	 

	28
	Tinta látex PVA – deve ser apresentada em galão de 3,600k; deve ser apresentada em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und.
	200
	 
	 

	29
	Tinta p/ Piso – deve ser ideal p/ pintura de piso; acabamento fosco; apresentação em lata de 18 L; deve ter cores variadas.
	Lata.
	250
	 
	 

	30
	Tinta p/ Piso – deve ser ideal p/ pintura de piso; acabamento fosco; apresentação em galões de 3,600 L; deve ter cores variadas.
	Und.
	150
	 
	 

	31
	Tinta epóxi a base de agua, multissuperfícies, exterior e interior, galão de 3,600L. 
	Und.
	100
	 
	 

	33
	Verniz madeira incolor galão de  3,6L.
	Und
	120
	 
	 

	34
	Tinta Xadrez – deve ser apresentada em embalagens de 500gr; deve dispor de cores variadas.
	Und.
	250
	 
	 

	35
	Tinta Zarcão, anticorrosivo, inseto de chumbo, apropriado para metais ferrosos, cor alaranjada, em galão com 3,6L
	Und
	200
	 
	 

	36
	Massa plástica branca para construção civil, embalagem de 1 kg, utilizada para nivelamento, preenchimento de buracos e correções em superfícies de alvenaria, reboco, madeira e gesso. Boa aderência, fácil lixamento e secagem rápida. Pode ser aplicada com espátula. Resistente à umidade moderada.
	UND
	220
	 
	 

	37
	Adesivo de contato de alta performance, à base de policloropreno, com 750 ml, cor amarelada, ideal para colagem de materiais como laminados, MDF, couro, borracha, EVA e tecidos. Alta resistência à temperatura e umidade, secagem rápida, e excelente aderência inicial. Aplicação com pincel ou espátula dentada.
	UND
	250
	 
	 

	38
	Manta asfáltica aluminizada auto adesiva, largura de 40 cm, fornecida em rolo de 10 metros. Composta por asfalto modificado, filme de alumínio na face superior e adesivo protegido por filme plástico na base. Aplicação a frio. Indicada para impermeabilização de telhados, rufos, calhas e lajes. Reflete o calor e evita infiltrações.
	UND
	400
	 
	 

	39
	Primer líquido para emulsão asfáltica, embalagem de 3,6 L, com alta penetração em substratos porosos como concreto e argamassa. Promove maior aderência de mantas asfálticas e outros impermeabilizantes. Produto de fácil aplicação com trincha ou rolo. Secagem rápida e aplicação a frio.
	UND
	200
	 
	 

	40
	Fita crepe 24 mm x 50 m, com dorso de papel crepado tratado e adesivo à base de borracha. Indicada para mascaramento de áreas durante a pintura. Proporciona boa adesão à maioria das superfícies, fácil remoção sem deixar resíduos e boa resistência à temperatura e umidade em curto prazo. 
	UND
	300
	 
	 

	41
	Pincéis com cerdas sintéticas, tamanhos de 1”, 2” e 3”, cabo anatômico em plástico resistente. Ideais para aplicação de tintas à base de água e solvente em superfícies como madeira, metal e alvenaria. Fáceis de lavar e reutilizáveis. Indicados para pinturas de acabamento e retoques.
	UND
	600
	 
	 

	42
	Caçamba plástica com bandeja para pintura, capacidade a partir 4 litros, em polietileno de alta resistência, compatível com rolos de até 25 cm. Superfície com ranhuras para remoção do excesso de tinta do rolo. Resistente a solventes e tintas à base de água.xI
	UND
	80
	 
	 

	43
	Discos abrasivos para corte de aço, diâmetros de 4” (100 mm), compatíveis com esmerilhadeiras. Composição à base de óxido de alumínio e resina fenólica. Alta durabilidade, corte rápido e preciso em metais ferrosos. Resistência ao calor e desgaste.
	UND
	350
	 
	 

	44
	Discos abrasivos para corte de aço, diâmetros de 7” (180 mm), compatíveis com esmerilhadeiras. Composição à base de óxido de alumínio e resina fenólica. Alta durabilidade, corte rápido e preciso em metais ferrosos. Resistência ao calor e desgaste.
	UND
	350
	 
	 

	45
	Solvente água raz, embalagem de 900 ml, composto por hidrocarbonetos alifáticos. Utilizado para diluição de tintas esmalte sintético, limpeza de ferramentas de pintura, pincéis e superfícies. Evaporação moderada, baixo odor e boa capacidade de dissolução.
	UND
	200
	 
	 

	46
	Removedor químico de tinta, embalagem de 1 litro, base solvente, ação rápida sobre tintas sintéticas, esmaltes, vernizes e látex. Aplicação com pincel ou espátula. Produto inflamável, de uso profissional, requer uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
	UND
	200
	 
	 

	47
	Seladora acrílica incolor para madeira, embalagem de 3,6 L, base água. Indicada para uniformizar e selar superfícies de madeira antes da aplicação de verniz ou tinta. Reduz a absorção de tinta, melhora o acabamento e aumenta a durabilidade. Rápida secagem, fácil aplicação com pincel ou rolo.
	UND
	200
	 
	 

	48
	Suporte extensor. Haste extensível para pintura, fabricada em alumínio ou aço leve com sistema telescópico ou rosca, utilizada para acoplar rolos de pintura e facilitar o alcance de superfícies elevadas como tetos e paredes altas. Possui comprimento regulável, geralmente variando entre 1 metro e 2,5 metros, proporcionando praticidade, segurança e ergonomia ao pintor, eliminando a necessidade do uso de escadas em muitas aplicações.
	UND
	50
	 
	 

	49
	Lixas de 220. Lixa com granulação fina (grana 220), indicada para acabamentos suaves em superfícies de madeira, metal, massa corrida e gesso, promovendo nivelamento e suavização antes da pintura ou envernizamento. É composta por abrasivo de óxido de alumínio fixado em base de papel ou tecido resistente, sendo ideal para trabalhos manuais ou com lixadeiras orbitais, garantindo acabamento mais delicado e uniforme.
	UND
	3500
	 
	 

	50
	Lixas de 150. Lixa com granulação média (grana 150), apropriada para o desbaste moderado de superfícies como madeira, metal e paredes, removendo imperfeições, resíduos de tinta e preparando o material para etapas mais finas de acabamento. Fabricada com abrasivo de alta qualidade sobre base de papel durável, pode ser utilizada manualmente ou com lixadeiras, proporcionando eficiência na preparação da superfície.
	UND
	3500
	 
	 

	51
	Rolo de pintura com 20 centímetros de largura, composto por tubo interno em polipropileno e manta de lã sintética ou poliéster, indicado para aplicação de tintas látex, acrílicas ou esmaltes em superfícies lisas e semi-rugosas. Proporciona acabamento uniforme, boa cobertura e rendimento, sendo compatível com suportes roscados e extensores para maior alcance e ergonomia na execução da pintura.
	UND
	180
	 
	 

	52
	Estopa branca, fardos de 1 kg, composta por fibras de algodão 100%. Ideal para limpeza geral de superfícies e absorção de líquidos, a estopa é altamente eficiente para remoção de resíduos em diversos ambientes. Sua alta capacidade de absorção a torna perfeita para uso em oficinas, indústrias e ambientes comerciais, sendo eficaz no uso de solventes e outros produtos de limpeza
	UND
	500
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE IX

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Piso Intertravado com bloco retangular cor natural de 10x20cm, espessura de 8cm.
	M2
	5000
	 
	 

	2
	Meio fio de concreto pré-moldado, dimensões 80x15x13x30cm.
	M
	3000
	 
	 

	3
	Mourão de concreto para cerca com 2,50m de comprimento na parte real e 0,40m de comprimento na parte inclinada, com 0,10x0,12 de seção
	Unid
	160
	 
	 

	4
	Laje pré moldada de EPS
	M2
	1500
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE X

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Manilha de 30cm
	Und
	300
	 
	 

	2
	Manilha de 40cm
	Und
	300
	 
	 

	3
	Manilha de 60cm
	Und
	300
	 
	 

	4
	Manilha de 80cm
	Und
	300
	 
	 

	5
	Manilha de 100cm
	Und
	100
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE XI

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Brita gravilhão
	M³
	350
	 
	 

	2
	Areia fina granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211), lavada e isenta de material orgânico.
	M3
	2000
	 
	 

	3
	Barro para reboco.
	M3
	1500
	 
	 

	4
	Brita nº 01.
	M³
	250
	 
	 

	5
	Pó de Brita.
	M³
	150
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE XII

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Mármore Verde Ubatuba
	M2
	800
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE XIII

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Metalon 20 x 20
	Und
	230
	 
	 

	2
	Metalon 20 x 30
	Und
	230
	 
	 

	3
	Metalon 50 x 30
	Und
	230
	 
	 

	4
	Chapa Lambril 1,00 x 2,50 m
	Und
	425
	 
	 

	5
	Perfil U enrijecido 2”
	Und
	330
	 
	 

	6
	Cantoneira Perfil L
	Und
	150
	 
	 

	7
	Barra Chata De Ferro 1 X 1/8 (25,40 X 3,2mm) - 6 Metros
	Und
	100
	 
	 

	8
	Barra Chata De Ferro 1 X 3/16 (25,40 X 4,75mm) - 6 Metros
	Und
	220
	 
	 

	9
	Eletrodo Solda 2.5
	Kg
	250
	 
	 

	10
	Disco de corte n° 14
	Und
	230
	 
	 

	11
	Disco de Desbaste n° 4
	Und
	230
	 
	 

	12
	Disco de desbaste n° 7
	Und
	230
	 
	 

	13
	Telha metálica de Zinco 4m
	und
	350
	 
	 

	14
	Telha metálica de Zinco 5m
	Und
	350
	 
	 

	15
	Telha metálica de Zinco 6m
	Und
	500
	 
	 

	16
	Telha metálica de Zinco 7m
	Und
	450
	 
	 

	17
	Prego para Telha Metálica
	Und
	6000
	 
	 

	18
	Chapa para calha de zinco 40 cm
	M
	650
	 
	 

	19
	Chapa de zinco para Rufo 20 cm
	M
	650
	 
	 

	iv21
	Gonzo para portão de abrir
	Und
	220
	 
	 

	22
	Alambrado Fio 14
	M²
	2600
	 
	 

	23
	Chapa de folha de alumínio para bica deverá ser confeccionada em liga de alumínio, preferencialmente 1050 (alumínio puro) ou 5052 (liga de alta resistência à corrosão), com espessura entre 0,5 mm e 3 mm, de acordo com a necessidade do projeto. As dimensões da chapa serão variáveis, podendo ser fornecidas em tamanho padrão de 1,22 m x 2,44 m ou sob medida. O acabamento da superfície pode ser liso, escovado, anodizado ou polido, conforme exigência estética e funcional. A chapa deve apresentar alta resistência à tração, durabilidade e resistência à corrosão atmosférica, com revestimento opcional de anodização ou pintura eletrostática para maior proteção.
	MTS
	2200
	 
	 

	24
	Malha pop. Malha de aço soldada, conhecida como tela pop, utilizada para reforço em estruturas de concreto, como lajes, pisos e calçadas, evitando fissuras e aumentando a resistência à tração. Fabricada com fios de aço CA-60 nervurado, possui espaçamento regular (geralmente 15x15 cm) e medida padrão de 2,00 m x 3,00 m, sendo prática de transportar e aplicar. Sua utilização é essencial para garantir a durabilidade e a segurança estrutural de obras civis.
	UND
	450
	 
	 

	25
	Viga U de 4 polegadas: Perfil metálico estrutural do tipo U, também conhecido como canal ou cantoneira U, com medida de 4 polegadas (aproximadamente 101,6 mm de largura), fabricado em aço galvanizado ou aço carbono, utilizado em estruturas metálicas leves e médias, como suportes, reforços, armações de telhados e estruturas de mobiliário escolar. Apresenta elevada resistência mecânica à flexão e torção, sendo fornecida em barras com comprimento padrão de 6 metros, com acabamento natural ou pintura anticorrosiva, conforme necessidade do projeto.
	UND
	550
	 
	 

	26
	Colunas de 5/16 de 6MT.  Estruturas verticais pré-fabricadas com vergalhões de aço CA-50 nervurado de 5/16” (cerca de 8 mm de diâmetro) e comprimento de 6 metros, utilizadas para sustentação de paredes, travamento de alvenarias e reforço de fundações em construções civis. São compostas por barras longitudinais unidas por estribos em espaçamentos regulares, prontas para instalação, otimizando tempo e garantindo resistência e estabilidade à obra.
	UND
	600
	 
	 

	27
	Tubo Metalon Aço Retangular 40 x 20 x 1,2 mm – 6 metros. Tubo estrutural retangular fabricado em aço carbono, com seção de 40 mm x 20 mm e espessura de parede de 1,2 mm, fornecido em barras de 6 metros de comprimento. É amplamente utilizado em estruturas metálicas leves, como grades, portões, suportes, móveis escolares e outras aplicações na construção civil e serralheria. Possui excelente resistência mecânica, bom acabamento e pode receber pintura ou galvanização para maior proteção contra corrosão, sendo fácil de cortar, soldar e montar conforme as exigências do projeto.
	UND
	1300
	 
	 

	28
	Tubo de ferro galvanizado de 2 ½”
	Und
	100
	 
	 

	29
	Tubo de ferro galvanizado de 2”
	Und 
	100
	 
	 

	30
	Tela metálica de arame galvanizado revestida com camada plástica e fio 12 BWG
	M²
	1000
	 
	 

	31
	Rede de proteção esportiva de nylon 3m malha 10x10.
	M²
	700
	 
	 

	32
	Rede de proteção esportiva de nylon 5m malha 10x10.
	M²
	700
	 
	 

	33
	Rede de proteção esportiva de nylon 3m malha 15x15.
	M²
	400
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE XIV

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Furadeira elétrica com impacto, potência de 650W, mandril de 13 mm, com chave para fixação de brocas. A furadeira é indicada para perfurações em concreto, madeira e metal, com a função de impacto proporcionando maior eficiência em materiais mais duros, como alvenaria. A potência de 650W garante bom desempenho, enquanto o mandril de 13 mm permite o uso de brocas variadas. Bivolt ou 220V, a furadeira é compacta e fácil de manusear, ideal para atividades de construção, manutenção e reparos. A chave do mandril facilita a troca rápida de brocas, oferecendo maior praticidade no uso.
	UND
	7
	 
	 

	2
	Serra mármore, acionamento elétrico, potência mínima de 1.450w, cabo de alimentação de no mínimo 2,5m, anglo de inclinação de 45 graus. Voltagem 127. Garantia mínima de 12 meses. 
	UND
	4
	 
	 

	3
	Tubo de Graxa lubrificante para engrenagem de roçadeira, peso 80g. indicado para lubrificação em alta rotação, diminuição do atrito nas engrenagens e maior proteção contra corrosão dos componentes.
	UND
	30
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 

	LOTE XV

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	UNID.
	QTDE
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	Betoneira 400L 2CV 4 Polos Monofásica 220V - Tensão: 220V
Motor: Elétrico (IP21) – 4 Polos, Mono 2 cv – 220V, volume mínimo de 400 litros, capacidade mínima de mistura de 310 litros, rendimento mínimo final da mistura de 270 litros, Ciclos/hora: 15 ciclos/hora
Rotação do tambor de 30 rpm – 60Hz, correia em “V” A-48,
Dimensões C x L x A: 1735 x 972 x 1558 mm. Garantia mínima de 12 meses.
Betoneira 400L 2CV 4 Polos Monofásica 220V - Tensão: 220V
Motor: Elétrico (IP21) – 4 Polos, Mono 2 cv – 220V, volume mínimo de 400 litros, capacidade mínima de mistura de 310 litros, rendimento mínimo final da mistura de 270 litros, Ciclos/hora: 15 ciclos/hora
Rotação do tambor de 30 rpm – 60Hz, correia em “V” A-48,
Dimensões C x L x A: 1735 x 972 x 1558 mm. Garantia mínima de 12 meses.
	


UND 


	1
	 
	 

	2
	Compactador de Solo à Gasolina Sapo 75Kg, potência mínima de 5,5HP, motor 04 tempos. Garantia mínima de 12 meses.
	


UND 


	1
	 
	 

	3
	Placa Vibratória, peso máximo de 95Kg, potência mínima 5,5HP, gasolina, motor 04 tempos. Garantia mínima de 12 meses.
	


UND 


	1
	 
	 

	4
	Martelete demolidor, linha profissional, peso máximo de 30 Kg, potência mínima de 1900w, sistema de encaixe hexagonal. Garantia mínima de 12 meses.
	


UND 


	1
	 
	 

	TOTAL GERAL
	 




Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois a contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e alinhada ao interesse público, garantindo suporte logístico às ações administrativas e assegurando a continuidade e a eficiência dos serviços públicos municipais.
O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação fundamenta-se na necessidade contínua de aquisição de materiais de construção destinados à manutenção preventiva e corretiva, reforma, ampliação e conservação dos prédios públicos, vias urbanas e rurais, equipamentos públicos e demais estruturas sob responsabilidade das diversas Secretarias do Município de Itapitanga/BA. A ausência de planejamento e fornecimento adequado desses insumos pode comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais, gerando prejuízos à administração e à população, sobretudo nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e assistência social. Considerando a natureza contínua e variável da demanda, opta-se pelo sistema de registro de preços, que permite maior flexibilidade, economicidade e eficiência na gestão das aquisições, evitando desperdícios, aquisições desnecessárias e desabastecimento. A contratação visa, portanto, garantir o pronto atendimento às demandas operacionais do município, assegurando condições adequadas de funcionamento das estruturas públicas, bem como a segurança e o bem-estar dos usuários.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
A solução proposta consiste na realização de procedimento licitatório para registro de preços, visando à futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de materiais de construção, organizados por lotes, conforme a natureza e especificidade dos itens.
O ciclo de vida do objeto compreende:
Planejamento da contratação: levantamento das demandas pelas Secretarias Municipais; 
Seleção do fornecedor: por meio de processo licitatório na modalidade adequada; 
Aquisição sob demanda: fornecimento parcelado conforme necessidade da Administração; 
Recebimento e controle: conferência da qualidade, quantidade e especificações dos materiais; 
Utilização: aplicação dos materiais nas atividades de manutenção, reforma e ampliação; 
Descarte/controle de resíduos: conforme normas ambientais vigentes. 
Todos os produtos deverão atender às normas técnicas vigentes (ABNT) e apresentar padrões mínimos de qualidade, durabilidade e segurança.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a adequada execução do objeto, deverão ser observados os seguintes requisitos:
Regularidade jurídica e fiscal da(s) empresa(s) contratada(s), conforme legislação vigente; 
Capacidade técnica comprovada mediante fornecimento anterior compatível com o objeto; 
Qualidade dos materiais, devendo atender às normas técnicas da ABNT e demais regulamentações aplicáveis; 
Prazo de entrega compatível com a urgência das demandas, a ser definido em cada solicitação; 
Fornecimento parcelado, conforme necessidade da Administração, sem obrigatoriedade de consumo total do quantitativo registrado; 
Responsabilidade pelo transporte, carga e descarga dos materiais até os locais indicados pelo Município; 
Substituição imediata de materiais defeituosos ou em desacordo com as especificações; 
Manutenção dos preços registrados durante a vigência da ata, salvo hipóteses legais de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro; 
Cumprimento das normas ambientais e de segurança aplicáveis ao fornecimento.
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto ocorrerá de forma indireta, sob o regime de fornecimento parcelado, conforme as necessidades das Secretarias Municipais, mediante emissão de ordens de fornecimento.
O modelo de execução observará:
Solicitação formal por parte das Secretarias, indicando quantitativos e especificações dos materiais; 
Prazo de entrega a ser definido no instrumento convocatório ou na ordem de fornecimento, considerando a urgência da demanda; 
Entrega dos materiais em locais previamente indicados pela Administração Municipal; 
Recebimento provisório e definitivo, mediante conferência quantitativa e qualitativa dos itens fornecidos; 
Fiscalização contratual, a ser realizada por servidor designado, garantindo o cumprimento das obrigações assumidas; 
Pagamento condicionado ao recebimento definitivo e à apresentação da documentação fiscal regular; 
Gestão da Ata de Registro de Preços, permitindo contratações durante sua vigência, conforme demanda e disponibilidade orçamentária. 
A execução deverá garantir eficiência, economicidade e atendimento tempestivo às necessidades da Administração Pública, assegurando a continuidade dos serviços públicos municipais.
MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Fiscalização
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalização Técnica
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
Fiscalização Administrativa
O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 
Gestor do Contrato
Cabe ao gestor do contrato:
coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
[bookmark: _Hlk114498447][bookmark: _Hlk114498479]INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.
Multa:
Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias
Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 30% (trinta por cento) do valor da contratação.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 30% (trinta por cento) do valor da contratação.
Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 15% (quinze por cento) do valor da contratação.
[bookmark: _Hlk175669195]Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10% (dez por cento) do valor da contratação.
Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) do valor da contratação.
[bookmark: _Hlk170830409]A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.
Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
Na aplicação das sanções serão considerados:
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante; e
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
[bookmark: _Hlk170830482]A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento
Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.
Liquidação
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
o prazo de validade;
a data da emissão; 
os dados do contrato e do órgão contratante; 
o período respectivo de execução do contrato; 
o valor a pagar; e 
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;
 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa. 
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização.
Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
[bookmark: _Hlk171371350]Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
[bookmark: _Hlk171371336]9.1 A seleção do fornecedor será realizada por meio de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. Será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP), considerando a natureza eventual e parcelada da contratação, permitindo à Administração realizar aquisições conforme a demanda, sem a obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote, tendo em vista a necessidade de garantir maior eficiência logística, padronização dos materiais e economicidade na contratação, agrupando itens de mesma natureza e compatibilidade técnica.
Forma de fornecimento
O fornecimento do objeto será parcelado.
[bookmark: _Hlk190336520]Critério de Julgamento da Proposta 
9.3 O julgamento das propostas será realizado com base no critério de menor preço por lote, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e a necessidade de promover maior eficiência, economicidade e padronização no fornecimento dos materiais de construção. A adoção do critério de menor preço por lote justifica-se em razão do agrupamento de itens de mesma natureza e compatibilidade técnica, o que favorece a logística de entrega, reduz custos operacionais, assegura maior uniformidade na qualidade dos materiais e facilita a gestão contratual por parte da Administração.
9.3.1 Para fins de julgamento, serão observados os seguintes parâmetros:
Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor global para cada lote, desde que atenda integralmente às especificações técnicas constantes no edital e seus anexos; 
Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, transporte, carga e descarga, encargos sociais e quaisquer outros necessários ao pleno fornecimento dos materiais; 
Serão desclassificadas as propostas que: 
Não atendam às exigências do edital; 
Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou superiores aos valores estimados pela Administração; 
Contenham inconsistências, erros ou omissões que comprometam sua análise; 
Em caso de empate entre propostas, serão aplicados os critérios de desempate previstos na legislação vigente; 
Após a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta mais bem classificada quanto às especificações técnicas e à exequibilidade dos preços.
9.4 A Administração poderá realizar diligências para aferir a viabilidade da proposta, podendo solicitar documentos complementares que comprovem a capacidade do licitante em cumprir o objeto nas condições ofertadas. O critério adotado visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, assegurando equilíbrio entre preço, qualidade e eficiência na execução do objeto.
Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação jurídica
[bookmark: _Ref115800561]pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
[bookmark: _Hlk121934117]O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificação Econômico-Financeira
certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
[bookmark: _Hlk190941228][bookmark: _Hlk169694941][bookmark: _Hlk170895502]balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 
	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

	SG =
	Ativo Total

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante


Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% do[valor total estimado da contratação.
[bookmark: _Hlk190941246]Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação; 
Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
Disposições gerais sobre habilitação
Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A estimativa do valor da contratação será realizada com base em pesquisa de preços de mercado, a ser conduzida pelo Setor de Compras do Município, em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Para a formação do preço estimado, serão consideradas cotações obtidas junto a fornecedores do ramo pertinente ao objeto, bem como outros meios idôneos de pesquisa, tais como contratações similares realizadas por outros entes públicos, bancos de preços oficiais e demais fontes disponíveis, garantindo maior fidedignidade aos valores apurados. O levantamento será formalizado por meio de mapa comparativo de preços, contemplando os itens organizados por lote, de modo a refletir os valores praticados no mercado local e regional, assegurando a compatibilidade com a realidade econômica. Ressalta-se que, em razão da adoção do Sistema de Registro de Preços, o valor estimado terá caráter meramente referencial, não gerando obrigação de contratação integral por parte da Administração, podendo as aquisições ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária. Dessa forma, o valor global estimado da contratação será definido a partir das cotações realizadas pelo Setor de Compras, servindo como parâmetro para análise da vantajosidade das propostas apresentadas no certame.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas. 
Itapitanga/Ba, 13 de Novembro de 2025.

Gestor do Contrato:

_______________________________________
Alan Jones de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal n°39/2025


Fiscal do Contrato:


________________________________________
Ronaldo Almeida de Souza
Assessor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria n° 51/2025


O presente termo de referência que visa orientar a contratação de empresa, para fornecimento de material de construção através de registro de preço, destinados para atender a Secretaria de Obras.

Justificativa:

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais para atender as necessidades atuais e futuras de manutenções das vias públicas (calçadas e passeios), saneamentos, pontes e pontilhões, bocas de lobo, bueiros, reforma e construção de pequenas praças, canalização de córregos, manutenção do Cemitério Municipal, reformas pequenas e adaptações na estrutura física dos imóveis, atendimento emergencial à manutenção da rede escolar municipal, departamentos administrativos das secretarias do município, de unidade de saúde, vias públicas, espaços comunitários e de lazer, de acordo com o registro das necessidades, presentes e futuras.

Valor Estimado:

Verificar através de pesquisa de preço.

Local de Entrega:  

Os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da secretaria, e deverá ser entregue no setor de compras localizado no prédio da Prefeitura na Praça Dois Poderes, nº 06, Centro de Itapitanga, no prazo máximo de até 07 (sete) dias contados a partir da solicitação, em horário de expediente, sem nenhum ônus adicional para a contratante.

Especificação / Detalhamento:


	LOTE: 01

	[bookmark: RANGE!B3]ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	Qtd

	1
	Arame - deve ser em aço galvanizado N.º 18; deve ser indicado p/ cercas e alambrados;     deve     ser     resistente; apresentação em rolos de 1Kg.
	Rolo
	40,00

	2
	Arame – deve ser em aço recozido N. º 18;   deve   ser   indicado   p/   cercas   e alambrados;  deve  ser  resistente  e  não exige manutenção constante nem pintura; deve ser resistente à maresias, variações climáticas  e  poluição;  apresentação  em rolos de 1Kg.
	Rolo
	160,00

	3
	Arame   farpado   –   deve   ser   em   aço galvanizado N. º 18; deve ser resistente e durável na contenção de animais; deve ter tripla  camada  de  zinco  p/  garantia  de maior resistência à corrosão; deve ser de fácil manuseio; apresentação em rolo de 500m.
	Rolo
	80,00

	4
	Barrote   de   madeira   –   deve   ser   em madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris   L.);   acabamento   polido,   de 7,0x7,0  cm  de  seção  e  até  5  m  de comprimento; deve servir para aplicações estruturais;    classe    resistente    C-18, proteção   contra   agentes   bióticos   que corresponde com a classe de penetração P2 (3 mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no sentido axial).
	Mt
	600,00

	5
	Basculante – deve ser confeccionado em alumínio;  com  medidas  aproximadas  de 60 X 60 cm; e duas janelas articuláveis.
	Und.
	35,00

	6
	Cabo para cavador deve ser fabricado em madeira  de  reflorestamento  e  medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	50,00

	7
	Cabo para enxada deve ser fabricado em madeira  de  reflorestamento  e  medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	50,00

	8
	Cabo  para  pá  deve  ser  fabricado  em madeira  de  reflorestamento  e  medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	50,00

	9
	Cabo para picareta deve ser fabricado em madeira  de  reflorestamento  e  medindo aproximadamente       1,50       m       de comprimento.
	Und.
	50,00

	10
	Cadeado 20mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço;    deve acompanhar   2   chaves   em   latão;haste simples/tradicional.
	Und.
	40,00

	11
	Cadeado 30mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço;    deve acompanhar  2  chaves  em  latão;  haste simples/tradicional.
	Und.
	30,00

	12
	Cadeado 40mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço;    deve acompanhar   2   chaves   em   latão;haste longa.
	Und.
	30,00

	13
	Cadeado 40mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço;    deve acompanhar   2   chaves   em   latão;haste simples/tradicional.
	Und.
	30,00

	14
	Cadeado 50mm – deve ter corpo em latão maciço    com    haste    em    aço;    deve acompanhar   2   chaves   em   latão;haste simples/tradicional.
	Und.
	30,00

	15
	Cadeado  50mm  tetra-chave  –  deve  ter corpo em latão maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 chaves em latão com 4 lados cada.
	Und.
	15,00

	16
	Caibro de madeira – deve ser de madeira maçaranduba;  deve  ser  apresentada  em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	Mt
	550,00

	17
	Caibro de madeira – deve ser de madeira mista; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	Mt
	550,00

	18
	Cola para madeira  –  deve  seguir  os requisitos mínimos das normas EM-204 e EM-201; deve ser ideal para colagens de MDF,  aglomerado,  artefatos  de  madeira, couros, papelão, cortiça, chapas de fibra, materiais porosos em geral, montagem e conserto de móveis onde se requeira bom desempenho     de colagem  e um acabamento perfeito;  apresentação em embalagens de 1Kg.
	Und.
	50,00

	19
	Cola para PVC- deve ser ideal para colar tubo e qualquer material em PVC deve ser utilizada em trabalho de construção civil e elétricas. Pote com 175 g
	Und.
	80,00

	20
	Compensado  Resinado   –    deve    ser composto  por  camadas  de  lâminas  de madeira torneada, sobrepostas e coladas com  resina  fenólica  WBP  100%  a  prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 15mm.
	Und.
	100,00

	21
	Compensado Resinado –    deve    ser composto  por  camadas  de  lâminas  de madeira torneada, sobrepostas e coladas com  resina  fenólica  WBP  100%  a  prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 4mm.
	Und.
	100,00

	22
	Compensado Resinado   –    deve    ser composto  por  camadas  de  lâminas  de madeira torneada, sobrepostas e coladas com  resina  fenólica  WBP  100%  a  prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 10mm.
	Und.
	100,00

	23
	Compensado Plastificado –   deve   ser composto  por  camadas  de  lâminas  de madeira torneada, sobrepostas e coladas com  resina  fenólica  WBP  100%  a  prova d’água; a superfície deve ser tingida com tinta anelina; dimensões aproximadas de 1,10 X 2,20m e 10mm.
	Und.
	100,00

	24
	Dobradiça     cromada     –     deve     ser apresentada em   cartelas   c/   03   und.; tamanho e medidas aproximadas 3 ½”.3”; e composição deve ser em aço.
	Und.
	100,00

	25
	Dobradiça de ferro c/  pino  reversível  – deve  ser  apresentada  em  cartelas  c/  01 und.; tamanho 2”; e composição deve ser em ferro liso.
	Und.
	150,00

	26
	Dobradiça  de  ferro  c/  pino  reversível  – deve  ser  apresentada  em  cartelas  c/  01 und.; tamanho 3 ½”; e composição deve ser em ferro liso.
	Und.
	90,00

	27
	Fechadura de sobrepor p/ portão – deve ser confeccionada em latão e aço;  deve ter  pintura  eletrostática  preta;  deve  ter abertura  interna  e  externa  com  chave; deve   vir   com   2   chaves;   e   deve   ter dimensões aproximadas 8 x 9 x 15 (cm) e peso 0,694 (kg).
	Und.
	100,00

	28
	Fechadura  externa  –  deve  ter  fechadura com    sistema    tetra-chave;    deve    ser confeccionada    em    bronze    latonado; tamanho 40; e deve estar de acordo com as normas ABNT 14913.
	Und.
	20,00

	29
	Fechadura simples    –    as    medidas aproximadas devem ser 10 x 7 x 23 (cm) e peso  0,977  (kg);  deve  ser  durável  e  o desing  moderno;  deve  ser indicada  para embutir.
	Und.
	150,00

	30
	Ferrolho chato – deve ser confeccionado em zinco; c/ dimensões aproximadas 4” e 100mm;
	Und.
	100,00

	31
	Ferrolho roliço para porta/janela, medindo aproximadamente 2”.
	Und.
	200,00

	32
	Forro em PVC – ser ideal p/ aplicação em ambientes internos; deve ser de material reciclável, porém, não é reutilizável; cada m² do forro deve ser disponibilizado nas seguintes dimensões: 20 cm x 8 mm x 3 m;  deve  ter  nas  cores  cinza,  branco, branco gelo, branco neve; e deve possuir excelente   resistência   mecânica   e   alta proteção como isolante acústico.
	M²
	2.000,00

	33
	Grampo p/ cerca – deve ser galvanizado; dimensões 1 X 9; apresentação deve ser em kg e cada kg do Produto deve conter aproximadamente 194 Grampos.
	Sc.
	80,00

	34
	Inseticida  e  Fungicida  para  Madeira  e Paredes – deve ser ideal para combater e proteger madeira seca e parede contra a ação de cupim; apresentação deve ser em galões de 5 litros;
	Gl
	50,00

	35
	Linha de Nylon Seco – deve ser resistente e ter apresentação em rolos de 100m
	Rolo
	35,00

	36
	Linha de Nylon Seda – deve ser resistente e ter apresentação em rolos de 100m
	Rolo
	35,00

	37
	Lona  –  deve  possuir  excelente  barreira contra  umidade  e  resistência  aos  raios Uva  e  Uvb;  as  medidas  aproximadas devem ser 8 x 7m; cor preferencial – azul; e deve ser ideal para coberturas diversas (barracas,   carro   de   pequeno   porte, material de construção e etc.)
	Und.
	30,00

	38
	Lona preta – deve ser ideal p/ proteção de pisos e outros  materiais  em  reformas, telhados, silos agrícolas, proteção contra deslizamentos   e   erosões,   barrancos, barreiras, arrimos e cargas em caminhões; a apresentação deve ser em rolos de 10 X 100m.
	Rolo
	15,00

	39
	Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; medir 2,5 X 25mm;
	Und.
	600,00

	40
	Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; medir 6,1 X 100mm;
	Und.
	600,00

	41
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 3,8 X 30mm; a bucha deve ser de 6mm;
	Und.
	600,00

	42
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 4,2 X 40mm; a bucha deve ser de 7mm;
	Und.
	600,00

	43
	Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça chata; medir 4,8 X 38mm; a bucha deve ser de 8mm;
	Und.
	600,00

	44
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,12  X 0,07m;  deve  ser  de  madeira  resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	500,00

	45
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,12  X 0,08x   3,0   m;   deve   ser   de   madeira resistente, ideal para construção civil.
	Und.
	200,00

	46
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,15  X 0,07m;  deve  ser  de  madeira  resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	400,00

	47
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,15  X 0,12m;  deve  ser  de  madeira  resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	200,00

	48
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,20  X 0,07m;  deve  ser  de  madeira  resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	300,00

	49
	Peça  de  madeira  –  deve  medir  0,20  X 0,12m;  deve  ser  de  madeira  resistente, ideal para construção civil.
	Mt
	150,00

	50
	Porta  almofada  deve  ser  fabricada  em MDF,  deve  ser  medida  em  torno  de 2,10x0,70   e   deve   ser   em   madeira vermelha.
	Und.
	50,00

	51
	Porta  almofada  deve  ser  fabricada  em MDF,  deve  ser  medida  em  torno  de 2,10x0,80   e   deve   ser   em   madeira vermelha.
	Und.
	50,00

	52
	Prego 1,1/4x13, deve ser fabricado com cabeça, deve ser acondicionado em embalagem  de 1 kg, e dever ser adequados para construção civil.
	Kg
	50,00

	53
	Prego 2,1/2x10, deve ser fabricado com cabeça, deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, e dever ser adequados para construção civil.
	Kg
	50,00

	54
	Prego  3/4x17,  deve  ser  fabricado  com cabeça,   deve   ser   acondicionado   em embalagem   de   1   kg,   e   dever   ser adequados para construção civil.
	Kg
	50,00

	55
	Prego   3x9,   deve   ser   fabricado   com cabeça,   deve   ser   acondicionado   em embalagem   de   1   kg,   e   dever   ser adequados para construção civil.
	Kg
	50,00

	56
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 10 X 10 c/ D X C = 1,5mm X 2,3cm 1,5mm X 2,3cm
	Kg.
	50,00

	57
	Prego p/ madeira S/ cabeça – deve ser em aço; aço; medidas: 10 X 10 c/ D X C = 1,5mm X 2,3cm.
	KG
	50,00


	58
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 13 X 18 c/ D X C = 2,0 mm X 4,1cm.
	Kg.
	50,00

	59
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 15 X 15 c/ D X C = 2,4mm X 3,4cm.
	Kg.
	50,00

	60
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 22 X 42 c/ D X C = 5,4 mm X 9,6cm.
	Kg.
	50,00

	61
	Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; medidas: 22 X 48 c/ D X C = 5,4 mm X 11,0cm.
	Kg.
	50,00

	62
	Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de fibrocimento, aço, alumínio,  folha  de zinco    com    espessura    até    5mm    e pequenas    ondas    até    39mm    sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 27cm; deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ borracha flexível.
	Kg.
	50,00

	63
	Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de  fibrocimento,  aço,  alumínio,  folha  de zinco    com    espessura    até    5mm    e pequenas    ondas    até    39mm    sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 36cm; deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ borracha flexível.
	Kg.
	50,00

	64
	Prego 10x10 sem cabeça para forro PVC.
	Kg
	60,00

	65
	Rejunte – deve ser resistente a formação de fungos; deve ser tipo II conforme NBR 14.992;  a  apresentação  deve  ser  em embalagens de 5 Kg.; a composição deve conter cimento (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos; deve ser fornecido em várias cores (branco, bege, preto, grafite, cinza, marrom e palha).
	Sc.
	200,00

	66
	Ripa  –  deve  ser  de  madeira  resistente; apresentação  em  unidades  de  3  à  4  m cada, de acordo c/ a necessidade.
	M
	800

	67
	Ripão de madeira – deve ser de madeira maçaranduba;  deve  ser  apresentada  em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	M
	800,00

	68
	Ripão de madeira – deve ser de madeira mista; deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 0,05 m (C x E x L).
	M
	600,00

	69
	Mourão de eucalipto tratado com 16cm de diâmetro.
	M
	150,00

	70
	Mourão de eucalipto tratado com 20cm de diâmetro.
	M
	150,00

	71
	Mourão de eucalipto tratado com 10cm de diâmetro.
	M
	600,00

	LOTE: 02

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	 

	1
	Alavanca  de  aço  liso  –  o  aço  deve  ser forjado  c/  corpo  sextavado  de  25mm; pontas   temperadas:  1   ponta   alavanca chata e 1 ponta cônica; largura da ponta alavanca chata: 66mm; comprimento: 72’’ (1,8m) e peso aproximado de 8,4 kg.
	Und.
	30

	2
	Ancinho de ferro – deve ser de material galvanizado   resistente;   deve   ter   14 dentes;    e    cabo    de    madeira    de reflorestamento  com  medida  aproximada de 1,50m.
	Und.
	15

	3
	Pulverizador  costal  manual,  capacidade 20L – ergonômico com tanque simétrico, alavanca acionada com a mão direita ou esquerda, trava no gatilho, confeccionada em material plástico, mínimo de 03 meses de garantia  
	Und
	12

	4
	Arco de serra regulável – a lâmina deve ser  de  12”,  acabamento  cromado,  cabo ergonômico injetado e deve permitir o uso de lâminas de 8, 10” e 12”.
	Und.
	30

	5
	Lâmina para arco de serra regulável – 10”
	Und.
	100

	6
	Lâmina para arco de serra regulável – 12”
	Und.
	100

	7
	Bandeja de roçadeira FS 220.
	Und
	24

	8
	Bico para encher pneu com bocal duplo.
	Und
	24

	9
	Bota de borracha cano curto, cor branca limpeza predial. (Todos os tamanhos).
	Par
	60

	10
	Bota  de  borracha  cor preta,  cano  longo, modelo  sete  léguas,  sem  revestimento interno de algodão. (Todos os tamanhos).
	Par
	100

	11
	Botina  elástico,  solado  bidensidade,  bico PVC eletricista.
	Par
	15

	12
	Botina de segurança  em  couro  vaqueta, com   elástico,   dorso   acolchoado,   com solado   bidensidade   injetado   costurado sem     biqueira     de aço palmilha antimicrobiana. (Todos os tamanhos).
	Par
	40

	13
	Botina    de    Segurança    –    para    uso ocupacional sem abertura e com elásticos laterais de ajuste; forro interno confortável c/   tratamento   antimicrobiano;   biqueira plástica  e  palmilha  de  montagem  não tecido;     apresentação  em diversos tamanhos e cor preta.
	Par
	300

	14
	Capa de chuva emborrachada cor amarela tamanho GG.
	und
	100

	15
	Cinta para ombros simples (roçadas manuais
	und
	30

	16
	Colete de  sinalização  refletivo    em  X Laranja.
	und
	30

	17
	Protetores auriculares   tipo   plug   em silicone com cordão de algodão.
	und
	130

	18
	Câmara de ar p/ carrinho construtor – a câmara  deve  ser  plástica;  deve  conter pito;  deve  ser ideal  para  substituição  de câmaras  de  pneus  de  carrinho  de  mão reforçado. (observar as especificações do carrinho   de   mão   construtor   solicitado abaixo)
	Und.
	150

	19
	Capacete de segurança em diversas cores
	Und.
	50

	20
	Carrinho de mão  (construtor) REFORÇADO – deve ser apropriado para uso  geral,  principalmente  na  construção civil, para carregar argamassa ou entulhos; a caçamba deve ser reforçada e o acabamento c/ pintura eletrostática a pó p/ maior proteção contra oxidação; a roda do  pneu  deve  ser  com  câmara  e  bucha plástica.
	Und.
	80

	21
	Cavadeira  articulada  c/  cabo  –  deve  ser fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça,   proporcionando   maior resistência  e  menor  desgaste  durante  o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 180cm.
	Und.
	24

	22
	Cavadeira reta c/ cabo – o corpo deve ter 10”;  deve  ser fabricada em aço  carbono especial   de   alta   qualidade;   deve   ser temperada  em  todo  o  corpo  da  peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o cabo desta ferramenta deve ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 120cm.
	Und.
	24

	23
	Chave   de   fenda   –   deve   ter   haste niquelada     e     cromada;     cabo     em polipropileno azul; com ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e resistente; e deve ter medidas 3/8 X 10”.
	Und.
	12

	24
	Chave   de   fenda   –   deve   ter   haste niquelada     e     cromada;     cabo     em polipropileno azul; com ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e resistente; e deve ter medidas 5/16 X 06”.
	Und.
	12

	25
	Chave p/ dobrar ferro – deve ser indicada p/ construção civil; a medida deve ser 12”; cabeça   e   corpo   em   aço   especial; acabamento e pintura de qualidade.
	Und.
	12

	26
	Colete  refletivo  jaqueta  laranja  com  alta visibilidade para proteção do usuário, com velcro.
	Und
	25

	27
	Colher de Pedreiro 12” – deve ser reta e ter cabo de madeira; o material do corpo deve  ser  aço  carbono  resistente  para maior durabilidade.
	Und.
	24

	28
	Cone    de    Sinalização    –    deve    ser confeccionado  em  PVC  Rígido;  medida aproximada de 75 cm de altura; deve ser de  alta  resistência  com  faixas  pintadas; deve ter apresentações nas cores laranja c/ branco e preto c/ amarelo; e deve ser ideal    para    sinalização    de    trânsito, estacionamentos,   obras   e   de   práticas esportivas.
	Und.
	50

	29
	Corda de nylon, deve ser fabricado em polipropileno 100% virgem; deve ser característica     retorcida;     deve     ser resistente e conter 3 pernas.
	Mt
	500

	30
	Corrente galvanizada – deve ser comum com  elo  curto;  deve  ser  resistente;  ter diâmetro de 11,0 e 7/16”; o acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	30

	31
	Corrente galvanizada – deve ser comum com  elo  curto;  deve  ser  resistente;  ter diâmetro  de  22,0  e  7/8”;  o  acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	10

	32
	Corrente galvanizada – deve ser comum com  elo  curto;  deve  ser  resistente;  ter diâmetro  de  5,0  e  3/6”;  o  acabamento deve ser galvanizado.
	Kg
	10

	33
	Desempenadeira   Dentada   –   deve   ter corpo    confeccionado    em    aço    inox resistente e medida aproximada de 12 X 27cm;   os   dentes   e   vãos   devem   ser uniformes de 8 mm de espaçamento, além de   compreender   lateral   e   largura   da ferramenta;    apoio    em    madeira    de reflorestamento  anatômica  para  melhor manuseio; e alça em material galvanizado para aumento da resistência.
	Und.
	40

	34
	Desempenadeira  Lisa  –  deve  ter  corpo confeccionado  em  aço  inox  resistente  e medida aproximada de 12 X 30cm; apoio em madeira de reflorestamento anatômica para melhor manuseio; e alça em material galvanizado para aumento da resistência.
	Und.
	20

	35
	Disco  de madeira- ferramenta ideal para desbastes,  encaixes,  cortar e  esculpir.  4 polegadas  disco  moedor  e  cadeia  22Vdente  conjunto  da  cadeia  de  corte  fino para 110/115 rebarbadora. Diâmetro 4
	Und
	100

	36
	Enxada larga c/ cabo – Enxada larga leve com olho de 38 mm, deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça,   proporcionando   maior resistência  e  menor  desgaste  durante  o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável medindo aproximadamente 130 cm.
	Und.
	40

	37
	Escada  de  alumínio  2  lances,  3  em  1, estendida,   aberta   e   separada,   rodas emborrachadas,  sapatas  antiderrapante, ALTURA mínima de 5, 40 M.
	Und.
	12

	38
	Escada  de  alumínio  de  abrir  -  ALTURA 1,80 M, contendo 6 DEGRAUS
	Und.
	12

	39
	Facão para mato 20” – deve ser fabricado em aço carbono 20” com fio liso; o cabo deve   ser   plástico   e   ergonômico   para melhor manuseio; deve ter especificações técnicas (C X L X A): 630 X 29 X 24mm.
	Und.
	30

	40
	Fio  de  naylon  para  maquina  roçadeira, 3.0mm, rolo com no mínimo de 300mt.
	Und.
	200

	41
	Fita anti derrapante – deve ser constituída de abrasivos artificiais de grãos (quartzo) aplicados  sobre  um  filme  de  poliéster; deve ser destinada para áreas propensas a riscos de acidentes (escadas, rampas e pisos    escorregadios); e deve ser apresentada em rolos de 200m e na cor preta.
	Rolo
	25

	42
	Fita de sinalização de segurança – deve ser  ideal  para  isolamento  de  áreas;  tipo zebrada nas cores amarela e preta; não deve  ser  adesiva;  deve  ter  dimensões aproximadas de 0,1 mm de espessura e largura de 7cm; apresentação em rolos c/ 200m.
	Rolo
	100

	43
	Jogo  de  broca  c/  25  peças  –  deve  ser fabricadas   em   aço   rápido;   deve   ser apresentada em caixa p/ acomodação; e deve ter de 1,0 à 13,0mm
	Und.
	24

	44
	Jogo de broca ponteira e talhadeira - 12 peças SDS Plus.
	Und.
	12

	45
	Lâmina para roçadeira duas pontas.
	Und
	40

	46
	Lápis para marceneiro – deve ter mina no formato   retangular;   o   traço   deve   ser escuro; o formato ovalado; indicado para profissional.
	Und.
	50

	47
	Luva de alta tensão para 10 kv para uso de até 7.500 volts cano longo.
	und
	12

	48
	Luva de vaqueta com reforço interno em raspa  na  palma,  dorço  em  elástico  para ajuste.
	Und
	200

	49
	Luva para gari com punho de pano forrada internamente  em  algodão  /  poliéster tipo malha, acabamento com punho reto, palma antiderrapante.
	und
	200

	50
	Luva de couro, deve ser apresentada em pares,    deve    ser    apropriada    para agricultura   proporcionado   proteção   do usuário   contra   agentes   abrasivos   e escoriantes deve ser fabricado em couro bovino  tipo  vaqueta,  com  reforço  interno na   palma   e   externo   entre   os   dedos polegar e indicador e o tamanho deve ser único.
	Par
	40

	51
	Luva de látex reforçada – deve ser na cor amarela, forrada, palma antiderrapante; a espessura deve ser de aproximadamente 0,60mm;  a  apresentação  deve  ser  em tamanhos P/M/G/GG.
	Par
	50

	52
	Luva  de  raspa  cano  longo  –  deve  ser confeccionada  em  raspa  de  couro,  com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, com reforço interno em raspa na  palma  e  face;  deve  ser  indicado  p/ proteção  das  mãos  do  usuário  contra agentes abrasivos e escoriantes.
	Par
	30

	53
	Luva forrada – deve ser revestida em PVC –   cloreto de  Polivinila; forrada internamente  c/   tecido  de  algodão;   a palma c/ acabamento rugoso antiderrapante; e punho com acabamento reto; tamanho G; e cor verde.
	Par
	48

	54
	Mangueira  de  Polietileno  Preta  –  deve obedecer  a  norma  NTS-048;  deve  ser flexível;  deve  ter  diâmetro   interno  de 25mm e bitola de ¾”; deve ser ideal para aplicação na área hidráulica.
	Mt
	48

	55
	Mangueira em PVC atóxica – a cor deve ser cristal; a bitola de ser de ¼” flexível; deve ter esguicho regulável; e dimensão aproximada de 1,0mm.
	Mt
	100

	56
	Marreta c/ cabo (1Kg) – deve ter cabeça forjada  e  temperada  em  aço  carbono especial; cabo de madeira envernizado e anatômico,  sendo  de  material  resultante de reflorestamento.
	Und.
	12

	57
	Marreta c/ cabo (2Kg) – deve ter cabeça forjada  e  temperada  em  aço  carbono especial; cabo de madeira envernizado e anatômico,  sendo  de  material  resultante de reflorestamento.
	Und
	12

	58
	Marreta de borracha c/ cabo – deve ter a cabeça com 4 pol. De comprimento, 2 pol. Na   área   de   contato   e   12   pol.   De comprimento total com cabo; o cabo deve ser de madeira de reflorestamento e com formato anatômico; e deve ser ideal para azulejista.
	Und.
	12

	59
	Martelo  de  Pena  –  a  cabeça  deve  ser forjada   em   aço   especial   com   pintura eletrostática; deve ter têmpera na face de impacto e na pena; a base e pena devem ser polidas e envernizadas; cabo de madeira  de  reflorestamento  envernizada; e peso aproximado de 400g.
	Und.
	5

	60
	Martelo de unha – deve ter cabeça forjada e    temperada    em    aço    especial;  o acabamento deve ser polido e envernizado;    o    cabo    em    madeira envernizada      fixado      com      epóxi; tamanho:27mm
	Und.
	5

	61
	Máscara     respiratória     –     respirador descartável tipo semi-facial filtrante; deve ser   um   modelo   dobrável   com   solda eletrônica  em  todo  perímetro;  deve  ser confeccionada   com   manta   sintética   e tratamento  eletrostático  para  partículas P1; deve ter elásticos p/ fixação e ajuste à cabeça  do  usuário; deve  ser aplicada p/ proteção das vias respiratórias do usuário contra  poeiras  e  névoas,  classe  PFF1; deve   seguir   a   Norma   ABNT   NBR 13698/1996.
	Und.
	100

	62
	Máscara   de   auto   escurecimento   para solda tonalidade 12,  visor automático  de cristal liquido.
	Und
	5

	63
	Mascara PFF1 azul.
	und
	50

	64
	Nível de Madeira – deve ser indicado para uso  profissional;  e  deve  medir  30cm  e apresentar 12”;
	Und.
	12

	65
	Óculos de segurança,  confeccionado  em policarbonato,   com   armação   e   visor, lentes transparentes, com ângulo de visão de 180°, dotado de proteção lateral com ventilação e ponte nasal nas extremidades das   hastes,   orifício   para fixação de cordões, possibilitando o uso sobreposto a óculos corretivo.
	Und
	150

	66
	Pá de bico c/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça,   proporcionando   maior resistência  e  menor  desgaste  durante  o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und.
	40

	67
	Pá de bico s/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça,   proporcionando   maior resistência  e  menor  desgaste  durante  o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und.
	40

	68
	Pé de Cabra Liso – deve ser fabricado em aço carbono especial de alta qualidade e resistência,  com  espessura  de  ¾”,  liso, modelado,    forjado,    com    as    duas extremidades   afiadas,   pintado.;   deve possuir  60cm  de  comprimento  e  peso: 1.450 kg.
	Und
	12

	69
	Peneira   Arroz   –   deve   ser   reforçada, fabricada  em  aço  com  aro  em  madeira; deve  ter  diâmetro  de  60cm;  e  deve  ser indicada para peneira de areia fina.
	Und
	40

	70
	Peneira   Arroz   –   deve   ser   reforçada, fabricada  em  aço  com  aro  em  madeira; deve  ter  diâmetro  de  60cm;  e  deve  ser indicada para peneira de areia grossa.
	Und
	40

	71
	Picareta c/ cabo – deve ter corpo forjado em  aço  tratado  para  evitar  desgaste  e quebra; o cabo deve ser de  madeira de reflorestamento,  reforçado  e  anatômico para um trabalho mais preciso.
	Und
	12

	72
	Picareta s/cabo deve ser fabricado em aço deve  ter  medida  aproximada  de  0,50  e largura de 5 cm.
	Und
	12

	73
	Pneu  p/  carrinho  construtor  –  deve  ser indicado  p/  carrinho  de  mão  construtor reforçado. (observar as especificações do carrinho   de   mão   construtor   solicitado acima)
	Und.
	200

	74
	Podão sem cabo.
	Und
	5

	75
	Ponteiro n. º 12 – deve ser confeccionado em aço cromado; deve ter alta resistência e  qualidade;  deve  ter  aproximadamente 35,5 cm e ¾”.
	Und.
	15

	76
	Prumo de Metal para Parede – deve ser fabricado em madeira de reflorestamento e metal resistente; deve ser indicado para trabalho de pedreiro profissional; e ter peso aproximado 500g
	Und.
	5

	77
	Régua de Alumínio – deve ser ideal para o trabalho de pedreiro; e ter medidas entre 0 e 30 m.
	Und.
	20

	78
	Roda p/ carrinho construtor c/ pneu – roda c/  pneu  deve  ser  com  câmara  e  bucha plástica; deve ser ideal para substituição de  pneus  de  carrinho  de  mão  reforçado (observar  as  especificações  do  carrinho de mão construtor solicitado acima)
	Und.
	200

	79
	Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾ X 12”; deve ter formato chato; e ser ideal para trabalhos em superfícies  ou componentes de  dureza  inferior  a  suas arestas de corte.
	Und.
	5

	80
	Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾” X  35cm;  deve  ter  formato  chato;  e  ser ideal  para  trabalhos  em  superfícies  ou componentes  de  dureza  inferior  a  suas arestas de corte.
	Und.
	5

	81
	Torques  (turquesa)  para  armador  12”  – deve  ter  corpo  em  aço  carbono  (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve  ser  robustas  e  cabos  longos  para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com pintura eletrostática.
	Und.
	5

	82
	Torques  (turquesa)  para  armador  14”  – deve  ter  corpo  em  aço  carbono  (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve  ser  robustas  e  cabos  longos  para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com    pintura eletrostática.
	Und.
	5

	83
	Torques  (turquesa)  para  armador  15”  – deve  ter  corpo  em  aço  carbono  (ferro) especial forjado e temperado; a cabeças deve  ser  robustas  e  cabos  longos  para melhor performance no trabalho; o acabamento deve ser com pintura eletrostática.
	Und.
	5

	84
	Pá quadrada c/ cabo – deve ser fabricada em    aço    carbono    especial    de    alta qualidade; deve ser temperada em todo o corpo   da   peça,   proporcionando   maior resistência  e  menor  desgaste  durante  o uso; a pintura deve ser eletrostática a pó; o   cabo   desta   ferramenta   deve   ser produzido c/ madeira de origem renovável e ter aproximadamente 71cm.
	Und
	40

	LOTE: 03

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	 

	1
	Abraçadeira para tubo 100 mm
	Und.
	100

	2
	Abraçadeira para tubo 20 mm
	Und.
	60

	3
	Abraçadeira para tubo 25 mm
	Und.
	60

	4
	Abraçadeira para tubo 32 mm
	Und.
	60

	5
	Abraçadeira para tubo 40 mm
	Und.
	60

	6
	Abraçadeira para tubo 50 mm
	Und.
	60

	7
	Abraçadeira para tubo 75 mm
	Und.
	60

	8
	Adaptador soldável curto – deve ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kg/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e medida: 20 X ½”.
	Und.
	60

	9
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 25 X ¾”.
	Und.
	60

	10
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 32 X 1”.
	Und.
	60

	11
	Adaptador   soldável   curto   –   deve   ser desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5648; devem ser fabricados em PVC, na cor marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75   m.c.a.   à   temperatura   de   20°C; tamanho e medida: 50 X ½”.
	Und.
	60

	12
	Adesivo   plástico   p/   PVC   –   deve   ter apresentação em bisnaga de 75gr.; deve promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio.
	Und.
	15

	13
	Assento  p/  bacia  sanitária  –  deve  ter apresentação  na  cor  branca;  deve  ser fabricado  em  polipropileno  reforçado  e acabamento  em  poliuretano;  o  formato deve  ser  oval  retangular  e  almofadado; deve ter dobradiças e parafusos plásticos na  cor do assento. OBS: deve  servir na bacia sanitária descrita nesta solicitação
	Und.
	150

	14
	Assento p/ bacia sanitária infantil – deve ter apresentação na cor branca; deve ser fabricado  em  polipropileno  reforçado  e acabamento  em  poliuretano;  o  formato deve  ser  oval  retangular  e  almofadado; deve ter dobradiças e parafusos plásticos na  cor do assento. OBS: deve  servir na bacia sanitária descrita nesta solicitação.
	Und.
	50

	15
	Bacia sanitária c/ caixa acoplada – deve ser    fabricado    em    louça;    deve    ter apresentação  nas  cores  branca,  duna, cinza   e   branco   gelo;  deve   ter   duplo acionamento;  as  medidas  aproximadas devem ser: altura 76 cm, largura 36,5 cm, comprimento 63 cm, e capacidade: 3/6 L.
	Und.
	150

	16
	Bacia  sanitária  convencional  –  a  saída deve ser vertical; deve ser fabricado em louça;  dimensões  aproximadas  de  39  X 39cm (L X A); a cor deve ser branca.
	Und.
	20

	17
	Bacia  sanitária  convencional  infantil  –  a saída deve ser vertical; deve ser fabricado em  louça;  Tamanho  (AxLxC):  30  x  31  x 41,5 cm; a cor deve ser branca.
	Und.
	10

	18
	Bóia fechamento p/ caixa acoplada – deve ser um mecanismo p/ caixa de descarga acoplada, conjunto de fechamento.
	Und.
	80

	19
	Bolsa p/ ligação de vaso sanitário – deve ser fabricado em PVC branco; o diâmetro deve ser de 1 e ½”;
	Und.
	8

	20
	Caixa  d’água  –  deve  ser  fabricada  em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 2000 litros
	Und.
	30

	21
	Caixa  d’água  –  deve  ser  fabricada  em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 1000 litros
	Und.
	20

	22
	Caixa  d’água  –  deve  ser  fabricada  em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 500 litros
	Und.
	8

	23
	Caixa  d’água  –  deve  ser  fabricada  em polietileno c/ superfícies internas lisa; deve conter tampa; deve ter capacidade p/ 5000 litros
	Und.
	3

	24
	Caixa de descarga c/ engate – deve ser certificada pelo Programa de Economia de Água; deve atender a norma NBR 15491; deve ser compatível com bacias de 6,8 e 9 litros,  através  de  regulagem;  deve  ter apresentação na cor branca, cinza bege e salmon;  e  deve  ter tubo  de ligação  c/ o vaso sanitário, medindo: 1,20m e diâmetro de 40mm
	Und.
	80

	25
	Caixa   sifonada   completa   –   deve   ser quadrada  c/ sete entradas; deve ser em material resistente (PVC rígido); Dimensões aproximadas das bitolas: 100 x 100 x 50; e ralo em alumínio.
	Und.
	26

	26
	CAP   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve  ter  tamanho  e  medida:  20mm;  e deve   ser   indicado   p/   fechamento   de pontos de espera ou finais de rede.
	Und.
	50

	27
	CAP   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve  ter  tamanho  e  medida:  25mm;  e deve   ser   indicado   p/   fechamento   de pontos de espera ou finais de rede.
	Und.
	40

	28
	CAP  de PVC soldável   –   deve ser fabricado em PVC rígido na cor marrom; deve  ter  tamanho:  32mm;  e  deve  ser indicado  p/  fechamento  de  pontos  de espera ou finais de rede.
	Und.
	40

	29
	CAP pvc para tubo 100
	Und.
	20

	30
	CAP pvc para tubo 20
	Und.
	20

	31
	CAP pvc para tubo 25
	Und.
	20

	32
	CAP pvc para tubo 32
	Und.
	20

	33
	CAP pvc para tubo 40
	Und.
	12

	34
	CAP pvc para tubo 50
	Und.
	12

	35
	CAP pvc para tubo 75
	Und.
	20

	36
	Cola para tubo PVC 850g
	Und.
	12

	37
	Conjunto de fixação p/ bacias e lavatórios – deve conter todos os itens necessários a fixação de bacias e lavatórios constantes nesta solicitação.
	Und.
	30

	38
	Curva  de  PVC  90º  soldável  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 020mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	100

	39
	Curva  de  PVC  90º  soldável  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 025mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	40
	Curva  de  PVC  90º  soldável  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 032mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	41
	Curva  de  PVC  90º  soldável  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 050mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	42
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	43
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	44
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	45
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	46
	Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	47
	Curva  de  PVC  soldável  90°  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	48
	Engate branco – deve ser flexível com aletas e niple ½ polegada; deve ter duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo  encurtamento  e proporcionando    uma    instalação    sem torção; diâmetro 40cm.
	Und.
	50

	49
	Espude  de  ligação  p/  vaso  sanitário  – deve  fazer  a  vedação  entre  o  duto  de ligação   e   a   bacia   sanitária   p/   evitar vazamento;  deve  ser  fabricado  em  PVC branco.
	Und.
	30

	50
	Fita  veda  rosca  –  deve  ser apresentada em rolo de 18mm/ 50m.
	Rolo
	40

	51
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120

	52
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	80

	53
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	25

	54
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	100

	55
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	100

	56
	Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	50

	57
	Joelho   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 20mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120

	58
	Joelho   de   PVC   soldável   –   deve   ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 25mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	120

	59
	Joelho  de  PVC  soldável  LR  –  deve  ser fabricado   em   PVC   rígido;   deve   ter tamanho e medida: 20X ½”.
	Und.
	120

	60
	Joelho  de  PVC  soldável  LR  –  deve  ser fabricado   em   PVC   rígido;   deve   ter tamanho e medida: 25X 1”.
	Und.
	120

	61
	Joelho  de  PVC  soldável  LR  –  deve  ser fabricado   em   PVC   rígido;   deve   ter tamanho e medida: 32X ¾”.
	Und.
	120

	62
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 20X ½”.
	Und.
	120

	63
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 25X ¾”
	Und.
	60

	64
	Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 32X 1”.
	Und.
	40

	65
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: ½”
	Und.
	80

	66
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: ¾”
	Und.
	80

	67
	Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter diâmetro: 1”
	Und.
	80

	68
	Parafuso  p/  fixação  de  vaso  sanitário  – deve    ser    apresentado    em    par;    o acabamento   deve   ser   cromado;   deve conter bucha e arruela; e tamanho 10mm.
	Und.
	100

	69
	Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas  perdidas  em  ligações;  deve  ter medida de ½”.
	Und.
	40

	70
	Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas  perdidas  em  ligações;  deve  ter medida de ¾”.
	Und.
	40

	71
	Redução em tubo PVC para esgoto 100 mm para 75 mm
	Und.
	40

	72
	Redução em tubo PVC para esgoto 150 mm para 100 mm
	Und.
	50

	73
	Redução em tubo PVC para esgoto 200 mm para 150 mm
	Und.
	50

	74
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  40 mm para 32 mm
	Und.
	50

	75
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  50 mm para 40 mm
	Und.
	50

	76
	Redução  em  tubo  PVC  para  esgoto  75 mm para 50 mm
	Und.
	50

	77
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  25  mm para 20 mm
	Und.
	50

	78
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  32  mm para 25 mm
	Und.
	50

	79
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  40  mm para 25 mm
	Und.
	50

	80
	Redução  em  tubo  PVC  soldável  40  mm para 32 mm
	Und
	50

	81
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC  rígido  soldável;  deve  ter  tamanho: 25mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40

	82
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC  rígido  soldável;  deve  ter  tamanho: 32mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40

	83
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 20mm; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40

	84
	Registro esfera – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e medida: 50mm / 1 ½”; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite.
	Und
	40

	85
	Sifão  ajustável  duplo  –  deve  ser  na  cor branca; deve ser em PVC resistente; deve ter diâmetro tubo: 1.1/2”, comprimento do tubo:  30cm,  diâmetro  entrada:  1.1/2”,  e diâmetro saída: 1.1/2”.
	Und
	40

	86
	Sifão ajustável p/ pia –  deve  ser na cor branca; deve ser em PVC resistente; deve cumprir  as  exigências  da  Norma  ABNT NBR  14.162,  possuindo  adaptabilidade dimensional,  selo  hídrico  e  caneca  de limpeza; as dimensões devem ser 1 ½” x 2”
	Und
	50

	87
	Tanque  conjugado  c/  cuba  dupla  (tipo lavanderia)  –  deve  ter  duas  cubas;  a alvenaria  deve  ser  conjugada  uma  c/ ondulações   que   devem   servir   como esfregão  e  a  outra  redonda;  e  deve  ter medidas aproximadas de 1,20 X 0,60m
	Und
	20

	88
	Tanque   simples   c/   cuba   única   (tipo lavanderia) – deve ter apenas uma cuba; a alvenaria deve ser simples c/ ondulações que devem servir como esfregão; e deve ter medidas aproximadas de 0,55 X 0,55m
	Und
	20

	89
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	200

	90
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	300

	91
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm;  e  deve  seguir  a  norma  ABNT- NBR 5688;
	Und
	70

	92
	Anel de vedação P/vaso sanitário.
	Und
	50

	93
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und
	40

	94
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	40

	95
	Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	40

	96
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 20mm
	Und.
	80

	97
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 25mm
	Und.
	80

	98
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 32mm
	Und.
	80

	99
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 40mm
	Und.
	40

	100
	Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ conexão de tubos que conduzem água fria em sistemas prediais, em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão  de  serviço  até  75  m.c.a.  (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 50mm
	Und.
	40

	101
	Torneira bica alta p/ lavatório – deve ser na cor branca ou cinza; deve ser fabricada em plástico ultra resistente e de primeira qualidade; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	40

	102
	Torneira boia para caixa d’água.
	Und.
	24

	103
	Torneira de VC c/ registro intercambiável – deve ter regulagem de nível de água; deve ser fabricada em material resistente.
	Und.
	40

	104
	Torneira p/ lavatório simples – deve ser na cor branca; deve ser fabricada em plástico ultra resistente e de primeira qualidade; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	40

	105
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC resistente; a bitola deve ser de ½”; deve ser na cor branca;
	Und.
	50

	106
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC resistente; a bitola deve ser de ¾”; deve ser na cor branca;
	Und.
	50

	107
	Torneira p/ pia –  deve  ser fabricada em PVC  resistente;  deve  medir  18cm;  deve ser na cor branca e preta;
	Und.
	50

	108
	Torneira plástica p/ jardim – deve ser na cor preta; deve ser fabricada em plástico ultra  resistente  e  de  primeira  qualidade; deve  ser  100%  vedante  e  adaptável  a cada   ambiente   e   possui   bico   para mangueira; a bitola deve ser de ½”.
	Und.
	50

	109
	Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em material resistente; deve ser indicada p/ caixa d’água; e ter bitola de ½”.
	Und.
	50

	110
	Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em material resistente; deve ser indicada p/ caixa d’água; e ter bitola de ¾”.
	Und.
	50

	111
	Torneira  VC  p/  caixa  de  descarga  de embutir  –  deve  acompanhar  adaptador; deve ser fabricada em material resistente.
	Und.
	50

	112
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	500

	113
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	400

	114
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	300

	115
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	60

	116
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	60

	117
	Tubo  de  PVC  p/  esgoto  –  deve  ser fabricado em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688;
	Und.
	40

	118
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 20mm
	Und
	60

	119
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 25mm
	Und.
	60

	120
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 32mm
	Und.
	20

	121
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 50mm
	Und.
	50

	122
	Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ conduzir água fria em sistemas prediais, em  todos  os  tipos  e  padrões  de  obra: residenciais, comerciais e industriais; deve ser capaz de suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 75mm
	Und.
	30

	123
	Tubo em soldável em 50 mm x 6m deve ser em PVC cor marron peso 4,062 kg e deve ter tamanho e medidas 50 mm x 6
	Und.
	40

	124
	Tubo em soldável em 60 mm x 6m deve ser em PVC cor marron peso 4,062 kg e deve ter tamanho e medidas 60 mm x 6
	Und.
	40

	125
	Tubo  extensivo  universal  –  deve  ser  de material não aderente a gordura; deve ser indicado    para    instalação    de    pias, lavatórios  e  tanques;  deve  ter  medidas aproximadas 5 X 5 X 40cm.
	Und.
	40

	126
	Válvula  de  escoamento  uniforme  –  deve ser indicada para instalação de lavatório; deve   ser   fabricada   em   polipropileno resistente (plástico).
	Und.
	40

	127
	Válvula  de  escoamento  uniforme  –  deve ser  indicada  para  instalação  de  pia  p/ cozinha;     deve     ser     fabricada     em polipropileno resistente (plástico).
	Und.
	40

	128
	Válvula de escoamento uniforme – p/ pia americana Metal 1,1/2.
	Und.
	40

	129
	Valvula retenção horizontal 1".
	Und.
	40

	130
	Valvula retenção horizontal 1.1/2.
	Und.
	40

	LOTE: 04

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	 

	1
	Abraçadeira tipo 1,1/2¨
	Und.
	80

	2
	Abraçadeira tipo d 1¨
	Und.
	80

	3
	Abraçadeira tipo d 3 / 4¨
	Und.
	80

	4
	Alicate universal profissional 8¨
	Und.
	16

	5
	Arstop caixa de embutir kit ar condicionado.
	Und.
	40

	6
	Base para relê fotoelétrico
	Und.
	120

	7
	Botina de segurança soldado poliuretano
	Und.
	40

	8
	Bucha de nylon 10 c/ anel
	Und.
	160

	9
	Bucha de nylon fixação 05 c/ anel
	Und.
	160

	10
	Bucha de nylon fixação 06 c/ anel
	Und.
	160

	11
	Bucha de nylon fixação 08 c/ anel
	Und.
	160

	12
	Cabo cobre sólido 750 v 10 mm preto
	MT
	240

	13
	Cabo rígido de 10 mm Pça. De 100 mts.
	PÇ
	30

	14
	Cabo rígido de 16 mm Pça. De 100 mts.
	PÇ
	30

	15
	Caixa de barramento para distribuição p/10 disjuntores
	Und.
	30

	16
	Caixa de barramento para distribuição p/ 18 disjuntores
	Und.
	30

	17
	Caixa de barramento para distribuição p/ 20 disjuntores
	Und.
	30

	18
	Caixa de luz plástica amarela 4 x 2
	Und.
	160

	19
	Caixa de luz plástica amarela 4 x 4
	Und.
	120

	20
	Caixa de luz plástica fmd amarela
	Und.
	40

	21
	Caixa  dist.  Alum.  c/  barramento  p/  06 med. 80x40
	Und.
	20

	22
	Caixa padrão Coelba bifásica
	Und.
	80

	23
	Caixa padrão Coelba monofásica conj.
	Und.
	80

	24
	Caixa padrão Coelba trifásica
	Und.
	40

	25
	Caixa para disjuntores
	Und.
	100

	26
	Canaleta sistema x 20x10x2,20m
	Und.
	80

	27
	Capacete  de  proteção  (EPI)  –  deve  ser fabricado  em  polietileno  na  cor  branca; modelo   chapéu;   deve   conter   fendas laterais  para  que  haja  possibilidade  de acoplar  protetores  faciais  e  auditivos;  e deve   conter   suspensão   com   dupla regulagem  de  tamanho  feita  através  de ajuste simples.
	Und.
	16

	28
	Centrifugo  para  motor  –  deve  possuir  2 polos; e especificação técnica 56
	Und.
	8

	29
	Centrifugo  para  motor  –  deve  possuir  4 polos; e especificação técnica 56
	Und.
	8

	30
	Chave Allen 1 / 8¨ a 9 / 16¨
	Und.
	8

	31
	Chave Allen 1,5 a 10 mm kit c/ 09 peças
	JG
	8

	32
	Chave de partida eletromag. 220v trif. 1,5 cv
	Und.
	8

	33
	Chave de partida eletromag. 220v trif. 3cv
	Und.
	8

	34
	Chave fenda 1 / 4¨ x 8¨
	Und.
	8

	35
	Chave fenda 3/16¨ x 6
	Und.
	8

	36
	Chave inglesa 18¨
	Und.
	8

	37
	Conduite corrugado amarelo 3 / 4¨
	MT
	1000

	38
	Conector derivação de perfuração cdp – 120
	Und.
	48

	39
	Conector derivação de perfuração cdp-95
	Und.
	48

	40
	Conector para haste terra 5/8¨
	Und.
	48

	41
	Conjunto de tomada tripolar
	Und.
	160

	42
	Conjunto de tomada universal
	Und.
	160

	43
	Curva eletroduto rosca 180º 1 / 2¨
	Und.
	80

	44
	Curva eletroduto rosca 180º 1¨
	Und.
	80

	45
	Curva eletroduto rosca 180º 3 / 4¨
	Und.
	80

	46
	Curva eletroduto rosca 90º 1 / 2¨
	Und.
	80

	47
	Curva eletroduto rosca 90º 1¨
	Und.
	80

	48
	Curva eletroduto rosca 90º 3 / 4¨
	Und.
	80

	49
	Curva eletroduto soldável 40 mm
	Und.
	80

	50
	Curva  sold.  50mm-  deve  obedecer  as normas da NBR 5648 deve ser indicada para fazer mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter dimensões de altura 16,1 cm largura 16,1cm e comprimento 3 cm
	Und.
	80

	51
	Curva  sold.  60mm-  deve  obedecer  as normas da NBR 5648 deve ser indicada para fazer mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter dimensões de altura 19,4 cm largura 7,6cm e comprimento 19,4 cm
	Und.
	16

	52
	Disjuntor nema bipolar de 30 A, 40 A
	Und.
	64

	53
	Disjuntor nema bipolar de 100 A
	Und.
	32

	54
	Disjuntor nema bipolar de 70 A
	Und.
	32

	55
	Disjuntor nema tripolar 40 A
	Und.
	16

	56
	Disjuntor nema tripolar de 100 A
	Und.
	16

	57
	Disjuntor nema tripolar de 150 A
	Und.
	16

	58
	Disjuntor nema tripolar de 200 A
	Und.
	16

	59
	Disjuntor nema tripolar de 250 A
	Und.
	16

	60
	Disjuntor nema tripolar de 300 A
	Und.
	16

	61
	Disjuntores nema tripolar de 30 A -50 A e 60 A .
	Und.
	80

	62
	Disco  de  serra  mármore  p/cerâmica  e para madeira.
	Und.
	120

	63
	Disjuntor nema tripolar de 70 A
	Und.
	16

	64
	Disjuntor nema unipolar 15 A
	Und.
	40

	65
	Disjuntor nema unipolar 40 A
	Und.
	60

	66
	Disjuntor nema unipolar de 100 A
	Und.
	32

	67
	Disjuntor nema unipolar de 30 A
	Und.
	16

	68
	Disjuntor nema unipolar de 70 A
	Und.
	16

	69
	Fita isolante de 20 Mt.
	Und.
	80

	70
	Fio    flexível    1,5    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Rolo 100 m
	Und.
	60

	71
	Fio    flexível    2,5    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais.rolo 100m
	Unid.
	200

	72
	Fio    flexível    4,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Rolo 100m
	Unid.
	150

	73
	Fio    flexível    6,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Peça com 100 m
	Unid.
	200

	74
	Fio    flexível    10,0    mm²    750V    para instalações internas e  fixas em  circuitos de  força,  luz,  comandos,  sinalizações, etc.,     em     construções    residenciais, comerciais e industriais. Peça com 100 m
	Unid.
	40

	75
	Interruptor externo 01 tecla simples
	Und.
	160

	76
	Interruptor externo 02 teclas simples
	Und.
	160

	77
	Lâmpada eletrônica 25 w x 127 v
	Und.
	160

	78
	Lâmpada eletrônica 40 w x 127 v
	Und.
	160

	79
	Lâmpada eletrônica 40 w x 220 v
	Und.
	160

	80
	Lâmpada eletrônica 60 w x 127 v
	Und.
	80

	81
	Luva   rosca   em   PVC,   ½   ideal   para trabalhos elétricos deve ser apresentados em unidades individuais
	Und.
	8

	82
	Luva sold. De 50 mm dever ser fabricado em PVC resistente deve ter rosca e medir 50mmx1.1/2
	Und.
	8

	83
	Luva sold. De 60 mm dever ser fabricado em PVC resistente deve ter rosca e medir 60mmx1.1/2
	Und.
	8

	84
	Parafuso cabeça chata de 400
	Und.
	100

	85
	Parafuso de 6¨ 6 travado
	Und.
	100

	86
	Parafuso fenda madeira 3,5 x 25
	Und.
	160

	87
	Parafuso fenda madeira 3,8 x 30
	Und.
	100

	88
	Parafuso fenda madeira 3,8 x 40
	Und.
	100

	89
	Parafuso fenda madeira 5,5 x 50
	Und.
	100

	90
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 150mm
	Und.
	100

	91
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 250mm
	Und.
	100

	92
	Parafuso p/ poste
	Und.
	100

	93
	Parafuso p/ maquina 5/8¨ 300 mm
	Und.
	100

	94
	Passa Fio c/ cabo aço 20 mts
	Und.
	16

	95
	Pino fêmea colorido 10 A
	Und.
	60

	96
	Pino macho colorido 10 A
	Und.
	60

	97
	Plafon PVC branco
	Und.
	280

	98
	Placa cega
	Und.
	100

	99
	Porta lâmpada c/ redução e-27 x e-40
	Und.
	100

	100
	Porta lâmpada c/ redução e-40 x e-27
	Und.
	100

	101
	Projetor para lâmpadas de 1000 w
	Und.
	60

	102
	Projetor para lâmpadas de 400 w e-40
	Und.
	60

	103
	Projetor para lâmpadas de 500 w
	Und.
	60

	104
	Quadro   chapa   18d   100   A   trif.   c/ barramento
	Und.
	8

	105
	Quadro de distribuição PVC 4 disjuntores
	Und.
	20

	106
	Quadro de distribuição PVC 8 disjuntores
	Und.
	20

	107
	Quadro de distribuição PVC 12 disjuntores
	Und.
	24

	108
	Rack leve 2mm zinc 01 pol
	Und.
	40

	109
	Sistema x 01 interruptor simples
	Und.
	80

	110
	Sistema x 02 interruptor simples
	Und.
	80

	111
	Sistema x 3p para ar condicionado
	Und.
	16

	112
	Sistema x caixa sobrepor
	Und.
	16

	113
	Sistema x tomada tripolar
	Und.
	40

	114
	Sistema x tomada universal
	Und.
	80

	115
	Soquete c/ rabicho
	Und.
	80

	116
	Soquete pendente – Latão
	Und.
	80

	117
	Soquete porta lâmpada e e-40
	Und.
	80

	118
	Conduíte ¾ rolo com 50 m
	Und.
	24

	119
	Tomada aparente industrial de 25amp.
	Und.
	16

	120
	Tomada aparente industrial de 50amp.
	Und.
	16

	121
	Tomada externa p/ ar condicionado
	Und.
	16

	122
	Tomada externa redonda
	Und.
	32

	123
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;  medida  ¾”;  apresentação  em tubos de 03 m.
	Und.
	80

	124
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   1”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	80

	125
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   2”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	80

	126
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598 5597; deve ser indicado p/ conduzir fios  e  cabos  de  alta  e  baixa  tensão; medida 3”; apresentação em tubos de 03 m.
	Und.
	80

	127
	Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve atender as determinações da NBR 5598   /   5597;   deve   ser   indicado   p/ conduzir  fios  e  cabos  de  alta  e  baixa tensão;   medida   4”;   apresentação   em tubos de 03 m.
	Und.
	80

	128
	Tubo eletroduto ROSCA 3 / 4¨.
	Und.
	60

	129
	Tubo eletroduto rosca de 1/ 2¨.
	Und.
	60

	130
	Tubo eletroduto rosca de 1¨.
	Und.
	60

	LOTE: 05

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	 

	1
	Argamassa – na composição deve ter cimento, areia e aditivos; deve ser adequada para assentamento de piso em ambiente interno; a apresentação deve ser em embalagens de 20Kg; deve atender a norma técnica NBR 13.754.
	Sc.
	600

	2
	Cimento CP II Z – 32 – deve ser apresentado em sacos de 50Kg e deve ser ideal para utilização em estruturas de concreto armado, pavimentos de concreto, argamassa de chapisco, assentamento de blocos, revestimento, pisos e contrapisos, groutes, concreto protendido, pré-moldados e artefatos de concreto (blocos, pavers, tubos, telhas, vasos e outros).
	Sc.
	3200

	3
	Estaca de Concreto Armado – deve ser quadrada c/ ponta inclinada; com dimensões aproximadas: altura ortogonal: 270 cm, comp. Inclinado: 50 cm e peso: 75 kg.
	Und.
	80

	4
	Estribo – deve ser ideal para construção civil e fabricado em aço CA-60; formato retangular; dimensão aproximada 7 X 17 cm.
	Und.
	4.000

	5
	Ferro CA 50 – 10mm (1”) deve ser apresentado em barras.
	Barra
	80

	6
	Ferro CA 50 – 8mm (3/8”); deve ser apresentado em barras de aproximadamente 12m.
	Barra
	320

	7
	Ferro CA 60 – 5mm (5/16”) deve ser apresentado em barras de aproximadamente 12m.
	Barra
	240

	8
	Laje pré-moldada de isopor – deve ser indicada p/ todos os tipos de estrutura e de fácil aplicação.
	M³
	480

	9
	Piso Cerâmico 30x30 resistência a abrasão PEI IV.
	m²
	400

	10
	Piso Cerâmico 35x35 resistência a abrasão PEI IV.
	m²
	400

	11
	Piso Cerâmico 40x40 resistência a abrasão PEI IV
	m²
	800

	12
	Piso cerâmico Antiderrapante 40x40 resistência a abrasão PEI IV
	m²
	800

	13
	Piso em cerâmica – deve ser tipo A; classificação PEI 5; dimensões aproximadas 40 X 40 cm.
	M²
	800

	14
	Pastilha Cerâmica medindo 10 x 10, indicada para ambientes internos e externos.
	m²
	1000

	LOTE: 06

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	 

	1
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 19 x 19 cm (L x A x C).
	Und
	50000

	2
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 12 x 19 x 24 cm (L x A x C).
	Und
	24000

	3
	Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 19 x 29 cm (L x A x C)
	Und.
	20000

	LOTE: 07

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	 

	1
	Telha Cumieeira – deve ser ideal p/ finalizar 2 panos do telhado; medidas aproximadas C X L: 40,4 X 17,4 cm; o consumo: 3,0 pçs/m linear.
	Und.
	240

	2
	Telha de cerâmica colonial – deve ter canal profundo, com ótima vazão de águas pluviais, composto por duas partes iguais separadas, denominadas: capa e canal; medidas aproximadas: 56x22x18cm.
	Und.
	20.000

	3
	Telha de Fibrocimento s/ amianto 5mm – deve ser ondulada; medidas aproximadas de 2,44 X 0,50m; deve ser fabricada c/ tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos)
	Und.
	600

	4
	Tijolo maciço de cerâmica (rústico) – deve ter medidas aproximadas de 5 X 10 X 20 cm (L x A x C)
	Und
	6000

	5
	Treliça TB 8L-8cm-10m-  peça especial, produzida com aço CA60 nervurado em todos os fios de sua composição. 12m
	Barra
	240

	6
	Rede de proteção esportiva de nylon
	M²
	600

	LOTE 8

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	QTDE

	1
	Cal comum – deve ser ideal para atividades de caiação; deve ser apresentada em SC. c/ 20kg.
	Und.
	500

	2
	Cal especial c/ fixador – deve ser ideal para atividades de caiação; deve ser apresentada em SC. c/ 5 kg.
	Und.
	600

	3
	Corante líquido – deve ser apresentado em bisnagas de 50ml; deve ser um corante de alto poder de tingimento; deve apresentar-se em cores variadas.
	Frc.
	300

	4
	Impermeabilizante de lata de 18 L, previne fisura e invlitrações, acabamento fosco.
	Und.
	50

	5
	Impermeabilizante de 04 kg, previne fisura e invlitrações, acabamento fosco.
	Und.
	24

	6
	Liqui brilho em galão de 3,600 litros.
	Und.
	140

	7
	Lixa p/ ferro n. º 40– deve ser perfeita para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta; deve ser flexível, podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras;
	Und.
	400

	8
	Lixa p/ ferro n. º 80– deve ser perfeita para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta; deve ser flexível, podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras;
	Und.
	400

	9
	Lixa p/ massa n. º 100 – deve ser ideal p/ preparação das paredes p/ pintura; deve ser própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 225 x 275 mm; formato retangular.
	Und.
	400

	10
	Lixa p/ massa n. º 80 – deve ser ideal p/ preparação das paredes p/ pintura; deve ser própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 225 x 275 mm; formato retangular.
	Und.
	640

	11
	Massa corrida – a apresentação deve ser em SC c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de alvenaria, concreto, etc.
	Und.
	840

	12
	 
 
Massa corrida acrílica- a apresentação deve ser em SC c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de alvenaria, concreto, etc.
	Und
	520

	13
	 
 
Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 15cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	160

	14
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 5cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	160

	15
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 9cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	160

	16
	Rolo de lã 1000 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 19mm
	Und.
	120

	17
	Rolo de lã 306/15 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 12mm
	Und.
	120

	18
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 15cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	120

	19
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 5cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	120

	20
	Rolo de espuma – deve ser de espuma de poliéster; deve ter aproximadamente 9cm; cabo em polipropileno resistente e anatômico e aste em aço resistente.
	Und.
	120

	21
	Rolo de lã 1000 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 19mm
	Und.
	120

	22
	Rolo de lã 306/15 – Deve ser de lã de carneiro; deve ter cabo c/ 15cm; altura deve ser 12mm
	Und.
	120

	23
	Trincha 319/ 1” – trincha com cerdas pretas selecionadas p/ aplicações em pequenas superfícies.
	Und.
	200

	24
	Thinner – deve ser indicado para a diluição do verniz geral, verniz cristal e tintas ducco; deve ser excelente para limpeza dos materiais utilizados na pintura; apresentação em galões de 5 litros
	Gl.
	120

	25
	Tinner 900ml, para a diluição do verniz geral, verniz cristal e tintas ducco; deve ser excelente para limpeza dos materiais utilizados na pintura.
	Und
	60

	26
	Tinta Esmalte 900ml, para pintura de janela de madeira, chapas de ferro e portões; em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und
	80

	27
	Tinta esmalte sintético – deve ser indicada p/ pintura de janela de madeira, chapas de ferro e portões; deve ser apresentada em latas de 3,6 L; deve ser apresentada em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und.
	220

	28
	Tinta látex PVA –deve ser apresentada em latas de 18L; deve ser apresentada em cores variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.)
	Und.
	400

	29
	Tinta p/ Piso – deve ser ideal p/ pintura de piso; acabamento fosco; apresentação em galões de 18 L; deve ter cores variadas.
	Lata.
	250

	30
	Verniz madeira incolor galão de  3,6L.
	Und
	60

	31
	Tinta Xadrez – deve ser apresentada em embalagens de 500gr; deve dispor de cores variadas.
	Und.
	120

	32
	Tinta Zarcão, anticorrosivo, inseto de chumbo, apropriado para metais ferrosos, cor alaranjada, em galão com 3,6L
	Und
	100

	LOTE 09

	ITEM 
	DESCRIÇÃO
	UND
	QTDE

	1
	Piso Intertravado com bloco retangular cor natural de 10x20cm, espessura de 8cm.
	M2
	2000

	
	
	
	
	

	2
	Meio fio de concreto pré-moldado, dimensões 80x15x13x30cm.
	M
	1000
	

	3
	Mourão de concreto para cerca com 2,50m de comprimento na parte real e 0,40m de comprimento na parte inclinada, com 0,10x0,12 de seção
	Unid
	40
	

	4
	Laje pré moldada de EPS
	M2
	400
	

	LOTE 10
	

	ITEM 
	DESCRIÇÃO
	UND
	 
	

	1
	Manilha de 40cm
	Und
	300
	

	2
	Manilha de 60cm
	Und
	300
	

	3
	Manilha de 80cm
	Und
	80
	

	4
	Manilha de 100cm
	Und
	30
	

	LOTE 11
	

	ITEM 
	DESCRIÇÃO
	UND
	 
	

	1
	Brita gravilhão
	M³
	150
	

	2
	Areia fina granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211), lavada e isenta de material orgânico.
	M3
	700
	

	3
	Paralelos para calcetamento
	Und
	40.000
	

	4
	Barro para reboco
	M3
	150
	

	LOTE 12
	

	ITEM 
	DESCRIÇÃO
	UND
	 
	

	1
	Mármore Verde Ubatuba
	M2
	220
	

	LOTE 13

	ITEM 
	DESCRIÇÃO
	UND
	 

	1
	Metalon 20 x 20
	Und
	50

	2
	Metalon 20 x 30
	Und
	50


	3
	Metalon 50 x 30
	Und
	80

	4
	Chapa Lambril 1,00 x 2,50 m
	Und
	40

	5
	Perfil U enrijecido 2”
	Und
	40

	6
	Cantoneira Perfil L
	Und
	40

	7
	Barra Chata
	Und
	40

	8
	Eletrodo Solda 2.5
	Kg
	20

	9
	Disco de corte n° 14
	Und
	60

	10
	Disco de Desbaste n° 4
	Und
	60

	11
	Disco de desbaste n° 7
	Und
	60

	12
	Telha de metálica de Zinco 4m
	und
	30

	13
	Telha de metálica de Zinco 5m
	Und
	50

	14
	Telha de metálica de Zinco 6m
	Und
	60

	15
	Telha de metálica de Zinco 7m
	Und
	60

	16
	Prego para Telha Metálica
	Und
	3000

	17
	Chapa para calha de zinco 40 cm
	M
	350

	18
	Chapa de zinco para Rufo 20 cm
	M
	200

	19
	Tela Moeda Chapa perfurada 2,00 x 0,50 m 
	Und
	120

	20
	Gonzo para portao de abrir
	Und
	100

	21
	Alambrado Fio 14
	M²
	600

	22
	Perfil U enrijecido 1”
	Und
	40

	23
	Perfil U enrijecido 3”
	Und
	30




Outras Informações:

Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto.
5.1.1 Os materiais serão solicitados conforme as necessidades das Secretarias e deverão ser fornecidos em no máximo 7 (sete ) dias contadas do recebimento de cada solicitação;

5.1.2 A empresa vencedora deverá garantir pela qualidade do produto, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta e responsabilizar-se-á por danos que porventura sejam causados pelo fornecimento de produto de má qualidade.

Condições de pagamento:
5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela do produto entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as autorizações de fornecimento devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas;

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

Obrigação da Contratada
6.1 Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou condições constantes neste Termo de Referência;

6.2 Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;

6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.

Controle e fiscalização da execução do objeto
7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, encarregada de acompanhar a entrega do produto prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

Sanções administrativas.

8.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:
I.	dar causa à inexecução parcial do contrato;
II.	dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III.	dar causa à inexecução total do contrato;
IV.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V.	não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII.	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX.	fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.2.	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I.	advertência;
II.	multa;
III.	impedimento de licitar e contratar;
IV.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.2.1.	A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
8.2.2.	O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.
8.2.3.	Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.
8.2.4.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.
8.2.5.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.
8.2.6.	Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1.
8.2.7.	Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1.
8.2.8.	A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Itapitanga, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
8.2.9.	Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).
8.2.10.	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 182 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.
8.2.11.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.
8.2.12.	A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
8.2.13.	As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.




Atenciosamente,







_______________________________________
ALAN JONES DE OLIVEIRA COSTA
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos



















EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2026



ANEXO II


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0XX/2026


MUNICÍPIO DE ITAPITANGA/BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 14.147.482/0001-11, com sede na Praça Dois Poderes, nº 06, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. GLISLAINE DÓREA ALVES, brasileira, maior, portador da cédula de identidade n.º 974096342 SSP/BA, CPF n.º 840.655.915-20, residente e domiciliado a Rua Eduardo Quinto, n° 69 Centro, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente do pregão eletrônico sob o número 019/2026, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é o fornecimento de material de construção, nos termos do Processo Administrativo Nº 143/2026, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inc. II, 78, IV, e 82 e 87 da Lei 14.133/2021, regulamentado em âmbito municipal pelo Decreto nº. DECRETO Nº 2513 DE 19 DE JANEIRO DE 2023, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Órgão gerenciador e participantes
1. A presente ARP é integrada apenas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR identificado no preâmbulo.

Registros formalizados
2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao fornecimento de material de construção, destinados para diversas Secretarias cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento de pregão eletrônico supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Ao participar do procedimento, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no processo de pregão eletrônico, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementando a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:
3.1. Termo de Referência contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.
3.2. Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s).
3.3. Edital nº 019/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2026.

Cadastro reserva de fornecedores
4. Conforme consta no ANEXO I, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inc. VII, e § 5º, inc. VI, da Lei 14.133/2021.
4.1. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) preço(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
4.2. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital.
4.3. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.
4.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP
5. A presente ARP tem vigência de 01 (um) ano, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.
5.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.
5.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.
5.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no item 20 deste documento.

Contratações futuras
6. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.
6.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da IN nº 06/2014 - SLTI/MP, o qual será formalizado nos autos de gestão da ARP por despacho da autoridade competente e publicado no respectivo Diário Oficial.
6.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.
6.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2026 e seus anexos.

Vínculos da ARP
7. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
8. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante
9. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP (POR ADESÃO), durante sua vigência, independentemente da participação ou não no pregão sobredita, mediante anuências do órgão gerenciador e do particular titular do registro, nos termos previstos no art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposições abaixo:
10. O órgão ou entidade pública interessado na adesão deverá consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordância formal com a contratação pretendida.
10.1. É faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, a aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, independentemente de qualquer justificativa formal.
10.2. Cabe ao órgão ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordância do fornecedor.
11. Proceder à consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de ofício ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail institucional licitacompras.itapitanga@hotmail., no qual deverá constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordância do fornecedor para fins de análise e manifestação sobre a possibilidade de adesão.
1 2 . O GERENCIADOR poderá recusar a adesão requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuízo ao atendimento de suas próprias contratações, ou de participante da ARP, quer por não cumprimento de um dos requisitos fixados no item 6.4 desta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado.
13. As contratações adicionais por adesão à presente ARP deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos, sem prejuízo de outros fixados na jurisprudência do TCU:
13.1. Não exceder, por órgão ou entidade pública aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;
13.2. Não exceder no total das adesões já realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o órgão gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem;
13.3. No caso de ITEM(NS)/GRUPO(S) com participação EXCLUSIVA À ME'S E EPP'S na licitação, o total das contratações decorrente da presente ARP (inclusive por adesões) não poderão totalizar mais que R$ 80 mil, conforme jurisprudência do TCU.
13.4. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratação por adesão será realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens do grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.
14. Autorizada a utilização da ARP pelo Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade pública não participante (aderente) apenas poderá realizar a contratação autorizada, caso estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:
14.1. Em até 90 DIAS corridos, contados do recebimento da autorização, em razão da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,
14.2. Apenas durante a vigência da presente ARP.
15. Quando da realização efetiva da respectiva contratação por adesão, deverá o órgão ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 DIAS corridos, contados da contratação, informar formalmente a contratação para fins de registro definitivo;
16. Caberá ao órgão ou entidade pública aderente a gestão de sua contratação, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditório, eventual sanção administrativa decorrente de descumprimento das obrigações contratuais, obrigando-se a informar as ocorrências e sanções aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribuições do gerenciador da ARP
17. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.
17. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):
17.1. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
17.2. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;
17.3. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;
17.4. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à(s) solicitação(ões) de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à(s) solicitação(ões) de ADESÃO(ÕES) realizada(s) por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência(s) complementar(es) necessária(s) ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;
17.5. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão;
17.6. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;
17.7. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;
17.8. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
17.9. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular(es) contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;
17.10. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante
18. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
18.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
18.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
18.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
18.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
18.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor
19. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
19.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou autorização de compra, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias corridos, contados da convocação;
19.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias corridos, a concordância ou não em relação à(s) solicitação(ões) de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
19.3. Observar rigorosamente todos as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
19.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no item 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
19.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
19.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
19.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento de contratação;
19.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
19.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
19.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação
20. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no respectivo Diário Oficial do Órgão Gerenciador.
20.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (https:// sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

Alterações dos preços registrados
21. - A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
22. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.
22.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.
22.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.
22.3. Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 4 desta ARP.
22.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 20 desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP
23. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no item 8 do Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
23.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.
23.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP
24. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
24.1. Não houver acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas no item 22 desta ARP, Lei 14.133/2021 e no Decreto nº 7.892/2013, e alterações posteriores.
24.2. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.
24.3. Quando o fornecedor:
24.3.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços.
24.3.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
24.3.3. Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
24.4.4. Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
25. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor
26. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
28.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais
29. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021, Decreto nº. 7.892/2013 e o regulamento interno do Sistema de Registro de Preços, especialmente Decreto Municipal nº 2.513/2023.
30. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o setor de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Itapitanga – Bahia, bem como para questões judiciais fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci/Ba, que abarca o município de Itapitanga.


Itapitanga – Bahia, XX de XXXX de 2026

________________________________________
Município de Itapitanga/BA
CNPJ nº XXXXXX

____________________________________
Empresa Participante
CNPJ nº XXXXX

Testemunhas:
Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:




























ANEXO III


CONTRATO Nº _____ / 2026


CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DA SEINFRA  QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA E DE OUTRO, E A EMPRESA ....................


O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 14.147.482/0001-11, com sede na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, nesta cidade de ITAPITANGA, Estado da Bahia, neste ato representado por sua Prefeita a Sra. GLISLAINE DOREA ALVES , brasileira, maior, portadora da cédula de identidade n.º 974096342 SSP/BA, CPF n.º 840.655.915-20 , residente e domiciliado a Rua Eduardo Quinto , n° 69 Centro, nesta cidade, aqui denominada CONTRATANTE, e a doravante aqui denominada CONTRATADA, a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, localizada / residente e domiciliada na _____________________________________________, neste ato representada por ___________________________________, (_____________________), residente a __________________________________________________________, Portador da Cédula de Identidade N°.: ____________________ e CPF N°.: _____________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO, à luz da permissão inserta na Lei nº 14.133/2021, regulamentado em âmbito municipal pelo Decreto nº. 2513, de 19 de Janeiro de 2023 e demais legislações pertinentes, conforme o  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026 mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento o Fornecimento Parcelado De Materiais De Construção, Destinados A Manutenção, Reforma, Ampliação E Conservação De Prédios Públicos Vias Equipamentos E Demais Demandas  , conforme especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I do edital, e do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/2026, ou com o fornecimento total dos produtos, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

	UNIDADE GESTORA
	PROJETO/ATIVIDADE
	ELEMENTO DE DESPESA
	FONTE

	
	
	
	



CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................).
II - O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 1º  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA as entregas de acordo ao edital do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 019/2026, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento.

III – O fornecimento será de forma parcelada, no prazo de até 7 (sete) dias  após recebimento de cada solicitação. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.

§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e chancela do servidor responsável pelo recebimento dos materiais.

§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados.

§ 3º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento dos produtos.

§ 4º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste edital e de ressarcir á Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto no instrumento convocatório.

§ 5º A Contratada deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos fornecimentos realizados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA:

I  - Constituem obrigações da Contratada:

Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial; 
Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos.
Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que fizerem necessários até o limite de 25% no valor inicial atualizado do contrato.

§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.

§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.

§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior. 

DA CONTRATANTE:

I - Constituem obrigações da Contratante:

Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por Lei.

Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 

§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 130 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:
I.	dar causa à inexecução parcial do contrato;
II.	dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III.	dar causa à inexecução total do contrato;
IV.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V.	não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII.	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX.	fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.2.	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I.	advertência;
II.	multa;
III.	impedimento de licitar e contratar;
IV.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.2.1.	A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
8.2.2.	O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.
8.2.3.	Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.
8.2.4.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.
8.2.5.	Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.
8.2.6.	Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1.
8.2.7.	Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1.
8.2.8.	A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Itapitanga, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
8.2.9.	Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).
8.2.10.	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.
8.2.11.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.
8.2.12.	A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
8.2.13.	As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção com as consequências contratuais, e as previstas no Art. 137, 138 e 139 da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o fornecimento objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 117, da Lei 14.133/2021. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-ão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

§ 6º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal nº  14.133/2021.     








CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itapitanga, XXXXXXXXXX de 2026.



MUNICÍPIO DE ITAPITANGA
Prefeita Municipal
 (Contratante)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contratada)

Testemunhas:

______________________________________
Nome:
CPF.:  
                                         
______________________________________
Nome:
CPF.:                                          
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