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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 – SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 088/2026
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
1. PREÂMBULO:

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, em face ao disposto no processo supra identificado, torna público que está instaurando licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as condições estabelecidas no presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, cujos termos igualmente o integram.

1.2. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133/2021; Decreto Municipal nº 015/2025, Lei Complementar nº 123/2006; Lei Complementar nº 147/2014, Instruções Normativas e legislações pertinentes, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira Oficial com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

	DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS
	DIA 13/11/2026 AS 15:30 HORAS/MINUTOS.

	DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS
	DIA 27/11/2026 AS 08:29 HORAS/MINUTOS.

	DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA
	DIA 27/11/2026 AS 08:30 HORAS/MINUTOS.

	LOCAL:
	www.portaldecompraspublicas.com.br


2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, e dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.3. O Edital estará disponível gratuitamente na página www.colider.mt.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. O Presente Edital tem por Objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT, conforme exigências constantes no Anexo I (Termo de Referência).
3.2. A descrição detalhada, contendo as especificações e a quantidade dos materiais a serem adquiridos, está discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.
3.3. As propostas deverão ser apresentadas com base nas quantidades e especificações dos produtos constantes no ANEXO I do Presente Edital. 
3.4. Para fins de identificação dos materiais ofertados e verificação de sua conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, a licitante deverá informar, em sua proposta, a marca e o modelo dos equipamentos, quando aplicáveis, de forma suficiente para permitir a identificação dos produtos ofertados.

3.5. As licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE, apresentar o catálogo/folder/prospecto dos materiais ofertados, para análise e verificação de compatibilidade com o solicitado no edital, onde a mesma deverá estar grifada com as características mínimas solicitadas. A não inserção da marca dos produtos, poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.
3.6. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, quando solicitada pela Pregoeira, catálogos, fichas técnicas, manuais, prospectos ou outros documentos técnicos idôneos que permitam verificar o atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Anexo I deste Edital.

3.6.1. A documentação técnica poderá ser apresentada em língua portuguesa ou, quando originalmente emitida em idioma estrangeiro, acompanhada de tradução das informações necessárias à análise, quando solicitada pela Administração.

3.6.2. A ausência de determinada informação nos documentos técnicos apresentados não implicará, por si só, a desclassificação automática da proposta, desde que seja possível comprovar o atendimento às especificações mediante diligência legalmente admitida, vedada a alteração substancial da proposta ou a substituição do equipamento originalmente ofertado para sanar incompatibilidade técnica.

3.6.3. A Administração poderá realizar diligências para esclarecimento das características técnicas dos materiais ofertados, inclusive mediante consulta aos fabricantes, órgãos certificadores ou outras fontes idôneas.

3.6.4. Serão admitidos materiais de quaisquer marcas e fabricantes, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, observadas as exigências de compatibilidade, integração, segurança e funcionamento da solução contratada.

4. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
5.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão exclusivamente através do endereço eletrônico licitacao@colider.mt.gov.br ou por meio de formulário eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 23:59h do dia 24/11/2026, no horário oficial de Brasília/DF. 

5.2. A Pregoeira, com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior a data da abertura do certame. 

5.3. A impugnação não possui efeito suspensivo. 

5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

5.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.

5.6. Decairá do direito de impugnação o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização do pregão. 

5.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

5.8. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@colider.mt.gov.br ou por meio de formulário eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.9. A Pregoeira, com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

5.9.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração.

5.10. Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para outros endereços eletrônicos que não o supramencionado. 

5.11. Serão imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem análise prévia de documentações ou descrições de modelos de produtos que o licitante almeja apresentar e/ou ofertar para a disputa do certame licitatório, haja vista que todas as análises serão efetuadas estritamente em momento oportuno, conforme o estabelecido no instrumento convocatório e de acordo com o princípio do julgamento objetivo.

5.12. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas exclusivamente nos sítios www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.colider.mt.gov.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos nesses canais indicados. 

5.12.1. Não cabe a PREEITURA qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima mencionados. 

5.13. É indispensável que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de esclarecimentos, o licitante consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus Anexos, de modo que possa dirimir eventuais dúvidas ou, caso necessário, possa formulá-las e encaminhá-las de maneira conjunta. 

5.13.1. Antes do envio de qualquer pedido de questionamento o licitante deverá acessar os canais de comunicação citados no item 5.12 de modo a verificar se as eventuais dúvidas que possa ter suscitado já não estejam esclarecidas por meio de encaminhamentos anteriormente recebidos, otimizando, assim, sua análise do edital e evitando a duplicidade de requerimentos. 
5.14. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Os interessados em participar desta licitação deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, por meio do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br 

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

6.3. Os interessados em se credenciar na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS poderão obter maiores informações na página http://www.portaldecompraspublicas.com.br podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos 3003-5455/ 0800 730 5455 da Plataforma. 

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Colíder/MT responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. O credenciamento junto à plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação. 

6.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao portal de compras públicas (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso.

6.9. A licitação será conduzida pela Pregoeira do Município de Colíder/MT, com apoio técnico e operacional da plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

6.10. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela pregoeira, pelo sistema, ou de sua desconexão.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
7.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus Anexos, devidamente cadastrados no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br 

7.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de Habilitação previstas no edital e seus anexos, e se for o caso, a opção pela Lei Complementar 123/06.

7.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema até a data e horário marcados para abertura da sessão, juntamente com sua proposta:

· Que declara para os devidos fins legais, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como que cumpre os requisitos para a habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

· Que declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

· que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

· que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

· Que declara para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso VI do Art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

7.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6. NÃO PODERÃO DISPUTAR LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DE CONTRATO, DIRETA OU INDIRETAMENTE:

7.6.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital e seus anexos; 

7.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

7.6.4. Empresas que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

7.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

7.6.5.1. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

7.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.6.7. Empresas que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7.6.8. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

7.6.9. Empresas que estejam reunidas em consórcio.


7.6.9.1. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio”.

7.7. O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.

7.8. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

7.8.1. Estar ciente das condições da licitação;

7.8.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

7.8.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Pregoeira;

7.8.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. Será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

8.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.1. A comprovação solicitada no item 8.2 também poderá ser feita mediante apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício 2026.

8.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “SIM” ou “NÃO” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

8.3.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

8.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

8.4. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado;

8.4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

9.1. A participação no Pregão ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

9.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

9.2.1. Os Documentos de Habilitação serão exigidos a apresentação apenas da licitante mais bem classificada, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

9.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio.

9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

10.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA, PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL; DETALHAMENTO DO ITEM, e demais informações necessárias até o horário previsto, no subitem 2.1, sob pena de inabilitação.
10.2. A proposta de preços deve ser formulada e enviada em formulário específico, EXCLUSIVAMENTE por meio do Sistema Eletrônico.

10.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão fazer esta opção, no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico.

10.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.

10.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

10.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão. É de sua inteira responsabilidade, o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou, pela Pregoeira ou, de sua desconexão com a internet.

10.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.8. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os itens. O licitante deverá escolher o item de seu interesse e cotar o valor unitário e total para todos os itens escolhidos.

10.9. No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as MARCAS dos produtos ofertados, conforme o devido objeto licitado. A não inserção das marcas dos produtos no campo adequado, poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO do item da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

10.10. Toda proposta que eventualmente contemple materiais que não corresponda às especificações deste edital, será desclassificada.

10.11. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

 
a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, no máximo, 02 (duas) casas decimais;

 
b) Especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas dos produtos ofertados, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I deste edital;

 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.


d) A entrega deverá ser realizada no ALMOXARIDADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colíder/MT.

 
e) Declaração, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

 
f) Declaração de inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

10.12. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

10.13. Não será permitido o registro de mais de um preço por cada item do objeto, tendo em vista de não haver diferenças significativas que justifiquem diferentes preços, nos termos previsto no art. 82, inc. III, Lei 14.133, de 2021.

10.14. Não serão aceitas propostas para registros de preços de quantidades inferiores àquelas previstas em cada item do objeto da presente licitação, nos termos fixados no Termo de Referência, à luz do disposto no art. 82, inc. IV, Lei 14.133, de 2021.

10.15. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Serão desclassificadas as propostas que: 

I - Contiverem vícios insanáveis; 

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública Municipal; 

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; 

VI - Não apresentarem declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

11.2.1. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada (art. 59, § 1º da Lei nº 14.133/2021).

11.2.2. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do item 11.2 deste edital.

11.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

11.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

11.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

11.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

11.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.15.1. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

11.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

11.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

11.18. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.

11.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações; 

11.21. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nos termos art. 5º, do do Decreto federal nº 11.430, de 8 de março de 2023, são ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho: 

I - Medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional igualitária entre mulheres e homens, incluída a proporção de mulheres em cargos de direção do licitante; 

II - Ações de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupação; 

III - Igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens;

IV - Práticas de prevenção e de enfrentamento do assédio moral e sexual; 

V - Programas destinados à equidade de gênero e de raça; e 

VI - Ações em saúde e segurança do trabalho que considerem as diferenças entre os gêneros. Para fins da presente licitação, a comprovação do desenvolvimento de ações de que trata o item 11.21 dar-se-á por meio de declaração expressa do licitante de que desenvolve referidas ações. 

11.22. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.23. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - Empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso;

II - Empresas brasileiras; 

III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de2009.

11.24. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
11.25. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.26. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.20 do edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.27. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.25 e 11.26 do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.

11.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

11.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

11.28.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

11.30. Todos os licitantes deverão permanecer conectados, até o encerramento total da licitação.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por item, para contratação neste Edital e em seus anexos. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

12.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

12.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

12.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

12.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

12.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.7. Na situação prevista no subitem anterior, a Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

12.7.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.8. Nos itens NÃO exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

12.9. ACEITABILIDADE: O preço máximo de aceitabilidade dos valores unitários e totais para cada item serão aqueles previstos no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.

12.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS

13.1. Encerrada a etapa de lances, na fase de exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.1. Consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM no Portal da Controladoria-Geral da União; https://certidoes.cgu.gov.br; 

13.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br);

13.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (http://portal.tcu.gov.br).

13.1.4. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; (www.portaldatransparencia.gov.br)
13.1.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br)
13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante vencedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.3. A Pregoeira poderá optar por realizar a verificação de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a realização de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Portal do TCU; https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; a qual também abrange os seguintes cadastros: (Inidôneos - Licitantes Inidôneos, CNIA, CEIS, CNEP).

13.4. Caso constatado em face do licitante registro de INIDONEIDADE, em qualquer ente da administração pública (federal, estadual ou municipal), a Pregoeira inabilitará o licitante, por falta de condição de participação. 

13.5. Caso constatado em face do licitante registro de SUSPENSÃO, em qualquer órgão/entidade que não seja a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, não impede a participação na licitação; 

13.6. Caso constatado em face do licitante registro de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, ensejará a inabilitação da licitante; 

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, após disputa. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade na data de abertura das propostas da Licitação.

14.2. Para comprovar a sua habilitação a licitante 1ª (primeira) classificada deverá apresentar a documentação que deverá ser enviada exclusivamente via sistema eletrônico, de forma legível, no sentido de que ofereça condições de análise, no prazo máximo de até 03 (três) horas, após convocação da Pregoeira.

14.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 66), qualquer documento que comprove sua existência jurídica e consistirá na apresentação dos seguintes documentos (conforme o caso):

14.3.1. No caso de Microempreendedor Individual – (MEI): Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.3.2. No caso de Empresário Individual - (EI): Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3. No caso de Sociedade Empresária ou Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.3.4. No caso de Sociedade Simples – (SS): Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

14.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

14.3.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

14.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14.4. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67), consistirá na apresentação do seguinte documento:

14.4.1. Apresentação de declaração ou atestado de capacidade técnica-operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, relativo a: 

	Descrição:

	Venda/comércio de materiais permanentes e bens destinados ao uso administrativo e institucional;

	Venda/comércio de mobiliários, tais como mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos e demais móveis de escritório ou uso institucional;

	Venda/comércio de eletrodomésticos e equipamentos elétricos e eletrônicos;

	Venda/comércio de equipamentos de informática, climatização e demais equipamentos de uso permanente;

	Venda/comércio de equipamentos, materiais ou bens de natureza e complexidade equivalentes aos itens licitados.


14.4.1.1. A capacidade operacional da licitante será comprovada mediante apresentação de Declaração e/ou Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove ter o licitante executado, ou esteja executando, objeto similar ao presente objeto licitado, desde que atenda e seja compatível com os itens deste termo de referência. 

14.4.1.2. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

-Nome, CNPJ, endereço completo e telefone do emitente. 

-Descrição e quantidade do produto/material ou serviço fornecido. 

-Nome e CNPJ da empresa que forneceu o bem ou prestou o(s) serviço (s). 

-Data de emissão. 

-Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

14.4.1.3. O (s) atestado (s) deverá possuir informações claras sobre quem o expedir. Caso pairem dúvidas sobre a veracidade do (s) atestado (s) apresentado (s), poderá o pregoeiro realizar auditoria para saná-las; 

14.4.1.4. Poderão ser apresentados um ou mais atestados; 

14.4.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14.4.1.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (ART. 68), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

14.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
14.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

14.5.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
14.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br (Para Empresa Com Domicílio no Estado de Mato Grosso); OU expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário (Para Empresa Com Domicílio em Outro Estado);

14.5.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

14.5.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;

14.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

14.5.8. A Certidão descrita no item 14.5.4, poderá ser apresentada de forma individualizada por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

14.5.9. A prova de regularidade fiscal, social e trabalhista das empresas licitantes deverá ser feita por Certidão Negativa OU Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

14.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA (ART. 69), consistirá na apresentação do seguinte documento:
14.6.1. Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica proponente, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessão de abertura da licitação.

14.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei Federal n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e ainda, certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n.º 1201/2020 – Plenário do TCU, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

14.7. DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

14.7.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo IV), declarando que:

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos.

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

14.7.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício de 2026 OU apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

14.8. Os documentos apresentados deverão ser, em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por cartório ou servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis).

14.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientado que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.10. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência.

14.11. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

14.12. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

14.13. Caso haja a necessidade de envio de documento e/ou anexo por parte da
empresa licitante, a Pregoeira fará a solicitação através da ferramenta de
conversação disponível no sistema eletrônico.

14.14. Os documentos/anexos deverão ser encaminhados, preferencialmente, em arquivo digitalizado no formato PDF, de modo a não permitir sua manipulação, de preferência, assinados digitalmente.

14.15. Quando solicitado pela Pregoeira, o prazo para envio de documento/anexo complementar para verificação do atendimento das especificações técnicas mínimas exigências de cada item do edital será definido pela Pregoeira, e informado às licitantes através da ferramenta de conversação do sistema e será de, no mínimo, 3 (três) horas, contado a partir da convocação.

14.16. Os documentos emitidos vias Internet poderão ser verificadas pela Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas. 

14.17. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

14.18. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006.

14.19. Poderá a Pregoeira declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.

14.20. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado.

14.21. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06).

14.21.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, nos termos do art. 43, §1º, da LC 123/06.

14.21.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços ou termo equivalente, ou revogar a licitação.

15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO

15.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 3h (três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico.
15.2. Na PROPOSTA READEQUADA, prevista no edital, cujos valores informados deverão ser idênticos ao pactuado na sessão de lances, deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações:

15.2.1. Razão Social, número do CNPJ/MF e inscrição estadual, endereço completo (incluindo CEP), telefone comercial/celular (se houver), e endereço eletrônico (e-mail);

15.2.2. Dados bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de pagamento);

15.2.3. Dados do Representante Legal que irá firmar a contratação ou assinar a ata de registro de preços, tais como: nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail);

15.2.4. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais;

15.2.5. Especificações detalhadas dos produtos ofertados, consoante exigências do edital; 

15.2.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública deste pregão eletrônico;

15.2.7. Declaração, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

15.2.8. Declaração de inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

15.2.9. A proposta deverá estar assinada pelo representante legal ou procurador devidamente constituído.

15.3. O envio da proposta readequada deverá ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrônico, podendo, excepcionalmente, ser admitido outro meio indicado pela Pregoeira, quando comprovada impossibilidade técnica.

15.4. A Administração poderá, de forma excepcional e mediante justificativa, solicitar o envio de documentos originais ou cópias autenticadas, quando houver dúvida quanto à autenticidade dos documentos apresentados eletronicamente.
15.5. Nos casos em que os documentos forem assinados digitalmente ou possuírem certificação eletrônica válida, fica dispensado o envio de via física.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. A interposição de recurso observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

16.2. Cabe recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I - Julgamento das propostas; 

II - Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

III - Anulação ou revogação da licitação; 

IV - Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

16.3. Declarado o vencedor e decorrida a fase de julgamento dos documentos de habilitação, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema.

16.4. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.4.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outro 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.6. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, às mensagens postadas no site só servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.

16.7. As razões dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante, sob pena de não ser conhecido o recurso. 

16.8. Interposto o recurso a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior.

16.8.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.9. O recurso poderá ter efeito suspensivo, quando necessário à preservação do interesse público e à eficácia da decisão administrativa.

16.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento.

16.11. A falta de manifestação DE FORMA IMEDIATA e MOTIVADA do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizada a prosseguir o certame.

16.12. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo legal.

16.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

17.1.1.  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

17.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

17.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente, que, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, poderá: 

I - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II - Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificado por razões de interesse público superveniente; 

III - Anular a licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, quando verificada ilegalidade insanável; 

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

18.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

18.3. A revogação do processo licitatório deverá ser devidamente motivada em fato superveniente que justifique a medida, em atendimento ao interesse público. 

18.4. Nos casos de anulação ou revogação, será assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados. 

18.5. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato eventualmente celebrado. 

18.6. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do certame, ressalvados os casos previstos em lei, especialmente quanto à comprovação de prejuízos efetivamente suportados e devidamente justificados.

18.7. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação. 

18.8. Encerrada a licitação, a Pregoeira divulgará no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br e no www.colider.mt.gov.br,  os atos de adjudicação do objeto e de homologação do certame.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 

19.1.1. O registro de preços e ou contrato observará as seguintes condições: 

I - Serão registrados na ata de registro de preços ou contrato os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva ou do proponente a ser contratado de forma direta; 

II - Será incluído na respectiva ata ou contrato, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na ordem de classificação do certame, bem como daqueles licitantes que mantiverem sua proposta original, com objetivo a formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de não atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de cancelamento do registro do fornecedor;

III - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no sítio eletrônico oficial do Município, bem como ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; 

IV - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata ou contato de registro de preços deverá ser respeitada nas contratações. 

19.1.1.1. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase de lances. 

19.1.1.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. 

19.1.1.3. O anexo que trata o inciso II do tópico 19.1.1 será preenchido com a informação dos licitantes que aceitarem registrar preços iguais ao do licitante vencedor do certame e daqueles licitantes que mantiverem sua proposta original. 

19.1.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

19.1.3. O contrato terá validade dentro o exercício financeiro ou em casos previstos na Lei 14.133/2021. 

19.1.4. O fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços ou contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município. 

19.1.4.1. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços ou contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.1.4.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do tópico anterior, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, o Município poderá:

I - Convocar aqueles licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II - Adjudicar e celebrar a ata de registro de preços nas condições ofertadas pelos licitantes subsequentes, atendida à ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

19.1.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Município a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. 

19.1.5.1. A recusa injustificada do fornecedor mais bem classificado em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido no edital ou instrumento de contratação direta ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.1.5.2. O compromisso também se aplica aos licitantes que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, bem como licitantes que mantiverem sua proposta original e/ou dos licitantes que apresentaram preço conforme o art. 82, III da Lei nº 14.133/2021. 

19.1.5.3. O licitante que aceitar compor o cadastro de reserva com preço igual ao do licitante vencedor ou pelo valor de sua proposta original, mas deixar de responder ou recusar convocação do Município para assumir o remanescente da ata de registro de preços, ficará sujeito à imposição das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.1.6. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, e deverá ser celebrado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

19.1.6.1. O instrumento contratual poderá ser substituído nos termos do art. 95, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.1.6.2. O contrato ou outro instrumento que venha substituí-lo observará o disposto no Título III da Lei Federal nº 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos).

19.1.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

19.1.7.1. A comprovação da alteração dos preços será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso, sem prejuízo de outros documentos que comprovem a necessidade de alteração dos preços registrados. 

19.1.7.2. O Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado na licitação, hipótese em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta mais vantajosa. 

19.1.8. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, sendo observado: 

I - O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

II - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

19.1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Município poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

III - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

19.1.10. Na Ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

19.1.11. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte integrante deste edital.

19.2. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.2.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado quando: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor; 

III - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

IV - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

V - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

VI - Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; ou 

VII - For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133/2021, por sentença transitada em julgado. 

19.2.2. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho da autoridade superior, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES.

19.3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II – Demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

III – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

19.3.2. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

19.3.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.3.4. O prazo previsto no item 19.3.3 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

19.3.5. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

19.3.6. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste, Centro – CEP 78.500.000, Colíder/MT – Fone: 66 3541-6300.

19.4. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.4.1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata a Lei nº 14.133/2021:

I – As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

19.5. DAS VEDAÇÕES

19.5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço.

19.5.2. Fica vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA E DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1. As obrigações da Prefeitura e da empresa Detentora do Registro de Preços estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital. 

21. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

21.1. O local, forma, prazo de entrega e recebimento dos produtos do objeto estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital.

22. DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1. As regras acerca da forma de pagamento estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.

23. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

23.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; (art. 155, I, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; (art. 155, II, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; (art. 155, III, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame; (art. 155, IV, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; (art. 155, V, da Lei Federal nº 14.133, 2021) em especial quando:

23.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

23.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

23.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

23.1.5.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital.

23.1.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preço/Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; (art. 155, VI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.6.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

23.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; (art. 155, VII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; (art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; (art. 155, IX, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; (art. 155, X, da Lei Federal nº 14.133, 2021), em especial quando:

23.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

23.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

23.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; (art. 155, XI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; (art. 155, XII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

23.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

23.2.1. Advertência; 

23.2.2. Multa;

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

23.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

23.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

23.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

23.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

23.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

23.4. A sanção prevista no item 23.2.1 deste edital será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

23.5. A sanção prevista no item 23.2.2 deste edital, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

23.6. A sanção prevista no item 23.2.3. deste edital será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

23.7. A sanção prevista no item 23.2.4. deste edital será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 23.6 deste edital, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

23.8. A sanção estabelecida no item 23.2.4. deste edital será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

23.9. As sanções previstas nos itens 23.2.1, 23.2.3 e 23.2.4 deste edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 23.2.2 deste edital.

23.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

23.11. A aplicação das sanções previstas no item 23.2 deste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

23.12. Na aplicação da sanção de multa (item 23.2.2 do edital) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

23.13. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 23.2.3 e 23.2.4 deste edital, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.14. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3 deste edital), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

23.15. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 23.2.4 deste edital) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

23.16. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

24. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA OU CONTRATO

24.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

24.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

24.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

24.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata/Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

24.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

24.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

25.1. Será utilizado para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para a Pregoeira e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

25.2. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

25.3. É facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

25.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da detentora do registro de preços de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital.

25.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

25.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.

25.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

25.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos.

25.12. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades);

ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços;

ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP);

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

ANEXO VI – Minuta do Contrato

25.13. Fica eleito o Foro do Município de Colíder/MT, para dirimir qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2026.

RODRIGO LUIZ BENASSI

Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

	DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

	· Órgão Requerente:
	· Descrição de Categoria de Investimento:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

· Unidade Demandante:
- Secretaria Mun. de Assistência Social

- Secretaria Mun. de Agricultura e Pecuária

- Secretaria Mun. de As. Fund. e M. Ambiente

- Secretaria Mun. de Faz. e Administração

- Secretaria Mun. de Gab. Gov. e Com. 

- Secretaria Mun. de Educação

- Secretaria Mun. de Esportes e Lazer

- Secretaria Mun. de Cultura

- Secretaria Mun. de Saúde e San. Básico

- Secretaria Mun. de Infra., Obras e Urban.

	(   ) Material de Consumo

(    ) Material de Distribuição Gratuita

( x ) Equipamentos e Material Permanente

(    ) Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica 

(    ) Outros Serv. de Terceiros – P. Física

(    ) Obras e Instalações

	MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

	· Modalidade de Licitação:
	· Tipo de Licitação:

	( x ) Pregão Eletrônico

(    ) Concorrência 

(    ) Diálogo Competitivo

(    ) Leilão

(    ) Concurso

(    ) Dispensa de Licitação

(    ) Inexigibilidade de Licitação


	( x ) Menor preço

(    ) Maior desconto

(    ) Melhor técnica ou conteúdo artístico

(    ) Técnica e preço

(    ) Maior lance, no caso de leilão

(    ) Maior retorno econômico



	· Licitação P/ Registro de Preços (SRP):
	· Origem do Recurso:

	( x ) SIM

(    ) NÃO
	( x ) Próprio da Prefeitura

(    ) Programas da União

(    ) Programas do Estado 

(    ) Convênio/Contrato de Repasse - União

(    ) Convênio/Contrato de Repasse - Estado

(    ) Outros



	· Licitação Exclusiva: ME/EPP/MEI:
	· Reserva de Cota: ME/EPP/MEI:

	( x ) SIM

(    ) NÃO
	(    ) SIM

( x ) NÃO


1 – DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT, conforme descrição e quantidades constantes na planilha abaixo:
	ITEM
	CÓDIGO 
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	IMAGEM ILUSTRATIVA
	UNID.
	QTDE.

	1
	519525
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H - especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 12.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação. 
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	UNIDADE
	43

	2
	519528
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 18.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
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	UNIDADE
	57

	3
	526095
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 24.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
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	UNIDADE
	80

	4
	519530
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU/H – Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 30.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
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	UNIDADE
	23

	5
	526096
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 57.000 btus, do tipo split piso teto, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “a”, classificação do inmetro: “a”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, trifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
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	UNIDADE
	9

	6
	526097
	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MDF - Especificações técnicas mínimas: estrutura confeccionada em mdf de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp), resistente a riscos e abrasão, bordas com acabamento em fita de pvc ou abs, com espessura mínima de 1 mm, estrutura com resistência mecânica adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo, montagem por meio de parafusos, cavilhas e sistema minifix, garantindo firmeza e durabilidade, dimensões (aproximadas): altura: 740 mm, largura: 805 mm, profundidade: 420 mm, configuração: armário com 02 (duas) portas frontais de abrir, compartimento interno com prateleira intermediária, fixa ou regulável, divisão interna adequada para organização de documentos, materiais de escritório e objetos diversos, portas e ferragens: portas com dobradiças metálicas de boa resistência, abertura frontal com ângulo adequado para amplo acesso interno, puxadores ergonômicos em material resistente (plástico de alta resistência ou metálico), sistema de fechamento firme e alinhado, fechadura metálica com chave, acompanhando no mínimo 02 (duas) chaves, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente à umidade e ao desgaste decorrente do uso contínuo, cor padrão: nogal/preto, amadeirado, branco, cinza ou preto, ou equivalente.
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	UNIDADE
	47

	7
	526098
	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS E CHAVES – Especificações técnicas mínimas: dimensões minimas: altura: 198 cm, largura: 120 cm, profundidade: 45 cm, peso: 45 kg, especificações técnicas: quantidade de portas: 02 (com abertura frontal), fechadura com 02 chaves, quantidade de prateleiras: 04 (removíveis), capacidade de carga: 20 kg por prateleira (bem distribuídos), chapa: aço #26 (0,45 mm), cor: cinza padrão, pés removíveis: não estrutura: produzido em chapa de aço tratada, prateleiras resistentes e reguláveis, estrutura firme e estável, acabamento e pintura: pintura epóxi em pó (processo eletrostático), tratamento antiferruginoso por fosfatização, maior resistência à corrosão, maior durabilidade da cor, diferenciais: 04 prateleiras resistentes, sistema com chave para maior segurança, alta durabilidade e resistência.
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	UNIDADE
	88

	8
	526099
	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS – Especificações - técnicas mínimas: branco para cozinha, dimensões mínimas: 1,20 metros de largura, profundidade 28 cm, altura 50 cm, produzidas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, com puxadores em alumínio cromado.
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	UNIDADE
	50

	9
	526248
	ARMÁRIO INFANTIL COM 6 PORTAS COLORIDO - Especificações técnicas mínimas: descrição do tamanho: altura: 161 cm | largura: 90 cm | profundidade: 48 cm, material do corpo: estrutura em mdf 15 mm, configuração: 6 portas de abrir, puxadores: confeccionados em plástico de alta resistência, pés: metálicos e ajustáveis, facilitando o nivelamento em pisos irregulares, segurança: equipado com fechaduras individuais em cada porta, pintura: colorida, realizada com tinta atóxica (segura para ambientes com crianças).
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	UNIDADE
	23

	10
	526113
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: econômico com trilho telescópio, altura mínima: 1.30 m largura mínima: 45,0 cm profundidade mínima: 43,0 cm. frente das gavetas em aço chapa 26 para no mínimo 30 pastas ou 20kg por gaveta. pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. pintura em esmalte sintético nas demais cores. fechadura com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. 
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	UNIDADE
	145

	11
	526114
	BALANÇA DIGITAL - Especificações técnicas mínimas: balança digital eletrônica, visor digital de alta visibilidade e alimentação elétrica bivolt, capacidade e divisão: capacidade máxima: 15 kg ou superior, divisão mínima: 5 g, capacidade mínima: 100 g, faixa de operação adequada para uso comercial contínuo, display e visualização: display digital em led ou lcd de alta visibilidade, indicação simultânea de peso, preço por quilo e preço total, visor duplo (operador e consumidor), iluminação com excelente leitura em ambientes internos, funções operacionais: cálculo automático de preço total, função tara, zeramento automático, memória para cadastro de preços rápidos, acumulação de vendas, teclado de membrana resistente e de fácil higienização, função de economia de energia, estrutura e construção: gabinete em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, prato de pesagem em aço inoxidável, estrutura compacta e resistente para uso comercial intenso, base com pés reguláveis e antiderrapantes, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt automático (127/220 v), frequência: 50/60 hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas ou superior, dimensões aproximadas: largura aproximada: 33 cm, profundidade aproximada: 34 cm, altura aproximada: 11 cm, peso aproximado do equipamento: peso líquido aproximado: 3,5 kg, certificações e conformidades: equipamento homologado pelo inmetro, atender às normas técnicas vigentes para equipamentos de pesagem comercial, selo de verificação metrológica conforme legislação brasileira, itens inclusos: manual de instruções em português, fonte/cabo de alimentação, bateria interna recarregável integrada.
	[image: image13.jpg]



	UNIDADE
	12

	12
	526118
	BALANÇA DIGITAL SUSPENSA TIPO GANCHO – Especificações técnicas mínimas: balança digital suspensa eletrônica de alta precisão, tipo gancho, estrutura resistente, visor digital iluminado, capacidade e precisão: capacidade máxima de pesagem 200 kg ou superior, divisão mínima de 50 g ou superior precisão equivalente, sistema eletrônico de alta precisão, pesagem estável e rápida, capacidade adequada para uso contínuo em atividades comerciais e industriais leves, display e visualização: display digital em lcd de alta visibilidade, iluminação tipo backlight para leitura em ambientes internos e externos, indicação digital clara e de fácil leitura, exibição de peso em quilogramas (kg) ou libras (lb), funções operacionais: função tara, zeramento automático, conversão de unidades de medida, função de retenção de peso (hold), desligamento automático para economia de energia, operação simples através de teclas multifuncionais, estrutura e construção: corpo confeccionado em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, gancho inferior metálico reforçado, argola superior metálica para suspensão, estrutura compacta, leve e resistente, acabamento resistente ao desgaste e à corrosão, alimentação: alimentação por pilhas ou baterias, baixo consumo de energia, indicador de bateria fraca, dimensões aproximadas: altura aproximada: 24 cm, largura aproximada: 9 cm, profundidade aproximada: 4 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 400 g e 800 g, certificações e conformidades: equipamento fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, componentes resistentes e apropriados para uso comercial e industrial leve, produto com padrão de qualidade compatível com uso profissional, itens inclusos: balança digital suspensa, gancho metálico, manual de instruções em português, pilhas ou baterias para funcionamento.
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	UNIDADE
	5

	13
	526122
	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO - Especificações técnicas mínimas: de alta resistência, capacidade mínima 180kg, acompanha bateria, desligamento automático, visor de lcd de grandes dimensões, zera automaticamente, acionamento por toque, sensores de alta precisão, certificado do inmetro.
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	UNIDADE
	7

	14
	526127
	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO - Especificações técnicas mínimas: em aço, com duas portas e três gavetas, dimensões minimas: 1,20 metros de largura, profundidade 45cm, altura 89cm, com tampo, pés com regulagem, cor branco, material do fundo aço, pintura epóxi, puxadores abs com aplicação em verniz uv, dobradiças reguláveis em aço.
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	UNIDADE
	29

	15
	526249
	BASE CAMA BOX  BAÚ SOLTEIRO SUEDE BEGE (42X88X188)   - Especificações tècnicas mínimas: estrutura interna: estrutura em madeira 100% de reflorestamento - estrutura externa: suede - tratamento antiácaro: sim - tratamento antialérgico: sim - saida de ventilação: não - ortopedico: não - tecido antiderrapante: não - suporta até (kg): 100 kg - necessita montagem: não - garantia do fornecedor: 03 meses - ambiente: quarto - altura: 35 cm - largura: 88 cm - profundidade: 188 cm - possui pés: sim - altura dos pés: 7 cm - baú: pistão a gás - puxadores: contém 02 puxadores, para maior facilidade na abertura. cuidados com o produto: - não coloque seu colchão sobre estrado inteiriço exceto se utilizado sobre um box. - para melhor conservação do produto utilize sempre um protetor de colchão. as cores do produto podem variar de acordo com o monitor, a iluminação do ambiente e a sua percepção visual. confira as dimensões do produto e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua residência.
	[image: image17.png]



	UNIDADE
	15

	16
	526131
	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM PAINEL DIGITAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e desempenho: capacidade mínima da cuba de 5 litros, sistema de mistura planetária, garantindo maior homogeneidade no preparo, motor de alto desempenho, adequado para massas leves e médias, potência: potência mínima de 500 w a 800 w, ou equivalente compatível com o modelo, desempenho estável durante o uso contínuo, sistema de operação: painel digital com controle eletrônico de velocidade, múltiplos níveis de velocidade, com no mínimo 6 níveis, sistema de partida suave, função pulsar, quando aplicável, cuba (tigela): cuba com capacidade mínima de 5 litros, fabricada obrigatoriamente em aço inoxidável, resistente à corrosão, removível, facilitando a limpeza, acessórios: acompanha, no mínimo: batedor tipo globo (claras em neve e cremes); batedor tipo raquete (massas leves); batedor tipo gancho (massas médias), estrutura e construção: gabinete em material resistente, com acabamento de alta durabilidade, sistema basculante ou de elevação da cuba, base com pés antiderrapantes para maior estabilidade, engrenagens metálicas ou sistema reforçado, estrutura com reforço interno, adequada ao uso contínuo, segurança: sistema de proteção que impeça o funcionamento com a cuba mal encaixada, proteção contra sobrecarga do motor, grade protetora ou tampa de segurança, quando aplicável, alimentação elétrica: sistema bivolt (127v/220v) ou conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 350 mm a 450 mm, largura: 250 mm a 350 mm, profundidade: 350 mm a 450 mm, peso: 6 kg a 10 kg, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, design moderno e funcional.
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	UNIDADE
	14

	17
	526132
	BEBEDOURO DE COLUNA - Especificações técnicas mínimas: na cor branca, 110 ou 220 volts (conforme demanda), para garrafões de 20 litros, regulagem automática, com 01 garrafão, com 02 torneiras, em metal, certificado do inmetro. dimensão mínima 930x31x31cm.
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	UNIDADE
	20

	18
	526133
	BEBEDOURO ELÉTRICO DO TIPO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: com capacidade de 100 litros no reservatório, três torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de inox com dreno, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, reservatório interno e serpentina interna em aço inox 304, refrigerado a gás ecológico r134. motor hermético, revestimento externo em chapa de inox, na cor do próprio revestimento, sistema de osmose reversa acoplado, medindo aproximadamente 1300x600x650mm (AxLxP), com voltagem de 110/220v.
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	UNIDADE
	31

	19
	526134
	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 50 L - Especificações técnicas mínimas: capacidade total: 50 litros, torneiras: 2 (1 gelada e 1 natural ou ambas geladas, conforme modelo), vazão: alta (uso simultâneo), estrutura e material: gabinete: aço inox 430, serpentina: aço inox (304), reservatório: polietileno atóxico rotomoldado, isolamento térmico: eps (alta eficiência), base: pés reguláveis com sapatas, pingadeira: removível com dreno, alta durabilidade e fácil higienização, sistema de refrigeração: tipo: compressor, controle de temperatura: termostato ajustável, faixa de temperatura: aproximadamente 5°c a 10°c, gás refrigerante: r134a (ecológico), dados elétricos: tensão: 127v ou 220v, frequência: 60 hz, baixo consumo de energia,  dimensões e peso (aproximados): altura: 123 a 127 cm, largura: 53 a 54 cm, profundidade: 56 a 58 cm, peso: ~35 kg, instalação: abastecimento: ligação direta à rede hidráulica, saída de água: dreno com mangueira, conexão: 1/2", segurança e normas: tomada padrão abnt (3 pinos), materiais atóxicos, sistema de refrigeração seguro.
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	UNIDADE
	31

	20
	526250
	CABO PARA MICROFONE - Especificações Técnicas Mínimas:  Revestido em borracha, contendo ao menos 5m de comprimento, 6mm de diâmetro e 22 a 30 AWG; com entrada P10, saída XLR fêmea, conectores em metal niquelado.
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	UNIDADE
	14

	21
	526135
	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 ATÉ 100 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de carga: até 100 kg, material da estrutura: aço carbono, acabamento: pintura epóxi de alta resistência, peso do produto: aproximadamente 5,6 kg, dimensões: altura total: 90,5 cm, largura: 51 cm, comprimento: 65 cm, altura do assento: 51 cm, assento (l x p): 38 x 40 cm, características e recursos: estrutura dobrável e desmontável, uso 2 em 1: banho e sanitário (sobre vaso),rodízios 360° (com trava nos dianteiros),apoios de braço ergonômicos, encosto em material resistente (corino/nylon), estrutura reforçada com base soldada, suporte para comadre (dependendo da versão), segurança e certificação: registro anvisa 80795950045, estrutura estável e resistente.
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	UNIDADE
	11

	22
	526137
	CADEIRA ERGONÔMICA – Especificações técnicas mínimas: dimensões gerais: largura total: 641 mm, profundidade total: 447 mm, altura total: 926 a 1049 mm (ajuste de altura), encosto e apoio de cabeça: altura do encosto (sem apoio de cabeça): ~541 mm , altura total do encosto com apoio de cabeça: ~926 a 1049 mm, largura do encosto: 451 mm, largura do apoio de cabeça: 300 mm, altura do apoio de cabeça: 173 mm assento: largura do assento: ~508 mm, profundidade do assento: 447 mm, altura do assento ao piso: 418 a 541 mm (regulável), altura dos braços em relação ao assento: 227 mm, altura total dos braços (do piso): 775 a 846 mm (aprox., conforme ajuste), base giratória: itália, mecanismo: backplax, apoio de braço: regulável pu, rodízio: pa, apoio de cabeça: tela preta t62, corpo: encosto: tela preta t62, assento: vinil preto t19
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	UNIDADE
	146

	23
	526138
	CADEIRA FIXA - especificações técnicas mínimas: com assento e encosto anatômico em polipropileno na cor preta, acabamento texturizado, medidas mínimas altura 79,5 cm, largura 53cm, profundidade 55cm, estrutura em aço carbono tubo oblongo chapa 18, pintura em epóxi a pó na cor preta, sistema de montagem e travamento por parafusos resistentes, capacidade de carga mínima 120kg.
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	UNIDADE
	248

	24
	526139
	CADEIRA FIXA ESTOFADA - Especificações técnicas mínimas: sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. dimensões e tolerâncias largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. faces inferiores do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.
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	UNIDADE
	282

	25
	526140
	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO  - Especificações técnicas mínimas: executiva gomada; espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de no minimo 40mm; madeira compensada multilaminada de no minimo 12mm; acabamento traseiro em vinil tipo napa minimo de 0,28 mm e espuma laminada; com lâmina de união entre o assento e encosto, acabamento em perfil pvc tipo francis 13,5mm; revestimento externo em couro sintetico na cor preta; espaldar médio; minimo de peso suportado 120 kilos; estrutura skin executiva, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
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	UNIDADE
	231

	26
	526142
	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SUPREMA - Especificações técnicas mínimas: dimensões de altura: altura total: ajustável entre 1140 mm e 1265 mm, altura do assento: ajustável entre 444 mm e 569 mm (do chão ao topo do assento), altura do apoio de braço: ajustável entre 633 mm e 758 mm (na parte traseira) e 604 mm e 729 mm (na parte frontal), dimensões de largura, largura total (com braços): 617 mm, largura do encosto (topo): 418 mm, largura do encosto (meio): 476 mm, largura da base (pés): 501 mm, espessura do braço: 49 mm, dimensões de profundidade, profundidade total: 682 mm, profundidade do assento: 453 mm (da superfície do encosto até a borda frontal), estrutura: aço com acabamento cromado, base: giratória aço cromado, rodízios: pu 50, coluna: pistão a gás com regulagem de altura, assento e encosto: espuma: injetada de alta densidade, formato: anatômico, encosto: alto (tipo presidente) com apoio cervical integrado, revestimento: vinil preto t19,apoios de braço: tipo: fixos, estrutura: metálica com acabamento cromado apoio: capa em termoplástico, mecanismo tipo: excêntrico, funções: regulagem de altura do assento, reclinação do encosto, ajuste de tensão da inclinação, capacidade máxima: 110 kg.
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	UNIDADE
	121

	27
	526143
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificações técnicas mínimas: confeccionada em tubo oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em polipropileno na cor preta, base fixa pés de aço duplo, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
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	UNIDADE
	137

	28
	526144
	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES COM BRAÇOS DIVISORES – ESTRUTURA METÁLICA CROMADA E ESTOFADO PRETO – Especificações técnicas mínimas: conjunto de assentos tipo longarina, composto por 04 (quatro) lugares individuais, com braços divisores, destinado a ambientes de espera, recepção ou atendimento ao público, devendo apresentar resistência estrutural, ergonomia e durabilidade compatíveis com uso contínuo. especificações mínimas obrigatórias: estrutura principal em aço carbono de alta resistência, com acabamento cromado. barra longitudinal de sustentação em aço, com pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor preta. base com pés metálicos, dotados de sapatas niveladoras ou antiderrapantes. Tratamento anticorrosivo e pintura com padrão automotivo eletrostático epóxi, garantindo uniformidade e resistência ao desgaste. assento e encosto: base estrutural em metal perfurado. estofamento em espuma laminada, de densidade mínima d23, com espessura mínima de 20 mm. Revestimento em material sintético tipo courvin (pu), na cor preta, de fácil higienização e resistente à abrasão. Encosto com inclinação aproximada de 14°, e assento com inclinação aproximada de 8°, visando conforto ergonômico. braços individuais divisores entre os assentos, em aço cromado. Formato ergonômico, com fixação firme à estrutura. Capacidade de carga: suportar, no mínimo, 150 kg por assento, sem deformações permanentes. dimensões mínimas: comprimento total de 230 a 240 cm. profundidade total de 60 a 65 cm. altura total de aproximadamente 70 a 80 cm. altura do assento ao piso de aproximadamente 35 a 40 cm. largura individual do assento mínima de 48 cm profundidade do assento mínima de 38 cm, requisitos adicionais: produto entregue montado, ou com manual de montagem em português. Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas atender às normas técnicas aplicáveis da abnt, especialmente quanto à segurança, resistência e ergonomia de mobiliário.
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	UNIDADE
	221

	29
	526145
	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES MODELO DIRETOR - Especificações técnicas mínimas: sem braços, estrutura em aço com encosto e assento em compensado, densidade controlada minima de 54 e 50kg/m2 para assento e encosto, pintura em epóxi pó fosco, revestimento do assento e encosto indeformável em couro sintético na cor preta, injetado em poliuretano, 60 mm de espessura, espaldar médio, com bordas de proteção em pvc, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
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	UNIDADE
	136

	30
	526147
	CAIXA DE SOM ATIVA COM TORRE LINE ARRAY - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo Subwoofer de 12", potência de saída (rms) de 600w, filtros de alto falantes ativos, formato dos alto falantes em torre, sistema bi-amplificado com amplificação Classe D, Crossover:** 180Hz, resposta de frequência de 45Hz a 20kHz, conectividade Bluetooth, que contenha mini-mixer integrado, bivolt e produzida em material injetado.
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	UNIDADE
	26

	31
	526146
	CAIXA DE SOM ATIVA LINE ARRAY - Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 6.000w, Resposta de Frequência Dinâmica de 30Hz-20KHz (-6dB), Contendo transmissão sem fio com faixa de frequência do emissor bluetooth aproximada 2400 MHz – 2483.5 MHz, e porta usb, contendo no mínimo 2 entradas de áudio P10, 1 entrada de áudio P2 e no mínimo 2 saída de áudio P10 ou XLR ou Speakon.
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	UNIDADE
	34

	32
	526148
	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS E 2 PUXADORES – 80 X 50 X 105 CM – Especificações técnicas mínimas:  carrinho auxiliar totalmente fabricado em aço inoxidável, dimensões: comprimento: 80 cm, largura: 50 cm, altura: 105 cm, altura do espelho: 5 cm, especificações técnicas: quantidade de prateleiras: 3, capacidade total de peso: 120 kg, capacidade de peso por prateleira: 40 kg, capacidade de peso da tampa: 40 kg, tipo de aço: aisi 201, espessura das chapas: 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ½”, peso líquido: 34 kg, estrutura: estrutura 100% em aço inoxidável, tubulação resistente e reforçada, 2 puxadores para melhor mobilidade, rodízios para fácil deslocamento, acabamento: aço inox de alta qualidade, superfície resistente à corrosão, fácil limpeza e higienização, diferenciais: alta resistência e durabilidade, estrutura robusta e estável, ideal para uso profissional, fácil movimentação, design funcional e higiênico.
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	UNIDADE
	31

	33
	526153
	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade: 15 kg de roupas molhadas (o que equivale a cerca de 5 kg de roupas secas). potência do motor: varia entre 160w e 180w (baixo consumo de energia). rotação: entre 1720 e 1750 rpm (rotações por minuto), o que garante alta eficiência na secagem. timer (temporizador): geralmente entre 5 a 7 minutos com desligamento automático. material do cesto: polipropileno (plástico rígido e resistente) ou aço inox. 110 volts.
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	UNIDADE
	7

	34
	526154
	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 70 LITROS - Especificações técnicas mínimas: Climatizador de ar evaporativo portátil, com capacidade mínima de reservatório de 70 litros, potência mínima de 210W, tensão 220V, indicado para climatização de ambientes entre 20 m² e 50 m², com sistema de resfriamento evaporativo por painel tipo colmeia, proporcionando ventilação, umidificação e filtragem do ar. Deve possuir mínimo de 03 velocidades de ventilação, sistema de oscilação de ar com movimento vertical automático e horizontal manual, reservatório de água de grande capacidade com possibilidade de abastecimento manual e conexão direta à rede hidráulica para abastecimento automático. Equipado com proteção automática da bomba d’água contra funcionamento sem água, sistema de fácil transporte com 04 rodas, baixo consumo energético de aproximadamente 210W/h, estrutura resistente e adequada para uso contínuo. 
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	UNIDADE
	31

	35
	526155
	COLCHÃO SOLTEIRO 0,88x 1,88M – Especificações técnicas mínimas: colchão sistema de molas ensacadas individualmente (tipo superpocket ou equivalente técnico), proporcionando independência de movimentos e melhor adaptação ao corpo. camadas de conforto em espuma com densidade mínima d26, podendo ser superior, com aditivação ou composição equivalente; utilização de matérias-primas com base sustentável, incluindo espuma com poliol vegetal ou equivalente; sistema de reforço estrutural perimetral (tipo polyframe ou equivalente) para maior resistência das bordas.   tecido superior com fibras naturais ou sintéticas de alto desempenho, admitindo composição com bambu ou similar, com toque macio e respirabilidade; tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico, base inferior com acabamento antiderrapante. nível de conforto: intermediário (macio com suporte firme); capacidade de suporte mínima de 150 kg por usuário; dimensões aproximadas de 0,88 m (largura) x 1,88 m (comprimento) x 0,28 m (altura), admitindo variação dimensional máxima de ±2%. estrutura com ventilação adequada para controle de umidade e durabilidade.
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	UNIDADE
	65

	36
	526156
	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES 4 BICOS – Especificações técnicas mínimas: equipamento com no mínimo 04 quatro bicos de saída de ar permitindo enchimento simultâneo ou alternado de balões. capacidade de inflar balões de diferentes dimensões incluindo modelos tradicionais a partir de 7 polegadas e balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. compatível com balões de látex e metalizados. sistema de operação contínua com fluxo de ar estável adequado ao enchimento rápido. dispositivo com controle de temperatura ou ventilação interna que minimize o superaquecimento durante o uso. potência mínima de 1800 w tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda da administração, cabo de alimentação com comprimento mínimo de 5 metros com plugue conforme padrão brasileiro abnt nbr 14136. deve acompanhar no mínimo 03 três bicos adaptadores adicionais compatíveis com balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. 
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	UNIDADE
	13

	37
	526157
	CONJUNTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS - especificações técnicas mínimas: em aço tubular com tampo em granito, mesa com formato retangular, peso suportado da mesa 100kg. cor das bases preto, medidas 1.10x0.70x2cm, material da estrutura aço, peso suportado do assento 90k (cada). sapatas de plástico. 
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	UNIDADE
	16

	38
	526158
	CONJUNTO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA COM 06 (SEIS) CADEIRAS - Especificações técnicas mínimas: mesa com tampo redondo de diâmetro mínimo de 1.200 mm e altura de 740 mm, confeccionado em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência. bordas com acabamento em polipropileno (abs) com espessura mínima de 1 mm. estrutura em aço, com tubos de seção 20x20 mm e 20x40 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó na cor preta, garantindo resistência e durabilidade cadeiras fixas, com estrutura em aço tubular (tubo 7/8”), com pintura epóxi a pó na cor preta. assento e encosto estofados, com espuma injetada de densidade mínima d30, revestidos em tecido na cor preta ou cinza. dimensões aproximadas: altura do assento de 460 mm, altura total de 840 mm, largura de 430 mm e profundidade de 460 mm, conjunto com capacidade para 06 usuários, apresentando estrutura resistente, estável e adequada para uso contínuo. cor padrão da mesa: cinza. produto deverá ser fornecido com todos os componentes necessários para montagem e uso.
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	UNIDADE
	28

	39
	526160
	CONJUNTO DE MESA PLÁSTICA COM 04 CADEIRAS – Especificações técnicas mínimas: conjunto composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, fabricadas em polipropileno injetado, com aditivos antioxidantes e proteção contra raios ultravioleta (anti-uv), garantindo resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos.  mesa em formato quadrado, confeccionada em polipropileno 100% virgem, com superfície lisa, impermeável e de fácil higienização. deve possuir furo central com diâmetro aproximado de 33 mm para instalação de guarda-sol. estrutura monobloco ou com sistema de encaixe firme, que assegure estabilidade e resistência mecânica. dimensões mínimas: altura: 70 a 72 cm largura: aproximadamente 70 cm profundidade: aproximadamente 70 cm. cadeiras com braço: cadeiras empilháveis, com braços integrados à estrutura, confeccionadas em polipropileno injetado 100% virgem, com aditivo anti-uv. devem apresentar estrutura reforçada, assento e encosto anatômicos, garantindo conforto e estabilidade ao usuário. capacidade mínima de carga: 120 kg por unidade, devendo suportar uso contínuo sem deformações. os braços devem ser ergonômicos, sem arestas cortantes ou rebarbas, integrados ao corpo da cadeira (monobloco ou com fixação de alta resistência), assegurando durabilidade e segurança. cores variadas.
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	UNIDADE
	445

	40
	526162
	CORTADOR DE LEGUMES DE MESA, POR ALAVANCA, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, USO PROFISSIONAL - Especificações técnicas mínimas: estrutura robusta composta por corpo em alumínio fundido e aço inoxidável, colunas em aço trefilado maciço, sistema de alavanca com cabo em plástico de engenharia e componentes estruturais em alumínio fundido, lâminas em aço inox de alta durabilidade e resistência à corrosão, base com sistema antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. permite corte rápido, uniforme e preciso de alimentos, com padronização de tamanho, indicado para preparo de grandes volumes em cozinhas institucionais e profissionais. dimensões aproximadas de 505 mm de altura, 246 mm de largura e 250 mm de comprimento, peso aproximado de 2,6 kg, lâminas com corte padrão aproximado de 10 mm, removíveis para higienização. 
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	UNIDADE
	18

	41
	526164
	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: espremedor de frutas industrial destinado à extração de sucos naturais; indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais; próprio para frutas cítricas como laranja e limão, estrutura e material: gabinete em aço inox ou material de alta durabilidade; copo/coletor em material resistente; componentes removíveis para facilitar a higienização; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento automático ou por chave liga/desliga; rotação adequada para extração eficiente do suco, capacidade e produção: desempenho compatível com uso profissional contínuo ou moderado; alto rendimento na extração de sucos, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 30 e 45 cm; largura entre 20 e 30 cm; profundidade entre 25 e 35 cm, peso líquido aproximado: entre 5 e 10 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
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	UNIDADE
	19

	42
	526167
	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 5 PRATELEIRA – Especificações técnicas mínimas: aberta no fundo e nas laterais e entre seções, com 05 prateleiras, medindo 1980 mm de altura, com prateleiras de 925 mm de largura e 600 mm de profundidade, medidas estas com tolerância de +/- 5%, para suportar carga util de 150 kg por prateleira, as chapas de aco serao simples e perfiladas, obedecendo as espessuras: prateleiras em espessura mínima de chapa n. 24, colunas e reforços em chapa de no minimo 1,98 mm, reforço em ¨x¨, com espessura minima de 1,98 mm, as colunas em perfil ¨l¨ de (25x50)mm, e reforço em ¨x¨ c/2 tiras de chapa de aço de 30mm de largura, as folhas de aço devem ter tratamento anti-ferruginoso e duas demãos de tinta sintética.
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	UNIDADE
	117

	43
	526170
	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR – Especificações técnivas mínimas: volta110v, vapor vertical que reservatório com capacidade mínima de 300ml, base de cerâmica, super potência de até 1400w.
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	UNIDADE
	10

	44
	526171
	FOGÃO DE 04 BOCAS - Especificações técnicas mínimas: destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, devendo possuir 01 (um) queimador rápido e 03 (três) queimadores semirrápidos, com eficiência energética classificada como “a”, conforme regulamentação vigente. alimentação a gás (glp), com acendimento automático integrado. Mesa superior confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com grades (trempes) removíveis e de fácil higienização. forno integrado com capacidade mínima de 58 (cinquenta e oito) litros, dotado de porta com visor em vidro resistente ao calor e controle de temperatura. o equipamento deve possuir alimentação elétrica bivolt para funcionamento do sistema de ignição. dimensões aproximadas do produto: altura mínima de 90 cm, largura mínima de 50 cm e profundidade compatível com a categoria, admitindo variação conforme padrão do fabricante, desde que não comprometa a funcionalidade e ergonomia. Produto com certificação compulsória vigente do inmetro, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e requisitos de segurança. entregue em embalagem original.
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	UNIDADE
	15

	45
	526251
	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO - Especificações técnicas mínimas: 55 litros, alimentação: gás, tipo de gás: glp, tipo de fogão: mesa perfil 5, material: aço, material dos queimadores: ferro fundido, forno: 55 litros, porta do forno: serigrafia na cor branca, grelha: ferro fundido 30/30, bandeja coletora de resíduos: sim, bocas: 2 bocas, queimadores: 1 duplo com capacidade de 350 gr/h e 1 simples com capacidade de 260 gr/h, estrutura desmontável: sim, dimensões internas do forno, altura interna do forno: 31cm, largura interna do forno: 48cm, profundidade interna do forno: 35cm, dimensões externas do fogão, altura: 80 cm, largura: 74,2 cm, profundidade: 48,5 cm
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	UNIDADE
	4

	46
	526174
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE MÍNIMA 90 LITROS – Especificações técnicas mínimas: queimadores: 02 simples e 02 duplos, grelha: ferro fundido 30x30 com 06 dedos (reforçada), perfil (u): 50mm, alimentação: gás baixa pressão, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco material dos espalhadores e bases dos, queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões fogão: altura: 80 cm - largura: 73 cm - comprimento: 83 cmforno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura: 31 cm - largura: 48 cm - profundidade: 59 cm.
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	UNIDADE
	17

	47
	526180
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – Especiações técnicas mínimas: queimadores: 03 simples e 03 duplos alimentação: gás baixa pressão, tamanho da grelha: 30cm x 30cm, perfil (u): 50mm, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio, pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão: altura (cm): 80 – largura (cm): 110 – comprimento (cm): 82,5, forno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura (cm): 31 – largura (cm): 48 – comprimento (cm): 59 cm.
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	UNIDADE
	13

	48
	526181
	FORNO ELÉTRICO 45L – Especificações técnicas mínimas - forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 45 litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com funcionamento por resistência elétrica e sistema de aquecimento com convecção, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com consumo aproximado de 1,60 kwh, alimentação elétrica bivolt ou conforme padrão especificado pelo fabricante, desde que compatível com a rede disponível controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 100 °c a 250 °c, com termostato regulável. timer mecânico ou digital de até 120 minutos, com desligamento automático e aviso sonoro ao término do ciclo.estrutura externa na cor grafite ou similar, com acabamento resistente ao calor. porta com visor em vidro temperado e luz interna automática para acompanhamento do preparo sem necessidade de abertura deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) níveis de ajuste interno para posicionamento de grade. acompanha, obrigatoriamente, 01 (uma) grade removível e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos funções mínimas: assar, gratinar, aquecer, dourar e tostar, podendo incluir outras funções equivalentes ou superiores, sem prejuízo da operacionalidade. aproximadas do equipamento: largura de 56 cm, altura de 34,5 cm e profundidade de 44,5 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,75 kg. o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	[image: image50.png]



	UNIDADE
	11

	49
	526182
	FORNO ELÉTRICO 60L – Especificações técnicas mínimas: forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com aquecimento por resistências elétricas superiores e inferiores, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com acabamento frontal em aço inoxidável e corpo em metal na cor preta ou equivalente, resistente ao calor e à corrosão. porta com vidro temperado, permitindo visualização interna durante o preparo. Potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com alimentação elétrica compatível com a rede disponível. deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) resistências, sendo 02 (duas) superiores e 02 (duas) inferiores, com seletor de acionamento. Controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 90 °c a 230 °c, com termostato regulável. timer de até 120 (cento e vinte) minutos, com desligamento automático e sinal sonoro ao término do ciclo funções mínimas: aquecer, assar, tostar, dourar, gratinar, grelhar e descongelar, podendo incluir funções equivalentes ou superiores. deve possuir luz interna para acompanhamento do preparo e luz indicadora de funcionamento, acompanha, obrigatoriamente, no mínimo, 01 (uma) grelha deslizante e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos, removíveis. Dimensões aproximadas do equipamento: altura de 37 cm, largura de 59,8 cm e profundidade de 42,3 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,04 kg o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	[image: image51.png]



	UNIDADE
	10

	50
	526183
	FORNO INDUSTRIAL REFRATÁRIO A GÁS (GLP) – Especificações técnicas mínimas: alimentação: funcionamento a gás glp (baixa pressão), acompanha kit gás composto por regulador de pressão, mangueira e conexões certificadas conforme normas vigentes, dimensões e peso (aproximados): altura: 148 cm, largura: 110 cm, profundidade: 110 cm, peso: mínimo de 80 kg, capacidade: capacidade total mínima de 230 litros, mínimo de 02 (dois) níveis internos ajustáveis, características construtivas: estrutura externa em aço inoxidável, padrão aisi 430 ou superior, espessura mínima da chapa: 0,8 mm, câmara interna revestida com placas refratárias (pedra), garantindo retenção e distribuição uniforme de calor, porta tipo guilhotina com sistema de contrapeso, proporcionando abertura suave e segura, visor em vidro temperado resistente a altas temperaturas, base com cavalete desmontável e sapatas niveladoras, sistema de aquecimento: aquecimento a gás com sistema infravermelho ou equivalente, distribuição uniforme de calor na câmara interna, consumo médio de gás de até 0,7 kg/h por queimador, controle e operação: controle de temperatura por termômetro analógico frontal, de fácil visualização, faixa de operação compatível com uso profissional, acessórios e itens inclusos: acompanha, no mínimo: 01 (uma) grade; gaveta móvel para coleta de resíduos; suporte interno para grades, dimensões internas (aproximadas): largura: 90 cm, profundidade: 90 cm, altura: 27 cm, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil higienização, acabamento resistente ao uso contínuo em ambiente profissional, segurança e conformidade: equipamento conforme normas de segurança e higiene aplicáveis.componentes e conexões em conformidade com regulamentações vigentes, diferenciais: alta retenção de calor devido ao sistema refratário, estrutura robusta para uso intensivo, eficiência no consumo de gás, facilidade de operação e manutenção.
	[image: image52.png]0]




	UNIDADE
	9
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	526184
	FORNO MICRO-ONDAS - Especificações técnicas mínimas: capacidade: capacidade mínima de 31 litros, potência e desempenho: potência de saída mínima de 900 w para micro-ondas, potência do grill compatível com a função de gratinar alimentos, múltiplos níveis de potência, com no mínimo 5 níveis, potência total consumida mínima de 1.400 w, funções e operação: função grill para dourar e gratinar alimentos, painel de controle digital sensível ao toque (tipo “touch”), com iluminação (ex.: blue touch ou equivalente), programas automáticos pré-definidos, função descongelar por peso e/ou tempo, timer com desligamento automático, relógio digital integrado, cavidade interna: interior com revestimento resistente e de fácil limpeza, prato giratório removível em vidro temperado, iluminação interna, estrutura e acabamento: gabinete com acabamento em inox ou similar, na cor inox espelhado ou equivalente, porta com visor e acabamento resistente, design moderno e funcional, segurança: sistema de trava de segurança, proteção contra superaquecimento, atendimento às normas de segurança elétrica vigentes, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 30 cm a 35 cm, largura: 50 cm a 55 cm, profundidade: 40 cm a 45 cm, peso: 14 kg a 18 kg, acessórios: prato giratório em vidro, suporte para grill (grelha metálica), manual de instruções, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, eficiência energética: classificação energética mínima “a”, conforme regulamentação vigente do inmetro, diferenciais: função grill integrada, painel digital touch moderno, boa capacidade interna (31 litros), facilidade de operação e limpeza.
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	526185
	FREEZER HORIZONTAL 01 TAMPA – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 309 litros, com 01 (uma) tampa superior, sistema de refrigeração por ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca. Deve possuir dreno frontal para escoamento de água proveniente do degelo, bem como rodízios giratórios que permitam fácil movimentação do equipamento. indicado para uso doméstico ou comercial leve. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no momento da aquisição. O equipamento deverá possuir classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
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	526186
	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 530 litros, com 02 (duas) tampas superiores, dotado de sistema de refrigeração do tipo ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca, deve possuir dreno frontal para escoamento de água, rodízios giratórios que facilitem a movimentação, e ser destinado ao uso doméstico ou comercial leve, alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no ato da aquisição. o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente do inmetro, devendo possuir selo de conformidade. 
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	526187
	FREEZER VERTICAL - Especificações técnicas mínimas: freezer vertical com capacidade líquida mínima de 228 litros, dotado de sistema de degelo automático do tipo frost free, na cor branca deve possuir, no mínimo, 09 (nove) compartimentos internos, sendo ao menos 01 (um) destinado à produção de gelo (forma de gelo ou compartimento específico).O equipamento deverá ser provido de rodízios que facilitem sua movimentação, bem como painel de controle frontal com display para ajuste e visualização de funções e temperatura. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração, devendo o cordão de alimentação (rabicho) e o plugue estar em conformidade com as normas do inmetro, com identificação clara da tensão nominal do aparelho. Deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro.
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	526188
	FRIGOBAR CAPACIDADE PARA 117 LITROS - Especificações técnicas mínimas: frigobar com capacidade líquida mínima de 117 litros, na cor branca, dotado de sistema de refrigeração por ciclo convencional, com degelo manual ou automático (não sendo admitida tecnologia frost free, por não ser característica usual deste tipo de equipamento). Deve possuir, no mínimo, 02 (duas) prateleiras internas removíveis e ajustáveis, além de compartimentos na porta para acondicionamento de latas e garrafas, incluindo separador de garrafas e porta-lata deve conter gaveta multiuso para armazenamento de alimentos, bem como controle de temperatura com, no mínimo, 03 (três) níveis de regulagem. Alimentação elétrica em tensão nominal de 110v, com potência máxima aproximada de 70w, admitida variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a eficiência energética do equipamento,o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
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	526189
	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: gaveteiro volante com 03 (três) gavetas, sendo, no mínimo, 01 (uma) gaveta destinada ao armazenamento de pastas suspensas, com trilhos que permitam o correto encaixe e deslizamento das pastas estrutura confeccionada em painéis de madeira reconstituída tipo mdf, com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, na cor branca, com acabamento resistente a riscos e de fácil limpeza. Tampo superior com espessura mínima de 30 mm, devidamente reforçado, apto ao apoio de objetos e uso contínuo em ambiente administrativo deve possuir sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo das gavetas (fechadura central), garantindo segurança no armazenamento de documentos. Gavetas com corrediças metálicas ou telescópicas, que proporcionem abertura suave e segura base equipada com rodízios giratórios que permitam fácil movimentação, sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de trava. dimensões aproximadas: 42 cm (profundidade) x 46 cm (largura) x 70 cm (altura). 
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	526190
	GELADEIRA COM FREEZER CAPACIDADE MÍNIMA 240 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  capacidade total mínima de 240 litros, com capacidade líquida do refrigerador mínima de 210 litros e capacidade líquida do freezer mínima de 25 litros. sistema de degelo tipo cycle defrost, com degelo automático no refrigerador e degelo manual no freezer, ou tecnologia equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a, conforme regulamentação vigente, frequência 60 hz, consumo máximo aproximado de 25 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v, conforme demanda, potência aproximada de 72 w. estrutura com gabinete e porta na cor branca, fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas, reguláveis e removíveis, prateleiras na porta, compartimento para ovos, compartimento para bebidas e separador de garrafas, iluminação interna obrigatório compartimento freezer interno, com capacidade mínima conforme especificado, acompanhado de recipiente para gelo. prateleiras confeccionadas em material resistente, podendo ser aramado ou plástico de alta durabilidade recursos mínimos, controle de temperatura interno, pés niveladores, porta não reversível. nível de ruído compatível com uso doméstico.
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	526191
	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 480 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados e congelados com sistema de degelo automático tipo frost free e funcionamento por compressor dimensões aproximadas altura 189 cm largura 70 cm profundidade 73,2 cm peso líquido aproximado 69 kg capacidade mínima total de 480 litros com capacidade líquida do refrigerador mínima de 350 litros e do freezer mínima de 120 litros. configuração duplex com 2 portas independentes sendo compartimento superior ou inferior para freezer. sistema de degelo automático frost free com gás refrigerante ecológico tipo r600a ou equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a conforme regulamentação vigente frequência 60 hz consumo máximo aproximado de 30 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v conforme demanda com compressor tipo convencional fix speed ou tecnologia equivalente. estrutura com gabinete e portas na cor branca fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas e 1 gaveta para frutas e legumes prateleiras de porta em quantidade mínima de 4 unidades prateleiras internas em vidro temperado e ou material plástico resistente removíveis e ajustáveis compartimento freezer com no mínimo 2 prateleiras internas e prateleiras na porta deverá possuir iluminação interna no refrigerador controle de temperatura automático pés niveladores e rodízios para movimentação. recursos mínimos painel de controle com indicação digital ou equivalente alarme de porta aberta compartimento de congelamento rápido compartimento extra fria porta ovos incluso. nível de ruído máximo de 50 db .
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	526192
	KIT COIFA DE PAREDE PARA FOGÃO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: kit de coifa de parede destinado à captação e exaustão de vapores, fumos e partículas provenientes do preparo de alimentos em fogão industrial, com dimensões mínimas de 45 cm (profundidade) x 90 cm (largura) estrutura confeccionada em aço inoxidável, com acabamento resistente à corrosão, ao calor e de fácil higienização, adequada para uso contínuo em cozinha industrial deve possuir sistema de filtragem com filtro metálico lavável e removível, específico para retenção de gordura, bem como calha coletora de resíduos graxos. O equipamento deverá operar nas funções exaustor e/ou depurador, conforme configuração, com vazão mínima de ar de 600 m³/h, garantindo eficiência na renovação do ar nível de ruído máximo de 65 db em operação deve acompanhar duto flexível com comprimento mínimo de até 3 metros, além de grade externa com sistema autovedante/anti-retorno (auto-fechante), impedindo a entrada de ar externo alimentação elétrica em tensão nominal de 127v. O produto deverá possuir certificação de conformidade do inmetro.
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	526193
	KIT COM 2 MICROFONES SEM FIO. – Especificações técnicas mínimas: Frequência Mínima - Máxima: 600hz - 699hz, em formatos bastão, padrões polares Cardióide com conexões: P10 e Xlr De 1/4", com ao menos 300 cápsula de raio de transmissão e cápsula Integrada 10db. Kit contendo receptor sem fio de canal duplo e 2 unidades de microfone.
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	526194
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Especificações técnicas mínimas: altura (alça estendida): ~95 cm a 100 cm, altura (alça retraída): ~70 cm, largura: ~35 cm a 38 cm, profundidade: ~34 cm a 37 cm, pressão e vazão (127v): pressão de trabalho: 95 bar, pressão máxima: 130 bar, vazão máxima de água: 450 l/h, motor e energia: potência (127v): 1,6 kw, tipo de motor: indução (maior durabilidade e menor ruído), tensão nominal: 127v, comprimento do cabo elétrico: 5 metros, construção e componentes: cabeçote da bomba: latão (alta resistência), pistões: revestidos em cerâmica, mangueira de alta pressão: 8 metros, com engate rápido anti-torção, rodas: integradas para fácil transporte, carrinho: dobrável, dimensões e peso:peso (127v): 18,5 kg temperatura máxima de entrada de água: 40 ºc, recursos e acessórios: aplicador de detergente incluso, bico leque ajustável, conexão rápida para mangueira de entrada de água. 
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	526195
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO DE 2100 PSI - especificações técnicas mínimas: lavadora de alta pressão com vazão mínima de 360 litros por hora (l/h) e potência mínima de 1.700 w, adequada para limpeza de superfícies diversas. equipamento dotado de bomba axial com cabeçote em alumínio e pistões em aço inoxidável, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, devendo possuir sistema de desligamento automático (stop total), acionado ao interromper o uso do gatilho, visando economia de energia e maior vida útil do motor deve acompanhar, no mínimo, os seguintes acessórios: 01 pistola de alta pressão com conexão rápida ,01 lança com conexão rápida, 01 bico regulável (jato concentrado e leque),01 bico turbo com conexão rápida, 01 mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 5 metros, confeccionada em material resistente, como nylon ou equivalente, 01 mangueira desentupidora com comprimento mínimo de 2 metros, 01 aplicador de detergente com sistema de conexão rápida deve possuir filtro de entrada de água, espigão para conexão de mangueira, 02 rodas para transporte, alça ergonômica removível ou retrátil, botão liga/desliga de fácil acesso e suporte para armazenamento dos acessórios alimentação elétrica conforme padrão nacional, devendo possuir certificação de conformidade do inmetro.
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	526196
	LIQUIDIFICADOR - Especificações técnicas mínimas: potência e desempenho: potência nominal mínima de 1.400 w, alto desempenho para trituração de alimentos, inclusive gelo e ingredientes mais resistentes, sistema de lâminas de alta eficiência em aço inoxidável, capacidade: capacidade total da jarra de aproximadamente 3,0 litros, capacidade útil mínima de 2,0 litros, jarra: jarra confeccionada em material resistente a impactos, tipo inquebrável (policarbonato ou similar), material livre de bpa, design com bico dosador que facilita o despejo, tampa com vedação adequada e sobretampa removível para adição de ingredientes durante o uso, velocidades e controle: múltiplas velocidades, com no mínimo 5 níveis, função pulsar para melhor controle do processamento, painel de acionamento rotativo ou por botões, de fácil operação, base e estrutura: base com acabamento em material resistente, com detalhes em inox, pés antiderrapantes que garantem estabilidade durante o uso, sistema de acoplamento seguro entre base e jarra, sistema de segurança: sistema de trava que impeça o funcionamento sem o correto encaixe da jarra, proteção contra superaquecimento do motor, componentes com encaixe seguro e estável, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 42 cm a 45 cm, largura: 18 cm a 20 cm, profundidade: 20 cm a 22 cm, peso: 2,0 kg a 3,0 kg, acessórios: tampa com sobretampa dosadora, manual de instruções, acabamento: design moderno com acabamento em inox e plástico de alta resistência, superfícies lisas e de fácil limpeza, resistente ao uso contínuo.
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	526198
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 10 litros, potência mínima de 370 w equivalente a 0,5 cv, rotação aproximada de 3500 rpm, frequência de 60 hz, tensão bivolt ou conforme demanda, consumo aproximado de 0,67 kwh, peso aproximado de 10 kg, dimensões aproximadas de 78 cm de altura, 34 cm de largura e 33 cm de profundidade. corpo e copo em aço inoxidável escovado, resistentes à corrosão e de fácil higienização, copo monobloco sem soldas, evitando acúmulo de resíduos e facilitando a limpeza, sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, proporcionando maior resistência e durabilidade, motor de indução com alto torque, adequado para preparos densos, tampa com vedação eficiente, prevenindo vazamentos, base com estrutura estável para uso contínuo. sistema de baixa rotação, indicado para misturas homogêneas, reduzindo a incorporação de ar, adequado para preparo de cremes, massas leves, molhos e similares, desempenho contínuo com estabilidade operacional em ambiente profissional. 
	[image: image66.png]



	UNIDADE
	9

	65
	526199
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO COPO EM AÇO INOX - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 2 litros, potência mínima de 1000 w, rotação mínima de 22000 rpm, frequência de 60 hz, tensão 110 v ou 220 v conforme demanda, peso aproximado de 3 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 22 cm de largura e 21 cm de profundidade copo em aço inoxidável escovado, resistente à corrosão e de fácil higienização, sistema de acoplamento com eixo sextavado, garantindo melhor fixação e durabilidade, tampa com vedação eficiente, evitando vazamentos durante a operação, base com estrutura estável, adequada ao uso contínuo. alta rotação, adequada para trituração e homogeneização de alimentos, indicado para uso contínuo em cozinhas profissionais, assegurando produtividade e padronização no preparo. Atender às normas técnicas aplicáveis e possuir certificação vigente do inmetro, quando cabível.
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	526200
	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à produção contínua de algodão doce, indicado para uso profissional em eventos, buffets e atividades comerciais, com as seguintes especificações mínimas. capacidade de produção entre 120 e 180 unidades por hora equivalente a 2 a 3 unidades por minuto. turbina com diâmetro aproximado de 130 mm e capacidade mínima de 400 g de açúcar por abastecimento. cuba coletora em alumínio laminado com diâmetro interno aproximado de 430 mm, gabinete em aço inoxidável com alças laterais que facilitem o transporte e manuseio. painel de controle contendo chave geral com função emergência acionamento da resistência controlador de temperatura e indicação luminosa de aquecimento, alimentação bivolt automático 127 v ou 220 v frequência de 50 a 60 hz, potência nominal aproximada de 1200 w com consumo médio de 0,9 kwh dimensões aproximadas de 390 mm de altura 430 mm de largura e 430 mm de profundidade peso aproximado de 8,5 kg equipamento com construção robusta adequado ao uso intensivo devendo assegurar eficiência operacional segurança no uso e facilidade de limpeza conforme normas aplicáveis.
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	526201
	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA 23 PONTOS PORTÁTIL ELÉTRICA - Especificações técnicas mínimas: motor de alto desempenho, apto ao uso contínuo por períodos prolongados, velocidade mínima de 1100 pontos por minuto, mínimo de 23 pontos de costura incorporados, incluindo pontos utilitários, decorativos e flexíveis, sistema de casa de botão automático em uma etapa, estrutura interna metálica, garantindo estabilidade, resistência e durabilidade, base com superfície metálica polida que favorece o deslizamento dos tecidos, carcaça externa em material plástico de alta resistência tipo abs, resistente a impactos, componentes de fácil manuseio e manutenção. sistema de ajuste de pressão da sapatilha, permitindo adaptação a diferentes tipos de tecidos, área de costura com boa visibilidade, operação estável mesmo em uso contínuo, adequada para costuras mais exigentes como jeans, lona e materiais similares, acessórios mínimos: sapatilhas para costura geral, pregar botão e casa de botão, bobinas, agulhas, guia de quilting, chave de fenda, escova de limpeza, feltro e capa de proteção, ou equivalentes que assegurem o pleno funcionamento do equipamento. 
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	526202
	MAQUINA DE LAVAR 10 KG- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 10 kg, dimensões aproximadas de 105 cm de altura, 60 cm de largura e 67 cm de profundidade, peso aproximado de 40,2 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 A, consumo de energia aproximado de 0,32 kwh por ciclo, mínimo de 4 níveis de água. abertura superior, painel de controle mecânico, cesto em material plástico resistente livre de bpa, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, controle de níveis de molho, função de reaproveitamento de água, operação silenciosa, ciclo rápido com duração aproximada de 19 minutos. função turbo lavagem e turbo secagem, função reutilizar água, avanço de etapas, sistema de diluição de sabão, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
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	526203
	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e produção: capacidade por ciclo de até 18 (dezoito) pratos padrão. produção estimada de 540 a 720 pratos por hora, conforme o tempo de ciclo. tempo de ciclo entre 90 e 120 segundos. sistema de operação automático por ciclos, características construtivas: estrutura confeccionada em aço inoxidável aisi 304, com alta resistência à corrosão. gabinete tipo capota (hood) com abertura vertical. tanque estampado com cantos arredondados, facilitando a higienização. braços lavadores e enxaguadores rotativos, fabricados em material resistente. pés reguláveis para nivelamento. porta equipada com sistema de segurança, com interrupção automática de funcionamento ao ser aberta, sistema de lavagem: sistema de lavagem por jatos de alta pressão. enxágue realizado com água aquecida. bomba de lavagem de alto desempenho. filtro interno para retenção de resíduos sólidos. temperatura de lavagem entre 55°c e 65°c. temperatura de enxágue entre 80°c e 90°c, instalação hidráulica: alimentação de água por rede pressurizada. pressão mínima recomendada de 2 m.c.a. consumo de água por ciclo de aproximadamente 2 a 3 litros. entrada de água com conexão padrão. sistema de drenagem incorporado, sistema elétrico: tensão de alimentação de 220v (bifásico) ou 380v (trifásico). frequência de 50/60 hz. sistema multifásico. potência instalada aproximada de 6 a 9 kw. comando eletromecânico ou digital, conforme a versão, dimensões e peso (aproximados): altura entre 1.400 mm e 1.500 mm, largura entre 650 mm e 700 mm, profundidade entre 750 mm e 800 mm, peso entre 80 kg e 100 kg, acessórios inclusos: 01 rack para pratos, 01 rack para copos/xícaras, 01 rack universal, dosador de detergente (quando aplicável), dosador de secante (quando aplicável), segurança e conformidade: atende às normas de higiene sanitária vigentes. possui sistema de proteção elétrica. equipamento adequado às normas da vigilância sanitária e da anvisa. estrutura com superfícies lisas, resistentes e de fácil sanitização, diferenciais: baixo consumo de água e energia. alta produtividade. facilidade de operação e manutenção. indicado para alto volume de louças.
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	526204
	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE NOMINAL 15 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 15 kg, dimensões aproximadas de 105,2 cm de altura, 66,2 cm de largura e 72,4 cm de profundidade, peso aproximado de 46 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 a classificação energética mínima a consumo de energia aproximado de 0,46 kwh por ciclo, consumo de água aproximado de 160 litros por ciclo, mínimo de 5 níveis de água. abertura superior tipo top load, painel de controle mecânico, cesto em aço inoxidável resistente, que reduz acúmulo de resíduos e evita danos às roupas, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos de alta eficiência, operação silenciosa, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema de lavagem: sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, velocidade de centrifugação aproximada de 630 rpm, controle de níveis de molho, função de duplo enxágue, função de reaproveitamento de água, ciclo rápido com duração aproximada de 25 minutos. No mínimo 11 programas, incluindo tira manchas, limpeza de cesto, rápido, tênis, edredom, roupas brancas, cama e banho, normal, silencioso, pesado ou intenso e delicado. função turbo lavagem, reutilização de água, duplo enxágue, sistema de diluição eficiente de sabão e amaciante, função iniciar e pausar, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
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	UNIDADE
	17

	71
	526205
	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: cor: aço inox, capacidade de peso total: 400 kg, capacidade de peso da tampa: 300 kg, capacidade de peso da prateleira inferior: 100 kg, tipo de aço: aisi 201, comprimento: 2 m, comprimento: 200cm, largura: 70cm, altura: 90cm, prateleiras: 51x194,5cm, espessura das chapas de aço: 0,8 mm / 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ¹/² '' (uma polegada e meia), peso líquido: 42,1 kg, largura: 70 cm, com pés: sim.
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	UNIDADE
	45

	72
	526206
	MESA DE ESCRITORIO 1,50 X 0,60 – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, proporcionando maior resistência mecânica e durabilidade. estrutura com pés tipo painel em mdf, com espessura mínima de 25 mm, equipada com sapatas niveladoras para ajuste ao piso. acabamento em revestimento melamínico (bp) de alta resistência à abrasão e ao uso contínuo. dotada de gaveteiro lateral com 02 (duas) gavetas, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo), confeccionado em mdf, com corrediças metálicas telescópicas, puxadores embutidos ou metálicos e fechamento com chave capacidade de carga mínima: tampo suportando entre 30 a 40 kg distribuídos e gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada cores padrão: sevilha, preto, cinza ou nogal, conforme dispponinbilidade. Peso aproximado entre 35kg e 55kg.
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	UNIDADE
	88

	73
	526207
	MESA DE ESCRITÓRIO EM L Com GAVETA 2 GAVETAS – Especificações técnicas mínimas: escrivaninha em “l” para escritório, confeccionada em mdp de alta resistência, com acabamento em fita abs, proporcionando durabilidade e melhor acabamento. tampo com espessura mínima de 30 mm, superfície em semi-brilho, cor nogal, estrutura com pés em mdp e sapatas niveladoras, permitindo ajuste ao piso. formato em “l”, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo). possui gaveteiro com 02 gavetas, corrediças funcionais, suporte mínimo de 15 kg por gaveta. produto destinado a uso em ambiente de escritório, com fornecimento de kit de ferragens e manual de montagem. dimensões aproximadas: mesa principal com 140 cm (largura) x 60 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura); mesa auxiliar com 90 cm (largura) x 42 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura).
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	UNIDADE
	71

	74
	526208
	MESA DE REFEITÓRIO PARA 08 LUGARES COM 02 BANCOS ESTRUTURA METÁLICA – Especificações técnicas mínimas: conjunto de mobiliário para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos independentes, projetado para acomodação de até 08 (oito) usuários simultaneamente, adequado para uso em ambientes coletivos. tampo confeccionado em mdp (painel de partículas de média densidade), com espessura mínima de 15 mm, revestido em material melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, com acabamento fosco, resistente a riscos, umidade moderada e de fácil higienização. estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, garantindo resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. dimensões mínimas comprimento: 200 cm, largura: 80 cm, altura: 73 cm. deve suportar carga distribuída mínima de 110 kg, sem apresentar deformações. contra defeitos de fabricação.
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	UNIDADE
	15

	75
	526209
	MESA DE REUNIÃO BIPARTIDA PARA SALA DOS PROFESSORES, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 3.600 MM – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf de alta resistência, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, superfície lisa e acabamento resistente ao desgaste, revestido em material melamínico (bp) estrutura bipartida, facilitando transporte e montagem, com pés tipo painel em mdf, espessura mínima de 25 mm, dotados de sapatas niveladoras com regulagem de até 10 mm, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso estrutura reforçada, adequada para uso intensivo, com acabamento uniforme em todos os componentes. evendo ser fornecido com todos os acessórios para montagem. 
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	UNIDADE
	13

	76
	526210
	MESA DE REUNIÃO DIRETORIA, FORMATO SEMI-OVAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3.200 MM – Especificações técnicas minimas: mesa de reunião diretoria, formato semi-oval, com dimensões mínimas de 3.200 mm (comprimento) x 1.200 mm (profundidade) x 750 mm (altura), capacidade para até 12 usuários, destinada a ambiente executivo, confeccionada em mdf de alta densidade, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência ao desgaste. acabamento na cor nogal sevilha com detalhes em preto ou equivalente estrutura composta por painéis laterais em mdf, com espessura mínima de 25 mm, painel frontal (saia) e reforço central interno, garantindo rigidez, estabilidade e durabilidade. sistema de travamento estrutural interno dotada de sistema integrado para energia e dados, com caixas de tomadas embutidas no tampo, contendo no mínimo tomadas elétricas padrão nbr 14136 e portas usb, além de compartimento inferior para organização e distribuição de cabos de energia, telefonia e rede lógica, pés com sapatas metálicas reguláveis, com acabamento preto ou cromado, permitindo nivelamento em diferentes tipos de piso, sistema bipartido, facilitando transporte e montagem, com fornecimento de kit completo de ferragens e manual de instalação. 
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	UNIDADE
	13

	77
	526252
	MESA DE SOM – Especificações Técnicas Mínimas: Que contenha 10 canais totais sendo 2 entradas XLR para microfones e 4 entradas estéreo jack 6.3 mm para múltiplos instrumentos e 2 bus mixer, alimentação Phantom Power de 48V para conexão direta de microfones condensadores, com saídas P2, P10 e RCA. Material: metal. Voltagem: 127v.
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	UNIDADE
	4

	78
	526216
	MICROFONE BASTÃO – Especificações técnicas mínimas: Tipo Dinâmico (bobina móvel), com resposta de frequência 55 a 14.000 Hz, Padrão polar Cardióide Impedância de saída EIA avaliado em 150 ohms (270 ohms real) Sensibilidade a 1 kHz, tensão de circuito aberto -57.5 dBV/Pa (1,3 mV), conector XLR.
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	UNIDADE
	17

	79
	526211
	MICRO-ONDAS 34 LITROS BRANCO – Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1.400 w, com no mínimo 10 (dez) níveis de potência, permitindo ajustes para diferentes tipos de preparo. painel digital com desligamento automático para economia de energia dotado de prato giratório com diâmetro mínimo de 325 mm. possuir funções pré-programadas, incluindo no mínimo: descongelamento (carnes, aves, peixes e leguminosas), aquecimento rápido (+30 segundos), menus automáticos (dia a dia, infantil e opções leves), função tira odor e função mudo equipado com trava de segurança para bloqueio de uso, relógio digital e tecla de seleção de porção, alimentação em 110 v, com eficiência energética classificação “a”, certificação compulsória do inmetro dimensões aproximadas: 539 mm (largura) x 300 mm (altura) x 424 mm (profundidade). peso aproximado de 16 kg .
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	UNIDADE
	29

	80
	526253
	MINICÂMARA COMERCIAL 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: inox - mini câmara fria industrial com capacidade total aproximada de 425 litros; tipo vertical; 2 (duas) portas frontais cegas; destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, sistema de refrigeração: por compressor hermético, com circulação de ar forçado (frost free ou sistema equivalente); controle digital de temperatura; faixa de operação aproximada de 0°c a +10°c; sistema de degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica; classificação energética conforme inmetro (quando aplicável); gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox; interior em material resistente e de fácil higienização; isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; portas com vedação magnética; puxadores ergonômicos e resistentes; pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis; espaço interno otimizado para organização dos alimentos, painel de controle: controlador digital com display de temperatura; indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura entre 180 e 200 cm; largura entre 70 e 90 cm; profundidade entre 60 e 80 cm, peso líquido aproximado: entre 80 e 120 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: baixo, adequado para ambientes internos.
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	UNIDADE
	7

	81
	526215
	MINICÂMARA COMERCIAL 4 PORTAS INOX FROST FREE – Especificações técnicas mínimas: minicâmara comercial destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, capacidade total aproximada: 765 litros, minicâmara vertical, 4 (quatro) portas cegas frontais, uso para refrigeração (temperaturas positivas), sistema de refrigeração: sistema por compressor, circulação de ar forçado (frost free), controle digital de temperatura, faixa de operação aproximada: 0°c a +10°c, degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica, classificação energética conforme inmetro (quando aplicável), gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox, interior em material resistente, de fácil higienização, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade , portas com vedação magnética, puxadores ergonômicos e resistentes, pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, divisões internas que facilitam a organização dos alimentos, espaço interno otimizado, painel de controle: controlador digital com display de temperatura, indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura: 190 a 210 cm, largura: 120 a 140 cm, profundidade: 70 a 90 cm, peso: peso líquido aproximado: 120 a 160 kg, alimentação elétrica: tensão: 220v, frequência: 60 hz, nível de ruído: baixo nível de ruído, adequado para ambientes internos.
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	UNIDADE
	7

	82
	526212
	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: moedor de carne industrial elétrico, construído em materiais resistentes e apropriados para contato com alimentos, indicado para uso profissional contínuo, capacidade e desempenho: produção mínima de 80 kg/h ou superior, sistema de moagem eficiente para uso contínuo, boca nº 8 ou compatível, capacidade adequada para moagem de carnes sem ossos e produtos similares, operação silenciosa e de alto rendimento, motor e potência: motor elétrico de alta eficiência, potência mínima de 1/3 cv ou superior, rotação compatível com equipamentos de moagem industrial, sistema de proteção contra superaquecimento, estrutura e construção: corpo confeccionado em aço inoxidável ou material anticorrosivo de alta resistência, bandeja superior em aço inox, caracol, faca e disco de moagem em material resistente e apropriado para contato com alimentos, estrutura reforçada para uso profissional contínuo, base com pés antiderrapantes, segurança: equipamento fabricado conforme normas de segurança vigentes, chave liga/desliga protegida, sistema de proteção móvel ou fixa nas partes de alimentação, atender às exigências da nr-12, quando aplicável, baixo risco de acidentes durante operação, limpeza e manutenção, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt ou tensão definida em edital (127 v ou 220 v), frequência de 50/60 hz, higienização e manutenção: componentes desmontáveis para limpeza, fácil higienização e manutenção, superfícies lisas e resistentes à corrosão, dimensões aproximadas: altura aproximada: 35 cm, largura aproximada: 25 cm, profundidade aproximada: 45 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 15 kg e 25 kg, certificações e conformidades: equipamento em conformidade com normas sanitárias e de segurança vigentes, componentes apropriados para contato com alimentos, itens inclusos: disco de moagem, faca de corte, socador, bandeja de alimentação, manual de instruções em português.
	[image: image84.jpg]



	UNIDADE
	7

	83
	526213
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 LITROS, COM FUNÇÕES MÚLTIPLAS E ACESSÓRIOS - especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1400 w, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, no mínimo 2 velocidades mais função pulsar, capacidade da jarra do processador de no mínimo 2,1 litros, capacidade do copo do liquidificador de no mínimo 3,2 litros total e 1,7 litros útil, peso aproximado de 3,9 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 27 cm de largura e 26 cm de profundidade, sistema de trava de segurança que impeça o funcionamento sem o correto encaixe dos componentes, base com pés antiderrapantes, estrutura com design vertical, visando melhor aproveitamento de espaço, materiais resistentes e de fácil higienização. Acessórios mínimos 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, no mínimo 02 lâminas de processamento, 01 batedor e 01 emulsificador. 
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	UNIDADE
	11

	84
	526214
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL -  processador de alimentos industrial com capacidade de 4 litros; destinado ao preparo de alimentos, indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, restaurantes e estabelecimentos comerciais; adequado para uso [image: image86.png]


contínuo ou moderado em ambiente profissional, estrutura e material: gabinete e cuba em aço inox; tampa em material resistente com sistema de vedação; lâminas em aço inox de alta resistência; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento por botão liga/desliga; sistema de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta, funções: processar, triturar, picar e misturar alimentos; indicado para preparo de legumes, carnes, temperos e massas leves, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 45 e 55 cm; largura entre 25 e 35 cm; profundidade entre 30 e 40 cm, peso líquido aproximado: entre 10 e 15 kg, alimentação elétrica: tensão de 110v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
	
	UNIDADE
	19

	85
	526217
	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à purificação e fornecimento de água potável nas temperaturas natural e gelada, para uso em ambiente interno, capacidade e desempenho com reservatório de água gelada mínimo de 2,0 litros capacidade de refrigeração mínima de 2,2 litros por hora em condições padrão atendimento mínimo de 15 pessoas por hora temperatura da água gelada aproximadamente 8°c vazão máxima recomendada de 0,75 litro por minuto. sistema de filtragem do tipo dupla filtragem composto por elemento filtrante em polipropileno tipo melt blown com retenção de partículas superiores a 5 micra e carvão ativado com adição de prata coloidal para redução de cloro odores e sabores com vida útil mínima do refil de 4.000 litros ou 9 meses o que ocorrer primeiro refil substituível e de fácil reposição. pressão de operação mínima de 3 mca máxima de 40 mca e nominal de 20 mca equivalente a 0,196 mpa devendo suportar instalação em rede hidráulica padrão sendo obrigatória a utilização de válvula redutora de pressão em casos superiores ao limite máximo. alimentação elétrica em 127v ou 220v frequência de 60 hz conforme demanda potência nominal máxima de 100 w com sistema de refrigeração por compressor de baixo consumo energético. materiais de fabricação com gabinete externo em material metálico resistente componentes hidráulicos em polipropileno e ou poliacetal tubulações internas em aço inox ou material equivalente resistente à corrosão e elemento filtrante conforme especificação. funcionalidades com fornecimento de água natural e gelada reservatório hermeticamente fechado para evitar contaminação externa funcionamento de água natural mesmo sem energia elétrica equipamento compacto e adequado para uso contínuo indicado exclusivamente para água potável tratada, condições de operação em temperatura ambiente entre 5°c e 42°c. dimensões e peso aproximados altura 39,5 cm largura 30,5 cm profundidade 37,0 cm peso líquido 12 kg requisitos complementares com cor branco certificação vigente do inmetro.
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	UNIDADE
	20

	86
	526218
	RALADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL  - Especificações técnicas mínimas: motor: 0,5 cv, potência: 600 w, velocidade: 438 rpm, consumo: 0,6 kwh, produção aproximada: 250 kg/h, voltagem: bivolt com chave seletora, peso: 28 kg, dimensões: altura: 59 cm, largura: 33 cm, profundidade: 52 cm, estrutura: construção em aço inox e alumínio fundido, bocal de alimentação ampliado, tampa totalmente removível para melhor higienização, pés emborrachados para maior estabilidade, design resistente e durável, sistema de corte: sistema com 7 discos intercambiáveis, troca rápida de discos, discos inclusos: e1: fatiador de 1 mm, e3: fatiador de 3 mm, v: ralador fino, z3: ralador de 3 mm, z5: ralador de 5 mm, z8: ralador de 8 mm, h7: julienne 7x7 mm, funcionalidades: processa diversos tipos de alimentos, cortes uniformes e padronizados, ideal para uso contínuo e profissional, sistema de troca prática e segura, certificação e segurança: atende às normas do inmetro, diferenciais: alta produtividade,precisão no corte, fácil higienização, alto desempenho industrial.
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	UNIDADE
	7

	87
	526219
	REFRIGERADOR VERTICAL EXPOSITOR COMERCIAL AUTO SERVIÇO CAPACIDADE MÍNIMA 1200 LITROS TRÊS PORTAS – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios em estabelecimentos comerciais, com sistema de refrigeração por ar forçado e controle eletrônico de temperatura, capacidade mínima de 1200 litros, com temperatura de operação ajustável entre -2°c e +10°c, garantindo conservação adequada dos produtos, sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado, proporcionando distribuição uniforme do frio em todo o compartimento interno, sistema de degelo automático, garantindo praticidade operacional e manutenção da eficiência térmica, controle eletrônico de temperatura com indicador digital, permitindo ajuste e monitoramento preciso, estrutura interna em aço pré-pintado branco ou material equivalente de alta durabilidade e fácil higienização, portas em quantidade mínima de 3 unidades, com vidro temperado duplo com gás inerte ou tecnologia equivalente, garantindo isolamento térmico e ampla visualização dos produtos, iluminação interna em led com acionamento por interruptor, proporcionando melhor exposição dos itens armazenados, sistema de prateleiras aramadas com no mínimo 4 níveis reguláveis e inclináveis por porta, permitindo organização eficiente dos produtos, base com pés niveladores, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso, funcionamento em energia elétrica, com tensão em 127v ou 220v, frequência de 60 hz, conforme demanda, deverá atender às normas vigentes aplicáveis, com certificação do inmetro.
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	UNIDADE
	3

	88
	526220
	ROUPEIRO 6 PORTAS E 8 GAVETAS EM MDF TONALIDADE MARROM -  Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado ao armazenamento e organização de roupas e acessórios para uso em dormitórios estrutura fabricada integralmente em mdf com espessura mínima de 15 mm acabamento em pintura uv garantindo maior durabilidade e resistência dimensões aproximadas altura 250 cm largura 278 cm profundidade 62 cm peso aproximado 298 kg composto por 6 portas de abrir e 8 gavetas internas com corrediças metálicas telescópicas proporcionando abertura suave e maior resistência gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada e prateleiras com capacidade mínima de 10 kg confeccionadas em mdf com acabamento em pintura uv compartimentos internos com no mínimo 3 cabideiros para acomodação de roupas suspensas prateleiras internas para organização de roupas dobradas e acessórios puxadores externos em material resistente na cor do móvel dobradiças metálicas de alta durabilidade fundo em painel de mdf ou material equivalente com espessura mínima de 3 mm não possui pés base apoiada diretamente no piso produto na cor cinamomo padrão amadeirado não possui espelhos nem chave nas gavetas destinado ao uso residencial deverá acompanhar kit de ferragens completo e manual de montagem em língua.
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	UNIDADE
	10

	89
	526221
	ROUPEIRO COM 04 PORTAS E 4 GAVETAS EM MDF - Especificações técnicas mínimas: guarda-roupa com estrutura em material derivado de madeira (mdp e/ou mdf), com acabamento em pintura uv de alta resistência e durabilidade, na cor a ser definida conforme demanda da administração. composto por 4 (quatro) portas de abrir e 2 (duas) gavetas externas, dotadas de corrediças telescópicas metálicas, que proporcionam abertura total e deslizamento suave. Possui cabideiro em madeira maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para suportar cargas de roupas sem deformação. puxadores externos em madeira ou material similar, devidamente fixados. equipado com pés inclusos, garantindo estabilidade, elevação do móvel em relação ao piso e facilitando a higienização do ambiente dimensões mínimas: altura: 212 cm largura: 118,6 cm, profundidade: 47 cm peso aproximado: 77 kg, o produto deverá ser entregue montado ou com manual de montagem, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação. deve apresentar bom acabamento, sem arestas cortantes, farpas ou defeitos de fabricação, atendendo aos padrões de qualidade e segurança aplicáveis garantia mínima: 03 (três) meses, contra defeitos de fabricação, conforme código de defesa do consumidor.
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	UNIDADE
	6

	90
	526222
	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS – Especificações técnicas mínimas: 12 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, sistema de fechamento com pitão para uso de cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, portas substituíveis (estrutura não desmontável), não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,93 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 40 kg, cor: cinza padrão.
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	UNIDADE
	10

	91
	526223
	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS PEQUENAS - Especificações técnicas mínimas: 04 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior resistência e durabilidade, sistema de fechamento com pitão para cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, estrutura fixa (não desmontável), com portas substituíveis, não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,33 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 15 kg, cor: cinza padrão.
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	UNIDADE
	28

	92
	526224
	ROUPEIRO MULTIUSO COM 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: armário multiuso com estrutura em painéis de madeira reconstituída tipo mdf com acabamento superficial acetinado de boa resistência ao uso contínuo na cor a ser definida conforme demanda da administração composto por 2 portas de abrir com puxadores em material termoplástico tipo abs devidamente fixados. possui 4 prateleiras internas com capacidade mínima de suporte de 4 kg cada distribuídas de forma uniforme adequadas para organização de utensílios materiais de escritório ou itens de uso geral. base com sapatas de apoio proporcionando estabilidade ao móvel e proteção contra umidade do piso estrutura deve apresentar bom acabamento sem arestas cortantes farpas ou defeitos de fabricação dimensões mínimas: altura 173 cm, largura 48 cm, profundidade 32 cm o produto deverá ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem e todos os acessórios necessários para sua correta instalação.
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	12
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	526791
	SMART TV 43 POLEGADAS 4k – especificações técnicas mínimas: televisão com tela LED de 43 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), frequência de atualização mínima de 60 Hz, processador de imagem com tecnologia de aprimoramento de resolução, suporte a HDR, sistema operacional Tizen, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, acesso à internet e aplicativos de streaming, conversor digital integrado, no mínimo 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conexão Ethernet (LAN), potência de áudio mínima de 20 W RMS, controle remoto, alimentação bivolt automático, acompanhada de cabo de alimentação, base de apoio e manual de instruções
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	UNIDADE
	9

	94
	526792
	SMART TV 60 POLEGADAS 4K – especificações técnicas mínimas: televisor Smart TV com tela LED de, no mínimo, 60 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), tecnologia HDR para aprimoramento de imagem, processador com inteligência artificial para otimização de imagem e som, sistema operacional Smart integrado, compatível com aplicativos de streaming e acesso à internet, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, espelhamento de tela de dispositivos móveis, mínimo de 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conversor digital integrado, controle remoto incluso, alimentação bivolt automática (100-240V), acompanhado de cabo de alimentação, suporte de mesa e manual de instruções em português.
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	UNIDADE
	9

	95
	526225
	UMIDIFICADOR DE AR RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 4 LITROS - especificações técnicas mínimas: umidificador de ar com sistema de geração de névoa por tecnologia ultrassônica, adequado para melhoria da umidade relativa do ar em ambientes internos; reservatório de água com capacidade mínima de 4 litros, proporcionando autonomia mínima de 14 horas de funcionamento contínuo; equipamento com controle de intensidade de névoa, permitindo ajuste conforme necessidade do ambiente, e bico direcionador para melhor distribuição da umidade; operação silenciosa, com baixo nível de ruído, adequada para uso em ambientes como escritórios, salas e dormitórios; sistema de segurança com desligamento automático ao atingir nível mínimo de água no reservatório; dotado de indicador luminoso de funcionamento e alerta para reposição de água; baixo consumo de energia elétrica, compatível com uso contínuo; alimentação elétrica bivolt automático 127v/220v; o produto deverá ser novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; deve atender às normas técnicas vigentes e possuir certificação aplicável. 
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	UNIDADE
	57

	96
	526226
	VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS – Especificações técnicas mínimas: ventilador do tipo coluna, com hélice de no mínimo 40 cm de diâmetro, composta por 6 pás, projetado para uso em ambientes internos, deve possuir, no mínimo, 3 (três) velocidades de operação, com sistema de controle para ajuste da intensidade do fluxo de ar. equipado com função de oscilação horizontal automática de aproximadamente 80°. Estrutura composta por materiais resistentes e de fácil limpeza, com grade de proteção conforme normas de segurança vigentes, base estável que assegure o funcionamento seguro e sistema de ajuste de altura compatível com o tipo coluna. potência elétrica mínima de 140 w, tensão de alimentação de 127 v ou 220 v, conforme demanda da administração. classificação de eficiência energética mínima “b”, com consumo de energia compatível com a categoria do equipamento. Dimensões aproximadas compatíveis com a categoria (altura ajustável e base estável), peso leve que permita fácil deslocamento.
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	97
	526227
	VENTILADOR DE PAREDE – especificações técnicas mínimas: ventilador de 50cm + hélice com 5 pás, otimização do espaço + suporte de aço reforçado, potência 150w. grades de aço desmontável: a grade frontal de aço desmontável oferece mais segurança. controle de velocidade: as 3 opções de velocidade permitem adequar o vento à sua necessidade, inclinação de vertical regulável.
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1.2. O objeto deste Termo de Referência tem a natureza de bens comuns e NÃO se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 015/2025.

1.3. Os quantitativos por unidade demandante estão discriminados na tabela acima.
1.4. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura e poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. (art. 84 da Lei nº 14.133/2021).

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

2.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços (SRP), a ser gerado pela licitação.

2.2. Como órgão gerenciador, a Prefeitura Municipal através dos servidores responsáveis pelo planejamento da futura contratação consolidou as informações relativas à estimativa de consumo da secretaria participante, promovendo a adequação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que é o documento que integra a fase de planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração deste Termo de Referência.

2.3. Os órgãos participantes deste registro de preços estão a seguir discriminados: 

· Secretaria Municipal de Assistência Social
· Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
· Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários e Meio Ambiente
· Secretaria Municipal de Fazenda e Administração
· Secretaria Municipal de Gabinete, Governo e Comunicação 
· Secretaria Municipal de Educação
· Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
· Secretaria Municipal de Cultura
· Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico
· Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

3.1. O presente Termo de Referência tem a finalidade de obter registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT e respectivas unidades vinculadas, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

3.2. As diversas Secretarias Municipais desempenham atividades administrativas, operacionais e institucionais que exigem estrutura física e materiais adequados ao funcionamento de seus setores, à execução dos serviços públicos e ao atendimento das necessidades da população.

3.3. No desenvolvimento dessas atividades, foi identificada a necessidade de disponibilizar materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos destinados à estruturação, ao aparelhamento, à adequação e à manutenção das unidades municipais, considerando as diferentes atribuições e necessidades de cada Secretaria.
3.4. A demanda decorre, também, da necessidade de substituição de materiais que apresentam desgaste natural pelo uso, deterioração, obsolescência ou condições inadequadas de funcionamento, bem como da complementação do patrimônio existente e do atendimento às necessidades decorrentes da ampliação, reorganização e adequação dos espaços públicos municipais.
3.5. A ausência ou insuficiência de materiais adequados poderá comprometer a organização dos ambientes administrativos e operacionais, dificultar a execução das atividades desenvolvidas pelas Secretarias, prejudicar as condições de trabalho dos servidores e ocasionar limitações na prestação dos serviços públicos e no atendimento à população.
3.6. A futura aquisição permitirá disponibilizar os materiais necessários ao funcionamento das unidades municipais, contemplando mobiliários para organização dos ambientes, eletrodomésticos e equipamentos para apoio às atividades administrativas e operacionais, bem como demais materiais permanentes destinados ao desenvolvimento das atribuições institucionais de cada Secretaria.

3.7. Os materiais pretendidos possuem natureza predominantemente permanente e serão incorporados ao patrimônio público municipal, possibilitando sua utilização por períodos prolongados, observadas as características, a finalidade e as condições de conservação de cada item. Sua disponibilização contribuirá para a melhoria da infraestrutura das unidades, a modernização dos equipamentos e o adequado aproveitamento dos espaços públicos.

3.8. Com o atendimento das demandas identificadas, pretende-se proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, ampliar a capacidade operacional das unidades municipais, assegurar maior eficiência na execução das atividades administrativas e institucionais e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

3.9. A contratação mostra-se necessária, portanto, para garantir condições materiais adequadas ao funcionamento das diversas Secretarias Municipais de Colíder/MT, contribuindo para a estruturação e conservação das unidades públicas, a continuidade das atividades administrativas e operacionais e o atendimento eficiente do interesse público.
3.10. O fornecimento será realizado de forma parcelada, sob demanda, mediante emissão de Autorizações de Fornecimento, observados os quantitativos registrados, os valores unitários adjudicados e as necessidades efetivamente apresentadas pelas Secretarias requisitantes, considerando a diversidade dos materiais e a variação dos momentos em que serão necessários.

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicados a matéria deste Termo de Referência. 

4.2. O objeto da contratação ESTÁ previsto no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Colíder/MT para o exercício de 2026. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1. Considerando a necessidade administrativa, as alternativas avaliadas no levantamento de mercado e as características dos equipamentos, ferramentas e materiais a serem adquiridos, conclui-se que a solução mais vantajosa e que melhor atende às necessidades da Administração consiste na realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com adoção do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP e critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

5.2. A solução proposta apresenta-se como a mais adequada sob os aspectos da economicidade, eficiência administrativa, competitividade, flexibilidade operacional e segurança jurídica, possibilitando o planejamento e a aquisição parcelada de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos destinados à estruturação, ao aparelhamento, à adequação e à manutenção das unidades administrativas e operacionais das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT.

5.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços encontra respaldo nos arts. 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133/2021 e mostra-se adequada em razão da diversidade dos materiais pretendidos, da variação dos quantitativos e dos diferentes momentos em que cada Secretaria necessitará dos itens, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme as demandas efetivamente apresentadas durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.4. A utilização dessa sistemática permitirá à Administração solicitar somente os quantitativos efetivamente necessários, observados os limites registrados, evitando aquisições desnecessárias, formação de estoques excessivos, especialmente de fluidos refrigerantes e outros materiais de consumo, desperdício de recursos públicos e comprometimento orçamentário antecipado.

5.5. Os quantitativos registrados terão natureza estimativa e representarão os limites máximos passíveis de aquisição, não obrigando a Administração a contratar a totalidade dos itens durante a vigência da Ata de Registro de Preços. Cada fornecimento dependerá da emissão de Autorização de Fornecimento, Nota de Autorização de Despesa e/ou Nota de Empenho, conforme os procedimentos administrativos adotados pelo Município.
5.6. Além disso, a realização do Pregão Eletrônico ampliará a competitividade do certame, possibilitando a participação de fornecedores de diferentes localidades e segmentos comerciais, bem como a apresentação de lances sucessivos, favorecendo a obtenção de preços mais vantajosos, em observância aos princípios da competitividade, economicidade, eficiência, planejamento, transparência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5.7. O julgamento pelo menor preço por item mostra-se apropriado porque os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos possuem características e finalidades distintas, podendo ser fornecidos por empresas de diferentes segmentos comerciais. Essa forma de julgamento permite a participação de fornecedores especializados em cada categoria de material, evita agrupamentos desnecessários e reduz a concentração injustificada do fornecimento em um único fornecedor, favorecendo a competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas.

5.8. A solução permitirá atender às necessidades de estruturação e modernização das unidades municipais, possibilitando a substituição de materiais deteriorados ou obsoletos, a complementação do patrimônio público e a disponibilização de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos adequados às atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias. Com isso, pretende-se proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, otimizar a utilização dos espaços públicos e contribuir para a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população.

5.9. Os materiais deverão ser fornecidos novos, sem uso anterior, em perfeitas condições de conservação e funcionamento, atendendo integralmente às especificações técnicas, aos padrões mínimos de qualidade e às normas aplicáveis a cada item. Deverão ser acompanhados dos acessórios, componentes, manuais, certificados e documentos de garantia exigíveis, bem como contemplar, quando necessário, os serviços de montagem, instalação ou configuração indispensáveis à sua adequada utilização, conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

5.10. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados e observadas as disposições do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.11. Os pagamentos corresponderão aos materiais efetivamente solicitados e fornecidos à PREFEITURA, observados os valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento definitivo dos materiais correspondentes à respectiva solicitação, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração e cumprimento das demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.12. Dessa forma, a solução proposta mostra-se tecnicamente viável, operacionalmente adequada e economicamente vantajosa, permitindo o atendimento planejado das necessidades das diversas Secretarias Municipais, a melhoria da infraestrutura das unidades públicas, a renovação e complementação do patrimônio municipal, o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pelo Município de Colíder/MT.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

6.1. A presente contratação tem por objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT, visando assegurar condições adequadas de estruturação, funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais das unidades municipais.

6.2. Os bens a serem adquiridos caracterizam-se, em regra, como bens comuns, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, sendo recomendada a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP, em razão da diversidade dos itens, da necessidade de aquisição parcelada, da existência de demandas recorrentes e da conveniência administrativa de atendimento conforme as necessidades das Secretarias Municipais.

6.3. A utilização da sistemática de registro de preços é tratada já no planejamento das compras. É o que estabelece o art. 40, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, ao prever referido procedimento auxiliar como instrumento de planejamento das aquisições públicas, especialmente quando realizadas de forma centralizada, possibilitando uma gestão mais eficiente da demanda, considerando as necessidades das unidades administrativas, a expectativa de contratações frequentes, a diversidade dos materiais, a possibilidade de atendimento por diferentes fornecedores, a padronização dos itens e a manutenção dos preços registrados por prazo determinado.

6.4. A definição dos requisitos da contratação é uma etapa essencial para garantir a seleção adequada da solução que atenderá às necessidades da Administração Pública, assegurando o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e incorporando práticas de sustentabilidade. Esses requisitos devem estabelecer parâmetros e condições necessários à escolha de uma solução eficiente, econômica e ambientalmente responsável, observando os padrões mínimos de qualidade, desempenho, segurança e durabilidade exigidos pelas Secretarias demandantes.

6.5. Os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos deverão ser fornecidos por empresa legalmente constituída e regularmente habilitada para o exercício de suas atividades, observadas as normas técnicas, ambientais, de segurança, certificações obrigatórias e demais exigências legais aplicáveis a cada categoria de material, devendo os itens atender integralmente às especificações, características e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.6. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá executar o fornecimento com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela PREFEITURA, obrigando-se especialmente a cumprir os prazos, condições, quantitativos, especificações técnicas e locais de entrega definidos neste Termo de Referência, responsabilizando-se pela qualidade e adequação dos materiais fornecidos.

6.7. A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade dos preços registrados, conforme disposto no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos, por sua conta e risco, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá responsabilizar-se pelo cumprimento dos seguintes requisitos:

Requisitos Técnicos Gerais
7.1.1. O fornecimento dos materiais deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos gerais:

· Observar rigorosamente as especificações técnicas, unidades de medida, marcas de referência, quando houver, quantidades solicitadas e padrões mínimos de qualidade definidos pela Administração;
· Fornecer bens novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, atendendo integralmente às especificações técnicas e demais exigências estabelecidas;

· Os bens deverão apresentar características compatíveis com sua finalidade, não sendo aceitos produtos que apresentem defeitos, avarias, deformações, rasgos, amassados, manchas, sinais de deterioração ou quaisquer outras condições que comprometam sua utilização;

· Os mobiliários deverão apresentar estrutura resistente, estabilidade, acabamento adequado, segurança e durabilidade compatíveis com sua finalidade, observando as dimensões, os materiais de fabricação e demais características estabelecida nas especificações técnicas;

· Os eletrodomésticos e equipamentos deverão apresentar desempenho, capacidade, potência, eficiência energética e demais características técnicas compatíveis com as especificações exigidas, acompanhados dos acessórios necessários ao seu regular funcionamento, quando aplicável;

· Os bens deverão ser entregues em embalagens adequadas, íntegras e resistentes, compatíveis com a natureza de cada produto, de forma a garantir sua proteção durante o transporte, armazenamento e manuseio;

· Os produtos deverão estar devidamente acondicionados e identificados, quando aplicável, contendo informações necessárias à sua identificação, procedência, fabricante, quantidade, composição ou demais informações exigidas pela legislação pertinente;

· Os bens deverão apresentar qualidade, resistência, acabamento e durabilidade compatíveis com os padrões usuais de mercado, garantindo desempenho satisfatório e segurança durante sua utilização;

· Cumprir rigorosamente os prazos, horários, locais, condições e quantitativos estabelecidos nas solicitações ou Autorizações de Fornecimento emitidas pela Administração;

· Realizar o transporte e a entrega dos materiais de forma adequada, responsabilizando-se pela conservação e integridade dos materiais até o recebimento pela Administração;

· Substituir, sem ônus para a Administração, os materiais recusados em razão de desconformidade com as especificações, defeitos, vícios, avarias ou inadequação ao uso, observado os prazos estabelecidos;

· Responsabilizar-se integralmente pelos bens fornecidos, inclusive quanto à qualidade, procedência, transporte, entrega e demais condições necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas;

· Entregar os materiais acompanhados da respectiva Nota Fiscal, observando as condições estabelecidas pela Administração;

· Não serão aceitos materiais usados, recondicionados, remanufaturados ou que apresentem qualquer característica que comprometa sua qualidade ou utilização, salvo quando expressamente previsto na especificação do item;

· Assegurar a garantia dos produtos fornecidos, conforme os prazos e condições estabelecidos nas especificações técnicas e na legislação aplicável, responsabilizando-se pela correção de defeitos e falhas apresentados durante o período de cobertura;

· Disponibilizar assistência técnica e suporte necessários ao adequado funcionamento dos equipamentos durante o período de garantia, quando aplicável, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência;

· Atender às normas técnicas e demais disposições legais aplicáveis aos produtos fornecidos, quando existentes.

· Substituir os bens adquiridos que estiverem em desacordo com o pedido, com as especificações técnicas ou com as condições estabelecidas pela Administração;

· Adequar por determinação da PREFEITURA, qualquer conduta referente ao fornecimento dos materiais, que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.  

· Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, despesas com transporte, frete, carregamento, descarregamento, montagem, quando exigida, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

Requisitos de Comprovação da Conformidade Técnica

7.1.2. Para fins de análise e comprovação da conformidade dos materiais ofertados, deverão ser observados os seguintes requisitos:
·  A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, quando previsto no instrumento convocatório ou solicitado pela Administração, catálogo, folders, ficha técnica, prospecto, manual, declaração do fabricante ou outro documento técnico idôneo referente a cada produto ofertado. 

· A documentação apresentada deverá identificar claramente a marca e o modelo do produto e conter informações suficientes para a verificação do atendimento às especificações técnicas mínimas exigidas. 

· A licitante deverá demonstrar capacidade técnica e operacional compatível com o fornecimento dos bens, considerando a natureza, as características e os quantitativos previstos na contratação, observadas as exigências proporcionais e justificada estabelecidas no Edital;

· Os equipamentos e eletrodomésticos deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo certificações, registros e selos de conformidade dos órgãos competentes, especialmente do INMETRO, quando obrigatórios;

· Atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, às regulamentações do INMETRO e às demais disposições legais aplicáveis aos bens fornecidos, quando pertinentes;

· A licitante será responsável pela veracidade, autenticidade e correspondência das informações apresentadas com o produto efetivamente ofertado e posteriormente entregue. 

· A Administração poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar as informações técnicas apresentadas, inclusive mediante consulta ao sítio eletrônico oficial do fabricante, aos bancos de dados do INMETRO, aos órgãos de certificação ou a outras fontes técnicas idôneas. 

· A ausência de determinada informação no catálogo ou documento inicialmente apresentado não implicará automaticamente a desclassificação da proposta, desde que a característica possa ser comprovada mediante diligência ou apresentação de outro documento técnico idôneo. 

· A diligência destina-se ao esclarecimento ou à complementação de informações relativas ao produto originalmente ofertado, sendo vedada a substituição posterior da marca ou do modelo com a finalidade de adequar a proposta às especificações exigidas. 

· A proposta será desclassificada quando, após a análise da documentação e a realização das diligências cabíveis, ficar demonstrado que o produto ofertado não atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas pela Administração.

Requisitos de Qualidade, Conformidade e Segurança

7.1.3. A empresa Detentora do Registro de Preços será integralmente responsável pela qualidade, procedência, segurança e funcionamento dos materiais fornecidos, devendo:

· Garantir que os materiais sejam entregues em perfeito estado de conservação e funcionamento, livres de defeitos, avarias, vícios e danos aparentes ou ocultos;

· Garantir que os materiais entregues correspondam integralmente à marca, ao modelo e às especificações constantes da proposta vencedora e atendam às exigências previstas neste Termo de Referência;

· Assegurar que os materiais atendam aos requisitos mínimos de segurança, desempenho, resistência, durabilidade e funcionalidade;

· Garantir que os equipamentos e eletrodomésticos possuam tensão, frequência, potência e demais características elétricas compatíveis com as especificações exigidas;

· Garantir que os mobiliários apresentem estrutura, acabamento, estabilidade e resistência compatíveis com a finalidade de utilização;

· Assegurar que os materiais possuam identificação, rotulagem e certificações obrigatórias, quando exigidas pela legislação aplicável;

· Responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes do fornecimento de materiais inadequados, defeituosos, danificados ou em desconformidade com as normas aplicáveis;

· Permitir a conferência quantitativa e qualitativa dos itens pela fiscalização da Administração Municipal;

· Aceitar a rejeição total ou parcial dos materiais entregues quando constatados defeitos, avarias, incompatibilidade técnica, divergência de marca ou modelo, ausência de acessórios, falta de documentação obrigatória ou desconformidade com as especificações exigidas;

· Responsabilizar-se pela substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos materiais recusados pela fiscalização em razão de desconformidade, baixa qualidade ou descumprimento das especificações, salvo prazo diverso expressamente autorizado pela Administração em razão das características do material;

· Arcar com todos os custos relacionados à retirada e à substituição dos materiais recusados, incluindo transporte, frete, seguro, carga e descarga.

Requisitos de Entrega, Acondicionamento e Logística

7.1.4. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá assegurar:

· Entrega parcelada e sob demanda, conforme as necessidades das diversas Secretarias Municipais, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, Nota de Autorização de Despesa NAD e/ou Nota de Empenho;

· Fornecimento somente dos quantitativos efetivamente solicitados em cada autorização, sem imposição de quantidade mínima não prevista pela Administração;

· Cumprimento dos prazos, locais, horários e condições de entrega definidos na autorização de fornecimento e neste Termo de Referência;

· Transporte adequado dos materiais, garantindo sua integridade e segurança até a entrega à Administração;

· Entrega dos materiais devidamente embalados, protegidos e acondicionados conforme as orientações do fabricante, de forma a evitar danos durante o transporte, a carga, a descarga e o armazenamento;

· Responsabilização integral pelos custos de transporte, frete, pedágios, carga, descarga, seguros, tributos, embalagens e demais encargos logísticos;

· Realização, quando aplicável e expressamente exigida, da montagem, instalação, configuração inicial, testes de funcionamento e orientações básicas de uso, conforme as especificações do item e as condições previstas neste Termo de Referência;

· Entrega acompanhada da respectiva nota fiscal, dos manuais, certificados, termos de garantia, fichas técnicas e demais documentos necessários, conforme a natureza de cada item;

· Responsabilização pela integridade dos materiais até a efetiva entrega e o recebimento pela Administração.

Requisitos de Habilitação e Qualificação Técnica 
7.1.5. A licitante deverá atender às exigências de habilitação previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo:

· Habilitação jurídica; 

· Regularidade fiscal, social e trabalhista; 

· Qualificação econômico-financeira; 

· Qualificação técnica; 

· Comprovação de aptidão técnica mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, compatíveis com o objeto contratado; 

· Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

· Demais requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021. 

Requisitos Normativos 

7.1.6. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos normativos, sem prejuízo de outras normas técnicas e legais aplicáveis à natureza específica de cada item:

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b) Decreto Municipal n° 015/2025 – Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, autarquias e fundações e dá outras providências; 

c) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como regulamentos e certificações expedidos pelo INMETRO, quando aplicáveis aos materiais ofertados;

d) Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando aplicáveis ao objeto;

e) Legislação ambiental vigente, especialmente quanto à fabricação, acondicionamento, transporte, logística reversa, gerenciamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos, embalagens, equipamentos eletroeletrônicos e componentes, quando aplicável;

f) Demais normas técnicas, sanitárias, ambientais, metrológicas e regulamentares expedidas pelos órgãos competentes que incidam sobre a fabricação, comercialização, transporte, instalação, funcionamento e utilização dos materiais permanentes e equipamentos objeto da contratação.

g) Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor);

Custos e Encargos

7.1.7. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento do objeto, incluindo:

· encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais; 

· despesas com transporte, frete, pedágios, seguros, embalagem e logística; 

· custos com montagem, instalação, configuração, testes e assistência técnica, quando exigidos;

· quaisquer outros custos necessários ao pleno fornecimento do objeto. 

Sustentabilidade 
7.1.8. A Detentora do Registro de Preços deverá adotar, sempre que possível:

· Adotar práticas sustentáveis no fornecimento, transporte e acondicionamento dos produtos;

· Utilizar embalagens recicláveis, reutilizáveis ou com menor impacto ambiental;

· Promover o uso racional de materiais e redução de desperdícios;

· Observar normas ambientais aplicáveis às atividades desenvolvidas.

· Fornecimento de equipamentos com maior eficiência energética, quando houver classificação ou certificação aplicável;

· Destinação ambientalmente adequada de embalagens e resíduos decorrentes da entrega, quando cabível.

Subcontratação

7.1.9. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo mediante autorização expressa da Administração

Garantia da Contratação

7.1.10. Não será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e os riscos envolvidos.

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

7.2. Local de Entrega: 

7.2.1. Os equipamentos, ferramentas e materiais adquiridos deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos produtos serão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços.

· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000, Colíder/MT, no horário das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

7.2.2. O local de entrega poderá ser alterado sem alteração dos valores estabelecidos, desde que dentro da área urbana do município, situação em que as Secretarias Municipais e/ou Departamento de Compras deverá comunicar a empresa Detentora do Registro de Preços no momento da emissão da Autorização de Fornecimento (AF), Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Nota de Empenho.

7.3. Forma de Entrega: 

7.3.1. Os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos deverão ser entregues de forma PARCELADA e SOB DEMANDA, conforme as necessidades das diversas Secretarias Municipais e solicitação do Departamento de Compras da PREFEITURA, sem imposição de quantidade mínima para realização dos pedidos, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, Nota de Autorização de Despesa e/ou Nota de Empenho.

7.3.2. Todos os materiais deverão ser entregues completos, acompanhados de todos os acessórios, componentes, cabos, fontes de alimentação, manuais de operação, certificados, termos de garantia e demais itens necessários ao seu adequado funcionamento e utilização, conforme a natureza e as especificações de cada item.

7.3.3. Os materiais deverão ser entregues novos, sem uso anterior, em suas embalagens originais ou em embalagens equivalentes que assegurem sua proteção e integridade durante o transporte, acondicionamento e armazenamento, devidamente identificados e acompanhados da respectiva documentação fiscal e técnica, quando aplicável.

7.3.4. Quando previsto nas especificações técnicas do item, a empresa Detentora do Registro de Preços será responsável pela montagem, instalação, configuração inicial, testes operacionais e orientações básicas de utilização, sem qualquer custo adicional para a Administração.

7.4. Prazo de Entrega: 
7.4.1. A entrega dos materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos deverá ser realizada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento, da Nota de Autorização de Despesa e/ou da emissão da Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação, devidamente justificado pela empresa Detentora do Registro de Preços e aceito pela PREFEITURA.

7.4.2. O simples pedido de prorrogação não suspenderá o prazo de entrega, permanecendo a empresa Detentora do Registro de Preços responsável pelo cumprimento da obrigação até que haja manifestação expressa da Administração.
7.4.3. A Autorização de Fornecimento e/ou NAD será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Colíder/MT e/ou pela Secretaria requisitante e remetida por meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento pela empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive por correio eletrônico.

7.5. Condições de Recebimento e Critérios de Inspeção: 

7.5.1. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para aceitar os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos fornecidos pela empresa Detentora do Registro de Preços, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para conferência quantitativa, verificação das embalagens, identificação dos materiais e constatação de eventuais avarias decorrentes do transporte;

b) Definitivamente, após inspeção destinada à verificação da conformidade das especificações, qualidade, funcionamento, desempenho, documentação técnica, acessórios, garantia e demais requisitos previstos neste Termo de Referência;

c) Rejeitado, parcial ou totalmente, os materiais que estiverem em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência e que apresentarem defeitos de fabricação, avarias, sinais de uso, componentes faltantes, incompatibilidade com as especificações, ausência de documentação obrigatória e/ou ausência de certificações obrigatórias.

7.5.2. Os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos, no momento da entrega no local indicado pela Secretaria requisitante, serão inspecionados pelo servidor responsável pelo recebimento para verificação da qualidade, quantidade, tipo de embalagem, marca, garantia, número de série, identificação do fabricante, modelo, integridade física e demais características técnicas necessárias, conforme as especificações contidas neste instrumento.

7.5.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum material sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, será rejeitado e devolvido, ficando a empresa Detentora do Registro de Preços obrigada a substituí-lo.

7.5.4. As marcas dos materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos cotados não poderão ser substituídas no decorrer da utilização da Ata de Registro de Preços, sem solicitação prévia da empresa Detentora do Registro de Preços e autorização da PREFEITURA, mesmo que sejam por materiais de qualidade equivalente.

7.5.5. Após a entrega dos materiais, caso seja comprovado o não cumprimento das especificações exigidas, a PREFEITURA reserva-se o direito de substituí-los, complementá-los ou devolvê-los.

7.5.6. Os materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração.

7.5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa Detentora do Registro de Preços, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termo os fatos ocorridos e encaminharão ao órgão competente para as providências de penalização.
7.6. Garantia e Assistência Técnica dos Equipamentos
7.6.1. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá assegurar garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, para os equipamentos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos, de informática, climatização, máquinas e demais bens que, por sua natureza, necessitem de assistência técnica especializada, prevalecendo o prazo superior oferecido pelo fabricante ou aquele expressamente estabelecido nas especificações técnicas de cada item.

7.6.2. Para os mobiliários convencionais e demais bens que não demandem assistência técnica especializada, a garantia deverá observar os prazos e as condições expressamente previstos nos respectivos descritivos técnicos. Na ausência de indicação expressa de prazo de garantia no descritivo do item, a empresa Detentora do Registro de Preços permanecerá responsável pelo bem, devendo assegurar, no mínimo, a garantia legal aplicável à natureza do material fornecido, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo de eventual prazo superior oferecido pelo fabricante.

7.6.3. Durante o período de garantia legal ou contratual, conforme aplicável, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá responsabilizar-se pela correção de defeitos de fabricação, montagem, matéria-prima, componentes, acondicionamento, transporte ou funcionamento, desde que não decorrentes de uso inadequado, mau uso ou intervenção indevida por parte da Administração.

7.6.4. A garantia deverá compreender, sem qualquer ônus adicional para a Administração, todos os custos necessários à manutenção corretiva dos bens abrangidos, incluindo mão de obra, deslocamentos, transporte, fretes, peças, componentes, acessórios, reinstalação, testes e demais providências indispensáveis ao restabelecimento de seu adequado funcionamento.

7.6.5. Quando aplicável, a assistência técnica deverá ser prestada diretamente pela empresa Detentora do Registro de Preços, pelo fabricante ou por rede autorizada, permanecendo a Detentora responsável pelo cumprimento integral das obrigações de garantia e pelo atendimento das solicitações da Administração.

7.6.6. A empresa Detentora do Registro de Preços deverá disponibilizar canal de atendimento para abertura e acompanhamento de chamados técnicos, solicitações de manutenção, reparo ou substituição dos bens que apresentarem defeitos durante o período de garantia.

7.6.7. As solicitações de assistência técnica deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e nas condições específicas de cada item, devendo a empresa Detentora do Registro de Preços adotar as providências necessárias para solucionar os problemas identificados, de modo a reduzir prejuízos à continuidade das atividades das unidades municipais.

7.6.8. Quando necessária a substituição de peças ou componentes, deverão ser utilizados materiais novos, originais ou compatíveis e recomendados pelo fabricante, assegurando a manutenção das características de qualidade, segurança e desempenho do bem.

7.6.9. Caso o defeito apresentado não possa ser sanado por meio de reparo, ou comprometa a segurança, a funcionalidade ou o desempenho do bem, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá providenciar sua substituição por outro novo, de características e qualidade iguais ou superiores, sem qualquer custo adicional para a Administração, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.7. Do Transporte
7.7.1. Os equipamentos, ferramentas e materiais deverão ser transportados em condições adequadas de higiene, armazenamento e segurança, de modo a preservar sua integridade até a entrega definitiva.

7.7.2. Os equipamentos, ferramentas e materiais deverão ser transportados em embalagens originais do fabricante ou em embalagens equivalentes que assegurem proteção contra impactos, vibrações, umidade, poeira e demais agentes capazes de comprometer sua integridade.

7.7.3. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte e de frete referente a entrega dos equipamentos, ferramentas e materiais correrão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de produtos recusados por não atender as exigências do edital.

8. MODELO DE GESTÃO DA ATA/CONTRATO:

8.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

8.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

8.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

8.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata/Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

8.7. A Prefeitura poderá solicitar a presença de representantes da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato.

8.8. Após a assinatura da ata/contrato, o órgão ou entidade contratante poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes.

Preposto

8.9. A detentora do registro de preços/contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos equipamentos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

8.10. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização Técnica

8.11. O fiscal técnico da ata/contrato será responsável por acompanhar a execução da ata/contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas na ata/contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração.

8.12. Caberá ao fiscal técnico da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - Anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - Informar ao gestor da ata/contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor da ata/contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata/contrato nas datas estabelecidas;

VI - Fiscalizar a execução da ata/contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de ata/contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor da ata/contrato, em tempo hábil, o término da ata/contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão da ata/contrato;

IX - Auxiliar o gestor da ata/contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - Realizar o recebimento provisório do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Gestor da Ata/Contrato

8.13.  Caberá ao gestor da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

II - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais da ata/contrato das ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização da ata/contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata/contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025;

VI - Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

VII - Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão da ata/contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIII - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - Realizar o recebimento definitivo do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

X - Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

8.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
9.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

9.2. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução da Ata de Registro de Preços;

9.3. Executar a entrega dos equipamentos, das ferramentas e dos materiais de forma PARCELADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, mediante apresentação de Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho e/ou requisição emitida pela Administração.
9.4. Fornece todos os produtos novos, sem uso anterior, em linha normal de fabricação, em perfeitas condições de funcionamento, conservação e utilização, observando as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

9.5. Fornece os equipamentos, as ferramentas e os materiais de acordo com o prazo e condições avençados no presente Termo de Referência, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes.

9.6. Garantir que os produtos atendam integralmente às normas técnicas, ambientais, metrológicas e de segurança expedidas pelos órgãos competentes, inclusive às normas da ABNT e aos regulamentos ou certificações do INMETRO, quando aplicáveis.

9.7. Entregar os produtos acompanhados da respectiva nota fiscal, dos manuais de operação, certificados, termos de garantia, fichas técnicas, Ficha com Dados de Segurança – FDS e demais documentos necessários, conforme a natureza de cada item.

9.8. Fornece os equipamentos e as ferramentas acompanhados de todos os acessórios, cabos, mangueiras, conexões, adaptadores, matrizes, fontes de alimentação, óleo inicial e demais componentes previstos nas especificações ou indicados pelo fabricante como indispensáveis ao seu adequado funcionamento.

9.9. Garantir que os produtos entregues correspondam integralmente às marcas, aos modelos e às especificações técnicas apresentados na proposta vencedora, sendo vedada sua substituição sem solicitação prévia, justificativa e autorização expressa da Administração. 
9.10. Realizar a entrega dos materiais no prazo, local e condições estabelecidos pela Administração, mediante Autorização de Fornecimento, Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Nota de Empenho.

9.11. Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, frete, carga, descarga, seguro, embalagem, acondicionamento e demais despesas necessárias à entrega dos produtos.

9.12. Substituir, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos recusados em razão de defeitos, avarias, desconformidade com as especificações, funcionamento inadequado ou quaisquer vícios constatados pela fiscalização.

9.13. Prestar garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos fornecidos, salvo quando houver garantia superior oferecida pelo fabricante ou exigência específica prevista para determinado item.

9.14. Disponibilizar assistência técnica durante todo o período de garantia, diretamente, por meio do fabricante ou por rede autorizada, observando os prazos estabelecidos para atendimento dos chamados técnicos.

9.15. Executar, durante o período de garantia, sem custos adicionais para a Administração, todos os serviços de manutenção corretiva decorrentes de defeitos de fabricação, incluindo mão de obra, deslocamento, transporte, peças, componentes, acessórios e testes.

9.16. Substituir peças, componentes ou equipamentos defeituosos por produtos novos, originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante, sem qualquer ônus para a Administração.

9.17. Responsabilizar-se pela qualidade, segurança, desempenho, procedência e funcionamento dos produtos fornecidos, respondendo por eventuais vícios ocultos ou defeitos de fabricação.
9.18. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

9.19. Comunicar a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.20. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.

9.21. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto deste Termo de Referência.

9.22. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
9.23. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura.
9.24. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata/Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

9.25. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.26. Comunicar ao Fiscal da Ata/contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto do Termo de Referência.

9.27. Paralisar, por determinação da Prefeitura, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.28. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução da Ata/Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021.;

9.29. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colíder/MT.

9.30. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a Detentora do Registro de Preços adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.
9.31. Observar as normas ambientais aplicáveis ao acondicionamento, transporte e fornecimento de fluidos refrigerantes, cilindros, embalagens e demais materiais, adotando medidas para prevenir vazamentos, danos ou liberações indevidas durante as atividades sob sua responsabilidade.

9.32. Cumprir as obrigações de logística reversa e de destinação ambientalmente adequada de embalagens, componentes e resíduos gerados diretamente pelo fornecimento, quando legalmente aplicáveis.
9.33. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa Detentora do Registro de Preços possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

10.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

10.3. Designar servidores para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
10.4. Notificar a Detentora do Registro de Preços, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a empresa Detentora do Registro de Preços de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

10.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos equipamentos fora das especificações da Ata.

10.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços.
10.8. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

10.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dia.
10.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora do Registro de Preços com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata/contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento corresponderá aos equipamentos, ferramentas e materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

11.2. Somente será pago a empresa Detentora do Registro de Preços, o valor referente a entrega dos equipamentos, ferramentas e materiais efetivamente solicitados pela PREFEITURA.

11.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pela Detentora do Registro de Preços, devidamente atestada pela administração.

11.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.

11.5. A Detentora do Registro de Preços deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
11.6. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

11.7. Nenhum pagamento isentará a empresa Detentora do Registro de Preços das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

11.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Detentora do Registro de Preços, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

11.9. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

11.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da PREFEITURA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

11.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Atas/Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

12.2. O modo de disputa será aberto, de acordo com as disposições da Lei 14.133/2021, uma vez que possibilita a participação de maior número de empresas na fase de lances e, consequentemente, maior economicidade para a administração.

Regime de execução

12.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

12.4. O valor máximo admissível para a aquisição dos equipamentos, ferramentas e materiais do presente termo, elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, é os constantes no Item 13 deste Termo de Referência (estimativa do valor de contratação), sendo que os valores apresentados para cada item na planilha abaixo descrita é o máximo admissível para aquisição dos equipamentos, ferramentas e materiais decorrentes do objeto.
Participação de Empresas em Consórcios 

(   ) Sim   ( x ) Não 

Justificativa da vedação: 

12.5. Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, a participação de pessoas jurídicas em consórcio é admitida, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório. No presente caso, a vedação mostra-se adequada e proporcional às características do objeto, sem prejuízo à competitividade do certame.
12.5.1. O objeto consiste no registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT.
12.5.2. Os materiais possuem especificações objetivamente definíveis, ampla disponibilidade no mercado e características usuais de comercialização, sendo regularmente fornecidos por fabricantes, distribuidores, representantes comerciais e empresas especializadas nos respectivos segmentos.

12.5.3. A contratação não apresenta elevada complexidade técnica ou características excepcionais que exijam a reunião de capacidades técnicas, operacionais ou econômico-financeiras de diferentes empresas. Os fornecedores que atuam nos respectivos segmentos possuem, individualmente, condições de atender aos itens ofertados, observadas as exigências de habilitação estabelecidas no edital.

12.5.4. A licitação será julgada pelo critério de menor preço por item, permitindo que cada empresa participe somente dos itens compatíveis com sua atividade comercial e capacidade de fornecimento. Dessa forma, nenhuma licitante precisará fornecer a totalidade dos materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos para participar do certame.

12.5.5. O parcelamento por item amplia a competitividade, favorece a participação de microempresas e empresas de pequeno porte e permite a atuação de fornecedores especializados nas diferentes categorias de materiais que integram o objeto.

12.5.6. Os itens são independentes entre si e poderão ser fornecidos separadamente, sem prejuízo ao atendimento das necessidades da Administração. A compatibilidade dos materiais com as especificações exigidas será assegurada pelas características técnicas estabelecidas para cada item, não exigindo o fornecimento conjunto por uma única empresa.

12.5.7. A admissão de consórcios não proporcionaria benefício técnico ou econômico relevante, pois as empresas interessadas poderão participar individualmente dos itens para os quais possuam capacidade de fornecimento. A associação entre empresas que já possuem condições de competir isoladamente também poderia tornar mais complexos os procedimentos de habilitação, responsabilização, gestão da Ata de Registro de Preços, controle das entregas e acompanhamento das garantias.

12.5.8. A vedação não restringe indevidamente a competitividade, considerando a existência de mercado fornecedor diversificado, a natureza comum dos materiais e a adjudicação individual dos itens, que reduz as exigências operacionais e econômicas necessárias à participação.

12.5.9. Dessa forma, conclui-se que a vedação à participação de empresas em consórcio é compatível com a natureza e o vulto do objeto, preserva a competitividade, simplifica a gestão da Ata de Registro de Preços e contribui para maior eficiência, economicidade, segurança jurídica e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Exigências de habilitação

12.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei nº 14.133/21)

12.6.1. No caso de Microempreendedor Individual – (MEI): Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.6.2. No caso de Empresário Individual - (EI): Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.6.3. No caso de Sociedade Empresária ou Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.6.4. No caso de Sociedade Simples – (SS): Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;


12.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

12.6.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

12.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei nº 14.133/21)

12.7.1. A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, demonstrando experiência no fornecimento de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos compatíveis com os itens licitados, tais como:
	Descrição:

	Venda/comércio de materiais permanentes e bens destinados ao uso administrativo e institucional;

	Venda/comércio de mobiliários, tais como mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos e demais móveis de escritório ou uso institucional;

	Venda/comércio de eletrodomésticos e equipamentos elétricos e eletrônicos;

	Venda/comércio de equipamentos de informática, climatização e demais equipamentos de uso permanente;

	Venda/comércio de equipamentos, materiais ou bens de natureza e complexidade equivalentes aos itens licitados.


12.7.1.1. A capacidade técnico-operacional será comprovada mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstrem o fornecimento satisfatório de bens compatíveis com o objeto desta contratação, não sendo exigida identidade absoluta entre os itens anteriormente fornecidos e os itens licitados.
12.7.1.2. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

-Nome, CNPJ, endereço completo e telefone do emitente. 

-Descrição e quantidade do equipamento/material ou serviço fornecido. 

-Nome e CNPJ da empresa que forneceu o bem ou prestou o(s) serviço (s). 

-Data de emissão. 

-Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

12.7.1.3. O (s) atestado (s) deverá possuir informações claras sobre quem o expedir. Caso pairem dúvidas sobre a veracidade do (s) atestado (s) apresentado (s), poderá a pregoeira realizar auditoria para saná-las. 

12.7.1.4. Poderão ser apresentados um ou mais atestados. 

12.7.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
12.7.1.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei nº 14.133/21)
12.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
12.8.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

12.8.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
12.8.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br (Para Empresa Com Domicílio no Estado de Mato Grosso); OU expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário (Para Empresa Com Domicílio em Outro Estado);

12.8.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

12.8.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;

12.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

12.8.8. A Certidão descrita no item 12.8.4, poderá ser apresentada de forma individualizada por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

12.8.9. A prova de regularidade fiscal, social e trabalhista das empresas licitantes deverá ser feita por Certidão Negativa OU Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

Qualificação Econômico-Financeira (Art. 69 da Lei nº 14.133/21)
12.9.1. Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica proponente, abrangendo ações em que figure como AUTOR ou RÉU, emitida há no máximo 30 (trinta) dias da data fixada para a abertura da sessão pública da licitação, quando não constar prazo de validade no documento.

12.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei Federal n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e ainda, certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n.º 1201/2020 – Plenário do TCU, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:

12.10.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo IV deste Edital), declarando que:

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos.

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

12.10.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício de 2026 OU apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta em ANEXO III deste Edital, firmada por representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

13 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada em conformidade com a legislação vigente e com as normas aplicáveis à formação do preço de referência, considerando as especificações técnicas, as unidades de fornecimento e os quantitativos estimados dos equipamentos, das ferramentas e dos materiais descritos neste Termo de Referência.
13.2. Para a obtenção dos preços estimados, foram utilizados os parâmetros admitidos pela legislação pertinente, mediante levantamento de preços praticados no mercado e em contratações públicas similares, conforme demonstrado na Planilha de Estimativa de Despesa e no Relatório de Pesquisa de Preços (Mapa de Apuração de Preços), documentos que integram o processo administrativo.

13.3. O valor total estimado da contratação é de R$ 6.721.247,30 (Seis Milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).
13.4. Os valores unitários estimados para cada item serão considerados parâmetros para a análise da aceitabilidade das propostas, não sendo admitidos preços superiores aos valores máximos estabelecidos pela Administração, salvo quando, após negociação e mediante justificativa devidamente fundamentada, houver adequação às condições efetivamente praticadas no mercado e observância da legislação aplicável.

13.5. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, o valor total estimado representa o montante máximo previsto para a hipótese de aquisição integral dos quantitativos registrados, não gerando para a Administração a obrigação de contratar a totalidade dos itens.
13.6. A tabela a seguir apresenta as especificações, as unidades de fornecimento, os quantitativos estimados, os preços unitários máximos aceitáveis e os valores totais estimados de cada item da contratação:
	ITEM
	CÓDIGO 
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	IMAGEM ILUSTRATIVA
	UNID.
	QTDE.
	VALOR UNITÁRIO
	 VALOR TOTAL 

	1
	519525
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H - especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 12.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação. 
	
	UNIDADE
	43
	2.893,38
	 R$     124.415,34 

	2
	519528
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 18.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	57
	3.915,61
	 R$      223.189,77 

	3
	526095
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 24.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	80
	6.845,48
	 R$      547.638,40 

	4
	519530
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU/H – Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 30.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	23
	8.567,14
	 R$      197.044,22 

	5
	526096
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 57.000 btus, do tipo split piso teto, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “a”, classificação do inmetro: “a”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, trifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	9
	13.488,98
	 R$      121.400,82 

	6
	526097
	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MDF - Especificações técnicas mínimas: estrutura confeccionada em mdf de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp), resistente a riscos e abrasão, bordas com acabamento em fita de pvc ou abs, com espessura mínima de 1 mm, estrutura com resistência mecânica adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo, montagem por meio de parafusos, cavilhas e sistema minifix, garantindo firmeza e durabilidade, dimensões (aproximadas): altura: 740 mm, largura: 805 mm, profundidade: 420 mm, configuração: armário com 02 (duas) portas frontais de abrir, compartimento interno com prateleira intermediária, fixa ou regulável, divisão interna adequada para organização de documentos, materiais de escritório e objetos diversos, portas e ferragens: portas com dobradiças metálicas de boa resistência, abertura frontal com ângulo adequado para amplo acesso interno, puxadores ergonômicos em material resistente (plástico de alta resistência ou metálico), sistema de fechamento firme e alinhado, fechadura metálica com chave, acompanhando no mínimo 02 (duas) chaves, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente à umidade e ao desgaste decorrente do uso contínuo, cor padrão: nogal/preto, amadeirado, branco, cinza ou preto, ou equivalente.
	
	UNIDADE
	47
	694,66
	 R$        32.649,02 

	7
	526098
	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS E CHAVES – Especificações técnicas mínimas: dimensões minimas: altura: 198 cm, largura: 120 cm, profundidade: 45 cm, peso: 45 kg, especificações técnicas: quantidade de portas: 02 (com abertura frontal), fechadura com 02 chaves, quantidade de prateleiras: 04 (removíveis), capacidade de carga: 20 kg por prateleira (bem distribuídos), chapa: aço #26 (0,45 mm), cor: cinza padrão, pés removíveis: não estrutura: produzido em chapa de aço tratada, prateleiras resistentes e reguláveis, estrutura firme e estável, acabamento e pintura: pintura epóxi em pó (processo eletrostático), tratamento antiferruginoso por fosfatização, maior resistência à corrosão, maior durabilidade da cor, diferenciais: 04 prateleiras resistentes, sistema com chave para maior segurança, alta durabilidade e resistência.
	
	UNIDADE
	88
	1.368,48
	 R$      120.426,24 

	8
	526099
	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS – Especificações - técnicas mínimas: branco para cozinha, dimensões mínimas: 1,20 metros de largura, profundidade 28 cm, altura 50 cm, produzidas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, com puxadores em alumínio cromado.
	
	UNIDADE
	50
	549,72
	 R$        27.486,00 

	9
	526248
	ARMÁRIO INFANTIL COM 6 PORTAS COLORIDO - Especificações técnicas mínimas: descrição do tamanho: altura: 161 cm | largura: 90 cm | profundidade: 48 cm, material do corpo: estrutura em mdf 15 mm, configuração: 6 portas de abrir, puxadores: confeccionados em plástico de alta resistência, pés: metálicos e ajustáveis, facilitando o nivelamento em pisos irregulares, segurança: equipado com fechaduras individuais em cada porta, pintura: colorida, realizada com tinta atóxica (segura para ambientes com crianças).
	
	UNIDADE
	23
	1.609,21
	 R$        37.011,83 

	10
	526113
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: econômico com trilho telescópio, altura mínima: 1.30 m largura mínima: 45,0 cm profundidade mínima: 43,0 cm. frente das gavetas em aço chapa 26 para no mínimo 30 pastas ou 20kg por gaveta. pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. pintura em esmalte sintético nas demais cores. fechadura com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. 
	
	UNIDADE
	145
	1.546,67
	 R$      224.267,15 

	11
	526114
	BALANÇA DIGITAL - Especificações técnicas mínimas: balança digital eletrônica, visor digital de alta visibilidade e alimentação elétrica bivolt, capacidade e divisão: capacidade máxima: 15 kg ou superior, divisão mínima: 5 g, capacidade mínima: 100 g, faixa de operação adequada para uso comercial contínuo, display e visualização: display digital em led ou lcd de alta visibilidade, indicação simultânea de peso, preço por quilo e preço total, visor duplo (operador e consumidor), iluminação com excelente leitura em ambientes internos, funções operacionais: cálculo automático de preço total, função tara, zeramento automático, memória para cadastro de preços rápidos, acumulação de vendas, teclado de membrana resistente e de fácil higienização, função de economia de energia, estrutura e construção: gabinete em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, prato de pesagem em aço inoxidável, estrutura compacta e resistente para uso comercial intenso, base com pés reguláveis e antiderrapantes, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt automático (127/220 v), frequência: 50/60 hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas ou superior, dimensões aproximadas: largura aproximada: 33 cm, profundidade aproximada: 34 cm, altura aproximada: 11 cm, peso aproximado do equipamento: peso líquido aproximado: 3,5 kg, certificações e conformidades: equipamento homologado pelo inmetro, atender às normas técnicas vigentes para equipamentos de pesagem comercial, selo de verificação metrológica conforme legislação brasileira, itens inclusos: manual de instruções em português, fonte/cabo de alimentação, bateria interna recarregável integrada.
	
	UNIDADE
	12
	1.375,00
	 R$        16.500,00 

	12
	526118
	BALANÇA DIGITAL SUSPENSA TIPO GANCHO – Especificações técnicas mínimas: balança digital suspensa eletrônica de alta precisão, tipo gancho, estrutura resistente, visor digital iluminado, capacidade e precisão: capacidade máxima de pesagem 200 kg ou superior, divisão mínima de 50 g ou superior precisão equivalente, sistema eletrônico de alta precisão, pesagem estável e rápida, capacidade adequada para uso contínuo em atividades comerciais e industriais leves, display e visualização: display digital em lcd de alta visibilidade, iluminação tipo backlight para leitura em ambientes internos e externos, indicação digital clara e de fácil leitura, exibição de peso em quilogramas (kg) ou libras (lb), funções operacionais: função tara, zeramento automático, conversão de unidades de medida, função de retenção de peso (hold), desligamento automático para economia de energia, operação simples através de teclas multifuncionais, estrutura e construção: corpo confeccionado em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, gancho inferior metálico reforçado, argola superior metálica para suspensão, estrutura compacta, leve e resistente, acabamento resistente ao desgaste e à corrosão, alimentação: alimentação por pilhas ou baterias, baixo consumo de energia, indicador de bateria fraca, dimensões aproximadas: altura aproximada: 24 cm, largura aproximada: 9 cm, profundidade aproximada: 4 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 400 g e 800 g, certificações e conformidades: equipamento fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, componentes resistentes e apropriados para uso comercial e industrial leve, produto com padrão de qualidade compatível com uso profissional, itens inclusos: balança digital suspensa, gancho metálico, manual de instruções em português, pilhas ou baterias para funcionamento.
	
	UNIDADE
	5
	69,19
	 R$              345,95 

	13
	526122
	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO - Especificações técnicas mínimas: de alta resistência, capacidade mínima 180kg, acompanha bateria, desligamento automático, visor de lcd de grandes dimensões, zera automaticamente, acionamento por toque, sensores de alta precisão, certificado do inmetro.
	
	UNIDADE
	7
	251,74
	 R$          1.762,18 

	14
	526127
	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO - Especificações técnicas mínimas: em aço, com duas portas e três gavetas, dimensões minimas: 1,20 metros de largura, profundidade 45cm, altura 89cm, com tampo, pés com regulagem, cor branco, material do fundo aço, pintura epóxi, puxadores abs com aplicação em verniz uv, dobradiças reguláveis em aço.
	
	UNIDADE
	29
	981,97
	 R$        28.477,13 

	15
	526249
	BASE CAMA BOX  BAÚ SOLTEIRO SUEDE BEGE (42X88X188)   - Especificações tècnicas mínimas: estrutura interna: estrutura em madeira 100% de reflorestamento - estrutura externa: suede - tratamento antiácaro: sim - tratamento antialérgico: sim - saida de ventilação: não - ortopedico: não - tecido antiderrapante: não - suporta até (kg): 100 kg - necessita montagem: não - garantia do fornecedor: 03 meses - ambiente: quarto - altura: 35 cm - largura: 88 cm - profundidade: 188 cm - possui pés: sim - altura dos pés: 7 cm - baú: pistão a gás - puxadores: contém 02 puxadores, para maior facilidade na abertura. cuidados com o produto: - não coloque seu colchão sobre estrado inteiriço exceto se utilizado sobre um box. - Para melhor conservação do produto utilize sempre um protetor de colchão. as cores do produto podem variar de acordo com o monitor, a iluminação do ambiente e a sua percepção visual. confira as dimensões do produto e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua residência.
	
	UNIDADE
	15
	616,25
	 R$          9.243,75 

	16
	526131
	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM PAINEL DIGITAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e desempenho: capacidade mínima da cuba de 5 litros, sistema de mistura planetária, garantindo maior homogeneidade no preparo, motor de alto desempenho, adequado para massas leves e médias, potência: potência mínima de 500 w a 800 w, ou equivalente compatível com o modelo, desempenho estável durante o uso contínuo, sistema de operação: painel digital com controle eletrônico de velocidade, múltiplos níveis de velocidade, com no mínimo 6 níveis, sistema de partida suave, função pulsar, quando aplicável, cuba (tigela): cuba com capacidade mínima de 5 litros, fabricada obrigatoriamente em aço inoxidável, resistente à corrosão, removível, facilitando a limpeza, acessórios: acompanha, no mínimo: batedor tipo globo (claras em neve e cremes); batedor tipo raquete (massas leves); batedor tipo gancho (massas médias), estrutura e construção: gabinete em material resistente, com acabamento de alta durabilidade, sistema basculante ou de elevação da cuba, base com pés antiderrapantes para maior estabilidade, engrenagens metálicas ou sistema reforçado, estrutura com reforço interno, adequada ao uso contínuo, segurança: sistema de proteção que impeça o funcionamento com a cuba mal encaixada, proteção contra sobrecarga do motor, grade protetora ou tampa de segurança, quando aplicável, alimentação elétrica: sistema bivolt (127v/220v) ou conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 350 mm a 450 mm, largura: 250 mm a 350 mm, profundidade: 350 mm a 450 mm, peso: 6 kg a 10 kg, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, design moderno e funcional.
	
	UNIDADE
	14
	4.871,11
	 R$        68.195,54 

	17
	526132
	BEBEDOURO DE COLUNA - Especificações técnicas mínimas: na cor branca, 110 ou 220 volts (conforme demanda), para garrafões de 20 litros, regulagem automática, com 01 garrafão, com 02 torneiras, em metal, certificado do inmetro. dimensão mínima 930x31x31cm.
	
	UNIDADE
	20
	1.253,04
	 R$        25.060,80 

	18
	526133
	BEBEDOURO ELÉTRICO DO TIPO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: com capacidade de 100 litros no reservatório, três torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de inox com dreno, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, reservatório interno e serpentina interna em aço inox 304, refrigerado a gás ecológico r134. motor hermético, revestimento externo em chapa de inox, na cor do próprio revestimento, sistema de osmose reversa acoplado, medindo aproximadamente 1300x600x650mm (AxLxP), com voltagem de 110/220v.
	
	UNIDADE
	31
	4.641,63
	 R$      143.890,53 

	19
	526134
	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 50 L - Especificações técnicas mínimas: capacidade total: 50 litros, torneiras: 2 (1 gelada e 1 natural ou ambas geladas, conforme modelo), vazão: alta (uso simultâneo), estrutura e material: gabinete: aço inox 430, serpentina: aço inox (304), reservatório: polietileno atóxico rotomoldado, isolamento térmico: eps (alta eficiência), base: pés reguláveis com sapatas, pingadeira: removível com dreno, alta durabilidade e fácil higienização, sistema de refrigeração: tipo: compressor, controle de temperatura: termostato ajustável, faixa de temperatura: aproximadamente 5°c a 10°c, gás refrigerante: r134a (ecológico), dados elétricos: tensão: 127v ou 220v, frequência: 60 hz, baixo consumo de energia,  dimensões e peso (aproximados): altura: 123 a 127 cm, largura: 53 a 54 cm, profundidade: 56 a 58 cm, peso: ~35 kg, instalação: abastecimento: ligação direta à rede hidráulica, saída de água: dreno com mangueira, conexão: 1/2", segurança e normas: tomada padrão abnt (3 pinos), materiais atóxicos, sistema de refrigeração seguro.
	
	UNIDADE
	31
	3.344,25
	 R$      103.671,75 

	20
	526250
	CABO PARA MICROFONE - Especificações Técnicas Mínimas:  Revestido em borracha, contendo ao menos 5m de comprimento, 6mm de diâmetro e 22 a 30 AWG; com entrada P10, saída XLR fêmea, conectores em metal niquelado.
	
	UNIDADE
	14
	75,72
	 R$          1.060,08 

	21
	526135
	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 ATÉ 100 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de carga: até 100 kg, material da estrutura: aço carbono, acabamento: pintura epóxi de alta resistência, peso do produto: aproximadamente 5,6 kg, dimensões: altura total: 90,5 cm, largura: 51 cm, comprimento: 65 cm, altura do assento: 51 cm, assento (l x p): 38 x 40 cm, características e recursos: estrutura dobrável e desmontável, uso 2 em 1: banho e sanitário (sobre vaso),rodízios 360° (com trava nos dianteiros),apoios de braço ergonômicos, encosto em material resistente (corino/nylon), estrutura reforçada com base soldada, suporte para comadre (dependendo da versão), segurança e certificação: registro anvisa 80795950045, estrutura estável e resistente.
	
	UNIDADE
	11
	369,71
	 R$          4.066,81 

	22
	526137
	CADEIRA ERGONÔMICA – Especificações técnicas mínimas: dimensões gerais: largura total: 641 mm, profundidade total: 447 mm, altura total: 926 a 1049 mm (ajuste de altura), encosto e apoio de cabeça: altura do encosto (sem apoio de cabeça): ~541 mm , altura total do encosto com apoio de cabeça: ~926 a 1049 mm, largura do encosto: 451 mm, largura do apoio de cabeça: 300 mm, altura do apoio de cabeça: 173 mm assento: largura do assento: ~508 mm, profundidade do assento: 447 mm, altura do assento ao piso: 418 a 541 mm (regulável), altura dos braços em relação ao assento: 227 mm, altura total dos braços (do piso): 775 a 846 mm (aprox., conforme ajuste), base giratória: itália, mecanismo: backplax, apoio de braço: regulável pu, rodízio: pa, apoio de cabeça: tela preta t62, corpo: encosto: tela preta t62, assento: vinil preto t19
	
	UNIDADE
	146
	2.014,37
	 R$      294.098,02 

	23
	526138
	CADEIRA FIXA - especificações técnicas mínimas: com assento e encosto anatômico em polipropileno na cor preta, acabamento texturizado, medidas mínimas altura 79,5 cm, largura 53cm, profundidade 55cm, estrutura em aço carbono tubo oblongo chapa 18, pintura em epóxi a pó na cor preta, sistema de montagem e travamento por parafusos resistentes, capacidade de carga mínima 120kg.
	
	UNIDADE
	248
	322,67
	 R$        80.022,16 

	24
	526139
	CADEIRA FIXA ESTOFADA - Especificações técnicas mínimas: sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. dimensões e tolerâncias largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. faces inferiores do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.
	
	UNIDADE
	282
	370,75
	 R$      104.551,50 

	25
	526140
	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO  - Especificações técnicas mínimas: executiva gomada; espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de no minimo 40mm; madeira compensada multilaminada de no minimo 12mm; acabamento traseiro em vinil tipo napa minimo de 0,28 mm e espuma laminada; com lâmina de união entre o assento e encosto, acabamento em perfil pvc tipo francis 13,5mm; revestimento externo em couro sintetico na cor preta; espaldar médio; minimo de peso suportado 120 kilos; estrutura skin executiva, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	231
	802,77
	 R$      185.439,87 

	26
	526142
	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SUPREMA - Especificações técnicas mínimas: dimensões de altura: altura total: ajustável entre 1140 mm e 1265 mm, altura do assento: ajustável entre 444 mm e 569 mm (do chão ao topo do assento), altura do apoio de braço: ajustável entre 633 mm e 758 mm (na parte traseira) e 604 mm e 729 mm (na parte frontal), dimensões de largura, largura total (com braços): 617 mm, largura do encosto (topo): 418 mm, largura do encosto (meio): 476 mm, largura da base (pés): 501 mm, espessura do braço: 49 mm, dimensões de profundidade, profundidade total: 682 mm, profundidade do assento: 453 mm (da superfície do encosto até a borda frontal), estrutura: aço com acabamento cromado, base: giratória aço cromado, rodízios: pu 50, coluna: pistão a gás com regulagem de altura, assento e encosto: espuma: injetada de alta densidade, formato: anatômico, encosto: alto (tipo presidente) com apoio cervical integrado, revestimento: vinil preto t19,apoios de braço: tipo: fixos, estrutura: metálica com acabamento cromado apoio: capa em termoplástico, mecanismo tipo: excêntrico, funções: regulagem de altura do assento, reclinação do encosto, ajuste de tensão da inclinação, capacidade máxima: 110 kg.
	
	UNIDADE
	121
	824,05
	 R$        99.710,05 

	27
	526143
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificações técnicas mínimas: confeccionada em tubo oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em polipropileno na cor preta, base fixa pés de aço duplo, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	137
	881,25
	 R$      120.731,25 

	28
	526144
	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES COM BRAÇOS DIVISORES – ESTRUTURA METÁLICA CROMADA E ESTOFADO PRETO – Especificações técnicas mínimas: conjunto de assentos tipo longarina, composto por 04 (quatro) lugares individuais, com braços divisores, destinado a ambientes de espera, recepção ou atendimento ao público, devendo apresentar resistência estrutural, ergonomia e durabilidade compatíveis com uso contínuo. especificações mínimas obrigatórias: estrutura principal em aço carbono de alta resistência, com acabamento cromado. barra longitudinal de sustentação em aço, com pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor preta. base com pés metálicos, dotados de sapatas niveladoras ou antiderrapantes. Tratamento anticorrosivo e pintura com padrão automotivo eletrostático epóxi, garantindo uniformidade e resistência ao desgaste. assento e encosto: base estrutural em metal perfurado. estofamento em espuma laminada, de densidade mínima d23, com espessura mínima de 20 mm. Revestimento em material sintético tipo courvin (pu), na cor preta, de fácil higienização e resistente à abrasão. Encosto com inclinação aproximada de 14°, e assento com inclinação aproximada de 8°, visando conforto ergonômico. braços individuais divisores entre os assentos, em aço cromado. Formato ergonômico, com fixação firme à estrutura. Capacidade de carga: suportar, no mínimo, 150 kg por assento, sem deformações permanentes. dimensões mínimas: comprimento total de 230 a 240 cm. profundidade total de 60 a 65 cm. altura total de aproximadamente 70 a 80 cm. altura do assento ao piso de aproximadamente 35 a 40 cm. largura individual do assento mínima de 48 cm profundidade do assento mínima de 38 cm, requisitos adicionais: produto entregue montado, ou com manual de montagem em português. Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas atender às normas técnicas aplicáveis da abnt, especialmente quanto à segurança, resistência e ergonomia de mobiliário.
	
	UNIDADE
	221
	1.781,80
	 R$      393.777,80 

	29
	526145
	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES MODELO DIRETOR - Especificações técnicas mínimas: sem braços, estrutura em aço com encosto e assento em compensado, densidade controlada minima de 54 e 50kg/m2 para assento e encosto, pintura em epóxi pó fosco, revestimento do assento e encosto indeformável em couro sintético na cor preta, injetado em poliuretano, 60 mm de espessura, espaldar médio, com bordas de proteção em pvc, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	136
	1.620,25
	 R$      220.354,00 

	30
	526147
	CAIXA DE SOM ATIVA COM TORRE LINE ARRAY - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo Subwoofer de 12", potência de saída (rms) de 600w, filtros de alto falantes ativos, formato dos alto falantes em torre, sistema bi-amplificado com amplificação Classe D, Crossover:** 180Hz, resposta de frequência de 45Hz a 20kHz, conectividade Bluetooth, que contenha mini-mixer integrado, bivolt e produzida em material injetado.
	
	UNIDADE
	26
	6.223,00
	 R$      161.798,00 

	31
	526146
	CAIXA DE SOM ATIVA LINE ARRAY - Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 6.000w, Resposta de Frequência Dinâmica de 30Hz-20KHz (-6dB), Contendo transmissão sem fio com faixa de frequência do emissor bluetooth aproximada 2400 MHz – 2483.5 MHz, e porta usb, contendo no mínimo 2 entradas de áudio P10, 1 entrada de áudio P2 e no mínimo 2 saída de áudio P10 ou XLR ou Speakon.
	
	UNIDADE
	34
	13.317,60
	 R$      452.798,40 

	32
	526148
	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS E 2 PUXADORES – 80 X 50 X 105 CM – Especificações técnicas mínimas:  carrinho auxiliar totalmente fabricado em aço inoxidável, dimensões: comprimento: 80 cm, largura: 50 cm, altura: 105 cm, altura do espelho: 5 cm, especificações técnicas: quantidade de prateleiras: 3, capacidade total de peso: 120 kg, capacidade de peso por prateleira: 40 kg, capacidade de peso da tampa: 40 kg, tipo de aço: aisi 201, espessura das chapas: 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ½”, peso líquido: 34 kg, estrutura: estrutura 100% em aço inoxidável, tubulação resistente e reforçada, 2 puxadores para melhor mobilidade, rodízios para fácil deslocamento, acabamento: aço inox de alta qualidade, superfície resistente à corrosão, fácil limpeza e higienização, diferenciais: alta resistência e durabilidade, estrutura robusta e estável, ideal para uso profissional, fácil movimentação, design funcional e higiênico.
	
	UNIDADE
	31
	1.553,78
	 R$        48.167,18 

	33
	526153
	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade: 15 kg de roupas molhadas (o que equivale a cerca de 5 kg de roupas secas). potência do motor: varia entre 160w e 180w (baixo consumo de energia). rotação: entre 1720 e 1750 rpm (rotações por minuto), o que garante alta eficiência na secagem. timer (temporizador): geralmente entre 5 a 7 minutos com desligamento automático. material do cesto: polipropileno (plástico rígido e resistente) ou aço inox. 110 volts.
	
	UNIDADE
	7
	760,97
	 R$          5.326,79 

	34
	526154
	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 70 LITROS - Especificações técnicas mínimas: Climatizador de ar evaporativo portátil, com capacidade mínima de reservatório de 70 litros, potência mínima de 210W, tensão 220V, indicado para climatização de ambientes entre 20 m² e 50 m², com sistema de resfriamento evaporativo por painel tipo colmeia, proporcionando ventilação, umidificação e filtragem do ar. Deve possuir mínimo de 03 velocidades de ventilação, sistema de oscilação de ar com movimento vertical automático e horizontal manual, reservatório de água de grande capacidade com possibilidade de abastecimento manual e conexão direta à rede hidráulica para abastecimento automático. Equipado com proteção automática da bomba d’água contra funcionamento sem água, sistema de fácil transporte com 04 rodas, baixo consumo energético de aproximadamente 210W/h, estrutura resistente e adequada para uso contínuo. 
	
	UNIDADE
	31
	1.320,58
	 R$        40.937,98 

	35
	526155
	COLCHÃO SOLTEIRO 0,88x 1,88M – Especificações técnicas mínimas: colchão sistema de molas ensacadas individualmente (tipo superpocket ou equivalente técnico), proporcionando independência de movimentos e melhor adaptação ao corpo. camadas de conforto em espuma com densidade mínima d26, podendo ser superior, com aditivação ou composição equivalente; utilização de matérias-primas com base sustentável, incluindo espuma com poliol vegetal ou equivalente; sistema de reforço estrutural perimetral (tipo polyframe ou equivalente) para maior resistência das bordas.   tecido superior com fibras naturais ou sintéticas de alto desempenho, admitindo composição com bambu ou similar, com toque macio e respirabilidade; tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico, base inferior com acabamento antiderrapante. nível de conforto: intermediário (macio com suporte firme); capacidade de suporte mínima de 150 kg por usuário; dimensões aproximadas de 0,88 m (largura) x 1,88 m (comprimento) x 0,28 m (altura), admitindo variação dimensional máxima de ±2%. estrutura com ventilação adequada para controle de umidade e durabilidade.
	
	UNIDADE
	65
	709,69
	 R$        46.129,85 

	36
	526156
	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES 4 BICOS – Especificações técnicas mínimas: equipamento com no mínimo 04 quatro bicos de saída de ar permitindo enchimento simultâneo ou alternado de balões. capacidade de inflar balões de diferentes dimensões incluindo modelos tradicionais a partir de 7 polegadas e balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. compatível com balões de látex e metalizados. sistema de operação contínua com fluxo de ar estável adequado ao enchimento rápido. dispositivo com controle de temperatura ou ventilação interna que minimize o superaquecimento durante o uso. potência mínima de 1800 w tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda da administração, cabo de alimentação com comprimento mínimo de 5 metros com plugue conforme padrão brasileiro abnt nbr 14136. deve acompanhar no mínimo 03 três bicos adaptadores adicionais compatíveis com balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. 
	
	UNIDADE
	13
	694,00
	 R$          9.022,00 

	37
	526157
	CONJUNTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS - especificações técnicas mínimas: em aço tubular com tampo em granito, mesa com formato retangular, peso suportado da mesa 100kg. cor das bases preto, medidas 1.10x0.70x2cm, material da estrutura aço, peso suportado do assento 90k (cada). sapatas de plástico. 
	
	UNIDADE
	16
	1.331,98
	 R$        21.311,68 

	38
	526158
	CONJUNTO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA COM 06 (SEIS) CADEIRAS - Especificações técnicas mínimas: mesa com tampo redondo de diâmetro mínimo de 1.200 mm e altura de 740 mm, confeccionado em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência. bordas com acabamento em polipropileno (abs) com espessura mínima de 1 mm. estrutura em aço, com tubos de seção 20x20 mm e 20x40 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó na cor preta, garantindo resistência e durabilidade cadeiras fixas, com estrutura em aço tubular (tubo 7/8”), com pintura epóxi a pó na cor preta. assento e encosto estofados, com espuma injetada de densidade mínima d30, revestidos em tecido na cor preta ou cinza. dimensões aproximadas: altura do assento de 460 mm, altura total de 840 mm, largura de 430 mm e profundidade de 460 mm, conjunto com capacidade para 06 usuários, apresentando estrutura resistente, estável e adequada para uso contínuo. cor padrão da mesa: cinza. produto deverá ser fornecido com todos os componentes necessários para montagem e uso.
	
	UNIDADE
	28
	3.179,97
	 R$        89.039,16 

	39
	526160
	CONJUNTO DE MESA PLÁSTICA COM 04 CADEIRAS – Especificações técnicas mínimas: conjunto composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, fabricadas em polipropileno injetado, com aditivos antioxidantes e proteção contra raios ultravioleta (anti-uv), garantindo resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos.  mesa em formato quadrado, confeccionada em polipropileno 100% virgem, com superfície lisa, impermeável e de fácil higienização. deve possuir furo central com diâmetro aproximado de 33 mm para instalação de guarda-sol. estrutura monobloco ou com sistema de encaixe firme, que assegure estabilidade e resistência mecânica. dimensões mínimas: altura: 70 a 72 cm largura: aproximadamente 70 cm profundidade: aproximadamente 70 cm. cadeiras com braço: cadeiras empilháveis, com braços integrados à estrutura, confeccionadas em polipropileno injetado 100% virgem, com aditivo anti-uv. devem apresentar estrutura reforçada, assento e encosto anatômicos, garantindo conforto e estabilidade ao usuário. capacidade mínima de carga: 120 kg por unidade, devendo suportar uso contínuo sem deformações. os braços devem ser ergonômicos, sem arestas cortantes ou rebarbas, integrados ao corpo da cadeira (monobloco ou com fixação de alta resistência), assegurando durabilidade e segurança. cores variadas.
	
	UNIDADE
	445
	499,30
	 R$      222.188,50 

	40
	526162
	CORTADOR DE LEGUMES DE MESA, POR ALAVANCA, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, USO PROFISSIONAL - Especificações técnicas mínimas: estrutura robusta composta por corpo em alumínio fundido e aço inoxidável, colunas em aço trefilado maciço, sistema de alavanca com cabo em plástico de engenharia e componentes estruturais em alumínio fundido, lâminas em aço inox de alta durabilidade e resistência à corrosão, base com sistema antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. permite corte rápido, uniforme e preciso de alimentos, com padronização de tamanho, indicado para preparo de grandes volumes em cozinhas institucionais e profissionais. dimensões aproximadas de 505 mm de altura, 246 mm de largura e 250 mm de comprimento, peso aproximado de 2,6 kg, lâminas com corte padrão aproximado de 10 mm, removíveis para higienização. 
	
	UNIDADE
	18
	279,33
	 R$          5.027,94 

	41
	526164
	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: espremedor de frutas industrial destinado à extração de sucos naturais; indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais; próprio para frutas cítricas como laranja e limão, estrutura e material: gabinete em aço inox ou material de alta durabilidade; copo/coletor em material resistente; componentes removíveis para facilitar a higienização; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento automático ou por chave liga/desliga; rotação adequada para extração eficiente do suco, capacidade e produção: desempenho compatível com uso profissional contínuo ou moderado; alto rendimento na extração de sucos, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 30 e 45 cm; largura entre 20 e 30 cm; profundidade entre 25 e 35 cm, peso líquido aproximado: entre 5 e 10 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
	
	UNIDADE
	19
	632,00
	 R$        12.008,00 

	42
	526167
	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 5 PRATELEIRA – Especificações técnicas mínimas: aberta no fundo e nas laterais e entre seções, com 05 prateleiras, medindo 1980 mm de altura, com prateleiras de 925 mm de largura e 600 mm de profundidade, medidas estas com tolerância de +/- 5%, para suportar carga util de 150 kg por prateleira, as chapas de aco serao simples e perfiladas, obedecendo as espessuras: prateleiras em espessura mínima de chapa n. 24, colunas e reforços em chapa de no minimo 1,98 mm, reforço em ¨x¨, com espessura minima de 1,98 mm, as colunas em perfil ¨l¨ de (25x50)mm, e reforço em ¨x¨ c/2 tiras de chapa de aço de 30mm de largura, as folhas de aço devem ter tratamento anti-ferruginoso e duas demãos de tinta sintética.
	
	UNIDADE
	117
	475,78
	 R$        55.666,26 

	43
	526170
	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR – Especificações técnivas mínimas: volta110v, vapor vertical que reservatório com capacidade mínima de 300ml, base de cerâmica, super potência de até 1400w.
	
	UNIDADE
	10
	251,48
	 R$          2.514,80 

	44
	526171
	FOGÃO DE 04 BOCAS - Especificações técnicas mínimas: destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, devendo possuir 01 (um) queimador rápido e 03 (três) queimadores semirrápidos, com eficiência energética classificada como “a”, conforme regulamentação vigente. alimentação a gás (glp), com acendimento automático integrado. Mesa superior confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com grades (trempes) removíveis e de fácil higienização. forno integrado com capacidade mínima de 58 (cinquenta e oito) litros, dotado de porta com visor em vidro resistente ao calor e controle de temperatura. o equipamento deve possuir alimentação elétrica bivolt para funcionamento do sistema de ignição. dimensões aproximadas do produto: altura mínima de 90 cm, largura mínima de 50 cm e profundidade compatível com a categoria, admitindo variação conforme padrão do fabricante, desde que não comprometa a funcionalidade e ergonomia. Produto com certificação compulsória vigente do inmetro, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e requisitos de segurança. entregue em embalagem original.
	
	UNIDADE
	15
	1.344,97
	 R$        20.174,55 

	45
	526251
	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO - Especificações técnicas mínimas: 55 litros, alimentação: gás, tipo de gás: glp, tipo de fogão: mesa perfil 5, material: aço, material dos queimadores: ferro fundido, forno: 55 litros, porta do forno: serigrafia na cor branca, grelha: ferro fundido 30/30, bandeja coletora de resíduos: sim, bocas: 2 bocas, queimadores: 1 duplo com capacidade de 350 gr/h e 1 simples com capacidade de 260 gr/h, estrutura desmontável: sim, dimensões internas do forno, altura interna do forno: 31cm, largura interna do forno: 48cm, profundidade interna do forno: 35cm, dimensões externas do fogão, altura: 80 cm, largura: 74,2 cm, profundidade: 48,5 cm
	
	UNIDADE
	4
	2.206,46
	 R$          8.825,84 

	46
	526174
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE MÍNIMA 90 LITROS – Especificações técnicas mínimas: queimadores: 02 simples e 02 duplos, grelha: ferro fundido 30x30 com 06 dedos (reforçada), perfil (u): 50mm, alimentação: gás baixa pressão, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco material dos espalhadores e bases dos, queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões fogão: altura: 80 cm - largura: 73 cm - comprimento: 83 cmforno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura: 31 cm - largura: 48 cm - profundidade: 59 cm.
	
	UNIDADE
	17
	2.033,87
	 R$        34.575,79 

	47
	526180
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – Especiações técnicas mínimas: queimadores: 03 simples e 03 duplos alimentação: gás baixa pressão, tamanho da grelha: 30cm x 30cm, perfil (u): 50mm, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio, pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão: altura (cm): 80 – largura (cm): 110 – comprimento (cm): 82,5, forno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura (cm): 31 – largura (cm): 48 – comprimento (cm): 59 cm.
	
	UNIDADE
	13
	3.390,01
	 R$        44.070,13 

	48
	526181
	FORNO ELÉTRICO 45L – Especificações técnicas mínimas - forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 45 litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com funcionamento por resistência elétrica e sistema de aquecimento com convecção, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com consumo aproximado de 1,60 kwh, alimentação elétrica bivolt ou conforme padrão especificado pelo fabricante, desde que compatível com a rede disponível controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 100 °c a 250 °c, com termostato regulável. timer mecânico ou digital de até 120 minutos, com desligamento automático e aviso sonoro ao término do ciclo.estrutura externa na cor grafite ou similar, com acabamento resistente ao calor. porta com visor em vidro temperado e luz interna automática para acompanhamento do preparo sem necessidade de abertura deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) níveis de ajuste interno para posicionamento de grade. acompanha, obrigatoriamente, 01 (uma) grade removível e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos funções mínimas: assar, gratinar, aquecer, dourar e tostar, podendo incluir outras funções equivalentes ou superiores, sem prejuízo da operacionalidade. aproximadas do equipamento: largura de 56 cm, altura de 34,5 cm e profundidade de 44,5 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,75 kg. o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	
	UNIDADE
	11
	822,70
	 R$          9.049,70 

	49
	526182
	FORNO ELÉTRICO 60L – Especificações técnicas mínimas: forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com aquecimento por resistências elétricas superiores e inferiores, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com acabamento frontal em aço inoxidável e corpo em metal na cor preta ou equivalente, resistente ao calor e à corrosão. porta com vidro temperado, permitindo visualização interna durante o preparo. Potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com alimentação elétrica compatível com a rede disponível. deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) resistências, sendo 02 (duas) superiores e 02 (duas) inferiores, com seletor de acionamento. Controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 90 °c a 230 °c, com termostato regulável. timer de até 120 (cento e vinte) minutos, com desligamento automático e sinal sonoro ao término do ciclo funções mínimas: aquecer, assar, tostar, dourar, gratinar, grelhar e descongelar, podendo incluir funções equivalentes ou superiores. deve possuir luz interna para acompanhamento do preparo e luz indicadora de funcionamento, acompanha, obrigatoriamente, no mínimo, 01 (uma) grelha deslizante e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos, removíveis. Dimensões aproximadas do equipamento: altura de 37 cm, largura de 59,8 cm e profundidade de 42,3 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,04 kg o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	
	UNIDADE
	10
	752,02
	 R$          7.520,20 

	50
	526183
	FORNO INDUSTRIAL REFRATÁRIO A GÁS (GLP) – Especificações técnicas mínimas: alimentação: funcionamento a gás glp (baixa pressão), acompanha kit gás composto por regulador de pressão, mangueira e conexões certificadas conforme normas vigentes, dimensões e peso (aproximados): altura: 148 cm, largura: 110 cm, profundidade: 110 cm, peso: mínimo de 80 kg, capacidade: capacidade total mínima de 230 litros, mínimo de 02 (dois) níveis internos ajustáveis, características construtivas: estrutura externa em aço inoxidável, padrão aisi 430 ou superior, espessura mínima da chapa: 0,8 mm, câmara interna revestida com placas refratárias (pedra), garantindo retenção e distribuição uniforme de calor, porta tipo guilhotina com sistema de contrapeso, proporcionando abertura suave e segura, visor em vidro temperado resistente a altas temperaturas, base com cavalete desmontável e sapatas niveladoras, sistema de aquecimento: aquecimento a gás com sistema infravermelho ou equivalente, distribuição uniforme de calor na câmara interna, consumo médio de gás de até 0,7 kg/h por queimador, controle e operação: controle de temperatura por termômetro analógico frontal, de fácil visualização, faixa de operação compatível com uso profissional, acessórios e itens inclusos: acompanha, no mínimo: 01 (uma) grade; gaveta móvel para coleta de resíduos; suporte interno para grades, dimensões internas (aproximadas): largura: 90 cm, profundidade: 90 cm, altura: 27 cm, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil higienização, acabamento resistente ao uso contínuo em ambiente profissional, segurança e conformidade: equipamento conforme normas de segurança e higiene aplicáveis.componentes e conexões em conformidade com regulamentações vigentes, diferenciais: alta retenção de calor devido ao sistema refratário, estrutura robusta para uso intensivo, eficiência no consumo de gás, facilidade de operação e manutenção.
	
	UNIDADE
	9
	3.877,00
	 R$        34.893,00 

	51
	526184
	FORNO MICRO-ONDAS - Especificações técnicas mínimas: capacidade: capacidade mínima de 31 litros, potência e desempenho: potência de saída mínima de 900 w para micro-ondas, potência do grill compatível com a função de gratinar alimentos, múltiplos níveis de potência, com no mínimo 5 níveis, potência total consumida mínima de 1.400 w, funções e operação: função grill para dourar e gratinar alimentos, painel de controle digital sensível ao toque (tipo “touch”), com iluminação (ex.: blue touch ou equivalente), programas automáticos pré-definidos, função descongelar por peso e/ou tempo, timer com desligamento automático, relógio digital integrado, cavidade interna: interior com revestimento resistente e de fácil limpeza, prato giratório removível em vidro temperado, iluminação interna, estrutura e acabamento: gabinete com acabamento em inox ou similar, na cor inox espelhado ou equivalente, porta com visor e acabamento resistente, design moderno e funcional, segurança: sistema de trava de segurança, proteção contra superaquecimento, atendimento às normas de segurança elétrica vigentes, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 30 cm a 35 cm, largura: 50 cm a 55 cm, profundidade: 40 cm a 45 cm, peso: 14 kg a 18 kg, acessórios: prato giratório em vidro, suporte para grill (grelha metálica), manual de instruções, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, eficiência energética: classificação energética mínima “a”, conforme regulamentação vigente do inmetro, diferenciais: função grill integrada, painel digital touch moderno, boa capacidade interna (31 litros), facilidade de operação e limpeza.
	
	UNIDADE
	14
	860,96
	 R$        12.053,44 

	52
	526185
	FREEZER HORIZONTAL 01 TAMPA – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 309 litros, com 01 (uma) tampa superior, sistema de refrigeração por ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca. Deve possuir dreno frontal para escoamento de água proveniente do degelo, bem como rodízios giratórios que permitam fácil movimentação do equipamento. indicado para uso doméstico ou comercial leve. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no momento da aquisição. O equipamento deverá possuir classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
	
	UNIDADE
	11
	3.556,58
	 R$        39.122,38 

	53
	526186
	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 530 litros, com 02 (duas) tampas superiores, dotado de sistema de refrigeração do tipo ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca, deve possuir dreno frontal para escoamento de água, rodízios giratórios que facilitem a movimentação, e ser destinado ao uso doméstico ou comercial leve, alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no ato da aquisição. o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente do inmetro, devendo possuir selo de conformidade. 
	
	UNIDADE
	19
	4.494,47
	 R$        85.394,93 

	54
	526187
	FREEZER VERTICAL - Especificações técnicas mínimas: freezer vertical com capacidade líquida mínima de 228 litros, dotado de sistema de degelo automático do tipo frost free, na cor branca deve possuir, no mínimo, 09 (nove) compartimentos internos, sendo ao menos 01 (um) destinado à produção de gelo (forma de gelo ou compartimento específico).O equipamento deverá ser provido de rodízios que facilitem sua movimentação, bem como painel de controle frontal com display para ajuste e visualização de funções e temperatura. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração, devendo o cordão de alimentação (rabicho) e o plugue estar em conformidade com as normas do inmetro, com identificação clara da tensão nominal do aparelho. Deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	10
	3.859,98
	 R$        38.599,80 

	55
	526188
	FRIGOBAR CAPACIDADE PARA 117 LITROS - Especificações técnicas mínimas: frigobar com capacidade líquida mínima de 117 litros, na cor branca, dotado de sistema de refrigeração por ciclo convencional, com degelo manual ou automático (não sendo admitida tecnologia frost free, por não ser característica usual deste tipo de equipamento). Deve possuir, no mínimo, 02 (duas) prateleiras internas removíveis e ajustáveis, além de compartimentos na porta para acondicionamento de latas e garrafas, incluindo separador de garrafas e porta-lata deve conter gaveta multiuso para armazenamento de alimentos, bem como controle de temperatura com, no mínimo, 03 (três) níveis de regulagem. Alimentação elétrica em tensão nominal de 110v, com potência máxima aproximada de 70w, admitida variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a eficiência energética do equipamento,o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
	
	UNIDADE
	32
	1.812,22
	 R$        57.991,04 

	56
	526189
	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: gaveteiro volante com 03 (três) gavetas, sendo, no mínimo, 01 (uma) gaveta destinada ao armazenamento de pastas suspensas, com trilhos que permitam o correto encaixe e deslizamento das pastas estrutura confeccionada em painéis de madeira reconstituída tipo mdf, com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, na cor branca, com acabamento resistente a riscos e de fácil limpeza. Tampo superior com espessura mínima de 30 mm, devidamente reforçado, apto ao apoio de objetos e uso contínuo em ambiente administrativo deve possuir sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo das gavetas (fechadura central), garantindo segurança no armazenamento de documentos. Gavetas com corrediças metálicas ou telescópicas, que proporcionem abertura suave e segura base equipada com rodízios giratórios que permitam fácil movimentação, sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de trava. dimensões aproximadas: 42 cm (profundidade) x 46 cm (largura) x 70 cm (altura). 
	
	UNIDADE
	67
	590,72
	 R$        39.578,24 

	57
	526190
	GELADEIRA COM FREEZER CAPACIDADE MÍNIMA 240 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  capacidade total mínima de 240 litros, com capacidade líquida do refrigerador mínima de 210 litros e capacidade líquida do freezer mínima de 25 litros. sistema de degelo tipo cycle defrost, com degelo automático no refrigerador e degelo manual no freezer, ou tecnologia equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a, conforme regulamentação vigente, frequência 60 hz, consumo máximo aproximado de 25 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v, conforme demanda, potência aproximada de 72 w. estrutura com gabinete e porta na cor branca, fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas, reguláveis e removíveis, prateleiras na porta, compartimento para ovos, compartimento para bebidas e separador de garrafas, iluminação interna obrigatório compartimento freezer interno, com capacidade mínima conforme especificado, acompanhado de recipiente para gelo. prateleiras confeccionadas em material resistente, podendo ser aramado ou plástico de alta durabilidade recursos mínimos, controle de temperatura interno, pés niveladores, porta não reversível. nível de ruído compatível com uso doméstico.
	

	UNIDADE
	13
	2.782,99
	 R$        36.178,87 

	58
	526191
	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 480 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados e congelados com sistema de degelo automático tipo frost free e funcionamento por compressor dimensões aproximadas altura 189 cm largura 70 cm profundidade 73,2 cm peso líquido aproximado 69 kg capacidade mínima total de 480 litros com capacidade líquida do refrigerador mínima de 350 litros e do freezer mínima de 120 litros. configuração duplex com 2 portas independentes sendo compartimento superior ou inferior para freezer. sistema de degelo automático frost free com gás refrigerante ecológico tipo r600a ou equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a conforme regulamentação vigente frequência 60 hz consumo máximo aproximado de 30 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v conforme demanda com compressor tipo convencional fix speed ou tecnologia equivalente. estrutura com gabinete e portas na cor branca fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas e 1 gaveta para frutas e legumes prateleiras de porta em quantidade mínima de 4 unidades prateleiras internas em vidro temperado e ou material plástico resistente removíveis e ajustáveis compartimento freezer com no mínimo 2 prateleiras internas e prateleiras na porta deverá possuir iluminação interna no refrigerador controle de temperatura automático pés niveladores e rodízios para movimentação. recursos mínimos painel de controle com indicação digital ou equivalente alarme de porta aberta compartimento de congelamento rápido compartimento extra fria porta ovos incluso. nível de ruído máximo de 50 db .
	
	UNIDADE
	27
	4.858,22
	 R$      131.171,94 

	59
	526192
	KIT COIFA DE PAREDE PARA FOGÃO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: kit de coifa de parede destinado à captação e exaustão de vapores, fumos e partículas provenientes do preparo de alimentos em fogão industrial, com dimensões mínimas de 45 cm (profundidade) x 90 cm (largura) estrutura confeccionada em aço inoxidável, com acabamento resistente à corrosão, ao calor e de fácil higienização, adequada para uso contínuo em cozinha industrial deve possuir sistema de filtragem com filtro metálico lavável e removível, específico para retenção de gordura, bem como calha coletora de resíduos graxos. O equipamento deverá operar nas funções exaustor e/ou depurador, conforme configuração, com vazão mínima de ar de 600 m³/h, garantindo eficiência na renovação do ar nível de ruído máximo de 65 db em operação deve acompanhar duto flexível com comprimento mínimo de até 3 metros, além de grade externa com sistema autovedante/anti-retorno (auto-fechante), impedindo a entrada de ar externo alimentação elétrica em tensão nominal de 127v. O produto deverá possuir certificação de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	11
	3.055,97
	 R$        33.615,67 

	60
	526193
	KIT COM 2 MICROFONES SEM FIO. – Especificações técnicas mínimas: Frequência Mínima - Máxima: 600hz - 699hz, em formatos bastão, padrões polares Cardióide com conexões: P10 e Xlr De 1/4", com ao menos 300 cápsula de raio de transmissão e cápsula Integrada 10db. Kit contendo receptor sem fio de canal duplo e 2 unidades de microfone.
	
	UNIDADE
	35
	948,48
	 R$        33.196,80 

	61
	526194
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Especificações técnicas mínimas: altura (alça estendida): ~95 cm a 100 cm, altura (alça retraída): ~70 cm, largura: ~35 cm a 38 cm, profundidade: ~34 cm a 37 cm, pressão e vazão (127v): pressão de trabalho: 95 bar, pressão máxima: 130 bar, vazão máxima de água: 450 l/h, motor e energia: potência (127v): 1,6 kw, tipo de motor: indução (maior durabilidade e menor ruído), tensão nominal: 127v, comprimento do cabo elétrico: 5 metros, construção e componentes: cabeçote da bomba: latão (alta resistência), pistões: revestidos em cerâmica, mangueira de alta pressão: 8 metros, com engate rápido anti-torção, rodas: integradas para fácil transporte, carrinho: dobrável, dimensões e peso:peso (127v): 18,5 kg temperatura máxima de entrada de água: 40 ºc, recursos e acessórios: aplicador de detergente incluso, bico leque ajustável, conexão rápida para mangueira de entrada de água. 
	
	UNIDADE
	23
	2.907,00
	 R$        66.861,00 

	62
	526195
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO DE 2100 PSI - especificações técnicas mínimas: lavadora de alta pressão com vazão mínima de 360 litros por hora (l/h) e potência mínima de 1.700 w, adequada para limpeza de superfícies diversas. equipamento dotado de bomba axial com cabeçote em alumínio e pistões em aço inoxidável, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, devendo possuir sistema de desligamento automático (stop total), acionado ao interromper o uso do gatilho, visando economia de energia e maior vida útil do motor deve acompanhar, no mínimo, os seguintes acessórios: 01 pistola de alta pressão com conexão rápida ,01 lança com conexão rápida, 01 bico regulável (jato concentrado e leque),01 bico turbo com conexão rápida, 01 mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 5 metros, confeccionada em material resistente, como nylon ou equivalente, 01 mangueira desentupidora com comprimento mínimo de 2 metros, 01 aplicador de detergente com sistema de conexão rápida deve possuir filtro de entrada de água, espigão para conexão de mangueira, 02 rodas para transporte, alça ergonômica removível ou retrátil, botão liga/desliga de fácil acesso e suporte para armazenamento dos acessórios alimentação elétrica conforme padrão nacional, devendo possuir certificação de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	24
	1.635,12
	 R$        39.242,88 

	63
	526196
	LIQUIDIFICADOR - Especificações técnicas mínimas: potência e desempenho: potência nominal mínima de 1.400 w, alto desempenho para trituração de alimentos, inclusive gelo e ingredientes mais resistentes, sistema de lâminas de alta eficiência em aço inoxidável, capacidade: capacidade total da jarra de aproximadamente 3,0 litros, capacidade útil mínima de 2,0 litros, jarra: jarra confeccionada em material resistente a impactos, tipo inquebrável (policarbonato ou similar), material livre de bpa, design com bico dosador que facilita o despejo, tampa com vedação adequada e sobretampa removível para adição de ingredientes durante o uso, velocidades e controle: múltiplas velocidades, com no mínimo 5 níveis, função pulsar para melhor controle do processamento, painel de acionamento rotativo ou por botões, de fácil operação, base e estrutura: base com acabamento em material resistente, com detalhes em inox, pés antiderrapantes que garantem estabilidade durante o uso, sistema de acoplamento seguro entre base e jarra, sistema de segurança: sistema de trava que impeça o funcionamento sem o correto encaixe da jarra, proteção contra superaquecimento do motor, componentes com encaixe seguro e estável, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 42 cm a 45 cm, largura: 18 cm a 20 cm, profundidade: 20 cm a 22 cm, peso: 2,0 kg a 3,0 kg, acessórios: tampa com sobretampa dosadora, manual de instruções, acabamento: design moderno com acabamento em inox e plástico de alta resistência, superfícies lisas e de fácil limpeza, resistente ao uso contínuo.
	
	UNIDADE
	37
	217,44
	 R$          8.045,28 

	64
	526198
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 10 litros, potência mínima de 370 w equivalente a 0,5 cv, rotação aproximada de 3500 rpm, frequência de 60 hz, tensão bivolt ou conforme demanda, consumo aproximado de 0,67 kwh, peso aproximado de 10 kg, dimensões aproximadas de 78 cm de altura, 34 cm de largura e 33 cm de profundidade. corpo e copo em aço inoxidável escovado, resistentes à corrosão e de fácil higienização, copo monobloco sem soldas, evitando acúmulo de resíduos e facilitando a limpeza, sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, proporcionando maior resistência e durabilidade, motor de indução com alto torque, adequado para preparos densos, tampa com vedação eficiente, prevenindo vazamentos, base com estrutura estável para uso contínuo. sistema de baixa rotação, indicado para misturas homogêneas, reduzindo a incorporação de ar, adequado para preparo de cremes, massas leves, molhos e similares, desempenho contínuo com estabilidade operacional em ambiente profissional. 
	
	UNIDADE
	9
	1.469,00
	 R$        13.221,00 

	65
	526199
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO COPO EM AÇO INOX - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 2 litros, potência mínima de 1000 w, rotação mínima de 22000 rpm, frequência de 60 hz, tensão 110 v ou 220 v conforme demanda, peso aproximado de 3 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 22 cm de largura e 21 cm de profundidade copo em aço inoxidável escovado, resistente à corrosão e de fácil higienização, sistema de acoplamento com eixo sextavado, garantindo melhor fixação e durabilidade, tampa com vedação eficiente, evitando vazamentos durante a operação, base com estrutura estável, adequada ao uso contínuo. alta rotação, adequada para trituração e homogeneização de alimentos, indicado para uso contínuo em cozinhas profissionais, assegurando produtividade e padronização no preparo. Atender às normas técnicas aplicáveis e possuir certificação vigente do inmetro, quando cabível.
	
	UNIDADE
	25
	799,60
	 R$        19.990,00 

	66
	526200
	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à produção contínua de algodão doce, indicado para uso profissional em eventos, buffets e atividades comerciais, com as seguintes especificações mínimas. capacidade de produção entre 120 e 180 unidades por hora equivalente a 2 a 3 unidades por minuto. turbina com diâmetro aproximado de 130 mm e capacidade mínima de 400 g de açúcar por abastecimento. cuba coletora em alumínio laminado com diâmetro interno aproximado de 430 mm, gabinete em aço inoxidável com alças laterais que facilitem o transporte e manuseio. painel de controle contendo chave geral com função emergência acionamento da resistência controlador de temperatura e indicação luminosa de aquecimento, alimentação bivolt automático 127 v ou 220 v frequência de 50 a 60 hz, potência nominal aproximada de 1200 w com consumo médio de 0,9 kwh dimensões aproximadas de 390 mm de altura 430 mm de largura e 430 mm de profundidade peso aproximado de 8,5 kg equipamento com construção robusta adequado ao uso intensivo devendo assegurar eficiência operacional segurança no uso e facilidade de limpeza conforme normas aplicáveis.
	
	UNIDADE
	4
	1.434,82
	 R$          5.739,28 

	67
	526201
	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA 23 PONTOS PORTÁTIL ELÉTRICA - Especificações técnicas mínimas: motor de alto desempenho, apto ao uso contínuo por períodos prolongados, velocidade mínima de 1100 pontos por minuto, mínimo de 23 pontos de costura incorporados, incluindo pontos utilitários, decorativos e flexíveis, sistema de casa de botão automático em uma etapa, estrutura interna metálica, garantindo estabilidade, resistência e durabilidade, base com superfície metálica polida que favorece o deslizamento dos tecidos, carcaça externa em material plástico de alta resistência tipo abs, resistente a impactos, componentes de fácil manuseio e manutenção. sistema de ajuste de pressão da sapatilha, permitindo adaptação a diferentes tipos de tecidos, área de costura com boa visibilidade, operação estável mesmo em uso contínuo, adequada para costuras mais exigentes como jeans, lona e materiais similares, acessórios mínimos: sapatilhas para costura geral, pregar botão e casa de botão, bobinas, agulhas, guia de quilting, chave de fenda, escova de limpeza, feltro e capa de proteção, ou equivalentes que assegurem o pleno funcionamento do equipamento. 
	
	UNIDADE
	1
	2.378,58
	 R$          2.378,58 

	68
	526202
	MAQUINA DE LAVAR 10 KG- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 10 kg, dimensões aproximadas de 105 cm de altura, 60 cm de largura e 67 cm de profundidade, peso aproximado de 40,2 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 A, consumo de energia aproximado de 0,32 kwh por ciclo, mínimo de 4 níveis de água. abertura superior, painel de controle mecânico, cesto em material plástico resistente livre de bpa, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, controle de níveis de molho, função de reaproveitamento de água, operação silenciosa, ciclo rápido com duração aproximada de 19 minutos. função turbo lavagem e turbo secagem, função reutilizar água, avanço de etapas, sistema de diluição de sabão, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
	
	UNIDADE
	11
	1.995,97
	 R$        21.955,67 

	69
	526203
	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e produção: capacidade por ciclo de até 18 (dezoito) pratos padrão. produção estimada de 540 a 720 pratos por hora, conforme o tempo de ciclo. tempo de ciclo entre 90 e 120 segundos. sistema de operação automático por ciclos, características construtivas: estrutura confeccionada em aço inoxidável aisi 304, com alta resistência à corrosão. gabinete tipo capota (hood) com abertura vertical. tanque estampado com cantos arredondados, facilitando a higienização. braços lavadores e enxaguadores rotativos, fabricados em material resistente. pés reguláveis para nivelamento. porta equipada com sistema de segurança, com interrupção automática de funcionamento ao ser aberta, sistema de lavagem: sistema de lavagem por jatos de alta pressão. enxágue realizado com água aquecida. bomba de lavagem de alto desempenho. filtro interno para retenção de resíduos sólidos. temperatura de lavagem entre 55°c e 65°c. temperatura de enxágue entre 80°c e 90°c, instalação hidráulica: alimentação de água por rede pressurizada. pressão mínima recomendada de 2 m.c.a. consumo de água por ciclo de aproximadamente 2 a 3 litros. entrada de água com conexão padrão. sistema de drenagem incorporado, sistema elétrico: tensão de alimentação de 220v (bifásico) ou 380v (trifásico). frequência de 50/60 hz. sistema multifásico. potência instalada aproximada de 6 a 9 kw. comando eletromecânico ou digital, conforme a versão, dimensões e peso (aproximados): altura entre 1.400 mm e 1.500 mm, largura entre 650 mm e 700 mm, profundidade entre 750 mm e 800 mm, peso entre 80 kg e 100 kg, acessórios inclusos: 01 rack para pratos, 01 rack para copos/xícaras, 01 rack universal, dosador de detergente (quando aplicável), dosador de secante (quando aplicável), segurança e conformidade: atende às normas de higiene sanitária vigentes. possui sistema de proteção elétrica. equipamento adequado às normas da vigilância sanitária e da anvisa. estrutura com superfícies lisas, resistentes e de fácil sanitização, diferenciais: baixo consumo de água e energia. alta produtividade. facilidade de operação e manutenção. indicado para alto volume de louças.
	
	UNIDADE
	15
	17.161,25
	 R$      257.418,75 

	70
	526204
	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE NOMINAL 15 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 15 kg, dimensões aproximadas de 105,2 cm de altura, 66,2 cm de largura e 72,4 cm de profundidade, peso aproximado de 46 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 a classificação energética mínima a consumo de energia aproximado de 0,46 kwh por ciclo, consumo de água aproximado de 160 litros por ciclo, mínimo de 5 níveis de água. abertura superior tipo top load, painel de controle mecânico, cesto em aço inoxidável resistente, que reduz acúmulo de resíduos e evita danos às roupas, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos de alta eficiência, operação silenciosa, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema de lavagem: sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, velocidade de centrifugação aproximada de 630 rpm, controle de níveis de molho, função de duplo enxágue, função de reaproveitamento de água, ciclo rápido com duração aproximada de 25 minutos. No mínimo 11 programas, incluindo tira manchas, limpeza de cesto, rápido, tênis, edredom, roupas brancas, cama e banho, normal, silencioso, pesado ou intenso e delicado. função turbo lavagem, reutilização de água, duplo enxágue, sistema de diluição eficiente de sabão e amaciante, função iniciar e pausar, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
	
	UNIDADE
	17
	2.211,22
	 R$        37.590,74 

	71
	526205
	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: cor: aço inox, capacidade de peso total: 400 kg, capacidade de peso da tampa: 300 kg, capacidade de peso da prateleira inferior: 100 kg, tipo de aço: aisi 201, comprimento: 2 m, comprimento: 200cm, largura: 70cm, altura: 90cm, prateleiras: 51x194,5cm, espessura das chapas de aço: 0,8 mm / 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ¹/² '' (uma polegada e meia), peso líquido: 42,1 kg, largura: 70 cm, com pés: sim.
	
	UNIDADE
	45
	1.171,12
	 R$        52.700,40 

	72
	526206
	MESA DE ESCRITORIO 1,50 X 0,60 – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, proporcionando maior resistência mecânica e durabilidade. estrutura com pés tipo painel em mdf, com espessura mínima de 25 mm, equipada com sapatas niveladoras para ajuste ao piso. acabamento em revestimento melamínico (bp) de alta resistência à abrasão e ao uso contínuo. dotada de gaveteiro lateral com 02 (duas) gavetas, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo), confeccionado em mdf, com corrediças metálicas telescópicas, puxadores embutidos ou metálicos e fechamento com chave capacidade de carga mínima: tampo suportando entre 30 a 40 kg distribuídos e gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada cores padrão: sevilha, preto, cinza ou nogal, conforme disponibilidade. Peso aproximado entre 35kg e 55kg.
	
	UNIDADE
	88
	777,03
	 R$        68.378,64 

	73
	526207
	MESA DE ESCRITÓRIO EM L Com GAVETA 2 GAVETAS – Especificações técnicas mínimas: escrivaninha em “l” para escritório, confeccionada em mdp de alta resistência, com acabamento em fita abs, proporcionando durabilidade e melhor acabamento. tampo com espessura mínima de 30 mm, superfície em semi-brilho, cor nogal, estrutura com pés em mdp e sapatas niveladoras, permitindo ajuste ao piso. formato em “l”, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo). possui gaveteiro com 02 gavetas, corrediças funcionais, suporte mínimo de 15 kg por gaveta. produto destinado a uso em ambiente de escritório, com fornecimento de kit de ferragens e manual de montagem. dimensões aproximadas: mesa principal com 140 cm (largura) x 60 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura); mesa auxiliar com 90 cm (largura) x 42 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura).
	
	UNIDADE
	71
	1.401,98
	 R$        99.540,58 

	74
	526208
	MESA DE REFEITÓRIO PARA 08 LUGARES COM 02 BANCOS ESTRUTURA METÁLICA – Especificações técnicas mínimas: conjunto de mobiliário para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos independentes, projetado para acomodação de até 08 (oito) usuários simultaneamente, adequado para uso em ambientes coletivos. tampo confeccionado em mdp (painel de partículas de média densidade), com espessura mínima de 15 mm, revestido em material melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, com acabamento fosco, resistente a riscos, umidade moderada e de fácil higienização. estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, garantindo resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. dimensões mínimas comprimento: 200 cm, largura: 80 cm, altura: 73 cm. deve suportar carga distribuída mínima de 110 kg, sem apresentar deformações. contra defeitos de fabricação.
	
	UNIDADE
	15
	1.538,79
	 R$        23.081,85 

	75
	526209
	MESA DE REUNIÃO BIPARTIDA PARA SALA DOS PROFESSORES, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 3.600 MM – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf de alta resistência, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, superfície lisa e acabamento resistente ao desgaste, revestido em material melamínico (bp) estrutura bipartida, facilitando transporte e montagem, com pés tipo painel em mdf, espessura mínima de 25 mm, dotados de sapatas niveladoras com regulagem de até 10 mm, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso estrutura reforçada, adequada para uso intensivo, com acabamento uniforme em todos os componentes. evendo ser fornecido com todos os acessórios para montagem. 
	
	UNIDADE
	13
	3.395,09
	 R$        44.136,17 

	76
	526210
	MESA DE REUNIÃO DIRETORIA, FORMATO SEMI-OVAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3.200 MM – Especificações técnicas minimas: mesa de reunião diretoria, formato semi-oval, com dimensões mínimas de 3.200 mm (comprimento) x 1.200 mm (profundidade) x 750 mm (altura), capacidade para até 12 usuários, destinada a ambiente executivo, confeccionada em mdf de alta densidade, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência ao desgaste. acabamento na cor nogal sevilha com detalhes em preto ou equivalente estrutura composta por painéis laterais em mdf, com espessura mínima de 25 mm, painel frontal (saia) e reforço central interno, garantindo rigidez, estabilidade e durabilidade. sistema de travamento estrutural interno dotada de sistema integrado para energia e dados, com caixas de tomadas embutidas no tampo, contendo no mínimo tomadas elétricas padrão nbr 14136 e portas usb, além de compartimento inferior para organização e distribuição de cabos de energia, telefonia e rede lógica, pés com sapatas metálicas reguláveis, com acabamento preto ou cromado, permitindo nivelamento em diferentes tipos de piso, sistema bipartido, facilitando transporte e montagem, com fornecimento de kit completo de ferragens e manual de instalação. 
	
	UNIDADE
	13
	2.303,00
	 R$        29.939,00 

	77
	526252
	MESA DE SOM – Especificações Técnicas Mínimas: Que contenha 10 canais totais sendo 2 entradas XLR para microfones e 4 entradas estéreo jack 6.3 mm para múltiplos instrumentos e 2 bus mixer, alimentação Phantom Power de 48V para conexão direta de microfones condensadores, com saídas P2, P10 e RCA. Material: metal. Voltagem: 127v.
	
	UNIDADE
	4
	2.287,25
	 R$          9.149,00 

	78
	526216
	MICROFONE BASTÃO – Especificações técnicas mínimas: Tipo Dinâmico (bobina móvel), com resposta de frequência 55 a 14.000 Hz, Padrão polar Cardióide Impedância de saída EIA avaliado em 150 ohms (270 ohms real) Sensibilidade a 1 kHz, tensão de circuito aberto -57.5 dBV/Pa (1,3 mV), conector XLR.
	
	UNIDADE
	17
	424,25
	 R$          7.212,25 

	79
	526211
	MICRO-ONDAS 34 LITROS BRANCO – Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1.400 w, com no mínimo 10 (dez) níveis de potência, permitindo ajustes para diferentes tipos de preparo. painel digital com desligamento automático para economia de energia dotado de prato giratório com diâmetro mínimo de 325 mm. possuir funções pré-programadas, incluindo no mínimo: descongelamento (carnes, aves, peixes e leguminosas), aquecimento rápido (+30 segundos), menus automáticos (dia a dia, infantil e opções leves), função tira odor e função mudo equipado com trava de segurança para bloqueio de uso, relógio digital e tecla de seleção de porção, alimentação em 110 v, com eficiência energética classificação “a”, certificação compulsória do inmetro dimensões aproximadas: 539 mm (largura) x 300 mm (altura) x 424 mm (profundidade). peso aproximado de 16 kg .
	
	UNIDADE
	29
	864,22
	 R$        25.062,38 

	80
	526253
	MINICÂMARA COMERCIAL 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: inox - mini câmara fria industrial com capacidade total aproximada de 425 litros; tipo vertical; 2 (duas) portas frontais cegas; destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, sistema de refrigeração: por compressor hermético, com circulação de ar forçado (frost free ou sistema equivalente); controle digital de temperatura; faixa de operação aproximada de 0°c a +10°c; sistema de degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica; classificação energética conforme inmetro (quando aplicável); gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox; interior em material resistente e de fácil higienização; isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; portas com vedação magnética; puxadores ergonômicos e resistentes; pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis; espaço interno otimizado para organização dos alimentos, painel de controle: controlador digital com display de temperatura; indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura entre 180 e 200 cm; largura entre 70 e 90 cm; profundidade entre 60 e 80 cm, peso líquido aproximado: entre 80 e 120 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: baixo, adequado para ambientes internos.
	
	UNIDADE
	7
	7.566,70
	 R$        52.966,90 

	81
	526215
	MINICÂMARA COMERCIAL 4 PORTAS INOX FROST FREE – Especificações técnicas mínimas: minicâmara comercial destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, capacidade total aproximada: 765 litros, minicâmara vertical, 4 (quatro) portas cegas frontais, uso para refrigeração (temperaturas positivas), sistema de refrigeração: sistema por compressor, circulação de ar forçado (frost free), controle digital de temperatura, faixa de operação aproximada: 0°c a +10°c, degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica, classificação energética conforme inmetro (quando aplicável), gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox, interior em material resistente, de fácil higienização, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade , portas com vedação magnética, puxadores ergonômicos e resistentes, pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, divisões internas que facilitam a organização dos alimentos, espaço interno otimizado, painel de controle: controlador digital com display de temperatura, indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura: 190 a 210 cm, largura: 120 a 140 cm, profundidade: 70 a 90 cm, peso: peso líquido aproximado: 120 a 160 kg, alimentação elétrica: tensão: 220v, frequência: 60 hz, nível de ruído: baixo nível de ruído, adequado para ambientes internos.
	
	UNIDADE
	7
	6.882,79
	 R$        48.179,53 

	82
	526212
	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: moedor de carne industrial elétrico, construído em materiais resistentes e apropriados para contato com alimentos, indicado para uso profissional contínuo, capacidade e desempenho: produção mínima de 80 kg/h ou superior, sistema de moagem eficiente para uso contínuo, boca nº 8 ou compatível, capacidade adequada para moagem de carnes sem ossos e produtos similares, operação silenciosa e de alto rendimento, motor e potência: motor elétrico de alta eficiência, potência mínima de 1/3 cv ou superior, rotação compatível com equipamentos de moagem industrial, sistema de proteção contra superaquecimento, estrutura e construção: corpo confeccionado em aço inoxidável ou material anticorrosivo de alta resistência, bandeja superior em aço inox, caracol, faca e disco de moagem em material resistente e apropriado para contato com alimentos, estrutura reforçada para uso profissional contínuo, base com pés antiderrapantes, segurança: equipamento fabricado conforme normas de segurança vigentes, chave liga/desliga protegida, sistema de proteção móvel ou fixa nas partes de alimentação, atender às exigências da nr-12, quando aplicável, baixo risco de acidentes durante operação, limpeza e manutenção, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt ou tensão definida em edital (127 v ou 220 v), frequência de 50/60 hz, higienização e manutenção: componentes desmontáveis para limpeza, fácil higienização e manutenção, superfícies lisas e resistentes à corrosão, dimensões aproximadas: altura aproximada: 35 cm, largura aproximada: 25 cm, profundidade aproximada: 45 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 15 kg e 25 kg, certificações e conformidades: equipamento em conformidade com normas sanitárias e de segurança vigentes, componentes apropriados para contato com alimentos, itens inclusos: disco de moagem, faca de corte, socador, bandeja de alimentação, manual de instruções em português.
	
	UNIDADE
	7
	5.198,19
	 R$        36.387,33 

	83
	526213
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 LITROS, COM FUNÇÕES MÚLTIPLAS E ACESSÓRIOS - especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1400 w, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, no mínimo 2 velocidades mais função pulsar, capacidade da jarra do processador de no mínimo 2,1 litros, capacidade do copo do liquidificador de no mínimo 3,2 litros total e 1,7 litros útil, peso aproximado de 3,9 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 27 cm de largura e 26 cm de profundidade, sistema de trava de segurança que impeça o funcionamento sem o correto encaixe dos componentes, base com pés antiderrapantes, estrutura com design vertical, visando melhor aproveitamento de espaço, materiais resistentes e de fácil higienização. Acessórios mínimos 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, no mínimo 02 lâminas de processamento, 01 batedor e 01 emulsificador. 
	
	UNIDADE
	11
	504,36
	 R$          5.547,96 

	84
	526214
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL -  processador de alimentos industrial com capacidade de 4 litros; destinado ao preparo de alimentos, indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, restaurantes e estabelecimentos comerciais; adequado para uso contínuo ou moderado em ambiente profissional, estrutura e material: gabinete e cuba em aço inox; tampa em material resistente com sistema de vedação; lâminas em aço inox de alta resistência; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento por botão liga/desliga; sistema de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta, funções: processar, triturar, picar e misturar alimentos; indicado para preparo de legumes, carnes, temperos e massas leves, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 45 e 55 cm; largura entre 25 e 35 cm; profundidade entre 30 e 40 cm, peso líquido aproximado: entre 10 e 15 kg, alimentação elétrica: tensão de 110v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
	
	UNIDADE
	19
	1.719,60
	 R$        32.672,40 

	85
	526217
	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à purificação e fornecimento de água potável nas temperaturas natural e gelada, para uso em ambiente interno, capacidade e desempenho com reservatório de água gelada mínimo de 2,0 litros capacidade de refrigeração mínima de 2,2 litros por hora em condições padrão atendimento mínimo de 15 pessoas por hora temperatura da água gelada aproximadamente 8°c vazão máxima recomendada de 0,75 litro por minuto. sistema de filtragem do tipo dupla filtragem composto por elemento filtrante em polipropileno tipo melt blown com retenção de partículas superiores a 5 micra e carvão ativado com adição de prata coloidal para redução de cloro odores e sabores com vida útil mínima do refil de 4.000 litros ou 9 meses o que ocorrer primeiro refil substituível e de fácil reposição. pressão de operação mínima de 3 mca máxima de 40 mca e nominal de 20 mca equivalente a 0,196 mpa devendo suportar instalação em rede hidráulica padrão sendo obrigatória a utilização de válvula redutora de pressão em casos superiores ao limite máximo. alimentação elétrica em 127v ou 220v frequência de 60 hz conforme demanda potência nominal máxima de 100 w com sistema de refrigeração por compressor de baixo consumo energético. materiais de fabricação com gabinete externo em material metálico resistente componentes hidráulicos em polipropileno e ou poliacetal tubulações internas em aço inox ou material equivalente resistente à corrosão e elemento filtrante conforme especificação. funcionalidades com fornecimento de água natural e gelada reservatório hermeticamente fechado para evitar contaminação externa funcionamento de água natural mesmo sem energia elétrica equipamento compacto e adequado para uso contínuo indicado exclusivamente para água potável tratada, condições de operação em temperatura ambiente entre 5°c e 42°c. dimensões e peso aproximados altura 39,5 cm largura 30,5 cm profundidade 37,0 cm peso líquido 12 kg requisitos complementares com cor branco certificação vigente do inmetro.
	


	UNIDADE
	20
	1.612,50
	 R$        32.250,00 

	86
	526218
	RALADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL  - Especificações técnicas mínimas: motor: 0,5 cv, potência: 600 w, velocidade: 438 rpm, consumo: 0,6 kwh, produção aproximada: 250 kg/h, voltagem: bivolt com chave seletora, peso: 28 kg, dimensões: altura: 59 cm, largura: 33 cm, profundidade: 52 cm, estrutura: construção em aço inox e alumínio fundido, bocal de alimentação ampliado, tampa totalmente removível para melhor higienização, pés emborrachados para maior estabilidade, design resistente e durável, sistema de corte: sistema com 7 discos intercambiáveis, troca rápida de discos, discos inclusos: e1: fatiador de 1 mm, e3: fatiador de 3 mm, v: ralador fino, z3: ralador de 3 mm, z5: ralador de 5 mm, z8: ralador de 8 mm, h7: julienne 7x7 mm, funcionalidades: processa diversos tipos de alimentos, cortes uniformes e padronizados, ideal para uso contínuo e profissional, sistema de troca prática e segura, certificação e segurança: atende às normas do inmetro, diferenciais: alta produtividade,precisão no corte, fácil higienização, alto desempenho industrial.
	
	UNIDADE
	7
	5.852,96
	 R$        40.970,72 

	87
	526219
	REFRIGERADOR VERTICAL EXPOSITOR COMERCIAL AUTO SERVIÇO CAPACIDADE MÍNIMA 1200 LITROS TRÊS PORTAS – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios em estabelecimentos comerciais, com sistema de refrigeração por ar forçado e controle eletrônico de temperatura, capacidade mínima de 1200 litros, com temperatura de operação ajustável entre -2°c e +10°c, garantindo conservação adequada dos produtos, sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado, proporcionando distribuição uniforme do frio em todo o compartimento interno, sistema de degelo automático, garantindo praticidade operacional e manutenção da eficiência térmica, controle eletrônico de temperatura com indicador digital, permitindo ajuste e monitoramento preciso, estrutura interna em aço pré-pintado branco ou material equivalente de alta durabilidade e fácil higienização, portas em quantidade mínima de 3 unidades, com vidro temperado duplo com gás inerte ou tecnologia equivalente, garantindo isolamento térmico e ampla visualização dos produtos, iluminação interna em led com acionamento por interruptor, proporcionando melhor exposição dos itens armazenados, sistema de prateleiras aramadas com no mínimo 4 níveis reguláveis e inclináveis por porta, permitindo organização eficiente dos produtos, base com pés niveladores, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso, funcionamento em energia elétrica, com tensão em 127v ou 220v, frequência de 60 hz, conforme demanda, deverá atender às normas vigentes aplicáveis, com certificação do inmetro.
	
	UNIDADE
	3
	13.784,17
	 R$        41.352,51 

	88
	526220
	ROUPEIRO 6 PORTAS E 8 GAVETAS EM MDF TONALIDADE MARROM -  Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado ao armazenamento e organização de roupas e acessórios para uso em dormitórios estrutura fabricada integralmente em mdf com espessura mínima de 15 mm acabamento em pintura uv garantindo maior durabilidade e resistência dimensões aproximadas altura 250 cm largura 278 cm profundidade 62 cm peso aproximado 298 kg composto por 6 portas de abrir e 8 gavetas internas com corrediças metálicas telescópicas proporcionando abertura suave e maior resistência gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada e prateleiras com capacidade mínima de 10 kg confeccionadas em mdf com acabamento em pintura uv compartimentos internos com no mínimo 3 cabideiros para acomodação de roupas suspensas prateleiras internas para organização de roupas dobradas e acessórios puxadores externos em material resistente na cor do móvel dobradiças metálicas de alta durabilidade fundo em painel de mdf ou material equivalente com espessura mínima de 3 mm não possui pés base apoiada diretamente no piso produto na cor cinamomo padrão amadeirado não possui espelhos nem chave nas gavetas destinado ao uso residencial deverá acompanhar kit de ferragens completo e manual de montagem em língua.
	
	UNIDADE
	10
	4.116,63
	 R$        41.166,30 

	89
	526221
	ROUPEIRO COM 04 PORTAS E 4 GAVETAS EM MDF - Especificações técnicas mínimas: guarda-roupa com estrutura em material derivado de madeira (mdp e/ou mdf), com acabamento em pintura uv de alta resistência e durabilidade, na cor a ser definida conforme demanda da administração. composto por 4 (quatro) portas de abrir e 2 (duas) gavetas externas, dotadas de corrediças telescópicas metálicas, que proporcionam abertura total e deslizamento suave. Possui cabideiro em madeira maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para suportar cargas de roupas sem deformação. puxadores externos em madeira ou material similar, devidamente fixados. equipado com pés inclusos, garantindo estabilidade, elevação do móvel em relação ao piso e facilitando a higienização do ambiente dimensões mínimas: altura: 212 cm largura: 118,6 cm, profundidade: 47 cm peso aproximado: 77 kg, o produto deverá ser entregue montado ou com manual de montagem, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação. deve apresentar bom acabamento, sem arestas cortantes, farpas ou defeitos de fabricação, atendendo aos padrões de qualidade e segurança aplicáveis garantia mínima: 03 (três) meses, contra defeitos de fabricação, conforme código de defesa do consumidor.
	
	UNIDADE
	6
	859,46
	 R$          5.156,76 

	90
	526222
	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS – Especificações técnicas mínimas: 12 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, sistema de fechamento com pitão para uso de cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, portas substituíveis (estrutura não desmontável), não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,93 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 40 kg, cor: cinza padrão.
	
	UNIDADE
	10
	1.546,67
	 R$        15.466,70 

	91
	526223
	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS PEQUENAS - Especificações técnicas mínimas: 04 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior resistência e durabilidade, sistema de fechamento com pitão para cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, estrutura fixa (não desmontável), com portas substituíveis, não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,33 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 15 kg, cor: cinza padrão.
	
	UNIDADE
	28
	1.010,00
	 R$        28.280,00 

	92
	526224
	ROUPEIRO MULTIUSO COM 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: armário multiuso com estrutura em painéis de madeira reconstituída tipo mdf com acabamento superficial acetinado de boa resistência ao uso contínuo na cor a ser definida conforme demanda da administração composto por 2 portas de abrir com puxadores em material termoplástico tipo abs devidamente fixados. possui 4 prateleiras internas com capacidade mínima de suporte de 4 kg cada distribuídas de forma uniforme adequadas para organização de utensílios materiais de escritório ou itens de uso geral. base com sapatas de apoio proporcionando estabilidade ao móvel e proteção contra umidade do piso estrutura deve apresentar bom acabamento sem arestas cortantes farpas ou defeitos de fabricação dimensões mínimas: altura 173 cm, largura 48 cm, profundidade 32 cm o produto deverá ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem e todos os acessórios necessários para sua correta instalação.
	
	UNIDADE
	12
	635,72
	 R$          7.628,64 

	93
	526791
	SMART TV 43 POLEGADAS 4k – especificações técnicas mínimas: televisão com tela LED de 43 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), frequência de atualização mínima de 60 Hz, processador de imagem com tecnologia de aprimoramento de resolução, suporte a HDR, sistema operacional Tizen, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, acesso à internet e aplicativos de streaming, conversor digital integrado, no mínimo 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conexão Ethernet (LAN), potência de áudio mínima de 20 W RMS, controle remoto, alimentação bivolt automático, acompanhada de cabo de alimentação, base de apoio e manual de instruções
	
	UNIDADE
	9
	1.811,92
	 R$        16.307,28 

	94
	526792
	SMART TV 60 POLEGADAS 4K – especificações técnicas mínimas: televisor Smart TV com tela LED de, no mínimo, 60 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), tecnologia HDR para aprimoramento de imagem, processador com inteligência artificial para otimização de imagem e som, sistema operacional Smart integrado, compatível com aplicativos de streaming e acesso à internet, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, espelhamento de tela de dispositivos móveis, mínimo de 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conversor digital integrado, controle remoto incluso, alimentação bivolt automática (100-240V), acompanhado de cabo de alimentação, suporte de mesa e manual de instruções em português.
	
	UNIDADE
	9
	3.752,49
	 R$        33.772,41 

	95
	526225
	UMIDIFICADOR DE AR RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 4 LITROS - especificações técnicas mínimas: umidificador de ar com sistema de geração de névoa por tecnologia ultrassônica, adequado para melhoria da umidade relativa do ar em ambientes internos; reservatório de água com capacidade mínima de 4 litros, proporcionando autonomia mínima de 14 horas de funcionamento contínuo; equipamento com controle de intensidade de névoa, permitindo ajuste conforme necessidade do ambiente, e bico direcionador para melhor distribuição da umidade; operação silenciosa, com baixo nível de ruído, adequada para uso em ambientes como escritórios, salas e dormitórios; sistema de segurança com desligamento automático ao atingir nível mínimo de água no reservatório; dotado de indicador luminoso de funcionamento e alerta para reposição de água; baixo consumo de energia elétrica, compatível com uso contínuo; alimentação elétrica bivolt automático 127v/220v; o produto deverá ser novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; deve atender às normas técnicas vigentes e possuir certificação aplicável. 
	
	UNIDADE
	57
	225,75
	 R$        12.867,75 

	96
	526226
	VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS – Especificações técnicas mínimas: ventilador do tipo coluna, com hélice de no mínimo 40 cm de diâmetro, composta por 6 pás, projetado para uso em ambientes internos, deve possuir, no mínimo, 3 (três) velocidades de operação, com sistema de controle para ajuste da intensidade do fluxo de ar. equipado com função de oscilação horizontal automática de aproximadamente 80°. Estrutura composta por materiais resistentes e de fácil limpeza, com grade de proteção conforme normas de segurança vigentes, base estável que assegure o funcionamento seguro e sistema de ajuste de altura compatível com o tipo coluna. potência elétrica mínima de 140 w, tensão de alimentação de 127 v ou 220 v, conforme demanda da administração. classificação de eficiência energética mínima “b”, com consumo de energia compatível com a categoria do equipamento. Dimensões aproximadas compatíveis com a categoria (altura ajustável e base estável), peso leve que permita fácil deslocamento.
	
	UNIDADE
	30
	278,85
	 R$          8.365,50 

	97
	526227
	VENTILADOR DE PAREDE – especificações técnicas mínimas: ventilador de 50cm + hélice com 5 pás, otimização do espaço + suporte de aço reforçado, potência 150w. grades de aço desmontável: a grade frontal de aço desmontável oferece mais segurança. controle de velocidade: as 3 opções de velocidade permitem adequar o vento à sua necessidade, inclinação de vertical regulável.
	
	UNIDADE
	118
	303,63
	 R$        35.828,34 

	TOTAL GERAL (R$) 
	
6.721.247,30


14. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1. Conforme parecer contábil juntado nos autos do processo existe recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto deste Termo de Referência.

14.2. Como este processo se dará através de um Pregão – Sistema de Registro de Preços não há a necessidade da inclusão de tal documento. Assim, a dotação orçamentaria referente as despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

14.3. As dotações relativas a contratações em exercícios financeiros subsequentes serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI:

15.1. Nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, será assegurada a participação exclusiva de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) para os itens cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

15.2. A aplicação do tratamento diferenciado previsto na legislação observará a viabilidade técnica e econômica da contratação, bem como as características do mercado fornecedor, de modo a preservar a competitividade do certame, a economicidade da contratação e a adequada execução do objeto.

15.3. Considerando os termos da lei, somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão apresentar proposta de preço para os itens nº 06, 08, 09, 11 ao 17, 20, 21, 32 a 37, 40 a 52, 54 a 57, 59 a 68, 70 a 72, 74 a 97 desde que as empresas atendam às condições de habilitação e às demais exigências estabelecidas no edital.
15.4. A exclusividade será aplicada individualmente a cada item, conforme seus respectivos valores estimados, independentemente do valor global da licitação, uma vez que o critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.
15.5. A adoção do tratamento favorecido busca ampliar a participação dos pequenos negócios, fomentar o desenvolvimento econômico local e regional e promover maior competitividade, sem prejuízo da economicidade, da eficiência, da qualidade dos produtos e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
16. ACESSO A INFORMAÇÃO:

16.1. O art. 10 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 81/2022, dispõe que ao final da elaboração do Termo de Referência -TR, deve-se avaliar a necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação.

16.2. Desta forma, tocante classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo, para todos os efeitos este TR se enquadra como um documento público, não havendo restrições quanto a sua publicidade.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

A/C:  DA PREGOEIRA OFICIAL 

ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 – SRP.

	DADOS DA EMPRESA

	Razão Social da Empresa:

	Nome Fantasia:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

	Nome Completo:

	RG:              - Órgão Emissor:   
	CPF:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	DADOS DA BANCÁRIO

	Banco:
	Agência: 
	C/C:


Prezados Senhores:

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Colíder/MT, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

	ITEM
	CÓDIGO 
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UNID.
	QTDE.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	519525
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H - especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 12.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação. 
	
	UNIDADE
	43
	
	

	2
	519528
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 18.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	57
	
	

	3
	526095
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 24.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	80
	
	

	4
	519530
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU/H – Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 30.000 btus, do tipo split hi-wall, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “A”, classificação do inmetro: “A”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, bifásica, bifásico, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	23
	
	

	5
	526096
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO, 57.000 BTU/H - Especificações técnicas mínimas: aparelho de ar condicionado 57.000 btus, do tipo split piso teto, com tecnologia inverter, classificação energética (procel): “a”, classificação do inmetro: “a”, climatização do tipo frio, resfria, desumidifica e ventila, sistema de filtragem de ar, frequência de 60hz, tensão 220v, trifásica, compatível com gás ecológico r410-a, modo turbo, com conectividade wi-fi, filtro antibacteriano, antiácaros e antifúngico, display digital e/ou painel com led que indica a temperatura ambiente escolhida, com controle remoto, baixo nível de ruído, cor branca, material da serpentina: cobre, timer: sim, função swing com 4 direções, modos de operação: auto/cool/fan/dry, proteção anticorrosivo: sim, direcionador horizontal e vertical, com manual de instruções em português, inclui acessórios originais necessários para instalação.
	
	UNIDADE
	9
	
	

	6
	526097
	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MDF - Especificações técnicas mínimas: estrutura confeccionada em mdf de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp), resistente a riscos e abrasão, bordas com acabamento em fita de pvc ou abs, com espessura mínima de 1 mm, estrutura com resistência mecânica adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo, montagem por meio de parafusos, cavilhas e sistema minifix, garantindo firmeza e durabilidade, dimensões (aproximadas): altura: 740 mm, largura: 805 mm, profundidade: 420 mm, configuração: armário com 02 (duas) portas frontais de abrir, compartimento interno com prateleira intermediária, fixa ou regulável, divisão interna adequada para organização de documentos, materiais de escritório e objetos diversos, portas e ferragens: portas com dobradiças metálicas de boa resistência, abertura frontal com ângulo adequado para amplo acesso interno, puxadores ergonômicos em material resistente (plástico de alta resistência ou metálico), sistema de fechamento firme e alinhado, fechadura metálica com chave, acompanhando no mínimo 02 (duas) chaves, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente à umidade e ao desgaste decorrente do uso contínuo, cor padrão: nogal/preto, amadeirado, branco, cinza ou preto, ou equivalente.
	
	UNIDADE
	47
	
	

	7
	526098
	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS E CHAVES – Especificações técnicas mínimas: dimensões minimas: altura: 198 cm, largura: 120 cm, profundidade: 45 cm, peso: 45 kg, especificações técnicas: quantidade de portas: 02 (com abertura frontal), fechadura com 02 chaves, quantidade de prateleiras: 04 (removíveis), capacidade de carga: 20 kg por prateleira (bem distribuídos), chapa: aço #26 (0,45 mm), cor: cinza padrão, pés removíveis: não estrutura: produzido em chapa de aço tratada, prateleiras resistentes e reguláveis, estrutura firme e estável, acabamento e pintura: pintura epóxi em pó (processo eletrostático), tratamento antiferruginoso por fosfatização, maior resistência à corrosão, maior durabilidade da cor, diferenciais: 04 prateleiras resistentes, sistema com chave para maior segurança, alta durabilidade e resistência.
	
	UNIDADE
	88
	
	

	8
	526099
	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS – Especificações - técnicas mínimas: branco para cozinha, dimensões mínimas: 1,20 metros de largura, profundidade 28 cm, altura 50 cm, produzidas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, com puxadores em alumínio cromado.
	
	UNIDADE
	50
	
	

	9
	526248
	ARMÁRIO INFANTIL COM 6 PORTAS COLORIDO - Especificações técnicas mínimas: descrição do tamanho: altura: 161 cm | largura: 90 cm | profundidade: 48 cm, material do corpo: estrutura em mdf 15 mm, configuração: 6 portas de abrir, puxadores: confeccionados em plástico de alta resistência, pés: metálicos e ajustáveis, facilitando o nivelamento em pisos irregulares, segurança: equipado com fechaduras individuais em cada porta, pintura: colorida, realizada com tinta atóxica (segura para ambientes com crianças).
	
	UNIDADE
	23
	
	

	10
	526113
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: econômico com trilho telescópio, altura mínima: 1.30 m largura mínima: 45,0 cm profundidade mínima: 43,0 cm. frente das gavetas em aço chapa 26 para no mínimo 30 pastas ou 20kg por gaveta. pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. pintura em esmalte sintético nas demais cores. fechadura com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. 
	
	UNIDADE
	145
	
	

	11
	526114
	BALANÇA DIGITAL - Especificações técnicas mínimas: balança digital eletrônica, visor digital de alta visibilidade e alimentação elétrica bivolt, capacidade e divisão: capacidade máxima: 15 kg ou superior, divisão mínima: 5 g, capacidade mínima: 100 g, faixa de operação adequada para uso comercial contínuo, display e visualização: display digital em led ou lcd de alta visibilidade, indicação simultânea de peso, preço por quilo e preço total, visor duplo (operador e consumidor), iluminação com excelente leitura em ambientes internos, funções operacionais: cálculo automático de preço total, função tara, zeramento automático, memória para cadastro de preços rápidos, acumulação de vendas, teclado de membrana resistente e de fácil higienização, função de economia de energia, estrutura e construção: gabinete em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, prato de pesagem em aço inoxidável, estrutura compacta e resistente para uso comercial intenso, base com pés reguláveis e antiderrapantes, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt automático (127/220 v), frequência: 50/60 hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas ou superior, dimensões aproximadas: largura aproximada: 33 cm, profundidade aproximada: 34 cm, altura aproximada: 11 cm, peso aproximado do equipamento: peso líquido aproximado: 3,5 kg, certificações e conformidades: equipamento homologado pelo inmetro, atender às normas técnicas vigentes para equipamentos de pesagem comercial, selo de verificação metrológica conforme legislação brasileira, itens inclusos: manual de instruções em português, fonte/cabo de alimentação, bateria interna recarregável integrada.
	
	UNIDADE
	12
	
	

	12
	526118
	BALANÇA DIGITAL SUSPENSA TIPO GANCHO – Especificações técnicas mínimas: balança digital suspensa eletrônica de alta precisão, tipo gancho, estrutura resistente, visor digital iluminado, capacidade e precisão: capacidade máxima de pesagem 200 kg ou superior, divisão mínima de 50 g ou superior precisão equivalente, sistema eletrônico de alta precisão, pesagem estável e rápida, capacidade adequada para uso contínuo em atividades comerciais e industriais leves, display e visualização: display digital em lcd de alta visibilidade, iluminação tipo backlight para leitura em ambientes internos e externos, indicação digital clara e de fácil leitura, exibição de peso em quilogramas (kg) ou libras (lb), funções operacionais: função tara, zeramento automático, conversão de unidades de medida, função de retenção de peso (hold), desligamento automático para economia de energia, operação simples através de teclas multifuncionais, estrutura e construção: corpo confeccionado em plástico abs de alta resistência ou material equivalente, gancho inferior metálico reforçado, argola superior metálica para suspensão, estrutura compacta, leve e resistente, acabamento resistente ao desgaste e à corrosão, alimentação: alimentação por pilhas ou baterias, baixo consumo de energia, indicador de bateria fraca, dimensões aproximadas: altura aproximada: 24 cm, largura aproximada: 9 cm, profundidade aproximada: 4 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 400 g e 800 g, certificações e conformidades: equipamento fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, componentes resistentes e apropriados para uso comercial e industrial leve, produto com padrão de qualidade compatível com uso profissional, itens inclusos: balança digital suspensa, gancho metálico, manual de instruções em português, pilhas ou baterias para funcionamento.
	
	UNIDADE
	5
	
	

	13
	526122
	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO - Especificações técnicas mínimas: de alta resistência, capacidade mínima 180kg, acompanha bateria, desligamento automático, visor de lcd de grandes dimensões, zera automaticamente, acionamento por toque, sensores de alta precisão, certificado do inmetro.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	14
	526127
	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO - Especificações técnicas mínimas: em aço, com duas portas e três gavetas, dimensões minimas: 1,20 metros de largura, profundidade 45cm, altura 89cm, com tampo, pés com regulagem, cor branco, material do fundo aço, pintura epóxi, puxadores abs com aplicação em verniz uv, dobradiças reguláveis em aço.
	
	UNIDADE
	29
	
	

	15
	526249
	BASE CAMA BOX  BAÚ SOLTEIRO SUEDE BEGE (42X88X188)   - Especificações tècnicas mínimas: estrutura interna: estrutura em madeira 100% de reflorestamento - estrutura externa: suede - tratamento antiácaro: sim - tratamento antialérgico: sim - saida de ventilação: não - ortopedico: não - tecido antiderrapante: não - suporta até (kg): 100 kg - necessita montagem: não - garantia do fornecedor: 03 meses - ambiente: quarto - altura: 35 cm - largura: 88 cm - profundidade: 188 cm - possui pés: sim - altura dos pés: 7 cm - baú: pistão a gás - puxadores: contém 02 puxadores, para maior facilidade na abertura. cuidados com o produto: - não coloque seu colchão sobre estrado inteiriço exceto se utilizado sobre um box. - Para melhor conservação do produto utilize sempre um protetor de colchão. as cores do produto podem variar de acordo com o monitor, a iluminação do ambiente e a sua percepção visual. confira as dimensões do produto e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua residência.
	
	UNIDADE
	15
	
	

	16
	526131
	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM PAINEL DIGITAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e desempenho: capacidade mínima da cuba de 5 litros, sistema de mistura planetária, garantindo maior homogeneidade no preparo, motor de alto desempenho, adequado para massas leves e médias, potência: potência mínima de 500 w a 800 w, ou equivalente compatível com o modelo, desempenho estável durante o uso contínuo, sistema de operação: painel digital com controle eletrônico de velocidade, múltiplos níveis de velocidade, com no mínimo 6 níveis, sistema de partida suave, função pulsar, quando aplicável, cuba (tigela): cuba com capacidade mínima de 5 litros, fabricada obrigatoriamente em aço inoxidável, resistente à corrosão, removível, facilitando a limpeza, acessórios: acompanha, no mínimo: batedor tipo globo (claras em neve e cremes); batedor tipo raquete (massas leves); batedor tipo gancho (massas médias), estrutura e construção: gabinete em material resistente, com acabamento de alta durabilidade, sistema basculante ou de elevação da cuba, base com pés antiderrapantes para maior estabilidade, engrenagens metálicas ou sistema reforçado, estrutura com reforço interno, adequada ao uso contínuo, segurança: sistema de proteção que impeça o funcionamento com a cuba mal encaixada, proteção contra sobrecarga do motor, grade protetora ou tampa de segurança, quando aplicável, alimentação elétrica: sistema bivolt (127v/220v) ou conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 350 mm a 450 mm, largura: 250 mm a 350 mm, profundidade: 350 mm a 450 mm, peso: 6 kg a 10 kg, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, design moderno e funcional.
	
	UNIDADE
	14
	
	

	17
	526132
	BEBEDOURO DE COLUNA - Especificações técnicas mínimas: na cor branca, 110 ou 220 volts (conforme demanda), para garrafões de 20 litros, regulagem automática, com 01 garrafão, com 02 torneiras, em metal, certificado do inmetro. dimensão mínima 930x31x31cm.
	
	UNIDADE
	20
	
	

	18
	526133
	BEBEDOURO ELÉTRICO DO TIPO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: com capacidade de 100 litros no reservatório, três torneiras frontais cromadas, aparador de água frontal em chapa de inox com dreno, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, reservatório interno e serpentina interna em aço inox 304, refrigerado a gás ecológico r134. motor hermético, revestimento externo em chapa de inox, na cor do próprio revestimento, sistema de osmose reversa acoplado, medindo aproximadamente 1300x600x650mm (AxLxP), com voltagem de 110/220v.
	
	UNIDADE
	31
	
	

	19
	526134
	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 50 L - Especificações técnicas mínimas: capacidade total: 50 litros, torneiras: 2 (1 gelada e 1 natural ou ambas geladas, conforme modelo), vazão: alta (uso simultâneo), estrutura e material: gabinete: aço inox 430, serpentina: aço inox (304), reservatório: polietileno atóxico rotomoldado, isolamento térmico: eps (alta eficiência), base: pés reguláveis com sapatas, pingadeira: removível com dreno, alta durabilidade e fácil higienização, sistema de refrigeração: tipo: compressor, controle de temperatura: termostato ajustável, faixa de temperatura: aproximadamente 5°c a 10°c, gás refrigerante: r134a (ecológico), dados elétricos: tensão: 127v ou 220v, frequência: 60 hz, baixo consumo de energia,  dimensões e peso (aproximados): altura: 123 a 127 cm, largura: 53 a 54 cm, profundidade: 56 a 58 cm, peso: ~35 kg, instalação: abastecimento: ligação direta à rede hidráulica, saída de água: dreno com mangueira, conexão: 1/2", segurança e normas: tomada padrão abnt (3 pinos), materiais atóxicos, sistema de refrigeração seguro.
	
	UNIDADE
	31
	
	

	20
	526250
	CABO PARA MICROFONE - Especificações Técnicas Mínimas:  Revestido em borracha, contendo ao menos 5m de comprimento, 6mm de diâmetro e 22 a 30 AWG; com entrada P10, saída XLR fêmea, conectores em metal niquelado.
	
	UNIDADE
	14
	
	

	21
	526135
	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 ATÉ 100 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de carga: até 100 kg, material da estrutura: aço carbono, acabamento: pintura epóxi de alta resistência, peso do produto: aproximadamente 5,6 kg, dimensões: altura total: 90,5 cm, largura: 51 cm, comprimento: 65 cm, altura do assento: 51 cm, assento (l x p): 38 x 40 cm, características e recursos: estrutura dobrável e desmontável, uso 2 em 1: banho e sanitário (sobre vaso),rodízios 360° (com trava nos dianteiros),apoios de braço ergonômicos, encosto em material resistente (corino/nylon), estrutura reforçada com base soldada, suporte para comadre (dependendo da versão), segurança e certificação: registro anvisa 80795950045, estrutura estável e resistente.
	
	UNIDADE
	11
	
	

	22
	526137
	CADEIRA ERGONÔMICA – Especificações técnicas mínimas: dimensões gerais: largura total: 641 mm, profundidade total: 447 mm, altura total: 926 a 1049 mm (ajuste de altura), encosto e apoio de cabeça: altura do encosto (sem apoio de cabeça): ~541 mm , altura total do encosto com apoio de cabeça: ~926 a 1049 mm, largura do encosto: 451 mm, largura do apoio de cabeça: 300 mm, altura do apoio de cabeça: 173 mm assento: largura do assento: ~508 mm, profundidade do assento: 447 mm, altura do assento ao piso: 418 a 541 mm (regulável), altura dos braços em relação ao assento: 227 mm, altura total dos braços (do piso): 775 a 846 mm (aprox., conforme ajuste), base giratória: itália, mecanismo: backplax, apoio de braço: regulável pu, rodízio: pa, apoio de cabeça: tela preta t62, corpo: encosto: tela preta t62, assento: vinil preto t19
	
	UNIDADE
	146
	
	

	23
	526138
	CADEIRA FIXA - especificações técnicas mínimas: com assento e encosto anatômico em polipropileno na cor preta, acabamento texturizado, medidas mínimas altura 79,5 cm, largura 53cm, profundidade 55cm, estrutura em aço carbono tubo oblongo chapa 18, pintura em epóxi a pó na cor preta, sistema de montagem e travamento por parafusos resistentes, capacidade de carga mínima 120kg.
	
	UNIDADE
	248
	
	

	24
	526139
	CADEIRA FIXA ESTOFADA - Especificações técnicas mínimas: sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. dimensões e tolerâncias largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. características assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. faces inferiores do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.
	
	UNIDADE
	282
	
	

	25
	526140
	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO  - Especificações técnicas mínimas: executiva gomada; espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de no minimo 40mm; madeira compensada multilaminada de no minimo 12mm; acabamento traseiro em vinil tipo napa minimo de 0,28 mm e espuma laminada; com lâmina de união entre o assento e encosto, acabamento em perfil pvc tipo francis 13,5mm; revestimento externo em couro sintetico na cor preta; espaldar médio; minimo de peso suportado 120 kilos; estrutura skin executiva, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	231
	
	

	26
	526142
	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SUPREMA - Especificações técnicas mínimas: dimensões de altura: altura total: ajustável entre 1140 mm e 1265 mm, altura do assento: ajustável entre 444 mm e 569 mm (do chão ao topo do assento), altura do apoio de braço: ajustável entre 633 mm e 758 mm (na parte traseira) e 604 mm e 729 mm (na parte frontal), dimensões de largura, largura total (com braços): 617 mm, largura do encosto (topo): 418 mm, largura do encosto (meio): 476 mm, largura da base (pés): 501 mm, espessura do braço: 49 mm, dimensões de profundidade, profundidade total: 682 mm, profundidade do assento: 453 mm (da superfície do encosto até a borda frontal), estrutura: aço com acabamento cromado, base: giratória aço cromado, rodízios: pu 50, coluna: pistão a gás com regulagem de altura, assento e encosto: espuma: injetada de alta densidade, formato: anatômico, encosto: alto (tipo presidente) com apoio cervical integrado, revestimento: vinil preto t19,apoios de braço: tipo: fixos, estrutura: metálica com acabamento cromado apoio: capa em termoplástico, mecanismo tipo: excêntrico, funções: regulagem de altura do assento, reclinação do encosto, ajuste de tensão da inclinação, capacidade máxima: 110 kg.
	
	UNIDADE
	121
	
	

	27
	526143
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificações técnicas mínimas: confeccionada em tubo oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em polipropileno na cor preta, base fixa pés de aço duplo, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	137
	
	

	28
	526144
	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES COM BRAÇOS DIVISORES – ESTRUTURA METÁLICA CROMADA E ESTOFADO PRETO – Especificações técnicas mínimas: conjunto de assentos tipo longarina, composto por 04 (quatro) lugares individuais, com braços divisores, destinado a ambientes de espera, recepção ou atendimento ao público, devendo apresentar resistência estrutural, ergonomia e durabilidade compatíveis com uso contínuo. especificações mínimas obrigatórias: estrutura principal em aço carbono de alta resistência, com acabamento cromado. barra longitudinal de sustentação em aço, com pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor preta. base com pés metálicos, dotados de sapatas niveladoras ou antiderrapantes. Tratamento anticorrosivo e pintura com padrão automotivo eletrostático epóxi, garantindo uniformidade e resistência ao desgaste. assento e encosto: base estrutural em metal perfurado. estofamento em espuma laminada, de densidade mínima d23, com espessura mínima de 20 mm. Revestimento em material sintético tipo courvin (pu), na cor preta, de fácil higienização e resistente à abrasão. Encosto com inclinação aproximada de 14°, e assento com inclinação aproximada de 8°, visando conforto ergonômico. braços individuais divisores entre os assentos, em aço cromado. Formato ergonômico, com fixação firme à estrutura. Capacidade de carga: suportar, no mínimo, 150 kg por assento, sem deformações permanentes. dimensões mínimas: comprimento total de 230 a 240 cm. profundidade total de 60 a 65 cm. altura total de aproximadamente 70 a 80 cm. altura do assento ao piso de aproximadamente 35 a 40 cm. largura individual do assento mínima de 48 cm profundidade do assento mínima de 38 cm, requisitos adicionais: produto entregue montado, ou com manual de montagem em português. Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas atender às normas técnicas aplicáveis da abnt, especialmente quanto à segurança, resistência e ergonomia de mobiliário.
	
	UNIDADE
	221
	
	

	29
	526145
	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES MODELO DIRETOR - Especificações técnicas mínimas: sem braços, estrutura em aço com encosto e assento em compensado, densidade controlada minima de 54 e 50kg/m2 para assento e encosto, pintura em epóxi pó fosco, revestimento do assento e encosto indeformável em couro sintético na cor preta, injetado em poliuretano, 60 mm de espessura, espaldar médio, com bordas de proteção em pvc, minimo 01(um) ano de garantia, deve ser apresentada em conformidade com as normas da abnt.
	
	UNIDADE
	136
	
	

	30
	526147
	CAIXA DE SOM ATIVA COM TORRE LINE ARRAY - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo Subwoofer de 12", potência de saída (rms) de 600w, filtros de alto falantes ativos, formato dos alto falantes em torre, sistema bi-amplificado com amplificação Classe D, Crossover:** 180Hz, resposta de frequência de 45Hz a 20kHz, conectividade Bluetooth, que contenha mini-mixer integrado, bivolt e produzida em material injetado.
	
	UNIDADE
	26
	
	

	31
	526146
	CAIXA DE SOM ATIVA LINE ARRAY - Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 6.000w, Resposta de Frequência Dinâmica de 30Hz-20KHz (-6dB), Contendo transmissão sem fio com faixa de frequência do emissor bluetooth aproximada 2400 MHz – 2483.5 MHz, e porta usb, contendo no mínimo 2 entradas de áudio P10, 1 entrada de áudio P2 e no mínimo 2 saída de áudio P10 ou XLR ou Speakon.
	
	UNIDADE
	34
	
	

	32
	526148
	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS E 2 PUXADORES – 80 X 50 X 105 CM – Especificações técnicas mínimas:  carrinho auxiliar totalmente fabricado em aço inoxidável, dimensões: comprimento: 80 cm, largura: 50 cm, altura: 105 cm, altura do espelho: 5 cm, especificações técnicas: quantidade de prateleiras: 3, capacidade total de peso: 120 kg, capacidade de peso por prateleira: 40 kg, capacidade de peso da tampa: 40 kg, tipo de aço: aisi 201, espessura das chapas: 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ½”, peso líquido: 34 kg, estrutura: estrutura 100% em aço inoxidável, tubulação resistente e reforçada, 2 puxadores para melhor mobilidade, rodízios para fácil deslocamento, acabamento: aço inox de alta qualidade, superfície resistente à corrosão, fácil limpeza e higienização, diferenciais: alta resistência e durabilidade, estrutura robusta e estável, ideal para uso profissional, fácil movimentação, design funcional e higiênico.
	
	UNIDADE
	31
	
	

	33
	526153
	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade: 15 kg de roupas molhadas (o que equivale a cerca de 5 kg de roupas secas). potência do motor: varia entre 160w e 180w (baixo consumo de energia). rotação: entre 1720 e 1750 rpm (rotações por minuto), o que garante alta eficiência na secagem. timer (temporizador): geralmente entre 5 a 7 minutos com desligamento automático. material do cesto: polipropileno (plástico rígido e resistente) ou aço inox. 110 volts.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	34
	526154
	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 70 LITROS - Especificações técnicas mínimas: Climatizador de ar evaporativo portátil, com capacidade mínima de reservatório de 70 litros, potência mínima de 210W, tensão 220V, indicado para climatização de ambientes entre 20 m² e 50 m², com sistema de resfriamento evaporativo por painel tipo colmeia, proporcionando ventilação, umidificação e filtragem do ar. Deve possuir mínimo de 03 velocidades de ventilação, sistema de oscilação de ar com movimento vertical automático e horizontal manual, reservatório de água de grande capacidade com possibilidade de abastecimento manual e conexão direta à rede hidráulica para abastecimento automático. Equipado com proteção automática da bomba d’água contra funcionamento sem água, sistema de fácil transporte com 04 rodas, baixo consumo energético de aproximadamente 210W/h, estrutura resistente e adequada para uso contínuo. 
	
	UNIDADE
	31
	
	

	35
	526155
	COLCHÃO SOLTEIRO 0,88x 1,88M – Especificações técnicas mínimas: colchão sistema de molas ensacadas individualmente (tipo superpocket ou equivalente técnico), proporcionando independência de movimentos e melhor adaptação ao corpo. camadas de conforto em espuma com densidade mínima d26, podendo ser superior, com aditivação ou composição equivalente; utilização de matérias-primas com base sustentável, incluindo espuma com poliol vegetal ou equivalente; sistema de reforço estrutural perimetral (tipo polyframe ou equivalente) para maior resistência das bordas.   tecido superior com fibras naturais ou sintéticas de alto desempenho, admitindo composição com bambu ou similar, com toque macio e respirabilidade; tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico, base inferior com acabamento antiderrapante. nível de conforto: intermediário (macio com suporte firme); capacidade de suporte mínima de 150 kg por usuário; dimensões aproximadas de 0,88 m (largura) x 1,88 m (comprimento) x 0,28 m (altura), admitindo variação dimensional máxima de ±2%. estrutura com ventilação adequada para controle de umidade e durabilidade.
	
	UNIDADE
	65
	
	

	36
	526156
	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES 4 BICOS – Especificações técnicas mínimas: equipamento com no mínimo 04 quatro bicos de saída de ar permitindo enchimento simultâneo ou alternado de balões. capacidade de inflar balões de diferentes dimensões incluindo modelos tradicionais a partir de 7 polegadas e balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. compatível com balões de látex e metalizados. sistema de operação contínua com fluxo de ar estável adequado ao enchimento rápido. dispositivo com controle de temperatura ou ventilação interna que minimize o superaquecimento durante o uso. potência mínima de 1800 w tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda da administração, cabo de alimentação com comprimento mínimo de 5 metros com plugue conforme padrão brasileiro abnt nbr 14136. deve acompanhar no mínimo 03 três bicos adaptadores adicionais compatíveis com balões tipo canudo modelo 260 ou equivalente. 
	
	UNIDADE
	13
	
	

	37
	526157
	CONJUNTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS - especificações técnicas mínimas: em aço tubular com tampo em granito, mesa com formato retangular, peso suportado da mesa 100kg. cor das bases preto, medidas 1.10x0.70x2cm, material da estrutura aço, peso suportado do assento 90k (cada). sapatas de plástico. 
	
	UNIDADE
	16
	
	

	38
	526158
	CONJUNTO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA COM 06 (SEIS) CADEIRAS - Especificações técnicas mínimas: mesa com tampo redondo de diâmetro mínimo de 1.200 mm e altura de 740 mm, confeccionado em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência. bordas com acabamento em polipropileno (abs) com espessura mínima de 1 mm. estrutura em aço, com tubos de seção 20x20 mm e 20x40 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó na cor preta, garantindo resistência e durabilidade cadeiras fixas, com estrutura em aço tubular (tubo 7/8”), com pintura epóxi a pó na cor preta. assento e encosto estofados, com espuma injetada de densidade mínima d30, revestidos em tecido na cor preta ou cinza. dimensões aproximadas: altura do assento de 460 mm, altura total de 840 mm, largura de 430 mm e profundidade de 460 mm, conjunto com capacidade para 06 usuários, apresentando estrutura resistente, estável e adequada para uso contínuo. cor padrão da mesa: cinza. produto deverá ser fornecido com todos os componentes necessários para montagem e uso.
	
	UNIDADE
	28
	
	

	39
	526160
	CONJUNTO DE MESA PLÁSTICA COM 04 CADEIRAS – Especificações técnicas mínimas: conjunto composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, fabricadas em polipropileno injetado, com aditivos antioxidantes e proteção contra raios ultravioleta (anti-uv), garantindo resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos.  mesa em formato quadrado, confeccionada em polipropileno 100% virgem, com superfície lisa, impermeável e de fácil higienização. deve possuir furo central com diâmetro aproximado de 33 mm para instalação de guarda-sol. estrutura monobloco ou com sistema de encaixe firme, que assegure estabilidade e resistência mecânica. dimensões mínimas: altura: 70 a 72 cm largura: aproximadamente 70 cm profundidade: aproximadamente 70 cm. cadeiras com braço: cadeiras empilháveis, com braços integrados à estrutura, confeccionadas em polipropileno injetado 100% virgem, com aditivo anti-uv. devem apresentar estrutura reforçada, assento e encosto anatômicos, garantindo conforto e estabilidade ao usuário. capacidade mínima de carga: 120 kg por unidade, devendo suportar uso contínuo sem deformações. os braços devem ser ergonômicos, sem arestas cortantes ou rebarbas, integrados ao corpo da cadeira (monobloco ou com fixação de alta resistência), assegurando durabilidade e segurança. cores variadas.
	
	UNIDADE
	445
	
	

	40
	526162
	CORTADOR DE LEGUMES DE MESA, POR ALAVANCA, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, USO PROFISSIONAL - Especificações técnicas mínimas: estrutura robusta composta por corpo em alumínio fundido e aço inoxidável, colunas em aço trefilado maciço, sistema de alavanca com cabo em plástico de engenharia e componentes estruturais em alumínio fundido, lâminas em aço inox de alta durabilidade e resistência à corrosão, base com sistema antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. permite corte rápido, uniforme e preciso de alimentos, com padronização de tamanho, indicado para preparo de grandes volumes em cozinhas institucionais e profissionais. dimensões aproximadas de 505 mm de altura, 246 mm de largura e 250 mm de comprimento, peso aproximado de 2,6 kg, lâminas com corte padrão aproximado de 10 mm, removíveis para higienização. 
	
	UNIDADE
	18
	
	

	41
	526164
	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: espremedor de frutas industrial destinado à extração de sucos naturais; indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais; próprio para frutas cítricas como laranja e limão, estrutura e material: gabinete em aço inox ou material de alta durabilidade; copo/coletor em material resistente; componentes removíveis para facilitar a higienização; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento automático ou por chave liga/desliga; rotação adequada para extração eficiente do suco, capacidade e produção: desempenho compatível com uso profissional contínuo ou moderado; alto rendimento na extração de sucos, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 30 e 45 cm; largura entre 20 e 30 cm; profundidade entre 25 e 35 cm, peso líquido aproximado: entre 5 e 10 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
	
	UNIDADE
	19
	
	

	42
	526167
	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 5 PRATELEIRA – Especificações técnicas mínimas: aberta no fundo e nas laterais e entre seções, com 05 prateleiras, medindo 1980 mm de altura, com prateleiras de 925 mm de largura e 600 mm de profundidade, medidas estas com tolerância de +/- 5%, para suportar carga util de 150 kg por prateleira, as chapas de aco serao simples e perfiladas, obedecendo as espessuras: prateleiras em espessura mínima de chapa n. 24, colunas e reforços em chapa de no minimo 1,98 mm, reforço em ¨x¨, com espessura minima de 1,98 mm, as colunas em perfil ¨l¨ de (25x50)mm, e reforço em ¨x¨ c/2 tiras de chapa de aço de 30mm de largura, as folhas de aço devem ter tratamento anti-ferruginoso e duas demãos de tinta sintética.
	
	UNIDADE
	117
	
	

	43
	526170
	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR – Especificações técnivas mínimas: volta110v, vapor vertical que reservatório com capacidade mínima de 300ml, base de cerâmica, super potência de até 1400w.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	44
	526171
	FOGÃO DE 04 BOCAS - Especificações técnicas mínimas: destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, devendo possuir 01 (um) queimador rápido e 03 (três) queimadores semirrápidos, com eficiência energética classificada como “a”, conforme regulamentação vigente. alimentação a gás (glp), com acendimento automático integrado. Mesa superior confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com grades (trempes) removíveis e de fácil higienização. forno integrado com capacidade mínima de 58 (cinquenta e oito) litros, dotado de porta com visor em vidro resistente ao calor e controle de temperatura. o equipamento deve possuir alimentação elétrica bivolt para funcionamento do sistema de ignição. dimensões aproximadas do produto: altura mínima de 90 cm, largura mínima de 50 cm e profundidade compatível com a categoria, admitindo variação conforme padrão do fabricante, desde que não comprometa a funcionalidade e ergonomia. Produto com certificação compulsória vigente do inmetro, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e requisitos de segurança. entregue em embalagem original.
	
	UNIDADE
	15
	
	

	45
	526251
	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO - Especificações técnicas mínimas: 55 litros, alimentação: gás, tipo de gás: glp, tipo de fogão: mesa perfil 5, material: aço, material dos queimadores: ferro fundido, forno: 55 litros, porta do forno: serigrafia na cor branca, grelha: ferro fundido 30/30, bandeja coletora de resíduos: sim, bocas: 2 bocas, queimadores: 1 duplo com capacidade de 350 gr/h e 1 simples com capacidade de 260 gr/h, estrutura desmontável: sim, dimensões internas do forno, altura interna do forno: 31cm, largura interna do forno: 48cm, profundidade interna do forno: 35cm, dimensões externas do fogão, altura: 80 cm, largura: 74,2 cm, profundidade: 48,5 cm
	
	UNIDADE
	4
	
	

	46
	526174
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CAPACIDADE MÍNIMA 90 LITROS – Especificações técnicas mínimas: queimadores: 02 simples e 02 duplos, grelha: ferro fundido 30x30 com 06 dedos (reforçada), perfil (u): 50mm, alimentação: gás baixa pressão, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco material dos espalhadores e bases dos, queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões fogão: altura: 80 cm - largura: 73 cm - comprimento: 83 cmforno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura: 31 cm - largura: 48 cm - profundidade: 59 cm.
	
	UNIDADE
	17
	
	

	47
	526180
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – Especiações técnicas mínimas: queimadores: 03 simples e 03 duplos alimentação: gás baixa pressão, tamanho da grelha: 30cm x 30cm, perfil (u): 50mm, registros de gás: manípulos expostos de fácil manuseio, pés: fixos, material do corpo do fogão: aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa: aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores: ferro fundido, material da grelha (trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão: altura (cm): 80 – largura (cm): 110 – comprimento (cm): 82,5, forno - capacidade: 87 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma prateleira removível e regulável, dimensões internas do forno: altura (cm): 31 – largura (cm): 48 – comprimento (cm): 59 cm.
	
	UNIDADE
	13
	
	

	48
	526181
	FORNO ELÉTRICO 45L – Especificações técnicas mínimas - forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 45 litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com funcionamento por resistência elétrica e sistema de aquecimento com convecção, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com consumo aproximado de 1,60 kwh, alimentação elétrica bivolt ou conforme padrão especificado pelo fabricante, desde que compatível com a rede disponível controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 100 °c a 250 °c, com termostato regulável. timer mecânico ou digital de até 120 minutos, com desligamento automático e aviso sonoro ao término do ciclo.estrutura externa na cor grafite ou similar, com acabamento resistente ao calor. porta com visor em vidro temperado e luz interna automática para acompanhamento do preparo sem necessidade de abertura deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) níveis de ajuste interno para posicionamento de grade. acompanha, obrigatoriamente, 01 (uma) grade removível e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos funções mínimas: assar, gratinar, aquecer, dourar e tostar, podendo incluir outras funções equivalentes ou superiores, sem prejuízo da operacionalidade. aproximadas do equipamento: largura de 56 cm, altura de 34,5 cm e profundidade de 44,5 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,75 kg. o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	
	UNIDADE
	11
	
	

	49
	526182
	FORNO ELÉTRICO 60L – Especificações técnicas mínimas: forno elétrico de bancada, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros, destinado ao preparo de alimentos em ambiente institucional, com aquecimento por resistências elétricas superiores e inferiores, garantindo distribuição uniforme de calor equipamento com acabamento frontal em aço inoxidável e corpo em metal na cor preta ou equivalente, resistente ao calor e à corrosão. porta com vidro temperado, permitindo visualização interna durante o preparo. Potência mínima de 1.600 w em 127 v e 2.000 w em 220 v, com alimentação elétrica compatível com a rede disponível. deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) resistências, sendo 02 (duas) superiores e 02 (duas) inferiores, com seletor de acionamento. Controle de temperatura ajustável no intervalo mínimo de 90 °c a 230 °c, com termostato regulável. timer de até 120 (cento e vinte) minutos, com desligamento automático e sinal sonoro ao término do ciclo funções mínimas: aquecer, assar, tostar, dourar, gratinar, grelhar e descongelar, podendo incluir funções equivalentes ou superiores. deve possuir luz interna para acompanhamento do preparo e luz indicadora de funcionamento, acompanha, obrigatoriamente, no mínimo, 01 (uma) grelha deslizante e 01 (uma) bandeja coletora de resíduos, removíveis. Dimensões aproximadas do equipamento: altura de 37 cm, largura de 59,8 cm e profundidade de 42,3 cm, admitindo variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a capacidade e funcionalidade. peso aproximado de 8,04 kg o produto deve possuir certificação compulsória vigente do inmetro, atender às normas técnicas aplicáveis da abnt e regulamentações de segurança elétrica.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	50
	526183
	FORNO INDUSTRIAL REFRATÁRIO A GÁS (GLP) – Especificações técnicas mínimas: alimentação: funcionamento a gás glp (baixa pressão), acompanha kit gás composto por regulador de pressão, mangueira e conexões certificadas conforme normas vigentes, dimensões e peso (aproximados): altura: 148 cm, largura: 110 cm, profundidade: 110 cm, peso: mínimo de 80 kg, capacidade: capacidade total mínima de 230 litros, mínimo de 02 (dois) níveis internos ajustáveis, características construtivas: estrutura externa em aço inoxidável, padrão aisi 430 ou superior, espessura mínima da chapa: 0,8 mm, câmara interna revestida com placas refratárias (pedra), garantindo retenção e distribuição uniforme de calor, porta tipo guilhotina com sistema de contrapeso, proporcionando abertura suave e segura, visor em vidro temperado resistente a altas temperaturas, base com cavalete desmontável e sapatas niveladoras, sistema de aquecimento: aquecimento a gás com sistema infravermelho ou equivalente, distribuição uniforme de calor na câmara interna, consumo médio de gás de até 0,7 kg/h por queimador, controle e operação: controle de temperatura por termômetro analógico frontal, de fácil visualização, faixa de operação compatível com uso profissional, acessórios e itens inclusos: acompanha, no mínimo: 01 (uma) grade; gaveta móvel para coleta de resíduos; suporte interno para grades, dimensões internas (aproximadas): largura: 90 cm, profundidade: 90 cm, altura: 27 cm, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil higienização, acabamento resistente ao uso contínuo em ambiente profissional, segurança e conformidade: equipamento conforme normas de segurança e higiene aplicáveis.componentes e conexões em conformidade com regulamentações vigentes, diferenciais: alta retenção de calor devido ao sistema refratário, estrutura robusta para uso intensivo, eficiência no consumo de gás, facilidade de operação e manutenção.
	
	UNIDADE
	9
	
	

	51
	526184
	FORNO MICRO-ONDAS - Especificações técnicas mínimas: capacidade: capacidade mínima de 31 litros, potência e desempenho: potência de saída mínima de 900 w para micro-ondas, potência do grill compatível com a função de gratinar alimentos, múltiplos níveis de potência, com no mínimo 5 níveis, potência total consumida mínima de 1.400 w, funções e operação: função grill para dourar e gratinar alimentos, painel de controle digital sensível ao toque (tipo “touch”), com iluminação (ex.: blue touch ou equivalente), programas automáticos pré-definidos, função descongelar por peso e/ou tempo, timer com desligamento automático, relógio digital integrado, cavidade interna: interior com revestimento resistente e de fácil limpeza, prato giratório removível em vidro temperado, iluminação interna, estrutura e acabamento: gabinete com acabamento em inox ou similar, na cor inox espelhado ou equivalente, porta com visor e acabamento resistente, design moderno e funcional, segurança: sistema de trava de segurança, proteção contra superaquecimento, atendimento às normas de segurança elétrica vigentes, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 30 cm a 35 cm, largura: 50 cm a 55 cm, profundidade: 40 cm a 45 cm, peso: 14 kg a 18 kg, acessórios: prato giratório em vidro, suporte para grill (grelha metálica), manual de instruções, acabamento: superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza, acabamento resistente ao uso contínuo, eficiência energética: classificação energética mínima “a”, conforme regulamentação vigente do inmetro, diferenciais: função grill integrada, painel digital touch moderno, boa capacidade interna (31 litros), facilidade de operação e limpeza.
	
	UNIDADE
	14
	
	

	52
	526185
	FREEZER HORIZONTAL 01 TAMPA – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 309 litros, com 01 (uma) tampa superior, sistema de refrigeração por ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca. Deve possuir dreno frontal para escoamento de água proveniente do degelo, bem como rodízios giratórios que permitam fácil movimentação do equipamento. indicado para uso doméstico ou comercial leve. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no momento da aquisição. O equipamento deverá possuir classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
	
	UNIDADE
	11
	
	

	53
	526186
	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS – Especificações técnicas mínimas: freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 530 litros, com 02 (duas) tampas superiores, dotado de sistema de refrigeração do tipo ciclo convencional (não sendo admitida tecnologia frost free para este tipo de equipamento), na cor branca, deve possuir dreno frontal para escoamento de água, rodízios giratórios que facilitem a movimentação, e ser destinado ao uso doméstico ou comercial leve, alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração no ato da aquisição. o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente do inmetro, devendo possuir selo de conformidade. 
	
	UNIDADE
	19
	
	

	54
	526187
	FREEZER VERTICAL - Especificações técnicas mínimas: freezer vertical com capacidade líquida mínima de 228 litros, dotado de sistema de degelo automático do tipo frost free, na cor branca deve possuir, no mínimo, 09 (nove) compartimentos internos, sendo ao menos 01 (um) destinado à produção de gelo (forma de gelo ou compartimento específico).O equipamento deverá ser provido de rodízios que facilitem sua movimentação, bem como painel de controle frontal com display para ajuste e visualização de funções e temperatura. Alimentação elétrica em tensão de 110v ou 220v, conforme demanda da administração, devendo o cordão de alimentação (rabicho) e o plugue estar em conformidade com as normas do inmetro, com identificação clara da tensão nominal do aparelho. Deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “a”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	55
	526188
	FRIGOBAR CAPACIDADE PARA 117 LITROS - Especificações técnicas mínimas: frigobar com capacidade líquida mínima de 117 litros, na cor branca, dotado de sistema de refrigeração por ciclo convencional, com degelo manual ou automático (não sendo admitida tecnologia frost free, por não ser característica usual deste tipo de equipamento). Deve possuir, no mínimo, 02 (duas) prateleiras internas removíveis e ajustáveis, além de compartimentos na porta para acondicionamento de latas e garrafas, incluindo separador de garrafas e porta-lata deve conter gaveta multiuso para armazenamento de alimentos, bem como controle de temperatura com, no mínimo, 03 (três) níveis de regulagem. Alimentação elétrica em tensão nominal de 110v, com potência máxima aproximada de 70w, admitida variação compatível com o padrão do fabricante, desde que não comprometa a eficiência energética do equipamento,o equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética mínima classe “A”, conforme regulamentação vigente, com selo de conformidade do inmetro. 
	
	UNIDADE
	32
	
	

	56
	526189
	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - Especificações técnicas mínimas: gaveteiro volante com 03 (três) gavetas, sendo, no mínimo, 01 (uma) gaveta destinada ao armazenamento de pastas suspensas, com trilhos que permitam o correto encaixe e deslizamento das pastas estrutura confeccionada em painéis de madeira reconstituída tipo mdf, com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, na cor branca, com acabamento resistente a riscos e de fácil limpeza. Tampo superior com espessura mínima de 30 mm, devidamente reforçado, apto ao apoio de objetos e uso contínuo em ambiente administrativo deve possuir sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo das gavetas (fechadura central), garantindo segurança no armazenamento de documentos. Gavetas com corrediças metálicas ou telescópicas, que proporcionem abertura suave e segura base equipada com rodízios giratórios que permitam fácil movimentação, sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de trava. dimensões aproximadas: 42 cm (profundidade) x 46 cm (largura) x 70 cm (altura). 
	
	UNIDADE
	67
	
	

	57
	526190
	GELADEIRA COM FREEZER CAPACIDADE MÍNIMA 240 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  capacidade total mínima de 240 litros, com capacidade líquida do refrigerador mínima de 210 litros e capacidade líquida do freezer mínima de 25 litros. sistema de degelo tipo cycle defrost, com degelo automático no refrigerador e degelo manual no freezer, ou tecnologia equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a, conforme regulamentação vigente, frequência 60 hz, consumo máximo aproximado de 25 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v, conforme demanda, potência aproximada de 72 w. estrutura com gabinete e porta na cor branca, fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas, reguláveis e removíveis, prateleiras na porta, compartimento para ovos, compartimento para bebidas e separador de garrafas, iluminação interna obrigatório compartimento freezer interno, com capacidade mínima conforme especificado, acompanhado de recipiente para gelo. prateleiras confeccionadas em material resistente, podendo ser aramado ou plástico de alta durabilidade recursos mínimos, controle de temperatura interno, pés niveladores, porta não reversível. nível de ruído compatível com uso doméstico.
	
	UNIDADE
	13
	
	

	58
	526191
	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 480 LITROS COR BRANCA – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados e congelados com sistema de degelo automático tipo frost free e funcionamento por compressor dimensões aproximadas altura 189 cm largura 70 cm profundidade 73,2 cm peso líquido aproximado 69 kg capacidade mínima total de 480 litros com capacidade líquida do refrigerador mínima de 350 litros e do freezer mínima de 120 litros. configuração duplex com 2 portas independentes sendo compartimento superior ou inferior para freezer. sistema de degelo automático frost free com gás refrigerante ecológico tipo r600a ou equivalente. classificação de eficiência energética mínima classe a conforme regulamentação vigente frequência 60 hz consumo máximo aproximado de 30 kwh por mês. alimentação elétrica em 127v ou 220v conforme demanda com compressor tipo convencional fix speed ou tecnologia equivalente. estrutura com gabinete e portas na cor branca fabricados em aço ou material equivalente de alta resistência. compartimento refrigerador com no mínimo 3 prateleiras internas e 1 gaveta para frutas e legumes prateleiras de porta em quantidade mínima de 4 unidades prateleiras internas em vidro temperado e ou material plástico resistente removíveis e ajustáveis compartimento freezer com no mínimo 2 prateleiras internas e prateleiras na porta deverá possuir iluminação interna no refrigerador controle de temperatura automático pés niveladores e rodízios para movimentação. recursos mínimos painel de controle com indicação digital ou equivalente alarme de porta aberta compartimento de congelamento rápido compartimento extra fria porta ovos incluso. nível de ruído máximo de 50 db .
	
	UNIDADE
	27
	
	

	59
	526192
	KIT COIFA DE PAREDE PARA FOGÃO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: kit de coifa de parede destinado à captação e exaustão de vapores, fumos e partículas provenientes do preparo de alimentos em fogão industrial, com dimensões mínimas de 45 cm (profundidade) x 90 cm (largura) estrutura confeccionada em aço inoxidável, com acabamento resistente à corrosão, ao calor e de fácil higienização, adequada para uso contínuo em cozinha industrial deve possuir sistema de filtragem com filtro metálico lavável e removível, específico para retenção de gordura, bem como calha coletora de resíduos graxos. O equipamento deverá operar nas funções exaustor e/ou depurador, conforme configuração, com vazão mínima de ar de 600 m³/h, garantindo eficiência na renovação do ar nível de ruído máximo de 65 db em operação deve acompanhar duto flexível com comprimento mínimo de até 3 metros, além de grade externa com sistema autovedante/anti-retorno (auto-fechante), impedindo a entrada de ar externo alimentação elétrica em tensão nominal de 127v. O produto deverá possuir certificação de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	11
	
	

	60
	526193
	KIT COM 2 MICROFONES SEM FIO. – Especificações técnicas mínimas: Frequência Mínima - Máxima: 600hz - 699hz, em formatos bastão, padrões polares Cardióide com conexões: P10 e Xlr De 1/4", com ao menos 300 cápsula de raio de transmissão e cápsula Integrada 10db. Kit contendo receptor sem fio de canal duplo e 2 unidades de microfone.
	
	UNIDADE
	35
	
	

	61
	526194
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Especificações técnicas mínimas: altura (alça estendida): ~95 cm a 100 cm, altura (alça retraída): ~70 cm, largura: ~35 cm a 38 cm, profundidade: ~34 cm a 37 cm, pressão e vazão (127v): pressão de trabalho: 95 bar, pressão máxima: 130 bar, vazão máxima de água: 450 l/h, motor e energia: potência (127v): 1,6 kw, tipo de motor: indução (maior durabilidade e menor ruído), tensão nominal: 127v, comprimento do cabo elétrico: 5 metros, construção e componentes: cabeçote da bomba: latão (alta resistência), pistões: revestidos em cerâmica, mangueira de alta pressão: 8 metros, com engate rápido anti-torção, rodas: integradas para fácil transporte, carrinho: dobrável, dimensões e peso:peso (127v): 18,5 kg temperatura máxima de entrada de água: 40 ºc, recursos e acessórios: aplicador de detergente incluso, bico leque ajustável, conexão rápida para mangueira de entrada de água. 
	
	UNIDADE
	23
	
	

	62
	526195
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO DE 2100 PSI - especificações técnicas mínimas: lavadora de alta pressão com vazão mínima de 360 litros por hora (l/h) e potência mínima de 1.700 w, adequada para limpeza de superfícies diversas. equipamento dotado de bomba axial com cabeçote em alumínio e pistões em aço inoxidável, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, devendo possuir sistema de desligamento automático (stop total), acionado ao interromper o uso do gatilho, visando economia de energia e maior vida útil do motor deve acompanhar, no mínimo, os seguintes acessórios: 01 pistola de alta pressão com conexão rápida ,01 lança com conexão rápida, 01 bico regulável (jato concentrado e leque),01 bico turbo com conexão rápida, 01 mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 5 metros, confeccionada em material resistente, como nylon ou equivalente, 01 mangueira desentupidora com comprimento mínimo de 2 metros, 01 aplicador de detergente com sistema de conexão rápida deve possuir filtro de entrada de água, espigão para conexão de mangueira, 02 rodas para transporte, alça ergonômica removível ou retrátil, botão liga/desliga de fácil acesso e suporte para armazenamento dos acessórios alimentação elétrica conforme padrão nacional, devendo possuir certificação de conformidade do inmetro.
	
	UNIDADE
	24
	
	

	63
	526196
	LIQUIDIFICADOR - Especificações técnicas mínimas: potência e desempenho: potência nominal mínima de 1.400 w, alto desempenho para trituração de alimentos, inclusive gelo e ingredientes mais resistentes, sistema de lâminas de alta eficiência em aço inoxidável, capacidade: capacidade total da jarra de aproximadamente 3,0 litros, capacidade útil mínima de 2,0 litros, jarra: jarra confeccionada em material resistente a impactos, tipo inquebrável (policarbonato ou similar), material livre de bpa, design com bico dosador que facilita o despejo, tampa com vedação adequada e sobretampa removível para adição de ingredientes durante o uso, velocidades e controle: múltiplas velocidades, com no mínimo 5 níveis, função pulsar para melhor controle do processamento, painel de acionamento rotativo ou por botões, de fácil operação, base e estrutura: base com acabamento em material resistente, com detalhes em inox, pés antiderrapantes que garantem estabilidade durante o uso, sistema de acoplamento seguro entre base e jarra, sistema de segurança: sistema de trava que impeça o funcionamento sem o correto encaixe da jarra, proteção contra superaquecimento do motor, componentes com encaixe seguro e estável, alimentação elétrica: tensão: 127v ou 220v, conforme necessidade do órgão, frequência: 50/60 hz, dimensões e peso (aproximados): altura: 42 cm a 45 cm, largura: 18 cm a 20 cm, profundidade: 20 cm a 22 cm, peso: 2,0 kg a 3,0 kg, acessórios: tampa com sobretampa dosadora, manual de instruções, acabamento: design moderno com acabamento em inox e plástico de alta resistência, superfícies lisas e de fácil limpeza, resistente ao uso contínuo.
	
	UNIDADE
	37
	
	

	64
	526198
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 10 litros, potência mínima de 370 w equivalente a 0,5 cv, rotação aproximada de 3500 rpm, frequência de 60 hz, tensão bivolt ou conforme demanda, consumo aproximado de 0,67 kwh, peso aproximado de 10 kg, dimensões aproximadas de 78 cm de altura, 34 cm de largura e 33 cm de profundidade. corpo e copo em aço inoxidável escovado, resistentes à corrosão e de fácil higienização, copo monobloco sem soldas, evitando acúmulo de resíduos e facilitando a limpeza, sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, proporcionando maior resistência e durabilidade, motor de indução com alto torque, adequado para preparos densos, tampa com vedação eficiente, prevenindo vazamentos, base com estrutura estável para uso contínuo. sistema de baixa rotação, indicado para misturas homogêneas, reduzindo a incorporação de ar, adequado para preparo de cremes, massas leves, molhos e similares, desempenho contínuo com estabilidade operacional em ambiente profissional. 
	
	UNIDADE
	9
	
	

	65
	526199
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO COPO EM AÇO INOX - Especificações técnicas mínimas: capacidade útil do copo de 2 litros, potência mínima de 1000 w, rotação mínima de 22000 rpm, frequência de 60 hz, tensão 110 v ou 220 v conforme demanda, peso aproximado de 3 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 22 cm de largura e 21 cm de profundidade copo em aço inoxidável escovado, resistente à corrosão e de fácil higienização, sistema de acoplamento com eixo sextavado, garantindo melhor fixação e durabilidade, tampa com vedação eficiente, evitando vazamentos durante a operação, base com estrutura estável, adequada ao uso contínuo. alta rotação, adequada para trituração e homogeneização de alimentos, indicado para uso contínuo em cozinhas profissionais, assegurando produtividade e padronização no preparo. Atender às normas técnicas aplicáveis e possuir certificação vigente do inmetro, quando cabível.
	
	UNIDADE
	25
	
	

	66
	526200
	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à produção contínua de algodão doce, indicado para uso profissional em eventos, buffets e atividades comerciais, com as seguintes especificações mínimas. capacidade de produção entre 120 e 180 unidades por hora equivalente a 2 a 3 unidades por minuto. turbina com diâmetro aproximado de 130 mm e capacidade mínima de 400 g de açúcar por abastecimento. cuba coletora em alumínio laminado com diâmetro interno aproximado de 430 mm, gabinete em aço inoxidável com alças laterais que facilitem o transporte e manuseio. painel de controle contendo chave geral com função emergência acionamento da resistência controlador de temperatura e indicação luminosa de aquecimento, alimentação bivolt automático 127 v ou 220 v frequência de 50 a 60 hz, potência nominal aproximada de 1200 w com consumo médio de 0,9 kwh dimensões aproximadas de 390 mm de altura 430 mm de largura e 430 mm de profundidade peso aproximado de 8,5 kg equipamento com construção robusta adequado ao uso intensivo devendo assegurar eficiência operacional segurança no uso e facilidade de limpeza conforme normas aplicáveis.
	
	UNIDADE
	4
	
	

	67
	526201
	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA 23 PONTOS PORTÁTIL ELÉTRICA - Especificações técnicas mínimas: motor de alto desempenho, apto ao uso contínuo por períodos prolongados, velocidade mínima de 1100 pontos por minuto, mínimo de 23 pontos de costura incorporados, incluindo pontos utilitários, decorativos e flexíveis, sistema de casa de botão automático em uma etapa, estrutura interna metálica, garantindo estabilidade, resistência e durabilidade, base com superfície metálica polida que favorece o deslizamento dos tecidos, carcaça externa em material plástico de alta resistência tipo abs, resistente a impactos, componentes de fácil manuseio e manutenção. sistema de ajuste de pressão da sapatilha, permitindo adaptação a diferentes tipos de tecidos, área de costura com boa visibilidade, operação estável mesmo em uso contínuo, adequada para costuras mais exigentes como jeans, lona e materiais similares, acessórios mínimos: sapatilhas para costura geral, pregar botão e casa de botão, bobinas, agulhas, guia de quilting, chave de fenda, escova de limpeza, feltro e capa de proteção, ou equivalentes que assegurem o pleno funcionamento do equipamento. 
	
	UNIDADE
	1
	
	

	68
	526202
	MAQUINA DE LAVAR 10 KG- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 10 kg, dimensões aproximadas de 105 cm de altura, 60 cm de largura e 67 cm de profundidade, peso aproximado de 40,2 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 A, consumo de energia aproximado de 0,32 kwh por ciclo, mínimo de 4 níveis de água. abertura superior, painel de controle mecânico, cesto em material plástico resistente livre de bpa, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, controle de níveis de molho, função de reaproveitamento de água, operação silenciosa, ciclo rápido com duração aproximada de 19 minutos. função turbo lavagem e turbo secagem, função reutilizar água, avanço de etapas, sistema de diluição de sabão, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
	
	UNIDADE
	11
	
	

	69
	526203
	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: capacidade e produção: capacidade por ciclo de até 18 (dezoito) pratos padrão. produção estimada de 540 a 720 pratos por hora, conforme o tempo de ciclo. tempo de ciclo entre 90 e 120 segundos. sistema de operação automático por ciclos, características construtivas: estrutura confeccionada em aço inoxidável aisi 304, com alta resistência à corrosão. gabinete tipo capota (hood) com abertura vertical. tanque estampado com cantos arredondados, facilitando a higienização. braços lavadores e enxaguadores rotativos, fabricados em material resistente. pés reguláveis para nivelamento. porta equipada com sistema de segurança, com interrupção automática de funcionamento ao ser aberta, sistema de lavagem: sistema de lavagem por jatos de alta pressão. enxágue realizado com água aquecida. bomba de lavagem de alto desempenho. filtro interno para retenção de resíduos sólidos. temperatura de lavagem entre 55°c e 65°c. temperatura de enxágue entre 80°c e 90°c, instalação hidráulica: alimentação de água por rede pressurizada. pressão mínima recomendada de 2 m.c.a. consumo de água por ciclo de aproximadamente 2 a 3 litros. entrada de água com conexão padrão. sistema de drenagem incorporado, sistema elétrico: tensão de alimentação de 220v (bifásico) ou 380v (trifásico). frequência de 50/60 hz. sistema multifásico. potência instalada aproximada de 6 a 9 kw. comando eletromecânico ou digital, conforme a versão, dimensões e peso (aproximados): altura entre 1.400 mm e 1.500 mm, largura entre 650 mm e 700 mm, profundidade entre 750 mm e 800 mm, peso entre 80 kg e 100 kg, acessórios inclusos: 01 rack para pratos, 01 rack para copos/xícaras, 01 rack universal, dosador de detergente (quando aplicável), dosador de secante (quando aplicável), segurança e conformidade: atende às normas de higiene sanitária vigentes. possui sistema de proteção elétrica. equipamento adequado às normas da vigilância sanitária e da anvisa. estrutura com superfícies lisas, resistentes e de fácil sanitização, diferenciais: baixo consumo de água e energia. alta produtividade. facilidade de operação e manutenção. indicado para alto volume de louças.
	
	UNIDADE
	15
	
	

	70
	526204
	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE NOMINAL 15 KG – Especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem mínima de 15 kg, dimensões aproximadas de 105,2 cm de altura, 66,2 cm de largura e 72,4 cm de profundidade, peso aproximado de 46 kg, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, plugue padrão 10 a classificação energética mínima a consumo de energia aproximado de 0,46 kwh por ciclo, consumo de água aproximado de 160 litros por ciclo, mínimo de 5 níveis de água. abertura superior tipo top load, painel de controle mecânico, cesto em aço inoxidável resistente, que reduz acúmulo de resíduos e evita danos às roupas, estrutura externa na cor branca, pés niveladores ajustáveis, filtro elimina fiapos de alta eficiência, operação silenciosa, visor indicativo das etapas de lavagem. sistema de lavagem: sistema por agitação, com etapas de molho, enxágue e centrifugação, velocidade de centrifugação aproximada de 630 rpm, controle de níveis de molho, função de duplo enxágue, função de reaproveitamento de água, ciclo rápido com duração aproximada de 25 minutos. No mínimo 11 programas, incluindo tira manchas, limpeza de cesto, rápido, tênis, edredom, roupas brancas, cama e banho, normal, silencioso, pesado ou intenso e delicado. função turbo lavagem, reutilização de água, duplo enxágue, sistema de diluição eficiente de sabão e amaciante, função iniciar e pausar, dispenser para sabão em pó, sabão líquido, amaciante e alvejante. 
	
	UNIDADE
	17
	
	

	71
	526205
	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: cor: aço inox, capacidade de peso total: 400 kg, capacidade de peso da tampa: 300 kg, capacidade de peso da prateleira inferior: 100 kg, tipo de aço: aisi 201, comprimento: 2 m, comprimento: 200cm, largura: 70cm, altura: 90cm, prateleiras: 51x194,5cm, espessura das chapas de aço: 0,8 mm / 0,6 mm, espessura dos tubos: 1 mm, diâmetro dos tubos: 1 ¹/² '' (uma polegada e meia), peso líquido: 42,1 kg, largura: 70 cm, com pés: sim.
	
	UNIDADE
	45
	
	

	72
	526206
	MESA DE ESCRITORIO 1,50 X 0,60 – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, proporcionando maior resistência mecânica e durabilidade. estrutura com pés tipo painel em mdf, com espessura mínima de 25 mm, equipada com sapatas niveladoras para ajuste ao piso. acabamento em revestimento melamínico (bp) de alta resistência à abrasão e ao uso contínuo. dotada de gaveteiro lateral com 02 (duas) gavetas, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo), confeccionado em mdf, com corrediças metálicas telescópicas, puxadores embutidos ou metálicos e fechamento com chave capacidade de carga mínima: tampo suportando entre 30 a 40 kg distribuídos e gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada cores padrão: sevilha, preto, cinza ou nogal, conforme disponibilidade. Peso aproximado entre 35kg e 55kg.
	
	UNIDADE
	88
	
	

	73
	526207
	MESA DE ESCRITÓRIO EM L Com GAVETA 2 GAVETAS – Especificações técnicas mínimas: escrivaninha em “l” para escritório, confeccionada em mdp de alta resistência, com acabamento em fita abs, proporcionando durabilidade e melhor acabamento. tampo com espessura mínima de 30 mm, superfície em semi-brilho, cor nogal, estrutura com pés em mdp e sapatas niveladoras, permitindo ajuste ao piso. formato em “l”, com montagem flexível (lado direito ou esquerdo). possui gaveteiro com 02 gavetas, corrediças funcionais, suporte mínimo de 15 kg por gaveta. produto destinado a uso em ambiente de escritório, com fornecimento de kit de ferragens e manual de montagem. dimensões aproximadas: mesa principal com 140 cm (largura) x 60 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura); mesa auxiliar com 90 cm (largura) x 42 cm (profundidade) x 73,5 cm (altura).
	
	UNIDADE
	71
	
	

	74
	526208
	MESA DE REFEITÓRIO PARA 08 LUGARES COM 02 BANCOS ESTRUTURA METÁLICA – Especificações técnicas mínimas: conjunto de mobiliário para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos independentes, projetado para acomodação de até 08 (oito) usuários simultaneamente, adequado para uso em ambientes coletivos. tampo confeccionado em mdp (painel de partículas de média densidade), com espessura mínima de 15 mm, revestido em material melamínico de baixa pressão (bp) ou equivalente, com acabamento fosco, resistente a riscos, umidade moderada e de fácil higienização. estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, garantindo resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. dimensões mínimas comprimento: 200 cm, largura: 80 cm, altura: 73 cm. deve suportar carga distribuída mínima de 110 kg, sem apresentar deformações. contra defeitos de fabricação.
	
	UNIDADE
	15
	
	

	75
	526209
	MESA DE REUNIÃO BIPARTIDA PARA SALA DOS PROFESSORES, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 3.600 MM – Especificações técnicas mínimas: confeccionada em mdf de alta resistência, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, superfície lisa e acabamento resistente ao desgaste, revestido em material melamínico (bp) estrutura bipartida, facilitando transporte e montagem, com pés tipo painel em mdf, espessura mínima de 25 mm, dotados de sapatas niveladoras com regulagem de até 10 mm, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso estrutura reforçada, adequada para uso intensivo, com acabamento uniforme em todos os componentes. evendo ser fornecido com todos os acessórios para montagem. 
	
	UNIDADE
	13
	
	

	76
	526210
	MESA DE REUNIÃO DIRETORIA, FORMATO SEMI-OVAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3.200 MM – Especificações técnicas minimas: mesa de reunião diretoria, formato semi-oval, com dimensões mínimas de 3.200 mm (comprimento) x 1.200 mm (profundidade) x 750 mm (altura), capacidade para até 12 usuários, destinada a ambiente executivo, confeccionada em mdf de alta densidade, com tampo engrossado (duplo) de espessura mínima de 40 mm, revestido em laminado melamínico (bp) de alta resistência ao desgaste. acabamento na cor nogal sevilha com detalhes em preto ou equivalente estrutura composta por painéis laterais em mdf, com espessura mínima de 25 mm, painel frontal (saia) e reforço central interno, garantindo rigidez, estabilidade e durabilidade. sistema de travamento estrutural interno dotada de sistema integrado para energia e dados, com caixas de tomadas embutidas no tampo, contendo no mínimo tomadas elétricas padrão nbr 14136 e portas usb, além de compartimento inferior para organização e distribuição de cabos de energia, telefonia e rede lógica, pés com sapatas metálicas reguláveis, com acabamento preto ou cromado, permitindo nivelamento em diferentes tipos de piso, sistema bipartido, facilitando transporte e montagem, com fornecimento de kit completo de ferragens e manual de instalação. 
	
	UNIDADE
	13
	
	

	77
	526252
	MESA DE SOM – Especificações Técnicas Mínimas: Que contenha 10 canais totais sendo 2 entradas XLR para microfones e 4 entradas estéreo jack 6.3 mm para múltiplos instrumentos e 2 bus mixer, alimentação Phantom Power de 48V para conexão direta de microfones condensadores, com saídas P2, P10 e RCA. Material: metal. Voltagem: 127v.
	
	UNIDADE
	4
	
	

	78
	526216
	MICROFONE BASTÃO – Especificações técnicas mínimas: Tipo Dinâmico (bobina móvel), com resposta de frequência 55 a 14.000 Hz, Padrão polar Cardióide Impedância de saída EIA avaliado em 150 ohms (270 ohms real) Sensibilidade a 1 kHz, tensão de circuito aberto -57.5 dBV/Pa (1,3 mV), conector XLR.
	
	UNIDADE
	17
	
	

	79
	526211
	MICRO-ONDAS 34 LITROS BRANCO – Especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1.400 w, com no mínimo 10 (dez) níveis de potência, permitindo ajustes para diferentes tipos de preparo. painel digital com desligamento automático para economia de energia dotado de prato giratório com diâmetro mínimo de 325 mm. possuir funções pré-programadas, incluindo no mínimo: descongelamento (carnes, aves, peixes e leguminosas), aquecimento rápido (+30 segundos), menus automáticos (dia a dia, infantil e opções leves), função tira odor e função mudo equipado com trava de segurança para bloqueio de uso, relógio digital e tecla de seleção de porção, alimentação em 110 v, com eficiência energética classificação “a”, certificação compulsória do inmetro dimensões aproximadas: 539 mm (largura) x 300 mm (altura) x 424 mm (profundidade). peso aproximado de 16 kg .
	
	UNIDADE
	29
	
	

	80
	526253
	MINICÂMARA COMERCIAL 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: inox - mini câmara fria industrial com capacidade total aproximada de 425 litros; tipo vertical; 2 (duas) portas frontais cegas; destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, sistema de refrigeração: por compressor hermético, com circulação de ar forçado (frost free ou sistema equivalente); controle digital de temperatura; faixa de operação aproximada de 0°c a +10°c; sistema de degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica; classificação energética conforme inmetro (quando aplicável); gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox; interior em material resistente e de fácil higienização; isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; portas com vedação magnética; puxadores ergonômicos e resistentes; pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis; espaço interno otimizado para organização dos alimentos, painel de controle: controlador digital com display de temperatura; indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura entre 180 e 200 cm; largura entre 70 e 90 cm; profundidade entre 60 e 80 cm, peso líquido aproximado: entre 80 e 120 kg, alimentação elétrica: tensão de 127v ou 220v, frequência de 60 hz, nível de ruído: baixo, adequado para ambientes internos.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	81
	526215
	MINICÂMARA COMERCIAL 4 PORTAS INOX FROST FREE – Especificações técnicas mínimas: minicâmara comercial destinada à conservação e armazenamento de alimentos refrigerados, indicada para uso em cozinhas institucionais, escolares, hospitais e estabelecimentos comerciais, capacidade total aproximada: 765 litros, minicâmara vertical, 4 (quatro) portas cegas frontais, uso para refrigeração (temperaturas positivas), sistema de refrigeração: sistema por compressor, circulação de ar forçado (frost free), controle digital de temperatura, faixa de operação aproximada: 0°c a +10°c, degelo automático, eficiência energética: baixo consumo de energia elétrica, classificação energética conforme inmetro (quando aplicável), gás refrigerante ecológico, livre de cfc, estrutura e acabamento: gabinete externo em aço inox, interior em material resistente, de fácil higienização, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade , portas com vedação magnética, puxadores ergonômicos e resistentes, pés niveladores ou rodízios, compartimentos internos: prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, divisões internas que facilitam a organização dos alimentos, espaço interno otimizado, painel de controle: controlador digital com display de temperatura, indicadores de funcionamento, dimensões aproximadas: altura: 190 a 210 cm, largura: 120 a 140 cm, profundidade: 70 a 90 cm, peso: peso líquido aproximado: 120 a 160 kg, alimentação elétrica: tensão: 220v, frequência: 60 hz, nível de ruído: baixo nível de ruído, adequado para ambientes internos.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	82
	526212
	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL – Especificações técnicas mínimas: moedor de carne industrial elétrico, construído em materiais resistentes e apropriados para contato com alimentos, indicado para uso profissional contínuo, capacidade e desempenho: produção mínima de 80 kg/h ou superior, sistema de moagem eficiente para uso contínuo, boca nº 8 ou compatível, capacidade adequada para moagem de carnes sem ossos e produtos similares, operação silenciosa e de alto rendimento, motor e potência: motor elétrico de alta eficiência, potência mínima de 1/3 cv ou superior, rotação compatível com equipamentos de moagem industrial, sistema de proteção contra superaquecimento, estrutura e construção: corpo confeccionado em aço inoxidável ou material anticorrosivo de alta resistência, bandeja superior em aço inox, caracol, faca e disco de moagem em material resistente e apropriado para contato com alimentos, estrutura reforçada para uso profissional contínuo, base com pés antiderrapantes, segurança: equipamento fabricado conforme normas de segurança vigentes, chave liga/desliga protegida, sistema de proteção móvel ou fixa nas partes de alimentação, atender às exigências da nr-12, quando aplicável, baixo risco de acidentes durante operação, limpeza e manutenção, alimentação elétrica: alimentação elétrica bivolt ou tensão definida em edital (127 v ou 220 v), frequência de 50/60 hz, higienização e manutenção: componentes desmontáveis para limpeza, fácil higienização e manutenção, superfícies lisas e resistentes à corrosão, dimensões aproximadas: altura aproximada: 35 cm, largura aproximada: 25 cm, profundidade aproximada: 45 cm, peso aproximado: peso líquido aproximado entre 15 kg e 25 kg, certificações e conformidades: equipamento em conformidade com normas sanitárias e de segurança vigentes, componentes apropriados para contato com alimentos, itens inclusos: disco de moagem, faca de corte, socador, bandeja de alimentação, manual de instruções em português.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	83
	526213
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 LITROS, COM FUNÇÕES MÚLTIPLAS E ACESSÓRIOS - especificações técnicas mínimas: potência mínima de 1400 w, tensão de 127 v ou 220 v conforme demanda, no mínimo 2 velocidades mais função pulsar, capacidade da jarra do processador de no mínimo 2,1 litros, capacidade do copo do liquidificador de no mínimo 3,2 litros total e 1,7 litros útil, peso aproximado de 3,9 kg, dimensões aproximadas de 45 cm de altura, 27 cm de largura e 26 cm de profundidade, sistema de trava de segurança que impeça o funcionamento sem o correto encaixe dos componentes, base com pés antiderrapantes, estrutura com design vertical, visando melhor aproveitamento de espaço, materiais resistentes e de fácil higienização. Acessórios mínimos 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, no mínimo 02 lâminas de processamento, 01 batedor e 01 emulsificador. 
	
	UNIDADE
	11
	
	

	84
	526214
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL -  processador de alimentos industrial com capacidade de 4 litros; destinado ao preparo de alimentos, indicado para uso em cozinhas institucionais, escolares, restaurantes e estabelecimentos comerciais; adequado para uso contínuo ou moderado em ambiente profissional, estrutura e material: gabinete e cuba em aço inox; tampa em material resistente com sistema de vedação; lâminas em aço inox de alta resistência; base com pés antiderrapantes, sistema de funcionamento: motor elétrico de alto desempenho; acionamento por botão liga/desliga; sistema de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta, funções: processar, triturar, picar e misturar alimentos; indicado para preparo de legumes, carnes, temperos e massas leves, segurança: dispositivo de segurança conforme normas vigentes; proteção contra superaquecimento (quando aplicável), dimensões aproximadas: altura entre 45 e 55 cm; largura entre 25 e 35 cm; profundidade entre 30 e 40 cm, peso líquido aproximado: entre 10 e 15 kg, alimentação elétrica: tensão de 110v, frequência de 60 hz, nível de ruído: compatível com equipamentos da categoria.
	
	UNIDADE
	19
	
	

	85
	526217
	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR – Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado à purificação e fornecimento de água potável nas temperaturas natural e gelada, para uso em ambiente interno, capacidade e desempenho com reservatório de água gelada mínimo de 2,0 litros capacidade de refrigeração mínima de 2,2 litros por hora em condições padrão atendimento mínimo de 15 pessoas por hora temperatura da água gelada aproximadamente 8°c vazão máxima recomendada de 0,75 litro por minuto. sistema de filtragem do tipo dupla filtragem composto por elemento filtrante em polipropileno tipo melt blown com retenção de partículas superiores a 5 micra e carvão ativado com adição de prata coloidal para redução de cloro odores e sabores com vida útil mínima do refil de 4.000 litros ou 9 meses o que ocorrer primeiro refil substituível e de fácil reposição. pressão de operação mínima de 3 mca máxima de 40 mca e nominal de 20 mca equivalente a 0,196 mpa devendo suportar instalação em rede hidráulica padrão sendo obrigatória a utilização de válvula redutora de pressão em casos superiores ao limite máximo. alimentação elétrica em 127v ou 220v frequência de 60 hz conforme demanda potência nominal máxima de 100 w com sistema de refrigeração por compressor de baixo consumo energético. materiais de fabricação com gabinete externo em material metálico resistente componentes hidráulicos em polipropileno e ou poliacetal tubulações internas em aço inox ou material equivalente resistente à corrosão e elemento filtrante conforme especificação. funcionalidades com fornecimento de água natural e gelada reservatório hermeticamente fechado para evitar contaminação externa funcionamento de água natural mesmo sem energia elétrica equipamento compacto e adequado para uso contínuo indicado exclusivamente para água potável tratada, condições de operação em temperatura ambiente entre 5°c e 42°c. dimensões e peso aproximados altura 39,5 cm largura 30,5 cm profundidade 37,0 cm peso líquido 12 kg requisitos complementares com cor branco certificação vigente do inmetro.
	
	UNIDADE
	20
	
	

	86
	526218
	RALADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL  - Especificações técnicas mínimas: motor: 0,5 cv, potência: 600 w, velocidade: 438 rpm, consumo: 0,6 kwh, produção aproximada: 250 kg/h, voltagem: bivolt com chave seletora, peso: 28 kg, dimensões: altura: 59 cm, largura: 33 cm, profundidade: 52 cm, estrutura: construção em aço inox e alumínio fundido, bocal de alimentação ampliado, tampa totalmente removível para melhor higienização, pés emborrachados para maior estabilidade, design resistente e durável, sistema de corte: sistema com 7 discos intercambiáveis, troca rápida de discos, discos inclusos: e1: fatiador de 1 mm, e3: fatiador de 3 mm, v: ralador fino, z3: ralador de 3 mm, z5: ralador de 5 mm, z8: ralador de 8 mm, h7: julienne 7x7 mm, funcionalidades: processa diversos tipos de alimentos, cortes uniformes e padronizados, ideal para uso contínuo e profissional, sistema de troca prática e segura, certificação e segurança: atende às normas do inmetro, diferenciais: alta produtividade,precisão no corte, fácil higienização, alto desempenho industrial.
	
	UNIDADE
	7
	
	

	87
	526219
	REFRIGERADOR VERTICAL EXPOSITOR COMERCIAL AUTO SERVIÇO CAPACIDADE MÍNIMA 1200 LITROS TRÊS PORTAS – Especificações técnicas mínimas:  equipamento destinado à conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios em estabelecimentos comerciais, com sistema de refrigeração por ar forçado e controle eletrônico de temperatura, capacidade mínima de 1200 litros, com temperatura de operação ajustável entre -2°c e +10°c, garantindo conservação adequada dos produtos, sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado, proporcionando distribuição uniforme do frio em todo o compartimento interno, sistema de degelo automático, garantindo praticidade operacional e manutenção da eficiência térmica, controle eletrônico de temperatura com indicador digital, permitindo ajuste e monitoramento preciso, estrutura interna em aço pré-pintado branco ou material equivalente de alta durabilidade e fácil higienização, portas em quantidade mínima de 3 unidades, com vidro temperado duplo com gás inerte ou tecnologia equivalente, garantindo isolamento térmico e ampla visualização dos produtos, iluminação interna em led com acionamento por interruptor, proporcionando melhor exposição dos itens armazenados, sistema de prateleiras aramadas com no mínimo 4 níveis reguláveis e inclináveis por porta, permitindo organização eficiente dos produtos, base com pés niveladores, garantindo estabilidade em diferentes tipos de piso, funcionamento em energia elétrica, com tensão em 127v ou 220v, frequência de 60 hz, conforme demanda, deverá atender às normas vigentes aplicáveis, com certificação do inmetro.
	
	UNIDADE
	3
	
	

	88
	526220
	ROUPEIRO 6 PORTAS E 8 GAVETAS EM MDF TONALIDADE MARROM -  Especificações técnicas mínimas: equipamento destinado ao armazenamento e organização de roupas e acessórios para uso em dormitórios estrutura fabricada integralmente em mdf com espessura mínima de 15 mm acabamento em pintura uv garantindo maior durabilidade e resistência dimensões aproximadas altura 250 cm largura 278 cm profundidade 62 cm peso aproximado 298 kg composto por 6 portas de abrir e 8 gavetas internas com corrediças metálicas telescópicas proporcionando abertura suave e maior resistência gavetas com capacidade mínima de 5 kg cada e prateleiras com capacidade mínima de 10 kg confeccionadas em mdf com acabamento em pintura uv compartimentos internos com no mínimo 3 cabideiros para acomodação de roupas suspensas prateleiras internas para organização de roupas dobradas e acessórios puxadores externos em material resistente na cor do móvel dobradiças metálicas de alta durabilidade fundo em painel de mdf ou material equivalente com espessura mínima de 3 mm não possui pés base apoiada diretamente no piso produto na cor cinamomo padrão amadeirado não possui espelhos nem chave nas gavetas destinado ao uso residencial deverá acompanhar kit de ferragens completo e manual de montagem em língua.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	89
	526221
	ROUPEIRO COM 04 PORTAS E 4 GAVETAS EM MDF - Especificações técnicas mínimas: guarda-roupa com estrutura em material derivado de madeira (mdp e/ou mdf), com acabamento em pintura uv de alta resistência e durabilidade, na cor a ser definida conforme demanda da administração. composto por 4 (quatro) portas de abrir e 2 (duas) gavetas externas, dotadas de corrediças telescópicas metálicas, que proporcionam abertura total e deslizamento suave. Possui cabideiro em madeira maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para suportar cargas de roupas sem deformação. puxadores externos em madeira ou material similar, devidamente fixados. equipado com pés inclusos, garantindo estabilidade, elevação do móvel em relação ao piso e facilitando a higienização do ambiente dimensões mínimas: altura: 212 cm largura: 118,6 cm, profundidade: 47 cm peso aproximado: 77 kg, o produto deverá ser entregue montado ou com manual de montagem, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação. deve apresentar bom acabamento, sem arestas cortantes, farpas ou defeitos de fabricação, atendendo aos padrões de qualidade e segurança aplicáveis garantia mínima: 03 (três) meses, contra defeitos de fabricação, conforme código de defesa do consumidor.
	
	UNIDADE
	6
	
	

	90
	526222
	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS – Especificações técnicas mínimas: 12 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão, sistema de fechamento com pitão para uso de cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, portas substituíveis (estrutura não desmontável), não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,93 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 40 kg, cor: cinza padrão.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	91
	526223
	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS PEQUENAS - Especificações técnicas mínimas: 04 portas individuais com reforço interno, estrutura em chapas de aço #22 (0,80 mm) e #26 (0,45 mm), pintura em epóxi a pó, garantindo maior resistência e durabilidade, sistema de fechamento com pitão para cadeado, pés em aço com sapatas plásticas, facilitando a limpeza do ambiente, estrutura fixa (não desmontável), com portas substituíveis, não possui cabides, capacidade: suporta até 15 kg por compartimento (bem distribuídos), dimensões: altura: 1,96 m, largura: 0,33 m, profundidade: 0,36 m, medidas dos compartimentos (portas/vãos): altura: 0,43 m, largura: 0,27 m, peso: 15 kg, cor: cinza padrão.
	
	UNIDADE
	28
	
	

	92
	526224
	ROUPEIRO MULTIUSO COM 2 PORTAS – Especificações técnicas mínimas: armário multiuso com estrutura em painéis de madeira reconstituída tipo mdf com acabamento superficial acetinado de boa resistência ao uso contínuo na cor a ser definida conforme demanda da administração composto por 2 portas de abrir com puxadores em material termoplástico tipo abs devidamente fixados. possui 4 prateleiras internas com capacidade mínima de suporte de 4 kg cada distribuídas de forma uniforme adequadas para organização de utensílios materiais de escritório ou itens de uso geral. base com sapatas de apoio proporcionando estabilidade ao móvel e proteção contra umidade do piso estrutura deve apresentar bom acabamento sem arestas cortantes farpas ou defeitos de fabricação dimensões mínimas: altura 173 cm, largura 48 cm, profundidade 32 cm o produto deverá ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem e todos os acessórios necessários para sua correta instalação.
	
	UNIDADE
	12
	
	

	93
	526791
	SMART TV 43 POLEGADAS 4k – especificações técnicas mínimas: televisão com tela LED de 43 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), frequência de atualização mínima de 60 Hz, processador de imagem com tecnologia de aprimoramento de resolução, suporte a HDR, sistema operacional Tizen, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, acesso à internet e aplicativos de streaming, conversor digital integrado, no mínimo 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conexão Ethernet (LAN), potência de áudio mínima de 20 W RMS, controle remoto, alimentação bivolt automático, acompanhada de cabo de alimentação, base de apoio e manual de instruções
	
	UNIDADE
	9
	
	

	94
	526792
	SMART TV 60 POLEGADAS 4K – especificações técnicas mínimas: televisor Smart TV com tela LED de, no mínimo, 60 polegadas, resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels), tecnologia HDR para aprimoramento de imagem, processador com inteligência artificial para otimização de imagem e som, sistema operacional Smart integrado, compatível com aplicativos de streaming e acesso à internet, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, espelhamento de tela de dispositivos móveis, mínimo de 3 entradas HDMI e 1 entrada USB, conversor digital integrado, controle remoto incluso, alimentação bivolt automática (100-240V), acompanhado de cabo de alimentação, suporte de mesa e manual de instruções em português.
	
	UNIDADE
	9
	
	

	95
	526225
	UMIDIFICADOR DE AR RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 4 LITROS - especificações técnicas mínimas: umidificador de ar com sistema de geração de névoa por tecnologia ultrassônica, adequado para melhoria da umidade relativa do ar em ambientes internos; reservatório de água com capacidade mínima de 4 litros, proporcionando autonomia mínima de 14 horas de funcionamento contínuo; equipamento com controle de intensidade de névoa, permitindo ajuste conforme necessidade do ambiente, e bico direcionador para melhor distribuição da umidade; operação silenciosa, com baixo nível de ruído, adequada para uso em ambientes como escritórios, salas e dormitórios; sistema de segurança com desligamento automático ao atingir nível mínimo de água no reservatório; dotado de indicador luminoso de funcionamento e alerta para reposição de água; baixo consumo de energia elétrica, compatível com uso contínuo; alimentação elétrica bivolt automático 127v/220v; o produto deverá ser novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; deve atender às normas técnicas vigentes e possuir certificação aplicável. 
	
	UNIDADE
	57
	
	

	96
	526226
	VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS – Especificações técnicas mínimas: ventilador do tipo coluna, com hélice de no mínimo 40 cm de diâmetro, composta por 6 pás, projetado para uso em ambientes internos, deve possuir, no mínimo, 3 (três) velocidades de operação, com sistema de controle para ajuste da intensidade do fluxo de ar. equipado com função de oscilação horizontal automática de aproximadamente 80°. Estrutura composta por materiais resistentes e de fácil limpeza, com grade de proteção conforme normas de segurança vigentes, base estável que assegure o funcionamento seguro e sistema de ajuste de altura compatível com o tipo coluna. potência elétrica mínima de 140 w, tensão de alimentação de 127 v ou 220 v, conforme demanda da administração. classificação de eficiência energética mínima “b”, com consumo de energia compatível com a categoria do equipamento. Dimensões aproximadas compatíveis com a categoria (altura ajustável e base estável), peso leve que permita fácil deslocamento.
	
	UNIDADE
	30
	
	

	97
	526227
	VENTILADOR DE PAREDE – especificações técnicas mínimas: ventilador de 50cm + hélice com 5 pás, otimização do espaço + suporte de aço reforçado, potência 150w. grades de aço desmontável: a grade frontal de aço desmontável oferece mais segurança. controle de velocidade: as 3 opções de velocidade permitem adequar o vento à sua necessidade, inclinação de vertical regulável.
	
	UNIDADE
	118
	
	

	TOTAL GERAL (R$)
	


Nossa proposta tem preço total de R$=......................(valor numérico e por extenso). 

Condições de Pagamento: ____________________________

Prazo de Entrega: __________________________________

Validade da Proposta: ______________________________          

Declaro, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Local e Data

(Assinatura e Identificação do Licitante)

C/ CARIMBO – 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 - SRP.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por intermédio de seu contador Sr. (a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 8.2 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

__________________________________________________

(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026
ANEXO IV – MOD. DE DECLARAÇÃO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.

REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 – SRP.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa ___________, com sede à ________, na cidade de ___/___, inscrita no CNPJ sob nº ______, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) ______, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº _______ e do CPF nº ______, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

· Está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital e de seus Anexos.

· Que Não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; (inciso III, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

· Que Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (inciso IV, do art. 14° da Lei 14.133/2021); 

· Que Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021); 

· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)

Representante Legal

Carimbo de CNPJ da empresa:

 (  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026

ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/____

PREGÃO ELETRÔNICO: N° ______/____ – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº _____/_____

VALIDADE ATE: ___/____/____.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. RODRIGO LUIZ BENASSI, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº ____, residente e domiciliado no município de Colíder/MT, RESOLVE registrar os preços da empresa ___________, nas quantidades estimadas na Cláusula _____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, e no que couber, ao Decreto Municipal nº 015/2025, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
1.1.  A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender as demandas das diversas secretarias do município de Colíder/MT, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.
1.1.1. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de   fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO ORGÃO GERENCIADOR E DO PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

2.2. Os órgãos participantes deste registro de preços estão a seguir discriminados: 

· Secretaria Municipal de Assistência Social

· Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários e Meio Ambiente

· Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 

· Secretaria Municipal de Fazenda e Administração
· Secretaria Municipal de Gabinete, Governo e Comunicação
· Secretaria Municipal de Educação

· Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

· Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

· Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

· Secretaria Municipal de Cultura

2.3. O controle e o gerenciamento da Ata de Registro de Preços serão realizados por meio da ferramenta informatizada de Gestão de Atas, quanto a:

I – Os quantitativos e os saldos;

II – As solicitações de adesão; e

III – o remanejamento das quantidades.
CLÁUSULA TERCEIRA

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
3.1.  A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por ___(___) Ano, a partir da data de sua assinatura, com prazo de validade do dia ____/_____/_____ até _____/_____/_____, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA QUARTA

DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

	EMPRESA VENCEDORA:   



	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UNID
	QTIDE
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL


4.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Detentora do Registro de Preços dependerão dos quantitativos dos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA na Ordem de Fornecimento emitida.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

5.2. Executar a entrega dos produtos de forma FRACIONADA e de acordo com a necessidade das secretarias demandantes, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

5.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados na presente Ata de Registro de Preços.

5.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colíder, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

5.5. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

5.6. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações desta Ata de registro de Preços, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização).

5.7. Entregar os produtos com etiqueta de identificação de tamanhos e acondicionados em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o transporte.

5.8. Entregar os produtos em embalagens adequadas e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos.

5.9. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

5.10. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

5.11. Fornecer produtos provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que necessariamente, não precise de tal licença.

5.12. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

5.13. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

5.14. Comunicar a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.15. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços.

5.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços.

5.17. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos adquirido pela Prefeitura.

5.18. Substituir os produtos adquirido que estiver em desacordo com o pedido;

5.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;

5.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

5.21. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata/Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

5.22. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.23. Comunicar ao Fiscal da Ata/contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

5.24. Paralisar, por determinação da Prefeitura, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.25. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução da Ata/Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

5.26. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de colíder/MT.

5.27. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a Detentora do Registro de Preços adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5.28. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa Detentora do Registro de Preços possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

6.3. Designar servidores para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.4. Notificar a Detentora do Registro de Preços, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

6.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a empresa Detentora do Registro de Preços de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos produtos fora das especificações desta Ata.

6.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços;

6.8. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada no prazo máximo de ____ (___) dias;

6.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora do Registro de Preços com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata/contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até ___ (____) dias após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Somente será pago a empresa Detentora do Registro de Preços, o valor referente a entrega dos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA.

7.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pela Detentora do Registro de Preços, devidamente atestada pela administração.

7.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.
7.5. A Detentora do Registro de Preços deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.6. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.7. Nenhum pagamento isentará a empresa Detentora do Registro de Preços das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Detentora do Registro de Preços, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.9. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da PREFEITURA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

7.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Atas/Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica.

CLÁUSULA OITAVA

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA
8.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos materiais, por sua conta e risco, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá se responsabilizar por:
· Observar rigorosamente as especificações técnicas, unidades de medida, marcas de referência, quando houver, quantidades solicitadas e padrões mínimos de qualidade definidos pela Administração;
· Fornecer bens novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, atendendo integralmente às especificações técnicas e demais exigências estabelecidas;

· Os bens deverão apresentar características compatíveis com sua finalidade, não sendo aceitos produtos que apresentem defeitos, avarias, deformações, rasgos, amassados, manchas, sinais de deterioração ou quaisquer outras condições que comprometam sua utilização;

· Os mobiliários deverão apresentar estrutura resistente, estabilidade, acabamento adequado, segurança e durabilidade compatíveis com sua finalidade, observando as dimensões, os materiais de fabricação e demais características estabelecida nas especificações técnicas;

· Os eletrodomésticos e equipamentos deverão apresentar desempenho, capacidade, potência, eficiência energética e demais características técnicas compatíveis com as especificações exigidas, acompanhados dos acessórios necessários ao seu regular funcionamento, quando aplicável;

· Os bens deverão ser entregues em embalagens adequadas, íntegras e resistentes, compatíveis com a natureza de cada produto, de forma a garantir sua proteção durante o transporte, armazenamento e manuseio;

· Os produtos deverão estar devidamente acondicionados e identificados, quando aplicável, contendo informações necessárias à sua identificação, procedência, fabricante, quantidade, composição ou demais informações exigidas pela legislação pertinente;

· Os bens deverão apresentar qualidade, resistência, acabamento e durabilidade compatíveis com os padrões usuais de mercado, garantindo desempenho satisfatório e segurança durante sua utilização;

· Cumprir rigorosamente os prazos, horários, locais, condições e quantitativos estabelecidos nas solicitações ou Autorizações de Fornecimento emitidas pela Administração;

· Realizar o transporte e a entrega dos materiais de forma adequada, responsabilizando-se pela conservação e integridade dos materiais até o recebimento pela Administração;

· Substituir, sem ônus para a Administração, os materiais recusados em razão de desconformidade com as especificações, defeitos, vícios, avarias ou inadequação ao uso, observado os prazos estabelecidos;

· Responsabilizar-se integralmente pelos bens fornecidos, inclusive quanto à qualidade, procedência, transporte, entrega e demais condições necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas;

· Entregar os materiais acompanhados da respectiva Nota Fiscal, observando as condições estabelecidas pela Administração;

· Não serão aceitos materiais usados, recondicionados, remanufaturados ou que apresentem qualquer característica que comprometa sua qualidade ou utilização, salvo quando expressamente previsto na especificação do item;

· Assegurar a garantia dos produtos fornecidos, conforme os prazos e condições estabelecidos nas especificações técnicas e na legislação aplicável, responsabilizando-se pela correção de defeitos e falhas apresentados durante o período de cobertura;

· Disponibilizar assistência técnica e suporte necessários ao adequado funcionamento dos equipamentos durante o período de garantia, quando aplicável, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência;

· Atender às normas técnicas e demais disposições legais aplicáveis aos produtos fornecidos, quando existentes.

· Substituir os bens adquiridos que estiverem em desacordo com o pedido, com as especificações técnicas ou com as condições estabelecidas pela Administração;

· Adequar por determinação da PREFEITURA, qualquer conduta referente ao fornecimento dos materiais, que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.  

· Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, despesas com transporte, frete, carregamento, descarregamento, montagem, quando exigida, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
8.2. Será de exclusiva responsabilidade da empresa Detentora do Registro de Preços o fornecimento do objeto, bem como todas e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento, inclusive os relativos às entregas nos termos exigidos nesta Ata de Registro de Preços.

Local, Forma e Prazo de Entrega

8.3. As entregas dos materiais deverão ser realizadas de forma PARCELADA E SOB DEMANDA, conforme as necessidades das Secretarias Municipais e respectivas unidades administrativas, mediante solicitação ou Autorização de Fornecimento emitida pela Administração.
Locais de Entrega; 

8.2.1. Os materiais adquiridos deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos produtos serão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços.

· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000, Colíder/MT, no horário das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

8.2.2. O local de entrega poderá ser alterado sem alteração dos valores estabelecidos, desde que dentro da área urbana do município, situação em que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e/ou Departamento de Compras deverá comunicar a empresa Detentora do Registro de Preços no momento da emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Requisição.

8.3. Forma de Entrega: 

8.3.1 Os materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos deverão ser entregues de forma PARCELADA e SOB DEMANDA, conforme as necessidades das diversas Secretarias Municipais e solicitação do Departamento de Compras da PREFEITURA, sem imposição de quantidade mínima para realização dos pedidos, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, Nota de Autorização de Despesa e/ou Nota de Empenho.

8.3.2. Todos os materiais deverão ser entregues completos, acompanhados de todos os acessórios, componentes, cabos, fontes de alimentação, manuais de operação, certificados, termos de garantia e demais itens necessários ao seu adequado funcionamento e utilização, conforme a natureza e as especificações de cada item.

8.3.3. Os materiais deverão ser entregues novos, sem uso anterior, em suas embalagens originais ou em embalagens equivalentes que assegurem sua proteção e integridade durante o transporte, acondicionamento e armazenamento, devidamente identificados e acompanhados da respectiva documentação fiscal e técnica, quando aplicável.

8.3.4. Quando previsto nas especificações técnicas do item, a empresa Detentora do Registro de Preços será responsável pela montagem, instalação, configuração inicial, testes operacionais e orientações básicas de utilização, sem qualquer custo adicional para a Administração.

8.4. Prazo de Entrega: 
7.4.1. A entrega dos materiais permanentes, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos deverá ser realizada no prazo máximo de até ____ (___) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento, da Nota de Autorização de Despesa e/ou da emissão da Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação, devidamente justificado pela empresa Detentora do Registro de Preços e aceito pela PREFEITURA.

7.4.2. O simples pedido de prorrogação não suspenderá o prazo de entrega, permanecendo a empresa Detentora do Registro de Preços responsável pelo cumprimento da obrigação até que haja manifestação expressa da Administração.
7.4.3. A Autorização de Fornecimento e/ou NAD será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Colíder/MT e/ou pela Secretaria requisitante e remetida por meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento pela empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive por correio eletrônico.

8.5. Condições de Recebimento e Critérios de Inspeção: 

8.5.1. A PREFEITURA terá o prazo de até ___ (___) dias úteis para aceitar os produtos fornecidos pela empresa Detentora do Registro de Preços, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, parcial ou total os produtos, quando em desacordo com o estabelecido nessa Ata de Registro de Preços. 

8.5.2. Os produtos, no momento da entrega no ALMOXARIFADO CENTRAL, serão inspecionados pelo servidor responsável do recebimento para verificação do tipo do produto, qualidade, peso, quantidade, tipo de embalagem primária e secundária (quando aplicável), marca, prazo de validade e outras características que se fizerem necessárias à garantia da qualidade dos produtos, conforme especificações contidas neste instrumento.

8.5.3. Somente serão aceitos e recebidos os produtos que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum produto sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, serão rejeitados, devolvidos, ficando o fornecedor obrigado a substituí-los.

8.5.4. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

a) Quanto a problemas de qualidade dos produtos ou das condições das embalagens, a empresa Detentora do Registro de Preços notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ___ (___) dias;

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo do instrumento da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

c) Na hipótese de substituição, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados;

d) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

e) na hipótese de complementação, a empresa Detentora do Registro de Preços deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente registrados.

8.5.5. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do processo de utilização da Ata de Registro de Preços, sem a solicitação prévia da Detentora do Registro de Preços e autorização da Prefeitura, mesmo que sejam por materiais de qualidades equivalentes.

8.5.6. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, a PREFEITURA reserva–se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

8.5.7. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa Detentora do Registro de Preços, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

8.6. Do Transporte

8.6.1. Os produtos deverão ser transportados em condições adequadas de higiene, armazenamento e segurança, de modo a preservar sua integridade até a entrega definitiva.

8.6.2. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte e de frete referente a entrega dos produtos correrão por conta da empresa Detentora do Registro de Preços, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de produtos recusados por não atender as exigências do edital.

Requisitos normativos que disciplinam o fornecimento dos produtos a serem contratados 

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b) Decreto Municipal n° 015/2025 – Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, autarquias e fundações e dá outras providências; 

c) Normas da ABNT, INMETRO e legislações pertinentes ao fornecimento dos produtos, inclusive no que tange a qualidade dos materiais. 

d) Normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

e) Resolução Ambiental Vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos dos produtos do objeto a ser contratado.

f) Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Código de Defesa do Consumidor);

CLÁUSULA NONA

DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
9.1. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II – demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

III – consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4. O prazo previsto no item 9.3 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.6. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de colíder/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste, Centro – CEP 78.500-000, colíder/MT – Fone: (66) 3541-6300.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS LIMITES PARA AS ADESÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata a Lei nº 14.133/2021:

I – as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II – o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I – em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

II – em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III – na hipótese de previsão na Ata de Registro de Preços de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. As solicitações de alterações do registro de preços somente terão validade para os pedidos futuros, sendo obrigação do fornecedor honrar os pedidos já realizados até a data do protocolo do pedido de alteração do registro do preço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

12.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

12.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

12.3. Na hipótese prevista no item 12.2., o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

12.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa. 


12.5. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

12.6. Para fins do disposto no item 12.5, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

12.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
12.8. Na hipótese de comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado e impossibilite de cumprir o compromisso, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

E DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado quando: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor; 

III - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

IV - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

V - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

VI - Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; ou 

VII - For condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133/2021, por sentença transitada em julgado. 

13.2. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho da autoridade superior, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.3. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

13.3.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

13.3.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

13.4. Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

13.4.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

13.4.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

13.4.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

13.4.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

13.4.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

13.5. Por iniciativa EMPRESA, o registro poderá ser cancelado quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas.

13.5.1. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à entrega do item.

13.7. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

13.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

13.9. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS 

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

14.2. O remanejamento de que trata o item 14.1. somente será feito:

I – de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

II – de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

14.3. O órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento de que trata esta Ata.

14.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na Clausula Décima desta Ata.

14.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS VEDAÇÕES

15.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Fica vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 

16.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

16.2. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação do período do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP, particularmente no caso da prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, à luz do disposto no art. 82, inc. VI, Lei nº 14.133, de 2021, bem como observados os procedimentos disciplinados nesta Ata. 

16.3. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão, não se confundindo com eventual desequilíbrio deste instrumento. 

16.4. Havendo comprovado desequilíbrio econômico-financeiro, caberá revisão de preço, nos termos fixados nos arts. 82, inc. VI, e 124 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 
16.5. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

16.6. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

16.7. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

16.8. No caso do Detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

16.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 01 (um) mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, conforme prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

16.10. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

16.11. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

16.12. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

16.13. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

16.14. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

16.15. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

16.16. É vedado à Detentora do Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Detentora do Registro de Preços as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

17.1.1. Advertência; 

17.1.2. Multa;

17.1.3. Impedimento de licitar e contratar; e

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

17.2.2. As peculiaridades do caso concreto.

17.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

17.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

17.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.3. A sanção prevista no item 17.1.1 desta Ata de Registro de Preços será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

17.4. A sanção prevista no item 17.1.2 desta Ata de registro de Preços, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

17.5. A sanção prevista no item 17.1.3. desta Ata de Registro de Preços será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.6. A sanção prevista no item 17.1.4. desta Ata de Registro de Preços será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 17.5 desta Ata, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.7. A sanção estabelecida no item 17.1.4. desta Ata de Registro de Preços será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

17.8. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 desta Ata de Registro de Preços poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 17.1.2 desta Ata.

17.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.10. A aplicação das sanções previstas no item 17.1 desta Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

17.11. Na aplicação da sanção de multa (item 17.1.2 da Ata) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 17.1.3 e 17.1.4 desta Ata de Registro de Preços, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 desta Ata), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 17.1.4 desta Ata) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.16. A aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

COM FORNECEDOR REGISTRADO

19.1. A contratação com o detentor da ARP será formalizada pelo órgão e entidade participante, por intermédio de instrumento contratual, pela emissão de nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, observado o disposto no Capítulo I do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

19.2. O prazo para assinatura do contrato, retirada de nota de empenho ou instrumento equivalente, será de 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação.

19.3. A formalização do contrato, decorrente do SRP, deverá ser providenciada dentro do prazo de vigência da ARP.

19.4. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

19.5. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

19.6. Na hipótese em que o instrumento de contrato seja substituído por outro instrumento hábil na forma do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a emissão dos referidos documentos e o seu envio ao detentor da ARP deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

19.7. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 e não altera as regras aplicáveis aos contratos administrativos em geral, inclusive em relação aos acréscimos ou supressões e ao reequilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

20.1. A Prefeitura Municipal de colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

20.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto da Ata de Registro de Preços ou Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

20.3. O fiscal da Ata/Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

20.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da Ata informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

20.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto da Ata/Contrato, serão registradas, pela PREFEITURA, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

20.7. A Prefeitura poderá solicitar a presença de representantes da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato.

20.8. Após a assinatura da ata/contrato, o órgão ou entidade contratante poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes.

Preposto

20.9. A detentora do registro de preços/contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos produtos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

20.10. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização Técnica

20.11. O fiscal técnico da ata/contrato será responsável por acompanhar a execução da ata/contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas na ata/contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração.

20.12. Caberá ao fiscal técnico da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - Anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - Informar ao gestor da ata/contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor da ata/contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução da ata/contrato nas datas estabelecidas;

VI - Fiscalizar a execução da ata/contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de ata/contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor da ata/contrato, em tempo hábil, o término da ata/contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão da ata/contrato;

IX - Auxiliar o gestor da ata/contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - Realizar o recebimento provisório do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Gestor da Ata/Contrato

20.13.  Caberá ao gestor da ata/contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

II - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais da ata/contrato das ocorrências relacionadas à execução da ata/contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização da ata/contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata/contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025;

VI - Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão da ata/contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - Realizar o recebimento definitivo do objeto da ata/contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

X - Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

20.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL
21.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº __/____, com fundamento nas Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 015/2025, e suas alterações posteriores, no que couber e demais legislações correlatas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de   lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.

II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar;

III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____ seus anexos e a proposta da contratada.

IV. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

DO FORO 

23.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de _______ como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21);

23.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em ____ vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE.

colíder – MT, __ de _______ de _____.

_________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL

DETENTORA DO REGISTRO:
________________________________________

EMPRESA VENCEDORA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER – MT E A EMPRESA _____.
Nº: ___/____

Por este instrumento de Contrato Administrativo de Aquisição de Material de Consumo, que fazem as partes, de um lado,  como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 15.023.930/0001-38,  com sede na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, Bairro Centro, CEP 78.500-000, na cidade de colíder/MT, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. _____, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de _____/___; e de outro lado, como  CONTRATADA, a empresa  ____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº ________,  com sede na Av. ______, nº __,  Bairro ____, na cidade de ____/___,  neste  ato  representada  por  seu  representante legal o Sr. ________, cargo, residente e domiciliado na cidade de _____/____;  têm entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais de expediente para atender as demandas das diversas secretarias do município de colíder/MT, conforme planilha quantitativa descrita abaixo:

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	MARCA
	UND.
	QTIDE
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL


CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição:

2.1.1. O Edital do Pregão Eletrônico nº ___/___, o Termo de Referência e eventuais anexos dos documentos supracitados;

2.1.2. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços da contratada;

2.1.3. A Ata de Registro de Preço nº ___/___.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definirem a sua extensão e, dessa forma, regerem a execução adequada do contrato ora celebrado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 015/2025, e suas alterações posteriores, no que couber e demais legislações correlatas.

3.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O presente contrato terá vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia __ de _____ de ____, podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos artigos 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA.

4.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

4.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

4.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto ora contratado o valor de R$ ______ (_________)

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos quantitativos dos produtos efetivamente solicitados na Ordem de Fornecimento emitida.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O pagamento será efetuado em até ___ dias, após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

5.4. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.

5.5. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do maquinário e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.6. Caso constatado alguma irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida a CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação da nota fiscal/fatura.

5.7. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

5.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.10. A despesa deverá ser devidamente liquidada pela unidade financeira e orçamentária da CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do ato de ATESTO da nota fiscal, por parte do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e/ou pelo responsável pelo recebimento definitivo e aceitação do objeto contratado, desde que fornecido todos os documentos e informações necessárias para tanto, observada a legislação tributária e contratual vigente. 

5.11. A liquidação da despesa será realizada pela Seção de Orçamento e Finanças, mediante análise pormenorizada, pela Seção de Contratos, dos documentos e informações encaminhadas pela Fiscalização, nos termos da legislação específica.

CLÁUSULA SEXTA: DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Para o adequado fornecimento e entrega dos produtos, por sua conta e risco, a CONTRATADA deverá se responsabilizar por:

· Observar rigorosamente as especificações técnicas, unidades de medida, marcas de referência, quando houver, quantidades solicitadas e padrões mínimos de qualidade definidos pela Administração;
· Fornecer bens novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, atendendo integralmente às especificações técnicas e demais exigências estabelecidas;

· Os bens deverão apresentar características compatíveis com sua finalidade, não sendo aceitos produtos que apresentem defeitos, avarias, deformações, rasgos, amassados, manchas, sinais de deterioração ou quaisquer outras condições que comprometam sua utilização;

· Os mobiliários deverão apresentar estrutura resistente, estabilidade, acabamento adequado, segurança e durabilidade compatíveis com sua finalidade, observando as dimensões, os materiais de fabricação e demais características estabelecida nas especificações técnicas;

· Os eletrodomésticos e equipamentos deverão apresentar desempenho, capacidade, potência, eficiência energética e demais características técnicas compatíveis com as especificações exigidas, acompanhados dos acessórios necessários ao seu regular funcionamento, quando aplicável;

· Os bens deverão ser entregues em embalagens adequadas, íntegras e resistentes, compatíveis com a natureza de cada produto, de forma a garantir sua proteção durante o transporte, armazenamento e manuseio;

· Os produtos deverão estar devidamente acondicionados e identificados, quando aplicável, contendo informações necessárias à sua identificação, procedência, fabricante, quantidade, composição ou demais informações exigidas pela legislação pertinente;

· Os bens deverão apresentar qualidade, resistência, acabamento e durabilidade compatíveis com os padrões usuais de mercado, garantindo desempenho satisfatório e segurança durante sua utilização;

· Cumprir rigorosamente os prazos, horários, locais, condições e quantitativos estabelecidos nas solicitações ou Autorizações de Fornecimento emitidas pela Administração;

· Realizar o transporte e a entrega dos materiais de forma adequada, responsabilizando-se pela conservação e integridade dos materiais até o recebimento pela Administração;

· Substituir, sem ônus para a Administração, os materiais recusados em razão de desconformidade com as especificações, defeitos, vícios, avarias ou inadequação ao uso, observado os prazos estabelecidos;

· Responsabilizar-se integralmente pelos bens fornecidos, inclusive quanto à qualidade, procedência, transporte, entrega e demais condições necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas;

· Entregar os materiais acompanhados da respectiva Nota Fiscal, observando as condições estabelecidas pela Administração;

· Não serão aceitos materiais usados, recondicionados, remanufaturados ou que apresentem qualquer característica que comprometa sua qualidade ou utilização, salvo quando expressamente previsto na especificação do item;

· Assegurar a garantia dos produtos fornecidos, conforme os prazos e condições estabelecidos nas especificações técnicas e na legislação aplicável, responsabilizando-se pela correção de defeitos e falhas apresentados durante o período de cobertura;

· Disponibilizar assistência técnica e suporte necessários ao adequado funcionamento dos equipamentos durante o período de garantia, quando aplicável, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência;

· Atender às normas técnicas e demais disposições legais aplicáveis aos produtos fornecidos, quando existentes.

· Substituir os bens adquiridos que estiverem em desacordo com o pedido, com as especificações técnicas ou com as condições estabelecidas pela Administração;

· Adequar por determinação da PREFEITURA, qualquer conduta referente ao fornecimento dos materiais, que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.  

· Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, despesas com transporte, frete, carregamento, descarregamento, montagem, quando exigida, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
6.2. Será de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como todas e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento, inclusive os relativos às entregas nos termos exigidos neste contrato.
Do Local, Forma e Prazo de Entrega

6.3. Os produtos adquiridos deverão ser separados pelo fornecedor e entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, pedágios, frete ou transporte dos produtos serão por conta da empresa CONTRATADA.

· Endereço do local da entrega: ALMOXARIFADO CENTAL - Av. Tancredo Neves, nº 500, Bairro Centro, CEP. 78.500-000 – Colíder/MT, no horário das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, em dias de expediente da Prefeitura.

6.4. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de até ___ (___) dias corridos, contados do recebimento da NAD (Nota de Autorização de Despesa) e/ou Emissão de Nota de Empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela CONTRATADA e acatado pela CONTRATANTE.

6.5. Os produtos deverão ser entregues de forma FRACIONADA, conforme a necessidade das Secretarias Demandantes e solicitação do Departamento de Compras da PREFEITURA, sem limites de quantidades mínimas ou máximas de produtos para realização dos pedidos.

6.6. A autorização de fornecimento e/ou NAD (Nota de Autorização de Despesa) será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de colíder-MT e remetida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa CONTRATADA, inclusive correio eletrônico.

6.7. A CONTRATANTE terá o prazo de até ___ (___) dias úteis para aceitarem os produtos fornecidos pela empresa CONTRATADA, serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos/materiais e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido nesse contrato. 

6.8. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança do mesmo durante o Transporte.

6.9. Os produtos no momento da entrega no ALMOXARIFADO CENTRAL, serão inspecionados pelo servidor responsável do recebimento para verificação do tipo do produto, qualidade, peso, quantidade, tipo de embalagem primária e secundária (quando aplicável), marca, modelo, prazo de validade e outras características que se fizerem necessárias à garantia da qualidade do produto/material, conforme especificações contidas neste contrato.

6.10. Somente serão aceitos e recebidos os produtos que se encontrem em perfeitas condições. Caso algum produto sofra danos durante o transporte e/ou não apresente as condições ora estabelecidas, serão rejeitados, devolvidos, ficando o fornecedor obrigado a substituí-los.

6.11. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado, serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

a) Quanto a problemas de qualidade dos produtos/materiais ou das condições das embalagens, a empresa CONTRATADA notificada pela CONTRATANTE será responsável pela troca do produto/material que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ___ (___) dias;

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo do instrumento da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

c) Na hipótese de substituição, a empresa CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;
d) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

e) Na hipótese de complementação, a empresa CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de até ___ (___) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

6.12. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do processo de utilização do contrato, sem a solicitação prévia da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE, mesmo que sejam por e produtos de qualidade equivalente ou superior.

6.13. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações dos mesmos, a CONTRATANTE reserva–se o direito de substituí-los, complementá-los ou devolvê-los. 

6.14. Em caso de irregularidade não sanada pela empresa CONTRATADA, os servidores responsáveis pela fiscalização reduzirão a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

Do Transporte

6.15. Os produtos deverão ser transportados em veículo adequado, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.

6.16. Todas as despesas de carga, descarga, de transporte, de frete, de seguro e de pedágios referente a entrega dos produtos correrão por conta da empresa CONTRATADA, inclusive as decorrentes da devolução e reposição de produtos recusados por não atender as exigências do edital.

Controle de Qualidade Posterior a Contratação

6.17. A CONTRATANTE poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que não atendem as especificações estabelecidas neste Contrato.

6.18. Os produtos adquiridos serão previamente submetidos ao controle de qualidade, observando-se as legislações pertinentes e as especificações técnicas estipuladas neste Contrato.

6.19. Quando da entrega dos produtos, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa fabricante, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor.

6.20. A empresa CONTRATADA será responsável por garantir a qualidade dos produtos até completar a totalidade do pedido, se obrigando a substituir ou repor imediatamente o produto, dentro do prazo de validade, que não atender o especificado no Contrato, legislação em vigor ou apresentar qualquer problema que o torne impróprio ao uso.

6.21. Comprovadas quaisquer alterações nas características do produto e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, a empresa CONTRATADA será notificada e, no prazo de ___ (___) dias úteis, contados da notificação, deverá recolher e substituir, em parte ou no todo, o produto, no local onde se encontrar, por outro que atenda inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não gerando quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

6.22. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os produtos, no local indicado pela Secretaria Demandante, no prazo máximo de ___ (___) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada pelo Fiscal do Contrato.

6.23. Se o prazo estabelecido pela Administração para a substituição do produto for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela empresa CONTRATADA, que será acolhida ou não pela autoridade competente.

6.24. Os produtos poderão ser substituídos por outros de mesma qualidade, em razão de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente justificado e autorizado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de colíder/MT.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/____.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice preços mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

7.5. Os preços contratados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação do período do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura do contrato, particularmente no caso da prorrogação da vigência do contrato, à luz do disposto no art. 82, inc. VI, Lei nº 14.133, de 2021, bem como observados os procedimentos disciplinados neste contrato. 

7.6. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão, não se confundindo com eventual desequilíbrio deste instrumento. 

7.7. Havendo comprovado desequilíbrio econômico-financeiro, caberá revisão de preço, nos termos fixados nos arts. 82, inc. VI, e 124 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 

7.8. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços contratados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

7.9. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens contratados, cabendo ao órgão gerenciador do contrato negociar junto ao fornecedor contratado.

7.10. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

7.11. No caso da CONTRATADA ser revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7.12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 01 (um) mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, conforme prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.13. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada serão mantidos durante toda a vigência do contrato. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste contrato. 

7.14. Caso o preço contratado seja superior à média dos preços de mercado, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA, mediante correspondência, redução do preço contratado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

7.15. Caso a CONTRATADA se recuse a baixar os seus preços, a CONTRATANTE poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

7.16. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

7.17. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

7.18. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

7.19. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos adquirido rigorosamente de acordo com as disposições previstas neste contrato, obedecendo integralmente às normas técnicas vigentes ou fornecidas pelo município, e ainda:

8.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

8.3. Executar a entrega dos produtos de forma FRACIONADA e de acordo com a necessidade das secretarias demandantes, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

8.4. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados no presente Contrato.

8.5. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de colíder, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

8.6. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

8.7. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste contrato, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização).

8.8. Entregar os produtos com etiqueta de identificação de tamanhos e acondicionados em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o transporte.

8.9. Entregar os produtos em embalagens adequadas e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos.

8.10. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

8.11. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

8.12. Fornecer produtos provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que necessariamente, não precise de tal licença.

8.13. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

8.14. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

8.15. Comunicar a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8.16. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato.

8.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto deste contrato.

8.18. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos adquirido pela Prefeitura.

8.19. Substituir os produtos adquirido que estiver em desacordo com o pedido;

8.20. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;

8.21. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE;

8.22. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

8.23. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto do contrato.

8.25. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.26. Cumprir (quando for o caso), durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

8.27. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da CONTRATANTE.

8.28. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.29. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se responsabilizará pelo fornecimento da requisição e/ou ordem de entrega dos produtos a ser fornecido e ainda:

9.2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratado.

9.3. Efetuar o pagamento nas condições e prazo estipulado neste contrato.

9.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.6. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

9.7. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de produtos fora das especificações deste contrato.

9.8. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no contrato, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação no contrato;

9.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado neste contrato administrativo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de ____ (___) dias;

9.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes deste instrumento, correrão por conta da classificação e dotação orçamentárias abaixo especificada, e consignada no Orçamento Programa previsto para o corrente exercício, na seguinte Rubrica:  

COD. REDUZIDO / DOTAÇÃO

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigência da garantia da contratação de que trata o artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa;

12.1.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

12.2.2. As peculiaridades do caso concreto.

12.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

12.2.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

12.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.3. A sanção prevista no item 12.1.1 deste contrato será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.4. A sanção prevista no item 12.1.2 deste contrato, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

12.5. A sanção prevista no item 12.1.3. deste contrato será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.6. A sanção prevista no item 12.1.4. deste contrato será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 12.5 deste contrato, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.7. A sanção estabelecida no item 12.1.4. deste contrato será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

12.8. As sanções previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 deste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 12.1.2 deste contrato.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. A aplicação das sanções previstas no item 12.1 deste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

12.11. Na aplicação da sanção de multa (item 12.1.2 do contrato) será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar previstas nos itens 12.1.3 e 12.1.4 deste contrato, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar (previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 deste contrato), contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (prevista no item 12.1.4 deste contrato) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.3.3. Indenizações e multas.

13.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento da execução do contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do instrumento de contratação.

15.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto do Contrato atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

15.3. O fiscal do Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

15.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do Contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

15.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.6. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto do Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

15.7. A CONTRATANTE poderá solicitar a presença de representantes da empresa fornecedora para discussões ou providências urgentes relacionadas à execução da ata/contrato.

15.8. Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar uma reunião inicial com o representante da empresa fornecedora. Nesta reunião, será apresentado um plano detalhado de fiscalização da ata/contrato, abordando as obrigações contratuais, os mecanismos de fiscalização, estratégias para eficaz execução do fornecimento, o plano complementar de ações da contratada (se aplicável), métodos para aferição dos resultados e sanções aplicáveis, entre outros pontos importantes.

Preposto
15.9. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento dos produtos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

15.10. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a fornecedora designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização Técnica

15.11. O fiscal técnico do contrato será responsável por acompanhar a execução do contrato. Ele deverá assegurar que todas as condições estabelecidas no contrato sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administração.

15.12. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor da ata/contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no histórico de gerenciamento da ata/contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

X - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Gestor do Contrato

15.13.  Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19 do Decreto Municipal nº 015/2025;

VI - elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 24 do Decreto Municipal nº 015/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.
15.14. Caberá ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam suas designações, bem como, as atribuições incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2025, em caso de ausência ou incompatibilidade de pessoal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO PROCESSO 

16.1. O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº ____/____.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
17.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS CERTIDÕES

18.1. Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo:

	CERTIDÃO
	Data Emissão
	Data de validade
	Nº da Certidão

	FGTS
	
	
	

	RFB/PGFN
	
	
	


CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 290 do Decreto Municipal nº 015/2025.

19.2. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021).

19.3. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato serão divulgados:

I - Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

II - Página do Município de colíder/MT (www.colider.mt.gov.br);

III - Diário Oficial de Contas do TCE-MT ou Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) ou outro utilizado pelo Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

20.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de ____, por mais privilegiado que outro possa ser. (art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21);

20.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e seus sucessores, em ______(_____) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presença de _____(____) testemunhas.

colíder/MT,   ________   de __________   de   ______

____________________________

CONTRATANTE
____________________________

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

____________________________


                                 ________________________

TESTEMUNHA



                                                 
       TESTEMUNHA

 CPF: 







                    CPF:

Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Centro, CEP. 78.500-000, COLIDER/MT 

Tel. (66) 3541-6300 – Endereço Eletrônico: licitacao@colider.mt.gov.br
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