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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2024
[bookmark: _Toc102538607]PREÂMBULO
O município de Sinop, Estado de Mato Grosso, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 068/2024, de 25 de janeiro de 2024, com endereço à Avenida das Embaúbas, nº 1.386, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP 78.550-206, CNPJ 15.024.003/0001-32, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do processo licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS, com COTA PRINCIPAL para AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA RESERVADA para ME e EPP, com EXCLUSIVIDADE para ME e EPP e com AMPLA CONCORRÊNCIA, com MODO DE DISPUTA ABERTO, às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 22 de novembro de 2024, para Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 359/2023, demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações do objeto descritas na plataforma do Portal de Compras Públicas e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus Anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório, não sendo aceitas alegações de suposta indução ao erro, razão pela qual a licitante deverá se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência.

As licitantes deverão utilizar-se dos Modelos de Declarações Conjuntas disponíveis no Anexo III do Edital, uma vez que eles contemplam todas as exigências da Lei Federal n.º 14.133/2021, da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto Municipal n.º 359/2023. Caso a licitante opte por enviar suas próprias declarações e, por acaso, estiver faltando alguma das exigências contidas nos modelos do Anexo III, a licitante poderá ser inabilitada e/ou desclassificada.

As licitantes também deverão utilizar-se do Modelo de Proposta Readequada disposto no Anexo II do Edital, pois ele contém todas as informações necessárias para cadastramento.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.
1.2. As regras referentes ao órgão gerenciador, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços (Anexo IV).
1.3. Fica facultada à licitante participar de quantos grupos de itens forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um grupo de item, deverá enviar proposta para a totalidade solicitada.

1.4. A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO
2.1. O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 22 de novembro de 2024, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
3.1.1. Em relação aos grupos de itens 19, 20, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 64, 69 e 73, a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  Em relação aos grupos de itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 43, 45, 53, 57, 59, 62, 65, 67 e 70, a participação será destinada a todas as empresas, incluindo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com tratamento diferenciado (Cota Principal de 75%) e os grupos de itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 44, 46, 54, 58, 60, 63, 66, 68 e 71, a participação será exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Cota Reservada de 25%). E os grupos de itens 61 e 72 a participação será destinada a todas as empresas, incluindo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com tratamento diferenciado (Ampla Concorrência).
3.1.2. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal com valores diferentes, a empresa vencedora deverá equiparar os valores das cotas com o menor valor registrado em uma delas.
3.1.3. Será observada quando da aquisição dos produtos ou da prestação dos serviços a prioridade daqueles constantes nas Cotas Reservadas.
3.1.4. Não havendo vencedor para a cota reservada a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
3.2. Não poderão participar deste Pregão:
3.2.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital e seus Anexos;
3.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
[bookmark: _Ref113883003]3.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
3.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;
3.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
3.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
3.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.
3.2.9. [bookmark: _Ref113883338][bookmark: _Ref114659912]Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.2.10. [bookmark: _Ref114659913][bookmark: _Ref113883339]Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
3.2.11. [bookmark: _Ref113883579]Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;
3.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
3.2.13. [bookmark: _Ref113962336]Agente público do órgão ou entidade licitante;
3.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
3.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.3. O impedimento de que trata o item 3.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
3.4. [bookmark: art14§2]A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.9. e 3.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
3.5. [bookmark: art14§3]Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
3.6. [bookmark: art14§4]O disposto nos itens 3.2.9. e 3.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
3.7. [bookmark: art14§5]Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.8. A vedação de que trata o item 3.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:
3.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;
3.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;
3.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;
3.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
3.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
3.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras; e
3.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços.
3.9.8. Fica estabelecido para o consórcio o acréscimo de 10% (dez por cento)  sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira quando esta for exigida no item 9 deste Edital.
3.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
3.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica. 
3.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.
[bookmark: _Ref117015508]3.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
3.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
[bookmark: art4§1ii]4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 
4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme preceitua o art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.2. O Pregoeiro responderá à impugnação ou ao pedido de esclarecimentos e divulgará no Portal de Compras Públicas ou via e-mail e no sítio eletrônico oficial, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo o Pregoeiro requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos.
4.3. A impugnação e o pedido de esclarecimentos poderão ser realizados por forma eletrônica,  através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br, ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Rua das Avencas, nº 1.481, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-210, antiga Câmara Municipal.
4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.1.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
4.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do certame.
4.6. O prazo limite para recebimento dos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encerrar-se-á às 23h59min (horário de Brasília/DF).
4.7. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.
5. DO CREDENCIAMENTO E DO REGISTRO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 5.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet.
5.2. A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.
5.3. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal. 
5.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
5.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
5.3.3. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.4. Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá declarar que atende a todas às exigências contidas nas declarações do Anexo III do Edital, bem como apresentá-las em documento devidamente assinado.
 5.4.1. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.
5.5. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, ou ainda, representantes distintos substabelecidos pelo mesmo procurador, mesmo que em itens ou lotes distintos.
5.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.9. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
5.10. Na presente licitação a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
[bookmark: _Ref113886867][bookmark: _Ref113968921]5.11. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, que será a partir das 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 8 de novembro de 2024, até às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 22 de novembro de 2024. 
5.12. No cadastramento da proposta inicial, o licitante marcará, em campo próprio do sistema, que:
5.12.1. Declara para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP/MEI da Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar; 
5.12.2. Declara para os devidos fins legais o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório; 
5.12.3. Declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não consta nos seguintes cadastros oficiais: 
1. Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);
1. CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); 
1. CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);
1. CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);
1. Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.
5.12.4. Declara para os devidos fins legais que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.12.5. Declara para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
5.12.6. Declara, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. Declara, ainda, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
5.13. O licitante organizado em Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.
[bookmark: _Ref117000019]5.14. O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.14.1. No item exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
5.14.2. Nos grupos de itens em que a participação não for exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa.
5.15. A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Edital.
5.16. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
5.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
[bookmark: _Ref116992247]5.19. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
5.19.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
5.19.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
5.20. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.20.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
5.20.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
5.21. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.19. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
5.22. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
5.23. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5.24. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens ou lotes descritos no Termo de Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no Edital, sob pena de desclassificação. 
5.25. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 2 (duas) horas. 
5.26. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
5.26.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.27. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no Edital. 
5.28. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor ou maior desconto de acordo com o especificado no Anexo I.
5.29. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.
[bookmark: _Toc135469228]6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FASE DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.3. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.
6.4.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
6.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.
6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou pelo percentual de desconto, conforme o caso.
6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
6.10. Se algum proponente fizer um lance que  esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso, a disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.
6.11. Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação via e-mail, telefone ou chat.
6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.13. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.14. Será adotado para este Pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.14.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.14.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
[bookmark: _Hlk113697816][bookmark: _Hlk113631522]6.14.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.20. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo de real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.21. Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada.
6.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
6.21.2. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP).
6.21.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
6.21.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
6.21.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.21.3., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.21.6. O procedimento previsto no item 6.21. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.
6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:
6.22.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
6.22.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;
6.22.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.22.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.23. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
[bookmark: art60§1i]6.23.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso;
[bookmark: art60§1ii]6.23.2. Empresas brasileiras;
[bookmark: art60§1iii]6.23.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
[bookmark: art60§1iv]6.23.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
[bookmark: _Hlk114646655]6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.25. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.27. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
[bookmark: _Hlk117016948]6.28. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.29. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1.	Encerrada a etapa de lances e de negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa de mercado.
7.2.	 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITEM, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de mercado.
7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.3.1. Contiver vícios insanáveis;
7.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.
7.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
7.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:
7.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
7.5.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
7.5.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao Edital;
7.5.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
[bookmark: _Hlk135304834]7.5.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei.
7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
[bookmark: _Hlk126568356]7.7.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior da Ata de Registro de Preços.
7.7.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
7.7.3. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
7.7.4. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
7.8.	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência ou for comprovada sua inexequibilidade, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus Anexos.
	7.8.1. Ocorrendo a situação referida no item 7.8., o Pregoeiro poderá negociar com a licitante subsequente para que seja obtida melhor proposta.
7.8.2. Se a negociante se mantiver inerte durante a fase de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subseqüente. 
[bookmark: art39]7.9. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase de lances ou de negociação pelo vencedor será de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.
7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.
7.9. No julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
8.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, a licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar a Proposta de Preços readequada de forma digitalizada no prazo de 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor e da fase de negociação, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor. 
8.1.1. Dentro do prazo de 2 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. 
8.1.2. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta readequada e/ou de documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 (duas) horas. 
	8.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.
8.2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos:
8.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no Termo de Referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o valor unitário ou desconto de cada item ou lote ou grupo de itens, valor total do item ou lote ou grupo de itens, valor total da proposta, expresso em reais (R$) ou em porcentagem (%), quando aplicável, com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, marca e fabricante do produto ou o nome do prestador quando tratar-se de serviço, conforme o caso, sendo assinada na última folha em local específico pelo responsável da licitante; (Modelo/Anexo II).
8.2.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, não sendo possível oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, devendo constar nos preços todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
8.2.3.  Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;
8.2.4.  Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das proposta, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais;
8.2.5. O prazo para a entrega dos produtos ou para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria solicitante;
8.2.6. Somente será aceito um preço para cada item;
8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;
8.2.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente bancária e agência respectiva;
8.2.9. Número deste Pregão.
8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do produto ou do serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 do Edital.
8.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.
8.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
8.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo do Edital.
8.9. O Pregoeiro considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.
8.10. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.
8.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ou pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços.
8.12. Juntamente com a Proposta de Preços, a(s) vencedora(s) dos grupos de itens 1 a 26, 29, 30, 32 a 39, 43 à 49, 52 a 61, 67 a 73 deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:
8.12.1. Descrição técnica dos itens ofertados através de material impresso em português (catálogos, folders, cartazes, impressos, datasheet, etc...), devendo constar o modelo específico da marca ofertada, sob pena de desclassificação da proposta, que será submetida à análise da equipa técnica da T. I.
8.12.2. Indicação de uma empresa de assistência técnica devidamente autorizada e credenciada pelo fabricante do equipamento ofertado. Caso o fabricante não tenha a assistência técnica autorizada na cidade de Sinop, o licitante deverá garantir a retirada do equipamento no local e condução do mesmo até a autorizada e a devolução do mesmo sem custos a administração pública. 

8.12.3. Informação de um número 0800 do fabricante para a abertura dos chamados técnicos, bem como informar site do fabricante para download de drivers e firmwares. Para manter melhor comunicação entre a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria e a Contratado, devem ser disponibilizados no mínimo um número para atendimento comercial via telefone, um número via whatsapp e e-mail, devendo ser fornecido por escrito.
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. No mesmo prazo de que trata o item 8.1., juntamente com a Proposta de Preços readequada, a empresa vencedora deverá apresentar os Documentos de Habilitação no site www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme documentos listados a partir do item 9.2.
9.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada (aceita-se certificação digital), nem documentos com prazo de validade vencido.
9.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas.
9.1.2.1. O descumprimento do item 9.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente. 
9.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.
9.1.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 64):
9.1.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
9.1.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
[bookmark: _Ref114670319]9.1.5. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
[bookmark: _Ref114665528]9.1.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.
[bookmark: _Ref114665515]9.1.7. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
9.1.8. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.2. Habilitação jurídica:
9.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.2.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
9.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.2.7. No caso do item 9.2.3., caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.
9.2.8. Quaisquer atos constitutivos elencados acima deverão ser apresentados juntamente com a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA; 
9.2.9. Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
9.3.  Regularidade fiscal, social e trabalhista:
9.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.3.4. Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
9.3.6. Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo VIII.
9.4.  Qualificação Econômico-Financeira:
9.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no prazo de até 30 dias antecedentes à realização do certame.
9.4.1.1. Admite-se a participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020, TCU, Plenário, Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo).
9.4.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
9.5. Declarações Conjuntas (Anexo III):
9.5.1. Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006:
9.5.1.1. Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede do licitante.
9.5.1.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade.
9.56.1.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial. 
9.5.1.4. Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.5.1.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
9.5.1.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou revogar a licitação;
9.5.1.7. Em atenção ao art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato.
9.5.2. Declaração de habilitação:
9.5.2.1. A licitante deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos de habilitação e que todas as declarações informadas são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme modelo no Anexo III.
9.5.3. Declaração de inexistência de fatos impeditivos:
9.5.3.1. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de impedimentos, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.
9.5.3.2. Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.
9.5.4. Declaração de reserva de cargos:
9.5.4.1. A licitante deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.
9.5.5. Declaração de não parentesco:
9.5.5.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  conforme Modelo de Declaração do Anexo III.
9.5.6. Declaração de que não emprega menor de idade:
9.5.6.1. A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.
9.6. Observações:
9.6.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.
9.6.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.
9.6.3. A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal.
9.6.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.
9.6.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
9.6.6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.
9.6.7. As autenticações serão aceitas quando feitas em cartório ou através de certificação digital.
9.6.8. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.
9.6.9. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 do Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
9.6.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do Edital.
9.6.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
9.6.12. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais.
9.6.13. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no Edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado for em relação ao julgamento das propostas ou ao ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
[bookmark: _Hlk135318381][bookmark: _Hlk135315794]10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 1 (uma) hora, conforme art. 237, I, do Decreto Municipal n° 359/2023.
10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
10.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
10.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.8. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
10.9. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.
10.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Conforme preconiza o art. 71, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, se houver, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
[bookmark: art71i]11.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
[bookmark: art71ii]11.1.2. Proceder com a revogação da licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
[bookmark: art71iii]11.1.3. Proceder com a anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
[bookmark: art71iv]11.1.4. Proceder com a adjudicação do objeto e com a homologação da licitação.
[bookmark: art71§1]11.2. Ao pronunciar com a anulação, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
[bookmark: art71§2]11.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.
[bookmark: art71§3]11.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.
[bookmark: art71§4]11.5. Quando houver interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos no Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. O Contrato, no presente pregão, será substituído pela Nota de Empenho ou pela ordem de fornecimento.

12.2. A assinatura da Nota de Empenho não gera obrigação imediata de fornecimento dos objetos desta licitação, devendo esta ser precedida de ordem de fornecimento especificando objeto, quantidade e valor, de acordo com as cláusulas deste Edital.
12.3. Após a homologação do resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 
12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
12.5. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura digital no Portal de Assinaturas, no endereço https://www.portaldeassinaturas.com.br/., com o uso de certificação digital.
12.6. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante deverá possuir certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da MP n° 2.200-2/2002.
12.7. O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br o e-mail para envio da Ata de Registro de Preços para assinatura digital, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. 
12.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os grupos de itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
12.9. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
12.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
12.11. Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
12.12. Após convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de validade da proposta, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o licitante que não a fizer, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:
12.12.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;
12.12.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 3 (três) anos.
12.13. Após a homologação da licitação, será incluído na Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, a formação do cadastro de reserva com o registro:
[bookmark: _Hlk132991372][bookmark: _Hlk132989696]12.13.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 
12.13.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
12.14. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na Ata de Registro de Preços.
12.14.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
12.14.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
12.15.  A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
12.15.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; ou
12.15.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.
12.16. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Edital, poderá:
12.16.1.  Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
12.16.2. Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Preços nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.
12.17. Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 50% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos do art. 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
12.18. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
12.19. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado Gestor ou Fiscal da Ata de Registro de Preços.
12.20. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
12.21. De acordo com a Lei Municipal n.º 3260/2023, em caso de processos licitatórios pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, será exigido como condição para assinatura do Contrato das empresas vencedoras a comprovação documental de igualdade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus de instrução iguais ou equivalentes, no prazo de 5 dias, contados da publicação do resultado da licitação, podendo ser prorrogado por igual período e uma única vez, desde que seja justificado, por meio de:
12.21.1. Documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e reumuneração e;
12.21.2. Relatório sobre ações afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práticas discriminatórias, inclusive de raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:
a) políticas de benefícios;
b) recrutamento e seleção;
c) capacitação e treinamento.
12.22. A empresa vencedora do processo licitatório que não comprovar o cumprimento das condições impostas pela Lei Municipal n.º 3260/2023 ficará impedida de assinar o respectivo Contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021.
12.23. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:
12.23.1. Será incluído na Ata, na forma do Anexo V, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
12.23.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 
[bookmark: cadastro_reserva]12.23.1.2. Mantiverem sua proposta original. 
12.23..2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na Ata.
12.23.5. O registro a que se refere o item 12.23.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
12.23.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
[bookmark: habilitacao_reserva]12.23.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 12.23.1.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
12.23.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
12.23.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9 da Ata de Registro de Preços.
12.23.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do bem, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 358/2023 e do Decreto Municipal n.º 129/2024.
13.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
13.3. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.
13.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.
13.5. Não aplicar-se-á o previsto no item 13.1. caso os recursos sejam provenientes de transferências de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.
13.6. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.   
13.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da C/C da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.
13.8. Em sendo optante do SIMPLES, o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.
13.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste certame.
[bookmark: _Hlk157075646]13.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. 
13.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
13.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.
13.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
13.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  
13.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
13.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 13.1. somente se iniciará com a devida regularização das pendências. 
13.17. Em caso de atraso superior a 30 dias no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do INPC, referente ao mês de inadimplemento.
13.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
13.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
13.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
13.20.1. O prazo de validade;
13.20.2. A data da emissão; 
13.20.3. Os dados da Ata de Registro de Preços e do órgão contratante; 
13.20.4. O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preços; 
13.20.5. O valor a pagar; e 
13.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
13.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.
13.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
13.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa. 
13.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua situação.  
13.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
13.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
13.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
13.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
13.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo dos participantes da licitação, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

	SECRETARIA
	DOTAÇÃO
	RECURSO

	GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO
	2018.339030.0000.15000000000
2018.449052.0000.15000000000
2021.339030.0000.15000000000
2021.449052.0000.15000000000
2019.339030.0000.15000000000
2019.449052.0000.15000000000
2020.339030.0000.15000000000
2020.449052.0000.15000000000
2013.339030.0000.15000000000
2013.339030.0000.17590000000
2013.449052.0000.15000000000
2013.449052.0000.17590000000
2014.339030.0000.15000000000
2014.339030.0000.17590000000
2014.449052.0000.15000000000
2014.449052.0000.17590000000
2015.339030.0000.15000000000
2015.449052.0000.15000000000
2016.339030.0000.15000000000
2016.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
	2031.339030.0000.15000000000
2031.339040.0000.15000000000
2031.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	FINANÇAS E ORÇAMENTO
	2028.4490520000.15000000000
2028.3390400000.15000000000
2028.3390300000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
	2115.3390300000.1500000000
2115.4490520000.1500000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SEGURANÇA E TRÂNSITO
	2108.33.90.39.0000.27520000000000
2108.33.90.30.0000.27520000000000
	SUPERÁVIT
SUPERÁVIT

	MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
	2113.4.4.90.52..15.000.000.00
2113.4.4.90.30.15.000.000.00
2113.3.3.90.30.15.000.000.00
1045.4.4.90.52..15.000.000.00
1045.4.4.90.52..17.590.000.00
1045.4.4.90.30.15.000.000.00
1045.3.3.90.30.15.000.000.00
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO/ FAMUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	EDUCAÇÃO
	2033.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.52.00.00.15001001000
2039.44.90.52.00.00.15001001000
2041.44.90.52.00.00.15001001000
2042.44.90.52.00.00.15001001000
2034.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.30.00.00.15001001000
2041.44.90.30.00.00.15001001000
2034.44.90.30.00.00.15001001000
2033.44.90.30.00.00.15001001000
2039.44.90.30.00.00.15001001000
2042.44.90.30.00.00.15001001000
2033.33.90.30.00.00.15001001000
2036.33.90.30.00.00.15001001000
2039.33.90.30.00.00.15001001000
2041.33.90.30.00.00.15001001000
2042.33.90.30.00.00.15001001000
2034.33.90.30.00.00.15001001000
2046.44.90.52.00.00.1540107000
2048.44.90.52.00.00.1540107000
2050.44.90.52.00.00.1540107000
	RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
REC. FEDERAL - FUNDEB
REC. FEDERAL - FUNDEB
REC. FEDERAL - FUNDEB

	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	2055.33.90.30.00.00.00.150000000
2055.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.00.150000000
2057.44.90.52.00.00.00.150000000
2059.33.90.30.00.00.00.150000000
2059.44.90.52.00.00.00.150000000
2060.33.90.30.00.00.00.150000000
2060.44.90.52.00.00.00.150000000
2065.33.90.30.00.00.00.150000000
2065.44.90.52.00.00.00.150000000
2066.33.90.30.00.00.00.150000000
2066.44.90.52.00.00.00.150000000
2070.33.90.30.00.00.00.150000000
2070.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.01.661000000
2057.44.90.52.00.00.02.661000000
2059.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.44.90.52.00.00.02.661000000
2055.33.90.30.00.00.01.660000000
2055.44.90.52.00.00.01.660000000
2057.33.90.30.00.00.01.600000000
2057.44.90.52.00.00.01.660000000
2059.33.90.30.00.00.01.660000000
2060.33.90.30.00.00.01.660000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	2079.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2079.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
2081.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2081.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SAÚDE
	2093.449052.15.001.002.000
2104.449052.15.001.002.000
2096.449052.15.001.002.000
2089.449052.15.001.002.000
2086.449052.15.001.002.000
2090.449052.03.047.000.000
2093.339030.15.001.002.000
2104.339030.15.001.002.000
2095.339030.15.001.002.000
2096.339030.15.001.002.000
2099.339030.15.001.002.000
2089.339030.15.001.002.000
2088.339030.15.001.002.000
2086.339030.15.001.002.000
2105.339030.15.001.002.000
2098.339030.15.001.002.000
2104.339030.16.000.000.600
2095.339030.16.000.000.603
2097.339030.16.000.000.603
2096.339030.16.000.000.603
2089.339030.16.000.000.605
2090.339030.16.590.000.000
2106.339030.16.000.000.600
2099.339030.16.000.000.603
2105.339030.16.000.000.600
2088.339030.16.000.000.605
2103.339030.16.000.000.603
2101.339030.16.000.000.603
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS


	GOVERNO E PLAN. ESTRATÉGICO
	2110.339030.0000.15000000000
2110.449052.0000.15000000000
2109.339030.0000.15000000000
2109.449052.0000.15000000000
2012.339030.0000.15000000000
2012.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	CULTURA, ESPORTE E TURISMO
	2137.33.90.30.00.00.15000000000
2137.44.90.52.00.00.15000000000
2139.33.90.30.00.00.15000000000
2139.44.90.52.00.00.15000000000
2131. 33.90.30.00.00.15000000000
2131. 44.90.52.00.00.15000000000
2132. 33.90.30.00.00.15000000000
2132. 44.90.52.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
2140.33.90.30.00.00.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
	2142.449052.15.000.000.000
2142.339030.15.000.000.000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO


	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	2145.339030.0000.15000000000
2145.449052.0000.15000000000
2146.339030.0000.15000000000
2146.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO




14. DA ALTERAÇÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
14.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da Ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021;
14.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 
14.1.3. Na hipótese de previsão no Edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.
14.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;  
14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
14.2. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
14.2.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
14.2.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
[bookmark: reducao_preco_mercado_negociacao_frustra]14.2.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
14.2.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
[bookmark: hipotese_preco_mercado_maior]14.3. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
[bookmark: prova_preco_mercado_maior]14.3.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
[bookmark: nao_comprovacao_majoracao_mercado]14.3.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e na legislação aplicável.
14.3.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
[bookmark: majora_preco_mercado_negociacao_frustra]14.3.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
14.3.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
14.3.6.  O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
14.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
14.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
14.6. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
14.7. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
14.8. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.
14.9.  Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto ou prestação do serviço, sem que caiba direito de recurso.
14.10. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas no Edital.
15. DO PRAZO DA ENTREGA DOS BENS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
15.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os bens ou a prestar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de fornecimento pela(s) Secretaria(s) Municipal(is), a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
15.2. A entrega dos bens ou a prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência, nos endereços e horários definidos pelo ordenador de compras.
15.3. Imediatamente após a entrega dos bens ou da prestação dos serviços, objetos desta licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos ou serviços prestados em relação à proposta comercial da Contratada ou em relação às condições expressa no Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a Contratada às penalidades.
15.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
15.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
15.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo constante no Termo de Referência, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
15.7. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
15.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
15.9. O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
15.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços.
15.11. Os produtos deverão ser novos e entregues dentro da embalagem original de fábrica, com garantia prevista em lei, sem qualquer tipo de amassado, arranhão ou outro tipo de vício.
15.12. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade em perfeitas condições de uso/consumo e sem qualquer custo adicional como fretes, transportes, chapas para descarregar, etc.
15.13. Os produtos serão avaliados em relação à conformidade, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital e a presente Ata, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.
15.14. Os produtos deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, e cópia da autorização de fornecimento, obedecendo rigorosamente ao solicitado.
15.15. A falta de quaisquer produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso na sua entrega.
15.16. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. São obrigações da Contratante:
16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital e o Termo de Referência;
16.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
16.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
16.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e o cumprimento das obrigações pela Contratada;
16.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência;
16.1.6. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e na Ata de Registro de Preços; 
16.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
16.1.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 dias;
16.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
16.1.10. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos ou serviços objetos desta licitação;
16.1.11. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;
16.1.12. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal.
16.2. São obrigações da Contratada:
16.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
16.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
16.2.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
16.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
16.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
16.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
16.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;
16.2.8. Comunicar ao Fiscal da Ata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
16.2.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
16.2.10. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
16.2.11. Cumprir, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/2021);
16.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021);
16.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços; 
16.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021.
16.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
16.2.16. Fornecer os produtos ou prestar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida;
16.2.17. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.
16.2.18. Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos ou serviços fornecidos;
16.2.19. Manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;
16.2.20. Fornecer os bens ou prestar os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa,: 
17.1.1.  Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
[bookmark: art155ii]17.1.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
[bookmark: art155iii]17.1.3. Der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;
[bookmark: _Ref114668085]17.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
[bookmark: _Ref114668108]17.1.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
17.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
17.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
17.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
17.1.5.4. Deixar de apresentar amostra;
17.1.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital. 
[bookmark: _Ref114668139]17.1.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
17.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
[bookmark: _Ref114668249][bookmark: _Hlk114652595]17.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução da Ata de Registro de Preços;
[bookmark: _Ref114668245]17.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;
[bookmark: _Ref114668247]17.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
17.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
17.1.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 
[bookmark: _Ref114668251]17.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
[bookmark: _Ref114668252]17.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
17.2. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
17.2.1. Advertência; 
17.2.2. Multa (moratória e/ou compensatória);
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e
17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
17.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
17.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
17.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.
17.4.1. 5% (cinco por cento) do valor contratado, para os itens 17.1.4. e 17.1.5.
17.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 17.1.6.
17.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 17.1.1.
17.4.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nos casos do item 17.1.3.
17.4.5. 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, nos casos previstos nos itens 17.1.2., 17.1.7., 17.1.8., 17.1.9., 17.1.10., 17.1.11. e 17.1.12.
17.5. A sanção de multa moratória será aplicada à licitante/contratada que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado na Ata de Registro de Preços, e será aplicada nos seguintes percentuais:
17.5.1. De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços, até 10 (dez) dias de atraso.
17.5.2. De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.
17.5.3. De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.
17.5.4. Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo Fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.
17.6. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023. 
17.7. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023. 
17.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023. 
17.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.
17.10. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
17.11. A aplicação das sanções previstas no item 17.2., alíneas “b”, “c”, “d” e “e” admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:
a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) Pagamento da multa;
c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 
18. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
18.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
18.2. A Ata de Registro de Preços será acompanhada por um gestor cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais, como: instruir o processo da contratação com toda a documentação relativa à sua execução e fiscalização, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
18.3. A Ata de Registro de Preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
18.4. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, será elaborado o plano de fiscalização que terá como referência o Termo de Referência, Edital e instrumento contratual e constará as estratégias de execução e fiscalização, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
18.5. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcançados em relação à Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 
b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;
c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e 
f) a satisfação do público usuário, quando cabível.
18.5.1. O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada: 
I - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
II - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
18.5.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
[bookmark: _Hlk132036137]18.6. O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto em contrato ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.
18.7. O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
18.8. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
18.9. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
18.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.
18.11. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
18.12. As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo a contratada informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. O resultado da licitação será lavrado em ata da sessão pública do sistema eletrônico, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
19.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.
19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.9. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.10. A homologação do resultado desta licitação será feita pela Autoridade Superior.
19.11. A Autoridade Superior poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
19.12. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações constantes na Ata de Registro de Preços. 
19.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.14. O Edital e seus Anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.gov.br/pncp/pt-br, no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sinop, no endereço eletrônico  www.transparencia.sinop.mt.gov.br/2018/Licitacoes/.
19.15. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.° 359/2023, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.
19.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o foro da comarca de Sinop/MT, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
19.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços Readequada;
Anexo III – Modelo de Declarações Conjuntas (Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; Modelo de declaração de conhecimento do edital e dos requisitos de habilitação; Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos, Modelo de declaração de reserva de cargos e de trabalho não degradante; Modelo de declaração de não parentesco; Modelo de declaração em atendimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal); 
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V - Cadastro Reserva.
Sinop/MT, 6 de novembro de 2024.


SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração e Modernização 



















ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

[bookmark: PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL:(][bookmark: SIGILO:(    ) SIM(X) NÃO]PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024 


	TERMO DE REFERÊNCIA



SIGILO: (   ) SIM	 ( X ) NÃO			
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( X) SIM  (   ) NÃO

	1. ÁREA DEMANDANTE



Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Administração e Modernização
Secretária: Silvia Cristina Villar Borges De Oliveira
Email (institucional): sinopcompras@gmail.com
Telefone (Institucional): (66) 3520 - 7208

	2. OBJETO



2.1. Especificação do objeto:
Registro de preços para a Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Estudo Técnico Preliminar.
2.2. A padronização de descrições de itens de compra estimula a ampla concorrência entre produtos equivalentes nas licitações públicas e possibilita o estabelecimento de banco de dados confiável para análises e estudos de preços praticados nas compras públicas realizadas no estado de Mato Grosso. O catálogo abrange desde alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuário, produtos químicos, armamentos, maquinários, material de expediente, medicamentos e demais materiais ou serviços.
2.3. Importante destacar que o TCE/MT desenvolveu e mantém o Catálogo de Materiais e Serviços que é um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT. Dessa forma, o município de Sinop utiliza desse catálogo eletrônico desde 2017.




2.4. Descrição e quantidades:

	GRUPO
	ITEM
	COD. TCE/MT
	COD. PREF.
	DESCRIÇÃO
	UND.
	QTD.
	VALOR DE REFERÊNCIA
	VALOR
TOTAL

	GRUPO 1 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00033093
	405183
	COMPUTADOR MODELO 1
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.7 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	221
	R$6.130,00
	R$1.354.730,00

	GRUPO 2 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00033093
	405184
	COMPUTADOR MODELO 1
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.7 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	72
	R$6.130,00
	R$441.360,00

	GRUPO 3 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00033093
	405185
	COMPUTADOR MODELO 2
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.7 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO 5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL) 
	UND
	150
	R$7.500,00
	R$1.125.000,00

	GRUPO 4 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00033093
	405186
	COMPUTADOR MODELO 2
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.7 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO 5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO  COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	49
	R$7.500,00
	R$367.500,00

	GRUPO 5 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00015919
	405187
	COMPUTADOR MODELO 3
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 1.9 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	312
	R$7.982,50
	R$2.490.540,00

	GRUPO 6 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	 00015919
	405188
	COMPUTADOR MODELO 3
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 1.9 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	103
	R$7.982,50
	R$822.197,50

	GRUPO 7 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00036326
	405189
	COMPUTADOR - MODELO 4
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.1 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL) 
	UND
	103
	R$9.181,43
	R$945.687,29

	GRUPO 8 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00036326
	405190
	COMPUTADOR - MODELO 4
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 2.1 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO  COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	30
	R$9.181,43
	R$275.442,90

	GRUPO 9 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00036326
	405191
	COMPUTADOR MODELO 5
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 1.5 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 4 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	49
	R$9.406,00
	R$460.894,00

	GRUPO 10 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00036326
	405192
	COMPUTADOR MODELO 5
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 1.5 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 ( DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 4 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO COM INCLINAÇÃO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	14
	R$9.406,00
	R$131.684,00

	GRUPO 11 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00081259
	405193
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT.  GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	162
	R$969,29
	R$157.024,98

	GRUPO 12 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00081259
	405194
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT.  GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE.APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	51
	R$969,29
	R$49.433,79

	GRUPO 13 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	411429-9
	405195
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (SEM ROTAÇÃO) E CONTROLE DE ALTURA. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	161
	R$1.640,00
	R$264.040,00

	GRUPO 14 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	411429-9
	405196
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO.DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (SEM ROTAÇÃO) E CONTROLE DE ALTURA. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	53
	R$1.640,00
	R$86.920,00

	GRUPO 15 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00010658
	405197
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	65
	R$3.324,50
	R$216.092,50

	GRUPO 16 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00010658
	405198
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	20
	R$3.324,50
	R$66.490,00

	GRUPO 17 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00015044
	405199
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL) 
	UND
	616
	R$351,25
	R$216.370,00

	GRUPO 18 - (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00015044
	405200
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	199
	R$351,25
	R$69.898,75

	GRUPO 19 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00016231
	404575
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.)
	UND
	719
	R$89,00
	R$63.991,00

	GRUPO 20 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	174017-2
	404576
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.)
	UND
	699
	R$99,99
	R$69.893,01

	GRUPO 21 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00050027
	405201
	NOTEBOOK - MODELO 1
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 42WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	215
	R$5.516,58
	R$1.186.064,70

	GRUPO 22 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00050027
	405202
	NOTEBOOK - MODELO 1
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 42WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	70
	R$5.516,58
	R$386.160,60

	GRUPO 23 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00039173
	405203
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	126
	R$4.823,75
	R$607.792,50

	GRUPO 24 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00039173
	405204
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	43
	R$4.823,75
	R$207.421,25

	GRUPO 25 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00026635
	405205
	NOTEBOOK MODELO 3
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 12 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO ADICIONAL: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	53
	R$8.950,00
	R$474.350,00

	GRUPO 26 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00026635
	405206
	NOTEBOOK MODELO 3
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 12 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO ADICIONAL: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	15
	R$8.950,00
	R$134.250,00

	GRUPO 27 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00052341
	405207
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	377
	R$235,49
	R$88.779,73

	GRUPO 28 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00052341
	405208
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.) 
	UND
	117
	R$235,49
	R$27.552,33

	GRUPO 29 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	403571-2
	405209
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA DLP E/OU 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3000 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	66
	R$8.576,15
	R$566.025,90

	GRUPO 30 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	403571-2
	405210
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIADLP E/OU 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3000 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	17
	R$8.576,15
	R$145.794,55

	GRUPO 31 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	98723-9
	404583
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA E/OU EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	32
	R$1.345,50
	R$43.056,00

	GRUPO 32 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00055955
	405211
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, INCLUSIVE A BATERIA.(COTA PRINCIPAL) 
	UND
	293
	R$800,00
	R$234.400,00

	GRUPO 33 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00055955
	405212
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA,  CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, INCLUSIVE A BATERIA.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	96
	R$800,00
	R$76.800,00

	GRUPO 34 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00055976
	405213
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES,  INCLUSIVE A BATERIA.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	194
	R$2.030,00
	R$393.820,00

	GRUPO 35 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00055976
	405214
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, INCLUSIVE A BATERIA.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	68
	R$2.030,00
	R$138.040,00

	GRUPO 36 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00031087
	404587
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.).
	UND
	176
	R$299,00
	R$52.624,00

	GRUPO 37 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00053822
	405215
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	38
	R$3.894,50
	R$147.991,00

	GRUPO 38 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00053822
	405216
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	11
	R$3.894,50
	R$42.839,50

	GRUPO 39 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	343512-1
	404589
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.).
	UND
	13
	R$499,34
	R$6.491,42

	GRUPO 40 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	420770-0
	404597
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V) (EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	430
	R$94,99
	R$40.845,70

	GRUPO 41 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00055366
	404598
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A 
- FREQUÊNCIA: 50/60HZ
- RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 20.000 CICLOS
- CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA
- NORMA: ABNT NBR NM 60898
- MÁXIMA SEÇÃO DOS CONDUTORES DE CONEXÃO: 25MM²
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C
- A TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL É DE 230 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA DE ATÉ 16 AMPERES EM CIRCUITO BIFÁSICO. (EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	160
	R$56,93
	R$9.108,80

	GRUPO 42 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00074516
	404599
	CAIXA MONTAGEM (COMANDO) - MODELO: SOBREPOR

- GRAU DE PROTEÇÃO: IP 54
- AÇO CARBONO SAE 1008/1010
- CAIXA E PORTA ESPESSURA DE 0,9 MM
- PLACA DE MONTAGEM COM ESPESSURA 1MM
- FECHO PADRÃO COM ACIONAMENTO FENDA
- PINO METÁLICO NAS DOBRADIÇAS
- PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ
- COR: BEGE RAL 7032
- PLACA DE MONTAGEM COR LARANJA RAL 2003
- DIMENSÕES (AXLXP): 40X40X30CM
- PESO: ~5 KG (EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	
145

	R$369,71
	R$53.607,95

	GRUPO 43 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	0006178
	405223
	[bookmark: _GoBack]RADIO DE 5.8GHZ 23DBI COM FONTE POE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
DIMENSIONS 347 X 260 X 208 MM
(13.66 X 10.24 X 8.19")
WEIGHT 0.7 KG
(1.54 LB)
OPERATING FREQUENCY
5150 - 5875 MHZ
5150 - 5250, 5725 - 5850 MHZ
NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT
ANTENNA GAIN 23 DBI
MAX. POWER OUTPUT 25 DBM
MAX. POWER CONSUMPTION 4W
POWER SUPPLY 25V, 0.2A POE ADAPTER
POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH)
WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H
(39.76 LBF @ 125 MPH)
ESD/EMP PROTECTION ±24KV CONTACT / AIR 
SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4
OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C
APRESENTAR MARCA, MODELO, FOLDER E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	64
	R$1.020,00
	R$65.280,00

	GRUPO 44 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	0006178
	405224
	RADIO DE 5.8GHZ 23DBI COM FONTE POE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
DIMENSIONS 347 X 260 X 208 MM
(13.66 X 10.24 X 8.19")
WEIGHT 0.7 KG
(1.54 LB)
OPERATING FREQUENCY
5150 - 5875 MHZ
5150 - 5250, 5725 - 5850 MHZ
NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT
ANTENNA GAIN 23 DBI
MAX. POWER OUTPUT 25 DBM
MAX. POWER CONSUMPTION 4W
POWER SUPPLY 25V, 0.2A POE ADAPTER
POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH)
WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H
(39.76 LBF @ 125 MPH)
ESD/EMP PROTECTION ±24KV CONTACT / AIR 
SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4
OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C
APRESENTAR MARCA, MODELO, FOLDER E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	20
	R$1.020,00
	R$20.400,00

	GRUPO 45 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00075221
	405225
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	86
	R$1.425,00
	R$122.550,00

	GRUPO 46 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00075221
	405226
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	25
	R$1.425,00
	R$35.625,00

	GRUPO 47 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	358963-3
	404602
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	30
	R$332,50
	R$9.975,00

	GRUPO 48 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	290429-2
	404603
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	25
	R$470,00
	R$11.750,00

	GRUPO 49 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	351292-4
	404605
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	22
	R$2.700,68
	R$59.414,96

	GRUPO 50 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00010639
	404606
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	214
	R$146,00
	R$31.244,00

	GRUPO 51 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	221289-7
	404607
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	1062
	R$2,45
	R$2.601,90

	GRUPO 52 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	148482-6
	404608
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	72
	R$1.050,00
	R$75.600,00

	GRUPO 53 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	418418-1
	405227
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (COTA PRINCIPAL)
	UND
	78
	R$1.400,00
	R$109.200,00

	GRUPO 54 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	418418-1
	405228
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	25
	R$1.400,00
	R$35.000,00

	GRUPO 55 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	418418-1
	404610
	CAIXA DE CABO CAT 6E BLINDADO, COM NO MÍNIMO 300 METROS DE CABO DE FITA DE POLIÉSTER METALIZADO. COR: PADRÃO: CINZA E VERMELHO. NÃO PADRÃO: AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, MARROM, BEGE, LARANJA, AMARELO. DIÂMETRO NOMINAL: 7,2 MM. CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CMR, LSZH–1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3. QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 23 AWG. TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 0ºC A 40 °COM TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20° C A + 70° COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10°C A +60°. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	10
	R$2.295,00
	R$22.950,00

	GRUPO 56 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	148956-9
	404611
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	5880
	R$1,70
	R$9.996,00

	GRUPO 57 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	420862-5
	405229
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	62
	R$7.512,43
	R$465.770,66

	GRUPO 58 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	420862-5
	405230
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.) 
	UND
	16
	R$7.512,43
	R$120.198,88

	GRUPO 59 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00028303
	405231
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	48
	R$11.095,20
	R$532.569,60

	GRUPO 60 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00028303
	405232
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	12
	R$11.095,20
	R$133.142,40

	GRUPO 61 - (AMPLA CONCORRÊNCIA)
	1
	196846-7
	404643
	SERVIDOR – POSSUIR SUPORTE PARA NO MÍNIMO DOIS PROCESSADORES DA LINHA INTEL XEON OU AMD EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 1 (UM) PROCESSADOR INSTALADO, 10 NUCLEOS E 20 THREADS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2,2 GHZ, COM NO MÍNIMO 13MB DE CACHE (POR PROCESSADOR). BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD; LICENCIADO E INSTALADO; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; GABINETE DO TIPO RACK COM ALTURA DE NO MINIMO 2U, ACOMPANHADO DOS TRILHOS PARA INSTALAÇÃO NO RACK PADRÃO 19”, POSSUIR SUPORTE A NO MÍNIMO 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS, PADRÃO HOTPLUG, SATA OU SAS, DO TIPO SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), INSTALADOS INTERNAMENTE AO GABINETE DO SERVIDOR; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32GB, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 700 ( SETESSENTOS ) GB. POSSUIR NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM SUPORTE A MEMÓRIAS ECC E NÃO ECC. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI SENDO 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 E 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X8; MÍNIMO DE 2 (DUAS) INTERFACES USB, SENDO UMA FRONTAL; 1 (UMA) CONTROLADORA QUE SUPORTE DISCOS NO PADRÃO SATA E SAS, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR RAID 0, 1 E 1+0; POSSUIR NO MÍNIMNO 1 (UMA )FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS, CAPAZ DE SUPORTAR TODA A CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA MÁQUINA, PARA OPERAR EM UMA TENSÃO DE 220V, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO, EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 80%; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO TIPO REDUNDANTE, QUE POSSIBILITE SUA SUBSTITUIÇÃO COM TECNOLOGIA DO TIPO HOTPLUG. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DOS VENTILADORES, BUSCANDO A ECONOMIA DE ENERGIA, EM CASO DE SUBUTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO SERVIDOR; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, PADRÃO SVGA; TODOS OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO E INTERCONEXÃO DO EQUIPAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) INTERFACES DE REDE INTEGRADAS DO TIPO GIGABIT ETHERNET, CONECTOR RJ-45 COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM RECURSO TCP/IP OFFLOAD ENGINE HABILITADO E POSSIBILIDADE DE SUPORTAR CONEXÃO PARA ISCSI; POSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA O MICROCOMPUTADOR E PARA O SETUP E SEGURANÇA PARA POWER SWITCH; CONTROLE DE PRÉ-FALHA NO PADRÃO SNMP; O SERVIDOR OFERECE A FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO AO SISTEMA OPERACIONAL, VIA BROWSER, COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: ACESSO A CONSOLE COM SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA, ACESSO A CONSOLE DO SERVIDOR, MESMO EM FALHA DE SISTEMA OPERACIONAL, VISUALIZAÇÃO DE POST E BIOS, PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O PROCESSO DE BOOT; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO TIPO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS COM TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE ATÉ 12 HORAS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO, PARA PROBLEMAS DE HARDWARE. A GARANTIA DEVE SER DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO FABRICANTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE EXCLUSIVO DO MODELO OFERTADO. ESTA DECLARAÇÃO OU CATÁLOGO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO SERVIDOR, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS.MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	8
	R$77.000,00
	R$616.000,00

	
	2
	374363-2
	404644
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 32 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	32
	R$3.369,00
	R$107.808,00

	
	3
	328756-4
	404645
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 64 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	158
	R$7.500,00
	R$1.185.000,00

	
	4
	00066336
	404646
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 2,4 TB SAS DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, SFF (2,5”), HOTPLUG, PODENDO TER GAVETA DE 3,5. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	182
	R$3.923,50
	R$714.077,00

	
	5
	417429-1
	404647
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 4 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	90
	R$5.000,00
	R$450.000,00

	
	6
	00078844
	404648
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	52
	R$6.093,60
	R$316.867,20

	
	7
	188822-6
	404649
	PROCESSADOR SECUNDÁRIO - SEGUNDO PROCESSADOR, IDÊNTICO AO PROCESSADOR COTADO NO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO E TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MESMO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA E DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPEMANTO E COMPATIVEL E MESMA POTÊNCIA COM A MESMA OFERTADA.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR PART NUMBER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	6
	R$13.800,00
	R$82.800,00

	GRUPO 62 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	171081-8
	405233
	LICENÇA DE WINDOWS SERVER -  (VITALICIA) LICENÇA DO WINDOWS SERVER NO MÍNIMO 2022 STANDARD – DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 61(COTA PRINCIPAL) 
	UND
	11
	R$8.259,06
	R$90.849,66

	GRUPO 63 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	171081-8
	405234
	LICENÇA DE WINDOWS SERVER -  (VITALICIA) LICENÇA DO WINDOWS SERVER NO MÍNIMO 2022 STANDARD – DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 61(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.) 
	UND
	3
	R$8.259,06
	R$24.777,18

	GRUPO 64 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	171081-8
	404653
	LICENÇA DE USUÁRIO PARA WINDOWS SERVER –  (VITALICIA) DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 61(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	110
	R$354,88
	R$39.036,80

	GRUPO 65 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	438160-2
	405235
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	206
	R$1.900,00
	R$391.400,00

	GRUPO 66 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	438160-2
	405236
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	67
	R$1.900,00
	R$127.300,00

	GRUPO 67 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	0002611
	405258
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 1TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R410 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA / MODELO MK10001TRKB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	54
	R$3.150,00
	R$170.100,00

	GRUPO 68 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	0002611
	405259
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 1TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R410 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA / MODELO MK10001TRKB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	18
	R$3.150,00
	R$56.700,00

	GRUPO 69 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00031159
	404658
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 3TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO STORAGE HP MSA2040 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA HP MODELO ST3000NM0023 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.). 
	UND
	12
	R$3.612,89
	R$43.354,68

	GRUPO 70 - (COTA PRINCIPAL)
	1
	00037067
	405260
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, REPOSICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R4750 / R740 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA COMPATIVEIS COM OS SERVIDORES QUE POSSUIMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	UND
	36
	R$8.000,00
	R$288.000,00

	GRUPO 71 -  (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	00037067
	405261
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, REPOSICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R4750 / R740 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA COMPATIVEIS COM OS SERVIDORES QUE POSSUIMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	UND
	12
	R$8.000,00
	R$96.000,00

	GRUPO 72 - (AMPLA CONCORRÊNCIA)
	1
	333547-0
	404661
	UNIDADE DE FITA LTO PARA BACKUP - O SISTEMA DE BACKUP “TAPE LIBRARY” DEVE SER NOVO E ESTAR NA LINHA ATUAL DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE; GABINETE PADRÃO PARA MONTAGEM EM RACK DE 19”; TECNOLOGIA DA UNIDADE DE FITA LTO 8 ULTRIUM COM INTERFACE FC DE 8 Gb, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ROTEADOR; DEVE VIR ACOMPANHADO DE 48 CARTUCHOS PADRÃO LTO 8, COMPATÍVEIS COM A UNIDADE FORNECIDA; DEVE VIR ACOMPANHADO DE 02 CARTUCHOS DE LIMPEZA PADRÃO LTO ULTRIUM; DEVERÃO SER FORNECIDAS 100 ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA CARTUCHOS DE DADOS, E PARA CARTUCHOS DE LIMPEZA. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE MINIMA DE 2.2 TB/HR; MÍDIA UTILIZADA LTO-8 ULTRIUM ; QUANTIDADE DE UNIDADES DE FITA INSTALADAS NA BIBLIOTECA 02 (DUAS) INTERNAS E INDEPENDENTES UNIDADE LTO-8 ULTRIUM; A CAPACIDADE MÍNIMA DE MÍDIAS SUPORTADAS NA BIBLIOTECA DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES, MODELO LTO-8 ULTRIUM TAPE FORMAT; POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS CARTUCHOS DE FITAS; PERMITIR INSERÇÃO E RETIRADA DOS CARTUCHOS SEM NECESSIDADE DE NOVO INVENTÁRIO DAS MÍDIAS JÁ ARMAZENADAS, ATRAVÉS DE SLOT DEDICADO PARA TAL FUNÇÃO; A CONSOLE DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BACKUP DEVERÁ SER ACESSÍVEL VIA WEB; DEVE PERMITIR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SNMP, COM SUPORTE A PROTOCOLOS DE CONTROLE DE REDE IPV4 E IPV6; DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO OPERANDO EM 110/220V; DEVERÁ ACOMPANHAR 02 CABOS FC PADRÃO LC/LC DE NO MÍNIMO 3M CADA PARA CONEXÃO REDUNDANTE COM A SAN ACOMPANHAR 4 GBIC FC COMPATIVEIS COM EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 36 MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 24X7, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIOZADA DO FABRICANTE, COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO A PROPOSTA, EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE, ASSINADA POR PESSOA RESPONSÁVEL COM INDICAÇÃO DE CARGO EXERCIDO NA EMPRESA. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, MARCA, MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO DESCRITO NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO E CONFIGURADO PELA VENCEDORA.
	UND
	1
	R$415.969,33
	R$415.969,33

	
	2
	330120-6
	404666
	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BACKUP - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE – SEGURANÇA, RETENÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS, CONTINGÊNCIA E DISASTER RECOVERY, MODALIDADES FULL, INCREMENTAL, DIFERENCIAL; DESENVOLVIMENTO DE SCRIPTS DE CONSULTA E RELATÓRIOS; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS AGENTES DE SERVIDOR; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS AGENTES DE ESTAÇÃO; INTEGRAÇÃO DO BACKUP DE SERVIDORES COM O VMWARE DATA PROTECTION DE MODO A TER SOB CONTROLE NO CATÁLOGO DO PRODUTO TODAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO VMWARE; TESTE E HOMOLOGAÇÃO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS E PROCEDIMENTOS; TREINAMENTO PRÁTICO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES NOS PRODUTOS DE HARDWARE E SOFTWARE QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE BACKUP – CONCEITOS, OPERAÇÃO, PROVISIONAMENTO, CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO; DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA EM MÍDIA ELETRÔNICA E DOCUMENTO IMPRESSO.
	UND
	1
	R$15.000,00
	R$15.000,00

	GRUPO 73 - (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	1
	0005310
	404604
	RACK DE PAREDE: RACK PARA PAREDE DE NO MINIMO 12U/470MM PADRAO 19”, COM DIMENSOES MINIMAS ALTURA 60 CM LARGURA 55 CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO OU VIDRO E FECHADURA COM CHAVES, COM LATERAIS REMOVIVEIS, POSSUIR ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO MOVEL FRONTAL E TRASEIRO, APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARACAO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TECNICA ACIMA. CASO O FOLDER NAO APRESENTE TODA PARTE TECNICA SERA ACEITO DECLARACAO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.(EXCLUSIVO PARA  M.E.  E  E.P.P.).
	UND
	39
	R$1.537,15
	R$59.948,85

	
	
	
	
	VALOR TOTAL R$
	R$21.893.262,75




2.5. Estimativa de consumo individualizada de cada um dos órgãos participantes:

2.5.1. Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	7
	7

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	15
	35

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	20

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	50

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	60

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	60

	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	25

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	5
	15

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	5
	10

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	5
	50
	100

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 39
	1
	SERVIDOR – POSSUIR SUPORTE PARA NO MÍNIMO DOIS PROCESSADORES DA LINHA INTEL XEON OU AMD EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 1 (UM) PROCESSADOR INSTALADO, 10 NUCLEOS E 20 THREADS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2,2 GHZ, COM NO MÍNIMO 13MB DE CACHE (POR PROCESSADOR). BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD; LICENCIADO E INSTALADO; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; GABINETE DO TIPO RACK COM ALTURA DE NO MINIMO 2U, ACOMPANHADO DOS TRILHOS PARA INSTALAÇÃO NO RACK PADRÃO 19”, POSSUIR SUPORTE A NO MÍNIMO 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS, PADRÃO HOTPLUG, SATA OU SAS, DO TIPO SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), INSTALADOS INTERNAMENTE AO GABINETE DO SERVIDOR; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32GB, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 700 ( SETESSENTOS ) GB. POSSUIR NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM SUPORTE A MEMÓRIAS ECC E NÃO ECC. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI SENDO 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 E 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X8; MÍNIMO DE 2 (DUAS) INTERFACES USB, SENDO UMA FRONTAL; 1 (UMA) CONTROLADORA QUE SUPORTE DISCOS NO PADRÃO SATA E SAS, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR RAID 0, 1 E 1+0; POSSUIR NO MÍNIMNO 1 (UMA )FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS, CAPAZ DE SUPORTAR TODA A CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA MÁQUINA, PARA OPERAR EM UMA TENSÃO DE 220V, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO, EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 80%; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO TIPO REDUNDANTE, QUE POSSIBILITE SUA SUBSTITUIÇÃO COM TECNOLOGIA DO TIPO HOTPLUG. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DOS VENTILADORES, BUSCANDO A ECONOMIA DE ENERGIA, EM CASO DE SUBUTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO SERVIDOR; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, PADRÃO SVGA; TODOS OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO E INTERCONEXÃO DO EQUIPAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) INTERFACES DE REDE INTEGRADAS DO TIPO GIGABIT ETHERNET, CONECTOR RJ-45 COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM RECURSO TCP/IP OFFLOAD ENGINE HABILITADO E POSSIBILIDADE DE SUPORTAR CONEXÃO PARA ISCSI; POSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA O MICROCOMPUTADOR E PARA O SETUP E SEGURANÇA PARA POWER SWITCH; CONTROLE DE PRÉ-FALHA NO PADRÃO SNMP; O SERVIDOR OFERECE A FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO AO SISTEMA OPERACIONAL, VIA BROWSER, COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: ACESSO A CONSOLE COM SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA, ACESSO A CONSOLE DO SERVIDOR, MESMO EM FALHA DE SISTEMA OPERACIONAL, VISUALIZAÇÃO DE POST E BIOS, PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O PROCESSO DE BOOT; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO TIPO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS COM TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE ATÉ 12 HORAS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO, PARA PROBLEMAS DE HARDWARE. A GARANTIA DEVE SER DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO FABRICANTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE EXCLUSIVO DO MODELO OFERTADO. ESTA DECLARAÇÃO OU CATÁLOGO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO SERVIDOR, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS.MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	
	3
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 64 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	
	6
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	12
	12

	
	7
	PROCESSADOR SECUNDÁRIO - SEGUNDO PROCESSADOR, IDÊNTICO AO PROCESSADOR COTADO NO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO E TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MESMO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA E DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPEMANTO E COMPATIVEL E MESMA POTÊNCIA COM A MESMA OFERTADA.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR PART NUMBER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 40
	1
	LICENÇA DE WINDOWS SERVER - (VITALICIA) LICENÇA DO WINDOWS SERVER NO MÍNIMO 2022 STANDARD – DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 39
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 41
	1
	LICENÇA DE USUÁRIO PARA WINDOWS SERVER – (VITALICIA) DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 39
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	5
	5




2.5.2. Secretaria Municipal de Administração e Modernização:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	35
	35

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	50
	50

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	60

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	60

	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	25

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	60
	60

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	100
	100

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 22
	1
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	5
	100
	100

	GRUPO 24
	1
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A 
- FREQUÊNCIA: 50/60HZ
- RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 20.000 CICLOS
- CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA
- NORMA: ABNT NBR NM 60898
- MÁXIMA SEÇÃO DOS CONDUTORES DE CONEXÃO: 25MM²
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C
- A TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL É DE 230 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA DE ATÉ 16 AMPERES EM CIRCUITO BIFÁSICO.
	UND
	5
	20
	100

	GRUPO 25
	1
	CAIXA MONTAGEM (COMANDO) - MODELO: SOBREPOR

- GRAU DE PROTEÇÃO: IP 54
- AÇO CARBONO SAE 1008/1010
- CAIXA E PORTA ESPESSURA DE 0,9 MM
- PLACA DE MONTAGEM COM ESPESSURA 1MM
- FECHO PADRÃO COM ACIONAMENTO FENDA
- PINO METÁLICO NAS DOBRADIÇAS
- PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ
- COR: BEGE RAL 7032
- PLACA DE MONTAGEM COR LARANJA RAL 2003
- DIMENSÕES (AXLXP): 40X40X30CM
- PESO: ~5 KG
	UND
	1
	80
	80

	GRUPO 26
	1
	RADIO DE 5.8GHZ 23DBI COM FONTE POE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
DIMENSIONS 347 X 260 X 208 MM
(13.66 X 10.24 X 8.19")
WEIGHT 0.7 KG
(1.54 LB)
OPERATING FREQUENCY
5150 - 5875 MHZ
5150 - 5250, 5725 - 5850 MHZ
NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT
ANTENNA GAIN 23 DBI
MAX. POWER OUTPUT 25 DBM
MAX. POWER CONSUMPTION 4W
POWER SUPPLY 25V, 0.2A POE ADAPTER
POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH)
WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H
(39.76 LBF @ 125 MPH)
ESD/EMP PROTECTION ±24KV CONTACT / AIR 
SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4
OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C
APRESENTAR MARCA, MODELO, FOLDER E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	80
	80

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
	UND
	10
	200
	200

	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	15
	15

	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 35
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E BLINDADO, COM NO MÍNIMO 300 METROS DE CABO DE FITA DE POLIÉSTER METALIZADO. COR: PADRÃO: CINZA E VERMELHO. NÃO PADRÃO: AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, MARROM, BEGE, LARANJA, AMARELO. DIÂMETRO NOMINAL: 7,2 MM. CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, CMR, LSZH–1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3. QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 23 AWG. TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 0ºC A 40 °COM TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20° C A + 70° COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10°C A +60°. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	200
	2000
	2000

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 39
	1
	SERVIDOR – POSSUIR SUPORTE PARA NO MÍNIMO DOIS PROCESSADORES DA LINHA INTEL XEON OU AMD EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 1 (UM) PROCESSADOR INSTALADO, 10 NUCLEOS E 20 THREADS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2,2 GHZ, COM NO MÍNIMO 13MB DE CACHE (POR PROCESSADOR). BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD; LICENCIADO E INSTALADO; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; GABINETE DO TIPO RACK COM ALTURA DE NO MINIMO 2U, ACOMPANHADO DOS TRILHOS PARA INSTALAÇÃO NO RACK PADRÃO 19”, POSSUIR SUPORTE A NO MÍNIMO 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS, PADRÃO HOTPLUG, SATA OU SAS, DO TIPO SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), INSTALADOS INTERNAMENTE AO GABINETE DO SERVIDOR; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32GB, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 700 ( SETESSENTOS ) GB. POSSUIR NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM SUPORTE A MEMÓRIAS ECC E NÃO ECC. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI SENDO 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 E 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X8; MÍNIMO DE 2 (DUAS) INTERFACES USB, SENDO UMA FRONTAL; 1 (UMA) CONTROLADORA QUE SUPORTE DISCOS NO PADRÃO SATA E SAS, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR RAID 0, 1 E 1+0; POSSUIR NO MÍNIMNO 1 (UMA )FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS, CAPAZ DE SUPORTAR TODA A CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA MÁQUINA, PARA OPERAR EM UMA TENSÃO DE 220V, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO, EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 80%; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO TIPO REDUNDANTE, QUE POSSIBILITE SUA SUBSTITUIÇÃO COM TECNOLOGIA DO TIPO HOTPLUG. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DOS VENTILADORES, BUSCANDO A ECONOMIA DE ENERGIA, EM CASO DE SUBUTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO SERVIDOR; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, PADRÃO SVGA; TODOS OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO E INTERCONEXÃO DO EQUIPAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) INTERFACES DE REDE INTEGRADAS DO TIPO GIGABIT ETHERNET, CONECTOR RJ-45 COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM RECURSO TCP/IP OFFLOAD ENGINE HABILITADO E POSSIBILIDADE DE SUPORTAR CONEXÃO PARA ISCSI; POSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA O MICROCOMPUTADOR E PARA O SETUP E SEGURANÇA PARA POWER SWITCH; CONTROLE DE PRÉ-FALHA NO PADRÃO SNMP; O SERVIDOR OFERECE A FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO AO SISTEMA OPERACIONAL, VIA BROWSER, COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: ACESSO A CONSOLE COM SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA, ACESSO A CONSOLE DO SERVIDOR, MESMO EM FALHA DE SISTEMA OPERACIONAL, VISUALIZAÇÃO DE POST E BIOS, PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O PROCESSO DE BOOT; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO TIPO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS COM TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE ATÉ 12 HORAS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO, PARA PROBLEMAS DE HARDWARE. A GARANTIA DEVE SER DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO FABRICANTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE EXCLUSIVO DO MODELO OFERTADO. ESTA DECLARAÇÃO OU CATÁLOGO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO SERVIDOR, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS.MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	
	2
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 32 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	32
	32

	
	3
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 64 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	32
	32

	
	4
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 2,4 TB SAS DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, SFF (2,5”), HOTPLUG, PODENDO TER GAVETA DE 3,5. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	60
	60

	
	5
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 4 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	40
	40

	
	6
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	40
	40

	
	7
	PROCESSADOR SECUNDÁRIO - SEGUNDO PROCESSADOR, IDÊNTICO AO PROCESSADOR COTADO NO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO E TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MESMO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA E DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPEMANTO E COMPATIVEL E MESMA POTÊNCIA COM A MESMA OFERTADA.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR PART NUMBER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 40
	1
	LICENÇA DE WINDOWS SERVER - (VITALICIA) LICENÇA DO WINDOWS SERVER NO MÍNIMO 2022 STANDARD – DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 39
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 41
	1
	LICENÇA DE USUÁRIO PARA WINDOWS SERVER – (VITALICIA) DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 39
	UND
	1
	100
	100

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 43
	1
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 1TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R410 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA / MODELO MK10001TRKB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	72
	72

	GRUPO 44
	1
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 3TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO STORAGE HP MSA2040 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA HP MODELO ST3000NM0023 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	12
	12

	GRUPO 45
	1
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 8 TB SAS DE 7.200 RPM, LFF (3,5”), HOTPLUG, REPOSICAO DE PEÇA DO EQUIPAMENTO POWEREDGE-R4750 / R740 QUE JA POSSUIMOS, DADOS DO DISCO RIGIDO MARCA COMPATIVEIS COM OS SERVIDORES QUE POSSUIMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. INFORMAR MARCA, MODELO E APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	48
	48

	GRUPO 46
	1
	UNIDADE DE FITA LTO PARA BACKUP - O SISTEMA DE BACKUP “TAPE LIBRARY” DEVE SER NOVO E ESTAR NA LINHA ATUAL DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE; GABINETE PADRÃO PARA MONTAGEM EM RACK DE 19”; TECNOLOGIA DA UNIDADE DE FITA LTO 8 ULTRIUM COM INTERFACE FC DE 8 Gb, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ROTEADOR; DEVE VIR ACOMPANHADO DE 48 CARTUCHOS PADRÃO LTO 8, COMPATÍVEIS COM A UNIDADE FORNECIDA; DEVE VIR ACOMPANHADO DE 02 CARTUCHOS DE LIMPEZA PADRÃO LTO ULTRIUM; DEVERÃO SER FORNECIDAS 100 ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA CARTUCHOS DE DADOS, E PARA CARTUCHOS DE LIMPEZA. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE MINIMA DE 2.2 TB/HR; MÍDIA UTILIZADA LTO-8 ULTRIUM ; QUANTIDADE DE UNIDADES DE FITA INSTALADAS NA BIBLIOTECA 02 (DUAS) INTERNAS E INDEPENDENTES UNIDADE LTO-8 ULTRIUM; A CAPACIDADE MÍNIMA DE MÍDIAS SUPORTADAS NA BIBLIOTECA DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES, MODELO LTO-8 ULTRIUM TAPE FORMAT; POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS CARTUCHOS DE FITAS; PERMITIR INSERÇÃO E RETIRADA DOS CARTUCHOS SEM NECESSIDADE DE NOVO INVENTÁRIO DAS MÍDIAS JÁ ARMAZENADAS, ATRAVÉS DE SLOT DEDICADO PARA TAL FUNÇÃO; A CONSOLE DE GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BACKUP DEVERÁ SER ACESSÍVEL VIA WEB; DEVE PERMITIR GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SNMP, COM SUPORTE A PROTOCOLOS DE CONTROLE DE REDE IPV4 E IPV6; DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO OPERANDO EM 110/220V; DEVERÁ ACOMPANHAR 02 CABOS FC PADRÃO LC/LC DE NO MÍNIMO 3M CADA PARA CONEXÃO REDUNDANTE COM A SAN ACOMPANHAR 4 GBIC FC COMPATIVEIS COM EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 36 MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 24X7, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIOZADA DO FABRICANTE, COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO A PROPOSTA, EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE, ASSINADA POR PESSOA RESPONSÁVEL COM INDICAÇÃO DE CARGO EXERCIDO NA EMPRESA. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, MARCA, MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO DESCRITO NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO E CONFIGURADO PELA VENCEDORA.
	UND
	1
	1
	1

	
	2
	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE BACKUP - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE – SEGURANÇA, RETENÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS, CONTINGÊNCIA E DISASTER RECOVERY, MODALIDADES FULL, INCREMENTAL, DIFERENCIAL; DESENVOLVIMENTO DE SCRIPTS DE CONSULTA E RELATÓRIOS; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS AGENTES DE SERVIDOR; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS AGENTES DE ESTAÇÃO; INTEGRAÇÃO DO BACKUP DE SERVIDORES COM O VMWARE DATA PROTECTION DE MODO A TER SOB CONTROLE NO CATÁLOGO DO PRODUTO TODAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO VMWARE; TESTE E HOMOLOGAÇÃO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS E PROCEDIMENTOS; TREINAMENTO PRÁTICO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES NOS PRODUTOS DE HARDWARE E SOFTWARE QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE BACKUP – CONCEITOS, OPERAÇÃO, PROVISIONAMENTO, CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO; DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA EM MÍDIA ELETRÔNICA E DOCUMENTO IMPRESSO.
	UND
	1
	1
	1




2.5.3. Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	2
	12
	12

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	10
	33
	33

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	20
	20

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	10
	10

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	50
	50

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	50
	50

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	12
	12

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	2
	2
	2

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	10
	10

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	7
	7

	GRUPO 22
	1
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
	UND
	2
	2
	2

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	100
	200
	200

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 39
	1
	SERVIDOR – POSSUIR SUPORTE PARA NO MÍNIMO DOIS PROCESSADORES DA LINHA INTEL XEON OU AMD EQUIVALENTE; NO MÍNIMO 1 (UM) PROCESSADOR INSTALADO, 10 NUCLEOS E 20 THREADS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2,2 GHZ, COM NO MÍNIMO 13MB DE CACHE (POR PROCESSADOR). BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD; LICENCIADO E INSTALADO; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; GABINETE DO TIPO RACK COM ALTURA DE NO MINIMO 2U, ACOMPANHADO DOS TRILHOS PARA INSTALAÇÃO NO RACK PADRÃO 19”, POSSUIR SUPORTE A NO MÍNIMO 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS, PADRÃO HOTPLUG, SATA OU SAS, DO TIPO SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), INSTALADOS INTERNAMENTE AO GABINETE DO SERVIDOR; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32GB, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 700 ( SETESSENTOS ) GB. POSSUIR NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, COM SUPORTE A MEMÓRIAS ECC E NÃO ECC. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCI SENDO 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 E 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X8; MÍNIMO DE 2 (DUAS) INTERFACES USB, SENDO UMA FRONTAL; 1 (UMA) CONTROLADORA QUE SUPORTE DISCOS NO PADRÃO SATA E SAS, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR RAID 0, 1 E 1+0; POSSUIR NO MÍNIMNO 1 (UMA )FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS, CAPAZ DE SUPORTAR TODA A CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA MÁQUINA, PARA OPERAR EM UMA TENSÃO DE 220V, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO, EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 80%; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO TIPO REDUNDANTE, QUE POSSIBILITE SUA SUBSTITUIÇÃO COM TECNOLOGIA DO TIPO HOTPLUG. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DOS VENTILADORES, BUSCANDO A ECONOMIA DE ENERGIA, EM CASO DE SUBUTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO SERVIDOR; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, PADRÃO SVGA; TODOS OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO E INTERCONEXÃO DO EQUIPAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) INTERFACES DE REDE INTEGRADAS DO TIPO GIGABIT ETHERNET, CONECTOR RJ-45 COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM RECURSO TCP/IP OFFLOAD ENGINE HABILITADO E POSSIBILIDADE DE SUPORTAR CONEXÃO PARA ISCSI; POSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA O MICROCOMPUTADOR E PARA O SETUP E SEGURANÇA PARA POWER SWITCH; CONTROLE DE PRÉ-FALHA NO PADRÃO SNMP; O SERVIDOR OFERECE A FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO AO SISTEMA OPERACIONAL, VIA BROWSER, COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES: ACESSO A CONSOLE COM SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA, ACESSO A CONSOLE DO SERVIDOR, MESMO EM FALHA DE SISTEMA OPERACIONAL, VISUALIZAÇÃO DE POST E BIOS, PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O PROCESSO DE BOOT; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO TIPO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS COM TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE ATÉ 12 HORAS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO, PARA PROBLEMAS DE HARDWARE. A GARANTIA DEVE SER DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO FABRICANTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE EXCLUSIVO DO MODELO OFERTADO. ESTA DECLARAÇÃO OU CATÁLOGO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO SERVIDOR, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SE REFERENCIAR AO MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO. TODO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, INDIVIDUALMENTE, SEUS DOCUMENTOS E MÍDIAS.MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	
	3
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 64 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 40
	1
	LICENÇA DE WINDOWS SERVER - (VITALICIA) LICENÇA DO WINDOWS SERVER NO MÍNIMO 2022 STANDARD – DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NO GRUPO 39
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	10
	10




2.5.4. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
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	23

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	1
	30
	30

	GRUPO 26
	1
	RADIO DE 5.8GHZ 23DBI COM FONTE POE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
DIMENSIONS 347 X 260 X 208 MM
(13.66 X 10.24 X 8.19")
WEIGHT 0.7 KG
(1.54 LB)
OPERATING FREQUENCY
5150 - 5875 MHZ
5150 - 5250, 5725 - 5850 MHZ
NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT
ANTENNA GAIN 23 DBI
MAX. POWER OUTPUT 25 DBM
MAX. POWER CONSUMPTION 4W
POWER SUPPLY 25V, 0.2A POE ADAPTER
POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH)
WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H
(39.76 LBF @ 125 MPH)
ESD/EMP PROTECTION ±24KV CONTACT / AIR 
SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4
OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C
APRESENTAR MARCA, MODELO, FOLDER E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
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	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
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	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
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	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	8
	8




2.5.5. Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	10
	18

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	7
	10

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	10
	12
	15

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	15
	20
	25

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	15
	20
	25

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	25
	30
	35

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	3
	5
	10

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	2
	2

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	300
	450
	500

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	20
	25
	35




2.5.6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	30
	30

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 22
	1
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	1
	20
	20

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
	UND
	100
	500
	500

	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	500
	1000
	1000

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 47
	1
	RACK DE PAREDE: RACK PARA PAREDE DE NO MINIMO 12U/470MM PADRAO 19”, COM DIMENSOES MINIMAS ALTURA 60 CM LARGURA 55 CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO OU VIDRO E FECHADURA COM CHAVES, COM LATERAIS REMOVIVEIS, POSSUIR ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO MOVEL FRONTAL E TRASEIRO, APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARACAO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TECNICA ACIMA. CASO O FOLDER NAO APRESENTE TODA PARTE TECNICA SERA ACEITO DECLARACAO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
	UND
	1
	4
	4




2.5.7. Secretaria Municipal de Educação: 
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	200
	230
	230

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	50
	150
	150

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	50
	100
	100

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	50
	90
	90

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	5
	5

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	50
	80
	80

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	50

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	10
	30
	30

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	100
	200
	200

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	100
	200
	200

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	100
	200
	200

	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	200
	250
	250

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	50
	100
	100

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	10
	10

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	250
	360
	360

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	60
	60

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	10
	10

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	150
	200
	200

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	20
	50
	50

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	2
	5
	5

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	10
	30
	30

	GRUPO 25
	1
	CAIXA MONTAGEM (COMANDO) - MODELO: SOBREPOR

- GRAU DE PROTEÇÃO: IP 54
- AÇO CARBONO SAE 1008/1010
- CAIXA E PORTA ESPESSURA DE 0,9 MM
- PLACA DE MONTAGEM COM ESPESSURA 1MM
- FECHO PADRÃO COM ACIONAMENTO FENDA
- PINO METÁLICO NAS DOBRADIÇAS
- PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ
- COR: BEGE RAL 7032
- PLACA DE MONTAGEM COR LARANJA RAL 2003
- DIMENSÕES (AXLXP): 40X40X30CM
- PESO: ~5 KG
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	50

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	50
	100
	100

	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
	UND
	100
	200
	200

	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	50

	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	50

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	1000
	1800
	1800

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	25
	50
	50

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	15
	30
	30

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	150
	150
	150

	GRUPO 47
	1
	RACK DE PAREDE: RACK PARA PAREDE DE NO MINIMO 12U/470MM PADRAO 19”, COM DIMENSOES MINIMAS ALTURA 60 CM LARGURA 55 CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO OU VIDRO E FECHADURA COM CHAVES, COM LATERAIS REMOVIVEIS, POSSUIR ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO MOVEL FRONTAL E TRASEIRO, APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARACAO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TECNICA ACIMA. CASO O FOLDER NAO APRESENTE TODA PARTE TECNICA SERA ACEITO DECLARACAO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
	UND
	5
	10
	10




2.5.8. Secretaria Municipal de Assistência Social:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	7
	20
	20

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	6
	6

	GRUPO 22
	1
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 26
	1
	RADIO DE 5.8GHZ 23DBI COM FONTE POE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
DIMENSIONS 347 X 260 X 208 MM
(13.66 X 10.24 X 8.19")
WEIGHT 0.7 KG
(1.54 LB)
OPERATING FREQUENCY
5150 - 5875 MHZ
5150 - 5250, 5725 - 5850 MHZ
NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT
ANTENNA GAIN 23 DBI
MAX. POWER OUTPUT 25 DBM
MAX. POWER CONSUMPTION 4W
POWER SUPPLY 25V, 0.2A POE ADAPTER
POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH)
WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H
(39.76 LBF @ 125 MPH)
ESD/EMP PROTECTION ±24KV CONTACT / AIR 
SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4
OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C
APRESENTAR MARCA, MODELO, FOLDER E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	4

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	12
	28
	28

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 39
	3
	MEMÓRIA ADICIONAL - KIT MEMÓRIA 64 GB TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	63
	120
	120

	
	4
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 2,4 TB SAS DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, SFF (2,5”), HOTPLUG, PODENDO TER GAVETA DE 3,5. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	59
	98
	98

	
	5
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 4 TB SAS DE NO MÍNIMO 7.200 RPM, SFF OU LFF (2,5”, 3,5”), HOTPLUG, TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	27
	50
	50

	GRUPO 47
	1
	RACK DE PAREDE: RACK PARA PAREDE DE NO MINIMO 12U/470MM PADRAO 19”, COM DIMENSOES MINIMAS ALTURA 60 CM LARGURA 55 CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO OU VIDRO E FECHADURA COM CHAVES, COM LATERAIS REMOVIVEIS, POSSUIR ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO MOVEL FRONTAL E TRASEIRO, APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARACAO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TECNICA ACIMA. CASO O FOLDER NAO APRESENTE TODA PARTE TECNICA SERA ACEITO DECLARACAO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
	UND
	5
	10
	10




2.5.9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	3

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	10
	20
	20

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	10
	25
	25




2.5.10. Secretaria Municipal de Saúde:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	80
	100
	200

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	5

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	20
	30
	60

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	5

	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	60
	80
	120

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	100

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	30
	50
	100

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	4
	8

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	4
	8
	12

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	3
	4
	6

	GRUPO 22
	1
	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM PEDESTAL, USB, TECNOLOGIA AREA IMAGER.
ESPECIFICAÇÕES:
- SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS
- LEITURA DE TELAS
- RESOLUÇÃO: ≥ 3 MIL
- RESISTÊNCIA A QUEDAS: 2 METROS
- LEITURA FEBRABAN (BOLETOS)
- LEITURA DANFES (NFS)
- PLUG & PLAY
 
ÂNGULO DE LEITURA:
- HORIZONTAL 41°- VERTICAL 28°
 
TECNOLOGIA:
- ÁREA IMAGER
 OPERAÇÃO:
- MANUAL (GATILHO)
- AUTOMÁTICA
 CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- LINEARES 1D 
- 2D QR CODE
 
TIPO DE USO:
- MANUAL COM FIO
- PEDESTAL
 
CONEXÃO COM O COMPUTADOR:
- USB
 
CABO:
- 2 METROS
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO [°C]:
-10° A 50°C
 
UMIDADE [%]:
- 5 A 95 SEM CONDENSAÇÃO
 
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS:
- 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS)
 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO:
- IP52
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ELGIN EL250

GARANTIA:
24 MESES DE GARANTIA

PESO APROXIMANDO:
530 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	4

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	6
	10
	12

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	15
	20
	50

	GRUPO 33
	1
	CAIXA DE CABO CAT 5E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 5E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	3
	5

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	8
	10



2.5.11. Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	7
	7

	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
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	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	20

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
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	10

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	1
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	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	10

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
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	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	10
	10

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	5
	15
	50

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 39
	4
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 2,4 TB SAS DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, SFF (2,5”), HOTPLUG, PODENDO TER GAVETA DE 3,5. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	12

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	5
	5




2.5.12. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	4
	6

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	5
	10

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	5
	10

	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	5

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	3

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	5

	GRUPO 18
	1
	NOBREAK MÍNIMO DE 700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 04 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 04 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 1 BATERIA SELADA INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,28 METROS APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	8
	20

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	1
	2

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	10
	30
	60

	GRUPO 24
	1
	DISJUNTOR BIPOLAR 16A 
- FREQUÊNCIA: 50/60HZ
- RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 20.000 CICLOS
- CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA
- NORMA: ABNT NBR NM 60898
- MÁXIMA SEÇÃO DOS CONDUTORES DE CONEXÃO: 25MM²
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C
- A TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL É DE 230 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA DE ATÉ 16 AMPERES EM CIRCUITO BIFÁSICO.
	UND
	10
	30
	60

	GRUPO 25
	1
	CAIXA MONTAGEM (COMANDO) - MODELO: SOBREPOR

- GRAU DE PROTEÇÃO: IP 54
- AÇO CARBONO SAE 1008/1010
- CAIXA E PORTA ESPESSURA DE 0,9 MM
- PLACA DE MONTAGEM COM ESPESSURA 1MM
- FECHO PADRÃO COM ACIONAMENTO FENDA
- PINO METÁLICO NAS DOBRADIÇAS
- PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ
- COR: BEGE RAL 7032
- PLACA DE MONTAGEM COR LARANJA RAL 2003
- DIMENSÕES (AXLXP): 40X40X30CM
- PESO: ~5 KG
	UND
	10
	30
	60

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	15

	GRUPO 28
	1
	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6E - POSSUIR CERTICACAO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFED, POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR LABORATORIO DE 3ª. PARTE ETL O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA RoHS, PAINEL FROTAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR PROTETORES 110IDC TRASEIROS PARA AS CONEXOES E TAMPA DE PROTECAO FRONTAL (DUST COVER) COM PORTA ETIQUETADAS DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA PORTECAO, APRESENTAR LARGURA DE 19 POLEGADAS, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E DE ALTURA DE 1 U OU 44,5MM, SER DIPONIBILIZADO EM 24 PORTAS COM CONECTOR RJ45 FEMEA NA PARTE FORONTAL , ESTES DEVEM SER FIXADOS A CIRCUITOS IMPRESSOS, EXCEDER A ANSI/TIA.EIA-568-C.2, CATEGORIA 6, TER CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0, POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2.54µM DE NIQUEL E 1,27 µM DE OURO, POSSUIR TERMINACAO DO TIPO 110 IDC ESTANHADAS PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO E PERMITIR INSERCAO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG, INDENTIFICACAO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, POSSUIR LOCAL PARA APLICACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A,DEVE PERMINITIR A CONECTORIZACAO DO CABO EM ÂNGULO DE 90° OU 180° COM MESMO PART NUMBER, FORNECIDO DE FABRICA COM ICONES DE IDENTICACAO , SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO , EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 COM POSSIBILIDADE FIXACAO DOS CABOS, SUPORTAR CICLOS DE INSERCAO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) VEZES COM CONECTORES RJ-45, SUPORTAR CICLOS DE INSERCOES ,IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES COM TERMINACOES 110 IDC. SER FORNECIDO EM MODULOS DE 8 OU 6 POSICOES, COMPATIVEL COM AS TERMINACOES T568A E T568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568.C.2, SEM A NECESSIDADE DE TROCAS DE ETIQUETAS, NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	10

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	1
	2
	5

	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	20

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	3
	5

	GRUPO 47
	1
	RACK DE PAREDE: RACK PARA PAREDE DE NO MINIMO 12U/470MM PADRAO 19”, COM DIMENSOES MINIMAS ALTURA 60 CM LARGURA 55 CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO OU VIDRO E FECHADURA COM CHAVES, COM LATERAIS REMOVIVEIS, POSSUIR ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, PLANO MOVEL FRONTAL E TRASEIRO, APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARACAO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TECNICA ACIMA. CASO O FOLDER NAO APRESENTE TODA PARTE TECNICA SERA ACEITO DECLARACAO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
	UND
	1
	15
	15



2.5.13. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	3
	7

	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	3
	5
	12

	GRUPO 8
	1
	MONITOR MODELO 3
27 RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA 2550 X 1400 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 3 SAIDA DE VIDEO, SAIDA USB, VIDA ÚLTIO DA LUZ DE FUNDO 30 MIL HORAS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	3
	5

	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	5
	10
	10

	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	3
	5
	10

	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	2
	3
	5

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 29
	1
	PATCH-PANEL 48 PORTAS CAT. 6E, DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS, POSSUIR 48 PORTAS MODULARES RJ-45, CONECTADAS SEGUNDO A PINAGEM DE CORES T568A OU T568B. DEVE POSSUIR PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDO DE AÇO COM 1,5MM DE ESPESSURA E BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA. DEVEM SER CONFIGURADOS COM 4 MÓDULOS DE 12 PORTAS CADA UM, SENDO AS PORTAS RJ45 SUBSTITUÍVEIS INDIVIDUALMENTE, TENDO ETIQUETAS UNIVERSAIS COM POSSIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO T568A OU B NA MESMA PEÇA. CADA PORTA DEVE SER CAPAZ DE ACEITAR UM ÍCONE PARA INDICAR SUA FUNÇÃO. NÃO SERÃO PERMITIDOS ÍCONES COLOCADOS EM CONECTORES RJ45 OU EM SUA TAMPA CONTRA POEIRA (DUST COVER). DEVE EXISTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO PATCH PANEL NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DO COMPONENTE. DEVE POSSUIR LIMITADORES DE CURVATURA E ALIVIADORES DE TENSÃO PARA OS CABOS EM CADA PORTA DO PATCH PANEL, ASSIM COMO CADA UMA DELAS DEVE POSSUIR DUAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO INDEPENDENTES, SENDO UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA COMPENSAÇÃO DE RUÍDO E OUTRA PARA ENCAMINHAMENTO DO SINAL.O PATCH PANELCAT.6 QUANDO INSTALADOS EM UM CANAL COM CABO CAT.6 E RJ45 FÊMEA CAT.6 DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE MÍNIMAS DETALHADAS NA EIA/TIA 568 B. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL. APLICABILIDADE E NORMAS PERTINENTES:TODOS OS PATCH PANELS DE USO INTERNO DEVERÃO EXCEDER OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PARA CAT.6 DA NORMA TIA/EIA-568-B.2-1 E A IEC 60603-7-4, DEVERÃO GARANTIR SUA APLICAÇÃO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM E SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIR SUPORTE ÀS APLICAÇÕES COMO GIGABIT ETHERNET (1000BASE-TX), 10 E 100BASE-TX 155 MBPS ATM, 100 MBPS TP-PMD, TOKEN RING, ISDN, VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL E VOZ SOBRE IP (VOIP) ANALÓGICO E DIGITAL. UTILIZADO EM CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES (CROSS-CONNECT) PARA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA E POSSUIR BORDAS DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTOS, COM PINTURA PRETA RESISTENTE A RISCOS E COM NUMERAÇÃO DAS PORTAS NA COR BRANCA;AS PARTES PLÁSTICAS DEVEM SER EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL94V-0); CONTER 48 PORTAS COM CONECTORES RJ-45 FÊMEA NA PARTE FRONTAL, ESTES DEVEM TER UM CIRCUITO IMPRESSO PARA CADA PORTA (PARA GARANTIR UMA PERFORMANCE ELÉTRICA UNIFORME PARA CADA PORTA); ESTES (CIRCUITOS IMPRESSOS)DEVEM SER TOTALMENTE PROTEGIDOS POR UM MÓDULO PLÁSTICO (PARA PROTEÇÃO CONTRA DEPOSIÇÃO DE POEIRA, CURTO CIRCUITO E IMPACTO); POSSUIR LOCAL PARA ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO (ANSI EIA/TIA 606-A);SER CONFIGURADO EM FORMA DE MÓDULOS, SENDO QUE, UM MÓDULO CONTÉM 12 (DOZE) PORTAS;POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UMA) PORTAS DE CADA VEZ E NÃO TODO O PAINEL OU MÓDULO EM UMA EVENTUAL MANUTENÇÃO; POSSUIR UM GUIA TRASEIRO METÁLICO INCLUSO (PARA FACILITAR AMARRAÇÃO DOS CABOS);OS CONECTORES TIPO RJ-45 FÊMEA CONSISTIRÃO DE UMA CARCAÇA DE ÓXIDO DE POLIFENILENO (HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE), 94V-0, E DEVERÃO TERMINAR-SE USANDO UM CONECTOR ESTILO 110 ONDE SERÁ FEITA A CONECTORIZAÇÃO DO CABO UTP DE 4 PARES, OS CONTATOS 110 DEVERÃO SER MONTADOS DIRETAMENTE NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (REALIZADO EM POLICARBONATO 94V-0);O CONTATO TIPO IDC110 DEVERÁ SER NA PARTE TRASEIRA DO PATCH PANEL E ACEITAR CONDUTORES SÓLIDOS DE 22-24 AWG OU MULTIFILARES DE 24AWG, COM UM DIÂMETRO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA DE 0.050 POLEGADAS;OS CONTATOS DO PATCH PANEL DEVERÃO SER BANHADOS COM UM MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE OURO NA ÁREA DO CONTATO E UM MÍNIMO DE 150 MICROPOLEGADAS DE ESTANHO NA ÁREA DE SOLDA, SOBRE UM BANHO BAIXO MÍNIMO DE 50 MICROPOLEGADAS DE NÍQUEL;DEVERÁ VIR JUNTO COM O PATCH PANEL UM ALIVIADOR DE TENSÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE POSSUA UM PEQUENO GUIA PARA O CABO, ESTE DEVERÁ SER ENCAIXADO NA TRASEIRA DO CONECTOR TIPO IDC, POSSIBILITANDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR NA SUA TERMINAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO; SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 750 (SETECENTOS E CINQÜENTA) VEZES NA PARTE DIANTEIRA E SUPORTAR CICLOS DE TERMINAÇÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) VEZES NA PARTE TRASEIRA (IDC);POSSUIR 4 (QUATRO) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO RACK, 4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS PARA PRENDER O CABO NO PATCH PANEL; NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ TER UMA ETIQUETA PARA CADA PORTA COLADA ENTE OS CONTATOS IDC CONTENDO AS CODIFICAÇÕES DE CORES PARA POSSIBILITAR A TERMINAÇÃO T-568-A E T-568-B (UNIVERSAL), NESTA MESMA DEVERÁ CONSTAR O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO APÓS SUA INSTALAÇÃO EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, TER IDENTIFICADO O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE E CONTER ESCRITO CATEGORIA 6. POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE MARCADA NO CORPO DO PATCH PANEL E TER UMA ETIQUETA NO CORPO DO PRODUTO COM CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE COM O ANO E SEMANA QUE O PRODUTO FOI PRODUZIDO PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO INTERNO DO LOTE;O CONECTOR TIPO FÊMEA DEVERÁ OPERAR EM TEMPERATURA DE –40° A 70°C O FABRICANTE DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DO PRODUTO POR 25 (VINTE E CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14000 DO FABRICANTE DO PRODUTO;DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE TRAFEGANDO EM GIGABIT ETHERNET COM ZERO BIT ERROR; O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR A UL DO PRODUTO OU COMPROVAR ATRAVÉS DA INTERNET (SITE) IMPRIMINDO E INFORMANDO NESTE O ENDEREÇO COMPLETO (LINK) DA PÁGINA QUE MOSTRE O CÓDIGO DO PRODUTO DO FABRICANTE COM O NÚMERO DA UL;AS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM CATÁLOGOS, DESENHOS TÉCNICOS OU EM PÁGINAS (SITES) DA INTERNET, OFICIAIS DO FABRICANTE QUE PRODUZ O COMPONENTE. CASO ESSA SEJA EXTRAÍDA DA INTERNET, ESSA DEVERÁ CONTER O URL (ENDEREÇO DA INTERNET) PARA PESQUISA ON-LINE DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. O FABRICANTE DO COMPONENTE DEVERÁ POSSUIR FÁBRICA NO BRASIL PARA SUPORTE AO PRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO. EMBALAGEM DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 48 (QUARENTA E OITO) ALIVIADORES DE TENSÃO TRANSPARENTES; 48 (QUARENTA E OITO) CONECTORES SOLTOS PARA MONTAGEM NO PAINEL; DEVERÁ TER IMPRESSO A MARCA DO FABRICANTE;DEVERÁ TER UMA ETIQUETA IMPRESSA NA CAIXA E NO MOLDE PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLÁSTICO DO PRODUTO O CÓDIGO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA CATEGORIA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO, EM UM EVENTUAL PROBLEMA DE QUALIDADE, ASSIM NÃO NECESSITANDO A ABERTURA DA EMBALAGEM. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 30
	1
	RACK PADRÃO 24U, PADRÃO 19" EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR ESTRUTURA: TOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA. APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 31
	1
	RÉGUA DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136 2P+T DE 10A. PARA RACKS PADRÃO 19". TOMADAS EM NYLON COM TERMINAIS EM LATÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3X1,00MM² 10A E 3X2,5 DE1,5 METROS. DISPONÍVEL COM 8 TOMADAS.
	UND
	1
	1
	2

	GRUPO 32
	1
	PORCA TIPO GAIOLA COM PARAFUSO, PADRÃO PARA RACKS 19”.
	UND
	30
	30
	60

	GRUPO 34
	1
	CAIXA DE CABO CAT 6E - CAIXA DE CABO DE REDE (CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 305 METROS) UTP, 04 PARES, 24 AWG, CAT. 6E. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	3
	5
	10

	GRUPO 36
	1
	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E MULTILAN.
	UND
	30
	30
	60

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 38
	1
	SWITCH 52 PORTAS - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 4 (QUATRO) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS (SETENTA E CINCO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 40 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM; MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1




2.5.14. Procuradoria Geral do Município:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	Unidade de medida
	Por Solicitação mínima
	Por Solicitação máxima
	Quantidade total 12 Meses

	GRUPO 1
	1
	COMPUTADOR MODELO 1 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 7 ( SETE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS ) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 2 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE OFF-BOAD. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD 3 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL E UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO MINI COM SENSOR DE ABERTURA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 65W EXTERNA, NO MINIMO 88% DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB NVME 
8 – PLACA DE VIDEO ON-BOARD SENDO 2 SAIDA HDMI E UMA DISPLAY PORT 
9 – HD 500 7200 RPM. 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
	UND
	1
	6
	6

	GRUPO 2
	1
	COMPUTADOR MODELO 2 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 3); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO COM DUAS SAIDA TRASEIRA E ANTENA EXTERNA COM TAMANHO MINIMO DE 40 CENTIMENTROS. 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 – GRAVADORA DVD INTERNA 
10 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
11 - MOUSE ÓPTICO. 
12 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	6
	6

	GRUPO 3
	1
	COMPUTADOR MODELO 3 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 5); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 8 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 4
	1
	COMPUTADOR - MODELO 4 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMO DE 3,5 GHZ; 
2 - MEMÓRIA: 16 GB DDR4, DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES, UM CONECTOR SERIAL. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 2 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, 
5 - GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR TOOL LESS OU TORRE SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 200 WATTS, PADRÃO BTX OU ATX. LINHA PLATINUM. SENSOR DE INTRUSÃO NO GABINETE E TRAVA DE SEGURANÇA NO GABINETE PARA NÃO REMOÇÃODA TAMPA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 256GB SSD E UMA UNIDADE DE 500 GB 7200 RPM 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 2GB COM 2 SAIDA DISPLAY PORT 
9 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
10 - MOUSE ÓPTICO. 
11 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
12 - MONITOR DE 22,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE. 
13 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 5
	1
	COMPUTADOR MODELO 5 
DESCRIÇÃO TÉCNICA MININAS: 1 - PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU AMD COMPATÍVEL (RAYZEN 7); DE NO MÍNIMO 2.3 DE CLOCK REAL 
2 - MEMÓRIA: 32 GB DDR4 3200 MHZ DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. POSSUIR 3 SLOT DE MEMORIA LIVRE APÓS A INSTALAÇÃO. 
3 - BIOS: BIOS DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP OU TER DIREITOS DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES. 
4 - PLACA MÃE COM NO MÍNIMO 11 ( ONZE ) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) PORTAS USB FRONTAL. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. 4.1 – POSSUIR NO MINIMO 4 SLOTS DE MEMORIA NA PLACA MAE. 4.2 - POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS PCI QUE CONTENHA NO MINIMO 2 SLOT PCI EXPRESS X16. APÓS A INSTALAÇÃO TER 3 SLOT LIVRES, NÃO PODENDENDO SER MEMORIA SOLDADA. 4.3 - CONTROLADORA DE VÍDEO OFF- BOARD 8 SAIDA DE VIDEO DIGITAL. 4.4 - ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL, UMA REDE SEM FIO. 
5 - GABINETE TIPO TOWER TOOL LESS SEM QUALQUER TIPO DE USO DE FERRAMENTA E SEM PARAFUSO RECARTILHADO NA TRASEIRA DA TAMPA, POSSUIR NO MINIMO 4 BAIA SENDO 2 DE 3,5 INTERNA, 1 DE 2,5 INTERNA E 1 EXTERNA 5,25. 
6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 480 WATTS COM 90% DE EFICIENCIA. 
7 - ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 512GB SSD NVME E UM HD DE 2TB SATA. 
8 – PLACA DE VIDEO OFF-BOARD 6GB COM 4 SAIDA DIGITAL. SENDO 4 HDMI OU 4 DISPLAY PORT. 
09 - TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). 
09 - MOUSE ÓPTICO. 
10 – SISTEMA WINDOWS 10/11 PROFISSIONAL LICENCIADO PELO PROPRIO FABRICANTE NA PROPRIA BIOS, 
13 - MONITOR DE 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 CENTIMENTRO E PIVO SENDO DO MESMO FABRICANTE, POSSUIR BOTÃO DE LIGAR NA PARTE TRASEIRA ATRAVEZ DE INTERRUPTOR. 
14 - CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SITE HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; SER APRESENTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
15 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
16 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO COMPUTADOR E DO MONITOR OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO COMPUTADOR, MONITOR E PROCESSADOR OFERTADOS. INFORMAR NA PROPOSTA, PAR-NUMBER DO HD, MEMORIA, PLACA DE REDE SEM FIO, PLACA DE VIDEO, GRAVADORA, FONTE E KIT SOLENOIDE COM TRAVA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
17 - TODOS OS COMPONETENTES OFERTADOS TÊM QUE SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SER COMPROVADO ATRAVÉS DO FOLDER DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE SENDO DO MESMO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 6
	1
	MONITOR MODELO 1
21 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT. SENDO DO MESMO FABRICANTE PARA O LOTE DO DESKTOP BÁSICO OFERTADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 7
	1
	MONITOR MODELO 2 
23 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITs; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 1000:1 VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA, CONECTORES ENTRADA: 01 VGA, HDMI E 01 DISPLAY PORT, COM WEB CAM INTEGRADO. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 9
	1
	SD SATA III - SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO) INTERNO DE 2,5 POLEGADAS COM CAPACIDADE DE 240 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;- ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM- FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); COM VELOCIDADE DE LEITURA: 540 MB/S (OU SUPERIOR) E GRAVAÇÃO: 500 MB /S (OU SUPERIOR). APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 10
	1
	MOUSE ÓPTICO:
COR PRETA; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; 2 BOTÕES E SCROLL; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10/11 ; SENSOR ÓPTICO; MINIMO 800 DPI DIMENSÕES MINIMAS 11X5X2CM; INTERFACE USB. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 11
	1
	TECLADO:
COR PRETO; CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2; COM FIO; DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10/11. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 12
	1
	NOTEBOOK - MODELO 1 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i3 OU AMD RYZEN 3 
2 - MEMÓRIA - DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 2666 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB. 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 ( UMA ) UNIDADE SATA 500 7200 RPM. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, WEBCAM INTEGRADA 720 HD COM FECHAMENTO DA WEB CAM MANUAMENTE. 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD, SDHC; 
12 - PESO MÁXIMO DE 1,65KG; 
13 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
14– FORNECER UM DOCK STATION USB TIPO C, COM HDMI, VGA, REDE E UMA USB, PORTATIO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO APRESENTAR PART NUNBER DO MESMO. 
15 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
16 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
17 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
18 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 13
	1
	NOTEBOOK MODELO 2
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL i5 OU AMD RYZEN 5 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8GB 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; TECLADO PADRÃO ABNT II; COM TECLADO NUMERICO MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 
4 - ARMAZENAMENTO: 256 SSD 
5 - TELA: PADRÃO LED, MINIMO DE 15,” RESOLUÇÃO FULL HD, 
6 - BATERIA DE NO MINIMO 3 CÉLULAS 
7 - LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD. 
8 - PESO MÁXIMO DE 2KG; 
9 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; 
10 – RECURSOS DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DA SAÚDE DA BATERIA, BLOQUEIO DE CHAVE WIFI SMART CONNECT. 
11 - GARANTIA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E PARA BATERIA, ATENDIMENTO ON-SITE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA. ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12 - APRESENTAR NA PROPOSTA, CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE, A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXCETO SISTEMA OPERACIONAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR MODELO DO PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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	GRUPO 14
	1
	NOTEBOOK MODELO 3 
DESCRIÇÃO MINIMA: 1 - PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7 8 CORES 16 MB L3 CLOCK 4,5 GHZ 
2 - MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16GB 3200 INSTALADA, EXPANSIVEL A 32GB, NÃO PODENDO SER SOLDADA, APÓS A INSTALAÇÃO TER NO MINIMO UM SLOT DISPONIVEL PARA ESPANSIBILIDADE. 
3 - PLACA MAE: PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTERFACE DE REDE ETHERNET CONECTOR RJ-45, 10/100/1000 INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION, ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, POSSUIR CONECTOR DO TIPO COMBO PARA AUDIO IN-OUT; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC WIRELESS; INTERFACE BLUETOOTH®️ 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; DEVE POSSUIR PELO MENOS 04 ( QUATRO ) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) TIPO C. DEVE POSSUIR 1 USB POWER. DEVE POSSUIR E 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO DIGITAL HDMI OU DISPLAY PORT; TECLADO PADRÃO ABNT II; RESISTENTE A ÁGUA MOUSE TIPO TOUCHPAD COM ZONA DE SCROLL INTEGRADO AO GABINETE; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTO-FALANTE INTERNO 2W 4 – ARMAZENAMENTO MINIMO: 1 (UMA) UNIDADE NVMe MÍNIMO DE 256GB, LEITURA DE 3500 E ESCRITA DE 3000 
5 - ARMAZENAMENTO: 1 (UMA) UNIDADE SSD 240 GB. 
6 - TELA: PADRÃO LED, MÁXIMO DE 14”, RESOLUÇÃO FULL HD, 
7 - BATERIA DE NO MINIMO DE 3 CÉLULAS 45WH, DURAÇÃO 18 HORAS. 
8 - GABINETE COM LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO. 
9– FONTE 65W USB TIPO C 
10 - SLOT INTEGRADO AO CHASSI DO NOTEBOOK PARA CABO DE SEGURANÇA DO TIPO KENSINGTON; 
11 - PESO MÁXIMO DE 1,5KG; 
12 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11, NA VERSÃO PROFESSIONAL 64 BITS; LICENCIADO E INSTALADO; NA PROPRIA BIOS. 
13 - CERTIFICAÇÕES: CERTIFICADO EM QUE O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO ENERGY STAR, O CERTIFICADO DEVE SER OBTIDO DIRETAMENTE DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. E 19 MI-STD 810H 
14 - GARANTIA MÍNIMA DE 36 ( TRINTA E SEIS ) MESES, ON-SITE COM SOLUÇÃO EM ATÉ 48 HORAS. CASO NÃO SEJA SOLUCIONADO NO PRAZO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NO PRAZO DE 72 HORAS. 
15 - APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGO/DATASHEET TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONSTAR TODAS INFORMAÇÕES NO FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INFORMAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTE BOOOK E SEUS ACESSORIOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
16 - APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, PART NUMBER E FOLDER DO NOTEBOOK OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, INFORMAR O PART NUMBER DO HD, MEMORIA E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTAR NO FOLDER TODAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 15
	1
	MOCHILA PARA NOTEBOOK: MOCHILA PARA NOTEBOOK DE ATE 15.6 POLEGADAS MATERIAL EXTERNO: POLIÉSTER. LARGURA APROXIMADA: 340 MM PROFUNDIDADE APROXIMADA: 150 MM DE ALTURA APROXIMADA: 455 MM COMPARTIMENTOS: COMPARTIMENTOS COM ZÍPER. APRESENTAR MARCA E MODELO ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	12

	GRUPO 16
	1
	DATASHOW: PROJETOR MULTIMIDIA - PORTATIL , TECNOLOGIA 3LCD DE 03 CHIPS,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMA 800X600, MAXIMA SUPORTADA 1024X768 PIXELS, BRILHO MINIMO DE 3500 ANSI LUMENS,MODULO WIFI,SAIDA HDMI, VGA, S-VIDEO, USB, ENTRADA DE AUDIO RCA,ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO VGA E CABO USB, CD-ROM, PILHAS, MODULO WIRELESS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 17
	1
	TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJETOR COM TRIPE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO PITURA COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMANENTO SUAVE MEDINDO 2,00 MTS X 2,00 MTS COM ALTURA APROXIMADA DE 2,80MTS. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 19
	1
	NOBREAK 1.7 KVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOBREAK – MÍNIMO DE 1700 VA, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115 VOLTS OU 220 VOLTS E SAÍDA 115 VOLTS; 08 (OITO) TOMADAS DE SAÍDA NO PRÓPRIO APARELHO; TODAS AS TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, (PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS) SENDO 08 TOMADAS PROTEGIDAS + BATERIAS, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: ESTABILIZADOR INTERNO COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; AUTOTEST: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA O SEUS CIRCUITOS INTERNOS ANTES DE INICIAR; MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO; BOTÃO DE ENERGIA BOTÃO LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E BATERIA BAIXA, 2 BATERIAS SELADAS INTERNA, DEVE TER UM DISJUNTOR REARMÁVEL QUE PROTEGE O NOBREAK DESLIGANDO DA REDE ELÉTRICA CASO HAJAM CORRENTES EXCESSIVAS PROVOCADAS POR SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC DE NO MÍNIMO 1,83 METROS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUSIVE A BATERIA.
	UND
	1
	5
	10

	GRUPO 20
	1
	BATERIA NOBREAK COM TENSAO NOMINAL DE 12 V E CAPACIDADE NOMINAL DE 7,0AH COM DIMENSOES DE ATE COMPRIMENTO 151 MM, LARGURA 65 MM E ALTURA COM TERMINAL DE 100 MM E PESO DE 2,0 KG, COM TERMINAL TIPO FASTON F187 POSICAO DOS TERMINAIS D E GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES APRESENTAR MARCA E MODELO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE QUE ATENDE TODA PARTE TÉCNICA ACIMA. CASO O FOLDER NÃO APRESENTE TODA PARTE TÉCNICA SERÁ ACEITO DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	10

	GRUPO 21
	1
	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO; TECNOLOGIA DO SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO: 40 PPM / 80 IPM EM 200DPI (PRETO E BRANCO E COLORIDO); VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS POR DIA; ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM; CONEXÃO INTERFACE USB 2.0; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) NUMA ÚNICA OPERAÇÃO E SIMPLEX; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO, NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO; DRIVER DO SCANNER ISIS E (TWAIN) COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10;DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO; CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS FORMATOS A4, OFÍCIO, ENVELOPE E CARTA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO: 110/220 V - 60HZ; SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES EXTERNOS; POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE PÁGINAS EM BRANCO; DAR SUPORTE AOS FORMATOS DE SAÍDA: TIFF, JPEG, PDF, PDF PESQUISÁVEL; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS (A4 75G/M2); DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OCR. DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS, COMO APAGAR E ROTACIONAR, ANTES DO FECHAMENTO DO ARQUIVO; O SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 E WINDOWS 10; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA; GARANTIA DE 12 MESES ON SITE PRESTADA PELO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL TÉCNICAS CORRESPONDENTES AO EQUIPAMENTO (MODELO) OFERTADO NA PROPOSTA PARA A DEVIDA ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE DO SCANNER NA PROPOSTA.
	UND
	1
	2
	2

	GRUPO 23
	1
	DPS + FILTRO DE LINHA 
- CHAVE MICRODISJUNTOR: DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS
- VARISTORES DE ALTA CAPACIDADE COM PROTEÇÃO TÉRMICA
COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOSDPS + FILTRO DE LINHA
- FILTRO DE LINHA: ALTA ATENUAÇÃO A RUÍDOS EMI / RFI
- ESPAÇAMENTO ENTRE AS TOMADAS
- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
- NO MÍNIMO DE 04 TOMADAS 
- TOMADAS PADRÃO ABNT  
- BIVOLT (127 V / 220 V)
	UND
	1
	15
	30

	GRUPO 27
	1
	ROTEADOR WIFI 6 PRO: 
DIMENSÃO APROXIMADAS ALTURA 225 MILÍMETROS LARGURA 159.2 MILÍMETROS PROFUNDIDADE 39.7 MM (COM ANTENA DOBRADA) PESO CERCA DE 400 G ; PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2.4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA) 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA) TAXA TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2976 MBPS; BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO 2.4 GHZ E 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ) WIFI PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11B/G/N/AX 2 × 2 MU-MIMO, IEEE 802.11A/N/AC/AX 2 × 2 MU-MIMO; MEMÓRIA 256 MB DE RAM + 128 MB DE ROM; PORTA DE REDE PORTA AUTO ADAPTÁVEL WAN/LAN: O CABO DE REDE PODE SER INSERIDO EM QUALQUER UMA DAS QUATRO PORTAS ETHERNET DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 10/100/1000 MBPS PARA ACESSAR A INTERNET; PORTA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO RESET (FURO) E BOTÃO H FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ENERGIA 12V DC, 2A (ÁREA FCC) 12V DC, 1A (ÁREA CE); CONSUMO DE ENERGIA < 24 W (ÁREA FCC) ,< 12 W (ÁREA CE) ; TENSÃO DE ENTRADA 100–240V; FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 50-60 HZ, FUNÇÕES DE SOFTWARE CONEXÃO DE UM SÓ TOQUE, PROTOCOLOS 802.11KV, IPV4/IPV6, TIMER PARA WI-FI, WI-FI PARA VISITA, LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO, CONTROLE  DE ACESSO AO WI-FI, CONTROLE PARENTAL, PASSAGEM DIRETA PARA VPN, DMZ/SERVIDOR VIRTUAL, PPPOE/DHCP/ESTÁTICO. MÉTODOS DE CONEXÃO IP/BRIDGE WAN. SEGURANÇA DE FIREWALL; SUPORTA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: PREVENÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA AO WI-FI, CONTROLE DE ACESSO AO WI-FI; CONTROLE PARENTAL SUPORTADO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C (32°F–104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: –40℃ A +70℃ (–40℉ A +158℉) UMIDADE 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO) ANTENAS TIPO DE ANTENA WLAN ANTENA EXTERNA. CHECK IN NO FACEBOOK. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL DO FABRICANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	1
	1

	GRUPO 37
	1
	SWITCH 26 PORTAS (PoE) - COMUTADOR ETHERNET COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PoE; 12 (DOZE) PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); 2 (DUAS) PORTAS SFP (100/1000); MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS; INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA; POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE PELO NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS (TRINTA E OITO MILHÕES DE PACOTES POR SEGUNDO); POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC; LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB; SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE; AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO, CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE NO MÍNIMO 192 WATTS; PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM; MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH; RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER; SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP; PESO MÁXIMO DE 3,4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 (DOZE) MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR CATÁLOGO/DATASHEET ORIGINAL, MARCA, MODELO, PART NUMBER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	5
	5

	GRUPO 39
	4
	DISCO RÍGIDO ADICIONAL DE 2,4 TB SAS DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, SFF (2,5”), HOTPLUG, PODENDO TER GAVETA DE 3,5. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DA MESMA MARCA DO SERVIDOR DESCRITO NESTE GRUPO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
	UND
	1
	12
	12

	GRUPO 42
	1
	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE: 
LTSC (VITALICIA) ATUAL QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES APLICATIVOS: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT PUBLISHER E MICROSOFT ACCESS.
	UND
	1
	10
	15





	3. JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO


3.1. Fundamentação da Contratação: 
Trata-se de Objeto no qual se chegou com base em Estudo Técnico Preliminar, que está em consonância com o disposto na Lei, pois tem a descrição da necessidade, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).
A futura contratação, que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática faz-se necessária e crucial para o efetivo andamento dos serviços, visto que dependendo das ações é impossível de se resolver de outra forma, haja vista o compromisso da Prefeitura em honrar com suas obrigações, oferecendo um serviço público de qualidade. 
Este Termo de Referência, portanto tem por base, primeiramente a conclusão do ETP, que na Declaração de Viabilidade ou não da Contratação, concluiu:

Com base nos estudos preliminares, foi constatado que a contratação da solução é viável do ponto de vista técnico e fundamentadamente necessária. Assim, em conformidade com o exposto, declara-se a viabilidade da contratação proposta, a qual está devidamente contemplada no Plano de Contratações Anual Sinop/MT.

Sendo assim, evidencia-se que o ETP considerou positiva a viabilidade da contratação em curso, com base no problema a ser resolvido.
O Estudo concluiu que é necessário que as aquisições sejam realizadas, com o intuito de atender ao interesse público, de forma que as ações da Prefeitura Municipal de Sinop em geral, possam oferecer condições mínimas funcionais de trabalho adequadas e para o bom andamento da prestação do serviço público. 
No ato da elaboração do Estudo Técnico Preliminar foi observado o art. 85 do Decreto Municipal 359/2024. Vejamos:

Art. 85. Nas contratações de itens de consumo comuns, sistêmicos e geral a todos os órgãos da mesma Administração Pública ou que tenham sido objeto de planejamento anual, as Solicitações de Demanda/Documento de Formação de Demanda deverão partir de forma individualizada de cada uma das áreas demandantes para a Área Gestora, que ficará responsável por coordenar, padronizar e supervisionar o processo de contratação, assim como será a responsável para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.
Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo Municipal, a Área Gestora será de responsabilidade da Diretoria Executiva de Administração. 

O Estudo Técnico Preliminar foi assinado por um integrante de cada secretaria participante no processo, o que é entendido como razoável tal coleta de assinaturas, a fim de consolidar que a contratação atende aos requisitos necessários a todos os participantes, principalmente, com base nos Documentos de Oficialização de Demanda e Solicitações de Demanda. O ETP foi elaborado em conjunto, norteado por tais documentos, bem como por suporte técnico de cada secretaria, mediante juntada de informações documentais e diálogos administrativamente estabelecidos. 
3.2. Ressaltamos ainda que em atendimento ao disposto no Art 464 do Decreto Municipal 359/2023 e na Lei 14.133/2021, foi comunicado às Autarquias e Câmara Municipal da realização do Registro de Preços e as mesmas responderam conforme anexos ao processo.
3.3. A presente licitação tem por objetivo aquisição de equipamentos e materiais de informática se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, bem como de seus departamentos, visando o melhor atendimento da população em geral, com as substituições, manutenções necessárias dos equipamentos e materiais deteriorados, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, possibilitando uma gestão mais eficiente dos recursos e uma maior integração entre os diferentes setores e profissionais envolvidos no atendimento à comunidade.
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nos setores públicos e privados, pois boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além disso, os equipamentos são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, Computadores, Desktops, Notebooks, entre outros, que sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma produtiva.  Haja vista que os equipamentos mais antigos são mais propensos a falhas e interrupções no serviço e, consequentemente, geram impacto no tempo e produtividade. 
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.

3.4. Justificativa da licitação por Grupos:
A referida licitação deverá ser realizada por grupo em razão da eficiência técnica do agrupamento de alguns equipamentos e materiais de informática, pois realizar uma licitação única, apenas por item, para aquisição de equipamentos /materiais, seria economicamente dispendioso, não obstante, poderia gerar riscos como atrasos na entrega, falta de produtos, incompatibilidade ou algum item ser deserto na licitação por falta de interessados no fornecimento, o que é bastante comum. Haja vista que na licitação por grupo os mesmos deverão ser compatíveis em sua maioria, sendo essenciais um ao outro, portanto, não havendo a possibilidade de serem subdivididos alguns grupos entre mais de uma empresa, pois uma empresa não teria como garantir previamente a compatibilidade com o equipamento fornecido pela outra.
Para o presente processo, verifica-se, em resposta às questões sobre o risco do não parcelamento, que é possível dividir a solução. Também não se pode asseverar que haverá perda de escala com a divisão. Cabe, entretanto, ponderar que a divisão da solução ou antes a aquisição por itens em vez de grupos,constam peculiaridades especificas  quanto a contratação que se for feita por itens, tende a causar serio prejuízo a administração, pois estes itens tem especificidades técnicas onde se for adquiriras em itens de um fornecedor diferente pode gerar incompatibilidade entre si, onde geraria despesas adicionais, ainda se mostrando economicamente menos atrativa ao mercado fornecedor, redundando em menor competitividade, o que não responde positivamente as questões sobre o parcelamento da solução. 
Baseou-se a decisão  em agrupar os itens correlatos em grupos, que guardam íntima relação entre si, almejando-se com isso minimizar os riscos e dificuldades da pluralidade de contratos  que podem ser atendidos em uma mesma pretensão contratual. Cada grupo contempla itens que se agrupam de acordo com a sua especificidade. A formação dos grupos baseou-se na junção de itens intrinsecamente relacionados, ou seja, que são fornecidos por empresas de mesmo ramo de negócios, o que irá manter a competitividade no certame e não prejudicará os potenciais interessados em participar da licitação.
3.5. Ressaltamos ainda que em atendimento ao disposto no Art 464 do Decreto Municipal 359/2023 e na Lei 14.133/2021, foi comunicado às Autarquias e Câmara Municipal da realização do Registro de Preços e as mesmas responderam conforme anexos ao processo.

3.6. As futuras contratações tiveram as quantidades estimadas pelas secretarias demandantes, sendo de inteira responsabilidade de cada uma. As estimativas e necessidades das secretarias signatárias no processo foram justificadas e redigidas por cada secretaria, conforme segue:
Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo:
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. Na Prefeitura de Sinop, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além disso, os computadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, os Desktops, Notebooks, entre outros, que sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos. Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no Processo anterior, considerando o que foi adquirido, além dos novos itens solicitados pelo Departamento de Tecnologia da Informação.
Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Em resposta ao Ofício nº 324/2024/DL e Parecer Jurídico nº 513/2024, venho, por meio deste, apresentar respostas referente a ressalvas no parecer jurídico supracitado, que versa sobre a aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais.
É importante destacar que o atual parque de equipamentos de informática encontra-se defasado, e, como não há licitação vigente há um longo período, é imprescindível a troca imediata desses equipamentos para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, visto que teve criação de novos departamentos e um aumento no número de servidores, hoje contamos com 38 servidores nesta secretária.
Considerando que no exercício de 2023, não houve a realização de um processo licitatório específico para aquisição de novos equipamentos de informática.
Considerando que os equipamentos de tecnologia da informação, como computadores, servidores e periféricos, desempenham um papel crucial no suporte às atividades administrativas e operacionais, garantindo que tarefas sejam executadas com precisão e agilidade, além de proporcionar um ambiente mais produtivo e eficiente, no entanto, equipamentos sujeitos ao desgaste natural e à obsolescência tecnológica, fatores que demandam substituições e atualizações regulares para manter a integridade e a segurança dos sistemas de informação.
Considerando que a substituição desses itens seguem um regramento rigoroso, fundamentado em normas técnicas e padrões de boas práticas, entre os critérios utilizados para determinar a necessidade de substituição, como a vida útil do equipamento, a frequência de falhas ou problemas técnicos, a compatibilidade com novos softwares e sistemas operacionais, e a garantia de segurança da informação, sendo a substituição imprescindível para evitar interrupções nos serviços e garantir a continuidade das operações.
Considerando a constante evolução da tecnologia da informação, é de suma importância medidas imediatas para corrigir a defasagem dos equipamentos para garantir a continuidade dos serviços públicos com qualidade e eficiência.
Considerando as particularidades dos equipamentos de informática, bem como sua vida útil média, é necessário observar que o levantamento da demanda não segue o princípio da continuidade e repetição, não sendo desta forma uma prática aplicada para o mesmo.
Desta forma, informamos que os quantitativos foram levantados através do Processo anterior (exercício 2022), incluindo os itens pertinentes ao setor, considerando todos os postos de trabalho, bem como, observando às atribuições desta Secretaria.
A falta de equipamentos adequados compromete a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria, impactando diretamente o atendimento à população.
Cabe ressaltar que, diante da necessidade de otimização dos recursos públicos, a licitação deve ser realizada por grupo de itens, o que representa uma vantagem técnica e econômica em relação à adjudicação por item isolado.
A licitação por grupo permitirá um melhor planejamento de compras, facilitando a padronização dos equipamentos, a integração entre os setores e o gerenciamento de manutenção.
A tabela abaixo representa a projeção:
	Item
	Qtd. anterior
	Qtd. estimada
	Diferença
	Justificativa

	Computadores
	12
	37
	25
	Reposição de equipamentos obsoletos e padronização tecnológica.
Substituição de equipamentos antigos e de baixo desempenho que já não atendem às necessidades operacionais.

	Notebook
	1
	25
	24
	



Destaca-se também a importância de adotar medidas que visem minimizar os impactos ambientais decorrentes da aquisição e uso dos equipamentos.
A inclusão de critérios sustentáveis no processo licitatório, como a preferência por produtos certificados com menor consumo de energia e que possuam um ciclo de vida prolongado, contribuirá para a sustentabilidade da administração pública e a redução do impacto ambiental.
Por fim, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para viabilizar o processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas, garantindo que o processo seja conduzido com a observância dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e sustentabilidade.

Secretaria Municipal de Administração e  Modernização:
Se faz necessário Registro de Preço para Aquisição de equipamentos de informática atendendo à Secretaria de Administração e suas Unidades Administrativas. Em possíveis manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos desta secretaria.
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. Na Prefeitura de Sinop, boa parte dos processos de trabalho já opera em	sistemas de informação. Além disso, os computadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, os Desktops, Notebooks, entre outros, que sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.
Considerando que é primordial avaliar o quantitativo consumido junto ao Relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preços da secretaria nos últimos 12 (doze) meses, declaramos as seguintes situações: Considerando que no exercício de 2023, não houve a realização de um processo licitatório específico para a aquisição de novos equipamentos de informática, em virtude de diversas dificuldades enfrentadas ao longo do ano, incluindo restrições orçamentárias prioridadeemergenciais, elevado fluxo de licitações, entre outras adversidades.
Considerando que os equipamentos de tecnologia da informação, como computadores, servidores e periféricos, desempenham um papel crucial no suporte às atividades administrativas e operacionais, garantindo que tarefas sejam executadas com precisão e agilidade, além de proporcionar um ambiente mais produtivo e eficiente, no entanto, equipamentos sujeitos ao desgaste natural e à obsolescência tecnológica, fatores que demandam substituições e atualizações regulares para manter a integridade e a segurança dos sistemas de informação.
Considerando que a substituição desses itens segue um regramento rigoroso, fundamentado em normas técnicas e padrões de boas práticas, entre os critérios utilizados para determinar a necessidade de substituição, como a vida útil do equipamento, a frequência de falhas ou problemas técnicos, a compatibilidade com novos softwares e sistemas operacionais, e a garantia de segurança da informação, sendo a substituição imprescindível para evitar interrupções nos serviços e garantir a continuidade das operações.
Considerando a constante evolução da tecnologia da informação, é de suma importância medidas imediatas para corrigir a defasagem dos equipamentos para garantir a continuidade dos serviços públicos com qualidade e eficiência.
Considerando as particularidades dos equipamentos de informática, bem como sua vida útil média, é necessário observar que o levantamento da demanda não segue o princípio da continuidade e repetição, não sendo desta forma uma prática aplicada para o mesmo.
Desta forma, informamos que os quantitativos foram levantados através do Departamento de Tecnologia da Informação com base nas manutenções e substituições realizadas utilizando o Processo anterior (exercício 2022), incluindo os itens pertinentes ao setor, considerando todos os postos de trabalho, bem como, observando às atribuições desta Secretaria quanto ao Desenvolvimento da Modernização Tecnológica utilizada na Prefeitura Municipal de Sinop.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Considerando o descrito no OFÍCIO. Nº. 063/SAD/DPA/2024, o quantitativo fora elaborado através do Departamento de Tecnologia da Informação com base nas manutenções e substituições realizadas utilizando o ultimo Processo com mesmo objeto realizado (exercício 2022), incluindo os itens pertinentes ao setor, considerando todos os postos de trabalho, bem como, observando às atribuições desta Secretaria quanto ao Desenvolvimento da Modernização Tecnológica utilizada na Prefeitura Municipal de Sinop.
Considerando que no exercício de 2023, não houve a realização de um processo licitatório específico para a aquisição de novos equipamentos de informática, em virtude de diversas dificuldades enfrentadas ao longo do ano, incluindo restrições orçamentárias,  prioridades emergenciais, elevado fluxo de licitações, entre outras adversidades conforme informado no ofício supracitado. 
Considerando que esta Secretaria atualmente conta com mais de 80 postos de trabalho (entre servidores efetivos, comissionados, terceirizados e estagiários), distribuídos entre suas Unidades Administrativas (Sede, Administração e Serviços e SESMT). 
Considerando que no período de 01/01/2022 á até a presente data a Secretaria de Administração, efetuou a aquisição de 42 computadores (Conforme relatório em anexo).
Considerando que aquisição anterior a 2022/2023, ocorreu no ano de 2019, no quantitativo de somente 10 maquinas.
Considerando que no atual processo a Secretaria de Administração solicitou o registro de preço para futura e eventual aquisição de 50 Computadores tipo Desktop.
Considerando possíveis e eventuais percas de máquinas, sejam por obsolescência ou por quaisquer defeitos que as máquinas mais antigas, e até mesmo as mais “novas” venham apresentar, desde que seja caracterizada a inviabilidade de manutenção. 
Deste modo, resta justificada o quantitativo solicitado, com a cobertura total dos postos não atendidos nos 24 meses anteriores a este processo (38 postos) e reserva de 12 maquinas para eventual substituição de equipamentos com mais de 5 anos de uso e para aumento de efetivo, se ocorrer.

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento:
Objetivando atender ao interesse público em oferecer o material de informática necessário para não interromper o bom andamento dos trabalhos executados diariamente por esta Secretaria em que se utiliza equipamentos de informática, a aquisição destes materiais de informática são extremamente necessários para o funcionamento dos setores e para realizações de suas ações. 
Planejando a aquisição desses itens levantados, não haverá prejuízo para o serviço público e consequentemente aos contribuintes e munícipes.
Além disso, pela constante evolução da tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na otimização de processos e na prestação de serviços mais eficientes à população. A Secretaria Municipal de  Finanças e Orçamento reconhece a importância da modernização da infraestrutura tecnológica para acompanhar as crescentes demandas e expectativas da comunidade, bem como para melhorar as condições de trabalho dos servidores municipais.
Data a manutenção com equipamentos de informática e aquisição de novos itens para utilização em todos os setores de nossa Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, nesse sentido, apresentamos esta justificativa para a aquisição de notebooks e computadores a fim de atingir os seguintes objetivos:
1. Modernização da Infraestrutura
A infraestrutura de tecnologia da informação é uma peça-chave no funcionamento eficaz da Secretaria Municipal de  Finanças e Orçamento. A aquisição de notebooks e computadores modernos permitirá a atualização e aprimoramento dos sistemas existentes, garantindo a disponibilidade e confiabilidade dos serviços digitais oferecidos à população. Além disso, possibilitará a implementação de novas tecnologias que visam à eficiência operacional e à prestação de serviços de qualidade.
2. Melhoria das Condições de Trabalho
Os servidores municipais desempenham um papel vital na administração e gestão dos serviços públicos. A disponibilidade de equipamentos de trabalho adequados e eficientes é essencial para aumentar a produtividade, reduzir a carga de trabalho manual e melhorar as condições de trabalho. Isso resultará em uma força de trabalho mais satisfeita, comprometida e capaz de prestar um melhor atendimento à comunidade.
3. Atendimento às Demandas Digitais Emergentes
A sociedade atual espera um governo mais ágil e acessível por meio de canais digitais. A aquisição de notebooks e computadores atualizados permitirá à Secretaria Municipal de  Finanças e Orçamento acompanhar as tendências tecnológicas e atender às crescentes demandas por serviços online, como  consultas e solicitações de informações, que são essenciais para melhorar o relacionamento entre o governo municipal e seus cidadãos.
4. Redução de Custos a Longo Prazo
Investir em equipamentos modernos não apenas melhora a eficiência operacional, mas também ajuda a reduzir custos a longo prazo. A substituição de equipamentos antigos e obsoletos reduzirá as despesas relacionadas a manutenção, reparos frequentes e interrupções nos serviços devido a falhas tecnológicas.
Portanto, a aquisição de notebooks e computadores é uma etapa crucial para a modernização da infraestrutura da Secretaria Municipal de  Finanças e Orçamento e a melhoria das condições de trabalho dos servidores. Esta iniciativa alinha-se com o compromisso da administração em oferecer serviços públicos de alta qualidade e atender às necessidades da população de maneira eficaz e eficiente.
Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Em 2022, foram adquiridos 50 computadores novos, 30 SSDs SATA III e 50 SSDs M.2.
Essa aquisição teve como objetivo a implantação do CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) e dos processos digitais de pagamento, contemplando os setores de Contabilidade e Tesouraria.
No entanto, a Secretaria Municipal de Finanças possui outros setores em seu organograma que não foram incluídos na troca dos computadores antigos. Esses setores, que serão contemplados na nova aquisição, são: Orçamento, Compras, Processo Administrativo Tributário e o Gabinete da Secretaria.
A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento reconhece a importância de modernizar a infraestrutura tecnológica para atender às crescentes demandas da comunidade e melhorar as condições de trabalho dos servidores municipais. Com isso, apresentamos esta justificativa para a aquisição de notebooks e computadores, visando atingir os seguintes objetivos:
Atualização e Aprimoramento dos Sistemas
A Aquisição de materiais e equipamentos de informática, como notebooks e computadores modernos permitirá a atualização dos sistemas existentes, assegurando a confiabilidade dos serviços digitais prestados à população. Também possibilitará a implementação de novas tecnologias que promovam maior eficiência operacional e melhoria na qualidade dos serviços.
Melhoria nas Condições de Trabalho
Os servidores municipais desempenham um papel fundamental na gestão pública. A disponibilização de equipamentos adequados e eficientes aumentará a produtividade, reduzirá a carga de trabalho manual e melhorará as condições de trabalho. Isso resultará em uma força de trabalho mais satisfeita e comprometida, com capacidade de oferecer um atendimento de melhor qualidade à comunidade.
Redução de Custos a Longo Prazo
Investir em equipamentos modernos não apenas melhora a eficiência, mas também reduz custos a longo prazo. A substituição de equipamentos antigos e obsoletos minimizará os gastos com manutenção, reparos frequentes e interrupções nos serviços causadas por falhas tecnológicas.
Diante do exposto, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, justificamos o envio do quantitativo estimado de itens a serem adquiridos ao longo do período, concluindo pela necessidade de realização do certame para suprir a demanda de materiais de informática.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
A aquisição de equipamentos de informática faz-se necessário em atendimento as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
O Município de Sinop vem crescendo exponencialmete e atrelado a isso temos o aumento das demandas, setores e servidores que necessitam de tecnologia para desempenhar as atividades diárias. Destacamos também o fato de muitas máquinas serem antigas, lentas e mesmo com melhorias realizadas pelo setor de manutenção, elas não atendem com prontidão as necessidades. 
Logo, desejamos melhorar a qualidade dos serviços à população e aos servidores que diariamente tem seu serviço interrompido por falha dos equipamentos, máquinas e etc. 
O quantitativo usado no exercício 2022/2023, não foi o suficiente para atender as demandas pelos serviços rotineiros que exigiram agilidade. Muitos ainda precisam ser substituidos.
Concluimos que a aquisição para o exercício de 2024, está baseado na defasagem desses equipamentos de informática existentes, que com o passar do tempo tornam-se obsoletos, lembrando que todos os anos há novos equipamentos, que permitem que sejam acessados informações com maior rapidez, gerando um atendimento e elaboração de documentos de forma ágil e eficaz.
Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Pelo presente, vimos cumprimentá-la e na oportunidade em resposta ao Parecer Jurídico nº 513/2024 esta pasta complementa o apontado:
A secretaria de obras desde o exercício de 2021 vem reestruturando seus setores. Ocorre que as maquinas da secretaria não eram suficientes para atender as demandas existentes, pois em alguns setores os servidores trabalhavam com notebook, e em alguns casos com maquina emprestada ou própria do servidor. Essa realidade ao longo do exercício de 2022 e 2023 foi sendo melhorada com algumas aquisições, porém ainda não sanamos a necessidade de computadores para alguns setores da Sosu.
Com a reestruturação, há a necessidade de aquisição de um computador para a sala das câmeras de segurança, um computador para o gabinete do secretário, um computador para o laboratorista de solo, um computador para o setor de engenharia civil, dois para o setor de engenharia ambiental, um para o setor de licitações, dois para o compras.
Além da necessidade de substituição da máquina do RH que está com um computador improvisado montado com peças de outras duas máquinas, aguardando ser adquirido um novo para ser substituído, pois o que o setor tinha queimou e não teve conserto por ser antigo e ultrapassado.
Além dele, devido ao ano das máquinas existentes na Sosu, seria ideal a troca de várias delas por computadores mais modernos, que atendam as normas de segurança do trabalho e que possuam melhores capacidades de armazenagem de dados, resolução e velocidade para o desenvolver das rotinas administrativas.
Ainda precisa ser adquiridos dezoito (18) computadores para servidores  que ainda trabalham com notebook  próprio, pessoal, e mais substituição de oito (08) máquinas a princípio.

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:
Para tanto, levando em consideração que é primordial avaliar o quantitativo consumido junto ao Relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preços da Secretaria nos últimos 12 (doze) meses, Desse modo, na perspectiva de fazer especificamente organizado as mais diversos aquisições o processo se faz necessária para atender as necessidades de  produtos de informática para a Secretaria.
Considerando que a  aquisição dos produtos relacionados se faz necessário  tendo em vista a necessidade de equipar e renovar o parque informático dos setores da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, como o administrativo e o setor da base operacional( GCM) equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas e prevendo estas aquisição para a nova sede da GCM e o aumento de demanda no setor  de Engenharia  de sinalização viária, com projetos para o Trânsito e no setor de leilões e guincho  no ganha tempo.
Considerando que estamos com processo de licitação em andamento da nova sede da Guarda Civil Municipal.
Considerando assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das informações de forma proficiente.
 em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades. 
Declaramos que foram feitas todas as análises de forma precisa e com afinco para se chegar ao quantitativo em referência, para atender a demanda da Secretaria.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Considerando que os computadores em uso atualmente, a maioria aproximadamente encontram-se defasados tecnicamente, a maioria estão com mais de cinco anos de uso, e já não oferecem o desempenho adequado para atender as necessidades operacionais e de gestão.
Considerando que a aquisição dos produtos relacionados se faz necessário tendo em vista a necessidade de equipar e renovar o parque informático dos setores da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, como o administrativo o setor da base operacional (GCM), extensão da secretaria no ganha tempo equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas.
Considerando assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das informações de forma proficiente.
Considerando os últimos três anos, a Secretaria adquiriu cerca de 09 ( nove) computadores conforme abaixo adquirido no pregão eletrônico 22/2022 e 01( um) computador no pregão eletrônico nº 42/2023 os quais foram distribuídos em diversas setores como o aumento de servidores na área de engenharia, setor de compras, ouvidoria, diretor de comunicação assim a necessidade  de novos equipamentos para atender à demanda dos serviços oferecidos à população.
Itens adquiridos nos últimos 3 anos:
	Computador
	Numero do item
	Quantidade

	Computador
	402339
	01

	Computador
	396847
	09

	monitor
	396852
	09

	teclado
	396859
	10

	Hd externo
	396872
	3

	Mouse optico
	396861
	10

	Fonte de energia
	396866
	5

	Hd externo
	396871
	3

	Pen drive
	396867
	5

	Memoria ram
	396857
	01




Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
Considerando a importância da tecnologia da informação no contexto contemporâneo, a Secretaria de Meio Ambiente reconhece a necessidade de manter sua infraestrutura de informática atualizada e eficiente. Nesse sentido, a realização de uma licitação para aquisição de materiais de informática se faz essencial, tendo em vista os seguintes pontos.
A aquisição de materiais de informática possibilita a modernização dos sistemas e processos da Secretaria, permitindo uma gestão mais eficiente das atividades relacionadas ao meio ambiente. Isso inclui a otimização de bancos de dados, sistemas de georreferenciamento, monitoramento ambiental, entre outros.
Com equipamentos atualizados e adequados, os funcionários da Secretaria poderão desempenhar suas funções de forma mais ágil e precisa. Isso se reflete em uma melhoria na prestação de serviços à população, garantindo maior efetividade nas ações de preservação e fiscalização ambiental.
A renovação dos equipamentos de informática contribui para a segurança dos dados da Secretaria, protegendo informações sensíveis relacionadas ao meio ambiente. Isso é fundamental para garantir a integridade e a confidencialidade das informações, evitando vazamentos ou acessos não autorizados.
A aquisição de materiais de informática atualizados assegura a compatibilidade e interoperabilidade entre os diferentes sistemas e softwares utilizados pela Secretaria. Isso facilita a integração de dados e a comunicação entre os diversos setores da instituição, promovendo uma maior sinergia e eficiência no trabalho em equipe.
Embora o investimento inicial possa parecer significativo, a aquisição de equipamentos de qualidade representa uma economia a longo prazo, uma vez que reduzirá os custos com manutenção corretiva, atualizações frequentes e problemas decorrentes de obsolescência tecnológica.
Considerando que a falta destes materiais e serviços podem causar prejuízos incalculáveis para a Administração Pública Municipal e que a aquisição é primordial e necessária, para o município a fim de manter os serviços aos munícipes com celeridade e eficiência.
Diante do exposto, a realização de uma licitação para aquisição de materiais de informática é fundamental para garantir a modernização, eficiência e segurança das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, contribuindo para a promoção de políticas ambientais sustentáveis e a preservação dos recursos naturais.
 Declaramos que foram feitas todas as análises de forma precisa e com afinco para se chegar ao quantitativo em referência, para atender a demanda da Secretaria de Meio Ambiente, por um período de 12 meses.
Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Ao cumprimentá-las cordialmente, em resposta ao Parecer Jurídico N.0513/2024 e Oficio nº324/2024/DL, que fala sobre a aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, dentro do cenário da secretaria de 
Meio Ambiente esclareço o seguinte cenário:
· SDS - Secretaria do Meio Ambiente com 26 máquinas;
· PARQUE FLORESTAL -  com 2 máquinas;
· VIVEIRO MUNICIPAL -  com 1 máquina.

Ao elaborarmos o quantitativo  levou-se em consideração que apenas uma pequena porcentagem, 30% das nossas máquinas tem mais de cinco anos, a maioria tem dois anos de uso e estão em bom estado de concervação. 
Este levantamento visa garantir que o investimento em novos equipamentos seja racional e proporcional a nossa necessidade como secretaria, visando otimizar a utilização dos recursos públicos e melhorar a prestação dos serviços, fiscalizações e conservação do meio ambiente, juntamente à população de Sinop.

Secretaria Municipal de Educação:
A presente compra justifica-se pela grande demanda de equipamentos necessários para atender as escolar EMEB Alcídia Divanir Simões Sales Pavan (Nico Baracat), EMEB Bom Jardim, EMEB Sabrina (Região dos Vilas), EMEB Terra Rica, que tem a previsão de abertura para o ano de 2024. Os materiais solicitados serviram para reposição de equipamentos nos laboratórios de informática nas escolas municipais EMEB Prof. Ana Cristina de Sena, EMEB Prof. Taciana Balth Jordão, EMEB Sadao Watanabe e EMEB Ver. Rodolfo Valter Kunze.
A aquisição de novos equipamentos tecnológicos serão utilizados para substituição dos itens obsoletos nas secretarias das 44 escolas municipais e nos setores da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação - CME, Centro de Atendimento Especializado - CMEEIS  e Núcleo Tecnológico Municipal – NTM. 
A aquisição de notebooks e acessórios é fundamental para o trabalho pedagógico dos inúmeros professores contratados, dos gestores escolares e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, o quantitativo de câmeras solicitadas e equipamentos para montagem das mesmas se faz necessário devido a substituição de equipamentos queimados e ultrapassados que estão em péssimas condições de funcionamento, não suprindo a função básica de segurança para as escolas municipais.
Justifica-se que diante do exposto, que a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de equipamento e materiais de informática, é imprescindível para atender às necessidades da secretaria municipal de educação, garantindo a execução dos serviços prestados a população.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Justifica-se a solicitação de 230 (duzentos e trinta) Computador Modelo 1 no Grupo 1, pela grande demanda de equipamentos necessários para atender as escolas que estão com a previsão de abertura para o ano de 2025, sendo de suma importância os computadores pois serão destinados para os setores administrativos das unidades e para a montagem dos laboratórios de informática, as escolas que serão contempladas são as seguintes: 
EMEB Alcídia Divanir Simões Sales Pavan (Nico Baracat)
EMEB Bom Jardim
EMEB Ivete Dorner - Sabrina (Região dos Vilas)
EMEB Terra Rica
EMEB. Edina Dalabetta – Jd. Umuarama
Para a reposição de equipamentos nas unidades educativas, foi requerido 150 (cento e cinquenta) Computadores Modelo 2 no grupo 2, para substituição de materiais nos laboratórios de informática nas escolas municipais:
EMEB Prof. Ana Cristina de Sena
EMEB Prof. Taciana Balth Jordão
EMEB Sadao Watanabe
EMEB. Leni Benedetti
EMEB Ver. Rodolfo Valter Kunze que estão obsoletos.
No grupo 3 foram solicitados 150 Computadores Modelo 3, que serão utilizados para substituição dos itens obsoletos nos setores administrativos das 44 escolas municipais. 
No grupo 4 foram solicitados 90 (noventa) Computadores Modelo 4, para os setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação,  Centro de Atendimento Especializado e Núcleo Tecnológico Municipal.
A solicitação no grupo 5 de computadores modelo 05 atenderá o setor de Engenharia e Arquitetura e setor de Avaliação da SME, tais máquinas são essenciais para a atividade dos setores tendo em vista a necessidade de carregamento de dados e processamento de programas. 
Os notebooks que correspondem ao Grupo 12, Grupo 13 e Grupo 14 e demais grupos de acessórios correlatos, serão destinados da seguinte forma:
250 unidades de notebooks e acessórios são fundamentais para o fazer pedagógico dos professores, há previsão para contratação de 605 funcionários no ano de 2025, o quantitativo solicitado só acrescentará os materiais já adquiridos pela SME.
100 unidades serão destinadas para os trabalhos administrativos dos 123 gestores escolares.
10 unidades para os técnicos administrativos da Secretaria Municipal de Educação.
Diante do exposto, justifica-se que os materiais em suas quantidades no oficio 068/SME/GFO/2024 são imprescindível para atender às necessidades da secretaria municipal de educação, garantindo a abertura de novas unidades educacionais e a continuidade da execução dos serviços prestados a população.

Secretaria Municipal de Assistência Social:
A Aquisição de equipamentos de informática faz-se necessário em atendimento as necessidades da Secretaria de Assistência Social, e suas unidades de atendimento, sendo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e Cadastro Único/bolsa família.
O Município de Sinop vem crescendo devido ao desenvolvimento do setor agrícola, expansão do comércio e serviços, investimentos em infraestrutura e atração de novos empreendimentos, o que traz ao município um grande numero de pessoas em busca de novas oportunidades, mas que vem com poucas habilidades para o desenvolvimento de atividades que disponível na região.
Dito isso, a aquisição de equipamentos de informática para as unidades da Secretaria é necessária para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados, facilitar o registro e acompanhamento de informações dos usuários, além de promover a inclusão digital e acesso à informação.  
Na Casa dos Conselhos a última aquisição de computadores se deu há mais de 08 anos, assim,  atuais máquinas estão obsoletas e não dispõe de um notebook próprio. 
Ressalta-se que com a abertura de mais um centro de convivência - Dona Maria José, houve aumento de salas de trabalho, necessitando dessa forma, equipamentos de informática para o desenvolvimento de atividades burocráticas diárias, em beneficio aos usuários.
Ressaltamos que de acordo com o planejamento da Assistencia Social, ha duas unidades a serem instaladas, sendo elas casa da mulher “Serviço de Acolhimento Institucional Para Mulher em Situação de Violência”, bem como, um novo CREAS.
A Constante evolução da tecnologia e a crescente exigência das demandas administrativas por eficiência, faz com que as administrações públicas, assim como empresas privadas, necessitem cada vez mais de sistemas, aplicativos, dispositivos móveis, equipamentos, link de internet, telefonia, entre outros recursos. Devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços de tecnologia da informação geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Por via de regra, esses bens e serviços devem ser considerados comuns para fins de utilização da modalidade Pregão (Lei nº 10.520/2002, art. 1º, Acórdão n° 2.471/2008 – TCU – Plenário, item 9.2.2).
Devido a importância dessa aquisição o quantitativo atende as necessidades no período por 12 meses, tornando-se necessário o aumento do quantitativo.
Em virtude das inúmeras ocorrências policiais em nosso Município como: assaltos, furtos, trafico de drogas etc, solicitamos quantitativo de cameras de segurança para ampliar a segurança da população, bem como dos prédios públicos no município adotado pela gestão municipal, entre outras medidas que serão tomadas para reduzir o número da criminalidade na cidade. A proposta é aproximar cada vez as forças municipais e estaduais de segurança para que se possa ter um trabalho integrado para o benefício público.
Esta contratação visa não só proporcionar maior segurança dos membros, autoridades, servidores, terceirizados, colaboradores e do público em geral que circulam pela instituição, mas também cuidar de documentos, equipamentos, mobiliários e materiais diversos, necessários à administração e ao bom funcionamento da instituição, coibindo ações do tipo invasão, acessos indevidos e furtos, registrando todos os fatos ocorridos. Também será utilizado para controlar e visualizar o perímetro de toda a edificação e áreas adjacentes, realizando um monitoramento on-line da circulação de pessoas e veículos nas dependências internas e externas do prédio.  
Sendo assim, com a presente contratação espera-se, em especial: 
· Melhoria significativa na qualidade dos serviços prestados, melhorando a agilidade, considerando a aquisição de materiais de informática, tal qual, melhorando a vigilância e consequente proteção das pessoas, áreas e patrimônio nas dependências dos predios publicos; 
· Possibilidade o controle através das câmeras na “casa de passagem”, por ser um local de alta rotatividade, gerando dessa forma mais segurança aos usuários, bem como aos servidores lotados nessa unidade;
A Aquisição de Material de informática, também assegura o servidor através de cameras e suprimentos de informática, que gera maior eficiência no atendimento e que permite ao servidor o cumprimento do decreto-Lei nº 2848/40, de 07/12/21940,  Art. 331. : Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:, Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Sendo assim, o servidor publico poderá desenvolver suas funções com mais tranquilidade no ambiente de trabalho.
Diante do exposto, faz-se primordial a aquisição dos equipamentos e materiais de informatica para o desenvolvimento das atividades dos servidores diariamente.
Portanto aquisição para o exercício de 2024, está baseado na defasagem desses equipamentos de informática, que com o passar do tempo tornam-se obsoletos, lembrando que todos os anos há novos equipamentos, que permitem que sejam acessados informações com maior celeridade, gerando um atendimento ágil e eficaz.
Posto isto, justifica-se a contratação. 

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
A Aquisição de equipamentos de informática faz-se necessário em atendimento as necessidades da Secretaria de Assistência Social, e suas unidades de atendimento, sendo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e Cadastro Único/bolsa família.
A aquisição de equipamentos de informática para as unidades da Secretaria é necessária para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados, facilitar o registro e acompanhamento de informações dos usuários, além de promover a inclusão digital e acesso à informação.
A aquisição vem de encontro com a atualização do sistema do Cadastro Único, que exige um aplicativo de acesso para utilizar o sistema federal do V7 (Cadastro Único) e muitos dos computadores por serem muito antigos não aceitam o aplicativo, e aqueles que aceitam ficam desligando ou demorando para carregar as paginas, vale ressaltar que devido a isso o tempo de espera dos usuários, aumentaram devido à demora de finalizar os atendimentos.
Na Casa dos Conselhos a última aquisição de computadores se deu há mais de 08 anos, assim, as atuais máquinas estão obsoletas e não suportam determinados programas que se fazem necessário bem como não dispõe de um notebook próprio.
Ressalta-se que com a abertura do centro de convivência - Dona Maria José, a Casa de Passagem e a projeção da abertura de mais três unidades sendo elas “Casa de Acolhimento Institucional Para Mulher em Situação de Violência o CRAS Nico Baracat e mais um CREAS” devido a isso necessita-se desses equipamentos de informática para equipar os órgãos acima citados e melhorar o desenvolvimento de atividades burocráticas diárias, em beneficio aos usuários.
Este levantamento visa garantir que o investimento em novos equipamentos seja racional e proporcionado, visando otimizar a utilização dos recursos públicos e melhorar a prestação dos serviços de saúde à população de Sinop.
A tabela abaixo representa a projeção da necessidade de computadores e o aumento proporcional com base nas aquisições anteriores e a nova demanda para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Portanto aquisição para o exercício de 2024, está baseado na defasagem desses equipamentos de informática, que com o passar do tempo tornam-se obsoletos, lembrando que todos os anos há novos equipamentos, que permitem que sejam acessados informações com maior celeridade, gerando um atendimento ágil e eficaz.
Itens adquiridos nos últimos 3 anos:
	COD
	ITEM
	QTD

	396847
	COMPUTADOR MODELO 2
	15

	396861
	MOUSE ÓPTICO
	30

	396859
	TECLADO
	27

	396869
	DATASHOW:
	2

	396870
	TELA DE PROJEÇÃO
	2

	394603
	NOTEBOOK
	9




Secretaria Municipal de Desen. Econômico:
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) deve considerar a aquisição de materiais de informática como um investimento estratégico para impulsionar suas atividades e cumprir sua missão de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. A tecnologia da informação desempenha um papel fundamental na modernização e na eficiência dos processos internos da SEDEC, permitindo uma gestão mais ágil e integrada das políticas e programas voltados para o desenvolvimento econômico. 
Além disso, a atualização dos materiais e a contratação de serviços especializados garantem a segurança e a confiabilidade dos sistemas de informação da SEDEC, protegendo dados sensíveis e evitando possíveis vulnerabilidades cibernéticas. Em um ambiente empresarial cada vez mais digital e competitivo, investir em tecnologia da informação é essencial para manter a SEDEC alinhada com as melhores práticas do mercado e preparada para enfrentar os desafios do futuro.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio deste informa a justificativa da necessidade de aquisição dos seguintes itens:
COMPUTADOR MODELO 5
Necessário para elaborar projetos da gerência de agricultura contendo uma Engenheira Agrônoma e a pasta da secretaria que possui dois engenheiros de produção e para garantir o desenvolvimento de plataformas para acompanhamento de dados econômicos do município integrados com outras plataformas governamentais. 
COMPUTADOR MODELO 4
É necessário trocar três computador do setor administrativo pois estes esses utilizam grande volume de dados processados simultaneamente e grande fluxo de documentos. O setor administrativo possui cinco servidores.
COMPUTADOR MODELO 3
É necessário para substituição de computadores que já passaram por diversas alterações de concertos mas são antigos e as peças novas não são compatíveis. Além da necessidade para possível aumento no quadro de servidores bem como por causa da incorporação do SINE à SEDEC que correspondem a 25 servidores que utilizam computadores.
MONITORES 1, 2 e 3
Aquisição de monitores se faz necessária para substituição de monitores que estão com problemas nos LED’s  ou estão queimados.
MOUSE
Aquisição de mouse e teclado é necessário devido ao desgaste causado pelo uso frequente destes itens.
NOTEBOOK
Um é necessário para uso em eventos palestras e apresentações de reuniões e o outro é para uso do secretário.
DATASHOW
Aquisição de um datashow é necessária para os inventos palestras e apresentações de reuniões.
NOBREAK 
É necessária devido ao histórico de computadores danificados ou Queimados pelas recorrentes queda de energia no município, assim levantamos a necessidade destes itens para garantir que ao menos os computadores de uso indispensável para a secretaria estejam protegidos das oscilações de energia.
ROTEADOR 
É necessário para o atendimento do CAE que tem serviços que usam o GOV, assim necessitam de validação do mesmo no celulares dos municípios atendidos sendo necessário um Wi-Fi disponível para eles.
LICENÇA MICROSOFT
É necessária para garantir o funcionamento adequado dos computadores Secretaria e a quantidade levantada é para atender a pasta da SEDEC e o SINE.
Os demais itens são essenciais para garantir o funcionamento da internet na secretaria.
Os quantitativos foram levantados frente a necessidade de utilização dos computadores e capacidade operacional deles, tento em vista suas tecnologias estarem se tornando obsoletas, apesar de tentarmos consertar o máximo de computadores, muitos computadores já não aceitam manutenção tendo em vista que já não existem peças para reposição e concerto, assim o uso de grande parte deles não é mais viável. 
Desta forma, precisaremos adquirir estes equipamentos no próximo exercício.

Secretaria Municipal de Saúde:
CONSIDERANDO que a aquisição desses itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública em níveis aceitáveis, oferecendo aos usuários da administração, equipamento que ajudaram no bom andamento de suas funções.
CONSIDERANDO a continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.
CONSIDERANDO a motivação para licitar equipamentos e materiais de informática, com a finalidade de atender às necessidades da secretaria e dos setores que compõem a esfera municipal, para o exercício de 2024. Logo, a aquisição em comento é consubstanciada na necessidade de modernizar as ferramentas de trabalho, bem como acrescer o patrimônio tecnológico da prefeitura municipal de Sinop/MT. Pois, os materiais são necessários/básicos dentro dos setores, pois em sua maioria são utilizados para dar agilidade aos processos administrativos dentro das unidades dos mesmos, sendo fundamental para o bom funcionamento das unidades.
CONSIDERANDO que a aquisição se justifica ainda, pelas necessidades de reposição do estoque de materiais do almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela administração pública municipal. O que justifica a necessidade da realização da licitação para o referido objeto. Isto posto, resta demonstrada a motivação plausível e concreta para o procedimento licitatório em questão. Pois, trata-se de itens necessários às demandas rotineiras da secretaria, ressalta-se ainda que motivação para instruir novo processo de licitação, para compra de equipamento e materiais de informática.
Conforme determinações judiciais provindas do Ministério Público de Mato Grosso – MPE/MT nº 7815.550.2024, 9422.574.2024, 296663.586.2024, 7036.565.2024.
DO QUANTITATIVO no que versa sobre o aumento da demanda, vale esclarecer que o quantitativo apontado foi utilizado do método do último período 2022, como forma de prever as demandas de material utilizado, e o resultado para obtenção das quantidades demandadas, segue uma margem de segurança dos estoques, para evitar o desabastecimento de materiais considerados essenciais para as atividades administrativas.
JUSTIFICA-SE a necessidade de abertura de processo licitatório por pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Sinop/MT.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Ao cumprimenta-las cordialmente, em resposta ao Parecer Jurídico N.0513/2024 e Oficio nº324/2024/DL, que versa sobre a aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, cumpri-me esclarecer que, com relação a secretaria de saúde, temos hoje de forma resumida o seguinte cenário:
- DAPS – Departamento de Administração em Saúde, com 25 (vinte e cinco) Unidades Básicas de Saúde, possuindo 40 (quarenta) equipes, contemplando enfermeiros, médicos, sala de triagem e ACS.
- MAC – Média e Alta Complexidade, abrangendo o CAPS, CAPSi, CEM, CER II, CEO, CRASM, LAMAC, RAPS, REAB, SAOAT, UTC
- Centros Integrados de Atendimentos, Central de Abastecimento Farmacêutico, SAE (Serviço de Atendimento Especializado)
O quantitativo dos itens foi estabelecido com base nas seguintes premissas:
Foram mapeadas todas as unidades de saúde e setores administrativos que necessitam de atualização ou substituição de computadores obsoletos, bem como a expansão de postos de trabalho que demandam novos equipamentos.
Considerando que os computadores em uso atualmente, aproximadamente 60% encontram-se defasados tecnicamente, com mais de cinco anos de uso, e já não oferecem o desempenho adequado para atender as necessidades operacionais e de gestão.
Considerando que a Secretaria de Saúde está expandindo o atendimento em algumas unidades de saúde, o que requer a instalação de novos computadores para viabilizar o funcionamento de novos postos de trabalho, como novos consultórios e salas de atendimento administrativo.
Considerando os últimos três anos, a Secretaria de Saúde de Sinop adquiriu cerca de 150 computadores, os quais foram distribuídos em diversas unidades de saúde. Entretanto, devido à ampliação de serviços e à modernização tecnológica, a quantidade adquirida anteriormente não supre mais a demanda atual.
Com base no levantamento atual, houve um incremento de aproximadamente 46,7% no número de computadores a serem adquiridos em relação à última compra significativa de equipamentos. Este aumento justifica-se pela:
- Pela necessidade de reposição de equipamentos obsoletos que não atendem mais aos requisitos mínimos de desempenho e segurança;
- Crescimento de novas unidades e setores, exigindo novos equipamentos para atender à ampliação dos serviços oferecidos à população;
- Padronização tecnológica para garantir a interoperabilidade entre sistemas de gestão de saúde, como o Sistema de Prontuário Eletrônico e outras plataformas digitais utilizadas pela Secretaria.
Este levantamento visa garantir que o investimento em novos equipamentos seja racional e proporcionado, visando otimizar a utilização dos recursos públicos e melhorar a prestação dos serviços de saúde à população de Sinop.
A tabela abaixo representa a projeção da necessidade de computadores e o aumento proporcional com base nas aquisições anteriores e a nova demanda para a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT:
	
Item
	Quantidade Anterior (Últimos 3
Anos)
	Quantidade Atual Estimada
	
Diferença (%)
	
Justificativa

	
Computadores em uso
	

150
	

220
	

+46,7%
	Aumento da demanda devido à ampliação dos serviços de saúde, reposição de equipamentos obsoletos e padronização tecnológica.

	Equipamentos obsoletos
	
90 (60% dos
150
adquiridos)
	
140
(substituição e ampliação)
	
	Substituição de equipamentos antigos e de baixo desempenho que já não atendem às necessidades operacionais.

	Novos postos de trabalho
	

-
	

80
	
	Criação de novos postos de trabalho em unidades e setores recém- inaugurados ou em expansão, como consultórios e setores
administrativos.

	Total de equipamentos projetados
	

150
	

220
	

+46,7%
	Quantidade projetada para atender às novas demandas, ampliando a capacidade operacional e tecnológica da Secretaria de Saúde de Sinop/MT.



A tabela refere-se ao quantitativo de computadores adquiridos nos últimos três anos. A nova projeção contempla tanto a reposição de equipamentos obsoletos quanto a ampliação necessária para novos postos de trabalho.
A proporção de aumento de 46,7% justifica-se pela necessidade de expansão dos serviços e substituição de equipamentos defasados.

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico:
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. Na Prefeitura de Sinop, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além disso, os computadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, os Desktops, Notebooks, entre outros, que sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos. Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no Processo anterior, considerando o que foi adquirido, além dos novos itens solicitados pelo Departamento de Tecnologia da Informação.
Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Em resposta ao Ofício nº 324/2024/DL e Parecer Jurídico nº 513/2024, venho, por meio deste, apresentar respostas referente a ressalvas no parecer jurídico supracitado, que versa sobre a aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais.
É importante destacar que o atual parque de equipamentos de informática encontra-se defasado, e, como não há licitação vigente há um longo período, é imprescindível a troca imediata desses equipamentos para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, visto que teve criação de novos departamentos e um aumento no número de servidores, hoje contamos com 37 servidores nesta secretária.
Considerando que no exercício de 2023, não houve a realização de um processo licitatório específico para aquisição de novos equipamentos de informática.
Considerando que os equipamentos de tecnologia da informação, como computadores, servidores e periféricos, desempenham um papel crucial no suporte às atividades administrativas e operacionais, garantindo que tarefas sejam executadas com precisão e agilidade, além de proporcionar um ambiente mais produtivo e eficiente, no entanto, equipamentos sujeitos ao desgaste natural e à obsolescência tecnológica, fatores que demandam substituições e atualizações regulares para manter a integridade e a segurança dos sistemas de informação.
Considerando que a substituição desses itens seguem um regramento rigoroso, fundamentado em normas técnicas e padrões de boas práticas, entre os critérios utilizados para determinar a necessidade de substituição, como a vida útil do equipamento, a frequência de falhas ou problemas técnicos, a compatibilidade com novos softwares e sistemas operacionais, e a garantia de segurança da informação, sendo a substituição imprescindível para evitar interrupções nos serviços e garantir a continuidade das operações.
Considerando a constante evolução da tecnologia da informação, é de suma importância medidas imediatas para corrigir a defasagem dos equipamentos para garantir a continuidade dos serviços públicos com qualidade e eficiência.
Considerando as particularidades dos equipamentos de informática, bem como sua vida útil média, é necessário observar que o levantamento da demanda não segue o princípio da continuidade e repetição, não sendo desta forma uma prática aplicada para o mesmo.
Desta forma, informamos que os quantitativos foram levantados através do Processo anterior (exercício 2022), incluindo os itens pertinentes ao setor, considerando todos os postos de trabalho, bem como, observando às atribuições desta Secretaria.
A falta de equipamentos adequados compromete a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria, impactando diretamente o atendimento à população.
Cabe ressaltar que, diante da necessidade de otimização dos recursos públicos, a licitação deve ser realizada por grupo de itens, o que representa uma vantagem técnica e econômica em relação à adjudicação por item isolado.
A licitação por grupo permitirá um melhor planejamento de compras, facilitando a padronização dos equipamentos, a integração entre os setores e o gerenciamento de manutenção.
A tabela abaixo representa a projeção:
	
Item
	Quantidade
anterior.
	Quantidade
estimada.
	
Diferença
	
Justificativa

	
Computadores
	
27
	31
	
4
	Reposição de equipamentos obsoletos e padronização tecnológica. Substituição de equipamentos antigos e
de baixo desempenho que já não atendem às necessidades operacionais.

	
Notebook
	
3
	
25
	
22
	



Considerando que a Secretaria de cultura, esporte e turismo é uma pasta nova, a aquisição dos produtos relacionados se faz necessário tendo em vista a necessidade de equipar e até mesmo renovar os equipamentos de informática dos setores da secretaria pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades a	serem cumpridas pela administração  pública,  impactando diretamente nos resultados	a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas.
Considerando que parte das tecnologias, computadores, notebooks e outros equipamentos passam por um desgaste natural do tempo e também pela modernização e a evolução tecnológica, cabe aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das informações de forma eficiente.
Justifica-se que diante do exposto, que a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de equipamento e materiais de informática, é imprescindível para atender às necessidades da secretaria municipal de cultura, esporte e turismo garantindo a execução dos serviços prestados a população.

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo:
Considerando que a Secretaria de cultura, esporte e turismo é uma pasta nova, a aquisição dos produtos relacionados se faz necessário tendo em vista a necessidade de equipar e até mesmo renovar os equipamentos de  informática dos setores da secretaria pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela administração pública, impactando diretamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas.
Considerando que parte das tecnologias, computadores, notebooks e outros equipamentos passam por um desgaste natural do tempo e também pela modernização e a evolução tecnológica, cabe aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade das informações de forma eficiente.
Justifica-se que diante do exposto, que a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de equipamento e materiais de informática, é imprescindível para atender às necessidades da secretaria municipal de cultura, esporte e turismo garantindo a execução dos serviços prestados a população.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
Ao cumprimentá-las cordialmente, em resposta ao Parecer Jurídico nº 0513/2024 e ao Ofício nº 324/2024/DL, que tratam da aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, viemos, por meio deste, esclarecer o que se refere à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Hoje contamos com a seguinte situação;
Centro de Eventos Gov Martins de Oliveira:
Computadores: 04
Notebook: 04

Escola de Artes:
Computadores: 02
Notebook: 0

Biblioteca Municipal:
Computadores: 11
Notebook: 0

Biblioteca Container:
Computadores: 06
Notebook: 01

Administrativo SMCET:
Computadores: 05
Notebook: 05 
Monitores:02

No entanto, informamos que os dispositivos presentes nos locais sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo encontram-se obsoletos e não atendem às demandas operacionais, o que tem causado atrasos em serviços importantes para o bom andamento da pasta.
Gostaríamos de destacar também que a aquisição de monitores, notebooks e computadores é essencial, visto que o órgão foi recentemente criado e necessita desses itens para a implementação de novos departamentos, bem como para a celeridade dos serviços prestados à população.
Ressaltamos que, nos últimos três anos, os então departamentos de Esporte e Cultura não adquiriram materiais de informática (computadores, monitores, notebooks ou câmeras de segurança), o que justifica ainda mais a urgente necessidade de tais itens em quantidade adequada.

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação:
CONSIDERANDO que a demanda sofrera um aumento devido a criação da nova Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação através da lei nº 3321/2024, onde cria setores de gestão tendo em vista a maior demanda de funcionários de  estrutura física levando em consideração a compra de mais computadores e de equipamentos para rede de Internet, sendo necessário  para dar continuidade as atividades para que  não haja prejuízo aos servidores e Munícipes.  
CONSIDERANDO a continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.
CONSIDERANDO a motivação para licitar equipamentos e materiais de informática, com a finalidade de atender às necessidades da secretaria e dos setores que compõem a esfera municipal, para o exercício de 2024. Logo, a aquisição em comento é consubstanciada na necessidade de modernizar as ferramentas de trabalho, bem como acrescer o patrimônio tecnológico da prefeitura municipal de Sinop/MT. Pois, os materiais são necessários/básicos dentro dos setores, pois em sua maioria são utilizados para dar agilidade aos processos administrativos dentro das unidades dos mesmos, sendo fundamental para o bom funcionamento das unidades.
CONSIDERANDO que a aquisição se justifica ainda, pelas necessidades de reposição do estoque de materiais do almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela administração pública municipal. O que justifica a necessidade da realização da licitação para o referido objeto. Isto posto, resta demonstrada a motivação plausível e concreta para o procedimento licitatório em questão. Pois, trata-se de itens necessários às demandas rotineiras da secretaria, ressalta-se ainda que motivação para instruir novo processo de licitação, para compra de equipamento e materiais de informática.
JUSTIFICA-SE a necessidade de abertura de processo licitatório por pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Sinop/MT.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
CONSIDERANDO que a demanda sofrera um aumento devido a criação da nova Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação através da Lei Complementar do Municipal nº 0217/2024, gerando assim maior demanda de funcionários, bem como de estrutura física, desta forma, levando em consideração esse aumento, ocasionando a compra de mais computadores e de equipamentos para rede de Internet, pela necessidade para dar continuidade as atividades para que não haja prejuízo aos servidores e Munícipes.  
CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta e a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.
CONSIDERANDO a motivação para licitar equipamentos e materiais de informática, com a finalidade de atender às necessidades da secretaria e dos setores que compõem a esfera municipal, para o exercício de 2024. Logo, a aquisição é na necessidade de modernizar as ferramentas de trabalho, bem como acrescer o patrimônio tecnológico da prefeitura municipal de Sinop/MT. Pois, os materiais são necessários/básicos dentro dos setores, pois em sua maioria são utilizados para dar agilidade aos processos administrativos dentro das unidades dos mesmos, sendo fundamental para o bom funcionamento das unidades.
CONSIDERANDO que a aquisição se justifica ainda, pela necessidade composiçao para realizar atividades, lembrando que o setor de Habitação, antes da Assistencia Social, sera unificado unicamente com o colaboradores, e todo os equipamentos para realização da demanda, será atraves da SMPUH.  
Portanto, justifica-se a necessidade da realização da licitação para o referido objeto, bem como o quantitativo. 
Isto posto, resta demonstrada a motivação plausível e concreta para o procedimento licitatório em questão. Pois, trata-se de itens necessários às demandas rotineiras da secretaria, ressalta-se ainda que motivação para instruir novo processo de licitação, para compra de equipamento e materiais de informática.
JUSTIFICA-SE a necessidade de abertura de processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Sinop/MT.
O quantitativo dos produtos abaixo descritos, justifica para composição do quadro com mais 12 servidores lotados nessa secretaria, vindo da Habitação. 
	Cod
	Produto
	Quantitativo

	404570
	computador modelo 5
	7

	404572
	monitor modelo 2
	12

	404573
	monitor modelo 3
	5

	404575
	mouse óptico:
	10

	404576
	teclado:
	10

	404579
	notebook modelo 3
	5

	404585
	nobreak 1.7 kva
	2

	404601
	roteador wifi 6 pro:
	2

	404603
	patch-panel 48 portas c
	2

	404605
	rack padrão 24u, padrão 19"
	1

	404606
	régua de tomada novo padrão nbr 14136 2p+t de 10a
	2

	404607
	porca tipo gaiola com parafuso, padrão para racks 19”
	60

	404609
	caixa de cabo cat 6e - caixa de cabo de red
	10

	404611
	conector rj45 macho cat5e multilan.
	60

	404612
	switch 26 portas 
	1

	404613
	switch 52 portas  
	1





Para tanto, levando em consideração que é primordial avaliar o quantitativo consumido pela secretaria nos últimos 12 (doze) meses, declaramos que foram feitas análises de forma precisa e com afinco para se chegar ao quantitativo em referência. 
Considerando que o quantitativo é maior que ao ano anterior, lembramos que a criação da secretaria torna-se indispensável a aquisição de novos equipamentos, por haver aumento de servidores, bem como de prestação de serviço a população.

Procuradoria Geral do Município:
Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. Na Prefeitura de Sinop, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além disso, os computadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, os Desktops, Notebooks, entre outros, que sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos as secretarias e, por reflexo, aos cidadãos. Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no processo anterior, sendo que a Procuradoria Geral do Município fazia parte da pasta do Gabinete do Chefe do Executivo e de acordo com aLei complementar nº 217/2024 a mesma se tornou Secretaria, sendo assim foi feito um levantamento que atendesse as necessidades da nova Secretaria.

Justificativa complementar conforme apontamento jurídico:
É importante destacar que o parque atual de equipamentos de informática encontra-se defasado, e, devido à ausência de processos licitatórios vigentes há um longo período, torna- se imprescindível a substituição imediata desses equipamentos para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas. Ressalta-se que houve a criação de novos departamentos e o aumento no número de servidores, contando atualmente com 26 servidores nesta Secretaria.
Considerando que, no exercício de 2023, não foi realizado um processo licitatório para a aquisição de novos equipamentos de informática, faz-se necessária a atualização dos equipamentos, como computadores, servidores e periféricos. Esses itens são essenciais para o suporte às atividades administrativas e operacionais, garantindo a precisão, agilidade e a manutenção de um ambiente produtivo e eficiente.
A defasagem desses equipamentos, sujeita ao desgaste natural e à obsolescência tecnológica, torna inevitável a substituição e atualização periódica, com o intuito de preservar a integridade e a segurança dos sistemas de informação, além de evitar interrupções nos serviços públicos. Ressalta-se que a substituição desses itens segue normas técnicas e padrões de boas práticas, considerando critérios como vida útil, frequência de falhas, compatibilidade com novos softwares e a garantia de segurança da informação.
Em virtude da constante evolução da tecnologia da informação, torna-se urgente a adoção de medidas imediatas para corrigir essa defasagem e assegurar a continuidade e qualidade dos serviços públicos.
Vale observar que, devido às particularidades dos equipamentos de informática e sua vida útil média, o levantamento de demanda não segue o princípio de continuidade e repetição, mas é realizado com base nas necessidades específicas identificadas. Nesse contexto, os quantitativos foram determinados com base no processo anterior (exercício 2022), incluindo os itens pertinentes ao setor, considerando todos os postos de trabalho e observando as atribuições desta Secretaria.
A falta de equipamentos adequados compromete a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria, impactando diretamente o atendimento à população. Nesse sentido, cabe ressaltar que, para otimizar os recursos públicos, a licitação deve ser realizada por grupo de itens, o que representa uma vantagem técnica e econômica em relação à adjudicação por item isolado.
A licitação por grupo permitirá um melhor planejamento de compras, padronizando os equipamentos, facilitando a integração entre os setores e aprimorando o gerenciamento de manutenção.
Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no processo anterior, sendo que a Procuradoria Geral do Município fazia parte da pasta do Gabinete do Chefe do Executivo e, de acordo com a Lei Complementar nº 217/2024, na data de 03/04/2024 a mesma se tornou uma secretaria. Desta forma, foi feito um levantamento que atendesse às necessidades da nova secretaria, pois a mesma não possui um relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preço.
Destaca-se também a importância de adotar medidas que visem minimizar os impactos ambientais decorrentes da aquisição e uso dos equipamentos.
A inclusão de critérios sustentáveis no processo licitatório, como a preferência por produtos certificados com menor consumo de energia e que possuam um ciclo de vida prolongado, contribuirá para a sustentabilidade da administração pública e a redução do impacto ambiental.
Por fim, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para viabilizar o processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas, garantindo que o processo seja conduzido com a observância dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e sustentabilidade.


3.3. Da confecção do Gerenciamento de Risco/ Mapa de Risco:
3.3.1. Documentos encontram-se anexo ao processo.

3.4. Justificativa da adoção do Registro de Preços:  
Para as futuras contratações será adotado o Sistema de Registro de Preços, previsto na Lei 14.133/2021 como Procedimento Auxiliar no artigo 78, sendo pertinente a adoção do mesmo, sobretudo pelo fato de que pelas características da contratação em comento, haver a necessidade de contratações frequentes, conforme necessidade, para atender a mais de um órgão e também pela impossibilidade de prever com exatidão a quantidade a ser demandada. 
A contratação em tela se refere à aquisição de equipamentos e materiais de informática, e ao adotar o Sistema de Registro de Preços, confirma-se ainda, que é conveniente a aquisição conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários. Conforme o Decreto Municipal 359/2023, no Art. 460, § 1º, o Sistema de Registro de Preços poderá ser usado e será pertinente nas seguintes situações:

I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, caso em que poderá ser adotado o sistema de registro de preços permanente como forma de aproveitamento da fase de planejamento da contratação; 
II – Quando for mais conveniente a aquisição de bens com entrega parcelada ou contratação eventual de serviços remunerados por unidade de medida; 
III – Quando for conveniente a aquisição ou a locação de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, por meio de contratação compartilhada; 
IV – Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

3.5. Nesse sentido, corrobora-se que, além de viável e pertinente a opção por Registro de Preços por meio de Pregão Eletrônico, a referida licitação, que tem por objeto “Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais” se enquadra como tal, conforme o §1º do Art. 460 do Decreto Municipal 359/2023. 


	4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)



4.1. A solução consiste em fazer com que o poder público mantenha seus compromissos, oferecendo um serviço social público de qualidade à população. 
4.2. A solução consiste na aquisição de equipamentos e materiais de informática necessários ao atendimento das demandas das Secretarias, uma vez que não existe no mercado próximo ao município qualquer outra solução mais vantajosa ou econômica.
4.3. Analisando as poucas soluções existentes no mercado, a mais viável e de maior utilização na Administração Pública é a aquisição dos referidos equipamentos/materiais, que nos levam a melhores tecnologias e a realizar a aquisição dos mesmos economicamente viável.

	5. REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO


5.1. Os equipamentos/materiais deverão estar de acordo com a qualidade especificada em cada item próprio, nas respectivas quantidades solicitadas, devendo ser entregues em até 30 (trinta) dias, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas (horário de Brasília/DF), a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesa ao responsável da empresa vencedora do certame licitatório, estando sujeitos à conferência e aceite pelo servidor responsável.
5.1.1. Os equipamentos/materiais permanentes deverão ser entregues, conforme solicitações, dentro da embalagem original de fábrica, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação dos produtos e demais informações exigidas na legislação em vigor, sem qualquer tipo de amassado, arranhão ou outro tipo de vicio.
5.1.2. Os equipamentos/materiais permanentes deverão ser novos e entregues em embalagens individuais (quando couber) e adequadas, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
5.1.3. A embalagem deve ser adequada à sua conservação e indicar marca, modelo e procedência do produto, bem como CNPJ, nome do fabricante, além de informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados e ainda sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
5.1.4. Os equipamentos/materiais permanentes deverão ser entregues nos endereços de cada secretaria ou nos locais por elas indicados, de acordo com a  emissão de Nota de Empenho, cabendo à contratada o seu descarregamento e alocação do produto no local indicado pelo servidor que for receber o produto.
5.1.5. Na entrega não será aceita troca de marca e fabricante dos produtos ofertados na proposta, conforme descritos no Art. 178. Fraude em licitação ou contrato.

5.2. Natureza do Objeto: 
O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comum, conforme definição do inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

5.3. Garantia Contratual: 
Não se aplica por ser entrega imediata, cujo atraso ou não implicará sanções administrativas previstas em regulamento municipal próprio e na Lei de Licitação 14.133/2021.
O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos.

5.4. Duração do Contrato: 
[bookmark: art84p]O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termo do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021. Se houver, o Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

5.5. Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:
Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, do tipo menor preço por grupo, com Exclusividade para ME e EPP, para Ampla Concorrência e também com Cota Reservada para ME e EPP e Cota Principal para Ampla Concorrência.

5.6. Contratação Anterior para o objeto da demanda:
( x ) Houve contratação anterior. 
Justificar novo pedido: Impossibilidade de renovação conforme vencimento do  P.E. 110-2022  e  do P.E. 22/2022 - Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática e a contratação pretendida encontra- se alinhada com o PCA ( Plano de Contratação Anual). As contratações anteriores não são recentes, carecendo de suprir demandas.
(  ) Não houve contratação anterior.

5.7. Legislação Específica sobre o objeto de contratação:
( x) Não
(  ) Sim
Legislação aplicável: 

5.8. Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:
( x ) Aquisição consolidada para toda estrutura
(     ) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante

5.9. Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:
( x ) Sim
(    ) Não
Justificar: Considerando, que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) determina objetivamente e com clareza que as modalidade das licitações devem transcorrer de forma eletrônica de preferência, contudo, quando o processo não for possível nesta modalidade a lei admite que seja aplicado a modalidade do pregão presencial, com motivação devida, onde deve-se a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17 em seu paragrafo 2°.

5.10. Das Condições para Participação de Empresas e Consórcio:
5.10.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.
5.10.2. Não poderão participar deste processo:
5.10.2.1. Empresas que não atenderem às condições do Edital e seus Anexos;
5.10.2.2.. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
5.10.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
5.10.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;
5.10.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
5.10.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
5.10.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
5.10.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.
5.10.2.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
5.10.2.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
5.10.2.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;
5.10.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
5.10.2.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;
5.10.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
5.10.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.10.3. O impedimento de que trata o item 5.10.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
5.10.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.10.2.9. e 5.10.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
5.10.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
5.10.6. O disposto nos itens 5.10.2.9. e 5.10.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
5.10.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.10.8. A vedação de que trata o item 5.10.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
5.10.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:
5.10.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;
5.10.9.2.. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;
5.10.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;
5.10.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
5.10.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso;
5.10.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras; e
5.10.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso.
5.10.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
5.10.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica. 
5.10.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.
5.10.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
5.10.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item, grupo ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
5.11. DA SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS:
Conforme o Decreto Municipal 359/2023, Inciso XI, art. 90, o ETP (Estudo Técnico Preliminar) deve ser elaborado considerando “Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, quando aplicável”. Nesse sentido, a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 reforça as prioridades nas aquisições e contratações governamentais no inciso XI do art. 7º, visando mitigar possíveis impactos ambientais.
A lei de licitações deixa claro que o processo licitatório tem entre outros objetivos, também o de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável (Inciso IV do art. 11 da Lei 14.133/2021). No entanto, no caso da contratação em curso, dada a natureza dos itens do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, nem mesmo possibilidade de condicionar os produtos a serem adquiridos à avaliação de sustentabilidade.

[bookmark: _bookmark318]5.12. EVENTUAL NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, PROTÓTIPO OU CATÁLOGO/ DATASHEET:

5.12.1. Em relação aos itens dos grupos indicados abaixo, as empresas licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços, catálogo/ Datasheet original do fabricante, sob pena de desclassificação da proposta para os seguintes Grupos: 1 à 26, 29, 30, 32 à 39, 43 à 49, 52 à 61, 67 à 73.

5.13. EVENTUAL NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, QUANDO APLICÁVEL:
( Não se aplica).

5.14. EVENTUAL NECESSIDADE DE REGISTRO E LICENÇAS QUANDO OBRIGATÓRIO POR LEI:
( Não se aplica).

5.15. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, NOS TERMOS DO REGULAMENTO PRÓPRIO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO:
(Não se aplica)


	6. EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO



6.1. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
6.1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1.1.1. A Contratada deve fornecer os equipamentos/materiais originais novos, em embalagem original de fábrica, com garantia prevista em Lei, sem qualquer tipo de amassado, arranhão ou outro tipo de vício, no preço, prazo e cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto com a qualidade exigida;
6.1.1.2. Antes do início da execução da avença, designar formalmente (mediante comunicação escrita, através de correio eletrônico ao fiscal da ata ou fiscal do contrato) preposto responsável por representar a contratada durante esse período;
6.1.1.3. Efetuar a entrega dos equipamentos/materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração Pública Municipal, cabendo a contratada o seu descarregamento e alocação do produto no local indicado pelo servidor que for receber o produto, em estrita observância das especificações constantes no termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata ou contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;
6.1.1.5. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, transporte, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;
6.1.1.6. Manter, durante toda a execução da ata ou contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
6.1.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
[bookmark: _Hlk34297024]6.1.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do ajuste em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
6.1.1.9. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
6.1.1.10. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
6.1.1.12. Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.
6.1.1.13. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável;
6.1.1.14. Na entrega, o fornecedor deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, certificado de garantia do fabricante/fornecedor, em português, e outros documentos originais do fabricante se responsabilizando pela qualidade do mesmo.
6.1.1.15. Nos casos em que os equipamentos/materiais demandarem de montagem posterior a entrega, deverá acompanhar Nota Fiscal, documento informando a data da montagem. Sendo o prazo limite de 05 (cinco) dias após a entrega.
6.1.1.16. As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 de 06 de Setembro de 2023, o protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;
6.1.1.17. As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.
6.1.1.18. Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na instrução normativa 038/2009, atualizada no decreto 118/2022.
6.1.1.19. Caso o protocolo não esteja de acordo com o solicitado, o mesmo será devolvido para correção, sendo válida a data de protocolo corrigida para fins de prazo de pagamento.
6.1.1.20. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os equipamentos/produtos desta licitação sem ônus, mediante a emissão de ordem de fornecimento pelas Secretarias Municipais, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.1.1.21. A(s) futura(s) contratada(s) deverá(ão) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade e eventuais substituições.

6.1.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.2.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação.
6.1.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.
6.1.2.3.Comunicar prontamente qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.
6.1.2.4. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.1.2.5. Fornecer todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.
6.1.2.6. Conferir toda a documentação, especificação do produto, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.
6.1.2.7. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais e gestores da Ata de Registro de Preços.
6.1.2.8. Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso.
6.1.2.9. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção.
6.1.2.10. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
6.1.2.11. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à Contratada, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
6.2.1. O recebimento provisório será mediante o registro de recebimento do material pela Fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
6.2.2. O recebimento definitivo será mediante recibo, em até 5 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;
6.2.3. O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente;
6.2.4. Os equipamentos/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos em até 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.2.5. Acrescenta-se que o recebimento do objeto contratado ocorrerá respeitando o Art. 43. do Decreto Municipal 359/2023.

6.3. LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

6.3.1. O prazo de entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas (horário de Brasília/DF), a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesa ao responsável da empresa vencedora do certame licitatório, estando sujeitos à conferência e aceite pelo servidor responsável.
6.3.2. Efetuar a entrega dos materiais/prestação dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados na Nota de Autorização de Despesa (NAD). 

	SECRETARIA
	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA

	Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo/ Procon
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Administração e Modernização
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
	Rua das Mangueiras, nº 832, Jardim Celeste

	Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
	Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve
	Rua Amendoeiras, nº 327, Centro

	Secretaria Municipal de Educação
	Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul

	Secretaria Municipal de Assistência Social
	Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
	Rua das Avencas, nº 1944, Centro

	Secretaria Municipal de Saúde
	Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial

	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
	Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal

	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Procuradoria Geral do Município
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado



6.3.3. Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários do fornecimento dos equipamentos/materiais para atendimento da nova situação. 
6.3.4. Os equipamentos/materiais estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Fiscal e/ou Servidor responsável e estando em desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, serão rejeitados no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema ou substituir o produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do contrato feito a empresa ganhadora do certame, cabendo o ônus do envio e devolução dos mesmos a licitante vencedora.

6.4. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO:
6.4.1. (Não se aplica). O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos.

6.5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA:
6.5.1. Os equipamentos/ materiais deverão ser fornecidos com garantia prevista em Lei, conforme cada produto dos grupos indicados; Grupos: 01 à 26, 29, 30, 32 à 39, 43 à 46, 57 à 61, 67 à 72.
6.5.2. O fornecedor deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, certificado de garantia do fabricante/fornecedor, em português, e outros documentos  originais do fabricante se responsabilizando pela qualidade do mesmo.
6.5.3. A garantia será prestada com vistas a manter os produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o contratante.
6.5.4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos equipamentos/materiais pelo próprio contratado ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
 
6.6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
6.6.1. O licitante deverá indicar uma empresa de assistência técnica devidamente autorizada e credenciada pelo fabricante do equipamento ofertado para os Grupos: 01 à 26, 29, 30, 32 à 39, 43 à 46, 57 à 61, 67 à 72.
 Caso o fabricante não tenha a assistência técnica autorizada na cidade de Sinop, o licitante deverá garantir a retirada do equipamento no local e condução do mesmo até a autorizada e a devolução do mesmo sem custos a administração pública. 

6.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
6.7.1. (Não se aplica).

6.8. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAIS DA “ÁREA” DEMANDANTE:
6.8.1. (Não se aplica).

6.9. POSSIBILIDADE DE TROCA DE PEÇAS, SE POR ORIGIGINAIS OU SIMILARES, E DE PROCESSOS DE REMANUFATURA, RECONDICIONAMENTO, REUTILIZAÇÃO OU REFILAMENTO: 
6.9.1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos equipamentos/produtos, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
6.9.2. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do contratante.
6.9.3. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação/notificação enviado pela Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria ou a apresentação de justificativas pelo contratado, fica a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

6.10. POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO:
6.10.1. Será vedado transferir a terceiros ou subcontratar as obrigações assumidas.

6.11. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE:
6.11.1. Registro de preços com prazo de vigência de 12 meses.

6.12. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
6.12.1. As sanções de que tratam  este Termo de Referência são aquelas descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e no Decreto 360/2023.

6.13. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:
6.13.1. (Não se aplica).

6.14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ( BARRACÃO, INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO):
6.14.1. (Não se aplica).

6.15. LIMPEZA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHOS; EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO:
6.15.1. (Não se aplica).

6.16. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAC E INDICAÇÃO DO NÚMERO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL:
6.16.1. Para manter melhor comunicação entre a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria e o contratado, devem ser disponibilizados no mínimo 1(um) número para atendimento comercial via telefone, 1 (um) número via whatsapp e e-mail, devendo ser fornecido por escrito.

6.17. POSSIBILIDADE DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PELO SITE ELETRÔNICO, BEM COMO O PRAZO PARA ATENDIMENTO, FORMA DE ATENDIMENTO (0-800, E-MAIL, ETC.), PRAZO E FORMA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO:
6.17.1. O licitante deverá informar junto a proposta um número 0800 do fabricante, para abertura dos chamados técnicos, bem como informar o site do fabricante para equipamentos que necessitem de download de drivers e firmwares.
6.17.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do ajuste em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
6.17.3. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação/notificação enviado pela Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria ou a apresentação de justificativas pelo contratado, fica a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

	7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA



7.1. Nos termos do Art. 117, da Lei n° 14.133/2021, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.
7.2. § 1° O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
7.3. § 2° O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
7.4. § 3° O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
	SECRETARIAS
	FISCAL DA ATA
	SUPLENTE

	Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1


	Secretaria Municipal de Administração e Modernização
	Fiscal: Luis Fernando de Oliveira
Cargo: Gerente 2
Matrícula: 15831-1

	Suplente: Daniel Jose Sepi de Lima
Cargo: Analista de Sistemas
Matrícula: 7230-1


	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
	Fiscal: Adilson Cezar Ronconi
Cargo: Gesto de Programa
Matrícula: 14425-1

	Suplente: Carlos Miguel de Castro
Cargo: Assessor
Matrícula: 13830


	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
	Fiscal: Junior César Ferreira
Cargo: Engenheiro Eletricista
Matrícula: 14901

	Suplente: Getúlio Martins de Almeida Filho
Cargo: Coordenador 4
Matrícula: 14440


	Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
	Fiscal: Rubenhur Ferreira Carvalho 
Cargo: Guarda Civil Municipal
Matrícula: 4814

	Suplente: Ralph F. Neves
Cargo: Guarda Civil Municipal
Matrícula: 8306


	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve
	Fiscal: Zenaide Rocha
Cargo: Chefe de Equipamento
Matrícula: 599

	Suplente: Irlei da Silva
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 8662


	Secretaria Municipal de Educação
	Fiscal: Helton Cruz dos Santos
Cargo: Multi Meios Didaticos
Matrícula: 2865

	Suplente: Maria da Penha Pinto da Silva
Cargo: Professora
Matrícula: 7488


	Secretaria Municipal de Assistência Social
	Fiscal: Lucas Brum Della Rosa
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16423

	Suplente: Anderson Marcelo Dilkin
Cargo: Diretor
Matrícula: 16472


	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
	Fiscal: Luciano dos Santos Carneiro
Cargo: Coordenador 4
Matrícula: 2477

	Suplente: Marielle Vargas Simm
Cargo: Gestor de Projetos
Matrícula: 14871


	Secretaria Municipal de Saúde
	Fiscal: Luan Sabino Paixão
Cargo: Assist. Adm. Matrícula: 11870

	Suplente: Gilmar Rodrigues Uceda
Cargo: Coordenador Patrimônio
Matrícula: 2356


	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1


	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
	Fiscal: Fabiola da Silva Alvares
Cargo: Auxiliar de Coordenação
Matrícula: 6520

	Suplente: Paulo Cesar de Jesus Carvalho
Cargo: Técnico de modalidades esportivas
Matrícula: 7884


	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
	Fiscal: Juciane de Souza Ribeiro
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 7229

	Suplente: Bruno Lemos Macedo
Cargo: Desenhista
Matrícula: 8289


	Procuradoria Geral do Município
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1





	8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO



8.1. O pagamento das despesas orçamentárias será efetuado conforme prazos e cronograma previstos no art. 7º do Decreto municipal nº 129/2024 e será efetuado mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscais/fatura devidamente acompanhada das certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista, que serão liberadas para pagamento somente quando aferidas seu recebimento por meio de fiscal designado.
8.2. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito, devendo ainda, destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta. 
8.3. Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão, observar às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.
8.4. Caso a documentação não esteja de acordo com o solicitado, será devolvida para a correção, sendo valida a data de protocolo corrigida, para fins de prazo de pagamento.
8.5. O Recebimento dos equipamentos/ materiais não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente;
8.6. Os equipamentos/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos em até 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

	9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



9.1. O(s) fornecedor(es) será(ão) selecionado(s) por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.  
9.2.  A referida licitação trata - se de bens e serviços comuns e será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica conforme Art. 17 do § 2º da Lei n° 14.133/2021. 
9.3. A modalidade de licitação está regida no Art. 28, Inciso I, e trata-se da modalidade de pregão. 
9.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.5. Habilitação jurídica:
9.5.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
9.5.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.5.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.5.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.5.6 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede;
9.5.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]9.5.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.5.9. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;
9.5.10. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880/2021;
9.5.11. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.6. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
9.7. Habilitação fiscal, social e trabalhista:
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
9.7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.7.3.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, bem como prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.7.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.7.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;
9.7.5. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
	10. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/ PREÇO DE REFERÊNCIA



10.1. O valor de referência, levando em consideração os quantitativos e a mediana obtida através de pesquisa de preços, conforme os custos na tabela do item 2.4. Descrição e quantidades, é de R$ 21.893.262,75 (Vinte e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e dois reais, e setenta e cinco centavos) cujos valores foram definidos com base no Decreto Municipal nº 62/2016, conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar.
10.2. Sendo assim, após análise e avaliação crítica da cesta de preços elaborada, na qual o critério utilizado para a definição do preço de referência foi a mediana, chegou-se a valores razoáveis para cada item após excluídos os valores discrepantes. 
10.3. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):
10.3.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;
10.3.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
10.3.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
10.3.4. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

	11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



	SECRETARIA
	DOTAÇÃO
	RECURSO

	GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO
	2018.339030.0000.15000000000
2018.449052.0000.15000000000
2021.339030.0000.15000000000
2021.449052.0000.15000000000
2019.339030.0000.15000000000
2019.449052.0000.15000000000
2020.339030.0000.15000000000
2020.449052.0000.15000000000
2013.339030.0000.15000000000
2013.339030.0000.17590000000
2013.449052.0000.15000000000
2013.449052.0000.17590000000
2014.339030.0000.15000000000
2014.339030.0000.17590000000
2014.449052.0000.15000000000
2014.449052.0000.17590000000
2015.339030.0000.15000000000
2015.449052.0000.15000000000
2016.339030.0000.15000000000
2016.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
	2031.339030.0000.15000000000
2031.339040.0000.15000000000
2031.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	FINANÇAS E ORÇAMENTO
	2028.4490520000.15000000000
2028.3390400000.15000000000
2028.3390300000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
	2115.3390300000.1500000000
2115.4490520000.1500000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SEGURANÇA E TRÂNSITO
	2108.33.90.39.0000.2752000000000000
2108.33.90.30.0000.27520000000000
	SUPERÁVIT
SUPERÁVIT

	MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
	2113.4.4.90.52..15.000.000.00
2113.4.4.90.30.15.000.000.00
2113.3.3.90.30.15.000.000.00
1045.4.4.90.52..15.000.000.00
1045.4.4.90.52..17.590.000.00
1045.4.4.90.30.15.000.000.00
1045.3.3.90.30.15.000.000.00
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO/ FAMUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	EDUCAÇÃO
	2033.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.52.00.00.15001001000
2039.44.90.52.00.00.15001001000
2041.44.90.52.00.00.15001001000
2042.44.90.52.00.00.15001001000
2034.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.30.00.00.15001001000
2041.44.90.30.00.00.15001001000
2034.44.90.30.00.00.15001001000
2033.44.90.30.00.00.15001001000
2039.44.90.30.00.00.15001001000
2042.44.90.30.00.00.15001001000
2033.33.90.30.00.00.15001001000
2036.33.90.30.00.00.15001001000
2039.33.90.30.00.00.15001001000
2041.33.90.30.00.00.15001001000
2042.33.90.30.00.00.15001001000
2034.33.90.30.00.00.15001001000
2046.44.90.52.00.00.1540107000
2048.44.90.52.00.00.1540107000
2050.44.90.52.00.00.1540107000
	Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Recurso Próprio - FME
Rec. Federal - FUNDEB
Rec. Federal - FUNDEB
Rec. Federal - FUNDEB

	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	2055.33.90.30.00.00.00.150000000
2055.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.00.150000000
2057.44.90.52.00.00.00.150000000
2059.33.90.30.00.00.00.150000000
2059.44.90.52.00.00.00.150000000
2060.33.90.30.00.00.00.150000000
2060.44.90.52.00.00.00.150000000
2065.33.90.30.00.00.00.150000000
2065.44.90.52.00.00.00.150000000
2066.33.90.30.00.00.00.150000000
2066.44.90.52.00.00.00.150000000
2070.33.90.30.00.00.00.150000000
2070.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.01.661000000
2057.44.90.52.00.00.02.661000000
2059.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.44.90.52.00.00.02.661000000
2055.33.90.30.00.00.01.660000000
2055.44.90.52.00.00.01.660000000
2057.33.90.30.00.00.01.600000000
2057.44.90.52.00.00.01.660000000
2059.33.90.30.00.00.01.660000000
2060.33.90.30.00.00.01.660000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	2079.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2079.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
2081.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2081.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SAÚDE
	2093.449052.15.001.002.000
2104.449052.15.001.002.000
2096.449052.15.001.002.000
2089.449052.15.001.002.000
2086.449052.15.001.002.000
2090.449052.03.047.000.000
2093.339030.15.001.002.000
2104.339030.15.001.002.000
2095.339030.15.001.002.000
2096.339030.15.001.002.000
2099.339030.15.001.002.000
2089.339030.15.001.002.000
2088.339030.15.001.002.000
2086.339030.15.001.002.000
2105.339030.15.001.002.000
2098.339030.15.001.002.000
2104.339030.16.000.000.600
2095.339030.16.000.000.603
2097.339030.16.000.000.603
2096.339030.16.000.000.603
2089.339030.16.000.000.605
2090.339030.16.590.000.000
2106.339030.16.000.000.600
2099.339030.16.000.000.603
2105.339030.16.000.000.600
2088.339030.16.000.000.605
2103.339030.16.000.000.603
2101.339030.16.000.000.603
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS

	GOVERNO E PLAN. ESTRATÉGICOS
	2110.339030.0000.15000000000
2110.449052.0000.15000000000
2109.339030.0000.15000000000
2109.449052.0000.15000000000
2012.339030.0000.15000000000
2012.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	CULTURA, ESPORTE E TURISMO
	2137.33.90.30.00.00.15000000000
2137.44.90.52.00.00.15000000000
2139.33.90.30.00.00.15000000000
2139.44.90.52.00.00.15000000000
2131. 33.90.30.00.00.15000000000
2131. 44.90.52.00.00.15000000000
2132. 33.90.30.00.00.15000000000
2132. 44.90.52.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
2140.33.90.30.00.00.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
	2142.449052.15.000.000.000
2142.339030.15.000.000.000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO


	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	2145.339030.0000.15000000000
2145.449052.0000.15000000000
2146.339030.0000.15000000000
2146.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO



	12. DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO



12.1. DAS RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS:
12.1.1. Os itens do processo foram compostos pela Equipe Técnica de TI e também pelas Secretarias, ficando a responsabilidade pela conferência de suas descrições e ordem dos Grupos a Equipe Técnica de TI da Prefeitura Municipal de Sinop, conforme designados pela Portaria nº 0172/202, de 27 de janeiro de 2021.
12.1.2. Ressaltando que no exercício de 2023, não houve a realização de um processo licitatório específico para a aquisição de novos equipamentos de informática.

Sinop/MT, 6 de novembro de 2024.



Edson Borges de Aguiar
Supervisor I
Responsável pela elaboração do Termo de Referência
Portaria 0463



	13. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE



(X) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a contratação nos termos da Lei 14.133/2021.

Sinop/MT,  6 de novembro de 2024.






SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração e Modernização
Sinop/MT

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II
 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
	Nome Fantasia:

	Razão Social:

	CNPJ:
	Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

	Inscrição Estadual:
	Inscrição Municipal:

	Endereço completo:

	Cidade/UF:                  
	Telefone:

	E-mail da empresa:
	E-mail do responsável pela assinatura digital:

	Nome do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços:
	Dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: data de nascimento, nacionalidade, estado civil, CPF, RG (órgão expedidor e data de emissão), endereço completo, número de telefone

	Dados bancários: nome do banco, número da agência, número da conta bancária, data de abertura da conta, operação (conta corrente ou conta poupança)

	GRUPO DE ITEM
	QUANT.
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO 
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR 
TOTAL

	ITEM
	
	
	
	
	
	


Valor total por extenso: (....................)

1. Declaro que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
1. Declaro, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas em sua integralidade (conforme art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021), previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 
1. Declaro, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
1. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Município/UF, ___ de ______________ de 2024.
(Assinatura do representante legal da empresa, nome e cargo)


PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ nº________________, declara para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP/MEI da Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E 
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não consta nos seguintes cadastros oficiais: 
1. Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);
1. CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); 
1. CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);
1. CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);
1. Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.
Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS E DE TRABALHO NÃO DEGRADANTE
(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, declara para fins do disposto no Edital, do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
[image: ]
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL
(Razão social da licitante)_____________________, CNPJ nº __________, declara, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Declara, ainda, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
Município/UF, ___ de ______________ de 2024.




(Assinatura do representante legal da empresa, nome e cargo)

ANEXO IV
 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2024 
Preâmbulo

O MUNICÍPIO DE SINOP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o número 15.024.003/0001-32, com sede à Avenida das Embaúbas, n° 1386, na cidade de Sinop/MT, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto Dorner, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Jacarandás, nº 3584, Setor Comercial, CEP 78.550-248, na cidade de Sinop/MT, portador da CI/RG nº 0607820-6 SSP/MT e CPF/MF nº 127.091.159-72, neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para Registro de Preços, resolve registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 359/2023 e em conformidade com as disposições a seguir.
Cláusula Primeira
DO OBJETO
1.1. Através da presente Ata ficam registrados os preços para Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 49/2024, que é parte integrante desta Ata, bem como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independente da transcrição, abaixo especificados.
1.2. O presente instrumento caracteriza-se como um documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação dos itens indicados na tabela do item 2.1., nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 49/2024, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.3. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Cláusula Segunda
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades de cada grupo de item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
	GRUPO DE ITEM
	FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE)

	Item




	Especificação
	Marca 

	Modelo

	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário
	Valor Total
	Prazo de garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta no Anexo V.
Cláusula Terceira
DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E 
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.
3.2. Além do Órgão Gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do Registro de Preços.
3.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
3.4. A Ata de Registro de Preços será acompanhada por um gestor cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais, como: instruir o processo da contratação com toda a documentação relativa à sua execução e fiscalização, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
3.5. A Ata de Registro de Preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
	SECRETARIAS
	FISCAL DA ATA
	SUPLENTE

	Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1


	Secretaria Municipal de Administração e Modernização
	Fiscal: Luis Fernando de Oliveira
Cargo: Gerente 2
Matrícula: 15831-1

	Suplente: Daniel Jose Sepi de Lima
Cargo: Analista de Sistemas
Matrícula: 7230-1


	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
	Fiscal: Adilson Cezar Ronconi
Cargo: Gesto de Programa
Matrícula: 14425-1

	Suplente: Carlos Miguel de Castro
Cargo: Assessor
Matrícula: 13830


	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
	Fiscal: Junior César Ferreira
Cargo: Engenheiro Eletricista
Matrícula: 14901

	Suplente: Getúlio Martins de Almeida Filho
Cargo: Coordenador 4
Matrícula: 14440


	Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
	Fiscal: Rubenhur Ferreira Carvalho 
Cargo: Guarda Civil Municipal
Matrícula: 4814

	Suplente: Ralph F. Neves
Cargo: Guarda Civil Municipal
Matrícula: 8306


	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
	Fiscal: Zenaide Rocha
Cargo: Chefe de Equipamento
Matrícula: 599

	Suplente: Irlei da Silva
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 8662


	Secretaria Municipal de Educação
	Fiscal: Helton Cruz dos Santos
Cargo: Multi Meios Didaticos
Matrícula: 2865

	Suplente: Maria da Penha Pinto da Silva
Cargo: Professora
Matrícula: 7488


	Secretaria Municipal de Assistência Social
	Fiscal: Lucas Brum Della Rosa
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16423

	Suplente: Anderson Marcelo Dilkin
Cargo: Diretor
Matrícula: 16472


	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
	Fiscal: Luciano dos Santos Carneiro
Cargo: Coordenador 4
Matrícula: 2477

	Suplente: Marielle Vargas Simm
Cargo: Gestor de Projetos
Matrícula: 14871


	Secretaria Municipal de Saúde
	Fiscal: Luan Sabino Paixão
Cargo: Assist. Adm. Matrícula: 11870

	Suplente: Gilmar Rodrigues Uceda
Cargo: Coordenador Patrimônio
Matrícula: 2356


	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1


	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
	Fiscal: Fabiola da Silva Alvares
Cargo: Auxiliar de Coordenação
Matrícula: 6520

	Suplente: Paulo Cesar de Jesus Carvalho
Cargo: Técnico de modalidades esportivas
Matrícula: 7884


	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
	Fiscal: Juciane de Souza Ribeiro
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 7229

	Suplente: Bruno Lemos Macedo
Cargo: Desenhista
Matrícula: 8289


	Procuradoria Geral do Município
	Fiscal: Lucas Ramos de Novais 
Cargo: Assistente 2
Matrícula: 16408-1

	Suplente: Luana Caveion dos Reis
Cargo: Supervisor 1
Matrícula: 16411-1



3.6. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, será elaborado o plano de fiscalização que terá como referência o Termo de Referência, Edital e instrumento contratual e constará as estratégias de execução e fiscalização, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.
3.7. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcançados em relação à Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 
b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;
c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e 
f) a satisfação do público usuário, quando cabível.
3.7.1. O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada: 
I - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
II - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
3.7.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
3.8. O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto em contrato ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.
3.9. O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
3.10. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
3.11. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
3.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.
3.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
3.14. As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo a contratada informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.
Cláusula Quarta
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da Ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento de Intenção de Registro de Preços poderão aderir à Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
4.1.2.  Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021; e
4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2. A autorização do Órgão Gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.2.1. O Órgão Gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
4.3. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo Órgão Gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da Ata de Registro de Preços.
4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da Ata de Registro de Preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos grupos de itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o gerenciador e para os participantes.
4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada grupo de item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.
4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.
4.9. De acordo com o art. 471, XIII, do Decreto Municipal 359/2023, é vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma Ata de Registro de Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.
Cláusula Quinta
DA VIGÊNCIA, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
CADASTRO DE RESERVA
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.1.1. O Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, se houver, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2. Na formalização do Contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na Ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
5.3. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.5. Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

5.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando houver eventual prorrogação da vigência.

5.7. A Administração não poderá prorrogar a Ata de Registro de Preços quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Sexta
DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021;
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;  
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
Cláusula Sétima
DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o Órgão Gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao Órgão Gerenciador a alteração do preço registrado antes do pedido de fornecimento, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas, que passará por análise contábil e jurídica do Órgão Gerenciador, cabendo à Autoridade Competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.
7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Órgão Gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1., o Órgão Gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado e será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.
7.2.6. O Órgão Gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Cláusula Oitava
DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. As quantidades previstas para os grupos de itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo Órgão Gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
[bookmark: gerenciador_estimador_é_partic_em_remane]8.3. O Órgão Gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos itens 4.6. e 4.7. desta Ata de Registro de Preços.
8.5. Competirá ao Órgão Gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
8.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo Órgão Gerenciador, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
Cláusula Nona
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
[bookmark: cancelamento_do_fornecedor]9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. For liberado;
9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; 
9.1.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
9.1.5. Não aceitar o preço revisado pela Administração Pública Municipal.
9.1.6.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
9.1.6.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1. será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Órgão Gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
[bookmark: cancelamento_da_ata]9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo Órgão Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
9.4.1. Por razão de interesse público;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado. 
9.5. De acordo com o art. 492 do Decreto Municipal 359/2023, a Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Órgão Gerenciador:

9.5.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

9.5.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

9.5.3. Por fato superveniente, decorrente dos casos de:

9.5.3.1. força maior,

9.5.3.2. caso fortuito;

9.5.3.3. fato do príncipe;
9.5.3.4. em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado.

9.5.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado.

Cláusula Décima
DAS PENALIDADES 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata. 
10.2. É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1., dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
10.4. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa,: 
10.4.1.  Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
10.4.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.4.3. Der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;
10.4.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
10.4.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
10.4.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
10.4.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.4.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
10.4.5.4. Deixar de apresentar amostra;
10.4.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital. 
10.4.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
10.4.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.4.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução da Ata de Registro de Preços;
10.4.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;
10.4.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.4.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
10.4.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
10.4.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 
10.4.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
10.5. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
10.5.1. Advertência; 
10.5.2. Multa (moratória e/ou compensatória);
10.5.3. Impedimento de licitar e contratar; e
10.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.6. Na aplicação das sanções serão considerados:
10.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.6.2. As peculiaridades do caso concreto;
10.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.6.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.7. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.
10.7.1. 5% (cinco por cento) do valor contratado, para os itens 10.1.4. e 10.1.5.
10.7.2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 10.1.6.
10.7.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 10.1.1.
10.7.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nos casos do item 10.1.3.
10.7.5. 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, nos casos previstos nos itens 10.1.2., 10.1.7., 10.1.8., 10.1.9., 10.1.10., 10.1.11. e 10.1.12.
10.8. A sanção de multa moratória será aplicada à licitante/contratada que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado na Ata de Registro de Preços, e será aplicada nos seguintes percentuais:
10.8.1. De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços, até 10 (dez) dias de atraso.
10.8.2. De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.
10.8.3. De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.
10.8.4. Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo Fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.
10.9. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023. 
10.10. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023. 
10.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023. 
10.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.
10.13. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
10.14. A aplicação das sanções previstas no item 10.2., alíneas “b”, “c”, “d” e “e” admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:
a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) Pagamento da multa;
c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 
10.15. A aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
Cláusula Décima Primeira
DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do bem, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 358/2023 e do Decreto Municipal n.º 129/2024.
11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
11.3. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.
11.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.
11.5. Não aplicar-se-á o previsto no item 11.1. caso os recursos sejam provenientes de transferências de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.
11.6. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.   
11.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da C/C da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.
11.8. Em sendo optante do SIMPLES, o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.
11.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste certame.
11.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. 
11.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
11.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.
11.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
11.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  
11.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
11.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 11.1. somente se iniciará com a devida regularização das pendências. 
11.17. Em caso de atraso superior a 30 dias no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do INPC, referente ao mês de inadimplemento.
11.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
11.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
11.20.1. O prazo de validade;
11.20.2. A data da emissão; 
13.20.3. Os dados da Ata de Registro de Preços e do órgão contratante; 
11.20.4. O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preços; 
11.20.5. O valor a pagar; e 
11.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
11.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.
11.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
11.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa. 
11.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua situação.  
11.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
11.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
11.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
11.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
11.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo dos participantes da licitação, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.
	SECRETARIA
	DOTAÇÃO
	RECURSO

	GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO
	2018.339030.0000.15000000000
2018.449052.0000.15000000000
2021.339030.0000.15000000000
2021.449052.0000.15000000000
2019.339030.0000.15000000000
2019.449052.0000.15000000000
2020.339030.0000.15000000000
2020.449052.0000.15000000000
2013.339030.0000.15000000000
2013.339030.0000.17590000000
2013.449052.0000.15000000000
2013.449052.0000.17590000000
2014.339030.0000.15000000000
2014.339030.0000.17590000000
2014.449052.0000.15000000000
2014.449052.0000.17590000000
2015.339030.0000.15000000000
2015.449052.0000.15000000000
2016.339030.0000.15000000000
2016.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
	2031.339030.0000.15000000000
2031.339040.0000.15000000000
2031.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	FINANÇAS E ORÇAMENTO
	2028.4490520000.15000000000
2028.3390400000.15000000000
2028.3390300000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
	2115.3390300000.1500000000
2115.4490520000.1500000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SEGURANÇA E TRÂNSITO
	2108.33.90.39.0000.27520000000000
2108.33.90.30.0000.27520000000000
	SUPERÁVIT
SUPERÁVIT

	MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
	2113.4.4.90.52..15.000.000.00
2113.4.4.90.30.15.000.000.00
2113.3.3.90.30.15.000.000.00
1045.4.4.90.52..15.000.000.00
1045.4.4.90.52..17.590.000.00
1045.4.4.90.30.15.000.000.00
1045.3.3.90.30.15.000.000.00
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO/ FAMUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	EDUCAÇÃO
	2033.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.52.00.00.15001001000
2039.44.90.52.00.00.15001001000
2041.44.90.52.00.00.15001001000
2042.44.90.52.00.00.15001001000
2034.44.90.52.00.00.15001001000
2036.44.90.30.00.00.15001001000
2041.44.90.30.00.00.15001001000
2034.44.90.30.00.00.15001001000
2033.44.90.30.00.00.15001001000
2039.44.90.30.00.00.15001001000
2042.44.90.30.00.00.15001001000
2033.33.90.30.00.00.15001001000
2036.33.90.30.00.00.15001001000
2039.33.90.30.00.00.15001001000
2041.33.90.30.00.00.15001001000
2042.33.90.30.00.00.15001001000
2034.33.90.30.00.00.15001001000
2046.44.90.52.00.00.1540107000
2048.44.90.52.00.00.1540107000
2050.44.90.52.00.00.1540107000
	RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
RECURSO PRÓPRIO - FME
REC. FEDERAL - FUNDEB
REC. FEDERAL - FUNDEB
REC. FEDERAL - FUNDEB

	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	2055.33.90.30.00.00.00.150000000
2055.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.00.150000000
2057.44.90.52.00.00.00.150000000
2059.33.90.30.00.00.00.150000000
2059.44.90.52.00.00.00.150000000
2060.33.90.30.00.00.00.150000000
2060.44.90.52.00.00.00.150000000
2065.33.90.30.00.00.00.150000000
2065.44.90.52.00.00.00.150000000
2066.33.90.30.00.00.00.150000000
2066.44.90.52.00.00.00.150000000
2070.33.90.30.00.00.00.150000000
2070.44.90.52.00.00.00.150000000
2057.33.90.30.00.00.01.661000000
2057.44.90.52.00.00.02.661000000
2059.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.33.90.30.00.00.01.661000000
2060.44.90.52.00.00.02.661000000
2055.33.90.30.00.00.01.660000000
2055.44.90.52.00.00.01.660000000
2057.33.90.30.00.00.01.600000000
2057.44.90.52.00.00.01.660000000
2059.33.90.30.00.00.01.660000000
2060.33.90.30.00.00.01.660000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	2079.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2079.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
2081.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000
2081.4.4.90.52.00.00.1.500.0000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	SAÚDE
	2093.449052.15.001.002.000
2104.449052.15.001.002.000
2096.449052.15.001.002.000
2089.449052.15.001.002.000
2086.449052.15.001.002.000
2090.449052.03.047.000.000
2093.339030.15.001.002.000
2104.339030.15.001.002.000
2095.339030.15.001.002.000
2096.339030.15.001.002.000
2099.339030.15.001.002.000
2089.339030.15.001.002.000
2088.339030.15.001.002.000
2086.339030.15.001.002.000
2105.339030.15.001.002.000
2098.339030.15.001.002.000
2104.339030.16.000.000.600
2095.339030.16.000.000.603
2097.339030.16.000.000.603
2096.339030.16.000.000.603
2089.339030.16.000.000.605
2090.339030.16.590.000.000
2106.339030.16.000.000.600
2099.339030.16.000.000.603
2105.339030.16.000.000.600
2088.339030.16.000.000.605
2103.339030.16.000.000.603
2101.339030.16.000.000.603
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS
CUSTEIO SUS


	GOVERNO E PLAN. ESTRATÉGICO
	2110.339030.0000.15000000000
2110.449052.0000.15000000000
2109.339030.0000.15000000000
2109.449052.0000.15000000000
2012.339030.0000.15000000000
2012.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	CULTURA, ESPORTE E TURISMO
	2137.33.90.30.00.00.15000000000
2137.44.90.52.00.00.15000000000
2139.33.90.30.00.00.15000000000
2139.44.90.52.00.00.15000000000
2131. 33.90.30.00.00.15000000000
2131. 44.90.52.00.00.15000000000
2132. 33.90.30.00.00.15000000000
2132. 44.90.52.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
3134. 33.90.30.00.00.15000000000
2140.33.90.30.00.00.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO

	PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
	2142.449052.15.000.000.000
2142.339030.15.000.000.000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO


	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	2145.339030.0000.15000000000
2145.449052.0000.15000000000
2146.339030.0000.15000000000
2146.449052.0000.15000000000
	PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO
PRÓPRIO




Cláusula Décima Segunda
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
12.1. O prazo de fornecimento ou prestação do objeto ocorrerá durante a vigência da Ata de Registro de Preços, que será de 1 (um) ano, porém a entrega dos produtos será no prazo de até 30 (trinta) dias, após emissão da ordem de fornecimento, sendo que a empresa vencedora só poderá executar a entrega após recebimento da requisição autorizando o fornecimento.
12.2. O prazo de entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas (horário de Brasília/DF), a contar do recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD) pelo responsável da empresa vencedora do certame licitatório, estando sujeitos à conferência e aceite pelo servidor responsável.
12.3. Para as futuras aquisições será adotado o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 78 da Lei 14.133/2021como procedimento auxiliar, em consonância com o art. 460 do Decreto Municipal 359/2023, sendo a adoção do mesmo sobretudo pelo fato de que pelas características do bem em comento haver a necessidade de contratações frequentes para atender a mais de um órgão e também pela impossibilidade de prever com exatidão a quantidade a ser demandada.
12.4. Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários do fornecimento dos materiais para atendimento da nova situação. 
12.5. Os materiais estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Fiscal e/ou Servidor responsável e estando em desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, serão rejeitados no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema ou substituir o produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do contato feito a empresa ganhadora do certame, cabendo o ônus do envio e devolução dos mesmos a licitante vencedora.
12.6. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues, conforme solicitações, dentro da embalagem original de fábrica, com garantia prevista em lei, sem qualquer tipo de amassado, arranhão ou outro tipo de vicio, nos endereços de cada secretaria ou nos locais por elas indicados, de acordo com a  emissão de Nota de Empenho, cabendo à contratada o seu descarregamento e alocação do produto no local indicado pelo servidor que for receber o produto.
12.7. Caso a entrega do produto não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 24 horas, para análise da Secretaria Municipal solicitante que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.
12.8.  O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. O prazo da garantia começará ser contado a partir do Recebimento Definitivo do produto. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

12.9. LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

12.9.1. A(s) empresa(s) deverá(ão) entregar os produtos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa, nos seguintes endereços:
	SECRETARIA
	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA

	Secretaria Gabinete do Chefe do Executivo/ Procon
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Administração e Modernização
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
	Rua das Mangueiras, nº 832, Jardim Celeste

	Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
	Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve
	Rua Amendoeiras, nº 327, Centro

	Secretaria Municipal de Educação
	Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul

	Secretaria Municipal de Assistência Social
	Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
	Rua das Avencas, nº 1944, Centro

	Secretaria Municipal de Saúde
	Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial

	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
	Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal

	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado

	Procuradoria Geral do Município
	Rua das Pitangueiras, 978, Setor Comercial - Departamento de Administração e Serviços/ Almoxarifado



12.10. ENTREGA EM OUTRO ENDEREÇO: Caso seja solicitada a entrega pelas Secretarias em outro endereço, deverá a empresa efetuar a entrega dos produtos no endereço indicado, dentro do perímetro urbano.
12.11. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
12.12. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
12.13. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo constante no Termo de Referência, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
12.14. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
12.15. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
12.16. O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
12.17. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços.
12.18. Os produtos deverão ser novos e entregues dentro da embalagem original de fábrica, com garantia prevista em lei, sem qualquer tipo de amassado, arranhão ou outro tipo de vício.
12.19. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade em perfeitas condições de uso/consumo e sem qualquer custo adicional como fretes, transportes, chapas para descarregar, etc.
12.20. Os produtos serão avaliados em relação à conformidade, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital e a presente Ata, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.
12.21. Os produtos deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, e cópia da autorização de fornecimento, obedecendo rigorosamente ao solicitado.
12.22. A falta de quaisquer produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso na sua entrega.
12.23. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
Cláusula Décima Terceira
DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
13.1. São obrigações da Contratante, além das constantes no Termo de Referência:
13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital e o Termo de Referência;
13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;
13.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da contratação e o cumprimento das obrigações pela Contratada;
13.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência;
13.1.6. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e na Ata de Registro de Preços; 
13.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
13.1.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 dias;
13.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
13.1.10. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos ou serviços objetos desta licitação;
13.1.11. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;
13.1.12. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal.
13.2. São obrigações da Contratada, além das constantes no Termo de Referência:
13.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
13.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
13.2.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
13.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
13.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
13.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
13.2.8. Comunicar ao Fiscal da Ata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
13.2.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
13.2.10. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
13.2.11. Cumprir, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/2021);
13.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021);
13.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da contratação; 
13.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021.
13.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
13.2.16. Fornecer os produtos ou prestar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida;
13.2.17. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.
13.2.18. Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos ou serviços fornecidos;
13.2.19. Manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;
13.2.20. Fornecer os bens ou prestar os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
Cláusula Décima Quarta
DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2024, o Termo de Referência e a Proposta de Preços da empresa classificada em primeiro lugar no certame supranumerado.
14.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e Princípios Gerais dos Contratos.
14.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
14.4 Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.°14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Cláusula Décima Quinta
DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata de Registro de Preços com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ROBERTO DORNER
Prefeito Municipal 

EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO
(Futura contratada)


ANEXO V
 CADASTRO RESERVA 


1.1. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os grupos de itens com preços iguais ao adjudicatário:

	GRUPO DE ITEM

	FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE)

	Item




	Especificação
	Marca 

	Modelo

	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário
	Valor Total
	Prazo de garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.2. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

	GRUPO DE ITEM

	FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE)

	Item




	Especificação
	Marca 

	Modelo

	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário
	Valor Total
	Prazo de garantia ou validade
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