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ANEXO V

[bookmark: _bookmark322]TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO              PROCESSO ADMINISTRATIVO
SIGILO: (x) NÃO
PREVISÃO NO PLANO DE  CONTRATAÇÃO ANUAL: (x) SIM
	1 - ÁREA DEMANDANTE

	Secretaria Demandante:
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 

	Secretário:
Wesney de Castro Sodré

	Email (institucional):
stucompras@gmail.com
	Telefone (Institucional):
66.9.9998.5782


	2 – OBJETO

	2.1 - Especificação do objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA POLITEC - PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SINOP – MT.

	2.2. Descrição e quantidades

	Item
	Cód pref.
	Descrição e especificação
	Unidade de medida
	Qtde
	Valor Unit. Estimado
	Valor Total
Estimado

	









1
	







407565
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA POLITEC - PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SINOP – MT.
	








Unidade
	








1
	R$ 1.019.058,98

	R$ 1.019.058,98


	2.4 Estimativa de consumo individualizada de cada um dos órgãos participantes.
Processo realizado somente pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, no valor estimado de R$ 1.019.058,98 (um milhão dezenove mil cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).



	3 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	3.1 Justificativa: 
A presente contratação representa a fase de conclusão e operacionalização da nova sede da Coordenadoria Regional da POLITEC em Sinop-MT, sendo indispensável para viabilizar o seu pleno funcionamento. A edificação, com sua estrutura civil principal finalizada, requer agora a execução dos serviços complementares e instalações especializadas para atender às complexas e rigorosas demandas de um órgão de perícia oficial e identificação técnica.
A ausência desses itens impede a ocupação e a utilização do prédio, que foi projetado para modernizar e expandir a capacidade de atendimento na região. A contratação justifica-se, portanto, pela necessidade de finalizar a implantação da edificação recém-construída, transformando-a em uma unidade pericial completamente operacional, segura e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias. A necessidade da contratação está detalhada nos seguintes eixos:
Necessidades Operacionais e Funcionais: Setor de Necropsia e Laboratórios: Para o correto desempenho das atividades periciais, é indispensável a criação de ambientes especializados. Isso inclui a construção de um; Lavatório de Urnas (11,62 m²) para a higienização de equipamentos, a instalação da infraestrutura para um; Filtro de Odores para garantir um ambiente de trabalho seguro, e a instalação de proteções de parede, como bate-macas (42,17 m) e rodapés hospitalares (45,80 m), para suportar o manuseio de macas.
Stand de Tiros: O funcionamento seguro da seção de balística forense exige a instalação de revestimentos específicos nas paredes e teto, a implementação de uma caixa de contenção com enchimento de areia e a instalação de uma chapa de aço para a realização de testes periciais.
Climatização: A instalação de 37 aparelhos de ar-condicionado tipo Split e o fornecimento e instalação de 6 aparelhos tipo Cassete são essenciais para o conforto térmico, a conservação de equipamentos sensíveis e o bem-estar dos servidores e do público.
Infraestrutura Essencial e Conformidade Normativa: Energia Elétrica: A edificação possui uma demanda de energia que exige a instalação de um Posto de Transformação de 225kVA para rebaixar a tensão da rede pública, cujo projeto já se encontra aprovado pela concessionária Energisa.
Sistema de Energia Ininterrupta: A instalação de um Gerador de Energia de 150 kVA sobre base de concreto é mandatória para garantir o funcionamento contínuo de sistemas críticos, como a Câmara Fria (destinada à conservação de cadáveres com temperatura controlada entre -4°C e 2°C) e o armazenamento de materiais biológicos.
Instalações Hidrossanitárias: A execução de novas ligações de água e esgoto é necessária para atender aos novos ambientes, como o Lavatório de Urnas e os pontos de instalação da mesa de necropsia, seguindo as normas técnicas aplicáveis (NBR 5626, NBR 8160).
Segurança Patrimonial e Controle de Acesso: Para garantir a segurança do edifício e a proteção de vestígios, é primordial a instalação de dispositivos de segurança, incluindo: 01 Cancela automática no acesso de veículos, um sistema com; 24 Câmeras de segurança (CFTV) e 02 Fechaduras Eletrônicas de sobrepor para controle de acesso às salas de custódia.
Finalização, Atendimento e Identidade Visual: A aplicação de película de insulfilme (319,65 m² de Nano Cerâmica e 40,46 m² de Blackout) nas extensas áreas de vidro do prédio é necessária para garantir privacidade e conforto térmico. A instalação de letreiros de identificação visual e um mastro cívico é fundamental para caracterizar o edifício como uma unidade pública oficial. O serviço de paisagismo, incluindo o plantio de 2.058,00 m² de grama, e a demarcação de vagas de estacionamento visam finalizar a área externa, tornando-a mais humanizada e organizada.
           Desta forma, a contratação para a execução desta etapa final de serviços complementares é um investimento indispensável e inadiável para que a nova sede da POLITEC de Sinop possa efetivamente entrar em operação, cumprindo sua missão de realizar perícia oficial com excelência e contribuir para a justiça e os direitos humanos no estado de Mato Grosso.



	4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

	A solução para a necessidade apresentada consiste na contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de uma empresa especializada em engenharia para executar um conjunto integrado de obras e serviços complementares. O objetivo é finalizar, equipar e adequar a nova edificação da POLITEC em Sinop-MT, transformando a estrutura física existente em uma unidade pericial plenamente funcional e segura.
A solução abrange diversas frentes de trabalho, que deverão ser executadas de forma coordenada no prazo de 120 dias, e compreende os seguintes pacotes de serviços:

Infraestrutura Elétrica e de Energia: Instalação de um Posto de Transformação aéreo com capacidade de 225kVA para atender à demanda total da edificação, calculada em 206,71 kVA. A solução inclui a construção de toda a infraestrutura de média e baixa tensão conforme projeto aprovado pela concessionária Energisa. Adicionalmente, será construída uma base de concreto armado para a instalação de um Grupo Gerador de 150 kVA, garantindo o fornecimento de energia contínua para áreas críticas.

Estruturas Externas Complementares: Edificação de um Lavatório de Urnas com 11,62 m², em alvenaria convencional e estrutura de concreto armado, destinado à higienização de equipamentos periciais. A solução também contempla a construção de uma base estrutural em concreto armado para a futura instalação de um sistema de 
Filtro de Odores.
Adequações em Setores Especiais:
Setor de Necropsia: Instalação de proteções anti-impacto, como 42,17 m de bate-maca em PVC e 45,80 m de rodapé hospitalar, instalação do sistema de refrigeração para a câmara Fria Mortuária, execução de abertura no piso para a instalação da nova mesa de necropsia e instalação de exaustores mecânicos e ralos anti-espuma.
Stand de Tiros e Balística: Revestimento das paredes internas e teto com tábuas de madeira, instalação de uma chapa de aço para testes balísticos, construção de mureta de contenção para a caixa de areia e instalação de uma porta corta-fogo com barra antipânico.

Sistema de Segurança: Fornecimento e instalação de um sistema de segurança completo, incluindo 24 câmeras para CFTV, 
01 cancela automática com braço de 4,5m para controle de acesso de veículos, e 
02 kits de fechadura eletrônica com leitor biométrico para as salas de custódia.

Climatização e Acabamentos Gerais: Instalação de todo o sistema de climatização do prédio, o que inclui a instalação de 37 aparelhos tipo Split (equipamentos fornecidos pela POLITEC) e o 
fornecimento e instalação de 06 aparelhos tipo Cassete de 48.000 BTUs. Também está prevista a aplicação de 319,65 m² de película Nano Cerâmica e 40,46 m² de película Blackout nas superfícies de vidro.

Paisagismo e Comunicação Visual: Execução do projeto paisagístico completo, com o plantio de 2.058 m² de grama e diversas espécies arbustivas e arbóreas. A solução inclui a instalação de 02 letreiros de identificação visual nas fachadas e de um conjunto de mastro triplo para hasteamento de bandeiras.

Em suma, a solução contratada engloba todos os serviços multidisciplinares necessários para que o edifício possa ser finalmente ocupado e utilizado para sua finalidade, resolvendo de forma definitiva a atual inoperância da estrutura.



	5 – REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

	Esta seção estabelece os requisitos mínimos de qualificação que as empresas licitantes deverão atender, bem como as condições e obrigações que regerão a execução do contrato, visando garantir a plena satisfação da necessidade administrativa para a execução de obras complementares e serviços de finalização e operacionalização da Nova Sede da POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, no município de Sinop – MT.

5.1. Qualificação Técnica
5.1.1. Qualificação Técnico-Operacional (da Empresa):

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região de sua sede, em plena validade.

b) Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, referente às parcelas de maior relevância.

c) Para fins de comprovação, a licitante deverá demonstrar experiência na execução das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a saber:

Parcela 1 - Edificação: Execução de obra de edificação em alvenaria e concreto armado, com área mínima de 50 m².

Parcela 2 - Instalações Elétricas: Instalação de Subestação Aérea de Energia Elétrica, com transformador de potência igual ou superior a 150 kVA.

Parcela 3 - Sistema de Segurança: Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica (CFTV), com no mínimo 12 câmeras.

Parcela 4 - Sistema de Climatização: Instalação de Sistema de Climatização, contemplando no mínimo 20 aparelhos de ar-condicionado (tipo Split ou Cassete).

5.1.2. Qualificação Técnico-Profissional (do Responsável Técnico):

a) Indicação de profissional habilitado que atuará como Responsável Técnico pela obra, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) que comprove(m) sua responsabilidade técnica pela execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância citadas no item 7.1.1.c.

b) Comprovação de vínculo do profissional indicado com a empresa licitante (seja como sócio, empregado ou prestador de serviço).

5.2. Qualificação Econômico-Financeira
Para comprovação da boa situação financeira, a licitante deverá apresentar:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

c) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um), calculados com base nos dados do balanço patrimonial apresentado.

5.3. Visita Técnica (Obrigatória)
a) Será obrigatória aos licitantes a realização de visita técnica ao local de execução dos serviços para pleno conhecimento das condições da edificação. A visita deverá ser agendada previamente com a Prefeitura Municipal de Sinop, com acompanhamento da equipe técnica da POLITEC.

b) O Atestado de Vistoria, emitido pela Contratante, será documento indispensável para a fase de habilitação.

5.4. Garantia Contratual
a) Será exigida da empresa CONTRATADA a prestação de garantia para assegurar a plena execução do contrato, em conformidade com o disposto nos Artigos 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021.

b) O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

c) A critério da CONTRATADA, a garantia poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no Art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 (caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária).

d) A garantia deverá ser apresentada antes da assinatura do contrato e ser complementada em caso de acréscimos contratuais.

e) A garantia será liberada ou restituída somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

5.5. Subcontratação
a) Será permitida a subcontratação de partes da obra, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, mediante prévia e expressa autorização da fiscalização da Prefeitura.

b) É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, objeto da qualificação técnica exigida no item 7.1.1.c.

c) A CONTRATADA permanece com a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual.

5.6. Condições da CONTRATANTE (Prefeitura)
a) Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, memoriais e informações necessárias.
b) Assegurar a disponibilização dos equipamentos que serão fornecidos pelo órgão beneficiário (POLITEC).
c) Designar um fiscal para acompanhar a execução do contrato.
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos.

5.7. Condições da CONTRATADA (Empresa)
a) Executar o objeto em estrita conformidade com as especificações do Memorial Descritivo e demais anexos.
b) Fornecer toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários, responsabilizando-se por todas as obrigações legais.
c) Manter no local da obra um Responsável Técnico habilitado e um Diário de Obras.
d) Reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados a bens públicos ou a terceiros.
e) Cumprir o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.
f) Apresentar, antes da assinatura do contrato, a Garantia de Execução Contratual e, antes do início dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra.

5.8. Relação Completa de Documentos para Habilitação
A licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação, conforme detalhado no Edital:

a) Habilitação Jurídica: Contrato social ou ato constitutivo.
b) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: Provas de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; com o FGTS e com a Justiça do Trabalho (CNDT).
c) Qualificação Econômico-Financeira: Todos os documentos listados no item 7.2.
d) Qualificação Técnica: Todos os documentos listados no item 7.1, incluindo o Atestado de Vistoria Obrigatória.
e) Declarações: Declaração de não empregar menor e outras exigidas no edital.
5.9 -Natureza do Objeto:
O objeto da presente contratação é classificado como Obra e Serviço de Engenharia. A classificação se justifica, pois o escopo envolve um conjunto de atividades que resultam em benfeitorias e modificações em bem imóvel, incluindo a construção de novas estruturas (como o Lavatório de Urnas) , a execução de fundações (bases de concreto para gerador e filtro) , e a instalação de sistemas complexos que se integram à edificação, como o novo Posto de Transformação de energia e as adequações no setor de necropsia e stand de tiros. Todas essas atividades exigem conhecimento técnico especializado e a responsabilidade de profissional habilitado no sistema CREA/CAU, caracterizando-se, portanto, como obra e serviço de engenharia, nos termos da legislação vigente.
5.10-Duração do contrato:
Vigência para 12 meses.
5.11-Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:
Devido este item ultrapassar o valor R$ 80.000,00 não se enquadra a contratação de ME-Microempresas e EPP- Empresas de Pequeno Porte.
5.12-Contratação Anterior para o objeto da demanda:
(  ) Houve contratação anterior.
  (x) Não houve contração anterior 
Justificativa: A presente contratação refere-se à segunda etapa das obras de implantação da nova sede da POLITEC. A primeira etapa, que contemplou a execução da estrutura civil principal da edificação, foi objeto de um contrato anterior.
Este pedido, portanto, é a primeira e necessária contratação específica para a execução dos serviços complementares de finalização e operacionalização (instalações elétricas especiais, sistema de segurança, climatização, estruturas externas, etc.), que não fizeram parte do escopo original e são indispensáveis para tornar o edifício funcional e apto para a ocupação e o uso.
5.13-Legislação Específica sobre o objeto de contratação:
(    ) Não
( X ) Sim
Legislação aplicável: 
LEI COMPLEMENTAR Nº 205/2022 DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
5.14-Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:
( ) Aquisição consolidada para toda estrutura
(x) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante
5.15-Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:
( X) Sim
(    ) Não
Justificar:  [image: ]
5.16-Metodologia de estimativa de preço e preço de referência
Para a elaboração da planilha orçamentária foi utilizada a tabela SINAPI da Caixa Econômica Federal
5.17-Valor estimado para a contratação:
O valor da demanda é de R$ 1.019.058,98 (um milhão dezenove mil cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).



	6 – EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO


	A execução do objeto deste Termo de Referência, que trata da execução de obras e serviços complementares para a nova sede da Coordenadoria Regional da POLITEC em Sinop-MT, deverá seguir rigorosamente as condições, normas e especificações estabelecidas nos projetos (Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário), na planilha orçamentária e nos Memoriais Descritivos, que são partes integrantes deste documento.

6.1. Obrigações Gerais da Contratada
A empresa CONTRATADA será responsável por:

a) Executar, sob sua inteira responsabilidade, todos os serviços listados na planilha orçamentária, utilizando as metodologias e padrões de qualidade definidos no Memorial Descritivo.

b) Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários para a completa realização da obra, em conformidade com as especificações técnicas.

c) Cumprir o prazo de execução de 

120 (cento e vinte) dias, seguindo o cronograma físico-financeiro aprovado.

d) Atender a todas as normas técnicas da ABNT, as normas da concessionária de energia 

Energisa, bem como a legislação ambiental, trabalhista e de segurança do trabalho aplicável.

e) Manter um Diário de Obras no local dos serviços, preenchido diariamente e assinado por seu engenheiro responsável e pelo fiscal do contrato.

f) Permitir e facilitar o livre acesso da fiscalização da Prefeitura de Sinop a todas as frentes de serviço e a toda a documentação pertinente.

g) Promover a limpeza final da obra, com a remoção de todo o entulho e a desmobilização do canteiro, conforme item 18 da planilha orçamentária.

6.2. Detalhamento dos Serviços a Serem Executados
A execução da obra compreende os seguintes serviços principais, conforme detalhado nos projetos e memoriais anexos:

LAVA URNAS: Edificação de 11,62 m² para lavagem de urnas mortuárias, incluindo fundação, estrutura de concreto, alvenaria e cobertura metálica, conforme pranchas ARQ-07, EST-01 e EST-02.

BASE PARA GERADOR: Construção de base em concreto armado para instalação do gerador de 150 kVA, conforme prancha estrutural EST-03.

BASE PARA FILTRO: Construção de base em concreto armado para instalação do Filtro de Odores, conforme prancha estrutural EST-04.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA: Adequação das instalações elétricas e reforço do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com 50 captores.

INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO: Instalação de 37 aparelhos tipo Split (equipamentos fornecidos pela POLITEC).

ENTRADA DE ENERGIA: Fornecimento e instalação de Posto de Transformação aéreo de 225kVA, conforme projeto elétrico aprovado pela Energisa (Projeto nº 17454/25).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE: Fornecimento e instalação de 6 unidades modelo Cassete de 48.000 BTUs.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Instalação de acessórios de higienização, letreiros de identificação, mastros para bandeiras, cancela automática e aplicação de películas de insulfilme (319,65 m² de Nano Cerâmica e 40,46 m² de Blackout).

STANDE DE TIROS: Adequações de segurança, incluindo revestimento em madeira, instalação de chapa de aço balística e porta corta-fogo com barra antipânico, conforme prancha ARQ-02.

PAISAGISMO: Execução completa do projeto paisagístico, incluindo o plantio de 2.058,00 m² de grama e demais espécies, conforme prancha ARQ-08.

SISTEMA DE SEGURANÇA: Fornecimento e instalação de 24 câmeras para CFTV e 2 fechaduras eletrônicas com biometria.

SETOR NECRÓPSIA: Instalação de bate-maca (42,17 m), rodapé hospitalar (45,80 m), exaustores e adequações para a mesa de necropsia, conforme prancha ARQ-02.

GUICHÊ PROTOCOLO E SALA DE CUSTÓDIA: Adequação do guichê com instalação de vidro temperado e bancada em granito, conforme prancha ARQ-03.

ABERTURA DE VÃO PARA ACESSO AO QUADRO DE COMANDO ELEVADOR: Demolição de alvenaria e instalação de portinhola de alumínio, conforme prancha ARQ-02.

RETIRADA E REPOSIÇÃO DE EXAUSTOR NO STANDE DE TIRO: Reposicionamento de um exaustor existente e fechamento do vão antigo com alvenaria e acabamento.

INSTALAÇÃO GERADOR: Logística e instalação do grupo gerador de 150 kVA sobre a base de concreto.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL: Alocação da equipe de gestão da obra (Engenheiro, Encarregado e Vigias) pela CONTRATADA durante os 120 dias do contrato.

LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Remoção de todo o entulho gerado (30 m³) e limpeza final completa da obra (1.500 m²).



	7 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

	7.1.As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período mensal, tornando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão do objeto, independente do período mensal;

7.2.As medições mensais constarão de folhas resumo, contendo a relação dos serviços executados, as quantidades, as unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado pela fiscalização.

7.3.As medições mensais dos serviços executados serão efetivadas por Engenheiro(s), Fiscal(is), designado(s) pela CONTRATANTE;

7.4.Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (medição final);

7.5.A medição final, bem como, o Termo de Recebimento do objeto serão elaborados por servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE, quando concluídos todos os serviços;

7.6.As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizados, deverão ser entregue a fiscalização;

7.7.No processo de medição ou na prestação de contas conforme o caso, deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo município;

7.8.A elaboração do cronograma físico-financeiro, deverá estar em consonância com o lote único, constante neste Projeto Básico, podendo ser alterado mediante aprovação da COOMAN/SESP.

7.9.Os preços serão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.9.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante a solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC ou outro índice a critério da CONTRATANTE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.10.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.11.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.12.Em caso de reajuste, será realizado por apostilamento.



	8-FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

	8.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2. Documentos de Habilitação
Para a habilitação no certame, a empresa licitante deverá apresentar a documentação completa, conforme detalhado a seguir, sob pena de inabilitação. As exigências aqui estabelecidas deverão constar de forma idêntica em todos os anexos do Edital.

8.2.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus administradores.

8.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União).
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
c) Comprovação de boa situação financeira através de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um).

8.2.4. Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

b) Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, que comprove experiência na execução das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, com os seguintes quantitativos mínimos:

Edificação: Execução de obra de edificação em alvenaria e concreto armado, em quantitativo não inferior a 50 m².

Instalações Elétricas: Instalação de Subestação Aérea de Energia Elétrica, com transformador de potência igual ou superior a 150 kVA.

Sistema de Segurança: Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica (CFTV), em quantitativo não inferior a 12 câmeras.

Sistema de Climatização: Instalação de Sistema de Climatização, contemplando no mínimo 21 aparelhos de ar-condicionado (tipo Split ou cassete).

8.2.5. Declarações:

a) Declaração de que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
c) Demais declarações exigidas no corpo do Edital.



		9 – CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/PREÇO DE REFERÊNCIA




	R$ 1.019.058,98 (um milhão dezenove mil cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).



	10. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

	08.001.06.181.0031.1064.4490510000.27010000000. Obras e Instalações. 

	11 – DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO 

	11.1. Condicionantes para Execução da Entrada de Energia (Energisa)
A execução do item "Entrada de Energia" (Posto de Transformação de 225kVA) está estritamente vinculada à Carta de Aprovação do Projeto Elétrico nº 17454/25, emitida pela Energisa. A empresa CONTRATADA deverá atender integralmente a todas as ressalvas e exigências apontadas no referido documento, com destaque para:
Apresentação do memorial e das pranchas do projeto elétrico devidamente assinados pelo responsável técnico.
Instalação obrigatória de para-raios de baixa tensão na saída do transformador e sua devida representação no diagrama unifilar.
O posto de transformação deverá ser instalado dentro dos limites da propriedade, com o ponto de medição em local de livre acesso para a concessionária.
A CONTRATADA será responsável por providenciar toda a documentação necessária para a vistoria e comissionamento final da rede junto à Energisa, conforme listado na carta de aprovação.

11.2. Fornecimento de Equipamentos pela Contratante/Órgão Beneficiário
Fica estabelecido que alguns equipamentos de grande porte serão adquiridos diretamente pela POLITEC-MT, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade por sua correta instalação, incluindo o fornecimento de todos os materiais, acessórios e mão de obra para a montagem e interligação. Os equipamentos são:
37 (trinta e sete) aparelhos de ar-condicionado tipo Split.
01 (um) Grupo Gerador a diesel de 150 kVA.
01 (uma) Mesa de Necropsia.
11.3. Premissas Orçamentárias
O orçamento de referência da presente licitação foi elaborado utilizando as seguintes premissas:
Bases de Custo: Foram utilizadas as composições de preços dos sistemas SINAPI (Caixa Econômica Federal), SBC (Governo de Mato Grosso) e ORSE (Governo de Sergipe), com data de referência de Julho/2025 e Junho/2025, respectivamente.
BDI de Referência: O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) adotado foi de 28,81%.
Encargos Sociais: Os encargos sociais considerados são do tipo "Desonerado" e já estão embutidos nos preços unitários dos insumos de mão de obra, conforme as bases de dados utilizadas.

11.4. Documentação de "Como Construído" (As Built)
Ao final da obra, antes do recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização um conjunto completo de desenhos "como construído" (as built), atualizando todas as pranchas de projetos (elétrico, hidrossanitário, estrutural, etc.) para que representem fielmente o que foi executado e instalado.

11.5. Relação entre Contratante e Órgão Beneficiário
Para fins de clareza na execução contratual, informa-se que o presente projeto é fruto do 
Convênio nº 1863/2022 entre a SESP e a Prefeitura Municipal de Sinop. Desta forma:
A Prefeitura Municipal de Sinop figura como a CONTRATANTE formal do processo, sendo responsável pela licitação, pagamentos e gestão administrativa do contrato.
A POLITEC-MT figura como ÓRGÃO BENEFICIÁRIO e usuário final da obra, sendo sua equipe técnica (Núcleo de Engenharia e Obras) responsável pela fiscalização técnica diária dos serviços.

11.6. Para garantir a plena execução das obrigações assumidas neste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do termo de contrato, uma Garantia de Execução Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.7. A garantia deverá ser prestada em uma das seguintes modalidades, à escolha da CONTRATADA:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

11.8. Caso a modalidade escolhida seja o seguro-garantia, a apólice deverá ter vigência igual ou superior ao prazo de execução da obra, devendo ser renovada, se necessário, até o recebimento definitivo do objeto. A apólice deverá conter cláusula de renúncia aos termos do art. 763 do Código Civil e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 1966.

11.9. A garantia responderá por todas as obrigações da CONTRATADA, incluindo o pagamento de multas, indenizações por prejuízos causados à Administração ou a terceiros, e quaisquer outros débitos decorrentes da inexecução parcial ou total do contrato.

11.10. A garantia será liberada ou restituída somente após o Recebimento Definitivo da obra e a comprovação, por parte da CONTRATADA, do cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluindo as de natureza trabalhista e previdenciária.

	12.  VISITA TÉCNICA
12.1. É OBRIGATÓRIA a realização de visita técnica ao local da obra para que a empresa licitante tome pleno conhecimento das condições da edificação existente, das áreas de intervenção, dos acessos e de todas as particularidades e dificuldades para a execução do objeto.

12.2. A não realização da vistoria implicará na inabilitação da licitante no certame. Eventuais dificuldades encontradas durante a execução da obra que poderiam ter sido constatadas na visita não poderão ser alegadas futuramente para justificar a inexecução contratual, pedidos de aditivos de valor ou prorrogação de prazo.

12.3. O agendamento da visita técnica deverá ser realizado junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Sinop, através do telefone e/ou e-mail a ser divulgado no Edital. A visita será acompanhada por um representante da Prefeitura e/ou da equipe técnica da POLITEC.

12.4. A data máxima para a realização da vistoria será até o último dia útil anterior à data de abertura da sessão da licitação.

12.5. Após a visita, a Prefeitura emitirá um Atestado de Visita Técnica em nome da empresa licitante. Este atestado é documento de apresentação obrigatória e deverá ser incluído na proposta, conforme exigido no Edital.

12.6. Todos os documentos técnicos do objeto (projetos, memoriais, planilhas, etc.) estão disponíveis para consulta e download como anexos do Edital no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e/ou no portal de licitações da Prefeitura Municipal de Sinop.


	13-FISCALIZAÇÃO

	a) Fiscal/gestor: Josélia Rodrigues de Oliveira, Matrícula n° 17386, Cargo: Gestor de projetos. 
b) Suplente: Fabricio de Paula Clestrino n° 8304, Cargo: Assistente 1.


Sinop/MT, 11/12/2025


















LUCAS JOSE ZANATELI WEBBER
Assessor Mat. 16690


	15. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

	(x ) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a contratação nos termos da Lei 14.133/2021.
Sinop/MT, 11/12/2025 



WESNEY DE CASTRO SODRÉ.
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Sinop/MT




















ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


Ref.: PROCESSO LICITATORIO MODLIDADE ____________ -  Nº_______/2025
Atestamos que o(a) Sr(ª)._____________________________________, na qualidade de profissional indicado pela empresa______________________________________, CNPJ ___________________, telefone (___) _______________, compareceu na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, acompanhado do representante deste órgão, efetuou a visita Técnica a POLITEC SINOP/MT localizado na Avenida dos Jequitibás / Rua das Ipomeias / Rua das Colombinas, Quadra 149, Nº 14, Bairro Setor Industrial Norte, Sinop - MT.
Sinop ______ de _______ de  2025.




 







__________________________________________________________ 
Assinatura e matrícula do Representante Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 


Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
Avenida dos Jacarandás, n° 6.271, rotatória Avenida dos Pinheiros, Parque das Araras, CEP 78.550-454 - Fone (66) 3511-1854
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Considerando, que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n°  14.133/2021) determina objetivamente e com clareza que as modalidade das licitações  devem transcorrer de forma eletrônica de preferência, contudo, quando o processo não  for poss ível nesta modalidade a lei admite que seja aplicado a modalidade do pregão  presencial, com motivação devida, onde deve - se a sessão pública ser registrada em ata e  gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17 em seu parágrafo  2°.  
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