
ANEXO III
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 
SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.: 
MEMORANDO/OFÍCIO DA AREA DEMANDANTE N.: 
SIGILO: ( ) SIM ( ) NÃO 
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( ) SIM ( ) NÃO 

	INTRODUÇÃO

	O presente documento visa demonstrar o interesse público na contratação e sua melhor solução, demonstrando a necessidade da contratação, demonstrando a sua viabilidade técnica, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.



	1. ÁREA DEMANDANTE

	Secretaria Demandante: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

	Secretário: Lindomar Ferreira Guida

	Email (institucional): seligaobras@sinop.mt.gov.br 
	Telefone (Institucional): (66) 9.9998-5131



	2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

	2.1. Descrição e quantidades

	Item
	Referência
	Descrição e Especificação
	Unidade 
	Quantidade

	1
	
	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	2
	
	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	400

	3
	
	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 450 X *7,6* MM. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	4
	
	ALÇA - PRE FORMADA CABO 10MM², CONFORME NORMA DA ENERGISA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	5
	
	ALÇA - PRE FORMADA CABO 16MM², CONFORME NORMA DA ENERGISA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	6
	
	ALÇA - PRE FORMADA CABO 25MM², CONFORME NORMA DA ENERGISA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	7
	
	ALÇA - PRE FORMADA CABO 35MM², CONFORME NORMA DA ENERGISA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	8
	
	ARRUELA - QUADRADA 38X38X3MM. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	5000

	9
	
	BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,50M E VERTICAL DE 1,20M COM DIÂMETRO DO TUBO DE 48,3MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,0MM COM SAPATA PARA FIXAÇÃO DE 0,26M E ENTRE FUROS DE 0,21M, E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 30 À 40° PARTINDO DA SAPATA. PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE 1010/1020, SOLDADO POR PROCESSO CONTINUO E UNIFORME E ACABAMENTO ZINCADO A FOGO POR IMERSÃO, PARA APLICAÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PÁTIOS, ETC. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	1500

	10
	
	[bookmark: _GoBack]BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,50M E VERTICAL DE 1,20M COM DIÂMETRO DO TUBO DE 48,3MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,0MM COM SAPATA PARA FIXAÇÃO DE 0,26M E ENTRE FUROS DE 0,21M, E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 30 À 40° PARTINDO DA SAPATA. PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE 1010/1020, SOLDADO POR PROCESSO CONTINUO E UNIFORME E ACABAMENTO ZINCADO A FOGO POR IMERSÃO, PARA APLICAÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PÁTIOS, ETC. (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	4500

	11
	
	CABEÇOTE DE PVC RIGIDO, DE 3/4", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	12
	
	CABEÇOTE DE PVC RIGIDO, DE 1", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	13
	
	CABEÇOTE DE PVC RIGIDO, DE 1 E 1/2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und
	10

	14
	
	CABEÇOTE DE PVC RIGIDO, DE 2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und
	20

	15
	
	CABEÇOTE DE PVC RIGIDO, DE 3", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und
	20

	16
	
	CABO DE ALUMÍNIO SINGELO SUBTERRÂNEO 25 MM² DUPLA ISOLAÇÃO 1KV. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CONDUSCAMP, STE CONDUTORES, INDUSCABOS E CMR CONDUTORES]
	Metro
	20000

	17
	
	CABO DE COBRE ELETRICO  - PP 3X2,5MM² 1KV. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	18
	
	CABO DE COBRE ELETRICO  - PP 3X4,0MM² 1KV. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	19
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	20
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	1000

	21
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	500

	22
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	3000

	23
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	3000

	24
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	500

	25
	
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 1KV, COM ISOLACAO EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 °C EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [SIL, COBRECOM E CORFIO] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	500

	26
	
	CABO QUADRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 10MM² 3 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	27
	
	CABO QUADRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 16MM² 3 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	28
	
	CABO QUADRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 25MM² 3 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	3000

	29
	
	CABO QUADRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 35MM² 3 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	30
	
	CABO QUADRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 70MM² 3 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	1000

	31
	
	CABO TRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 10MM² 2 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	3000

	32
	
	CABO TRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 16MM² 2 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	5000

	33
	
	CABO TRIPLEX ISOLAÇÃO XLPE – ALUMINIO 25MM² 2 FASE + 1 NEUTRO NÚ. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS  [CMR CONDUTORES, INDUSCABOS E ALUMI BRASIL] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	3000

	34
	
	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40X30X20CM . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	35
	
	COLETE PORTA FERRAMENTAS COM MULTIPLOS COMPARTIMENTOS E CORREIAS AJUSTAVEIS  E FAIXAS REFLETORAS DE ALTA VISIBILIDADE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [MAKITA, STANLEY, VONDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	15

	36
	
	CONJUNTO CINTA - GALVANIZADA 150MM C/PARAFUSOS, PARA POSTE CIRCULAR. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	37
	
	CONJUNTO CINTA - GALVANIZADA 180MM C/PARAFUSOS, PARA POSTE CIRCULAR. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	38
	
	CONJUNTO CINTA - GALVANIZADA 220MM C/PARAFUSOS, PARA POSTE CIRCULAR. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	39
	
	CONJUNTO CINTA - GALVANIZADA 250MM C/PARAFUSOS, PARA POSTE CIRCULAR. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	40
	
	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO REFORCADO 3/4” COM GUIA, NA COR PRETA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	500

	41
	
	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO REFORCADO 1”, NA COR PRETA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]   (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Metro
	1000

	42
	
	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO REFORCADO 1.1/2”, NA COR PRETA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Metro
	2000

	43
	
	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO REFORCADO 2”, NA COR PRETA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Metro
	5000

	44
	
	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO REFORCADO 3”, NA COR PRETA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Metro
	5000

	45
	
	CONECTOR - CUNHA TIPO II (VERDE). HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	1000

	46
	
	CONECTOR - CUNHA TIPO IV (CINZA). HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	1000

	47
	
	CONECTOR DE EMENDA PARA FIOS E CABOS DE 0,08MM2 ATÉ 4,0MM2,  TENSÃO MAXIMA DE OPERAÇÃO 400V, INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA 32A, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS: WAGO, HELACON, ALLTECH (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	10000

	48
	
	CONECTOR PERFURANTE TIPO CDP - 120 - 120. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	1000

	49
	
	CONECTOR PERFURANTE TIPO CDP - 16 - 120. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL  (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	1000

	50
	
	CONECTOR PERFURANTE TIPO CDP - 70. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	2500

	51
	
	CONECTOR PERFURANTE TIPO CDP - 70. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	7500

	52
	
	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM² (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	53
	
	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM² (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	54
	
	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM² (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	55
	
	CONTACTORA TRIPOLAR DE 80A 220 V 60HZ ; CONTATO AUXILIAR NA (NORMALMENTE ABERTO); FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35MM. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER]
	Und.
	100

	56
	
	CONTACTORA TRIPOLAR DE 50A 220 V 60HZ ; CONTATO AUXILIAR NA (NORMALMENTE ABERTO); FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35MM. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER]
	Und.
	100

	57
	
	CONTACTORA TRIPOLAR DE 40A 220 V 60HZ ; CONTATO AUXILIAR NA (NORMALMENTE ABERTO); FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35MM. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER]
	Und.
	100

	58
	
	CONTACTORA TRIPOLAR DE 25A 220 V 60HZ ; CONTATO AUXILIAR NA (NORMALMENTE ABERTO); FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35MM. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER]
	Und.
	200

	59
	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	60
	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL  (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	61
	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 E 1/2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	62
	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	63
	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	20

	64
	
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 16 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	50

	65
	
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	100

	66
	
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	50

	67
	
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 70 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	68
	
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	100

	69
	
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	50

	70
	
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70 AMP. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	Und.
	50

	71
	
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 A. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	Und.
	50

	72
	
	DISPOSITIVO DDR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [WEG, ABB, SCHNEIDER] (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	73
	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4” BARRA DE 3 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	74
	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1” BARRA DE 3 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL  (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	75
	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 E 1/2” BARRA DE 3 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	76
	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2” BARRA DE 3 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	77
	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3” BARRA DE 3 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	78
	
	EMENDA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4". EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]
	Und.
	100

	79
	
	EMENDA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE 1". EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]
	Und.
	100

	80
	
	EMENDA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE 1 E 1/2". EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]
	Und.
	500

	81
	
	EMENDA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE 2". EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]
	Und.
	500

	82
	
	EMENDA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE 3". EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [KANAFLEX, PLASTDUTO, ELEMENTAR]
	Und.
	500

	83
	
	ESTICADOR MORDENTE PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 10 À 120MM EM BRONZE
	Und
	2

	84
	
	FECHO PARA FITA INOX 3/4". HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVA PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	85
	
	FITA PARA POSTE COM PARAFUSO 1200MM. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	86
	
	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX10M – CLASSE DE TEMPERATURA 90°C (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	200

	87
	
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MMX20M, FITA ISOLANTE I ADESIVA ANTICHAMA, TENSAO DISRUPTIVA 9000 V MINIMO, ALONGAMENTO 175% MINIMO, RESISTENCIA DE TRACAO 30,90 N/CM MINIMO, NORMAS NBR 5410 E NBR NM 60454-3. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	2000

	88
	
	GUINCHO CATRACA MANUAL TALHA 4 TONELADAS PARA ESTIRAMENTO DE CABOS DE ALUMÍNIO (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	2

	89
	
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	300

	90
	
	LUMINARIA PÚBLICA SOLAR DE 100 A 200W, COM LED SMD, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, BATERIA DE LÍTIO, COM AJUSTE DE 03 MODOS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COR NO MÁXIMO 3000K. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	Und.
	25

	91
	
	LUMINARIA PÚBLICA SOLAR DE 100 A 200W, COM LED SMD, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, BATERIA DE LÍTIO, COM AJUSTE DE 03 MODOS DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COR NO MÁXIMO 3000K. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL)
	Und.
	75

	92
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 30W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	250

	93
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 30W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	750

	94
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	1000

	95
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	4000

	96
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	750

	97
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	3000

	98
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22.500 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	99
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22.500 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	1500

	100
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	101
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [SERRALED, LEDSTAR, DEMAPE] (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	1500

	102
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED ORNAMENTAL, FORMATO DE DISCO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und
	250

	103
	
	LUMINÁRIA PUBLICA LED ORNAMENTAL, FORMATO DE DISCO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS: TOMADA BASE PARA ACOPLAMENTO DE  RELÉ DE 7 PINOS; COM RELÉ FOTOSENSOR 3 PINOS ACOPLADO; TEMPERATURA DE COR  NO MÁXIMO 3000K; IRC MÍNIMO DE 70; 50~60Hz; FATOR DE POTÊNCIA 0,95; IP66; PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 10KV; VIDA ÚTIL DE 50.000h; 5 ANOS DE GARANTIA. (COTA PRINCIPAL).
	Und
	750

	104
	
	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	105
	
	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	106
	
	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 E 1/2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	107
	
	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	108
	
	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	50

	109
	
	MÁQUINA DE CINTAR POSTE COM CATRACA PARA FITAS DE AÇO OU NYLON, COM ACABAMENTO CROMADO
	Und
	4

	110
	
	PARAFUSO – MAQUINA GALVANIZADO, 16 X 5/8”, 150mm. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	500

	111
	
	PARAFUSO – MAQUINA GALVANIZADO, 16 X 5/8”, 200mm. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	2000

	112
	
	PARAFUSO – MAQUINA GALVANIZADO, 16 X 5/8”, 250mm. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	2000

	113
	
	PARAFUSO – MAQUINA GALVANIZADO, 16 X 5/8”, 300mm. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	2000

	114
	
	PARAFUSO – MAQUINA GALVANIZADO, 16 X 5/8”, 350mm. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	Und.
	500

	115
	
	PARAFUSO - PARA CINTA POSTE CIRCULAR COM PORCA 5X8X70MM, GALVANIZADO. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	2000

	116
	
	POSTE DE CONCRETO 10/150 DaN DUPLO T 10 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	60

	117
	
	POSTE DE CONCRETO 10/300 DaN DUPLO T 10 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	20

	118
	
	POSTE DE CONCRETO 11/600 DaN DUPLO T 11 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	20

	119
	
	POSTE DE CONCRETO 7/150 DaN DUPLO T  7 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	30

	120
	
	POSTE EM CONCRETO 110 P-50  C-10 - SUPER POSTE -  REDONDO ALTURA 15 METROS. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL
	Und.
	100

	121
	
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A.
	Und.
	2

	122
	
	RACK – 1 ELEMENTO COMPLETO COM ROLDANA. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	750

	123
	
	RACK – 1 ELEMENTO COMPLETO COM ROLDANA. HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	2250

	124
	
	REFLETOR - LED MODULAR 100W. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [FOXLUX, BRIGHTLUX, TECNOWATT]
	Und.
	50

	125
	
	REFLETOR - LED MODULAR 300W. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [FOXLUX, BRIGHTLUX, TECNOWATT]
	Und.
	200

	126
	
	REFLETOR - LED MODULAR 50W. EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÁS MARCAS [FOXLUX, BRIGHTLUX, TECNOWATT]
	Und.
	50

	127
	
	RELE FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO MULTITENSÃO; TIPO T2; COR AZUL; OPERAÇÃO (LN) LIGA DE NOITE; EM FALHA MANTER DESLIGADO (FD); GRAU DE PROTEÇÃO IP-67; PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W; FAIXA DE TENSAO 109 A 280 VCA; EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123/2016. (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.).
	Und.
	1250

	128
	
	RELE FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO MULTITENSÃO; TIPO T2; COR AZUL; OPERAÇÃO (LN) LIGA DE NOITE; EM FALHA MANTER DESLIGADO (FD); GRAU DE PROTEÇÃO IP-67; PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W; FAIXA DE TENSAO 109 A 280 VCA; EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123/2016. (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	3750

	129
	
	ROLO DE FITA -  AÇO LISA19X05X30M. . HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	130
	
	SONDA GUIA PASSA FIO ALMA DE AÇO DE 30 METROS. (COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	131
	
	SONDA GUIA PASSA FIO ALMA DE AÇO DE 15 METROS. (COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP).
	Und.
	10

	132
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 1 LUMINÁRIAS BASE 87 MM DIAMETRO. (EXCLUSIVO ME E EPP).
	Und.
	300

	133
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 2 LUMINÁRIAS BASE 87 MM DIAMETRO. (EXCLUSIVO ME E EPP)
	Und.
	300

	134
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA SUPER POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 1 LUMINÁRIAS BASE 127 MM DIAMETRO. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Und.
	250

	135
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA SUPER POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 1 LUMINÁRIAS BASE 127 MM DIAMETRO. (COTA PRINCIPAL).
	Und.
	750

	136
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA SUPER POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 2 LUMINÁRIAS BASE 127 MM DIAMETRO. (EXCLUSIVO ME E EPP)
	Und.
	300

	137
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA SUPER POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 3 LUMINÁRIAS BASE 127 MM DIAMETRO. (EXCLUSIVO ME E EPP)
	Und.
	300

	138
	
	SUPORTE NUCLEO DE ILUMINAÇÃO PARA SUPER POSTE , FORMATO PÉTALA PARA 4 LUMINÁRIAS BASE 127 MM DIAMETRO. (EXCLUSIVO ME E EPP)
	Und.
	300

	139
	
	TAMPA DE CURTO CIRCUITO PARA FOTOCÉLULA, IP 66, CONFORME NORMA ANSI C136.41-2013
	Und
	500

	140
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	141
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	142
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	143
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	144
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	145
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	146
	
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8   . (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	147
	
	TERMINAL TUBOLAR ILHÓS PARA CABO 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS ELETRICOS. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	148
	
	TERMINAL TUBOLAR ILHÓS PARA CABO 4 MM2, PARA CIRCUITOS ELETRICOS. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	149
	
	TERMINAL TUBOLAR ILHÓS PARA CABO 6 MM2, PARA CIRCUITOS ELETRICOS. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	150
	
	TERMINAL TUBOLAR ILHÓS PARA CABO 10 MM2, PARA CIRCUITOS ELETRICOS. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	151
	
	TERMINAL TUBOLAR ILHÓS PARA CABO 16 MM2, PARA CIRCUITOS ELETRICOS. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	100

	152
	
	TOMADA BASE  EXTERNA PARA RELÊ 3 PINOS; BASE GIRATÓRIA 360°; HASTE METÁLICA ZINCADA; EM CONFORMINDADE COM A ABNT NBR 5123/2016 (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Und.
	500

	153
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 5". (COTA RESERVADA PARA ME E EPP).
	Metro
	24

	154
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 5". (COTA PRINCIPAL).
	Metro
	72

	155
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 4". (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	Metro
	48

	156
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 4". (COTA PRINCIPAL)
	Metro
	144

	157
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 3". (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	300

	158
	
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020, 2". (EXCLUSIVO PARA ME E EPP).
	Metro
	300

	Metodologia de levantamento de estimativa de quantidades (contratos anteriores por exemplo): Os quantitativos estimados foram definidos com base no levantamento técnico realizado pelo setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, considerando as demandas atuais e projetadas para ampliação, modernização e manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Sinop/MT.
A estimativa contempla as necessidades decorrentes da expansão da infraestrutura urbana, abrangendo a implantação de novos sistemas de iluminação em regiões atualmente deficientes, como o Setor Industrial, as Avenidas Ouro Preto e Foz do Iguaçu, bem como futuras pistas de caminhada e ciclismo, além das ações de revitalização das vias e avenidas centrais, que receberão novo sistema de iluminação pública com tecnologia LED.
Também foram considerados os serviços permanentes de manutenção preventiva e corretiva da rede existente, incluindo a substituição de componentes sujeitos ao desgaste natural, falhas prematuras de fabricação, acidentes, atos de vandalismo e demais ocorrências imprevisíveis que demandam pronta intervenção, a fim de garantir a continuidade e a eficiência da prestação do serviço público.
Verifica-se, ainda, que o Município se encontra em processo contínuo de expansão e modernização da iluminação pública, por meio da implantação de nova tecnologia decorrente de convênio firmado com o Estado de Mato Grosso. Essa transformação altera significativamente o perfil de consumo dos materiais, motivo pelo qual o histórico de consumo da Ata de Registro de Preços foi utilizado como importante parâmetro de referência, sem, contudo, constituir o único critério para o dimensionamento. Além do histórico de consumo, os quantitativos foram definidos considerando:
· o levantamento técnico das ampliações planejadas; 
· as demandas de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública; 
· a expansão urbana e o crescimento populacional do Município; 
· a modernização da rede com tecnologia LED; 
· a necessidade de formação de estoque mínimo operacional para atendimento imediato de ocorrências emergenciais; 
· a previsão de margem técnica destinada a suprir falhas prematuras de equipamentos, eventos imprevisíveis e oscilações da demanda durante toda a vigência da contratação. 
A metodologia adotada busca assegurar que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos disponha de materiais suficientes para manter a continuidade, a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços de iluminação pública, evitando desabastecimento, interrupções nas atividades de manutenção e atrasos na execução das ampliações previstas, garantindo o atendimento do interesse público durante toda a vigência da futura Ata de Registro de Preços.
Ressalta-se que o histórico de consumo da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2025 constituiu um dos principais subsídios para a definição dos quantitativos ora estimados. O respectivo relatório evidencia que diversos materiais tiveram consumo integral durante a vigência da ata, enquanto outros apresentaram consumo inferior ao inicialmente previsto. Esse comportamento demonstra, por um lado, a efetiva utilização dos insumos essenciais e, por outro, a eficiência das ações de manutenção executadas pela Secretaria, sem afastar a necessidade de manter estoque mínimo operacional.
Isso porque a demanda por materiais destinados à iluminação pública é dinâmica e está sujeita a fatores imprevisíveis, como falhas prematuras de equipamentos, acidentes, intempéries, atos de vandalismo, ampliações da rede e outras intervenções emergenciais. Assim, ainda que determinados itens apresentem menor histórico de consumo, sua disponibilidade é indispensável para assegurar a continuidade dos serviços, reduzir o tempo de resposta às ocorrências e preservar a eficiência da prestação do serviço público. O relatório detalhado de consumo da Ata de Registro de Preços segue anexo como elemento complementar da presente memória de cálculo.



	3. JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	 A A aquisição de materiais elétricos destinados à iluminação pública do Município de Sinop/MT justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade, eficiência e qualidade na prestação de um serviço público essencial, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 359/2023.
O sistema de iluminação pública é componente fundamental da infraestrutura urbana, exercendo papel estratégico na promoção da segurança pública, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. A adequada iluminação das vias e espaços públicos contribui diretamente para a redução de acidentes de trânsito, inibição de práticas delituosas e ampliação do uso seguro dos espaços urbanos no período noturno.
Sob o aspecto técnico, a rede de iluminação pública está sujeita ao desgaste natural de seus componentes, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, relés fotoelétricos, cabos e conectores, além de sofrer impactos decorrentes de intempéries, oscilações na rede elétrica, vandalismo e acidentes. Tais fatores demandam ações contínuas de manutenção preventiva e corretiva, bem como reposição sistemática de materiais, a fim de evitar a degradação do sistema e a interrupção dos serviços.
Adicionalmente, o crescimento urbano do Município implica na constante necessidade de expansão da rede de iluminação pública, com a instalação de novos pontos de luz em loteamentos, vias recém-implantadas e áreas ainda não atendidas, exigindo disponibilidade imediata de materiais adequados para execução dos serviços.
Ressalta-se, ainda, a importância da modernização do parque de iluminação, com a gradual substituição de tecnologias obsoletas por soluções mais eficientes, como luminárias com maior desempenho energético, contribuindo para a economicidade dos recursos públicos e sustentabilidade ambiental.
A ausência ou insuficiência de materiais compromete diretamente a capacidade operacional da Administração, podendo ocasionar a paralisação de serviços, aumento de pontos apagados, prejuízos à segurança da população e desgaste da imagem institucional do Município.
Dessa forma, a presente contratação se mostra indispensável para garantir a regularidade, continuidade e eficiência dos serviços de iluminação pública, atendendo ao interesse público e às demandas operacionais da Secretaria responsável, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento que regem a Administração Pública. 

Matriz de Risco:
matriz de risco para este processo licitatório não foi adotada, disposto expressamente no inciso XXVII do art. 6° da Lei 14.133/2021 como cláusula necessária dos contratos administrativos, quando couber de acordo com o art. 92, inciso IX. Em regra, a adoção de matriz de risco é facultativa, levando em consideração que em determinadas contratações, notadamente comuns e simples, não seria adequada, sendo assim obrigatória em obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, sendo aquelas cujo o seu valor estimado seja superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), vejamos:

 Art. 22, § 3° Quando a contração se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

Art. 6°, Inciso XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

Todavia, como forma de mitigar os riscos inerentes à presente contratação, foi elaborado o Mapa de Gerenciamento de Riscos, com a finalidade de identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e corretivas para os possíveis eventos que possam comprometer a execução do objeto. O documento de Gerenciamento de Riscos segue anexo ao presente processo, em atendimento às boas práticas de governança e planejamento das contratações públicas.



	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

	4.1. Natureza do Objeto: 
O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comum, conforme definição do inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

	4.2. Garantia Contratual:
Não será exigida garantia contratual, tendo em vista que o objeto consiste em fornecimento com entrega imediata, sem execução continuada ou obrigações futuras de maior complexidade que justifiquem a exigência da garantia prevista no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, cuja instituição constitui faculdade da Administração, observada a análise de conveniência e oportunidade.
Ressalta-se que a ausência de garantia contratual não afasta a responsabilidade da contratada pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, permanecendo sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no edital, no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços, no instrumento contratual, quando houver, e na regulamentação municipal aplicável.

	4.3. Duração do Ata/Contrato:
O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

	4.4. Cota Exclusiva/ Parcelamento para ME e EPP:
Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por item, com EXCLUSIVIDADE PARA ME e EPP e também com COTA RESERVADA para ME e EPP e COTA PRINCIPAL para AMPLA CONCORRÊNCIA, considerando que o valor estimado de alguns itens é superior a 80.000,00 mil reais.

	4.5. Contratação Anterior para o objeto da demanda:
( X ) Houve contratação anterior. 
Justificar novo pedido: OPregão Eletrônico nº 007/2025 (anterior e vigente), cujo objeto integra o PCA – Planejamento Anual de Contratações, é imprescindível para o atendimento das demandas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
No exercício de 2025, o setor operacional de iluminação pública executou 1.959 ordens de serviço, com consumo registrado de 4.619 luminárias. As luminárias são os itens mais relevantes e críticos para a manutenção e expansão da rede de iluminação pública, representando o insumo de maior impacto na execução das atividades, tendo uma média de consumo de aproximadamente 2,36 luminárias por ordem de serviço, evidenciando a necessidade constante de reposição e instalação. 
A iluminação pública é essencial para segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida da população. A indisponibilidade de luminárias compromete diretamente a prestação do serviço. Considerando o histórico de consumo e a tendência de manutenção corretiva e preventiva, é necessário garantir estoque adequado para atender às demandas futuras sem risco de desabastecimento.
O quantitativo solicitado no novo processo apresenta número superior ao registrado em 2025, em razão da existência de diferentes potências de luminárias instaladas no município. Atualmente, não há estatística consolidada que permita identificar qual potência apresenta maior índice de falhas ou defeitos. Dessa forma, o planejamento contempla margem ampliada para assegurar cobertura adequada de todas as demandas, independentemente da potência envolvida. Cabe destacar que os demais itens, com exceção dos postes, relés e cabos elétricos, possuem menor relevância no contexto da manutenção da iluminação pública. Ainda assim, seus quantitativos e opções devem permanecer disponíveis na ata para eventuais trocas que necessitem de características específicas, garantindo flexibilidade e atendimento às particularidades técnicas que possam surgir em campo.
Diante do consumo registrado em 2025 e da relevância das luminárias para a execução das ordens de serviço, justifica-se plenamente o novo pedido de demanda na ata de registro de preços. A medida assegura a continuidade dos serviços de iluminação pública, a previsibilidade de fornecimento e a eficiência na gestão dos recursos municipais.
( ) Não houve contratação anterior.


	4.6. Legislação Específica sobre o objeto de contratação:
(    ) Não 
(X ) Sim 
Legislação aplicável: 
a) Normas da ABNT
ABNT NBR 6251 - Cabos de potência
ABNT NBR 7289 - Cabos de controle
ABNT NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão
ABNT NBR 5474 - Conectores
ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas
ABNT NBR 5101 - Iluminação Pública
ABNT NBR 6323 - Galvanização por imersão
ABNT NBR 15465 - Sistema eletrodutos
ABNT NBR 15715 - Sistema de dutos corrugados
ABNT NBR 15129 - Requisitos para luminárias
ABNT NBR IEC 60947-4-1 - Contatores de potencia e chaves de partida
b) Certificação do INMETRO
c) Selo PROCEL


	4.7. Necessidade de consolidação para toda a estrutura:
( ) Aquisição consolidada para toda estrutura 
(x) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante


	4.8. Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica: 
(x) Sim 
( ) Não 
Justificativa: Considerando que a Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece a preferência pela realização das licitações em formato eletrônico, nos termos do art. 17, § 2º, verifica-se plenamente viável a adoção dessa forma para a presente contratação. A utilização da modalidade eletrônica amplia a competitividade, assegura maior transparência, isonomia entre os licitantes, eficiência processual e economicidade, além de possibilitar maior alcance de fornecedores e melhor obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Dessa forma, a presente licitação será realizada em meio eletrônico, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.



	5. METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE PREÇO E PREÇO DE REFERÊNCIA

	5.1. Metodologia aplicável para a estimativa de preços ou preço de referência:
As pesquisas destinadas à formação do preço estimado foram realizadas em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 359/2023, observando os parâmetros e procedimentos aplicáveis à pesquisa de preços para contratações públicas.
Para a composição da estimativa, foram utilizadas atas de registro de preços vigentes obtidas por meio do sistema Banco de Preços, cujos valores foram analisados quanto à compatibilidade com o objeto da contratação.
Após a consolidação da cesta de preços, adotou-se a mediana como metodologia para definição do preço de referência, por representar medida estatística menos suscetível à influência de valores excessivamente elevados ou reduzidos, proporcionando maior fidedignidade à estimativa. Na análise, foram desconsiderados os valores manifestamente discrepantes, preservando-se apenas aqueles compatíveis com a realidade de mercado e com as especificações técnicas do objeto.
Assim, a estimativa de preços foi elaborada com observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, transparência e eficiência, assegurando uma base técnica consistente para o planejamento da contratação e para a seleção da proposta mais vantajosa à Administração.

	5.2. Valor estimado para a contratação:
O valor preliminar estimado da contratação é de R$ 9.076.365,00 (nove milhões, setenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais), apurado mediante pesquisa de preços realizada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e a regulamentação municipal vigente, utilizando-se como metodologia a mediana dos valores obtidos em três ou mais Atas de Registro de Preços de órgãos e entidades da Administração Pública, consideradas aptas a refletir os preços praticados para objetos de características equivalentes, garantindo maior confiabilidade, economicidade e mitigação da influência de valores atípicos na formação do preço de referência. (segue em anexo).



	6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (QUANDO APLICÁVEL)

	Para atender à demanda de manutenção, conservação e modernização da rede de iluminação pública do Município de Sinop, foram analisadas as seguintes alternativas disponíveis no mercado:
Opção A: Aquisição Direta dos Materiais (Modelo Tradicional com Execução por Equipe Própria)
Descrição: O município compra os materiais elétricos por meio de processo licitatório (Pregão Eletrônico) com Sistema de Registro de Preços e utiliza sua própria equipe de eletricistas e frota para realizar a instalação e manutenção.
Pontos Positivos: Domínio total do patrimônio público, flexibilidade operacional imediata, menor custo global a longo prazo por eliminar a margem de lucro de terceiros sobre a mão de obra contínua, e alinhamento direto com as diretrizes municipais.
Pontos Negativos/Riscos: Necessidade de gestão intensa de estoque, risco de obsolescência de itens específicos, e dependência de quantitativo suficiente de servidores habilitados (eletricistas) no quadro efetivo.
Opção B: Locação de Equipamentos e Materiais
Descrição: Contratação de empresa para locação de postes, luminárias e painéis de comando.
Pontos Positivos: Renovação tecnológica facilitada.
Pontos Negativos/Riscos: Inadequada para o presente caso, pois a grande maioria dos itens da demanda são bens de consumo ou bens permanentes de infraestrutura fixa (postes cravados ao solo, cabos subterrâneos e aéreos, braços soldados), cuja desmobilização e devolução são física e economicamente inviáveis, gerando riscos de dano ao erário e vedação jurídica para bens que se incorporam ao patrimônio imobiliário público.
Opção C: Terceirização Global dos Serviços de Iluminação Pública (Prestação de Serviços com Fornecimento de Materiais e Manutenção)
Descrição: Contratação de empresa privada para assumir integralmente o fornecimento dos insumos, a instalação e a manutenção preventiva/corretiva do parque de iluminação pública.
Pontos Positivos: Transferência do risco operacional, garantia de desempenho por indicadores de nível de serviço (SLA), e rapidez na troca massiva de luminárias (ex: conversão para LED).
Pontos Negativos/Riscos: Custo financeiro excessivamente elevado devido aos encargos de BDI privado, custos indiretos de gestão contratual complexa, risco de judicialização em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, e perda de autonomia imediata sobre a malha municipal.




	7. ESCOLHA DA SOLUÇÃO

	Diante da análise técnica e econômica, ESCOLHE-SE A OPÇÃO A (Aquisição dos Materiais por meio de Sistema de Registro de Preços).
Justificativa: Os materiais elétricos e de iluminação pública descritos possuem natureza de bens de consumo duráveis e materiais de aplicação definitiva em infraestrutura urbana. A aquisição direta garante a plena economicidade, menor custo global, aproveitamento da mão de obra própria do município para os serviços de manutenção, e atendimento rigoroso aos princípios da eficiência e da vantajosidade econômica insculpidos no art. 37 da Constituição Federal e regulamentados pelo art. 90, inciso V, do Decreto Municipal nº 359/2023. 



	8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (QUANDO APLICÁVEL)

	A solução definida consiste na aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública municipal, compreendendo o fornecimento dos insumos necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva, preventiva, ampliação e modernização do parque de iluminação pública.
Trata-se de contratação de baixa complexidade técnica, restrita ao fornecimento de bens padronizados, amplamente disponíveis no mercado e com especificações usuais, não envolvendo a prestação de serviços especializados, desenvolvimento tecnológico, integração de sistemas ou execução de obra ou serviço de engenharia. Assim, a solução limita-se ao fornecimento dos materiais, observadas as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
Os materiais possuem natureza de bens de consumo e de aplicação definitiva na infraestrutura urbana, sendo empregados na reposição e instalação dos componentes necessários ao funcionamento do sistema de iluminação pública.
A Administração Municipal já dispõe de equipes técnicas próprias, devidamente capacitadas, bem como de veículos, equipamentos, ferramentas e demais recursos operacionais indispensáveis à execução dos serviços de manutenção. Dessa forma, a contratação restringe-se ao fornecimento dos materiais, permitindo o pleno aproveitamento da estrutura administrativa existente e evitando a terceirização de atividades que podem ser executadas diretamente pelo Município, em observância aos princípios da eficiência, da economicidade e da boa gestão dos recursos públicos.
A solução proporciona maior controle sobre o planejamento dos serviços, gestão dos estoques, programação das manutenções e atendimento das ocorrências, reduzindo o custo global da contratação, aumentando a agilidade na reposição dos materiais e garantindo maior continuidade da prestação do serviço público essencial de iluminação.
No que se refere à sustentabilidade, deverão ser observadas as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), especialmente quanto à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e aos sistemas de logística reversa quando legalmente aplicáveis aos materiais fornecidos. Caberá ao contratado, sempre que exigido pela legislação ambiental vigente ou por acordos setoriais, assegurar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, embalagens ou produtos sujeitos à logística reversa, sem prejuízo das responsabilidades atribuídas ao Município quanto ao gerenciamento dos resíduos gerados durante a execução das atividades de manutenção.
Diante da prospecção de mercado realizada, concluiu-se que a aquisição direta dos materiais representa a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econômico, por possibilitar o aproveitamento da estrutura própria do Município, assegurar maior eficiência na execução dos serviços e proporcionar melhor relação custo-benefício para a Administração Pública, em conformidade com os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 90, inciso V, do Decreto Municipal nº 359/2023.



	9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

	9.1. Levando-se em consideração a viabilidade técnica e a necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado e a possível ampliação de competitividade do certame, sem perda de economia de escala; visando atender aos preceitos estabelecidos nas normativas vigentes e, sobretudo ao atendimento das necessidades da Administração Municipal, a solução deverá ser parcelada em itens, havendo a possibilidade de cada item do objeto ser adquirido por uma empresa vencedora distinta da outra.



	10. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (QUANDO APLICÁVEL)

	10.1. Melhoria da Segurança e Mobilidade Urbana: Iluminação Adequada: Com a disponibilidade de materiais, espera-se que as vias urbanas sejam bem iluminadas, proporcionando maior visibilidade para motoristas, pedestres e ciclistas durante a noite.
10.2. Redução de Acidentes: Ruas bem iluminadas contribuem para a prevenção de acidentes de trânsito e quedas, aumentando a segurança da população.
10.3. Valorização do Espaço Público: Estética Urbana: A instalação de luminárias adequadas valoriza a paisagem urbana, destacando monumentos, edifícios e áreas de convivência.
10.4. Atração de Investimentos: Uma cidade bem iluminada é mais atrativa para moradores, turistas e investidores, impulsionando o desenvolvimento econômico.
10.5. Eficiência Energética e Redução de Custos: Tecnologia LED: A utilização de luminárias LED reduz o consumo de energia e os gastos operacionais, beneficiando o orçamento municipal. Sustentabilidade: A modernização contribui para a preservação ambiental e o cumprimento de metas de sustentabilidade.
10.6. Bem-Estar da População: Qualidade de Vida: Uma iluminação pública eficiente promove o bem-estar dos cidadãos, permitindo atividades noturnas com conforto e segurança. Em resumo, a contratação desses materiais visa transformar Sinop em uma cidade mais segura, agradável e sustentável.



	11. PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS (QUANDO APLICÁVEL)

	( ) Não há providências específicas  
(x) Há providencias específicas
Quais?
Para a adequada implementação da solução, deverão ser adotadas as seguintes providências:
1. Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas objetivas, suficientes para assegurar a aquisição de materiais compatíveis com as necessidades da Administração, observando requisitos de qualidade, desempenho, durabilidade e conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
2. Definição de requisitos de sustentabilidade, contemplando, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, materiais com maior eficiência energética, maior vida útil e menor impacto ambiental, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
3. Exigência de conformidade técnica dos produtos, mediante atendimento às normas da ABNT, certificações compulsórias do INMETRO e demais regulamentações aplicáveis ao objeto.
4. Previsão de obrigações relativas à logística reversa, quando aplicável, exigindo do contratado o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), inclusive quanto à responsabilidade pela destinação ambientalmente adequada de produtos, embalagens e resíduos sujeitos a sistemas de logística reversa, na forma da legislação vigente e dos acordos setoriais pertinentes.
5. Planejamento quantitativo da contratação, com base no histórico de consumo, nas demandas projetadas e na necessidade de manutenção da continuidade do serviço público, visando assegurar o adequado dimensionamento dos quantitativos.
6. Designação de gestor e fiscal do contrato, para acompanhamento da execução contratual, verificação da conformidade dos materiais fornecidos e fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado.
As providências descritas são suficientes para viabilizar a contratação, não sendo necessária a realização de obras, adaptações de infraestrutura, aquisição de equipamentos complementares ou capacitação específica das equipes municipais, tendo em vista que o Município já dispõe de estrutura operacional, equipamentos, veículos e pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública.
( ) Não há impactos ambientais  
(x) Há impactos ambientais 
Quais? 
 aquisição e utilização dos materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública apresentam potenciais impactos ambientais inerentes ao seu ciclo de vida, abrangendo a fabricação, transporte, utilização e descarte dos produtos.
Dentre os principais impactos identificados, destacam-se:
1. Consumo de recursos naturais: a fabricação de materiais elétricos, como cabos, luminárias, relés, conectores e demais componentes, demanda a utilização de recursos naturais, especialmente metais, polímeros e outros insumos industriais.
2. Geração de resíduos sólidos: a substituição de componentes desgastados, danificados ou obsoletos gera resíduos provenientes de lâmpadas, luminárias, reatores, relés, cabos, conectores e demais materiais empregados na infraestrutura de iluminação pública.
3. Potencial risco de contaminação ambiental: determinados equipamentos substituídos, especialmente modelos antigos de lâmpadas de descarga, podem conter substâncias potencialmente perigosas, cujo descarte inadequado representa risco de contaminação do solo, da água e da saúde pública.
4. Emissões associadas ao ciclo de vida dos produtos: os processos de fabricação, transporte, armazenamento e distribuição dos materiais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa e para o consumo de energia ao longo de seu ciclo de vida.
5. Geração de resíduos de embalagens: o fornecimento dos materiais resulta na geração de embalagens de papel, papelão, plástico, madeira e outros materiais, decorrentes do acondicionamento e transporte dos produtos.
Considerando a natureza dos bens a serem adquiridos, conclui-se que a contratação possui potencial de gerar impactos ambientais, os quais decorrem principalmente do consumo de matérias-primas, da geração de resíduos e dos efeitos ambientais associados ao ciclo de vida dos materiais empregados na manutenção da iluminação pública.

	12. DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES OU QUE GUARDEM RELAÇÃO COM O OBJETO

	12.1. Não há contratação correlata ou que guardem relação com o objeto no exercício em execução, porém o município já conduziu outras licitações nos exercícios anteriores, sendo o mais recente em 2025 a aquisição destes mesmos materiais, conforme exemplificado pelo Pregão Eletrônico 007/2025 referente à “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS”.



	13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

	13.1. Com base em análises preliminares, foi estabelecido que a adoção da solução descrita neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) é não apenas tecnicamente viável, mas também fundamentalmente necessária. Portanto, em consonância com o exposto, declara-se a plena viabilidade da contratação proposta, a qual está devidamente alinhada com o Plano de Contratações Anual de Sinop/MT. 



Sinop/MT, 29 de julho de 2026
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