[image: ]CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
         ESTADO DA BAHIA


                          AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025
                                 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
A Câmara Municipal de Prado/Bahia, em atendimento ao Inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação de nº 030/2025 para contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico e prestação de serviço especializado na manutenção preventiva e corretiva na Climatização (Refrigeração) e na Rede Elétrica da Câmara Municipal, durante o exercício de 2025, conforme Termo de Referência e Planilha Orçamentária, partes integrantes deste aviso, a fim de obter propostas adicionais.
LOTE I – MATERIAL ELETRICO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QDADE
	UNIDADE

	01
	Fio cabinho 2,5m/m, 220 v. Nas cores azul, verde e vermelho ou preto. Cabo flexível anti chamas flexisil 2,50 mm rolo com 100 m 450 /750v 1 condutor.
	12
	




rolo

	02
	Aquisição de fio cabinho 10m/m flexível na cor verde. Aplicação recomendado para instalações em circuitos de força, luz comandos, sinalizações residenciais comerciais, industriais, etc. contutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 encordoamentos até a 280 seção nominal de 6mm. E classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm [extraflexivel] atendendo a norma ABNT NM ISOLAÇÃO: composto termoplástico polivinilico [PVC] tipo BWF [residente à propagação de chamqs].  Nas seções nominais até 10 mm a isolação é feita em dupla camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante Facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. Norma de referência: NBR NM 247-3- cabos isolados com policloreto devinila [PVC] para tensões.
	04
	


















rolo

	03
	Fio cabinho 6,0m/m, 220 v. Nas cores azul, verde e vermelho ou preto. 
Cabo flexível anti chamas flexisil 2,50 mm rolo com 100 m 450 /750v 1 condutor.
	10
	


rolo

	













04
	Aquisição de fita isolante de 20 m. Nas cores preta vermelha e amarela. Proteção garantida para sua instalação. As fitas isolantes sibratec possuem alto grau de flexibilidade, isolação elétrico, adesão, alongamento e durabilidade atendendo as necessidades de profissionais preocupados com qualidade, segurança e confiabilidade do produto. Podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações característica técnicas comprimentos: 20 metros, largura:19mm cor: vermelha espessura: 013 mm, material: pvc anti- chama temperatura utilização: o 80c isolamento: 750 m
	













15
	













unid

	05
	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 un. Abraçadeira de nylon 4,6x200mm preta t50r pt 100 un
	

05
	

pct

	06
	Aquisição de tomadas universal mod. Externo, 4x4. Conjunto 4x4 3 tomadas 10 A monobloco 5 anos de garantia junto ao fabricante.
	


50
	


Unid

	07
	Aquisição de haste p/ terra de 2,4 m com conector reforçado. Para 2 cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Bronze
	


10
	


unid

	08
	Aquisição de parafuso chip 4,5x40.  Acabamento: Bicromatizado Amarelo Diâmetro: 4,5mm Comprimento: 40 mm  Tamanho da Chave: N°2 Chave para aperto: Phillips Unidade de Venda: Kit com 500 peças: Rosca: Soberba Modelo: Chipboard; Tipo da Cabeça: Flangeada: Tipo de Ponta: Agulha: Material: Aço Carbono
	








05
	








Caixa

	09
	Aquisição de buchas 6m/m Bucha Com Anel 6mm Pacote com 1000 Peças Código do Produto: BT19941RF Descrição: Ideal para uso em paredes compactas de tijolo, cimento e concreto. O anel dá um melhor acabamento, além de impedir que a bucha penetre no furo. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou autobrocante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros acessórios de banheiro, etc.
	












03
	












Pacote

	







10
	Aquisição de dispositivo DPS 275 v25 ou 45k trilho). Acabamento: Bicromatizado/Amarelo Diâmetro: 4,5mm Comprimento: 40 mm Tamanho da Chave: N°2 Chave para aperto: Phillips Unidade de Venda: Kit com 500 peças Rosca: Soberba  Modelo: Chipboard Tipo da Cabeça: Flangeada Tipo de Ponta: Agulha Material: Aço Carbono
	







10
	







Unid

	11
	Aquisição de disjuntores térmico magnético curva c de 32 amP Curva: C; Pólos: 3; Corrente Nominal: 32 A; Tipo de Controle: Alavanca; Disparo em Curto Circuito: 5 a 10 xIn; Tensão Operacional: mín. 24 VCA/CC / máx. 250/440 VCA; Capacidade de Interrupção: 3kA 220/380 VCA ¿ NBR NM089-1 Icn; Seção Máxima dos Condutores: 0,75mm² a 35mm² Fios e Cabos /0,75mm² a 25mm² Cabos Flexíveis com Terminal; Torque de Aperto: 2,3 a 3 N.m;
	









20
	
   








              unid

	12
	Caixa de distribuição para 6 disjuntores nema ou 8 din, quadro de distribuição embutir para 6 disjuntores modelo Nema ou 8 modelo din Porta Reversível, Acompanha cartela com adesivos variados (tomada, chuveiro, ar condicionado) Material Anti-chama
	





05
	





Unid

	13
	Aquisição de lâmpadas led de 9v para substituição das queimadas na rede elétrica da câmara municipal de prado. Potência: 9w; Fator potência: > 0,70
Temperatura de cor: 6500k Branco Frio; Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; Base:E27; Modelo: Lâmpada bulbo led 9w; - Vida útil estimada de até 25.000 horas; Fluxo Luminoso: 810 lúmens; Eficiência luminosa: 90lm/W; Voltagem: 100- 40v (Bivolt); Frequência: 60 Hz; Ângulo de abertura: 180º; Não emite uv (Ultravioleta) e ir (Infra Vermelho); Dimensões: 108 x 60 mm; Peso: 32g por unidade
	












60
	












Unid

	









14
	O sensor de presença ESP 360 S com soquete E27 e fotocélula é utilizado no acionamento automático de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais, e detecta a movimentação de corpos quentes – pessoas, animais de V Tensão de alimentação: Bivolt automático (100 a 240 Vac) Frequência da rede elétrica: 50/60 Hz Distância máxima de detecção: 6 metros transversais (24 °C) Ângulo de detecção: 360°
Altura de instalação: 2 a 3,5 metros Temperatura de operação: 0 a 40 °C
Ajuste de tempo: 10s (mínimo); 5min(máximo)Ajuste de luminosidade (fotocélula): Apenas noite ou 24h (dia e noite) Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 110 Vac: 60 W
Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 220 Vac: Potência máxima de 60W, seja 110V ou 220V
Tipos de lâmpada: Incandescente e econômicas (LED e fluorescentes compactas) Peso: 78 g Dimensões (A x Ø): 118 x 56 mm
	     











    15
	











unid

	15
	Aquisição de lâmpadas led de 40v para substituição das queimadas na rede elétrica da câmara municipal de prado. Potência: 9w; Fator potência: > 0,70
Temperatura de cor: 6500k Branco Frio; Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; Base:E27; Modelo: Lâmpada bulbo led 9w; - Vida útil estimada de até 25.000 horas; Fluxo Luminoso: 810 lúmens; Eficiência luminosa: 90lm/W; Voltagem: 100-240v (Bivolt); Frequência: 60 Hz; Ângulo de abertura: 180º; Não emite uv (Ultravioleta) e ir (Infra Vermelho); Dimensões: 108 x 60 mm;
Peso: 32g por unidade
	












20
	












unid

	16
	Disjuntor térmico magnético din de 32 amp. Disjuntor 32A Termomagnético Easy9 EZ9F33332, 3 pólos, Disjuntor 32A no máximo a 400Vca, associa as funções de proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) e seccionamento dos circuitos elétricos em instalações elétricas residenciais, respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras e suporte de montagem em trilho DIN que permite uma instalação mais rápida e segura
	










10
	










unid

	17
	Disjuntor térmico magnético din de 40 amp. Disjuntor Termomagnético Easy9 EZ9F33140 1 pólo 40 amperes no máximo a 230Vca associa as funções de proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) e seccionamento dos circuitos elétricos em instalações elétricas residenciais respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras e suporte de montagem em trilho DIN que permite uma instalação mais rápida e segura
	









10
	









             unid

	
18
	Plugs: conjunto macho + fêmea + t, 10 amp. 220 v.
	
10
	
              unid

	19
	Plugues: conj. Macho + fêmea + t, 20 amp. 220 v.
	  
      10
	
unid

	   20
	Régua Extensão elétrica com 06 tomadas Filtro de linha, voltímetro digital - cabo anti chama de 1 metro   voltagem; 220 v com chave de segurança que desarma e corta o funcionamento em caso de curto circuito e sobrecarga.
	  



     
      05
	




unid



LOTE II – SERVIÇO DE CLIMATIZAÇAO E ELETRICA 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MEDIDA
	QUANT

	01
	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrico no prédio da Câmara Municipal. 
	
Hora/
Homem
	

40

	02
	Remoção de ar condicionado de 60 000 btu, piso teto. No Prédio da Câmara Municipal. 
	
unid
	
02

	03 
	Instalação de ar condicionado de 30 000 BTU, Sprint, convencional. No Prédio da Câmara Municipal.
	

unid
	

03

	04 
	Remoção de ar condicionado de 9 000 BTU, no Prédio da Câmara Municipal.
	
Unid
	
06

	05
	Instalação de Ar condicionado de 9 000 BTU, no Prédio da Câmara Municipal.
	
Unid
	
06

	06
	Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de 12000, 18000 e 24000  btus, Split convencional, parede, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal.
	


HORA/
HOMEM
	



14

	07
	Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 30.000 A 60.000 BTUS, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal.
	



HORA/
HOMEM
	




10

	08
	Prestação de serviços de manutenção preventiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, de 9.000 BTUS, sem recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal.
	



HORA/
HOMEM
	




10

	09
	Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de 12000, 18000 e 24000 btus, Split convencional, parede.  com recarga de gás, até 1kg, no prédio da Câmara Municipal.
	


HORA/
HOMEM
	



10

	




10
	Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 30.000 A 60.000 BTUS, com recarga de gás de 1 a 3kg, no prédio da Câmara Municipal.
	



HORA/
HOMEM
	      




12

	11
	Prestação de serviços de manutenção corretiva da refrigeração e climatização nos equipamentos de ar condicionado, Split, convencional, piso teto, de 9.000 BTUS, com recarga de gás, no prédio da Câmara Municipal.
	



HORA/
HOMEM
	




10

	12 
	Recarga de gás de ar condicionados de 7mil a 12mil btus,
	
UNID
	
10

	13
	Recarga de gás de ar condicionados de 18mil a 30mil btus.
	
UNID
	
08

	14
	Recarga de gás de ar condicionados de 60mil btus.
	
UNID
	
04




Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação e regularização fiscal para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados acima, exclusivamente para o e- mail cmpradolicitacao@gmail.com até às 23h59 do dia 12/03/2025. A empresa detentora da proposta mais vantajosa e comprovar as condições necessárias, ser-lhe-á convocada para assinatura do respectivo contrato administrativo, no mínimo em dois dias uteis para a convocação. Prado  BA., 07 de março de 2025. Antônio Carlos Rosário dos Santos - Agente de Contratação.

End.: Av. Prado/Itamaraju, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, CEP 45.980,000 CNPJ 16.306.412/0001-95
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