[image: ]CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
         ESTADO DA BAHIA

    AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025
        PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025

A Câmara Municipal de Prado/Bahia, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação de nº 045/2025 para a Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de móveis de escritório planejados para o Novo Gabinete da Presidência, complemento do mobiliário do Plenário e mobiliário completo para 03 (três) Gabinetes de Vereadores da Câmara Municipal de Prado, em 2025, a fim de obter propostas adicionais.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUTD

	1
	Serviços e confecção de móveis planejados, Armário Baixo 1590x750x420 40mm, 01 prateleira interna em MDP portas em MDP 15MM com travamento e puxadores em polipropileno de 96mm, Tampo em MDP 40mm com avanço MDP 15mm. Fundo do armário em MDP 03mm Base em MDP 15MM com regulagem de altura, Fita de borda  Medindo portas 1590x750x420 40mm composto por 02 portas fixadas por dobradiças clip em aço inoxidável Slowmotion, com  gavetas fixada com corrediça invisível slowmotion 45mm em aço inox frentes portas e gavetas revestido de MDF melamínico de alta pressão na cor cinza Urban Guararapes, Tamponamento em tamburato de 30mm em MDF revestido melamínico de alta pressão na cor alabama Guararapes, com acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, puxador modelo zen design soretto 320mm. Com instalação inclusa.
	UND
	1

	2
	Serviços e confecção de móveis planejados, Armário Alto 02 portas 800 x 1605x 420 25 mm na cor nogal, 03 prateleiras interna em MDP 15mm 02 portas em MDP 15mm com travamento e puxadores em polipropileno de 96mm Tampo em MDP 25mm com avanço MDP 15mm Fundo do armário em MDP 03 mm, Medindo portas 800 x 1605x 420 25 composto por 02 portas fixadas por dobradiças clip em aço inoxidável Slowmotion, com  gavetas fixada com corrediça invisível slowmotion 45mm em aço inox frentes portas e gavetas revestido de MDF melamínico de alta pressão na cor cinza Urban Guararapes, Tamponamento em tamburato de 30mm em MDF revestido melamínico de alta pressão na cor alabama Guararapes, com acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, puxador modelo zen design soretto 320mm. Com instalação inclusa.
	UND
	1

	3
	Serviços e confecção de móveis planejados, Mesa Reta 25mm Painel 1500x600, Tampo em MDP 25mm, Saia em MDP 15mm, Pé painel de MDP 25mm, Fita de borda, Possui sapatas com regulabem de altura, Kit duas gavetas. Mesa Reta 25mm Painel 1500x600revestido de melamínico de alta pressão na cor carvalho duratex com  gavetas sendo  parte interna gavetas em  revestido de melamínico de alta pressão na cor MDF branco tx Duratex, acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, corrediça slow motion de 45mm em aço, puxador em alumínio de sobrepor em alumínio 45mm anodizado  fechadura 306 niquelada stam tampo tamburato de 0.30cm sustentação com buchas base 32mm  cada. Com instalação inclusa.

	UND
	3

	4
	Serviços e confecção de móveis planejados, Mesa Reta 25MM pe painel para escritório, medindo 1700x700 possui gaveteiro acoplado no pé com possibilidade de ser colocado em qualquer um dos lados. Fabricada em MDP, possui o tampo em 40mm amadeirado e os pés em 25mm preto. Com Auxiliar 40mm Pedestal com gavetas Dimensões:	Largura: 900mm Profundidade: 420mm Altura: 750mm Tampo Tampo em MDP engrossurado 40mm Saia Frontal	Saia em MDP 15mm Portas	Possui uma porta em MDP 25mm Prateleiras	Possui uma prateleira Gavetas	Possui 03 gavetas Pé da mesa Pé painel de MDP 25mm Acabamento de borda Fita de borda Sapatas	Possui sapatas com regulagem de altura. Com instalação inclusa.
Mesa Reta 25MM pe painel para escritório, medindo 1700x700  revestido de melamínico de alta pressão na cor carvalho duratex com gavetas sendo  parte interna gavetas em  revestido de melamínico de alta pressão na cor MDF branco tx Duratex, acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, corrediça slow motion de 45mm em aço, puxador em alumínio de sobrepor em alumínio 45mm anodizado  fechadura 306 niquelada stam tampo tamburato de 0.30cm sustentação com buchas base 32mm  cada. Com instalação inclusa.

	UND
	1

	5
	Serviços e confecção de móveis planejados, Armário Baixo Credeza 1200X750X420 25MM na cor nogal. medida: 1200X750X420 25MM profundidade. portas fixadas por dobradiças clip em aço inoxidável Slowmotion, com  gavetas fixada com corrediça invisível slowmotion 45mm em aço inox frentes portas e gavetas revestido de MDF melamínico de alta pressão Tamponamento em tamburato de 30mm em MDF revestido melamínico de alta pressão na cor alabama Guararapes, com acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, puxador modelo zen design soretto 320mm. Com instalação inclusa.

	UND
	4

	6
	Serviços e confecção de móveis planejados, Armário medida: 1,90 altura x 0,80 largura x 0,40 profundidade. - cor: cinza material: MDP, 03 Prateleiras. Armário medida : 1,90 altura x 0,80 largura x 0,40 profundidade.portas fixadas por dobradiças clip em aço inoxidável Slowmotion, com 03 gavetas fixada com corrediça invisível slowmotion 45mm em aço inox frentes portas e gavetas revestido de MDF melamínico de alta pressão na cor cinza Urban Guararapes, Tamponamento em tamburato de 30mm em MDF revestido melamínico de alta pressão na cor alabama Guararapes, com acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, puxador modelo zen design soretto 320mm. Com instalação inclusa.
	UND
	1

	7
	Serviços e confecção de móveis planejados, Balcão Buffet 1.700 comprimento x 0.43 Profundidade X 0.85 Altura na cor Preto, bordas arredondadas.  1.700 comprimento x 0.43 Profundidade X 0.85 Altura revestido de melamínico de alta pressão na cor MDF brise Duratex e  revestido de melamínico de alta pressão na cor MDF carvalho Duratex com acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm  com uma porta com dobradiça, com clip top blumotion 11k com vida ultil de 200.000 aberturas,  tampo interno e externo de 3cm com rebaixamento de 15cm da bancada,  com 03 gavetas de 10cm de altura por 0,65cm de largura, corrediça  corrediça slow motion de 45mm,  fechadura 306 niquelada stam  em aço acabamento inferior em pés niveladores 5/16 niquelado com buchas base 32mm caad .
	UND
	1

	8
	Serviços e confecção de móveis planejados, Mesa de reunião 4.00 comprimentos x 1.20 de profundidade x 0.75 altura na cor preto/nogal com bordas arredondadas. Mesa de reunião 4.00 comprimento x 1.20 de profundidade x 0.75 altura revestido de melamínico de alta pressão duratex com  gavetas sendo  parte interna gavetas em  revestido de melamínico de alta pressão na cor MDF branco tx Duratex, acabamento em borda termoplástica de 1mm fixado por meio de adesivo de cloreto de polivinila prolicloropreno com densidade 0,835 a 0,845g/cm, corrediça slow motion de 45mm em aço, puxador em alumínio de sobrepor em alumínio 45mm anodizado  fechadura 306 niquelada stam tampo tamburato de 0.30cm sustentação com buchas base 32mm  cada. Com instalação Inclusa.
	UND
	1

	9
	Serviços e confecção de móveis planejados, Bancada de trabalho confeccionada em mdf, cor carvalho hanover, medindo 2,20x0,50x0,75 (L P A). Tampos e Pés com espressura de 30mm. Saia Frontal de interligação dos pés com altura equivalente dos mesmos. Possuirá a bancada pés niveladores cromados. 
Com instalação inclusa.
	UND
	1

	10
	Serviços e confecção de móveis planejados, Bancada para plenário vereadores, confeccionada em mdf, medindo 0,90x0,74x0,84 (L,P,A). Tampo c/ 30mm de espressura, moldura c/ laterais e face frontal com espressura de 100mm, sendo, tampo e moldura na cor carvalho hanover. A moldura deverá possuir roda pé com altura 90mm. Na cor preta, bancada com pés niveladores cromados.  Com instalação Inclusa    

	UND
	2




Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação, regularização fiscal, social e trabalhista, para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados acima, exclusivamente para o e- mail cmpradolicitacao@gmail.com até às 23h59 do dia 03/06/2025. A empresa detentora da proposta mais vantajosa e comprovar as condições necessárias, ser-lhe-á convocada para assinatura do respectivo contrato administrativo, no mínimo em dois dias uteis para a convocação. Prado, 28 de maio de 2025. Antônio Carlos Rosário dos Santos - Agente de Contratação.


End.: Av. Prado/Itamaraju, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, CEP 45.980,000 CNPJ 16.306.412/0001-95
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