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[bookmark: _GoBack]Com as mudanças aplicadas pela Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, salientamos a necessidade de anexar à plataforma da AMMLICITA (www.licitardigital.com.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, antes da sessão de disputa da licitação, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0136/2023 
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 0010/2023 
 
REGIDO PELAS LEIS Nº 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR N° 123/06, DECRETO MUNICIPAL Nº 5049 DE 22 DE JULHO DE 2022, E DEMAIS NORMAS PERTINENTES E PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO PRESENTE EDITAL.
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA INÍCIO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 07/06/2023
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 26/06/2023 AS 09:00 HORAS
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ 08:59 DO DIA 26/06/2023
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES AMM Licita – www.licitardigital.com.br

DECRETO MUNICIPAL Nº 5140/2023 
Agente de Contratações – DÓRIANN JOSÉ DAMON ALVES DE ABREU.
TIPO: MENOR PREÇO – EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO
MODO DE DISPUTA:ABERTO E FECHADO

ESCLARECIMENTOS:
Diretamente pela plataforma de licitações – www.licitardigital.com.br > edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA 0010/2023 > esclarecimentos.
Telefones/Email: (38) 3521.1063 – licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
Horário de funcionamento: 07:30 HORAS AS 17 HORAS
 * Licitação Ampla Participação. 
 
1 – PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG, por intermédio da Divisão de Licitações, realizará a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, em sessão pública a ser realizada na Plataforma de Licitações AMM Licita (www.licitardigital.com.br) a qual, conforme especificado no termo de referência deste edital.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. DÓRIANN JOSÉ DAMON ALVES DE ABREU – AGENTE DE CONTRATAÇÕES, designado pelo DECRETO 5140/2023, e pela Equipe de Apoio, integrada por: CASSIO CARDOSO GONÇALO, NATALIA MONTEIRO CHAVES e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA, designados através do mesmo decreto mencionado acima, anexado aos autos do procedimento e regido pelas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 5049 de 22 de julho de 2022, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
1.3 - O Edital e os demais documentos complementares poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de ITAMARANDIBA, através do endereço eletrônico www.itamarandiba.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações AMM Licita, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de ITAMARANDIBA, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Itamarandiba e www.itamarandiba.mg.gov.br.
1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.
 
2- OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto, conforme documentos complementares na plataforma da AMM Licita.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Das condições gerais:
3.1.1 - Poderão participar deste Processo Licitatório as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive as que se referem à documentação.
3.1.2 - A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das proponentes às condições estabelecidas neste Edital.
3.1.3 - O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste Edital será motivo para a inabilitação da proponente.
3.2 - Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
3.2.1 - Será regida pela Lei Complementar N.º 123/2006.
3.2.2 Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º, abaixo transcrito:

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o Art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V– cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI– constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
IX– cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o Município de Itamarandiba do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar N.º 147, de 7 de agosto de 2014).

3.3. Das vedações: 
3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que: 
3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação; 
3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País; 
3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71; 
3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal; 
3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 156 da Lei Federal N.º 14.133/2021; 
3.3.1.7. Estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002; 
3.3.1.8. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
3.3.1.8.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública;
3.3.1.9. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
3.3.1.10. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar contratos com o Município. 
3.3.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão ofertar propostas para o(s) mesmo(s) item(ns) do Certame.

3.4. Da participação de Consórcios: 
3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 15 da Lei Federal N.º 14.133/2021. 
3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição. 
3.4.3. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança. 
3.4.4. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma determinada neste Edital, sob pena de inabilitação. 
3.4.4.1. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase contratual. 
3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame.
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste edital, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao AGENTE DE CONTRATAÇÕES decidir sobre a petição no prazo de 02(dois) dias úteis.
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame. 
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública da licitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.
 
5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
5.1 - O CONCORRÊNCIA será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação na CONCORRÊNCIA deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da AMM Licita (www.licitardigital.com.br).
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de ITAMARANDIBA, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao CONCORRÊNCIA.
5.5 - A participação na Concorrência se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido. 
5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
* Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus documentos complementares, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
* Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
* Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
* Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
* Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.
* Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.
5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratações e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratações, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.
6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do Agente de Contratações, via sistema.
6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens;
7.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do CONCORRÊNCIA, deverá ser considerado o descritivo do Edital.
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com o cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.


8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:

8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
Registro comercial no caso de firma individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;
c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;
d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
e) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;
g) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica através do portal https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, comprovando que a empresa não foi declarada inidônea ou não se encontra suspensa de licitar ou contratar com a administração pública municipal
8.3 - DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação, judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor central do Fórum da sede da empresa Licitante, com data não anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação quando não determinado no corpo da certidão.
b) A licitante deverá comprovar possuir, sob pena de inabilitação, possuir capital mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, ou seja, no mínimo o valor de R$ 748.814,45 (setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais, quarenta e cinco centavos).
c) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, devidamente registrado no órgão competente e/ou publicado no órgão da imprensa, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, através do cálculo de índices contábeis abaixo- previstos vedados a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, do qual serão extraídos os seguintes elementos: 
a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00; 
b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00; 
c) Solvência Geral (SG) igual ou superior a 0,80; 
d) Os índices serão calculados pelas fórmulas: 

d1) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
d2) ILC = AC / PC 
d3) SG = AT / (PC + ELP) 
e) Nas fórmulas acima, AC é o Ativo Circulante; PC é o Passivo Circulante; RLP é o Realizável em Longo Prazo; ELP é o Exigível em Longo Prazo e AT Ativo Total. 
f) O Balanço Patrimonial deve estar assinado pelo representante legal e pelo contador, indicando o número e folhas do livro diário do qual foram transcritos. 
g) A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico Financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do Balanço referente ao exercício encerrado, quando se tratar de Sociedade Anônima. 
h) Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados por índice oficial até a data da licitação quando o balanço Patrimonial ou demonstrações contábeis tiverem sido encerradas há mais de 03 (três) meses, devendo, para tanto, a empresa licitante apresentar a respectiva memória de cálculo. 
i) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a licitante deverá apresentar, em sua documentação os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (quando for o caso), onde o balanço fiscal foi transcrito (Embasamento legal: art. 3º do Decreto-Lei 305/1967 e art. 5º § 2º, do Decreto-Lei 486/1968, bem como a Resolução 1.330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade e orientação e jurisprudência do Tribunal de Contas da União - Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU - 4ª edição, revista, ampliada e atualizada, Brasília, 2010 - Copyright 2010).
j) As empresas recém-constituídas, que iniciaram suas atividades no exercício em que se realizar a licitação ou que ainda não encerraram seu exercício social, deverão apresentar o BALANÇO DE ABERTURA, registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, obedecidos os aspectos legais e formais da sua elaboração, sem prejuízo do inciso I, artigo 31 do Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos. 
l) As empresas que optarem pela escrituração do balanço patrimonial através do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital (SPED), Livro Digital (Expedido pela Junta Comercial Competente) ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, quando for o caso, deverão ser apresentados nas formas da lei, ou seja, com os seguintes documentos: 
• Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário; 
• Balanço Patrimonial; 
• Demonstração do Resultado do Exercício - DRE; 
• Termo de Autenticação ou Termo de Registro. 
m) Caso a empresa licitante não atenda os índices exigidos, será habilitada pela demonstração de comprovação de CAPITAL MÍNIMO equivalente a 10% do valor estimado para a futura contratação, devendo ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização ou PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO equivalente a 10% do valor estimado para a futura contratação. 
n) Ainda que a empresa licitante comprove a capacidade econômica-financeira na forma da alínea m”, a apresentação do Balanço Patrimonial é obrigatória.

8.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIDADE TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho profissional competente de sua sede ou domicílio, dentro da validade para a abertura da presente licitação.
b) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, pertinente ao responsável técnico indicado, no Conselho profissional competente de sua sede ou domicílio, dentro da validade para a abertura da presente licitação.

A proponente deverá comprovar, também:
a) o vínculo entre ela, proponente, e o profissional por ela indicado como RT - Responsável Técnico, podendo esta comprovação ser apresentada por uma das seguintes alternativas:
a1) Apresentação de cópia da CTPS – Carteira de Trabalho;
a2) Contrato de Trabalho;
a3) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência;
a4) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor;
a5) Declaração, firmada pelo representante legal da proponente, que assume o compromisso de contratar o profissional por ele indicado como RT (Responsável Técnico), caso seja a vencedora do certame licitatório, ficando condicionado a apresentação do vínculo quando na assinatura do contrato, sob pena de recair as penalidades cabíveis por apresentação de declaração falsa.

8.5 – Da visita técnica:
E facultada às empresas realizarem visita ao município de Itamarandiba-MG, para que as licitantes possam conhecer seu ambiente físico, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular sua proposta comercial.
As empresas interessadas em realizar a visita técnica por um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA/CAU, onde deverão apresentar-se para credenciamento junto ao engenheiro desta prefeitura responsável pela obra, portando os seguintes documentos:
a) Carteira do CREA/CAU do profissional que realizará a visita técnica;
b) Contrato Social e a última alteração da empresa licitante;
c) Procuração pública ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da empresa outorgando poderes para o representar perante o município;
d) Certidão do CREA/CAU da empresa licitante.
A visita técnica para conhecimento das condições locais das futuras obras, deverá realizar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data de realização do processo licitatório, em dias úteis, podendo esta ser agendada através do (38) 3521.1063 ou pelo e-mail licitacao@Itamarandiba.mg.gov.br .Para acompanhamento da visita, será designado um representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Itamarandiba-MG.
As proponentes que assim procederem receberão um Atestado de Visita Técnica, que deverá ser entregue juntamente com os documentos de Habilitação, conforme constante no ANEXO II - Modelo de declaração de visita técnica.
Obs: A visita técnica é opcional, mas, não poderá o Licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local objeta da reforma/obra para se furtar às suas obrigações contratuais.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

Nota 03 – A ausência de anexação de certidão fiscais ou documentos que possam ser conferidos em meio eletrônico não será motivo único para inabilitação do fornecedor, podendo o Agente de Contratações(a) realizar a pesquisa eletrônica para fins de análise da regularidade da empresa.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
ATENÇÃO!
– Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico. Será concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de desclassificação do licitante.  

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2 - O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.
9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.8 - O lance deverá ser ofertado pelo valor global proposto.
Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico. Será concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de desclassificação do licitante.
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo).
9.10 - Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
9.11 - A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, improrrogáveis.
9.12 - Encerrado o prazo do item “9.11”, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
9.13 - Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo do item “9.12”, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.14 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item “9.13”, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
9.15 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “9.12” e “9.13”, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
9.16 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos do item “9.13”, poderá haver o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.17 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o Agente de Contratações poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
9.18 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratações no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://ammlicita.org.br/.
9.20 – Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro, salvo na hipótese do último lance fechado.
9.21 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.22 - No caso de desconexão com o Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.23 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratações aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.24 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.25 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
9.26 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.27 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.28 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.29 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.30 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.31 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021/93, a saber: 
“Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
[bookmark: art60i]I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
[bookmark: art60ii]II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
[bookmark: art60iii]III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
[bookmark: art60iv]IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
[bookmark: art60§1]§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
[bookmark: art60§1i]I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
[bookmark: art60§1ii]II - empresas brasileiras;
[bookmark: art60§1iii]III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
[bookmark: art60§1iv]IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
[bookmark: art60§2]§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”
[bookmark: art61]
9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratações deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.33 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.34 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Agente de Contratações solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.35 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
 
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus documentos complementares.
10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V.
10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível, salvo comprovação de oscilação de mercado ocorrido após a elaboração dos orçamentos até a data de abertura das propostas.
10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6 - O Agente de Contratações poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratações por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratações.
10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratações, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratações, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.
10.10 - Havendo necessidade, o Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
10.11 - O Agente de Contratações deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.12 - Também nas hipóteses em que o Agente de Contratações não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.
 
11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados o valor máximo aceitável para adjudicação, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 - O Agente de Contratações anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratações acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.
11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratações poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
11.6 - Serão rejeitadas as propostas que:
11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Agente de Contratações.
11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.
11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
 
12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
ATENÇÃO!
Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico. Será concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de desclassificação do licitante.

13 - DO RECURSO
13.1 - O Agente de Contratações declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
 13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública desta licitação, implica decadência desse direito, ficando o Agente de Contratações autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.
13.3 -  Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratações verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3.1 - Nesse momento o Agente de Contratações não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.
13.4 -  A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela mesma autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante anuência e conveniência administrativa, sob pena de decair do direito à contratação.
15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.
15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.
15.4 – Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato, o licitante deverá apresentar SEGURO GARANTIA no valor referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitação. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
[bookmark: art96§1i]I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
[bookmark: art96§1ii]II - seguro-garantia;
[bookmark: art96§1iii]III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
A GARANTIA DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES.
[bookmark: art96§2]16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO/PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
16. - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo de validade de 24(vinte e quatro) meses conforme especificado na minuta contratual.
16.3 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
16.4 – O prazo de execução da obra será de 05(meses) conforme estabelecido no Cronograma Físico Financeiro.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus documentos complementares, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:
17.1.1 - E-MAIL preferencialmente INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail, preferencialmente institucional, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
17.1.2 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE.
17.1.3 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
17.1.4 - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações da licitação e da proposta.
17.1.5 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
17.1.6 - Garantir os materiais ou equipamentos contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.
17.1.6.1 - Fornecer materiais ou equipamentos de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
17.1.7 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de ITAMARANDIBA, conforme quantitativos dos serviços adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.
17.1.8 - Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos ou  serviços que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE conceder prazo maior.
17.1.9 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto aplicado com defeito de fabricação.
17.1.10- Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus documentos complementares, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
17.1.11 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
17.1.12 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais documentos complementares.
17.1.13 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.1.14 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
17.1.15 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
17.1.16 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.
 
18 - DO CONTRATO
18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta presente em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, prorrogáveis por mesmo prazo, sob pena de decair do direito à contratação.
18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.
18.2 - O contrato celebrado será rescindido em caso de descumprimento contratual e aplicado as sanções cabíveis e pertinentes em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei n° 14.133/2021.
19.2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/2021, as especificadas no Edital.
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato;
19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;
19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.
 
20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1 - Fica nomeado a Sra. LUIZA MARIA FERREIRA LEMOS – ENGENHEIRA CIVIL, matrícula 10182 – CREA 330.889 MG, como responsável pela fiscalização do contrato, ficando a mesma responsável por proceder todos os trâmites para o acompanhamento, fiscalização, medição e recebimento da obra, emitindo relatórios e notificações quando houver inconsistência ou irregularidade na execução do contrato.
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
b) Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta;
c) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços que forem executados em desacordo com as especificações exigidas;
d) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os produtos utilizados na obra ou serviço, para realização de análise;
e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) serviço (s) entregue(s) ao que foi solicitado;
g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

21. DO PAGAMENTO
A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução dos projetos, ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município.
As medições serão feitas mensalmente ou de acordo com o cronograma financeiro, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma. 
O Município pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 
Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 
Caberá à empresa contratada informar à fiscalização sobre o andamento dos serviços bem como término dos mesmos para efeito de supervisão e consequente elaboração da medição. 
Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao protocolo geral da Prefeitura, juntando todos os documentos constantes do checklist anexo ao contrato. 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, na melhor forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade, após a apresentação dos seguintes documentos:  
 Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;  
 Certidão Negativa de Débito relativo a tributos federais;
 Certificado de Regularidade do FGTS;
  No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato.  
 Relatório de Fiscalização.
  Relatório Fotográfico, e demais itens caso solicitado em edital.
A empresa CONTRATADA pode apresentar uma proposta de medição dos serviços executados no período, porém é de responsabilidade do engenheiro fiscal designado pelo município a execução da medição que será encaminhada para pagamento. 
 As medições deverão ser realizadas no encerramento ou conclusão dos serviços, quando o prazo de execução for inferior ou igual a 30 (trinta) dias corridos, sendo que, quando o prazo de execução for superior a 30 (trinta) dias corridos, deverão ser realizadas medições parciais.

A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações:
10.302.0011.3018 Constr/Ampl. e Equipamentos Hospital Municipal – Ficha 0207/0208

22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de ITAMARANDIBA, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de ITAMARANDIBA, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido a seguinte situação:
f.1) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de bens ou mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente:
I - Entregando uma mercadoria por outra;
II - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
f.2) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Administração.
f.3) Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de ITAMARANDIBA, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção.
22.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021;
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
22.4.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
22.4.1.1 - Retardarem a execução do objeto da licitação;
22.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
22.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

23 – DO REAJUSTAMENTO
23.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.
 
24 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO
24.1 – O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições propostas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.
 
25 – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
25.1 - O fornecedor terá seu contrato cancelado quando:
25.1.1 - Descumprir as condições do contrato;
25.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
25.1.2.1 - O cancelamento do contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Ordem de Serviços para o início da obra.
26.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.
26.3 - É facultado ao AGENTE DE CONTRATAÇÕES ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
26.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
26.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas
26.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
26.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 14.133/2021, no artigo 138.
26.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no §1º do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.
26.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
26.10 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.
26.11 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
26.12 - O AGENTE DE CONTRATAÇÕES, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
26.13 – É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da licitação.
26.14 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pelo AGENTE DE CONTRATAÇÕES de forma exclusiva pela plataforma de licitações AMM Licita (www.licitardigital.com.br).
26.15 - Complementam o Presente Edital, como documentos complementares, na plataforma AMM Licita:
a) Termo de Referência – ANEXO I;
b) Modelo Declaração Visita Técnica – ANEXO II;
c) Planilha Orçamentária – ANEXO III;
d) Cronograma Físico Financeiro – ANEXO IV;
e) Memorial Descritivo da obra – ANEXO V
f) Minuta do Contrato – ANEXO VI;
g) Relatório Fotográfico – ANEXO VII;
h) Projeto Arquitetônico – ANEXO VIII;
i) Memorial Cálculo BDI – ANEXO IX.

OBS: Os anexos 3,4,5,6,7,8 e 9 estarão anexados separadamente do edital.

26.16- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.brou www.itamarandiba.mg.gov.br.
26.17 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus documentos complementares, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
26.18 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus documentos complementares, prevalecerão as disposições do primeiro.
26.19 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus documentos complementares, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
26.20 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo.
26.21 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no Capítulo II-B – DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
26.22 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
26.23 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
26.24 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.
26.25. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 07:30 horas as 17:00 horas ou pelo telefone (38) 3521.1063, email: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.br.



Itamarandiba, 05 de junho de 2023



Dóriann José Damon Alves de Abreu
Agente de Contratações

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0136/2023 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO


01 - OBJETO 
O objeto deste Projeto Básico é estabelecer condições técnicas que norteiem a contratação de empresa especializada visando a execução da obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra.
A referida obra se enquadra na categoria de obra simples.

02 – JUSTIFICATIVA
Instituição fundamental por promover a saúde da sociedade, monitorando o nascimento a enfermidade e a morte, o hospital é um edifício de grande complexidade construtiva, tendo em vista as responsabilidades que lhe são atribuídas.
O prédio hospitalar se redefine constantemente em razão da evolução das tecnologias médicas e às necessidades dos pacientes. Demandam também de humanização dos ambientes e mais atenção quanto à prevenção de infecções, entre outros requisitos técnicos relacionados ao objetivo do edifício, que é dar suporte a atividades médicas e recuperar a saúde dos usuários.
O Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra é o único hospital público municipal que realiza os atendimentos de urgência e emergência para toda a população do município de Itamarandiba. A estrutura física do hospital, atualmente necessita que seja realizada reforma e ampliação visando a ampliação do acesso pela demanda reprimida. A reforma e ampliação realizada no hospital visam atender da melhor forma os pacientes de acordo com as normas da ANVISA.
O Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra realiza o atendimento de toda a população itamarandibana pelo Sistema Único de Saúde- SUS, a ampliação e reforma da sede hospitalar almeja ampliar a quantidade de leitos e proporcionar maior qualidade no atendimento desses usuários e qualidade de trabalho aos funcionários.  
Conforme demonstrado no Relatório Fotográfico abaixo, a unidade necessita de ampliação e reforma de salas para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes e melhores condições de trabalho a equipe de atendimento.
03 - PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E OBRAS
a. Todos os serviços discriminados no objeto de contrato e planilha orçamentária deverão ser executados conforme Projetos e Documentação Técnica disponibilizada aos licitantes.
b. A LICITANTE se responsabilizará por conhecer os projetos/planilhas/documentos técnicos e também o local da obra e se for o caso, listar com clareza para a Comissão de Licitação em tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou omissões que inviabilizem a execução sequer parcial da obra.
c. Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos, das especificações do Caderno de Encargos da SETOP (SEINFRA), SINAPI e das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.


04 - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
A CONTRATADA e a eventual subcontratada deverão executar a obra considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei nº 6.514/77, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e quando a legislação brasileira for omissa as normas internacionais aplicáveis.
A CONTRATADA deverá atender a todas as normas constantes da Lei 14.133/2021, bem como passível das sanções nela estabelecidas quando ocorrer descumprimento contratual.
05 - LOCAL DE EXECUÇÃO
A Obra será executada na Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg.
Coordenadas (-17.861335°; -42.850765°).

06 - EQUIPE TÉCNICA
O engenheiro responsável pela obra até a sua conclusão, obrigatoriamente, deverá ser integrante do quadro da licitante conforme documentação apresentada na habilitação da licitação. Caso seja necessário, a substituição do engenheiro responsável poderá ser feita por outro profissional desde que atenda às mesmas qualificações e que seja autorizada pelo FISCAL da obra.
a. O FISCAL poderá exigir da contratada a substituição de qualquer membro que justificadamente não tenha desempenho profissional condizente com a obra.
b. Fica nomeado a Sra. LUIZA MARIA FERREIRA LEMOS – ENGENHEIRA CIVIL, matrícula 10182 – CREA 330.889 MG, como responsável pela fiscalização do contrato, ficando a mesma responsável por proceder todos os trâmites para o acompanhamento, fiscalização, medição e recebimento da obra, emitindo relatórios e notificações quando houver inconsistência ou irregularidade na execução do contrato.

07 - EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS
O transporte dos materiais necessários para execução do objeto deste contrato deverá obedecer às normas, portarias e recomendações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,  Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Segurança e Transporte e demais órgãos de regulamentação de transporte, sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condição dos caminhões, seu peso líquido em relação ao tipo e categoria do veículo de transporte e trajetos permitidos na região urbana, inclusive em seus horários.

08 - CRONOGRAMA
 O prazo de execução das obras, a contar da emissão da respectiva Ordem de Início pelo Município, é de 15 (quinze) meses, conforme consta no Cronograma físico financeiro. Considerando esse prazo, deverá ser elaborado e submetido à aprovação do Município pela Contratada o planejamento das obras e serviços, inclusive seus cronogramas de execução. A Contratada deverá, ainda, apresentar cronograma detalhado ao Município relativo à execução das obras e serviços, considerando a ocorrência de períodos chuvosos que possam interferir no andamento das referidas obras e serviços. O cronograma Físico e Financeiro também será elemento de referência para medição e pagamento.


09 - FISCALIZAÇÃO
 Os serviços serão fiscalizados por um engenheiro (a) civil designado. Todos os serviços serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação e controle. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da contratada a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas nos projetos e memoriais, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 
A contratada só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato. 
Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições:  
 Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas;
 Especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços;  
 Ordenar a contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;  
 Manter organizado e atualizado o Livro Diário De Obras, assinado por técnico da contratada e por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida contratada registre, em cada visita as atividades desenvolvidas, as ocorrências ou observações descritas de forma analítica;  
 Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas a contratada; 
 A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 
Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e no Projeto, será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à contratada obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

10 - EXECUÇÃO DA OBRA 
A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a garantir a conclusão das obras execução da construção, conforme o memorial descritivo. 
A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos observando as especificações de serviços e materiais, bem como o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Município de Itamarandiba/MG.

 A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à realização das obras e serviços que compreendem os itens relacionados na planilha orçamentária, onde as quantidades necessárias deverão atender aos seguintes itens relacionados abaixo, bem como ao prazo determinado em contrato.  
· Projeto de Arquitetura;
· Projeto de incêndio;
· Memorial Descritivo; 
· Normas Técnicas da construção civil, bem como ABNT;
· Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho.

10.1 Organização da Contratada 
Compete à Contratada prover:  
 Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade;  
 Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste documento, efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade;  
 As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos serviços que constem da planilha de serviços do presente Termo de Referência;  
 A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços;

10.2 Obrigações da Contratada 
Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá:  
 Realizar todos os recolhimentos bancários referentes a taxas, impostos, licenças e demais encargos junto aos órgãos Públicos e/ou Privados.  
 Providenciar o Diário de Obras para que as partes registrem os serviços diários, as alterações ocorridas e fatos relevantes.  
 Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pela Fiscalização.

10.3. Relatório de Atividades 
A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em períodos a serem definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo informações sobre as atividades e de seu desempenho, detalhando, inclusive, os serviços realizados e os materiais e recursos aplicados, bem como sobre quaisquer outros dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações extemporâneas sobre as obras e serviços, a Contratada atenderá a qualquer tempo e de imediato ao Município em suas questões, fornecendo as informações requeridas na forma adequada. 

10.4. Instruções e Procedimentos 
A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde essas últimas couberem. 
A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, equipamentos, materiais e obras. Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e orientados para o atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e daquelas específicas de suas áreas de atuação.
Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela Contratada deverá ser previamente submetida à aprovação pelo Município. 

10.5. Marcos de Referência e Sinalização 
A Contratada será responsável pela manutenção e conservação dos marcos de referência e das placas de sinalização da referida obra. 

11 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução dos projetos, ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município.
As medições serão feitas mensalmente ou de acordo com o cronograma financeiro, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma. 
O Município pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 
Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 
Caberá à empresa contratada informar à fiscalização sobre o andamento dos serviços bem como término dos mesmos para efeito de supervisão e consequente elaboração da medição. 
Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao protocolo geral da Prefeitura, juntando todos os documentos constantes do checklist anexo ao contrato. 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, na melhor forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade, após a apresentação dos seguintes documentos:  
 Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;  
 Certidão Negativa de Débito relativo a tributos federais;
 Certificado de Regularidade do FGTS;
  No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato.  
 Relatório de Fiscalização.
  Relatório Fotográfico, e demais itens caso solicitado em edital.

A empresa CONTRATADA pode apresentar uma proposta de medição dos serviços executados no período, porém é de responsabilidade do engenheiro fiscal designado pelo município a execução da medição que será encaminhada para pagamento. 
 As medições deverão ser realizadas no encerramento ou conclusão dos serviços, quando o prazo de execução for inferior ou igual a 30 (trinta) dias corridos, sendo que, quando o prazo de execução for superior a 30 (trinta) dias corridos, deverão ser realizadas medições parciais.

12 - FLUXO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
O fluxo de medição e prazos para execução de cada etapa são determinados e pela INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 0001 DE 18 DE MARÇO DE 2022.

1 – CONTRATADA solicita ao ENGENHEIRO FISCAL a realização da medição;

2 - ENGENHEIRO FISCAL realiza a medição e envia para a CONTRATADA;
3 - CONTRATADA analisa, assina e envia para o FISCAL;
4 – FISCAL anexa o relatório fotográfico de serviços executados e envia para o SETOR DE OBRAS;
5 – SETOR DE OBRAS tem o prazo de 3 dias uteis para conferencia e lançamento da medição no sistema e repasse para o SETOR DE FINANÇAS;
6 – SETOR DE FINANÇAS recebe a medição e tem o prazo de 4 dias para empenhar e repassar para a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO;
7 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO verifica a conformidade da despesa liquidada tem o prazo de 3 dias uteis para repassar para a TESOURARIA;
8 – TESOURARIA efetua o pagamento e no prazo de 3 dias uteis.
Em caso de erro na medição o processo retorna do início com os referidos prazos para execução.

13 - ATUALIZAÇÃO E REAJUSTES DE PREÇOS 
Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 

14 - ASPECTOS AMBIENTAIS 
A Contratada é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por todas as obras e instalações de apoio e serviços que estiver realizando/mantendo, bem como pelas consequências legais das omissões ou das ações empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as normas ambientais. 

15 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
· Na	concepção	dos	projetos	e	especificações	em	geral	foram considerados os seguintes requisitos:
· Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;
· Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;
· Os materiais e equipamentos a serem utilizados na edificação deverão atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental no decorrer da obra;
· Destinação adequada dos resíduos gerados no decorrer da obra, através da elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos da construção;
· Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;
· Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:
· Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural.
· Uso de lâmpadas de Led de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes;
· Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC.
· Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:
· Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres com dificuldades de locomoção;
· Adequação de sanitários;

016 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
V - A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.


17 - CONDIÇÕES DE ENTREGA
Os serviços para efeito de entrega deverão ser supervisionados pela fiscalização deste município de acordo com o contrato, bem como evidenciados com fotos e possíveis relatórios administrativos / técnicos. 

18 - PRAZO DO CONTRATO 
O prazo de vigência contrato será de 24 (vinte e quatro) meses. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.302.0011.3018 Constr/Ampl. e Equipamentos Hospital Municipal – Ficha 0207/0208
 

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir



         Itamarandiba-MG, 29 de maio de 2023
José Adilson Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Luiza M. Ferreira Lemes
Engenheira Civil - CREA:330.889MG
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ANEXO II – MODELO ATESTADO VISITA TÉCNICA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (OPCIONAL)

Atestamos,	para	os	devidos	fins	que	a	empresa	 	 	, CNPJ/MF no.______________________________, E-mail 	através do engenheiro Sr. 	, CREA nº. 		, realizou a visita técnica e tomou conhecimento das condições e possíveis locais onde serão executados os SERVIÇOS conforme detalhado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, objeto da CONCORRÊNCIA Eletrônica 0010/2023.

(   ) DECLARO QUE VISTORIEI minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do edital Concorrência nº 0010/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0136/2023, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da proposta comercial.

-MG, 	, 	de 2023.


Engenheiro ou arquiteto credenciado pela empresa

Nome:	 

Assinatura: 
CREA:  	
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ANEXO III
Planilha Orçamentária

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE – FHAP

	
PROPIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO JOSÉ PAVIE - ITAMARANDIBA/MG

	
LOCAL: RUA SINHA BIÉ, N°652, BAIRRO FAZENDINHA, ITAMARANDIBA-MG (-17.861335°; -42.850765°);

	
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP SEM DESONERAÇÃO 10/2022, SINAPI NÃO DESONERADA 11/2022 E PREÇOS DE MERCADO

	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL LUIZA MARIA FERREIRA LEMES - CREA-MG: 330.889

	
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA
	
[image: ]	[image: ]
	
BDI Proposto:
	
24,64%

	
ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNI
	
QUANT
	VALORES (R$)

	
	
	
	
	
	
	CUSTO
	PREÇO

	
	
	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	CÓDIGO
	FONTE
	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	


1.1
	


ED-28427
	


SETOP
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
	


UNI
	


1,00
	


1.340,46
	


1.340,46
	


1.670,75
	


1.670,75

	
1.2
	
ED-21769
	
SETOP
	
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
Mês
	
16,00
	
19.811,82
	
316.989,12
	
24.693,45
	
395.095,20

	
1.3
	ED-21776
	SETOP
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	Mês
	16,00
	8.843,51
	
141.496,16
	
11.022,55
	
176.360,80

	

1.4
	

ED-50128
	

SETOP
	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG
	

UNI
	

1,00
	

8.017,42
	

8.017,42
	

9.992,91
	

9.992,91

	

1.5
	

ED-29823
	

SETOP
	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO
	

M²
	

58,00
	

60,49
	

3.508,42
	

75,39
	

4.372,62

	
1.6
	
ED-50394
	
SETOP
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
	
%
	
0,20
	
	
	
7.463.737,53
	
14.927,48

	B1 - ESTACIONAMENTO, GÁS E ARS

	B1 - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B1 - 1.1
	ED-51107
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
	M³
	29,76
	61,26
	1.823,10
	76,35
	2.272,18

	
B1 - 1.2
	
96523
	
SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	
M³
	
21,60
	
88,61
	
1.913,98
	
110,44
	
2.385,50

	B1 - 1.3
	ED-51093
	SETOP
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M²
	88,80
	20,72
	1.839,94
	25,83
	2.293,70

	B1 - 1.4
	RO-40234
	SETOP
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA
	M³
	5,00
	36,41
	182,05
	45,38
	226,90

	
B1 - 1.5
	
ED-51147
	
SETOP
	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
	
M³
	
62,60
	
20,72
	
1.297,07
	
25,83
	
1.616,96

	B1 - 1.6
	ED-51096
	SETOP
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M³
	626,00
	41,93
	26.248,18
	52,26
	32.714,76

	B1 - 1.7
	ED-51122
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE
	M²
	50,00
	8,70
	435,00
	10,84
	542,00

	B1 - 1.8
	ED-51123
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M²
	10,00
	4,43
	44,30
	5,52
	55,20

	B1 - 1.9
	ED-51124
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO
	M²
	846,00
	2,85
	2.411,10
	3,55
	3.003,30

	B1 - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	FORMAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 2.1
	
96536
	
SETOP
	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
M²
	
49,60
	
94,22
	
4.673,31
	
117,44
	
5.825,02

	
B1 - 2.2
	
92443
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
90,95
	
46,13
	
4.195,52
	
57,50
	
5.229,63

	
B1 - 2.3
	
92265
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	
M²
	
31,00
	
114,65
	
3.554,15
	
142,90
	
4.429,90

	B1 - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	ESTRUTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 3.1
	
96617
	
SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
	
M²
	
88,80
	
19,00
	
1.687,20
	
23,68
	
2.102,78

	

B1 - 3.2
	

ED-48217
	

SETOP
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
	

M²
	

82,50
	

184,38
	

15.211,35
	

229,81
	

18.959,33

	
B1 - 3.3
	
ED-50262
	
SETOP
	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 KG/M2
	
M²
	
188,00
	
155,63
	
29.258,44
	
193,98
	
36.468,24

	
B1 - 3.4
	
ED-8495
	
SETOP
	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
	
M³
	
51,50
	
527,56
	
27.169,34
	
657,55
	
33.863,83

	B1 - 3.5
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	KG
	678,01
	10,52
	7.132,67
	13,11
	8.888,71

	
B1 - 3.6
	
92761
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
388,50
	
13,15
	
5.108,78
	
16,39
	
6.367,52

	
B1 - 3.7
	
92762
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
1293,95
	
11,82
	
15.294,49
	
14,73
	
19.059,88

	
B1 - 3.8
	
89999
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	
KG
	
	
16,21
	
-
	
20,20
	

	
B1 - 3.9
	
93188
	
SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	
M
	
13,90
	
108,72
	
1.511,21
	
135,51
	
1.883,59

	B1 - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 4.1
	
ED-50173
	
SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO8
	
M²
	
248,00
	
13,48
	
3.343,04
	
16,80
	
4.166,40

	B1 - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 5.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
731,00
	
65,11
	
47.595,41
	
81,15
	
59.320,65

	
B1 - 5.2
	
93201
	
SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	
M
	
246,00
	
6,31
	
1.552,26
	
7,86
	
1.933,56

	B1 - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 6.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	
M²
	
1462,00
	
4,59
	
6.710,58
	
5,72
	
8.362,64

	
B1 - 6.2
	
ED-50759
	
SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	
M²
	
939,00
	
28,79
	
27.031,93
	
35,88
	
33.691,32

	
B1 - 6.3
	
ED-50732
	
SETOP
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	
M²
	
523,00
	
30,70
	
16.056,10
	
38,26
	
20.009,98

	
B1 - 6.4
	
87275
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADA, DIMENSÕES 32X57 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
523,00
	
73,93
	
38.665,39
	
92,15
	
48.194,45

	
B1 - 6.5
	
ED-50728
	
SETOP
	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
	
M²
	
188,00
	
11,76
	
2.210,88
	
14,66
	
2.756,08

	
B1 - 6.6
	
ED-50763
	
SETOP
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
	
M²
	
188,00
	
31,14
	
5.854,32
	
38,81
	
7.296,28

	B1 - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 7.1
	
ED-50568
	
SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
	
M²
	
166,00
	
40,22
	
6.676,52
	
50,13
	
8.321,58

	

B1 - 7.2
	

ED-50543
	

SETOP
	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
	

M²
	

166,00
	

65,06
	

10.799,96
	

81,09
	

13.460,94

	
B1 - 7.3
	
88650
	SINAPI/ REFERENCIADO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73CM
	
M
	
183,00
	
16,14
	
2.953,62
	
20,12
	
3.681,96

	B1 - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B1 - 8.1
	

ED-50221
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

4,00
	

126,55
	

506,20
	

157,73
	

630,92

	

B1 - 8.2
	

ED-49934
	

SETOP
	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA
	

UNI
	

2,00
	

592,53
	

1.185,06
	

738,53
	

1.477,06

	


B1 - 8.3
	


ED-50223
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


UNI
	


11,00
	


141,98
	


1.561,78
	


176,96
	


1.946,56

	

B1 - 8.4
	

ED-49876
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

2,00
	

389,88
	

779,76
	

485,95
	

971,90

	
B1 - 8.5
	
ED-50029
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
30,00
	
44,97
	
1.349,10
	
56,05
	
1.681,50

	
B1 - 8.6
	
ED-49988
	
SETOP
	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
3,00
	
78,53
	
235,59
	
97,88
	
293,64

	
B1 - 8.7
	
ED-50000
	
SETOP
	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
	
UNI
	
1,00
	
23,95
	
23,95
	
29,85
	
29,85

	
B1 - 8.8
	
ED-49958
	SETOP/ REFERENCIADO
	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO
	
UNI
	
11,00
	
33,80
	
371,80
	
42,13
	
463,43

	B1 - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



B1 - 9.1
	



ED-50227
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



11,00
	



226,37
	



2.490,07
	



282,15
	



3.103,65

	


B1 - 9.2
	


ED-50228
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
	


UNI
	


11,00
	


143,11
	


1.574,21
	


178,37
	


1.962,07

	



B1 - 9.3
	



ED-50232
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



4,00
	



282,10
	



1.128,40
	



351,61
	



1.406,44

	

B1 - 9.4
	

ED-15733
	

SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	

UNI
	

11,00
	

21,15
	

232,65
	

26,36
	

289,96

	

B1 - 9.5
	
ED-15748
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
4,00
	
22,50
	

90,00
	

28,04
	

112,16

	B1 - 9.6
	
	MERCADO
	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER PLAFON, DE SOBREPOR COM SOQUETE DE PORCELANA
	UNI
	11,00
	18,11
	199,21
	22,57
	248,27

	
B1 - 9.7
	
ED-13344
	
SETOP
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
	
UNI
	
11,00
	
28,10
	
309,10
	
35,02
	
385,22

	
B1 - 9.8
	
ED-13345
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
6,00
	
63,85
	
383,10
	
79,58
	
477,48

	B1 - 9.9
	
	MERCADO
	REFLETOR LED RETANGULAR 50 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	6,00
	77,80
	466,80
	96,97
	581,82

	
B1 - 9.10
	
ED-49524
	
SETOP
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO (COM BASE)
	
UNI
	
12,00
	
44,79
	
537,48
	
55,83
	
669,96

	B1 - 9.11
	ED-49500
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	273,13
	273,13
	340,43
	340,43

	B1 - 9.12
	ED-49527
	SETOP
	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
	UNI
	1,00
	300,11
	300,11
	374,06
	374,06

	B1 - 9.13
	ED-49292
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 90A
	UNI
	1,00
	106,85
	106,85
	133,18
	133,18

	B1 - 9.14
	ED-49283
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 40A
	UNI
	1,00
	93,18
	93,18
	116,14
	116,14

	B1 - 9.15
	ED-49240
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A
	UNI
	3,00
	63,50
	190,50
	79,15
	237,45

	B1 - 9.16
	ED-49245
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 90 A
	UNI
	1,00
	75,37
	75,37
	93,94
	93,94

	B1 - 9.17
	ED-49228
	SETOP
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 32A
	UNI
	3,00
	21,76
	65,28
	27,12
	81,36

	B1 - 10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 10.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
10,00
	
155,52
	
1.555,20
	
193,84
	
1.938,40

	
B1 - 10.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
10,00
	
107,65
	
1.076,50
	
134,17
	
1.341,70

	
B1 - 10.3
	
	
MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	
UNI
	
3,00
	
314,76
	
944,28
	
392,32
	
1.176,96

	
B1 - 10.4
	
	
MERCADO
	
POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	
UNI
	
3,00
	
115,51
	
346,53
	
143,97
	
431,91

	
B1 - 10.5
	
ED-48262
	
SETOP
	MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR
, COM ROSCA, 1/2 NPT
	
UNI
	
1,00
	
485,54
	
485,54
	
605,18
	
605,18

	
B1 - 10.6
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
B1 - 10.7
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	B1 - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B1 - 11.1
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	1,00
	20,94
	20,94
	26,10
	26,10

	B1 - 11.2
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	1,00
	23,23
	23,23
	28,95
	28,95

	B1 - 11.3
	ED-50205
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
	U
	1,00
	23,06
	23,06
	28,74
	28,74

	B1 - 11.4
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
	U
	1,00
	209,54
	209,54
	261,17
	261,17

	B1 - 11.5
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	1,00
	31,38
	31,38
	39,11
	39,11

	B1 - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1-12.1
	
ED-7576
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO,
TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
	
M²
	
29,20
	
675,78
	
19.732,78
	
842,29
	
24.594,87

	B1 - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 13.1
	
ED-50323
	
SETOP
	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
4,00
	
43,44
	
173,76
	
54,14
	
216,56

	B1 - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1-14.1
	
104314
	
SINAPI
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
1580,00
	
11,39
	
17.996,20
	
14,20
	
22.436,00

	
B1-14.2
	
ED-13852
	
SETOP
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M²
	
158,00
	
94,95
	
15.002,10
	
118,35
	
18.699,30

	
B1-14.3
	
92602
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015
	
UNI
	
3,00
	
725,62
	
2.176,86
	
904,41
	
2.713,23

	
B1-14.4
	
92608
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
6,00
	
1.166,84
	
7.001,04
	
1.454,35
	
8.726,10

	
B1-14.5
	
ED-52311
	
SETOP
	
MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	
M²
	
10,00
	
23,34
	
233,40
	
29,09
	
290,90

	B1 - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 15.1
	
ED-50663
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
39,00
	
67,19
	
2.620,41
	
83,75
	
3.266,25

	

B1 - 15.2
	

ED-48332
	

SETOP
	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
	

M
	

199,50
	

20,27
	

4.043,87
	

25,26
	

5.039,37

	

B1 - 15.3
	

ED-48668
	

SETOP
	
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
	

M
	

25,60
	

40,07
	

1.025,79
	

49,94
	

1.278,46

	

B1 - 15.4
	

ED-48669
	

SETOP
	
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	

M
	

3,20
	

43,98
	

140,74
	

54,82
	

175,42

	

B1 - 15.5
	

ED-48671
	

SETOP
	
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
	

M
	

10,00
	

160,19
	

1.601,90
	

199,66
	

1.996,60

	

B1 - 15.6
	

97935
	

SINAPI
	
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
	

UNI
	

4,00
	

941,45
	

3.765,80
	

1.173,42
	

4.693,68

	

B1 - 15.7
	

ED-14720
	

SETOP
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

5,00
	

61,62
	

308,10
	

76,80
	

384,00

	

B1 - 15.8
	

103001
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

UNI
	

5,00
	

164,46
	

822,30
	

204,98
	

1.024,90

	
B1 - 15.9
	
ED-48586
	
SETOP
	
CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM
	
UNI
	
3,00
	
589,01
	
1.767,03
	
734,14
	
2.202,42

	B1 - 16
	CÓDIGO
	FONTE
	PINTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 16.1
	
88411
	
SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
	
M²
	
744,00
	
3,18
	
2.365,92
	
3,96
	
2.946,24

	
B1 - 16.2
	
ED-50509
	
SETOP
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
3,00
	
21,75
	
65,25
	
27,11
	
81,33

	
B1 - 16.3
	
ED-50451
	
SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
483,50
	
14,16
	
6.846,36
	
17,65
	
8.533,78

	
B1 - 16.4
	
ED-50518
	
SETOP
	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE
PAVIMENTAÇÃO URBANA
	
UNI
	
4,00
	
248,64
	
994,56
	
309,90
	
1.239,60

	
B1 - 16.5
	
ED-50480
	
SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	
M²
	
188,00
	
27,02
	
5.079,76
	
33,68
	
6.331,84

	
B1 - 16.6
	
ED-50452
	
SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
188,00
	
15,64
	
2.940,32
	
19,49
	
3.664,12

	
B1 - 16.7
	
100758
	
SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
	
M²
	
23,40
	
47,86
	
1.119,92
	
59,65
	
1.395,81

	
B1 - 16.8
	
ED-48329
	
SETOP
	
PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO
	
M
	
40,00
	
7,53
	
301,20
	
9,39
	
375,60

	B1 - 17
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 17.1
	
98689
	
SINAPI
	
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	
M
	
13,90
	
79,88
	
1.110,33
	
99,56
	
1.383,88

	B1 - 18
	CÓDIGO
	FONTE
	PASSEIO E PISO INTERTRAVADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B1 - 18.1
	
94995
	
SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	
M²
	
626,00
	
108,29
	
67.789,54
	
134,97
	
84.491,22

	

B1 - 18.2
	

ED-50417
	

SETOP
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
	

M²
	

846,00
	

67,92
	

57.460,32
	

84,66
	

71.622,36

	

B1 - 18.3
	

94273
	

SINAPI
	
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER
IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
	

M
	

325,00
	

70,21
	

22.818,25
	

87,51
	

28.440,75

	

B1 - 18.4
	

ED-14762
	

SETOP
	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

325,00
	

38,67
	

12.567,75
	

48,20
	

15.665,00

	
B1 - 18.5
	
97113
	
SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	
M²
	
626,00
	
2,66
	
1.665,16
	
3,32
	
2.078,32

	
B1 - 18.6
	
103946
	
SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
	
M²
	
214,50
	
17,69
	
3.794,51
	
22,05
	
4.729,73

	B1 - 19
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B1 - 19.1
	

ED-50226
	

SINAPI
	PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

1,00
	

312,90
	

312,90
	

390,00
	

390,00

	
B1 - 19.2
	
ED-50040
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
UNI
	
8,00
	
56,99
	
455,92
	
71,03
	
568,24

	
B1 - 19.3
	
ED-50923
	
SETOP
	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
2,00
	
234,98
	
469,96
	
292,88
	
585,76

	
B1 - 19.4
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
28,00
	
8,64
	
241,92
	
10,77
	
301,56

	
B1 - 19.5
	
ED-50266
	
SETOP
	
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	
M²
	
166,00
	
6,48
	
1.075,68
	
8,08
	
1.341,28

	B2 - VETIÁRIOS, SAÚDE MENTAL, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA E PEDIATRIA 02

	B2 - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B2-1.1
	

ED-48467
	

SETOP
	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

UNI
	

2,00
	

38,98
	

77,96
	

48,58
	

97,16

	B2-1.2
	97642
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	76,00
	2,85
	216,60
	3,55
	269,80

	

B2-1.3
	

ED-48470
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

UNI
	

4,00
	

5,82
	

23,28
	

7,25
	

29,00

	
B2-1.4
	
97662
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	
M
	
500,00
	
0,44
	
220,00
	
0,55
	
275,00

	
B2-1.5
	
97661
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
	
M
	
500,00
	
0,60
	
300,00
	
0,75
	
375,00

	B2-1.6
	97665
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	15,00
	1,15
	17,25
	1,43
	21,45

	B2-1.7
	97660
	SINAPI
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	15,00
	0,60
	9,00
	0,75
	11,25

	B2-1.8
	97645
	SINAPI
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	15,40
	31,06
	478,32
	38,71
	596,13

	B2-1.9
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	13,70
	8,29
	113,57
	10,33
	141,52

	
B2-1.10
	
ED-48438
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL
	
M
	
30,00
	
4,21
	
126,30
	
5,25
	
157,50

	B2-1.11
	100330
	SINAPI
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M²
	250,00
	19,10
	4.775,00
	23,81
	5.952,50

	
B2-1.12
	
ED-48457
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
250,00
	
20,41
	
5.102,50
	
25,44
	
6.360,00

	
B2-1.13
	
ED-48502
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M³
	
95,00
	
18,69
	
1.775,55
	
23,30
	
2.213,50

	B2-1.14
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M³
	172,00
	49,71
	8.550,12
	61,96
	10.657,12

	
B2-1.15
	
ED-48501
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M²
	
514,00
	
8,96
	
4.605,44
	
11,17
	
5.741,38

	

B2-1.16
	

ED-48479
	

SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	

M²
	

180,00
	

14,34
	

2.581,20
	

17,87
	

3.216,60

	B2 - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-2.1
	ED-51107
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M
	M³
	12,10
	61,26
	741,25
	76,35
	923,84

	B2-2.2
	ED-51093
	SETOP
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M²
	62,50
	20,72
	1.295,00
	25,83
	1.614,38

	B2-2.3
	RO-40234
	SETOP
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA
	M³
	2,00
	36,41
	72,82
	45,38
	90,76

	B2-2.4
	ED-51096
	SETOP
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M³
	10,00
	41,93
	419,30
	52,26
	522,60

	
B2-2.5
	
RO-40153
	
SETOP
	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.200 M
	
M³
	
10,00
	
8,29
	
82,90
	
10,33
	
103,30

	B2-2.6
	ED-51122
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE
	M²
	10,00
	8,70
	87,00
	10,84
	108,40

	B2 - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	FORMAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2 - 3.1
	
ED-17989
	
SETOP
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO
	
M
	
33,90
	
58,85
	
1.995,02
	
73,35
	
2.486,57

	
B2 - 3.2
	
96536
	
SETOP
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
M²
	
100,00
	
94,22
	
9.422,00
	
117,44
	
11.744,00

	

B2 - 3.3
	
92443
	
SINAPI
	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
42,45
	
46,13
	

1.958,22
	

57,50
	

2.440,88

	B2 - 3.4
	92265
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	M²
	495,00
	114,65
	56.751,75
	142,90
	70.735,50

	
B2 - 3.5
	
97086
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
	
M²
	
292,50
	
140,25
	
41.023,13
	
174,81
	
51.131,93

	B2 - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	ESTRUTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-4.1
	96617
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
	M²
	50,40
	19,00
	957,60
	23,68
	1.193,47

	
B2-4.2
	
ED-48217
	
SETOP
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
	
M²
	
10,00
	
184,38
	
1.843,80
	
229,81
	
2.298,10

	B2-4.3
	ED-50848
	SETOP
	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
	M²
	1170,00
	221,31
	258.932,70
	275,84
	322.732,80

	
B2-4.4
	
ED-8495
	
SETOP
	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
	
M³
	
174,55
	
527,56
	
92.085,60
	
657,55
	
114.775,35

	B2-4.5
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	KG
	2400,90
	10,52
	25.257,47
	13,11
	31.475,80

	
B2-4.6
	
92761
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
1972,50
	
13,15
	
25.938,38
	
16,39
	
32.329,28

	
B2-4.7
	
92762
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
3950,50
	
11,82
	
46.694,91
	
14,73
	
58.190,87

	B2-4.8
	89999
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	KG
	221,70
	16,21
	3.593,76
	20,20
	4.478,34

	B2-4.9
	93186
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	8,00
	118,16
	945,28
	147,27
	1.178,16

	B2-4.10
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	46,00
	134,91
	6.205,86
	168,15
	7.734,90

	B2-4.11
	93188
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	87,50
	108,72
	9.513,00
	135,51
	11.857,13

	B2 - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-5.1
	ED-50173
	SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO8
	M²
	400,00
	13,48
	5.392,00
	16,80
	6.720,00

	B2-5.2
	ED-50174
	SETOP
	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
	M²
	13,95
	23,69
	330,48
	29,53
	411,94

	B2 - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-6.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
1915,00
	
65,11
	
124.685,65
	
81,15
	
155.402,25

	B2-6.2
	ED-48533
	SETOP
	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
	M²
	23,00
	624,32
	14.359,36
	778,15
	17.897,45

	B2-6.3
	93201
	SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	M
	990,00
	6,31
	6.246,90
	7,86
	7.781,40

	B2 - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-7.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	
M²
	
2400,00
	
4,59
	
11.016,00
	
5,72
	
13.728,00

	
B2-7.2
	ED-50759
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	1395,00
	28,79
	
40.159,26
	
35,88
	
50.052,60

	B2-7.3
	ED-50732
	SETOP
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	1005,00
	30,70
	30.853,50
	38,26
	38.451,30

	
B2-7.4
	
87275
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADA, DIMENSÕES 32X57 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
1005,00
	
73,93
	
74.299,65
	
92,15
	
92.610,75

	
B2-7.5
	
ED-49686
	
SETOP
	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
	
UNI
	
1075,00
	
67,00
	
72.025,00
	
83,51
	
89.773,25

	B2-7.6
	99054
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS
	M²
	990,00
	54,06
	53.519,40
	67,38
	66.706,20

	B2 - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-8.1
	ED-50568
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
	M²
	248,00
	40,22
	9.974,56
	50,13
	12.432,24

	

B2-8.2
	

87745
	

SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A CABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	

M²
	

827,00
	

49,86
	

41.234,22
	

62,15
	

51.398,05

	
B2-8.3
	
ED-50754
	SETOP/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73 CM , RETIFICADO COR CLARA, ASSETE COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
1075,00
	
124,73
	
134.084,75
	
155,46
	
167.119,50

	B2-8.4
	ED-50632
	SETOP
	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM
	M²
	10,00
	115,60
	1.156,00
	144,08
	1.440,80

	B2-8.5
	88650
	SINAPI/ REFERENCIADO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73
	M
	675,00
	16,14
	10.894,50
	20,12
	13.581,00

	B2 - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B2-9.1
	

ED-50221
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

85,00
	

126,55
	

10.756,75
	

157,73
	

13.407,05

	

B2-9.2
	

ED-50225
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

15,00
	

313,20
	

4.698,00
	

390,37
	

5.855,55

	


B2-9.3
	


ED-50223
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


UNI
	


82,00
	


141,98
	


11.642,36
	


176,96
	


14.510,72

	
B2-9.4
	
ED-49940
	
SETOP
	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	
UNI
	
3,00
	
115,96
	
347,88
	
144,53
	
433,59

	

B2-9.5
	

ED-49876
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

3,00
	

389,88
	

1.169,64
	

485,95
	

1.457,85

	

B2-9.6
	

ED-49881
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

4,00
	

463,23
	

1.852,92
	

577,37
	

2.309,48

	
B2-9.7
	
ED-50029
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXÕES
	
M
	
50,00
	
44,97
	
2.248,50
	
56,05
	
168,15

	
B2-9.8
	
ED-50030
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXÕES
	
M
	
5,00
	
74,47
	
372,35
	
92,82
	
464,10

	
B2-9.9
	
ED-49964
	
SETOP
	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
12,00
	
79,32
	
951,84
	
98,86
	
1.186,32

	
B2-9.10
	
ED-49988
	
SETOP
	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
38,00
	
78,53
	
2.984,14
	
97,88
	
3.719,44

	B2-9.11
	ED-50000
	SETOP
	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
	UNI
	10,00
	23,95
	239,50
	29,85
	298,50

	B2-9.12
	ED-50011
	SETOP/ REFERENCIADO
	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO, 100 X 100 X 50MM
	UNI
	25,00
	55,76
	1.394,00
	69,50
	1.737,50

	B2-9.13
	ED-49958
	SETOP/ REFERENCIADO
	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO
	UNI
	4,00
	33,80
	135,20
	42,13
	168,52

	
B2-9.14
	ED-16344
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	12,00
	106,34
	
1.276,08
	
132,54
	
1.590,48

	B2 - 10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



B2-10.1
	



ED-50227
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



82,00
	



226,37
	



18.562,34
	



282,15
	



23.136,30

	


B2-10.2
	


ED-50228
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
	


UNI
	


170,00
	


143,11
	


24.328,70
	


178,37
	


30.322,90

	




B2-10.3
	



ED-50232
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



305,00
	



282,10
	




86.040,50
	




351,61
	




107.241,05

	
B2-10.4
	
104481
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
	
UNI
	
12,00
	
311,56
	
3.738,72
	
388,33
	
4.659,96

	
B2-10.5
	
ED-15733
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
68,00
	
21,15
	
1.438,20
	
26,36
	
1.792,48

	

B2-10.6
	

ED-49115
	

SETOP
	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE
CONDULETE
	

UNI
	

14,00
	

35,35
	

494,90
	

44,06
	

616,84

	

B2-10.7
	
ED-15748
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
200,00
	
22,50
	

4.500,00
	

28,04
	

5.608,00

	
B2-10.8
	
ED-15763
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
12,00
	
10,62
	
127,44
	
13,24
	
158,88

	B2-10.9
	
	MERCADO
	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER PLAFON, DE SOBREPOR COM SOQUETE DE PORCELANA
	UNI
	170,00
	18,11
	3.078,70
	22,57
	3.836,90

	
B2-10.10
	
ED-13344
	
SETOP
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
	
UNI
	
170,00
	
28,10
	
4.777,00
	
35,02
	
5.953,40

	
B2-10.11
	
ED-13345
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
4,00
	
63,85
	
255,40
	
79,58
	
318,32

	B2-10.12
	
	MERCADO
	REFLETOR LED RETANGULAR 50 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	1,00
	77,80
	77,80
	96,97
	96,97

	
B2-10.13
	
ED-49524
	
SETOP
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO (COM BASE)
	
UNI
	
5,00
	
44,79
	
223,95
	
55,83
	
279,15

	B2-10.14
	
	MERCADO
	EXAUSTOR DE PAREDE EXAUSTOR DE PAREDE VENTOKIT, 150M3/H
	UNI
	61,00
	328,40
	20.032,40
	409,32
	24.968,52

	B2-10.15
	103251
	SINAPI
	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_11/2021_PE
	UNI
	44,00
	2.829,85
	124.513,40
	3.527,13
	155.193,72

	B2-10.16
	ED-49500
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	273,13
	273,13
	340,43
	340,43

	B2-10.17
	ED-49527
	SETOP
	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
	UNI
	1,00
	300,11
	300,11
	374,06
	374,06

	B2-10.18
	ED-49292
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 90A
	UNI
	1,00
	106,85
	106,85
	133,18
	133,18

	B2-10.19
	ED-49283
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 40A
	UNI
	1,00
	93,18
	93,18
	116,14
	116,14

	B2-10.20
	ED-49240
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A
	UNI
	3,00
	63,50
	190,50
	79,15
	237,45

	B2-10.21
	ED-49245
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 90 A
	UNI
	1,00
	75,37
	75,37
	93,94
	93,94

	B2-10.22
	ED-49228
	SETOP
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 32A
	UNI
	3,00
	21,76
	65,28
	27,12
	81,36

	B2 - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-11.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
6,00
	
155,52
	
933,12
	
193,84
	
1.163,04

	
B2-11.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
6,00
	
107,65
	
645,90
	
134,17
	
805,02

	B2-11.3
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	6,00
	314,76
	1.888,56
	392,32
	2.353,92

	B2-11.4
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	6,00
	115,51
	693,06
	143,97
	863,82

	
B2-11.5
	
ED-48262
	
SETOP
	MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR
, COM ROSCA, 1/2 NPT
	
UNI
	
1,00
	
485,54
	
485,54
	
605,18
	
605,18

	
B2-11.6
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
B2-11.7
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	B2 - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-12.1
	ED-50206
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO
INCÊNDIO)
	U
	1,00
	34,75
	34,75
	43,31
	43,31

	B2-12.2
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	2,00
	20,94
	41,88
	26,10
	52,20

	B2-12.3
	ED-50200
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	U
	1,00
	20,97
	20,97
	26,14
	26,14

	
B2-12.4
	
ED-50207
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO FUMAR)
	
U
	
1,00
	
21,01
	
21,01
	
26,19
	
26,19

	
B2-12.5
	
ED-50207
	
SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)
	
U
	
1,00
	
21,01
	
21,01
	
26,19
	
26,19

	
B2-12.6
	
ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	
U
	
2,00
	
23,23
	
46,46
	
28,95
	
57,90

	
B2-12.7
	
ED-50202
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S5"- 380 X 190 MM (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	
U
	
2,00
	
23,33
	
46,66
	
29,08
	
58,16

	
B2-12.8
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 380 X 190 MM (ALARME SONORO)
	
U
	
1,00
	
23,13
	
23,13
	
28,83
	
28,83

	
B2-12.9
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 380 X 190 MM (ALARME DE INCENDIO)
	
U
	
1,00
	
23,13
	
23,13
	
28,83
	
28,83

	B2-12.10
	ED-50205
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
	U
	1,00
	23,06
	23,06
	28,74
	28,74

	
B2-12.11
	
ED-50203
	
SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)
	
U
	
1,00
	
23,17
	
23,17
	
28,88
	
28,88

	B2-12.12
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	7,00
	23,23
	162,61
	28,95
	202,65

	B2-12.13
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,
CAPACIDADE 6 KG
	U
	1,00
	209,54
	209,54
	261,17
	261,17

	B2-12.14
	ED-50192
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
	U
	1,00
	200,23
	200,23
	249,57
	249,57

	B2-12.15
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	2,00
	31,38
	62,76
	39,11
	78,22

	B2 - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-13.1
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
691,20
	
1.382,40
	
861,51
	
1.723,02

	
B2-13.2
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
4,00
	
789,94
	
3.159,76
	
984,58
	
3.938,32

	
B2-13.3
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
28,00
	
789,94
	
22.118,32
	
984,58
	
27.568,24

	
B2-13.4
	
	
MERCADO
	PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
888,68
	
888,68
	
1.107,65
	
1.107,65

	
B2-13.5
	
	
MERCADO
	PORTA DE PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.071,43
	
1.071,43
	
1.335,43
	
1.335,43

	
B2-13.6
	
	
MERCADO
	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.178,56
	
1.178,56
	
1.468,96
	
1.468,96

	
B2-13.7
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.178,56
	
1.178,56
	
1.468,96
	
1.468,96

	
B2-13.8
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
14,00
	
1.285,71
	
17.999,94
	
1.602,51
	
22.435,14

	
B2-13.9
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.285,71
	
2.571,42
	
1.602,51
	
3.205,02

	
B2-13.10
	
	
MERCADO
	PORTA DE PIVOTANTEDE VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
8,00
	
1.285,71
	
10.285,68
	
1.602,51
	
12.820,08

	
B2-13.11
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.377,55
	
1.377,55
	
1.716,98
	
1.716,98

	
B2-13.12
	
	
MERCADO
	PORTA DE PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
7,00
	
1.377,55
	
9.642,85
	
1.716,98
	
12.018,86

	
B2-13.13
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.377,55
	
1.377,55
	
1.716,98
	
1.716,98

	
B2-13.14
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 150X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.475,95
	
1.475,95
	
1.839,62
	
1.839,62

	
B2-13.15
	
	
MERCADO
	PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO (2 FOLHAS), 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
1.974,85
	
3.949,70
	
2.461,45
	
4.922,90

	
B2-13.16
	
ED-7576
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO,
TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
	
M²
	
12,80
	
675,78
	
8.649,98
	
842,29
	
10.781,31

	B2-13.17
	
	MERCADO
	TELA MOSQUITEIRA DE NYLON, COM MARCO EM ALUMINIO REMOVIVEL,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	M²
	31,60
	75,00
	2.370,00
	93,48
	2.953,97

	
B2-13.18
	
	
MERCADO
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	
M²
	
31,60
	
521,70
	
16.485,72
	
650,25
	
20.547,90

	B2-13.19
	ED-50982
	SETOP
	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (CORRER)
	M²
	2,94
	401,65
	1.180,85
	500,62
	1.471,82

	B2 - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-14.1
	86888
	SINAPI
	SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	14,00
	470,34
	6.584,76
	586,23
	8.207,22

	

B2-14.2
	

ED-2552
	

SETOP
	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
	

UNI
	

1,00
	

407,35
	

407,35
	

507,72
	

507,72

	
B2-14.3
	
86904
	
SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
16,00
	
151,80
	
2.428,80
	
189,20
	
3.027,20

	
B2-14.4
	86875
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	10,00
	523,36
	
5.233,60
	
652,32
	
6.523,20

	

B2-14.5
	

ED-50287
	

SETOP
	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

10,00
	

708,92
	

7.089,20
	

883,60
	

8.836,00

	

B2-14.6
	

ED-50278
	

SETOP
	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

4,00
	

393,40
	

1.573,60
	

490,33
	

1.961,32

	
B2-14.7
	
ED-50279
	
SETOP
	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
7,00
	
301,88
	
2.113,16
	
376,26
	
2.633,82

	
B2-14.8
	86913
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	10,00
	43,81
	
438,10
	
54,60
	
546,00

	
B2-14.9
	
86909
	
SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
14,00
	
102,60
	
1.436,40
	
127,88
	
1.790,32

	B2-14.10
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	17,00
	59,09
	1.004,53
	73,65
	1.252,05

	
B2-14.11
	
ED-50323
	
SETOP
	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
3,00
	
43,44
	
130,32
	
54,14
	
162,42

	
B2-14.12
	95547
	SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	17,00
	38,95
	
662,15
	
48,55
	
825,35

	B2-14.13
	95544
	SINAPI
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	14,00
	35,33
	494,62
	44,04
	616,56

	B2-14.14
	ED-48182
	SETOP
	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
	UNI
	17,00
	62,74
	1.066,58
	78,20
	1.329,40

	
B2-14.15
	
ED-48161
	
SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)
, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
UNI
	
20,00
	
221,58
	
4.431,60
	
276,18
	
5.523,60

	B2-14.16
	ED-50936
	SETOP
	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO
	M
	37,70
	110,82
	4.177,91
	138,13
	5.207,50

	
B2-14.17
	
ED-51150
	SETOP/ REFERENCIADO
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M²
	
4,65
	
439,51
	
2.043,72
	
547,81
	
2.547,32

	
B2-14.18
	
ED-51152
	
SETOP
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
9,00
	
125,53
	
1.129,77
	
156,46
	
1.408,14

	
B2-14.19
	
ED-50337
	
SETOP
	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO DA VÁLVULA
	
UNI
	
1,00
	
222,37
	
222,37
	
277,16
	
277,16

	B2-14.20
	
	MERCADO
	CUBA TIPO EXPURGO EM AÇO INOX, D=30CM, COM TAMPA
	UNI
	1,00
	1.481,52
	1.481,52
	1.846,57
	1.846,57

	B2 - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-15.1
	
104314
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
9750,00
	
11,39
	
111.052,50
	
14,20
	
138.450,00

	
B2-15.2
	
94216
	SINAPI/ REFERENCIADO
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 9(TIPO SANDUICHE)
	
M²
	
975,00
	
184,55
	
179.936,25
	
230,02
	
224.269,50

	B2-15.3
	ED-52311
	SETOP
	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	M²
	10,00
	23,34
	233,40
	29,09
	290,90

	B2-15.4
	ED-48402
	SETOP
	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES
	M
	66,00
	54,62
	3.604,92
	68,08
	4.493,28

	B2 - 16
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2-16.1
	
ED-50683
	
SETOP
	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
169,00
	
40,22
	
6.797,18
	
50,13
	
8.471,97

	
B2-16.2
	
ED-50663
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
110,50
	
67,19
	
7.424,50
	
83,75
	
9.254,38

	
B2-16.3
	
ED-48332
	
SETOP
	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
	
M
	
140,00
	
20,27
	
2.837,80
	
25,26
	
3.536,40

	
B2-16.4
	
ED-48668
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
80,00
	
40,07
	
3.205,60
	
49,94
	
3.995,20

	

B2-16.5
	

ED-14720
	

SETOP
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

2,80
	

61,62
	

172,54
	

76,80
	

215,04

	
B2-16.6
	
103001
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	
UNI
	
2,80
	
164,46
	
460,49
	
204,98
	
573,94

	

B2-16.7
	

ED-14762
	

SETOP
	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

47,00
	

38,67
	

1.817,49
	

48,20
	

2.265,40

	B2-16.8
	ED-48586
	SETOP
	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM
	UNI
	3,00
	589,01
	1.767,03
	734,14
	2.202,42

	B2 - 17
	CÓDIGO
	FONTE
	PINTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-17.1
	ED-50474
	SETOP
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	2160,00
	19,18
	41.428,80
	23,91
	51.645,60

	
B2-17.2
	
88411
	
SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
	
M²
	
240,00
	
3,18
	
763,20
	
3,96
	
950,40

	
B2-17.3
	
ED-50509
	
SETOP
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA,
DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
945,00
	
21,75
	
20.553,75
	
27,11
	
25.618,95

	B2-17.4
	ED-50451
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	1455,00
	14,16
	20.602,80
	17,65
	25.680,75

	B2-17.5
	ED-50480
	SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	100,00
	27,02
	2.702,00
	33,68
	3.368,00

	B2-17.6
	ED-50452
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	1075,00
	15,64
	16.813,00
	19,49
	20.951,75

	B2-17.7
	102513
	SINAPI/
REFERENCIADO
	PINTURA EM TINTA LOUSA EM PAREDE, H =1,00M, DEMARCAÇÃO COM
FITA ADESIVA, APLICAÇÃO COM ROLO
	M²
	6,20
	42,62
	264,24
	53,12
	329,34

	B2-17.8
	102513
	SINAPI
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
	M²
	22,60
	42,62
	963,21
	53,12
	1.200,51

	B2 - 18
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-18.1
	ED-48343
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
	M²
	73,00
	350,57
	25.591,61
	436,95
	31.897,35

	B2-18.2
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	87,50
	79,88
	6.989,50
	99,56
	8.711,50

	B2 - 19
	CÓDIGO
	FONTE
	PASSEIO E PISO INTERTRAVADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B2 - 19.1
	
94995
	
SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	
M²
	
45,00
	
108,29
	
4.873,05
	
134,97
	
6.073,65

	B2 - 19.2
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M²
	45,00
	2,66
	119,70
	3,32
	149,40

	B2 - 19.3
	103946
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
	M²
	30,70
	17,69
	543,08
	22,05
	676,94

	B2 - 20
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B2-20.1
	ED-50373
	SETOP
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	16,00
	25,42
	406,72
	31,68
	506,88

	B2-20.2
	96116
	SINAPI
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
	M²
	180,00
	72,48
	13.046,40
	90,34
	16.261,20

	B2-20.3
	ED-28751
	SETOP
	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
	M
	225,00
	16,97
	3.818,25
	21,15
	4.758,75

	
B2-20.4
	
103291
	
SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	
M
	
50,00
	
70,31
	
3.515,50
	
87,63
	
4.381,50

	
B2-20.5
	
ED-50924
	
SETOP
	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
2,00
	
287,04
	
574,08
	
357,77
	
715,54

	
B2-20.6
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
28,00
	
8,64
	
241,92
	
10,77
	
301,56

	B2-20.7
	ED-50266
	SETOP
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	M²
	1075,00
	6,48
	6.966,00
	8,08
	8.686,00

	B3 - SAÚDE MENTAL E LEITOS DE UCP

	B3 - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-1.1
	
ED-48467
	
SETOP
	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
UNI
	
5,00
	
38,98
	
194,90
	
48,58
	
242,90

	

B3-1.2
	

ED-48470
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

UNI
	

4,00
	

5,82
	

23,28
	

7,25
	

29,00

	
B3-1.3
	
97662
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	
M
	
500,00
	
0,44
	
220,00
	
0,55
	
275,00

	
B3-1.4
	
97661
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
	
M
	
500,00
	
0,60
	
300,00
	
0,75
	
375,00

	B3-1.5
	97665
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	10,00
	1,15
	11,50
	1,43
	14,30

	B3-1.6
	97660
	SINAPI
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	30,00
	0,60
	18,00
	0,75
	22,50

	
B3-1.7
	97645
	SINAPI
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	5,00
	31,06
	
155,30
	
38,71
	
193,55

	B3-1.8
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	11,55
	8,29
	95,75
	10,33
	119,31

	
B3-1.9
	
ED-48497
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
10,50
	
16,72
	
175,56
	
20,84
	
218,82

	
B3-1.10
	
ED-48497
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE VIDRO TEPERADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
7,50
	
16,72
	
125,40
	
20,84
	
156,30

	
B3-1.11
	
ED-48497
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
6,95
	
16,72
	
116,20
	
20,84
	
144,84

	
B3-1.12
	
ED-48438
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO, REAPROVEITAVEL
	
M
	
57,00
	
4,21
	
239,97
	
5,25
	
299,25

	

B3-1.13
	

ED-48464
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

M²
	

48,00
	

8,91
	

427,68
	

11,11
	

533,28

	B3-1.14
	100330
	SINAPI
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M²
	250,00
	19,10
	4.775,00
	23,81
	5.952,50

	
B3-1.15
	
ED-48457
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
250,00
	
20,41
	
5.102,50
	
25,44
	
6.360,00

	
B3-1.16
	
ED-48502
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M³
	
150,00
	
18,69
	
2.803,50
	
23,30
	
3.495,00

	
B3-1.17
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M³
	153,50
	49,71
	
7.630,49
	
61,96
	
9.510,86

	
B3-1.18
	
ED-48501
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M²
	
280,00
	
8,96
	
2.508,80
	
11,17
	
3.127,60

	B3-1.19
	97632
	SINAPI/ REFERENCIADO
	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL
	M³
	50,00
	2,36
	118,00
	2,94
	147,00

	
B3-1.20
	
ED-48479
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M²
	
10,00
	
16,01
	
160,10
	
19,95
	
199,50

	

B3-1.21
	

ED-48479
	

SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	

M²
	

220,00
	

14,34
	

3.154,80
	

17,87
	

3.931,40

	B3 - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-2.1
	ED-51107
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M
	M³
	6,90
	61,26
	422,69
	76,35
	526,82

	B3-2.2
	RO-40234
	SETOP
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA
	M³
	2,00
	36,41
	72,82
	45,38
	90,76

	B3-2.3
	ED-51097
	SETOP
	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
	M³
	5,00
	61,26
	306,30
	76,35
	381,75

	B3-2.4
	ED-51093
	SETOP
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M²
	17,20
	20,72
	356,38
	25,83
	444,28

	B3-2.5
	ED-51123
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M²
	52,00
	4,43
	230,36
	5,52
	287,04

	B3 - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	FORMAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-3.1
	
96536
	
SETOP
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
M²
	
11,50
	
94,22
	
1.083,53
	
117,44
	
1.350,56

	

B3-3.2
	
92443
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
20,00
	
46,13
	

922,60
	

57,50
	

1.150,00

	
B3-3.3
	
92265
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	
M²
	
18,25
	
114,65
	
2.092,36
	
142,90
	
2.607,93

	B3 - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	ESTRUTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-4.1
	
96617
	
SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
	
M²
	
17,20
	
19,00
	
326,80
	
23,68
	
407,30

	
B3-4.2
	
ED-8495
	
SETOP
	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
	
M³
	
9,25
	
527,56
	
4.879,93
	
657,55
	
6.082,34

	B3-4.3
	ED-50262
	SETOP
	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 KG/M2
	M²
	10,00
	155,63
	1.556,30
	193,98
	1.939,80

	B3-4.4
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	KG
	204,00
	10,52
	2.146,08
	13,11
	2.674,44

	
B3-4.5
	
92761
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	
KG
	
286,77
	
13,15
	
3.771,03
	
16,39
	
4.700,16

	B3-4.6
	89999
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	KG
	59,54
	16,21
	965,14
	20,20
	1.202,71

	B3-4.7
	93186
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	5,60
	118,16
	661,70
	147,27
	824,71

	B3-4.8
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	18,00
	134,91
	2.428,38
	168,15
	3.026,70

	B3-4.9
	93188
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	14,40
	108,72
	1.565,57
	135,51
	1.951,34

	B3 - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-5.1
	ED-50173
	SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO8
	M²
	57,40
	13,48
	773,75
	16,80
	964,32

	B3-5.2
	ED-50174
	SETOP
	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
	M²
	10,00
	23,69
	236,90
	29,53
	295,30

	B3 - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-6.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
200,80
	
65,11
	
13.074,09
	
81,15
	
16.294,92

	B3-6.2
	93201
	SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	M
	57,33
	6,31
	361,75
	7,86
	450,61

	B3 - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-7.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20
22
	
M²
	
1147,80
	
4,59
	
5.268,40
	
5,72
	
6.565,42

	
B3-7.2
	ED-50759
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	890,00
	28,79
	
25.621,32
	
35,88
	
31.933,20

	B3-7.3
	ED-50732
	SETOP
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	235,00
	30,70
	7.214,50
	38,26
	8.991,10

	
B3-7.4
	
87275
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADA, DIMENSÕES 32X57 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
235,00
	
73,93
	
17.373,55
	
92,15
	
21.655,25

	B3 - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-8.1
	ED-50568
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
	M²
	295,00
	40,22
	11.864,90
	50,13
	14.788,35

	
B3-8.2
	
ED-50754
	SETOP/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73 CM , RETIFICADO COR CLARA, ASSETE COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
243,00
	
124,73
	
30.309,39
	
155,46
	
37.776,78

	
B3-8.3
	
87257
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	
M²
	
52,00
	
89,26
	
4.641,52
	
111,25
	
5.785,00

	
B3-8.4
	
88650
	SINAPI/ REFERENCIADO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73
	
M
	
245,00
	
16,14
	
3.954,30
	
20,12
	
4.929,40

	B3 - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B3-9.1
	

ED-50221
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

24,00
	

126,55
	

3.037,20
	

157,73
	

3.785,52

	

B3-9.2
	

ED-50225
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

7,00
	

313,20
	

2.192,40
	

390,37
	

2.732,59

	


B3-9.3
	


ED-50223
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


UNI
	


18,00
	


141,98
	


2.555,64
	


176,96
	


3.185,28

	

B3-9.4
	

ED-49876
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

3,00
	

389,88
	

1.169,64
	

485,95
	

1.457,85

	

B3-9.5
	

ED-49881
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

2,00
	

463,23
	

926,46
	

577,37
	

1.154,74

	
B3-9.6
	
ED-50029
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
20,00
	
44,97
	
899,40
	
56,05
	
168,15

	
B3-9.7
	
ED-49964
	
SETOP
	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
4,00
	
79,32
	
317,28
	
98,86
	
395,44

	
B3-9.8
	
ED-49988
	
SETOP
	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
12,00
	
78,53
	
942,36
	
97,88
	
1.174,56

	B3-9.9
	ED-50000
	SETOP
	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
	UNI
	4,00
	23,95
	95,80
	29,85
	119,40

	B3-9.10
	ED-50011
	SETOP/ REFERENCIADO
	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO, 100 X 100 X 50MM
	UNI
	8,00
	55,76
	446,08
	69,50
	556,00

	
B3-9.11
	
ED-49958
	SETOP/ REFERENCIADO
	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO
	
UNI
	
1,00
	
33,80
	
33,80
	
42,13
	
42,13

	
B3-9.12
	ED-16344
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	4,00
	106,34
	
425,36
	
132,54
	
530,16

	B3 - 10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



B3-10.1
	



ED-50227
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



19,00
	



226,37
	



4.301,03
	



282,15
	



5.360,85

	


B3-10.2
	


ED-50228
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
	


UNI
	


41,00
	


143,11
	


5.867,51
	


178,37
	


7.313,17

	




B3-10.3
	




ED-50232
	




SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	




UNI
	




40,00
	




282,10
	




11.284,00
	




351,61
	




14.064,40

	
B3-10.4
	
104481
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
	
UNI
	
4,00
	
311,56
	
1.246,24
	
388,33
	
1.553,32

	
B3-10.5
	
ED-15733
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
13,00
	
21,15
	
274,95
	
26,36
	
342,68

	

B3-10.6
	

ED-49115
	

SETOP
	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE
CONDULETE
	

UNI
	

6,00
	

35,35
	

212,10
	

44,06
	

264,36

	

B3-10.7
	
ED-15748
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
40,00
	
22,50
	

900,00
	

28,04
	

1.121,60

	
B3-10.8
	
ED-15763
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
4,00
	
10,62
	
42,48
	
13,24
	
52,96

	B3-10.9
	
	MERCADO
	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER PLAFON, DE SOBREPOR COM SOQUETE DE PORCELANA
	UNI
	37,00
	18,11
	670,07
	22,57
	835,09

	
B3-10.10
	
ED-13344
	
SETOP
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
	
UNI
	
37,00
	
28,10
	
1.039,70
	
35,02
	
1.295,74

	
B3-10.11
	
ED-13345
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
4,00
	
63,85
	
255,40
	
79,58
	
318,32

	B3-10.12
	
	MERCADO
	REFLETOR LED RETANGULAR 50 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM BASE)
	UNI
	1,00
	77,80
	77,80
	96,97
	96,97

	
B3-10.13
	
ED-49524
	
SETOP
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
5,00
	
44,79
	
223,95
	
55,83
	
279,15

	B3-10.14
	ED-49500
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	273,13
	273,13
	340,43
	340,43

	B3-10.15
	ED-49527
	SETOP
	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
	UNI
	1,00
	300,11
	300,11
	374,06
	374,06

	B3-10.16
	ED-49292
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 90A
	UNI
	1,00
	106,85
	106,85
	133,18
	133,18

	B3-10.17
	ED-49283
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 40A
	UNI
	1,00
	93,18
	93,18
	116,14
	116,14

	B3-10.18
	ED-49240
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A
	UNI
	3,00
	63,50
	190,50
	79,15
	237,45

	B3-10.19
	ED-49245
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 90 A
	UNI
	1,00
	75,37
	75,37
	93,94
	93,94

	B3-10.20
	ED-49228
	SETOP
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 32A
	UNI
	3,00
	21,76
	65,28
	27,12
	81,36

	B3 - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-11.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
10,00
	
155,52
	
1.555,20
	
193,84
	
1.938,40

	
B3-11.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
10,00
	
107,65
	
1.076,50
	
134,17
	
1.341,70

	B3-11.3
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	17,00
	314,76
	5.350,92
	392,32
	6.669,44

	B3-11.4
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	17,00
	115,51
	1.963,67
	143,97
	2.447,49

	
B3-11.5
	
ED-48262
	
SETOP
	MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR
, COM ROSCA, 1/2 NPT
	
UNI
	
1,00
	
485,54
	
485,54
	
605,18
	
605,18

	
B3-11.6
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
B3-11.7
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	
B3 - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	
TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	
TOTAL C/ BDI

	B3-12.1
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	3,00
	20,94
	62,82
	26,10
	78,30

	B3-12.2
	ED-50200
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	U
	1,00
	20,97
	20,97
	26,14
	26,14

	
B3-12.3
	
ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	
U
	
1,00
	
23,23
	
23,23
	
28,95
	
28,95

	
B3-12.4
	
ED-50202
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S5"- 380 X 190 MM (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	
U
	
1,00
	
23,33
	
23,33
	
29,08
	
29,08

	
B3-12.5
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 380 X 190 MM (ALARME SONORO)
	
U
	
1,00
	
23,13
	
23,13
	
28,83
	
28,83

	
B3-12.6
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 380 X 190 MM (ALARME DE INCENDIO)
	
U
	
1,00
	
23,13
	
23,13
	
28,83
	
28,83

	B3-12.7
	ED-50205
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S11" - 380 X 190 MM (ESCADA DE EMERGENCIA A DIREITA)
	U
	1,00
	23,06
	23,06
	28,74
	28,74

	B3-12.8
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	8,00
	23,23
	185,84
	28,95
	231,60

	B3-12.9
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,
CAPACIDADE 6 KG
	U
	3,00
	209,54
	628,62
	261,17
	783,51

	B3-12.10
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	3,00
	31,38
	94,14
	39,11
	117,33

	B3 - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-13.1
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
789,94
	
1.579,88
	
984,58
	
1.969,16

	
B3-13.2
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
10,00
	
789,94
	
7.899,40
	
984,58
	
9.845,80

	
B3-13.3
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.285,71
	
2.571,42
	
1.602,51
	
3.205,02

	
B3-13.4
	
	
MERCADO
	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.285,71
	
2.571,42
	
1.602,51
	
3.205,02

	B3-13.5
	
	MERCADO
	TELA MOSQUITEIRA DE NYLON, COM MARCO EM ALUMINIO REMOVIVEL,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	M²
	8,59
	75,00
	644,25
	93,48
	802,99

	
B3-13.6
	
ED-50951
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
	
M²
	
1,00
	
341,54
	
341,54
	
425,70
	
425,70

	
B3-13.7
	
	
MERCADO
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	
M²
	
8,59
	
521,70
	
4.481,40
	
650,25
	
5.585,65

	B3 - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-14.1
	86888
	SINAPI
	SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	6,00
	470,34
	2.822,04
	586,23
	3.517,38

	B3-14.2
	86904
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	6,00
	151,80
	910,80
	189,20
	1.135,20

	
B3-14.3
	86875
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	2,00
	523,36
	
1.046,72
	
652,32
	
1.304,64

	

B3-14.4
	

ED-50278
	

SETOP
	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

4,00
	

393,40
	

1.573,60
	

490,33
	

1.961,32

	
B3-14.5
	86913
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	2,00
	43,81
	
87,62
	
54,60
	
109,20

	
B3-14.6
	
86909
	
SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
4,00
	
102,60
	
410,40
	
127,88
	
511,52

	B3-14.7
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	6,00
	59,09
	354,54
	73,65
	441,90

	
B3-14.8
	
ED-50323
	
SETOP
	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
43,44
	
86,88
	
54,14
	
108,28

	
B3-14.9
	
95547
	
SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
6,00
	
38,95
	
233,70
	
48,55
	
291,30

	B3-14.10
	95544
	SINAPI
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	6,00
	35,33
	211,98
	44,04
	264,24

	B3-14.11
	ED-48182
	SETOP
	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
	UNI
	10,00
	62,74
	627,40
	78,20
	782,00

	
B3-14.12
	
ED-48161
	
SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)
, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
UNI
	
16,00
	
221,58
	
3.545,28
	
276,18
	
4.418,88

	B3-14.13
	ED-50943
	SETOP
	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
	M
	23,50
	434,48
	10.210,28
	541,54
	12.726,19

	
B3-14.14
	
ED-51152
	
SETOP
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
4,00
	
125,53
	
502,12
	
156,46
	
625,84

	B3 - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-15.1
	
104314
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
3760,00
	
11,39
	
42.826,40
	
14,20
	
53.392,00

	
B3-15.2
	
94216
	SINAPI/ REFERENCIADO
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 9(TIPO SANDUICHE)
	
M²
	
312,00
	
94,95
	
29.624,40
	
118,35
	
36.925,20

	
B3-15.3
	
92616
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
7,00
	
1.867,82
	
13.074,74
	
2.328,05
	
16.296,35

	B3-15.4
	ED-52311
	SETOP
	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	M²
	10,00
	23,34
	233,40
	29,09
	290,90

	B3-15.5
	ED-48402
	SETOP
	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES
	M
	28,05
	54,62
	1.532,09
	68,08
	1.909,64

	

B3-15.6
	

ED-48429
	

SETOP
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

M²
	

64,00
	

233,14
	

14.920,96
	

290,59
	

18.597,76

	B3 - 16
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-16.1
	
ED-50683
	
SETOP
	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
10,40
	
40,22
	
418,29
	
50,13
	
521,35

	
B3-16.2
	
ED-50663
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
36,70
	
67,19
	
2.465,87
	
83,75
	
3.073,63

	
B3-16.3
	
ED-48332
	
SETOP
	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
	
M
	
86,50
	
20,27
	
1.753,36
	
25,26
	
2.184,99

	
B3-16.4
	
ED-48668
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
16,00
	
40,07
	
641,12
	
49,94
	
799,04

	

B3-16.5
	

ED-14720
	

SETOP
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

2,90
	

61,62
	

178,70
	

76,80
	

222,72

	
B3-16.6
	
103001
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	
UNI
	
2,90
	
164,46
	
476,93
	
204,98
	
594,44

	B3-16.7
	ED-48586
	SETOP
	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM
	UNI
	1,00
	589,01
	589,01
	734,14
	734,14

	B3 - 17
	CÓDIGO
	FONTE
	PINTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-17.1
	ED-50474
	SETOP
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	937,00
	19,18
	17.971,66
	23,91
	22.403,67

	
B3-17.2
	
88411
	
SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
	
M²
	
210,00
	
3,18
	
667,80
	
3,96
	
831,60

	
B3-17.3
	
ED-50509
	
SETOP
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
536,00
	
21,75
	
11.658,00
	
27,11
	
14.530,96

	B3-17.4
	ED-50451
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	611,00
	14,16
	8.651,76
	17,65
	10.784,15

	B3-17.5
	ED-50506
	SETOP
	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
	M²
	185,00
	3,08
	569,80
	3,84
	710,40

	B3-17.6
	ED-50480
	SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	185,00
	27,02
	4.998,70
	33,68
	6.230,80

	B3-17.7
	ED-50452
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	185,00
	15,64
	2.893,40
	19,49
	3.605,65

	B3 - 18
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B3-18.1
	ED-48343
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
	M²
	8,60
	350,57
	3.014,90
	436,95
	3.757,77

	B3-18.2
	ED-48344
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA
	M²
	0,80
	327,74
	262,19
	408,50
	326,80

	B3-18.3
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	18,20
	79,88
	1.453,82
	99,56
	1.811,99

	B3 - 19
	CÓDIGO
	FONTE
	PASSEIO E PISO INTERTRAVADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B3-19.1
	
94995
	
SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	
M²
	
30,20
	
108,29
	
3.270,36
	
134,97
	
4.076,09

	B3-19.2
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M²
	30,20
	2,66
	80,33
	3,32
	100,26

	
B3-19.3
	
103946
	
SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
	
M²
	
31,90
	
17,69
	
564,31
	
22,05
	
703,40

	B3 - 20
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B3-20.1
	

ED-49686
	

SETOP
	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
	

UNI
	

74,00
	

67,00
	

4.958,00
	

83,51
	

6.179,74

	B3-20.2
	99054
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS
	M²
	98,80
	54,06
	5.341,13
	67,38
	6.657,14

	
B3-20.3
	
ED-50924
	
SETOP
	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
2,00
	
287,04
	
574,08
	
357,77
	
715,54

	
B3-20.4
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
20,00
	
8,64
	
172,80
	
10,77
	
215,40

	B3-20.5
	ED-50266
	SETOP
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	M²
	295,00
	6,48
	1.911,60
	8,08
	2.383,60

	B4 - ENFERMARIAS, EXAMES DE IMAGEM E PARQUINHO

	B4 - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-1.1
	
ED-48467
	
SETOP
	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
UNI
	
22,00
	
38,98
	
857,56
	
48,58
	
1.068,76

	B4-1.2
	97663
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
	UNI
	1,00
	10,96
	10,96
	13,66
	13,66

	

B4-1.3
	

ED-48470
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

UNI
	

21,00
	

5,82
	

122,22
	

7,25
	

152,25

	B4-1.4
	97664
	SINAPI
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20
	UNI
	20,00
	1,36
	27,20
	1,70
	34,00

	
B4-1.5
	
97662
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	
M
	
500,00
	
0,44
	
220,00
	
0,55
	
275,00

	
B4-1.6
	
97661
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
	
M
	
500,00
	
0,60
	
300,00
	
0,75
	
375,00

	B4-1.7
	97665
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	45,00
	1,15
	51,75
	1,43
	64,35

	B4-1.8
	97660
	SINAPI
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	10,00
	0,60
	6,00
	0,75
	7,50

	B4-1.9
	97645
	SINAPI
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	10,00
	31,06
	310,60
	38,71
	387,10

	
B4-1.10
	
ED-48497
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
4,40
	
16,72
	
73,57
	
20,84
	
91,70

	B4-1.11
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
	M²
	35,00
	8,29
	290,15
	10,33
	361,55

	
B4-1.12
	
ED-48497
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE VIDRO TEPERADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
1,68
	
16,72
	
28,09
	
20,84
	
35,01

	
B4-1.13
	
ED-48497
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
9,20
	
16,72
	
153,82
	
20,84
	
191,73

	
B4-1.14
	
ED-48438
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO, REAPROVEITAVEL
	
M
	
67,00
	
4,21
	
282,07
	
5,25
	
351,75

	B4-1.15
	100330
	SINAPI
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M²
	505,00
	19,10
	9.645,50
	23,81
	12.024,05

	
B4-1.16
	
ED-48457
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
505,00
	
20,41
	
10.307,05
	
25,44
	
12.847,20

	
B4-1.17
	
ED-48502
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M³
	
22,00
	
18,69
	
411,18
	
23,30
	
512,60

	
B4-1.18
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M³
	259,50
	49,71
	
12.899,75
	
61,96
	
16.078,62

	B4-1.19
	97632
	SINAPI/ REFERENCIADO
	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL
	M³
	50,00
	2,36
	118,00
	2,94
	147,00

	B4-1.20
	RO-41599
	SETOP
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M²
	255,00
	149,89
	38.221,95
	186,82
	47.639,10

	
B4-1.21
	
ED-48479
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M²
	
400,00
	
16,01
	
6.404,00
	
19,95
	
7.980,00

	B4-1.22
	
	MERCADO
	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE DE PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR E SUPORTES DE METALON, COM REAPROVEITAMENTO
	UNI
	15,00
	210,00
	3.150,00
	261,74
	3.926,10

	

B4-1.23
	

ED-48479
	

SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	

M²
	

460,00
	

14,34
	

6.596,40
	

17,87
	

8.220,20

	B4 - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-2.1
	ED-51107
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M
	M³
	16,20
	61,26
	992,41
	76,35
	1.236,87

	B4-2.2
	ED-51097
	SETOP
	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
	M³
	10,00
	61,26
	612,60
	76,35
	763,50

	B4-2.3
	ED-51093
	SETOP
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M²
	40,50
	20,72
	839,16
	25,83
	1.046,12

	B4-2.4
	ED-51122
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE
	M²
	439,00
	8,70
	3.819,30
	10,84
	4.758,76

	B4 - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	FORMAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-3.1
	
96536
	
SETOP
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
M²
	
34,60
	
94,22
	
3.260,01
	
117,44
	
4.063,42

	
B4-3.2
	
92443
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
10,40
	
46,13
	
479,75
	
57,50
	
598,00

	
B4-3.3
	
92265
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	
M²
	
19,00
	
114,65
	
2.178,35
	
142,90
	
2.715,10

	B4 - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	ESTRUTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-4.1
	96617
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
	M²
	40,50
	19,00
	769,50
	23,68
	959,04

	
B4-4.2
	
ED-8495
	
SETOP
	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
	
M³
	
21,11
	
527,56
	
11.136,79
	
657,55
	
13.880,88

	B4-4.3
	ED-50848
	SETOP
	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
	M²
	38,60
	221,34
	8.543,72
	275,88
	10.648,97

	B4-4.4
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	KG
	389,54
	10,52
	4.097,96
	13,11
	5.106,87

	
B4-4.5
	
92761
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	
KG
	
440,78
	
13,15
	
1.588,39
	
16,39
	
1.979,75

	
B4-4.6
	
92762
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
308,30
	
11,82
	
3.644,11
	
14,73
	
4.541,26

	B4-4.7
	89999
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	KG
	120,79
	16,21
	1.958,01
	20,20
	2.439,96

	B4-4.8
	93186
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	5,20
	118,16
	614,43
	147,27
	765,80

	B4-4.9
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	26,00
	134,91
	3.507,66
	168,15
	4.371,90

	B4-4.10
	93188
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	45,90
	108,72
	4.990,25
	135,51
	6.219,91

	B4 - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-5.1
	
ED-50173
	
SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO8
	
M²
	
135,00
	
13,48
	
1.819,80
	
16,80
	
2.268,00

	B4-5.2
	ED-50174
	SETOP
	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
	M²
	13,70
	23,69
	324,55
	29,53
	404,56

	B4 - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-6.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
393,00
	
65,11
	
25.588,23
	
81,15
	
31.891,95

	
B4-6.2
	
ED-48209
	
SETOP
	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO
	
M²
	
4,25
	
89,81
	
381,69
	
111,94
	
475,75

	
B4-6.3
	
93201
	
SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	
M
	
77,00
	
6,31
	
485,87
	
7,86
	
605,22

	B4 - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-7.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20
22
	
M²
	
786,00
	
4,59
	
3.607,74
	
5,72
	
4.495,92

	
B4-7.2
	ED-50759
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	560,00
	28,79
	
16.121,28
	
35,88
	
20.092,80

	B4-7.3
	ED-50732
	SETOP
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	295,00
	30,70
	9.056,50
	38,26
	11.286,70

	B4-7.4
	ED-50728
	SETOP
	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
	M²
	10,00
	11,76
	117,60
	14,66
	146,60

	
B4-7.5
	
ED-50763
	
SETOP
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
	
M²
	
50,00
	
31,14
	
1.557,00
	
38,81
	
1.940,50

	
B4-7.6
	
87275
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADA, DIMENSÕES 32X57 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
295,00
	
73,93
	
21.809,35
	
92,15
	
27.184,25

	
B4-7.7
	
	
MERCADO
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA EM CAMADA ÚNICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, EXPESSURA DE 3CM
	
M²
	
145,00
	
55,98
	
8.117,10
	
69,77
	
10.116,65

	B4 - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-8.1
	ED-50568
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
	M²
	780,00
	40,22
	31.371,60
	50,13
	39.101,40

	
B4-8.2
	
ED-50754
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73 CM , RETIFICADO COR CLARA, ASSETE COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
490,00
	
124,73
	
61.117,70
	
155,46
	
76.175,40

	
B4-8.3
	
87257
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	
M²
	
290,00
	
89,26
	
25.885,40
	
111,25
	
32.262,50

	
B4-8.4
	
88650
	SINAPI/ REFERENCIADO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73CM
	
M
	
570,00
	
16,14
	
9.199,80
	
20,12
	
11.468,40

	B4 - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B4-9.1
	

ED-50221
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

39,00
	

126,55
	

4.935,45
	

157,73
	

6.151,47

	

B4-9.2
	

ED-50225
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

11,00
	

313,20
	

3.445,20
	

390,37
	

4.294,07

	


B4-9.3
	


ED-50223
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


UNI
	


31,00
	


141,98
	


4.401,38
	


176,96
	


5.485,76

	

B4-9.4
	

ED-49876
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

2,00
	

389,88
	

779,76
	

485,95
	

971,90

	

B4-9.5
	

ED-49881
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

1,00
	

489,09
	

489,09
	

609,60
	

609,60

	
B4-9.6
	
ED-50029
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXÕES
	
M
	
20,00
	
44,97
	
899,40
	
56,05
	
112,10

	
B4-9.7
	
ED-50030
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXÕES
	
M
	
5,00
	
74,47
	
372,35
	
92,82
	
464,10

	
B4-9.8
	
ED-49964
	
SETOP
	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
6,00
	
79,32
	
475,92
	
98,86
	
593,16

	
B4-9.9
	
ED-49988
	
SETOP
	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
5,00
	
78,53
	
392,65
	
97,88
	
489,40

	B4-9.10
	ED-50000
	SETOP
	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
	UNI
	18,00
	23,95
	431,10
	29,85
	537,30

	B4-9.11
	ED-50011
	SETOP/ REFERENCIADO
	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO, 100 X 100 X 50MM
	UNI
	11,00
	55,76
	613,36
	69,50
	764,50

	
B4-9.12
	ED-16344
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	6,00
	106,34
	
638,04
	
132,54
	
795,24

	B4 - 10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



B4-10.1
	



ED-50227
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



41,00
	



226,37
	



9.281,17
	



282,15
	



11.568,15

	


B4-10.2
	


ED-50228
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
	


UNI
	


49,00
	


143,11
	


7.012,39
	


178,37
	


8.740,13

	



B4-10.3
	



ED-50232
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



130,00
	



282,10
	



36.673,00
	



351,61
	



45.709,30

	
B4-10.4
	
104481
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
	
UNI
	
6,00
	
311,56
	
1.869,36
	
388,33
	
2.329,98

	
B4-10.5
	
ED-15733
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
39,00
	
21,15
	
824,85
	
26,36
	
1.028,04

	

B4-10.6
	

ED-49115
	

SETOP
	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE
CONDULETE
	

UNI
	

2,00
	

35,35
	

70,70
	

44,06
	

88,12

	

B4-10.7
	
ED-15748
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
130,00
	
22,50
	

2.925,00
	

28,04
	

3.645,20

	
B4-10.8
	
ED-15763
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
6,00
	
10,62
	
63,72
	
13,24
	
79,44

	B4-10.9
	
	MERCADO
	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER PLAFON, DE SOBREPOR COM SOQUETE DE PORCELANA
	UNI
	49,00
	18,11
	887,39
	22,57
	1.105,93

	
B4-10.10
	
ED-13344
	
SETOP
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
	
UNI
	
49,00
	
28,10
	
1.376,90
	
35,02
	
1.715,98

	
B4-10.11
	
ED-13345
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
4,00
	
63,85
	
255,40
	
79,58
	
318,32

	B4-10.12
	
	MERCADO
	REFLETOR LED RETANGULAR 50 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	2,00
	77,80
	155,60
	96,97
	193,94

	B4-10.13
	ED-49524
	SETOP
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO (COM BASE)
	UNI
	6,00
	44,79
	268,74
	55,83
	334,98

	B4-10.14
	
	MERCADO
	EXAUSTOR DE PAREDE EXAUSTOR DE PAREDE VENTOKIT, 150M3/H
	UNI
	9,00
	328,40
	2.955,60
	409,32
	3.683,88

	
B4-10.15
	
103251
	
SINAPI
	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_11/2021_PE
	
UNI
	
12,00
	
2.829,85
	
33.958,20
	
3.527,13
	
42.325,56

	
B4-10.16
	
ED-49025
	
SETOP
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR,
SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV
	
M
	
300,00
	
189,61
	
56.883,00
	
236,33
	
70.899,00

	
B4-10.17
	
ED-19515
	
SETOP
	ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
	
M
	
2,00
	
155,31
	
310,62
	
193,58
	
387,16

	B4-10.18
	ED-49500
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	273,13
	273,13
	340,43
	340,43

	B4-10.19
	ED-49527
	SETOP
	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
	UNI
	1,00
	300,11
	300,11
	374,06
	374,06

	B4-10.20
	ED-49292
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 90A
	UNI
	1,00
	106,85
	106,85
	133,18
	133,18

	B4-10.21
	ED-49283
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 40A
	UNI
	1,00
	93,18
	93,18
	116,14
	116,14

	B4-10.22
	ED-49240
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A
	UNI
	3,00
	63,50
	190,50
	79,15
	237,45

	B4-10.23
	ED-49245
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 90 A
	UNI
	1,00
	75,37
	75,37
	93,94
	93,94

	B4-10.24
	ED-49228
	SETOP
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 32A
	UNI
	3,00
	21,76
	65,28
	27,12
	81,36

	B4 - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-11.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
10,00
	
155,52
	
1.555,20
	
193,84
	
1.938,40

	
B4-11.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
10,00
	
107,65
	
1.076,50
	
134,17
	
1.341,70

	B4-11.3
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	23,00
	314,76
	7.239,48
	392,32
	9.023,36

	B4-11.4
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	23,00
	115,51
	2.656,73
	143,97
	3.311,31

	
B4-11.5
	
ED-48262
	
SETOP
	MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR
, COM ROSCA, 1/2 NPT
	
UNI
	
1,00
	
485,54
	
485,54
	
605,18
	
605,18

	
B4-11.6
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
B4-11.7
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	B4 - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-12.1
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	3,00
	20,94
	62,82
	26,10
	78,30

	B4-12.2
	ED-50200
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	U
	2,00
	20,97
	41,94
	26,14
	52,28

	
B4-12.3
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 380 X 190 MM (ALARME SONORO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	
B4-12.4
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 380 X 190 MM (ALARME DE INCENDIO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	B4-12.5
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	11,00
	23,23
	255,53
	28,95
	318,45

	B4-12.6
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,
CAPACIDADE 6 KG
	U
	3,00
	209,54
	628,62
	261,17
	783,51

	B4-12.7
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	3,00
	31,38
	94,14
	39,11
	117,33

	B4 - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-13.1
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
8,00
	
789,94
	
6.319,52
	
984,58
	
7.876,64

	
B4-13.2
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
14,00
	
789,94
	
11.059,16
	
984,58
	
13.784,12

	
B4-13.3
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.178,56
	
1.178,56
	
1.468,96
	
1.468,96

	
B4-13.4
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
7,00
	
1.285,71
	
8.999,97
	
1.602,51
	
11.217,57

	
B4-13.5
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.285,71
	
2.571,42
	
1.602,51
	
3.205,02

	
B4-13.6
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
1.974,85
	
1.974,85
	
2.461,45
	
2.461,45

	
B4-13.7
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER TRÊS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 320X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
3.159,76
	
3.159,76
	
3.938,32
	
3.938,32

	
B4-13.8
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 240X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
1,00
	
2.369,82
	
2.369,82
	
2.953,74
	
2.953,74

	
B4-13.9
	
	
MERCADO
	PORTA BANG BANG DE ALTO IMPACTO MACIÇA ABS 12MM,. C/ DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMATICO GRAVITACIONAL. 120X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
M²
	
5,04
	
1.016,00
	
5.120,64
	
1.266,34
	
6.382,35

	
B4-13.10
	
90825
	SINAPI/ REFERENCIADO
	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 120X210CM CORRER, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
UNI
	
1,00
	
867,45
	
867,45
	
1.081,19
	
1.081,19

	
B4-13.11
	
90825
	SINAPI/ REFERENCIADO
	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 120X210CM ABRIR, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
UNI
	
1,00
	
867,45
	
867,45
	
1.081,19
	
1.081,19

	
B4-13.12
	
90825
	SINAPI/ REFERENCIADO
	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM CORRER, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
UNI
	
3,00
	
578,30
	
1.734,90
	
720,79
	
2.162,37

	
B4-13.13
	
90825
	SINAPI/ REFERENCIADO
	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM ABRIR, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
UNI
	
2,00
	
578,30
	
1.156,60
	
720,79
	
1.441,58

	B4-13.14
	
	MERCADO
	TELA MOSQUITEIRA DE NYLON, COM MARCO EM ALUMINIO REMOVIVEL
	M²
	15,88
	75,00
	1.191,00
	93,48
	1.484,46

	
B4-13.15
	
	
MERCADO
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	
M²
	
15,88
	
521,70
	
8.284,60
	
650,25
	
10.325,97

	
B4-13.16
	
ED-51156
	
SETOP
	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
	
M²
	
2,76
	
174,23
	
480,87
	
217,16
	
599,36

	
B4-13.17
	
ED-50982
	
SETOP
	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO
	
M²
	
7,77
	
401,65
	
3.120,82
	
500,62
	
3.889,82

	B4 - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-14.1
	86888
	SINAPI
	SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	9,00
	470,34
	4.233,06
	586,23
	5.276,07

	
B4-14.2
	
86904
	
SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
14,00
	
151,80
	
2.125,20
	
189,20
	
2.648,80

	
B4-14.3
	86875
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	3,00
	523,36
	
1.570,08
	
652,32
	
1.956,96

	

B4-14.4
	

ED-50278
	

SETOP
	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

6,00
	

393,40
	

2.360,40
	

490,33
	

2.941,98

	
B4-14.5
	86913
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	3,00
	43,81
	
131,43
	
54,60
	
163,80

	

B4-14.6
	

ED-22766
	

SETOP
	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

6,00
	

296,67
	

1.780,02
	

369,77
	

2.218,62

	

B4-14.7
	

ED-50329
	

SINAPI
	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

14,00
	

346,50
	

4.851,00
	

431,88
	

6.046,32

	
B4-14.8
	
ED-50323
	
SETOP
	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
43,44
	
86,88
	
54,14
	
108,28

	
B4-14.9
	
95547
	
SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
14,00
	
38,95
	
545,30
	
48,55
	
679,70

	B4-14.10
	95544
	SINAPI
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	9,00
	35,33
	317,97
	44,04
	396,36

	B4-14.11
	ED-48182
	SETOP
	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
	UNI
	20,00
	62,74
	1.254,80
	78,20
	1.564,00

	
B4-14.12
	
ED-48161
	
SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)
, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
UNI
	
9,00
	
221,58
	
1.994,22
	
276,18
	
2.485,62

	
B4-14.13
	
ED-51152
	
SETOP
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM
ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
9,00
	
125,53
	
1.129,77
	
156,46
	
1.408,14

	
B4-14.14
	
ED-50337
	
SETOP
	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO DA VÁLVULA
	
UNI
	
2,00
	
222,37
	
444,74
	
277,16
	
554,32

	B4-14.15
	
	MERCADO
	CUBA TIPO EXPURGO EM AÇO INOX, D=30CM, COM TAMPA
	UNI
	2,00
	1.481,52
	2.963,04
	1.846,57
	3.693,14

	B4 - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-15.1
	
104314
	
SINAPI
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
6150,00
	
11,39
	
70.048,50
	
14,20
	
87.330,00

	
B4-15.2
	
94216
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 9(TIPO SANDUICHE)
	
M²
	
560,00
	
94,95
	
53.172,00
	
118,35
	
66.276,00

	
B4-15.3
	
92616
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
10,00
	
1.867,82
	
18.678,20
	
2.328,05
	
23.280,50

	
B4-15.4
	
92602
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015
	
UNI
	
3,00
	
725,62
	
2.176,86
	
904,41
	
2.713,23

	B4-15.5
	ED-52311
	SETOP
	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	M²
	10,00
	23,34
	233,40
	29,09
	290,90

	B4-15.6
	ED-48402
	SETOP
	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50
MM, SIMPLES
	M
	80,00
	54,62
	4.369,60
	68,08
	5.446,40

	

B4-15.7
	

ED-48429
	

SETOP
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

M²
	

55,00
	

233,14
	

12.822,70
	

290,59
	

15.982,45

	
B4-15.8
	
103315
	
SINAPI
	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
	
M²
	
29,50
	
395,78
	
11.675,51
	
493,30
	
14.552,35

	B4-15.9
	
	MERCADO
	INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL (TRANSPARENTE)
	M²
	29,50
	210,00
	6.195,00
	261,74
	7.721,33

	B4 - 16
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-16.1
	
ED-50683
	
SETOP
	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
85,00
	
40,22
	
3.418,70
	
50,13
	
4.261,05

	
B4-16.2
	
ED-50667
	
SETOP
	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE
	
M
	
65,55
	
20,27
	
1.328,70
	
25,26
	
1.655,79

	
B4-16.3
	
ED-50662
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
60,00
	
61,56
	
3.693,60
	
76,73
	
4.603,80

	
B4-16.4
	
ED-50663
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
47,60
	
67,19
	
3.198,24
	
83,75
	
3.986,50

	
B4-16.5
	
ED-50659
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
12,00
	
111,09
	
1.333,08
	
138,46
	
1.661,52

	
B4-16.6
	
ED-48668
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
42,00
	
40,07
	
1.682,94
	
49,94
	
2.097,48

	

B4-16.7
	

ED-14720
	

SETOP
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

10,10
	

61,62
	

622,36
	

76,80
	

775,68

	
B4-16.8
	
103001
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	
UNI
	
10,10
	
164,46
	
1.661,05
	
204,98
	
2.070,30

	B4-16.9
	ED-48586
	SETOP
	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM
	UNI
	2,00
	589,01
	1.178,02
	734,14
	1.468,28

	B4 - 17
	CÓDIGO
	FONTE
	PINTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-17.1
	ED-50474
	SETOP
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	347,50
	19,18
	6.665,05
	23,91
	8.308,73

	
B4-17.2
	
88411
	
SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
	
M²
	
224,50
	
3,18
	
713,91
	
3,96
	
889,02

	
B4-17.3
	
ED-50509
	
SETOP
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA,
DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
560,00
	
21,75
	
12.180,00
	
27,11
	
15.181,60

	B4-17.4
	ED-50451
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	870,00
	14,16
	12.319,20
	17,65
	15.355,50

	B4-17.5
	ED-50506
	SETOP
	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
	M²
	430,00
	3,08
	1.324,40
	3,84
	1.651,20

	B4-17.6
	ED-50480
	SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	430,00
	27,02
	11.618,60
	33,68
	14.482,40

	B4-17.7
	ED-50452
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	430,00
	15,64
	6.725,20
	19,49
	8.380,70

	
B4-17.8
	
102513
	
SINAPI
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
	
M²
	
12,60
	
42,62
	
537,01
	
53,12
	
669,31

	B4-17.9
	102513
	SINAPI/
REFERENCIADO
	PINTURA EM TINTA LOUSA EM PAREDE, H =1,00M, DEMARCAÇÃO COM
FITA ADESIVA, APLICAÇÃO COM ROLO
	M²
	9,00
	42,62
	383,58
	53,12
	478,08

	B4-17.10
	ED-50496
	SETOP
	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
	M
	30,00
	20,80
	624,00
	25,93
	777,90

	
B4-17.11
	
100758
	
SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020
	
M²
	
5,76
	
47,86
	
275,67
	
59,65
	
343,58

	B4 - 18
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-18.1
	ED-48343
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
	M²
	8,75
	350,57
	3.067,49
	436,95
	3.823,31

	B4-18.2
	ED-48344
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA
	M²
	7,95
	327,74
	2.605,53
	408,50
	3.247,58

	B4-18.3
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	33,90
	79,88
	2.707,93
	99,56
	3.375,08

	B4 - 19
	CÓDIGO
	FONTE
	PASSEIO E PISO INTERTRAVADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B4-19.1
	
ED-9320
	
SETOP
	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO
	
M²
	
110,00
	
158,88
	
17.476,80
	
198,03
	
21.783,30

	B4-19.2
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M²
	110,00
	2,66
	292,60
	3,32
	365,20

	
B4-19.3
	
103946
	
SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
	
M²
	
13,50
	
17,69
	
238,82
	
22,05
	
297,68

	B4 - 20
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B4-20.1
	ED-50373
	SETOP
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	25,42
	203,36
	31,68
	253,44

	
B4-20.2
	
	
MERCADO
	
SINALEIRO LUMINOSO PARA SALAS DE EXAME , FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
3,00
	
539,40
	
1.618,20
	
672,31
	
2.016,93

	B4-20.3
	
	MERCADO
	ESPUMA ACUSTICA TIPO CASCA DE OVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M²
	50,00
	40,01
	2.000,50
	49,87
	2.493,50

	
B4-20.4
	
103291
	
SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	
M
	
20,00
	
70,31
	
1.406,20
	
87,63
	
1.752,60

	
B4-20.5
	
ED-50924
	
SETOP
	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
2,00
	
287,04
	
574,08
	
357,77
	
715,54

	
B4-20.6
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
24,00
	
8,64
	
207,36
	
10,77
	
258,48

	B4-20.7
	ED-50266
	SETOP
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	M²
	780,00
	6,48
	5.054,40
	8,08
	2.726,62

	B5 - ATENDIMENTO PRIMÁRIO, RECEPÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

	B5 - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-1.1
	
ED-48467
	
SETOP
	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
UNI
	
19,00
	
38,98
	
740,62
	
48,58
	
923,02

	B5-1.2
	97663
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	30,00
	10,96
	328,80
	13,66
	409,80

	

B5-1.3
	

ED-48470
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

UNI
	

30,00
	

5,82
	

174,60
	

7,25
	

217,50

	B5-1.4
	97664
	SINAPI
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20
	UNI
	10,00
	1,36
	13,60
	1,70
	17,00

	
B5-1.5
	
97662
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	
M
	
700,00
	
0,44
	
308,00
	
0,55
	
385,00

	
B5-1.6
	
97661
	
SINAPI
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017
	
M
	
700,00
	
0,60
	
420,00
	
0,75
	
525,00

	B5-1.7
	97665
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	100,00
	1,15
	115,00
	1,43
	143,00

	B5-1.8
	97660
	SINAPI
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UNI
	30,00
	0,60
	18,00
	0,75
	22,50

	B5-1.9
	97645
	SINAPI
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	62,00
	31,06
	1.925,72
	38,71
	2.400,02

	B5-1.10
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	76,50
	8,29
	634,19
	10,33
	790,25

	
B5-1.11
	
ED-48438
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO, REAPROVEITAVEL
	
M
	
38,00
	
4,21
	
159,98
	
5,25
	
199,50

	B5-1.12
	97647
	SINAPI
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	580,00
	3,08
	1.786,40
	3,84
	2.227,20

	
B5-1.13
	
ED-48457
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
580,00
	
20,41
	
11.837,80
	
25,44
	
14.755,20

	
B5-1.14
	
ED-48502
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M³
	
710,00
	
18,69
	
13.269,90
	
23,30
	
16.543,00

	
B5-1.15
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M³
	118,00
	49,71
	
5.865,78
	
61,96
	
7.311,28

	B5-1.16
	97632
	SINAPI/ REFERENCIADO
	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL
	M³
	55,00
	2,36
	129,80
	2,94
	161,70

	
B5-1.17
	
ED-48479
	
SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	
M²
	
500,00
	
16,01
	
8.005,00
	
19,95
	
9.975,00

	B5-1.18
	RO-41599
	SETOP
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M²
	77,80
	149,89
	11.661,44
	186,82
	14.534,60

	

B5-1.19
	

ED-48487
	

SETOP
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
	

M²
	

31,00
	

30,10
	

933,10
	

37,52
	

1.163,12

	
B5-1.20
	97635
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	692,00
	12,20
	
8.442,40
	
15,21
	
10.525,32

	

B5-1.21
	

ED-48472
	

SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	

M
	

36,00
	

10,02
	

360,72
	

12,49
	

449,64

	B5 - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-2.1
	ED-51107
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M
	M³
	23,85
	61,26
	1.461,05
	76,35
	1.820,95

	B5-2.2
	ED-51093
	SETOP
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M²
	59,60
	20,72
	1.234,91
	25,83
	1.539,47

	B5-2.3
	ED-51110
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
	M³
	13,50
	36,04
	486,54
	44,92
	606,42

	B5-2.4
	ED-51096
	SETOP
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M³
	315,00
	41,94
	13.211,10
	52,27
	16.465,05

	B5-2.5
	ED-51098
	SETOP/
REFERENCIADO
	ATERRO COMPACTADO COM ROLO A 95% DO P.N.
	M³
	315,00
	2,84
	894,60
	3,54
	1.115,10

	B5-2.6
	ED-51108
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M
	M³
	5,00
	81,09
	405,45
	101,07
	505,35

	B5-2.7
	96523
	SETOP
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M³
	4,86
	88,61
	430,64
	110,44
	536,74

	B5-2.8
	ED-51147
	SETOP
	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
	M³
	350,10
	20,72
	7.254,07
	25,83
	9.043,08

	B5-2.9
	ED-51123
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M²
	350,10
	4,43
	1.550,94
	5,52
	1.932,55

	B5-2.10
	ED-51122
	SETOP
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE
	M²
	65,00
	8,70
	565,50
	10,84
	704,60

	B5 - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	FORMAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-3.1
	96536
	SETOP
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	M²
	49,69
	94,22
	4.681,32
	117,44
	5.835,01

	
B5-3.2
	
92443
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
4,65
	
46,13
	
214,50
	
57,50
	
267,38

	
B5-3.3
	
92445
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
3,80
	
57,60
	
218,88
	
71,79
	
272,80

	
B5-3.4
	
96258
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIADAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	
M²
	
0,96
	
198,58
	
190,64
	
247,51
	
237,61

	B5-3.5
	92265
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	M²
	74,00
	114,65
	8.484,10
	142,90
	10.574,60

	
B5-3.6
	
92534
	
SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
M²
	
55,50
	
37,53
	
2.082,92
	
46,78
	
2.596,29

	B5 - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	ESTRUTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-4.1
	96617
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
	M²
	70,80
	19,00
	1.345,20
	23,68
	1.676,54

	
B5-4.2
	
ED-48217
	
SETOP
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
	
M²
	
10,00
	
184,38
	
1.843,80
	
229,81
	
2.298,10

	
B5-4.3
	
ED-8495
	
SETOP
	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
	
M³
	
42,32
	
527,56
	
22.326,34
	
657,55
	
27.827,52

	
B5-4.4
	
99434
	
SINAPI
	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA).
	
M³
	
5,55
	
777,77
	
4.316,62
	
969,41
	
5.380,23

	B5-4.5
	ED-50262
	SETOP
	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 KG/M2
	M²
	75,50
	155,63
	11.750,07
	193,98
	14.645,49

	B5-4.6
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	KG
	726,64
	10,52
	7.644,25
	13,11
	9.526,25

	
B5-4.7
	
92761
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	
KG
	
758,43
	
13,15
	
9.973,35
	
16,39
	
12.430,67

	
B5-4.8
	
92762
	
SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
KG
	
692,15
	
11,82
	
8.181,21
	
14,73
	
10.195,37

	B5-4.9
	89999
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	KG
	127,06
	16,21
	2.059,64
	20,20
	2.566,61

	B5-4.10
	93186
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	9,50
	118,16
	1.122,52
	147,27
	1.399,07

	B5-4.11
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	17,60
	134,91
	2.374,42
	168,15
	2.959,44

	B5-4.12
	93188
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	54,00
	108,72
	5.870,88
	135,51
	7.317,54

	B5 - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-5.1
	
ED-50173
	
SETOP
	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO8
	
M²
	
163,00
	
13,48
	
2.197,24
	
16,80
	
2.738,40

	B5-5.2
	ED-50167
	SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM
COM ADITIVO
	M²
	40,20
	51,56
	2.072,71
	64,26
	2.583,25

	B5-5.3
	ED-50174
	SETOP
	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
	M²
	131,00
	23,69
	3.103,39
	29,53
	3.868,43

	B5 - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-6.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
510,00
	
65,11
	
33.206,10
	
81,15
	
41.386,50

	
B5-6.2
	
ED-48208
	
SETOP
	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO ( 20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
72,00
	
93,05
	
6.699,60
	
115,98
	
8.350,56

	B5-6.3
	93201
	SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	M
	135,00
	6,31
	851,85
	7,86
	1.061,10

	B5 - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-7.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	
M²
	
1020,00
	
4,59
	
4.681,80
	
5,72
	
5.834,40

	B5-7.2
	ED-50759
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	820,00
	28,79
	23.606,16
	35,88
	29.421,60

	B5-7.3
	ED-50732
	SETOP
	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	200,00
	30,70
	6.140,00
	38,26
	7.652,00

	B5-7.4
	ED-50728
	SETOP
	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
	M²
	131,00
	11,76
	1.540,56
	14,66
	1.920,46

	
B5-7.5
	
ED-50763
	
SETOP
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
	
M²
	
131,00
	
31,14
	
4.079,34
	
38,81
	
5.084,11

	
B5-7.6
	
87275
	SINAPI/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADA, DIMENSÕES 32X57 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
200,00
	
73,93
	
14.786,00
	
92,15
	
18.430,00

	
B5-7.7
	
ED-49686
	
SETOP
	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
	
UNI
	
52,50
	
67,00
	
3.517,50
	
83,51
	
4.384,28

	B5-7.8
	99054
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS
	M²
	55,00
	54,06
	2.973,30
	67,38
	3.705,90

	B5 - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-8.1
	ED-50568
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
	M²
	580,00
	40,22
	23.327,60
	50,13
	29.075,40

	
B5-8.2
	
ED-50754
	SETOP/ REFERENCIADO
	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73 CM , RETIFICADO COR CLARA, ASSETE COM ARGAMASSA AC II
	
M²
	
580,00
	
124,73
	
72.343,40
	
155,46
	
90.166,80

	
B5-8.3
	
88650
	SINAPI/ REFERENCIADO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 73X73CM
	
M
	
700,00
	
16,14
	
11.298,00
	
20,12
	
14.084,00

	B5 - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

B5-9.1
	

ED-50221
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

62,00
	

126,55
	

7.846,10
	

157,73
	

9.779,26

	

B5-9.2
	

ED-50225
	

SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
	

UNI
	

13,00
	

313,20
	

4.071,60
	

390,37
	

5.074,81

	


B5-9.3
	


ED-50223
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


UNI
	


57,00
	


141,98
	


8.092,86
	


176,96
	


10.086,72

	

B5-9.4
	

ED-49876
	

SETOP
	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

UNI
	

3,00
	

389,88
	

1.169,64
	

485,95
	

1.457,85

	
B5-9.5
	
ED-49964
	
SETOP
	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
3,00
	
79,32
	
237,96
	
98,86
	
296,58

	
B5-9.6
	
ED-49988
	
SETOP
	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
	
UNI
	
28,00
	
78,53
	
2.198,84
	
97,88
	
2.740,64

	B5-9.7
	ED-50011
	SETOP/ REFERENCIADO
	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA METALICA C/ FECHO DE GIRO, 100 X 100 X 50MM
	UNI
	14,00
	55,76
	780,64
	69,50
	973,00

	B5-9.8
	ED-49958
	SETOP/
REFERENCIADO
	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA METALICA
C/ FECHO DE GIRO
	UNI
	1,00
	33,08
	33,08
	41,23
	41,23

	
B5-9.9
	ED-16344
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	3,00
	106,34
	
319,02
	
132,54
	
397,62

	B5 - 10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



B5-10.1
	



ED-50227
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



45,00
	



226,37
	



10.186,65
	



282,15
	



12.696,75

	


B5-10.2
	


ED-50228
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
	


UNI
	


122,00
	


143,11
	


17.459,42
	


178,37
	


21.761,14

	



B5-10.3
	



ED-50232
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



115,00
	



282,10
	



32.441,50
	



351,61
	



40.435,15


[image: ]

	
B5-10.4
	
104481
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
	
UNI
	
3,00
	
311,56
	
934,68
	
388,33
	
1.164,99

	
B5-10.5
	
ED-15733
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
45,00
	
21,15
	
951,75
	
26,36
	
1.186,20

	

B5-10.6
	

ED-49115
	

TOP/ REFERENCIA
	CONJUNTO DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE
CONDULETE
	

UNI
	

6,00
	

35,35
	

212,10
	

44,06
	

264,36

	

B5-10.7
	
ED-15748
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
115,00
	
22,50
	

2.587,50
	

28,04
	

3.224,60

	
B5-10.8
	
ED-15763
	
SETOP
	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
UNI
	
3,00
	
10,62
	
31,86
	
13,24
	
39,72

	B5-10.9
	
	MERCADO
	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER PLAFON, DE SOBREPOR COM SOQUETE DE PORCELANA
	UNI
	101,00
	18,11
	1.829,11
	22,57
	2.279,57

	
B5-10.10
	
ED-13344
	
SETOP
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
	
UNI
	
118,00
	
28,10
	
3.315,80
	
35,02
	
4.132,36

	
B5-10.11
	
ED-13345
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
4,00
	
63,85
	
255,40
	
79,58
	
318,32

	
B5-10.12
	
ED-49402
	
SETOP
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	
UNI
	
6,00
	
40,87
	
245,22
	
50,94
	
305,64

	
B5-10.13
	
	MERCADO
	REFLETOR LED RETANGULAR 50 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNI
	2,00
	77,80
	
155,60
	
96,97
	
193,94

	
B5-10.14
	
	
MERCADO
	
REFLETOR LED RETANGULAR 20 W IP67, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
30,86
	
61,72
	
38,46
	
76,92

	B5-10.15
	ED-49524
	SETOP
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE
CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO (COM BASE)
	UNI
	4,00
	44,79
	179,16
	55,83
	223,32

	B5-10.16
	
	MERCADO
	BRAÇO PARA REFLETOR LED EXTERNO, 60CM
	UNI
	2,00
	59,96
	119,92
	74,73
	149,46

	B5-10.17
	
	MERCADO
	EXAUSTOR DE PAREDE EXAUSTOR DE PAREDE VENTOKIT, 150M3/H
	UNI
	5,00
	328,40
	1.642,00
	409,32
	2.046,60

	B5-10.18
	103251
	SINAPI
	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_11/2021_PE
	UNI
	9,00
	2.829,85
	25.468,65
	3.527,13
	31.744,17

	B5-10.19
	ED-49502
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	480,72
	480,72
	599,17
	599,17

	B5-10.20
	ED-49500
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	UNI
	1,00
	273,13
	273,13
	340,43
	340,43

	B5-10.21
	ED-49527
	SETOP
	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
	UNI
	1,00
	300,11
	300,11
	374,06
	374,06

	B5-10.22
	ED-49266
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A
	UNI
	1,00
	338,57
	338,57
	421,99
	421,99

	B5-10.23
	ED-49264
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A A 125A
	UNI
	1,00
	317,17
	317,17
	395,32
	395,32

	B5-10.24
	ED-49292
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A A 90A
	UNI
	1,00
	106,85
	106,85
	133,18
	133,18

	B5-10.25
	ED-49283
	SETOP
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 40A
	UNI
	1,00
	93,18
	93,18
	116,14
	116,14

	B5-10.26
	ED-49240
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A
	UNI
	3,00
	63,50
	190,50
	79,15
	237,45

	B5-10.27
	ED-49245
	SETOP
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 90 A
	UNI
	1,00
	75,37
	75,37
	93,94
	93,94

	B5-10.28
	ED-49228
	SETOP
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 32A
	UNI
	3,00
	21,76
	65,28
	27,12
	81,36

	B5 - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-11.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
10,00
	
155,52
	
1.555,20
	
193,84
	
1.938,40

	
B5-11.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
10,00
	
107,65
	
1.076,50
	
134,17
	
1.341,70

	B5-11.3
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	9,00
	314,76
	2.832,84
	392,32
	3.530,88

	B5-11.4
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	1,00
	314,76
	314,76
	392,32
	392,32

	B5-11.5
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	9,00
	115,51
	1.039,59
	143,97
	1.295,73

	B5-11.6
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO, COLOCAÇÃO DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	1,00
	115,51
	115,51
	143,97
	143,97

	
B5-11.7
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
B5-11.8
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	B5 - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-12.1
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	3,00
	20,94
	62,82
	26,10
	78,30

	B5-12.2
	ED-50200
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	U
	2,00
	20,97
	41,94
	26,14
	52,28

	
B5-12.3
	
ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" (ALERTA)
	
U
	
1,00
	
23,23
	
23,23
	
28,95
	
28,95

	
B5-12.4
	
ED-50202
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" (LOTAÇÃO)
	
U
	
1,00
	
23,33
	
23,33
	
29,08
	
29,08

	B5-12.5
	ED-50205
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
	U
	1,00
	23,06
	23,06
	28,74
	28,74

	
B5-12.6
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 380 X 190 MM (ALARME SONORO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	
B5-12.7
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 380 X 190 MM (ALARME DE INCENDIO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	B5-12.8
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	20,00
	23,23
	464,60
	28,95
	579,00

	B5-12.9
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,
CAPACIDADE 6 KG
	U
	2,00
	209,54
	419,08
	261,17
	522,34

	B5-12.10
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	2,00
	31,38
	62,76
	39,11
	78,22

	B5 - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-13.1
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
10,00
	
789,94
	
7.899,40
	
984,58
	
9.845,80

	
B5-13.2
	
	
MERCADO
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
30,00
	
789,94
	
23.698,20
	
984,58
	
29.537,40

	
B5-13.3
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.086,17
	
2.172,34
	
1.353,80
	
2.707,60

	
B5-13.4
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
6,00
	
1.285,71
	
7.714,26
	
1.602,51
	
9.615,06

	
B5-13.5
	
	
MERCADO
	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
2,00
	
1.285,71
	
2.571,42
	
1.602,51
	
3.205,02

	
B5-13.6
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
1,00
	
1.974,85
	
1.974,85
	
2.461,45
	
2.461,45

	
B5-13.7
	
	
MERCADO
	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS DE ALUMINIO E VIDRO REFLECTA, COM 200X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (FECHADURA E DOBRADIÇAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
2.256,97
	
4.513,94
	
2.813,09
	
5.626,18

	
B5-13.8
	
	
MERCADO
	PORTA BANG BANG DE ALTO IMPACTO ABS 12MM, C/ VISOR DE POLICARBONATO 3MM. C/ DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMATICO GRAVITACIONAL. 140X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
UNI
	
11,76
	
1.016,00
	
11.948,16
	
1.266,34
	
14.892,16

	
B5-13.9
	
	
MERCADO
	PORTA BANG BANG DE ALTO IMPACTO ABS 12MM, C/ VISOR DE POLICARBONATO 3MM. C/ DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMATICO GRAVITACIONAL E TRAVAMENTO ACIONADO POR BOTÃO. 170X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
M²
	
7,14
	
1.016,00
	
7.254,24
	
1.266,34
	
9.041,67

	
B5-13.10
	
	
MERCADO
	TELA MOSQUITEIRA DE NYLON, COM MARCO EM ALUMINIO REMOVIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
M²
	
17,90
	
75,00
	
1.342,50
	
93,48
	
1.673,29

	
B5-13.11
	
	
MERCADO
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	
M²
	
17,90
	
521,70
	
9.338,43
	
650,25
	
11.639,48

	

B5-13.12
	

ED-50961
	
SETOP/ REFERENCIADO
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO REFLECTA DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	

M²
	

26,56
	

715,23
	

18.996,51
	

891,46
	

23.677,18

	
B5-13.13
	
	
MERCADO
	ESQUADRIA FIXA DE VIDRO ESPELHADO, ACABAMENTO ANODIZADO, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
	
M²
	
2,30
	
198,00
	
455,40
	
246,79
	
567,62

	B5 - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-14.1
	86888
	SINAPI
	SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	13,00
	470,34
	6.114,42
	586,23
	7.620,99

	
B5-14.2
	
86904
	
SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
10,00
	
151,80
	
1.518,00
	
189,20
	
1.892,00

	

B5-14.3
	

ED-2552
	

SETOP
	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
	

UNI
	

10,00
	

407,35
	

4.073,50
	

507,72
	

5.077,20

	
B5-14.4
	86875
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	1,00
	523,36
	
523,36
	
652,32
	
652,32

	

B5-14.5
	

ED-50278
	

SETOP
	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

UNI
	

11,00
	

393,40
	

4.327,40
	

490,33
	

5.393,63

	
B5-14.6
	86913
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	1,00
	43,81
	
43,81
	
54,60
	
54,60

	
B5-14.7
	
86909
	
SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
11,00
	
102,60
	
1.128,60
	
127,88
	
1.406,68

	B5-14.8
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	20,00
	59,09
	1.181,80
	73,65
	1.473,00

	
B5-14.9
	
ED-50323
	
SETOP
	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
2,00
	
43,44
	
86,88
	
54,14
	
108,28

	
B5-14.10
	
95547
	
SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	
UNI
	
26,00
	
38,95
	
1.012,70
	
48,55
	
1.262,30

	
B5-14.11
	95544
	SINAPI
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UNI
	14,00
	35,33
	
494,62
	
44,04
	
616,56

	B5-14.12
	ED-48182
	SETOP
	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
	UNI
	26,00
	62,74
	1.631,24
	78,20
	2.033,20

	
B5-14.13
	
ED-48161
	
SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)
, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
UNI
	
44,00
	
221,58
	
9.749,52
	
276,18
	
12.151,92

	
B5-14.14
	
ED-51152
	
SETOP
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
14,00
	
125,53
	
1.757,42
	
156,46
	
2.190,44

	
B5-14.15
	
ED-50337
	
SETOP
	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO,
ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
	
UNI
	
1,00
	
222,37
	
222,37
	
277,16
	
277,16

	B5-14.16
	
	MERCADO
	CUBA TIPO EXPURGO EM AÇO INOX, D=30CM, COM TAMPA
	UNI
	1,00
	1.481,52
	1.481,52
	1.846,57
	1.846,57

	B5 - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-15.1
	
104314
	
SINAPI
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
6855,50
	
11,39
	
78.084,15
	
14,20
	
97.348,10

	B5-15.2
	94216
	SINAPI/ REFERENCIADO
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 9(TIPO SANDUICHE)
	M²
	685,50
	94,95
	65.088,23
	118,35
	81.128,93

	
B5-15.3
	
92608
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
8,00
	
1.166,84
	
9.334,72
	
1.454,35
	
11.634,80

	
B5-15.4
	
92616
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
9,00
	
1.867,82
	
16.810,38
	
2.328,05
	
20.952,45

	B5-15.5
	ED-52311
	SETOP
	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	M²
	10,00
	23,34
	233,40
	29,09
	290,90

	B5-15.6
	ED-48402
	SETOP
	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES
	M
	75,00
	54,62
	4.096,50
	68,08
	5.106,00

	B5 - 16
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-16.1
	
ED-50683
	
SETOP
	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (
GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
34,00
	
40,22
	
1.367,48
	
50,13
	
1.704,42

	
B5-16.2
	
ED-48332
	
SETOP
	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
	
M
	
79,00
	
20,27
	
1.601,33
	
25,26
	
1.995,54

	
B5-16.3
	
ED-50662
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
61,00
	
51,77
	
3.157,97
	
64,53
	
3.936,33

	
B5-16.4
	
ED-50663
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
12,50
	
67,19
	
839,88
	
83,75
	
1.046,88

	
B5-16.5
	
ED-50659
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
20,00
	
111,09
	
2.221,80
	
138,46
	
2.769,20

	
B5-16.6
	
ED-48668
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
34,50
	
40,07
	
1.382,42
	
49,94
	
1.722,93

	
B5-16.7
	
ED-48669
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
31,00
	
43,98
	
1.363,38
	
54,82
	
1.699,42

	
B5-16.8
	
ED-48670
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
10,00
	
72,04
	
720,40
	
89,79
	
897,90

	
B5-16.9
	
ED-14720
	
SETOP
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	
M
	
3,70
	
61,62
	
227,99
	
76,80
	
284,16

	
B5-16.10
	
103001
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	
UNI
	
3,70
	
164,46
	
608,50
	
204,98
	
758,43

	

B5-16.11
	

ED-14762
	

SETOP
	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

M
	

230,00
	

38,67
	

8.894,10
	

48,20
	

11.086,00

	B5-16.12
	ED-48586
	SETOP
	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM
	UNI
	3,00
	589,01
	1.767,03
	734,14
	2.202,42

	B5 - 17
	CÓDIGO
	FONTE
	PINTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-17.1
	ED-50474
	SETOP
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	100,00
	19,18
	1.918,00
	23,91
	2.391,00

	B5-17.2
	ED-50478
	SETOP
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (
2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	920,00
	15,89
	14.618,80
	19,81
	18.225,20

	
B5-17.3
	
ED-50509
	
SETOP
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	
M²
	
675,00
	
21,75
	
14.681,25
	
27,11
	
18.299,25

	B5-17.4
	ED-50451
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	1750,00
	14,16
	24.780,00
	17,65
	30.887,50

	B5-17.5
	ED-50506
	SETOP
	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
	M²
	560,00
	3,08
	1.724,80
	3,84
	2.150,40

	B5-17.6
	ED-50480
	SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	640,00
	27,02
	17.292,80
	33,68
	21.555,20

	B5-17.7
	ED-50476
	SETOP
	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M²
	55,00
	30,31
	1.667,05
	37,78
	2.077,90

	B5-17.8
	ED-50452
	SETOP
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
	M²
	695,00
	15,64
	10.869,80
	19,49
	13.545,55

	
B5-17.9
	
100757
	
SINAPI/ REFERENCIADO
	
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES (02 DEMÃOS).
	
M²
	
182,00
	
48,21
	
8.774,22
	
60,09
	
10.936,38

	B5 - 18
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	B5-18.1
	ED-48343
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
	M²
	19,00
	350,57
	6.660,83
	436,95
	8.302,05

	B5-18.2
	ED-48344
	SETOP
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA
	M²
	7,50
	327,74
	2.458,05
	408,50
	3.063,75

	B5-18.3
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	63,00
	79,88
	5.032,44
	99,56
	6.272,28

	B5 - 19
	CÓDIGO
	FONTE
	PASSEIO E PISO INTERTRAVADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-19.1
	
94995
	
SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	
M²
	
350,10
	
108,29
	
37.912,33
	
134,97
	
47.253,00

	
B5-19.2
	
ED-50417
	
SETOP
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
	
M²
	
495,00
	
67,92
	
33.620,40
	
84,66
	
41.906,70

	

B5-19.3
	

94273
	

SINAPI
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	

M²
	

78,50
	

70,21
	

5.511,49
	

87,51
	

6.869,54

	B5-19.4
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M²
	350,10
	2,66
	931,27
	3,32
	1.162,33

	B5-19.5
	103946
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
	M²
	83,00
	17,69
	1.468,27
	22,05
	1.830,15

	B5 - 20
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
B5-20.3
	
103291
	
SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	
M
	
52,00
	
70,31
	
3.656,12
	
87,63
	
4.556,76

	
B5-20.4
	
ED-50924
	
SETOP
	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
1,00
	
287,04
	
287,04
	
357,77
	
357,77

	B5-20.5
	
	MERCADO
	LETREIRO EM PVC ESPANDIDO 20MM, H=35CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO DA FACHADA)
	UNI
	1,00
	349,90
	349,90
	436,12
	436,12

	
B5-20.6
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
48,00
	
8,64
	
414,72
	
10,77
	
516,96

	B5-20.7
	ED-50266
	SETOP
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	M²
	580,00
	6,48
	3.758,40
	8,08
	4.686,40

	C - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	C - 1
	CÓDIGO
	FONTE
	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

C1-1.1
	
ED-48497
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA BLINDEX, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
2,70
	
16,72
	

45,14
	

20,84
	

56,27

	C1-1.2
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M²
	3,50
	8,29
	29,02
	10,33
	36,16

	
C1-1.3
	
ED-48438
	
SETOP/ REFERENCIADO
	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO, REAPROVEITAVEL
	
M
	
27,50
	
4,21
	
115,78
	
5,25
	
144,38

	C1-1.4
	100330
	SINAPI
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M²
	415,00
	19,10
	7.926,50
	23,81
	9.881,15

	
C1-1.5
	
ED-48457
	
SETOP
	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
	
M²
	
453,00
	
20,41
	
9.245,73
	
25,44
	
11.524,32

	
C1-1.6
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M³
	3,60
	49,71
	
178,96
	
61,96
	
223,06

	C - 2
	CÓDIGO
	FONTE
	ALVENARIA/DIVISÓRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-2.1
	
ED-48232
	
SETOP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
	
M²
	
2,70
	
65,11
	
175,80
	
81,15
	
219,11

	C - 3
	CÓDIGO
	FONTE
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-3.1
	
87878
	
SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20
22
	
M²
	
5,40
	
4,59
	
24,79
	
5,72
	
30,89

	
C1-3.2
	ED-50759
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
	M²
	5,40
	28,79
	
155,46
	
35,88
	
193,75

	C - 4
	CÓDIGO
	FONTE
	ESQUADRIAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-4.1
	
	
MERCADO
	PORTA BANG BANG DE ALTO IMPACTO ABS 12MM, C/ VISOR DE POLICARBONATO 3MM. C/ DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMATICO GRAVITACIONAL. 120X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
M²
	
3,57
	
1.016,00
	
3.627,12
	
1.266,34
	
4.520,83

	C1-4.2
	
	MERCADO
	TELA MOSQUITEIRA DE NYLON, COM MARCO EM ALUMINIO REMOVIVEL,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	M²
	5,00
	75,00
	375,00
	93,48
	467,40

	C - 5
	CÓDIGO
	FONTE
	PISO/CONTRAPISO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	

C1-5.1
	

104162
	

SINAPI
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E C
ERA. AF_06/2022
	

M²
	

2,00
	

95,96
	

191,92
	

119,60
	

239,20

	C - 6
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	



C1-6.1
	



ED-50232
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	



UNI
	



2,00
	



282,10
	



564,20
	



351,61
	



703,22

	C1-6.2
	
	MERCADO
	EXAUSTOR DE PAREDE EXAUSTOR DE PAREDE VENTOKIT, 150M3/H
	UNI
	2,00
	328,40
	656,80
	409,32
	818,64

	C - 7
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE OXIGENIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-7.1
	
ED-50088
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
	
M
	
10,00
	
155,52
	
1.555,20
	
193,84
	
1.938,40

	
C1-7.2
	
ED-50087
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
	
M
	
10,00
	
107,65
	
1.076,50
	
134,17
	
1.341,70

	C1-7.3
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE OXIGENIO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	2,00
	314,76
	629,52
	392,32
	784,64

	C1-7.4
	
	MERCADO
	VALVULA REDUTORA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MANOMETRO COM FLUXOMETRO
	UNI
	2,00
	314,76
	629,52
	392,32
	784,64

	C1-7.5
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	2,00
	115,51
	231,02
	143,97
	287,94

	C1-7.6
	
	MERCADO
	POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO, COLOCAÇÃO DE PAREDE PARA REDE CANALIZADA
	UNI
	2,00
	115,51
	231,02
	143,97
	287,94

	
C1-7.7
	
ED-49841
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 1/2"
	
UNI
	
1,00
	
108,01
	
108,01
	
134,62
	
134,62

	
C1-7.8
	
ED-49842
	
SETOP
	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE
300lbs - 3/4"
	
UNI
	
1,00
	
140,62
	
140,62
	
175,27
	
175,27

	C - 8
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	C1-8.1
	
	MERCADO
	BOMBA THEBE THSI-18 3 CV
	U
	1,00
	3.330,99
	3.330,99
	4.151,75
	4.151,75

	C1-8.2
	
	MERCADO
	COTOVELO 90 2.1/2"
	U
	20,00
	58,10
	1.161,92
	72,41
	1.448,20

	C1-8.3
	
	MERCADO
	CURVA MACHO - FEMEA 2.1/2"
	U
	1,00
	252,31
	252,31
	314,47
	314,47

	C1-8.4
	92377
	SINAPI/
REFERENCIADO
	NIPLE DUPLO 2.1/2"
	U
	3,00
	88,22
	264,66
	109,96
	329,88

	C1-8.5
	
	MERCADO
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 65 MM - 2.1/2"
	M
	167,83
	126,77
	21.275,81
	158,01
	26.518,82

	C1-8.6
	
	MERCADO
	TE 2.1/2"
	U
	6,00
	125,22
	751,32
	156,07
	936,42

	C1-8.7
	
	MERCADO
	TE 45 2.1/2"
	U
	1,00
	260,92
	260,92
	325,21
	325,21

	C1-8.8
	ED-50182
	SETOP/
REFERENCIADO
	ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2"
	U
	8,00
	108,96
	871,68
	135,81
	1.086,48

	
C1-8.9
	
ED-50177
	SETOP/ REFERENCIADO
	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO
DE VERMELHO (DE ACORDO COM O PROJETO DE INCÊNDIO EM ANEXO)
	
U
	
7,00
	
338,13
	
2.366,93
	
421,45
	
2.950,15

	
C1-8.10
	
ED-50188
	SETOP/ REFERENCIADO
	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO DUPLA 1.1/2" X 1.1/2"
	
U
	
7,00
	
15,19
	
106,33
	
18,93
	
132,51

	C1-8.11
	
	MERCADO
	ESGUICHO JÁTO SÓLIDO 1.1/2" 13MM
	U
	7,00
	63,78
	446,46
	79,50
	556,50

	

C1-8.12
	
	

MERCADO
	AS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES DEVEM RÍGIDAS COM REFORÇO TÊXTIL, DIÂMETRO IGUAL A 40 MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30 M, DOIS LANCES DE 15 M. TERÃO ESGUICHO REGULÁVEL E UMA SAÍDA DE VAZÃO 125 L/MIN.
	

U
	

14,00
	

411,91
	

5.766,74
	

513,40
	

7.187,60

	C1-8.13
	
	MERCADO
	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO 2.1/2" X 1.1/2"
	U
	7,00
	49,99
	349,93
	62,31
	436,17

	C1-8.14
	ED-49982
	SETOP/ REFERENCIADO
	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2.1/2"
	U
	1,00
	151,71
	151,71
	189,09
	189,09

	
C1-8.15
	
103019
	
SINAPI
	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021
	
U
	
1,00
	
234,27
	
234,27
	
291,99
	
291,99

	C1-8.16
	
	MERCADO
	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2"
	U
	7,00
	40,41
	282,87
	50,37
	352,59

	C1-8.17
	ED-48666
	SETOP/
REFERENCIADO
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE"
COM TELAR (70X60) CM
	U
	1,00
	480,00
	480,00
	598,27
	598,27

	C1-8.18
	94499
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	U
	1,00
	375,37
	375,37
	467,86
	467,86

	C1-8.19
	
	MERCADO
	VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2"
	U
	1,00
	289,93
	289,93
	361,37
	361,37

	C1-8.20
	
	MERCADO
	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SIRENE, ACIONAMENTO
MANUAL
	U
	7,00
	57,77
	404,39
	72,00
	504,00

	

C1-8.22
	

ED-49919
	
SETOP/ REFERENCIADO
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (70X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
	

U
	

1,00
	

874,56
	

874,56
	

1.090,05
	

1.090,05

	
C1-8.22
	
	
MERCADO
	
CAIXA D'ÁGUA 15.000LITROS, POLIETILENO REFORÇADO (COM TAMPA)
	
U
	
1,00
	
8.486,00
	
8.486,00
	
10.576,95
	
10.576,95

	C1-8.23
	ED-50082
	SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	30,00
	67,89
	2.036,70
	84,62
	2.538,60

	C1-8.20
	ED-50199
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	5,00
	20,94
	104,70
	26,10
	130,50

	C1-8.21
	ED-50200
	SETOP
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	U
	2,00
	20,97
	41,94
	26,14
	52,28

	
C1-8.22
	
ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M6" (RODA DE FUGA)
	
U
	
1,00
	
23,23
	
23,23
	
28,95
	
28,95

	
C1-8.23
	
ED-50202
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" (BOMBA DE INCENDIO)
	
U
	
1,00
	
23,33
	
23,33
	
29,08
	
29,08

	
C1-8.24
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 380 X 190 MM (ALARME SONORO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	
C1-8.25
	
ED-50204
	SETOP/ REFERENCIADO
	
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 380 X 190 MM (ALARME DE INCENDIO)
	
U
	
2,00
	
23,13
	
46,26
	
28,83
	
57,66

	C1-8.26
	ED-50201
	SETOP/ REFERENCIADO
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" (SAÍDA DE EMERGENCIA)
	U
	17,00
	23,23
	394,91
	28,95
	492,15

	C1-8.27
	ED-50193
	SETOP
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,
CAPACIDADE 6 KG
	U
	5,00
	209,54
	1.047,70
	261,17
	1.305,85

	C1-8.28
	ED-50194
	SETOP
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	5,00
	31,38
	156,90
	39,11
	195,55

	

C1-8.29
	

ED-50177
	

SETOP
	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS
	

U
	

4,00
	

354,75
	

1.419,00
	

442,16
	

1.768,64

	C - 9
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DECABEAMENTO ESTRUTURADO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	


C1-9.1
	


ED-50229
	


SETOP
	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
	


U
	


25,00
	


260,57
	


6.514,25
	


324,77
	


8.119,25

	



C1-9.2
	



ED-50231
	



SETOP
	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA ( CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0
,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA
	



U
	



8,00
	



178,28
	



1.426,24
	



222,21
	



1.777,68

	
C1-9.3
	
ED-15752
	
SETOP
	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT
.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
	
U
	
33,00
	
36,45
	
1.202,85
	
45,43
	
1.499,19

	C1-9.4
	ED-48365
	SETOP
	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA
	M
	10,00
	8,59
	85,90
	10,71
	107,10

	C1-9.5
	ED-49298
	SETOP
	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)
, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")
	M
	10,00
	56,06
	560,60
	69,87
	698,70

	C1-9.6
	ED-49309
	SETOP
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
	M
	10,00
	24,48
	244,80
	30,51
	305,10

	C -10
	CÓDIGO
	FONTE
	INSTALAÇÕES DE SPDA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/ BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-10.1
	
ED-13935
	
SETOP
	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA
DE FIXAÇÃO
	
M
	
150,00
	
55,48
	
8.322,00
	
69,15
	
10.372,50

	C1-10.2
	ED-51068
	SETOP
	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO
	U
	2,00
	1.204,17
	2.408,34
	1.500,88
	3.001,76

	C1-10.3
	ED-51067
	SETOP
	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M
	U
	50,00
	357,69
	17.884,50
	445,82
	22.291,00

	C1-10.4
	ED-51090
	SETOP
	FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 35 MM²
	M
	20,00
	8,59
	171,80
	10,71
	214,20

	C1-10.5
	ED-51091
	SETOP
	TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8"
	M
	20,00
	31,58
	631,60
	39,36
	787,20

	C1-10.6
	ED-51012
	SETOP
	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 1 1/2"
	M
	20,00
	20,93
	418,60
	26,09
	521,80

	C - 11
	CÓDIGO
	FONTE
	LOUÇAS E METAIS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-11.1
	
ED-51152
	
SETOP
	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
UNI
	
5,00
	
125,53
	
627,65
	
156,46
	
782,30

	
C1-11.2
	
ED-50337
	
SETOP
	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO DA VÁLVULA
	
UNI
	
1,00
	
222,37
	
222,37
	
277,16
	
277,16

	C1-11.3
	
	MERCADO
	CUBA TIPO EXPURGO EM AÇO INOX, D=30CM, COM TAMPA
	UNI
	1,00
	1.481,52
	1.481,52
	1.846,57
	1.846,57

	C - 12
	CÓDIGO
	FONTE
	COBERTURA
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-12.1
	
104314
	
SINAPI
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
	
KG
	
4013,50
	
11,39
	
45.713,77
	
14,20
	
56.991,70

	
C1-12.2
	
94216
	SINAPI/ REFERENCIADO
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 9(TIPO SANDUICHE)
	
M²
	
413,50
	
94,95
	
39.261,83
	
118,35
	
48.937,73

	
C1-12.3
	
92584
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
3,00
	
848,56
	
2.545,68
	
1.057,65
	
3.172,95

	
C1-12.4
	
92616
	
SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
UNI
	
9,00
	
1.867,82
	
16.810,38
	
2.328,05
	
20.952,45

	C1-12.5
	ED-52311
	SETOP
	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS
	M²
	10,00
	23,34
	233,40
	29,09
	290,90

	C1-12.6
	ED-48402
	SETOP
	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES
	M
	42,00
	54,62
	2.294,04
	68,08
	2.859,36

	C - 13
	CÓDIGO
	FONTE
	DRENAGEM PLUVIAL
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-13.1
	
ED-50662
	
SETOP
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
	
M
	
34,60
	
51,77
	
1.791,24
	
64,53
	
2.232,74

	
C1-13.2
	
ED-48668
	
SETOP
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
	
M
	
12,40
	
40,07
	
496,87
	
49,94
	
619,26

	C - 14
	CÓDIGO
	FONTE
	PEDRAS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	C1-14.1
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	1,70
	79,88
	135,80
	99,56
	169,25

	C - 15
	CÓDIGO
	FONTE
	DIVERSOS
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	UNITÁRIO
	TOTAL ITEM
	UNITÁRIO C/
BDI
	TOTAL C/ BDI

	
C1-15.1
	
100981
	
SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	
M³
	
28,00
	
8,64
	
241,92
	
10,77
	
301,56

	
C1-15.2
	
ED-49583
	
SETOP
	PROTETOR DE PAREDE BATE MACA EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ADAPTADORES L = 200 MM
	
M
	
300,00
	
73,06
	
21.918,00
	
91,06
	
27.318,00

	
C1-15.3
	
ED-50924
	
SETOP
	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
	
UNI
	
2,00
	
287,04
	
574,08
	
357,77
	
715,54

	TOTAL GERAL
	R$ 7.488.145,14



ITAMARANDIBA, 03 DE JUNHO 2023




	

LUIZA MARIA FERREIRA LEMES ENGENHEIRA CIVIL: CREA-MG: 330.889
LUIZ FERNANDO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA-MG
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ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO




MEMORIAL DESCRITIVO - JUNHO DE 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




OBRA: REFORMA DA SEDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR AFONSO PAVIE – FHAP
ITAMARANDIBA/MG





ANTÔNIO AFONSO DE ANDRADE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


LUIZA MARIA FERREIRA LEMES 
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MG 330.889/D


1. ORÇAMENTO
Os valores de insumos e composições apresentados no orçamento anexo à este memorial, tem como referência a tabela do Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (SETOP) sem desoneração referente ao mês de outubro de 2022, a planilha do Sistema Nacional De Pesquisa De Custos E Índices Da Construção Civil 1 (SINAPI) não desonerada referente a outubro de 2022 e a média de valores de mercado de três empresa.
Em conformidade com o Decreto nº 7.983/2013, que estabelece a necessidade de definir o custo unitário e global das obras e serviços de engenharia, com apoio nas referências contidas na tabela SETOP, SINAPI e dos valores de MERCADO dos materiais específicos, o custo das obras pode ser obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes custos unitários de referência das tabelas SETOP, SINAPI e Mercado como já é de conhecimento dos analistas técnicos.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente memorial refere-se a Reforma da Sede da Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie – FHAP Itamarandiba/MG e tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços da obra de reforma e ampliação.
Para facilitar as medições de serviços executados e a compreensão do orçamento o mesmo foi divido em cinco blocos principais (B1, B2, B3, B4 E B5) que receberão reforma geral ou ampliação e serviços complementares (C1) que se refere aos serviços executados nos blocos não inclusos na reforma.
Todos os detalhes serão descritos  neste  memorial,  de forma a  complementar as informações contidas no projeto arquitetônico, projeto de posicionamento de pontos elétricos e projeto de incendio.
Os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste memorial, nas normas brasileiras e nos respectivos projetos, atendendo a todas as especificações técnicas. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica.
A instalação inicial da obra e a execução dos serviços deverá atender a todas as exigências das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES
A empresa vencedora deverá instalar a placa da obra em local visível, conforme modelo disponibilizado pelo engenheiro (a) fiscal, estando em conformidade com as exigências do orçamento e do CREA.

4. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
As remoções deverão ser realizadas seguindo as especificações do orçamento e a empresa fica responsável por qualquer dano a peças que são mencionadas como reaproveitáveis no orçamento estando a critério do fiscal analisar a situação de retirada.
As remoções são de propriedade do Município de Itamarandiba e não podem ser transportadas, descartadas, doadas ou reaproveitadas sem autorização.


5. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
As remoções deverão ser realizadas seguindo as especificações do orçamento e a empresa fica responsável por qualquer dano a peças que são mencionadas como reaproveitáveis no orçamento estando a critério do fiscal analisar a situação de retirada.
As remoções são de propriedade do Município de Itamarandiba e não podem ser transportadas, descartadas, doadas ou reaproveitadas sem autorização.

6. FORMAS
As formas serão de tabua de pinus serradas com o mínimo de emendas possíveis, a fim de melhorar o acabamento do concreto.

7. ESTRUTURAS
Antecedendo a concretagem das fundações deverá ser aplicado um lastro de concreto magro com espessura de 3,00cm, sobre o solo compactado.
As alvenarias de bloco cheio deverão ser montadas sobre o lastro de concreto magro e receberao concreto no traço 1:2:3.
Todas as esquadrias deverão ter vergas e contra-vergas de 15,0cmx15,0cm.
Todo o concreto deverá utilizar materiais de boa qualidade, sem impurezas orgânicas, no traço de 1:2:3 alcançando a resistência de 25MPA.
As lajes pré-moldadas deverão ser colocadas na direção do menor vão, com cobrimento de concreto de 4,0cm.
Os pilares e vigas e estruturas de travamento deveram ser embutidos as alvenarias.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO
As vigas baldrames deverão ter seus três lados impermeabilizados com tinta betuminosa na quantidade de camadas necessárias.
As lajes expostas as intempéries deverão receber duas camadas de pintura com emulsão asfáltica.

9. ALVENARIA E DIVISÓRIAS
As alvenarias serão construídas com tijolos cerâmicos com espessura de 14 cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com espessura de 1,5 a 2,0cm.
As divisórias de granito e drywall deverão ser bem fixadas a alvenaria e ao piso de forma estável, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.
Deverá ser realizado o encunhamento entre as alvenarias e as vigas como margem de dilatação, traço de argamassa de 1:3.

10. REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

As alvenarias, pilares, vigas e lajes serão chapiscadas com cimento e areia no traço 1:3, espessura de 5mm. Posteriormente todas as áreas chapiscadas receberão reboco de argamassa regular, espessura de 15 mm, traço 1:5. Nas áreas que não receberão revestimento cerâmico, todas as superfícies serão emboçadas com a espessura de 20 mm.

Os revestimentos cerâmicos deverão atender as especificações do orçamento, sendo assentes com argamassa industrializada tipo ACII e espaçamento de 1,5mm e todas terão acabamento em rejunte.


11. PISO/CONTRAPISO
O contrapiso deverá ser executado com traço 1:4, com a espessura de 3,0 cm, afim de receber revestimento cerâmico, conforme prevê orçamento.
O local deverá estar devidamente limpo e regularizado para recebimento dos pisos.
Os porcelanatos deverão ser de primeira qualidade (Classe A), com as dimensões
definidas pelo orçamento e/ou substituídas por similar pela fiscalização. A argamassa de assentamento deverá atender as especificações do orçamento e todas terão acabamento em rejunte.

12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
As instalações hidráulicas deverão ser executadas com base nas normas técnicas da ABNT. Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa aprovação do engenheiro responsável.
Novos elementos como ralos sifonados, vaso sanitários, pias da cozinha e banheiros e tanque deverão ser instalados conforme prevê projeto, e respeitando as normas técnicas existentes, inclusive tubulação de PVC que levará o fluxo até a fossa séptica.

13. INSTALAÇÕES ELETRICAS
A instalação elétrica deverá obedecer às normas da ABNT. A fiação será de cobre, com revestimento HEPR 0,6/1,0 kV 90ºC antichamas, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos corrugados de PVC. O quadro de distribuição será de embutir e a ligação das lâmpadas será através dos interruptores.
A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir  segurança,  espaçamento simétrico e alinhamento dos elementos.
Todas as instalações elétricas de baixa e alta tensão, deverão obedecer criteriosamente às características especificadas das normas técnicas e na planilha orçamentária e atenderem as exigências da CEMIG, caso seja constatada pela CONTRATADA discrepâncias, deverá ser relatado à CONTRATANTE para que se proceda ajustes no orçamento para atender as normas da concessionária.
É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do projeto elétrico e de distribuição de cargas, cada bloco deverá receber um quadro de energia e será implantado um quadro geral de controle elétrico conectado a todos os blocos.


14. INSTALAÇÕES DE OXIGÊNIO
Todos os leitos deverão receber um ponto de oxigênio a sala vermelha as duas salas do bloco cirúrgico deverão receber pontos de ar comprimido, todos deveram ter posto de consumo e válvula redutora com fluxometro.
É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do projeto que garanta a pressão adequada do oxigênio e ar comprimido em todos os leitos.

15. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
O projeto de prevenção e combate a incêndios está anexo ao processo licitatório e não deverá ser alterado sem autorização previa.
Todos os materiais devem ser de boa procedência, e sua instalação deverá ser realizada seguindo os critérios de segurança e as normas de vigentes.

15.1 NORMAS
O projeto de incêndio atende às Normas Brasileiras vigentes da ABNT, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais.
Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos e às exigências da Corporação local do Corpo de Bombeiros.
Dentre as normas mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento do projeto de Instalações Hidráulicas de PPCI, destacamos para execução dos presentes projetos a:
NBR 13714/2000 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.
RTT 2020 – Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

15.2 EXECUÇÃO
As Instalações Hidráulicas de PPCI serão compostas basicamente por tubulações, moto-bombas de pressurização, dispositivo de recalque, reservatórios superiores com reserva técnica de incêndio, hidrantes e seus abrigos, mangueiras e sinalizações.
As instalações deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços e finalizadas com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento.
Ao fazer todo o sistema de hidrantes será imprescindível testá-lo antes de habilitar seu funcionamento. Suas padronizações devem seguir o determinado na NBR 13714/2000.
Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial descritivo. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT.
Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do projeto.


A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio: indica que, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, deve ser usada a gradação de qualidade superior.

15.3 DISPOSITIVO DE RECALQUE
O sistema deverá ser dotado de registro de recalque, consistindo em um prolongamento da tubulação, com diâmetro mínimo de 65 mm (nominal) até as entradas principais da edificação, cujos engates devem ser compatíveis com os utilizados pelo Corpo de Bombeiros.
Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio, este deverá ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, tampa articulada em

15.4 DISPOSITIVO DE RECALQUE
A tubulação do sistema deve ser em ferro galvanizado, com diâmetro conforme indicado em projeto Toda a tubulação aparente do sistema deve ter acabamento em pintura epóxi a pó na cor vermelha. A tubulação subterrânea fora da edificação deverá ser feita dentro de canaletas de concreto com tampas de concreto removíveis.

15.5 ABRIGOS
As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos: em ziguezague ou aduchadas conforme especificado na NBR 12779, sendo que as mangueiras semirrígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.
Serão instalados onze abrigos para os mangotinhos na edificação.
Segue abaixo o padrão de instalações que devem fazer parte do abrigo de mangotinhos:

· □ Os abrigos devem possuir fixação própria, independente da tubulação que o abastece;
· Os abrigos não devem ter outro uso além daquele indicado pela NBR 13714;
· Os armários para mangotinhos devem ser fabricados em chapa de ferro de carbono com acabamento em pintura epóxi a pó na cor vermelha, de dimensões 90x60x30cm (AxLxP), a uma altura de 1,00m do piso acabado, proporcionando uma tomada de água a aproximadamente 1,50m do piso;
· Devem possuir portas de abrir dotadas de trincos, visor de vidro para visualização interna e veneziana de ventilação, com a inscrição “INCÊNDIO” em letras vermelhas, de dimensões 90x60x17 cm (AxLxP);

15.6 MANGUEIRAS

As mangueiras dos hidrantes devem rígidas com reforço têxtil,
diâmetro igual a 40 mm e comprimento máximo de 30 m, dois lances de 15 m.
Terão esguicho
regulável e uma saída de vazão 125 L/min.

15.7 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

· Adaptador Storz 1.1/2 5FPP x 2.1/2" alumínio

Este adaptador possui engate rápido de 1.1/2 (Storz - ER) x 2.1/2 (Rosca fêmea 5FPP) e é fabricado em conformidade com as normas NBR 14349 e 16021. Esta peça possui rosca com 5 fios por polegada, éproduzida em alumínio com acabamento usinado e jateado,utilizado nos registros de hidrantes parapara proporcionar redução de bitola (2.1/2")e proporcionaro engate rápido (1.1/2")de mangueirase tampões do tipo storzem linhas de incêndio.


· Registro Globo Angular Hidrante 2.1/2 120 lbs

Registro Globo Angular 45 para Hidrante de 2.1/2" com entrada rosca fêmea de 2.1/2" BSP, saída rosca macho 2.1/2" 5 FPP, fabricado em latão.
São produzidas de acordo com especificações técnicas Brasileiras e internacionais, são fabricadas com acabamento galvanizado e classe de pressão de 120libras.

· Esguicho Regulável de 1.1/2 em Alumínio
Esguicho de jato regulável, corpo e bocal em alumínio injetado, para utilização em linhas de mangueiras nos sistemas de combate a incêndio, com entrada tipo storz de 1 ". Utilizado para combate a incêndio, opera em três posições: bocal fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque.

Especificações:
Entrada: 1.1/2" - Engate Rápido
Cubicagem (LxCxA): 100mm x 158 mm x 100mm Peso (kg): 0,62
Vazão a 100 PSI: 130 GPM

· Chave Storz dupla em alumínio

Chave para Engate Rápido (Storz) 1. ou 2., espessura 7,5mm.

Para engatar e desengatar as conexões de engate de rápido tipo storz nos diâmetros de 1. ou 2.

· Mangueira de Incêndio de 30m de 1.1/2"

Equipamento de combate a incêndio, constituído essencialmente por um duto flexível com 15 metros de extensão, dotado de uniões tipo storz (engate rápido) que tem o objetivo de proporcionar agilidade nos momentos de emergencia em combate à incêndios.
Destina-se a edifícios de ocupação residencial, com pressão máxima de trabalho de 980 kPa (10kgf/cm)

Dados técnicos:
Diâmetro: 38mm (1.1/2) Extensão: 30metros Tipo 2
Destinada a Edifícios Prediais, Comérciose Indústrias NORMA ABNT 11861

· Abrigo para Hidrante Sobrepor
Caixa Abrigo para Hidrante/Mangueira de Incêndio 90 x 60 x 17cm, fixação externa de pendurar
Descrição técnica:
Possui uma porta;
Possui um suporte de mangueira tipo "meia lua" Possuivisor de acrílico e adesivo com a inscrição "incêndio" Possui Aletas de ventilação
Material: Chapa de Aço #18;
Acabamento: Pintura Eletrostática na cor vermelho Corpo de Bombeiros.

· Tampão de ferro fundido, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m, afastada a 0,50 m da guia do passeio; a introdução tem que estar voltada para cima em ângulo de 45° e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio; o volante de manobra da válvula deve estar situado a no máximo 0,50 m do nível do piso acabado. Tal válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos, e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

· O dispositivo de recalque pode deverá instalado no passeio público da edificação, em local indicado pelo gestor da obra, com a introdução voltada para rua e para baixo em ângulo de 45 graus, e a uma distância de 50 cm em relação ao meio fio do passeio.
A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir a aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, sem existir qualquer obstáculo que dependa de remoção para o livre acesso dos bombeiros.

16. ESQUADRIAS
Todas as esquadrias deverão ser de boa qualidade, assentes de forma nivelada seguindo os critérios definidos no orçamento.

Todas as janelas deverão receber do lado exterior uma tela de proteção contra a entrada de insetos com marco metálico ou de polietileno com travas que facilitam a retirada das mesmas para limpeza.

17. LOUÇAS, METAIS E ESPELHOS

Todos os sanitários serão de louça branca e terão caixas acopladas, assentes de forma firme com as bases rejuntadas e sem vazamentos.

Os lavatórios deverão obedecer aos critérios de orçamento, e ser assentes com parafusos fixos a alvenaria com buchas adequadas se suspensos, fazendo a utilização de rabichos plásticos, vedados e sem vazamentos. Suas bases deverão ser fixadas alvenaria com aplicação de silicone.

As cubas inox deverão ser previamente aprovadas e não serão substituídas.

As torneiras deverão ser assentes de forma fixa, sem vazamentos, utilizando rabichos flexíveis, quando de aplicação de mesa. As posições das torneiras de jardim deverão ser definidas pelo fiscal.

As papeleiras, saboneteiras e dispenses deverão ter aprovação previa e suas posições previamente aprovadas, seu assentamento será com parafusos e buchas adequadas ao posicionamento.

Os corrimãos deverão ser em aço inoxidável sem pintura, os espaçamentos das hastes de fixação não deveram ultrapassar 1,0 metro, utilizando parafusos e buchas adequados a sua posição e dimensão.

Os espelhos serão instalados nos banheiros, lavabos e vestiários utilizando parafusos finesson com buchas adequados a sua posição e dimensão.


18. COBERTURA

Os blocos que tiverem lajes deverão receber telhamento metálico, os blocos com forro (bloco 02) deverão receber telhas sanduiches.

Os corredores receberão telhados em estrutura metálica e telhas sanduiches com duas faces revestidas, evitando a utilização de forro.

Às terças, tesouras e demais peças de sustentação deverão ser de aço.

Sé necessário as junções entre telhas, entre telhas com as cumeeiras e entre telhas e calhas deverão receber vedação em manta isolante metálica.

A empresa CONTRATADA fica responsável por enviar a CONTRATANTE o projeto de execução da trama metálica se solicitado.

19. DRENAGEM PLUVIAL

As calhas de beiral de telhados deverão ser galvanizadas com moldura tipo americana, e receberão todos os acabamentos necessários.

As calhas de agua furtada deverão ser de chapa de zinco, respeitando as indicações de orçamento a fim de evitar vazamentos.

As descidas deverão respeitar o orçamento em dimensão e posição das mesmas.

As canaletas estão destacadas em projeto especifico onde foram representadas as posições e a utilização ou não de grelha metálica de ferro fundido.

As caixas de areia serão empregadas em pontos de mudança de direção ou junção de mais pontos de captação.


20. PINTURA

Todas as alvenarias novas ou velhas que receberão chapiscos e reboco novos deverão receber duas demãos de emassamento com massa acrílica posteriormente lixamento de toda a estrutura.

Os muros receberão uma camada de fundo selador acrílico antecedendo a pintura.

Nas paredes internas e externas, a tinta esmalte, será aplicada a uma altura de 1,40cm, e o restante receberá tinta acrílica, ambas em duas demãos.

Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificações:
· Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à raspagem, demolição e reconstrução de reboco ou escovação da superfície;
· Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso;
· Lixar a base com lixa nº 100, tirar todo o pó e em seguida aplicar duas demãos da tinta específica de acordo com orientações da fiscalização.

Os tubos de cobre de oxigênio e ar comprimido deverão receber duas camadas de tinta esmalte nas cores equivalentes a seu conteúdo.

As paredes do parquinho, enfermarias pediátricas 1 e 2, e copa pediátrica receberão 3 demãos de tinta lousa para giz. E deverão receber desenhos infantis em tinta acrílica nas quantidades indicadas.

As vagas destinadas a deficientes deverão receber pintura demarcatória sobre a pavimentação.


21. PEDRAS

As pedras de granito deverão ser de boa qualidade com o menor número de emendas possível, as bancadas das áreas molhadas deverão receber roda bancas.

As soleiras serão de granito cinza andorinha e ser assentes com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.


22. PASSEIO E PISO INTERTRAVADO

O piso intertravado 6,0cm deverá ser assente sobre um colchão de areia média de 8,0 cm de espessura nivelado, com travamentos necessários para garantir a durabilidade do serviço.

As sarjetas para condução de agua pluvial deverão ser de concreto 15mpa.

Os meio-fio deverão ser instalados entre a sarjetas e os passeios de todas as
áreas.

Os passeios de concreto deverão receber uma camada de lona antes da concretagem, posteriormente a colocação de uma malha de aço 5,0mm com espaçamento de 10,0cm, deveram ser colocados suportes para elevar o nível da malha dentro do concreto. Concreto moldado in loco ou usinado, obedecendo aos critérios de qualidade.

É de responsabilidade da CONTRATADA a preparação do solo, fornecimento de grama e plantio, inclusive conservação dela durante 30 dias.




23. DIVERSOS

O ponto de gás de cozinha deverá ser embutido a alvenaria, respeitando as normas de segurança.

O serralheiro deverá executar a retirada e reinstalação de peças metálicas. O eletricista ficara responsável pela instalação do gerador de energia.
Todos os prédios deverão receber alçapões metálicos para dar acesso as lajes e
forros.

É de responsabilidade da empresa a carga e descarte do entulho em local indicado.

Todos os blocos deverão ser entregues limpos, sem respingos de tintas, ou demais revestimentos.

Os forros deverão ser de boa qualidade, assentes de forma fixa com perfil metálico, deverão receber sanca de gesso para acabamento.

Deverão ser instalados sinaleiros luminosos nas portas das salas de exame com acionamento por botão, inclusive ligação elétrica.


24. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
O não cumprimento do cronograma vai ocasionar notificações e penalidades a empresa vencedora.
Foi apresentado o cronograma por blocos, a CONTRATADA deverá elaborar o cronograma por itens de cada bloco e apresentar a proposta a CONTRATANTE.

Itamarandiba-MG, 05 de junho de 2023.


Luiza Maria Ferreira Lemes Engenheira Civil
CREA-MG: 330.889/D






PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0136/2023
CONCORRÊNCIA Nº 0010/2023
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA E A EMPRESA ............................, PARA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, EDITAL E SEUS ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA  POR PREÇO UNITÁRIO.
A Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG, com sua sede estabelecida à Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 16.886.871/0001-94, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Luis Fernando Alves, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº. ............, neste ato representada pela Sr.(a) ................., portador do CPF nº ..............., doravante neste ato denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, celebram o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável ao caso, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA, conforme MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MINUTA DE CONTRATO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS, constantes do edital CONCORRÊNCIA Nº 0010/2023, que são partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL
A lavratura do presente Contrato decorre da realização do CONCORRÊNCIA Nº 0010/2023 , a qual o presente contrato encontra-se estritamente vinculado, independentemente de transcrição.


CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, as formas do artigo 89 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
I - DA CONTRATADA:
São obrigações da Contratada as previstas no Edital e ainda:
a) manter durante todo o período de execução do Contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/CAU;
b) promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;
c) executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) apresentado(s) nos termos do Edital; 
d) ter representante no local da obra, com formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA/CAU como um dos responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a fiscalização do Contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
e) assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
f) efetuar às suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do Contrato;
g) responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados ou prepostos, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens da Prefeitura Municipal de Itamarandiba ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;
h) responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;
i) acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
j) observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho;
l) responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;
m) proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a perfeita execução da obra;
n) fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e a regulamentação aplicáveis a cada caso;
o) acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em 02 (duas) vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diário de Ocorrências”;
p) retirar do local da obra qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;
q) retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razão de material ou da mão-de-obra;
r) comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão da obra e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo da obra;
s) apresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, relativa à matrícula CEI da obra, antes do recebimento definitivo;
t) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do projeto Básico, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato;
u) manter, durante a execução do Contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório;
v) qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissionais com experiência equivalente, devidamente comprovada, e dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato;
x) fornecer todos os materiais, mão de obra, transportes, hospedagens, alimentações, encargos sociais, impostos e taxas de qualquer natureza acaso devidos, enfim, todas as despesas que envolverem o objeto do presente contrato.
z) Responsabilizar-se solidariamente pelo período de 05(cinco) anos após a conclusão da obra, reparando qualquer dano causado por sua culpa presumida ou por vícios ocultos que ponham em risco a solidez e segurança da obra. 
II - DA CONTRATANTE 
a) proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;
b) prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
c) notificar a Contratada da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e recebimento definitivo por parte do fiscal do Contrato; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais.
e) Efetuar o pagamento na forma prevista no edital e no presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ............ (.............), de acordo com o Cronograma Físico - Financeiro apresentado e planilha de custo unitário constante da proposta de preço da contratada.
Subcláusula Primeira - No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato.
Subcláusula Segunda - A despesa relativa ao presente Contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
10.302.0011.3018 Constr/Ampl. e Equipamentos Hospital Municipal – Ficha 0207/0208
Subcláusula Terceira - Os preços unitários dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulado em 12 (doze) meses
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução do projeto de arquitetura, ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município.
As medições serão feitas mensalmente ou de acordo com o cronograma financeiro, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma. 
O Município pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 
Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 
Caberá à empresa contratada informar à fiscalização sobre o andamento dos serviços bem como término dos mesmos para efeito de supervisão e consequente elaboração da medição. 
Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao protocolo geral da Prefeitura, juntando todos os documentos constantes do checklist anexo ao contrato. 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, na melhor forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade, após a apresentação dos seguintes documentos:  
 Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;  
 Certidão Negativa de Débito relativo a tributos federais;
 Certificado de Regularidade do FGTS;
  No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato.  
 Relatório de Fiscalização.
  Relatório Fotográfico, e demais itens caso solicitado em edital.

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO
O prazo para execução da obra será de 15 (quinze) meses, conforme cronograma físico financeiro, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, a ser entregue pela Secretaria Municipal de Obras de Itamarandiba/MG, excluindo-se os dias em que, por motivo de força maior, consignado no Livro de Ocorrências, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, houver interrupção dos trabalhos.
Subcláusula Primeira - Considera-se infração contratual o retardamento da execução dos serviços contratado ou a sua paralisação injustificada, a critério da Secretaria Municipal de Obras de Itamarandiba.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência pelo período de 24(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 14.133/2021.
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste Contrato e em seus anexos.
Subcláusula Primeira - Qualquer erro ou imperícia na execução, constatado pela CONTRATANTE obrigará à CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir a parte impugnada do serviço, sem prejuízo de ação regressiva contra quem lhe tiver dado causa.
Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE poderá rejeitar métodos e serviços ou exigir a retirada do local do serviço, de operário, funcionário, Engenheiro ou arquiteto ou urbanista, mestre de obra, etc., que não esteja exercendo suas tarefas ou não se comportando a contento, cabendo a CONTRATADA substituí-lo dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação que lhe for feita, ou refazer os serviços impugnados, correndo por sua conta todas as despesas. 
Subcláusula Terceira- No presente instrumento contratual, onde lê-se “fiscal do Contrato” entenda-se como um Engenheiro ou arquiteto ou urbanista designado pela CONTRATANTE para proceder à fiscalização da execução deste Contrato.
Subcláusula Quarta - No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o Contrato, o Fiscal do Contrato impugnará as respectivas etapas, discriminando através de Termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do Termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, possível das sanções cabíveis.
Subcláusula Quinta - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Concluída a obra, a Contratada notificará a Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo.
Subcláusula Primeira – Recebida a notificação de conclusão da obra, ou expirado o prazo de execução contratual, o Fiscal do Contrato efetuará vistoria da obra para verificação da sua regularidade.
Subcláusula Segunda - Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório da obra, lavrando em 03 (três) vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante.
Subcláusula Terceira - Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.
Subcláusula Quarta - Não concluída a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas neste Contrato.
Subcláusula quinta - Aceita a obra pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções e multas:
11.1.1. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
11.1.2. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do objeto contratual não mantiver a proposta, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de impedimento legalmente previsto na Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e demais cominações legais.
11.1.3. Suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
11.1.4. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até o décimo dia de atraso.
11.1.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial do Contrato.
11.1.6. Multa de 20% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução total do Contrato.
11.1.7. Decorridos 60 (sessenta) dias corridos dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão.
11.2. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 
11.3. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 2 (dois) anos;
11.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este Município, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATANTE vencedora o contraditório e a ampla defesa.
11.7. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos.
11.8. As sanções administrativas passíveis de aplicação à CONTRATADA não se confundem com o item Glosas e poderão ser aplicadas de forma concomitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Artigo 124, da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, obrigando se a contratada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, observado o respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos Artigos 137 a 139 da Lei nº. 14.133/2021.
Subcláusula Primeira - O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inexecução de quaisquer das obrigações estipuladas na CLÁUSULA SEGUNDA, sujeitando a CONTRATADA à indenização dos prejuízos que resultarem da paralisação da execução dos serviços.
Subcláusula Segunda - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 137 da Lei nº. 14.133/2021.
Subcláusula Terceira - Ocorrendo a rescisão unilateral com base no artigo 138 da Lei nº. 14.133/2021, sem que haja culpa da CONTRATADA, serão, a esta assegurados os direitos previstos no § 2º do artigo 138 da mesma Lei.
Subcláusula Quarta - A falta de cumprimento de qualquer Cláusula ou simples condição do Contrato poderá acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo a CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato automaticamente e independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) Concordata ou falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
b) Atraso decorrente da defasagem da execução dos serviços em relação ao cronograma em vigor, verificada em qualquer etapa de programação superior a 15 (quinze) dias;
c) Dissolução da sociedade;
d) Inadimplência da CONTRATADA em manter todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas na licitação.
Subcláusula Quinta - Constituem motivo para a rescisão do Contrato:
o  não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra nos prazos estipulados;
o atraso injustificado do início da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
a subcontratação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão, cisão ou incorporação da Contratada, e desde que prejudique a execução do Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as licitações;
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro, do artigo 117, da Lei Federal n.º 14.133/2021;
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
a dissolução da sociedade;
a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que prejudique a execução do Contrato;
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente Contrato;
a supressão, por parte da Administração, da obra acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro, do artigo 124, da Lei Federal n.º 14.133/2021;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do Contrato;
Subcláusula Sexta - Poderá, ainda, este Contrato ser rescindido, na forma da lei, pela ocorrência das demais situações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
Subcláusula Sétima - Em quaisquer dos casos previstos nesta cláusula é assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE encaminhará para publicação, o extrato deste Contrato em Diário Oficial (Quadro de Avisos da Prefeitura, nos termos do art. 87 de Lei Orgânica Municipal), até o quinto dia útil ao mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei Federal nº. 14.133/2021. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente Contrato aplicam-se as seguintes disposições gerais:
a) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste Contrato, seja de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a estes encargos, inclusive os que eventualmente advierem de prejuízos causados a terceiros;
b) A CONTRATANTE se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados e da aquisição, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos serviços, e a ela destinados, havendo interesse mútuo.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.     
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam este Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Itamarandiba/MG, .... de .................. de 2023
__________________                   ____________________
Contratante	   	  	            		    Contratada
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ANEXO VII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






































	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP 

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	01
[image: ]

1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: área destina a construção do bloco 1 e estacionamento.




	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	02
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: 






	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	03
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 02, externo





	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	04
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 02, interno





	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra


	05
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 03



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra


	06
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 03

	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 04, interno

	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	08
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 04, interno (pediatria) 

	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 04, interno (pediatria) 




	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 05, interno (recepção)

	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 04, interno

	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	12
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 5 


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	13
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 4 

	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	14
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 4

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	15
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 4

	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	16
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 24/04/2023
3) Observações: área externa




	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	17
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 3, externo 

	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra

	18
[image: ]
1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 4 

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 4 



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 18/04/2023
3) Observações: bloco 5, interno  



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	Município: Itamarandiba-mg
Obra: reforma da sede da fundação hospitalar dr. Afonso Pavie – FHAP

	Etapa:
(X) antes da realização da obra
( ) durante a realização da obra
(  ) após a realização da obra
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1) Localização: Rua Sinhá Bié, N°652, Bairro Fazendinha, Itamarandiba-Mg (-17.861335°; -42.850765°);
2) Data em que foi tirada a fotografia: 
3) Observações: fachada (bloco 5 e 6)
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ANEXO VIII – PROJETOS
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OBS: Para melhor compreensão os anexos serão disponibilizados separadamente em arquivos com melhor resolução.







PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0136/2023 
CONCORRÊNCIA Nº 0010/2023 


ANEXO IX – MEMORIAL CÁLCULO BDI



	BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

	
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
	
SIG.
(1)
	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
	
INC.
(5)

	
	
	ISS (2)	DIFERENCIADO
	

	
	
	2%
	3%
	4%
	5%
	MATERIAL
(3)
	SERVIÇO TERCEIRIZADO (4)
(ISS=5%)
	

	CUSTO DIRETO
	CD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	AC
	5,50%
	5,50%
	5,50%
	5,50%
	3,42%
	4,00%
	CD

	LUCRO BRUTO
	L
	7,50%
	7,50%
	7,50%
	7,50%
	4,94%
	6,16%
	CD

	DESPESAS FINANCEIRAS
	DF
	0,96%
	0,96%
	0,96%
	0,96%
	0,96%
	0,96%
	CD

	SEGUROS, GARANTIAS E RISCO
	
	2,27%
	2,27%
	2,27%
	2,27%
	1,29%
	1,77%
	CD

	SEGUROS + GARANTIAS
	S
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	0,53%
	0,80%
	CD

	RISCO(*)
	R
	1,27%
	1,27%
	1,27%
	1,27%
	0,76%
	0,97%
	CD

	TRIBUTOS
	I
	4,65%
	5,15%
	5,65%
	6,15%
	3,65%
	6,15%
	PV

	ISS
	ISS(2)
	1,00%
	1,50%
	2,00%
	2,50%
	-
	2,50%
	PV

	PIS
	PIS
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	PV

	COFINS
	-
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	PV

	CPRB
	INSS
	-
	-
	-
	-
	-
	    -
	PV

	

	
FÓRMULA DO BDI
	(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))

	BDI (NUMERADOR)
	16,97%
	16,97%
	16,97%
	16,97%
	10,94%
	13,37%
	

	BDI (DENOMINADOR)
	95,35%
	94,85%
	94,35%
	93,85%
	96,35%
	93,85%
	

	BDI
	22,67%
	23,32%
	23,97%
	24,64%
	15,15%
	20,80%
	

	OBSERVAÇÕES

	(1) SIGLA.
(2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) INCIDÊNCIA.
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA
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Itamarandiba, 05 de junho de 2023
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)
Dóriann José Damon Alves de Abreu
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