ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
	PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

	Razão Social
	

	CNPJ
	

	Endereço da empresa
	
	CEP:

	Telefone da empresa
	

	E-mail da empresa
	

	Conta bancária da empresa na qual os pagamentos serão depositados
	

	Nome do Representante Legal
	

	Endereço do Representante Legal
	
	CEP:

	Identidade do Representante Legal
	

	CPF do Representante Legal
	

	Telefone do representante legal
	

	E-mail do representante legal
	

	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição do(s) Item(ns)
	Marca/Fabricante
	Valor Unit.
	Valor Total

	01
	6
	UN
	LONGARINA EM AÇO INOX TIPO AEROPORTO 03 LUGARES SEM BRAÇO E SEM ESTOFADO; CADEIRA TIPO LONGARINA ESTRUTURA EM AÇO INOX RESISTENTE COM CAPACIDADE ATÉ 450 KG, EM PINTURA EPÓXI RESISTENTE AO ALTO FLUXO DE PESSOAS COM ESTRUTURA FIXA;
- ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOX PERFURADOS, ESPESSURA DE 3 MM COM LATERAIS DE REFORÇO COM CORTE A LASER BORDAS ARREDONDADAS;
- BASE FIXA EM FORMATO “Y” EM AÇO INOX COM QUATRO SAPATAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS;
- ENCOSTO EM CONCHA MONOBLOCO; CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE AÇO PERFURADO RESISTENTE; CURVATURA DO ASSENTO DE ACORDO
COM NORMAS NR 17 DE ERGONOMIA;
- PESO RECOMENDADO POR ASSENTO: 150 KG;
- BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX COM FORMATO ANATÔMICO;
- CONCHAS INDIVIDUAIS ÚNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COR CINZA PRATEADO, ESPESSURA
DE 3MM;
- BARRA INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO AO ASSENTO REFORÇADA COM 4 MM ESPESSURA;
- DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS, CENTRO: APROX.65,0CM;
- DISTÂNCIA ENTRE EXTREMIDADES 1,80CM;
- PROFUNDIDADE TOTAL APROX. 65,0CM;
- ALTURA DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO AO PISO: 455MM;
- LARGURA TOTAL DA LONGARINA: MEDIDAS APROX. 1,86CM;
- ENCOSTO: MEDIDAS APROX. ESPESSURA 5CM X LARGURA 52CM ALTURA 60CM;
- ASSENTO: MEDIDAS APROX. ESPESSURA 5CM X LARGURA 48 X PROFUNDIDADE 53CM;
- ALTURA TOTAL DA BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO AO PISO: MEDIDA APROX. 93,0CM;
ESTRUTURA EM AÇO INOX, LONGARINA EM AÇO METÁLICO, ESPESSURA 4MM, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, ASSENTO EM CHAPA PERFURADA, ESPESSURA DE 3MM, BRAÇOS, PÉS E SAPATAS REGULADORAS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX; CURVATURA DO ASSENTO DE ACORDO COM NORMA NR17 DE ERGONOMIA. CAPACIDADE, PESO, RECOMENDADO: USUÁRIO DE ATÉ 150KG POR LUGAR. MÍNIMO DE 02 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INCLUSOS ITENS PARA MONTAGEM.
	
	
	

	02
	45
	UN
	CADEIRA GIRATÓRIA CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, ENCOSTO REVESTIDO EM TELA MASH NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA, ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETO, BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO, BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO COM RODÍZIOS DE NYLON, MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS, MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 61 CM ALTURA X 70 CM ESPESSURA, MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 CM ESPESSURA, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM – MÁXIMO 54 CM, ALTURA DO BRAÇÕ ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM – MÁXIMO 78 CM, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 120 KG, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 14 KG, DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DA NR 17 DO MT CADEIRA MONTADA. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES.
	
	
	

	03
	22
	UN
	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS, TAMPO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE APROX. 25 MM DE ESPESSURA, COM FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE APROX. 0,6MM DE ALTA PRESSÃO E FACE INFERIOR REVESTIDA NA COR CINZA, SOBREPOSTA A ESTRUTURA. BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES ARREDONDADAS PELO SISTEMA “POST FORMING”, 180º, COM O PRÓPRIO LAMINADO, BORDAS LATERAIS ACABADAS COM FITA EM POLIETILENO DE APROX. 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT NA COR DO LAMINADO, TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS
TIPO PHILIPS CABEÇA PANELA COM BUCHAS DE PVC, PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 DOBRADA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO PHILIPS CABEÇA PANELA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO (SAE 1008/1010) DE SEÇÃO ABLONGA DE APROX. 40X77X1,06MM NAS BARRAS HORIZONTAIS INFERIORES, FERRO CHATO 3/16" x1" NAS BARRAS SUPERIORES HORIZONTAIS E APROX.
25X50X1,06MM NAS BARRAS VERTICAIS COM FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO #24, TRATAMENTO PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CURADOS EM ESTUFA A 250ºC, NA MESMA COR DO LAMINADO, COR CINZA. DIMENSÕES APROX.: 150CM LARGURA X 75CM PROFUNDIDADE X 75CM ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES.
	
	
	

	04
	4
	UN
	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE APROXIMADAMENTE 15MM, ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT DE 180°. FRONTAL CONFECCIONADA EM MDP DE 15MM. PÉS POR BAIXO CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA EPÓX ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM MDP DE APROX. 15MM, COM
NIVELADORES DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 74CMXLARGURA: 200CMXPROFUNDIDADE: 90CM. COR CINZA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
	
	
	

	05
	5
	UN
	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 POSIÇÕES, COMPOSTA POR 2 MESAS DELTA COM DIVISÓRIA, CONFECCIONADA EM MADEIRA ARVOPLAC MDP 15MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, PÉS EM TUBO 50×30 COM PINTURA EPÓXI COM 1 COLUNA COM PÉS NIVELADORES, PÉS DE CANTO TIPO TUBO COM PINTURA EPÓXI COM PÉ NIVELADOR. MEDIDAS APROX.:1,40MX1,40M (MEDIDA EXTERNA) X 60CM DE PROFUNDIDADE X75CM DE ALTURA, DIVISÓRIA COM 50CM DE ALTURA (MODELO RETO) COR: CINZA. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES
	
	
	

	06
	17
	UN
	ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES E DUAS PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA INTERNA, MEDINDO NO MÍNIMO 900X1600X500MM (L X A X P), POSSUINDO 02 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR 02 PORTAS COM 01 PRATELEIRA. CONFECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, SENDO O TAMPO, ESTRUTURA E PRATELEIRAS COM APROX. 25MM, PORTAS E FUNDO COM APROX. 15MM DE ESPESSURA. TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA, COLADA PELO PROCESSO "HOT MELT".SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK. FURAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINO PARA SUSTENTAÇÃO COM APROX. 5MM DE Ø CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO. DOBRADIÇAS EM AÇO ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 270. SISTEMA DE CHAVEAMENTO COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180º E ACABAMENTO CROMADO.
TRINCOS TIPO GANGORRA, FIXADOS NA PARTE INTERNA, PORTA ESQUERDA, LADO SUPERIOR E INFERIOR DIREITO. PUXADORES TIPO ALÇA 96MM EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO. BASE METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1006 A 1008, SECÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR DE APROX. 30X50MM, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 " X 25MM PARA FIXAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES.
	
	
	

	07
	2
	CJ
	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA, COMPOSTO POR MESA E 04 CADEIRAS; MESA COM TAMPO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM GRANITO NA COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,20 X 0,80)M; COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 20MM; ALTURA TOTAL DE 75CM; ESTRUTURA DA MESA EM AÇO DE SEÇÃO TUBULAR; 04 PÉS; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PO; ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA E ENCOSTO ALTO EM AÇO TUBULAR MODELO VAZADO; REVESTIMENTO DO ASSENTO EM CORINO NA COR PRETA; ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO TUBULAR; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14033/2005 E ABNT NBR IEC 15844/2015.
	
	
	

	08
	5
	UN
	SOFÁ 3 LUGARES, COR: CINZA, ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO REFLORESTADO TRATADO ASSENTO: ESPUMA DENSIDADE D28
ENCOSTO: ALMOFADAS SOLTAS COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA BRAÇOS: DENSIDADE D28 PÉS: PVC, EMBALAGEM: PAPEL ONDULADO E MALHA, DIMENSÕES APROX.: ALTURA: 1.00M, LARGURA: 1.90M, PROFUNDIDADE: 70CM, BRAÇO: 20CM, PESO APROX.: 120KG POR PESSOA. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES.
	
	
	

	09
	7
	UN
	POLTRONA NA COR BEGE, TURQUESA, OU ROSA BLUSH, DIMENSÕES APROX.: ALTURA: 87CM, LARGURA: 61CM, PROFUNDIDADE: 60CM, PESO APROX.: 9,5KG, TECIDO SUEDE 100% POLIÉSTER. CAPACIDADE: 100KG, COR DOS PÉS: CARAMELO, MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA, MATERIAL DO ESTOFAMENTO: ESPUMA D-23, MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA, GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	10
	8
	UN
	ARMÁRIO MULTIUSO COM 1 PORTA MP 5014 EM MDP, COR: BRANCO OU PRETO, DIMENSÕES APROX.: 147X 55X 37,5CM, COM ACABAMENTO ACETINADO, 4 PRATELEIRAS, CADA UMA SUPORTANDO APROX.: 6KG, SENDO 2 FIXAS E 2 MÓVEIS. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES
	
	
	

	11
	2
	UN
	ARMÁRIO PARA COZINHA 4 PORTAS, 2 GAVETAS, PORTAS COM PISTÃO A GÁS, 5 PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS APROX.: 1,20 (L)X1,97(A)X0,45 (PROF.), PESO DO MÓVEL: 65,7KG, MATERIAL: MDP, 04 PORTAS, 02 GAVETAS, PUXADOR EM ESTILO ALÇA, ACABAMENTO: FINISH FOIL, PÉS EM POLIPROPILE, MATERIAL DA CORREDIÇA AÇO,
PESO DO PRODUTO: 138KG, COR: CINZA. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	12
	21
	UN
	MOUSE MS CABO 2 METROS SENSOR ÓPTICO; RESOLUÇÃO: 1000 DPI; CONEXÃO USB; COMPATÍVEL USB 1.1/USB 2.0/USB 3.0; BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, SCROLL); BOTÃO DE ROLAGEM; COMPRIMENTO DO CABO: 02 METROS; REQUISITO DE SISTEMA: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, NOTEBOOK; PORTA USB DISPONÍVEL; SISTEMA PLUG & PLAY; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/8/8.1/10/MAC-OS X/LINUX 2.6.X. PADRÃO DE QUALIDADE: C3 TECH, LOGITECH, CYBERTEC OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	
	
	

	13
	21
	UN
	NOTEBOOK.: COR: CINZA, PRETO OU GRAFITE; TELA DE 15.6" FULL HD LED (1920X1080), ANTIRREFLEXIVA, PROCESSADOR COM NO MÍNIMO: COM 10(DEZ) NÚCLEOS; CONTROLE AUTOMÁTICO DO CLOCK, CONFORME CARGA DE TRABALHO; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 1,3 ATE 4.4 GHZ; CACHE TOTAL DE ATÉ 12MB L3; SUPORTE A INSTRUÇÕES AVX2; GPU INTEGRADA NO PROCESSADOR; PROCESSO DE FABRICAÇÃO COM LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; SUPORTE A MEMÓRIA DDR4-3200 MT/S, DDR5 5200 MT/S; SUPORTE A PCI EXPRESS GERAÇÃO 3; ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AVANÇADA AES; DEVE SER DE
PENÚLTIMA OU ÚLTIMA GERAÇÃO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE; A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE COMPROVAR, PONTUAÇÃO DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR DE REFERÊNCIA COM PONTUAÇÃO DE 13.640 ATRIBUÍDA NA AVALIAÇÃO PASSMARK, AUFERIDA NO SITE:
HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET HIGH_END_CPUS.HTML. MEMÓRIA RAM 08(OITO) GIGABYTES DDR4, COM OPERAÇÃO EM 3200MHZ OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO/SLOTS SSD NVME DE 512GB; NÚMERO DE SLOTS PARA SSD: 2; REDE BLUETOOTH V5.1, WIRELESS: 802.11 AC 2X2; PORTAS DE COMUNICAÇÃO 1 HDMI, 2 USB-C, 1 USB 3.2, LEITOR DE CARTÃO MICROSD, 1 COMBO COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO/ENTRADA PARA MICROFONE,
ETHERNET RJ45; CARACTERÍSTICAS PARA DIGITAÇÃO TECLADO NUMÉRICO PROFISSIONAL CLICKPAD, SEGURANÇA SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; MÓDULO TPM; MULTIMÍDIA ALTO-FALANTE ESTÉREO (2WX2), MICROFONE INTERNO DIGITAL DUAL ARRAY, C MERA HD DE 720P. DIMENSÃO (LXPXA) E PESO MÁXIMOS (SEM EMBALAGEM) 356.6 X 229.1 X 15.4MM (14.04" X 9.02" X 0.61"); 1.60KG. ALIMENTAÇÃO BATERIA 43 WH, BIVOLT 100-240V; LICENÇA DO SOFTWARE(SISTEMA OPERACIONAL) LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO EM PORTUGUÊS; OBS.: DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL DO PRODUTO. OUTRAS OPÇÕES COMPARTIMENTO PARA FÁCIL ACESSO A HD E MEMÓRIA, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO; MOCHILA PARA TRANSPORTE EM POLIESTER RESISTENTE À ÁGUA, 4 DIVISÓRIAS, 3 BOLSOS, ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS, ABERTURA POR ZIPER, COR PRETA. GARANTIA COMPLETA DE NO MINIMO 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SAMSUMG BOOK2 INTEL CORE I5 1235U, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	14
	14
	UN
	SWITCH 16 PORTAS, 10/100/1000 GIGABIT, TL-SG116, TP LINK
- TIPO DA TELECOMUNICAÇÃO: STORE AND FORWARD.
- CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 32 GBPS.
- INCLUI: 16 PORTAS RJ-45.
- DIMENSÕES APROXIMADAS: 286 MM DE LARGURA, 25.4 MM DE ALTURA E 111.7 MM PROFUNDIDADE
- PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X, IEEE802.1P
- INTERFACE: AUTO-NEGOCIAÇÃO DE 16 X 10/100 / 1000MBPS PORTAS , AUTO-MDI / MDIX
- QUANTIDADE DE FÃS SEM VENTOINHA
- CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 10,0W
- FONTE DE ENERGIA EXTERNA ADAPTADOR EXTERNO DE ENERGIA (SAÍDA: 12VDC / 1.0A)
- LED INDICADOR : INDICADORES POWER LINK / ACT DO SISTEMA POR PORTA INCORPORADA EM CADA PORTA RJ-45
- DESEMPENHO:- TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 23.8MPPS
- TABELA DE ENDEREÇOS 8K- MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTES 4,1MO
- MOLDURA JUMBO 10 KB
CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:
- TECNOLOGIA VERDE
- 802.3X CONTROLE DE FLUXO- 802.1P / DSCP QOS- IGMP SNOOPING
- MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENAR E ENCAMINHAR
- CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- SWITCH 16 PORTAS, 10/100/1000 GIGABIT.
GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES, PESO MÁXIMO: 1515 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). PADRÃO DE QUALIDADE: TP LINK 16 PORTAS, 10/100/1000 GIGABIT, MODELO: TL-SG116 OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	15
	26
	UN
	ROTEADOR WI-FI:
- DIMENSÕES APROXIMADAS (W×D×H):8.5 × 4.6 × 1.2 IN(215 × 117 × 32 MM)
PADRÕES: WI-FI 5
- IEEE 802.11AC/N/A 5 GHZ
- IEEE 802.11N/B/G 2.4 GHZ
VELOCIDADE DE WIFI:
- 5GHZ: 867MBPS (802.11AC)
- 2.4GHZ: 300MBPS (802.11N)
MODOS DE OPERAÇÃO:
- MODO ROTEADOR
- MODO ACCESS POINT
PROCESSADOR:
-CPU DUAL-CORE
PORTAS ETHERNET:
- 1 × PORTA WAN GIGABIT
- 4 × PORTAS GIGABIT LAN
BOTÕES:
- BOTÃO WPS / WI-FI
- BOTÃO LIGA / DESLIGA
- BOTÃO DE RESET
ALIMENTAÇÃO:
- 12V = 1 A
CRIPTOGRAFIA WIFI:
- WPA,- WPA2, - WPA3, - WPA/WPA2-ENTERPRISE (802.1X)
SEGURANÇA DE REDE:
- FIREWALL SPI, - CONTROLE DE ACESSO, - LIGAÇÃO IP E MAC, - GATEWAY DE CAMADA DE APLICATIVO
REDE PARA VISITANTES:
- REDE DE VISITANTES 1 × 5GHZ
- REDE DE VISITANTES DE 1 × 2,4GHZ
VPN SERVER:
- OPENVPN, - PPTP
PROTOCOLOS:
- IPV4, - IPV6
CONTROLE DOS PAIS
- FILTRAGEM DE URL, - CONTROLES DE TEMPO
TIPOS DE WAN:
- IP DIN MICO, - IP ESTÁTICO, - PPPOE, - PPTP,- L2TP
QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS)
- QOS POR DISPOSITIVO
NAT FORWARDING:
- SERVIDORES VIRTUAIS, - ENCAMINHAMENTO DE PORTA, - PORT TRIGGERING, - DMZ, - UPNP
DHCP:
- ENDEREÇO DE RESERVA, - LISTA DE CLIENTES DHCP, - SERVIDOR
DDNS:
- TP-LINK, - NO-IP, - DYNDNS
GERENCIAMENTO:
- TETHER APP
- WEBPAGE
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO WIFI:
- CE EIRP:<20DBM(2.4GHZ) /<23DBM(5GHZ)
- FCC:<30DBM(2.4GHZ & 5GHZ)
SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO WIFI:
5GHZ:
- 11A 6MBPS:-93DBM;11A 54MBPS:-78DBM;
- 11AC HT20 MCS8:69DBM;11AC HT40 MCS9:-65DBM;
- 11AC HT80 MCS9:-62DBM;
2.4GHZ:
- 11G 54MBPS:-78DBM;
- 11N HT20 MCS7:-74DBM;
- 11N HT40 MCS7:-71DBM;
CERTIFICAÇÕES:
-FCC, CE, ROHS, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- ROTEADOR WI-FI, ADAPTADOR DE ENERGIA, CABO ETHERNET RJ45, GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDO. GARANTIA MÍNIMA: 60 MESES, PESO MÁXIMO: 1175 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) PADRÃO DE QUALIDADE: TP-LINK ARCHER A6, WIFI GIGABIT, MU-MIMO, AC1200, DUAL BAND, 4 ANTENAS, MODELO: ARCHER A6 OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	16
	12
	UN
	BEBEDOURO COLUNA, PRESSÃO AÇO INOX, MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX: TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA - RALO SIFONADO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADOS - CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA COM REGULAGEM EXTERNA. FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: GRAU DE PROTEÇÃO IPX4 - GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	17
	9
	UN
	CORTINA DE AR - APROX. 150CM, COM CONTROLE REMOTO, MEDIDAS APROX.: DE 90CMX12CM E 150CM. ENERGIA: 127 V/220 V, 60HZ, GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
	
	
	

	18
	2
	UN
	GELADEIRA FROST FREE 02 PORTAS, TIPO DE DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS DE VIDRO REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICA: FUNÇÃO GELADEIRA /FREEZER, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO GELADEIRA DE APROX. 300L, COR BRANCO. ENERGIA CLASSE A, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	19
	2
	UN
	FOGÃO 04 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS 04 QUEIMADORES E FORNO, COR: BRANCO, QUEIMADORES ESMALTADOS E MESA SOBREPOSTA EM INOX 430 POLIDO, TIPO DE FOGÃO: PISO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 85,5CMX49CMX63CM
- PESO APROXIMADO: 19,35KG - ENERGIA: 127 V/220 V 60HZ
- ALIMENTAÇÃO: GÁS, QUEIMADORES: 03 NORMAIS E 01 FAMÍLIA
- GRADES NA MESA: DUPLAS, PRATELEIRAS FORNO FIXA
- 02 POSIÇÕES, 01 PRATELEIRA NORMAL, 01 PRATELEIRA NO FORNO FIXA
- PUXADOR EM AÇO SUPER DISTANCIADO, TAMPA DE VIDRO
- 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA NO FORNO
- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
- PADRÃO DE QUALIDADE CONSUL, ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	20
	3
	UN
	MICRO-ONDAS, PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE.
- TECLA LIGAR + 30S.
- CONTROLE NUMÉRICO: É SÓ APERTAR O TEMPO DESEJADO PARA ACIONAR O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS.
- CHAVE DE SEGURANÇA: DISPOSITIVO ELETRÔNICO QUE PERMITE TRAVAR O USO DO APARELHO QUANDO VOCÊ QUISER.
- MENU PRATOS RÁPIDOS: É SÓ APERTAR A TECLA CORRESPONDENTE E O TEMPO DE COZIMENTO É AUTOMATICAMENTE CONTROLADO PARA CHEGAR AO MELHOR RESULTADO.
- TECLA DESCONGELAR.
- MENU KIDS: FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS QUE FACILITAM A EXECUÇÃO DAS RECEITAS PREFERIDAS DAS CRIANÇAS.
- MENU LIGHT: RECEITAS MAIS LEVES, SAUDÁVEIS E SABOROSAS. NÃO É PRECISO O USO DE GORDURA PARA O COZIMENTO
- MENU GOURMET: FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS PARA PREPARAR OS PRATOS MAIS SABOROSOS E ELABORADOS.
FUNÇÃO GRILL : NÃO
TIMER ON: NÃO
CAPACIDADE (LITROS) APROXIMADA: 31
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTÊNCIA (W): 1000
NÍVEIS DE POTÊNCIA: 10
COR: BRANCO
CONSUMO DE ENERGIA: A (MENOS 25% DE CONSUMO)
TENSÃO/VOLTAGEM: 110V/220V
GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
DIMENSÕES APROXIMADAS:
ALTURA: 33,00 CENTÍMETROS
LARGURA: 52,00 CENTÍMETROS
PROFUNDIDADE: 42,00 CENTÍMETROS
PESO APROX.: 15,00 QUILOS, PADRÃO DE QUALIDADE ELECTROLUX, CONSUL, BRASTEMP OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE
	
	
	

	21
	12
	UN
	AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, INVERTER, DO TIPO SPLIT, HI-WALL, INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: FRIO; VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 1.074 M3/H; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220VOLTS, 60HZ; MONOFÁSICO; CONSUMO APROX. DE 1800W; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A"; FUNÇÕES: TURBO, SWING, DRY, COOL, SLEEP/TIMER/AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA/ 3 VELOCIDADES; COM BAIXO NÍVEL DE RUIDO MÍNIMO DE 25 E MÁXIMO DE 51 dbA, DISPLAY DIGITAL DE LCD OU LED; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E 01 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA); COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R-410A; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 292X 920X225MM (AXLXP) E UNIDADE EXTERNA: 590 X760X285MM (AXLXP); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA COM PRAZO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; CONFORME NORMA ABNT VIGENTE. PADRÃO DE QUALIDADE, ELECTROLUX, CONSUL, SPRINGER CARRIER, SAMSUNG, MIDEA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	22
	12
	KIT
	NICHO APROX. 3 PEÇAS, ESPESSURA PAINEL15MM, MATERIAL SUBSTRATO MELAMÍNICO BP, COR CINZA. MEDIDAS APROX. LARGURA 34,8CM X ALTURA 33CM X PROFUNDIDADE 29,8CM. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) MESES.
	
	
	

	23
	13
	UN
	ALMOFADA ALGODÃO FLAMÊ IMPERMEÁVEL CHEIA, ABERTURA COM ZÍPER INVISÍVEL. ESTAMPAS GEOMÉTRICAS EM TONS DE AZUL, CINZA OU AMARELO. MEDIDAS APROX.: 43CMX 43CM. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) MESES
	
	
	

	24
	13
	UN
	PUFF, MEDIDAS APROX.: 42X36X36CM. MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRAS DE EUCALIPTO PINUS E MDF; PESO SUPORTADO: 120KG; QUANTIDADE DE LUGARES: 01 LUGAR; PESO APROX: 13KG. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) MESES
	
	
	

	25
	25
	UN
	LIXEIRA REDONDA ARAMADA EM AÇO TELADO 12L MATERIAL AÇO TELADO EXTREMAMENTE RESISTENTE, LEVE E MALEÁVEL PARA USO DIÁRIO; TOTALMENTE SEGURO E SEM BORDAS; MATERIAL INQUEBRÁVEL. FORMATO ANATÔMICO PARA ACONDICIONAMENTOS; FUNDO FECHADO QUE EVITA VAZAMENTOS. COR: PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 26-30CM; DIÂMETRO: 23-28CM; CAPACIDADE: 10-12 LITROS. PADRÃO DE QUALIDADE: TRAMONTINA, MULTILASER, ORDENE BR, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) MESES
	
	
	

	26
	6
	UN
	TELEFONE FIXO COM FIO SEM CHAVE, FUNÇÕES: FLASH, MUDO, REDISCAR, 2 TIPOS DE TOQUE, 3 NÍVEIS DE VOLUME DE CAMPAINHA, 2 TIPOS DE TIMBRE, POSIÇÃO DE MESA E PAREDE; SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM; DIMENSÕES APROXIMADAS 18,7CMX13,7CMX9CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE INTELBRAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
	
	
	

	27
	4
	UN
	TELEVISOR 50", SMART TV 50" UHD 4K, CONTROLE REMOTO, CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO, WI-FI INTEGRADO, CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- PROCESSADOR CRYSTAL 4K:
- TELA SEM LIMITES E VISUAL LIVRE DE CABOS:
- REALCE DE CONTRASTE
- HDR, TECNOLOGIA DA TELA CRYSTAL, TIMER OFF, TELA PLANA, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN OU EQUIVALENTE, CONEXÕES:
- APROX. 3 ENTRADAS HDMI
- ENTRADA USB
- ENTRADA ETHERNET (LAN)
- ENTRADA COMPONENTE (AV)
- SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA)
- ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO), RESOLUÇÃO 4K - 3840X2160 (4X O FULL HD) POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20 W, ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ, CONTRASTE DINÂMICO, CONSUMO DE ENERGIA 145W, DETECÇÃO DE BRILHO, SISTEMA DE TV ISDB-TB, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	28
	10
	UN
	QUADRO BRANCO, MOLDURA MDF REVESTIDO NA COR ALUMÍNIO, DIMENSÕES APROX.: 70X50CM, ACABAMENTO UV BRANCO BRILHANTE. CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA APROX. 3MM, APROX.1,2CM DE ESPESSURA E APROX.1,9CM DE FRENTE/CANTONEIRA EM POLIETILENO, COM KIT DE INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) MESES
	
	
	

	29
	1
	UN
	PIA DE COZINHA GRANITADO DE GEL COAT COM BRILHO, COM CUBA EM INOX APROX.:120CM, ESPESSURA FRONTÃO 8CM (ALTURA) E BORDAS 3CM(ALTURA) PROFUNDIDADE DA CUBA INOX: APROX. 14CM, COR: PRETO, AÇO OU COBRE, DIMENSÕES APROX.: 120CM X 54CM, PESO: 16KG, GARANTIA: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	30
	2
	UN
	ESPELHO BANHEIRO LAPIDADO BISOTÊ NAS BORDAS, MEDIDAS APROX.: 40X60CM COM PENDURADOR, ESPELHO DE PRATA COM ACABAMENTO LAPIDADO, IMAGEM NÍTIDA. VALIDADE INDETERMINADA.
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