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	1. UNIDADE DEMANDANTE:
	

	 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
	2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 	

	 Também é entendido que a pavimentação  de vias é fundamental para a segurança dos motoristas, pedestres e demais usuários que utilizam a via, bem como para a preservação do tráfego. A pavimentação é algo muito relevante, uma vez que ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e de um Município todo. Ela precisa ser algo resistente, durável e, principalmente permitir um deslocamento mais seguro e confortável. Além disso, a pavimentação asfáltica é uma ótima opção para locais com alta intensidade de tráfego, pois é capaz de suportar muito peso sem danificar a superfície. Outra vantagem da pavimentação asfáltica é que ela é fácil de ser mantida. A manutenção das ruas pavimentadas é feita de forma mais fácil e rápida do que as não pavimentadas, o que contribui para uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Além disso, também é uma opção econômica, pois possui um custo mais baixo do que outros tipos de pavimentação. Além disso, possuem uma vida útil longa, o que significa que ela precisa ser trocada com menor frequência do que outros tipos de pavimentação. Em resumo, a pavimentação asfáltica é uma escolha inteligente para a pavimentação de vias, por juntar resistência, durabilidade, fácil de ser mantida e com um custo acessível. Diante do exposto, a contratação de uma empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica junto ao Loteamento Social do Município de Peritiba, se faz necessária porque essa obra irá melhorar a trafegabilidade local e aumentar a segurança dos usuários. O presente estudo preliminar tem como propósito viabilizar a contratação de empresa especializada para realizar serviços de pavimentação asfáltica, terraplanagem, drenagem pluvial, passeios e sinalização viária na Avenida José Lima de Souiza 

	3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA:           
	
	

	Vale salientar que há disponibilidade orçamentaria e financeira para cobrir as referidas despesas. Destaca-se que as contratações em comento possui previsão junto ao Plano Anual de Contratações perante a Unidade Unidade Gestora 05 – OPERAÇÕES E SERVIÇOES, código 01 - (OBRAS E INSTALAÇÕES), constantes no Anexo (QDDL) do Decreto Municipal n°3457/2025.
	

	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
	
	

	4.1  Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.
4.2 A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021;
4.3 Para a presente contratação será elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.
4.4 Requisitos técnicos da contratação:

a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto deste documento;
b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;
c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;
d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;
e) Empresa de engenharia para execução de serviços de construção e instalação de estruturas metálicas pré-fabricadas. Conforme quantitativos previstos nos projetos.
f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;
Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;
g) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação;
h) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe.
4.5 Requisitos de sustentabilidade
4.5.1 Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia.

4.5.2 A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

4.5.3 Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados
a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;
d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);
e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;
f) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
	

	5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
	
	

	5.1 Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

5.2 A demanda prevista será resultado do programa de necessidades estabelecido através de levantamento detalhado dos serviços e as quantidades dos mesmos, elaboração dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial de especificações de serviços, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.
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	Planilha Orçamentária

	Item
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.

	1
	 
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
	 
	 

	1.1
	Composição - CPU-011
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
	3
	MES

	2
	 
	SERVIÇOS INICIAIS
	 
	 

	2.1
	Composição - CPU-008
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (BASEADO EM SETOP IIO-PLA-005)
	1
	UN

	2.2
	Composição - CPU-014
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
	1
	UN

	2.3
	Composição - CPU-015
	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARI DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILI E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
	3
	MES

	2.4
	Composição - CPU -016
	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO
	3
	MES

	2.5
	Composição - CPU-009
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRA (BASEADO SETOP ED- 16342)
	3
	MES

	2.6
	Composição - CPU-055
	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
	24
	UN

	3
	 
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	 
	 

	3.1
	SINAPI - 101115
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
	538,95
	M3

	3.2
	SINAPI - 96386
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	444,4
	M3

	3.3
	SINAPI - 95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	312,68
	M3XKM

	3.4
	SINAPI - 100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
	440,4
	M3

	4
	 
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 

	4.1
	Composição - CPU-003
	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 05/2018)
	2
	UN

	4.2
	Composição - CPU-017
	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
	2
	UN

	4.3
	Composição - CPU-018
	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS
	2
	UN

	4.4
	Composição - CPU-019
	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
	2
	UN

	4.5
	Composição - CPU-020
	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS
	2
	UN

	4.6
	Composição - CPU-021
	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
	2
	UN

	4.7
	Composição - CPU-022
	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS
	2
	UN

	4.8
	Composição - CPU-023
	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS
	2
	UN

	4.9
	SINAPI - 100576
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
	5.281,50
	M2

	4.10
	Composição - CPU-013
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA EM CASCALHO DE CAVA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)- BASEADA EM SINAPI 96396
	490
	M3

	4.11
	Composição - CPU-013
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA EM CASCALHO DE CAVA (EXCLUSIVE TRANSPORTE)- BASEADA EM SINAPI 96396
	490
	M3

	4.12
	Composição - CPU-024
	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
	1.170,00
	M3

	4.13
	SINAPI - 95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	5.850,00
	M3XKM

	4.14
	Composição - CPU-004
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO. AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96401)
	3.521,00
	M2

	4.15
	Composição - CPU-005
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C. AF_11/2019 (BASEADO EM SINAPI 96402)
	3.521,00
	M2

	4.16
	SINAPI - 102330
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	127,12
	TXKM

	4.17
	SINAPI - 102331
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	337,91
	TXKM

	4.18
	SINAPI - 102330
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	52,83
	TXKM

	4.19
	SINAPI - 102331
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	140,84
	TXKM

	4.20
	SINAPI - 95995
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	210
	M3

	4.21
	SINAPI - 95879
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	12.675,60
	TXKM

	4.22
	SINAPI - 93599
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	33.801,60
	TXKM

	4.23
	SINAPI - 94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	67,9
	M3

	4.24
	SINAPI - 94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
	754,5
	M

	4.25
	SINAPI - 94283
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
	754,5
	M

	4.26
	Outros - SICRO-4805757
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
	34,8
	M3

	4.27
	Composição - CPU-025
	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO
	29
	M2

	4.28
	SINAPI - 101617
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	24
	M2

	4.29
	Composição - CPU-034
	FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)
	4,4
	M2

	4.30
	SINAPI - 96620
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
	1,3
	M3

	4.31
	SINAPI - 92210
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
	12
	M

	4.32
	SINAPI - 93382
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	7,4
	M3

	4.33
	SINAPI - 100978
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	10
	M3

	4.34
	SINAPI - 95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	8
	M3XKM

	4.35
	SINAPI - 100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
	8
	M3

	4.36
	Outros - SICRO200362
	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
	2
	UN

	5
	 
	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
	 
	 

	5.1
	Composição - CPU-028
	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
	0,6
	M2

	5.2
	Composição - CPU-029
	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
	0,75
	M2

	5.3
	Composição - CPU-030
	Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo prémarcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
	1.509,00
	M

	5.4
	Composição - CPU-031
	Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e Largura = 0,30m (execução, inclusive prémarcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
	8,92
	M

	5.5
	Composição - CPU-032
	Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive prémarcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
	22,4
	M2

	6
	 
	ACESSIBILIDADE
	 
	 

	6.1
	Composição - CPU-033
	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
	4
	UN

	7
	 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	 
	 

	7.1
	SINAPI - 5901
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
	8
	CHP

	7.2
	SINAPI - 5903
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
	8
	CHI



	

	6. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO: 
	
	

	Tendo em vista o problema a ser solucionado que trata das más condições de trafegabilidade da via e adequação das mesmas, além do fato de que no caso em questão o projeto de pavimentação das vias, bem como toda documentação técnica para execução da obra já está concluso. Válido salientar as seguintes vantagens e benefícios da utilização do pavimento asfáltico:
1. Reflexão de calor: O asfalto tende a refletir menos calor do que o concreto, o que pode tornar as estradas mais confortáveis para dirigir, especialmente durante os meses mais quentes do ano. O concreto pode ficar significativamente mais quente sob o sol escaldante, aumentando a temperatura ambiente nas proximidades. 2. Manutenção de temperatura: O asfalto mantém uma temperatura mais estável do que o concreto, o que pode minimizar a expansão e contração do pavimento devido às mudanças de temperatura. Isso reduz o risco de fissuras e rachaduras, comuns em pavimentos de concreto em climas quentes. 3. Tempo de construção: O pavimento asfáltico pode ser instalado mais rapidamente do que o concreto usinado, o que é vantajoso em climas quentes, onde as temperaturas podem tornar o trabalho ao ar livre desconfortável. Além disso, o asfalto pode ser aplicado em camadas mais finas, o que diminui o tempo necessário para concluir o projeto. 4. Absorção de água: O asfalto tem uma capacidade de drenagem superior ao concreto, o que é importante em regiões com chuvas intensas, comuns em climas quentes. Isso reduz o risco de acúmulo de água na superfície da estrada e ajuda a evitar problemas como aquaplanagem. 5. Flexibilidade: O asfalto é mais flexível do que o concreto, o que o torna mais adequado para áreas com solo instável ou propenso a movimentos de terra, comuns em algumas regiões com clima quente. 6. Custo: Em muitos casos, o pavimento asfáltico pode ser mais econômico do que o concreto usinado, especialmente considerando os custos de construção e manutenção ao longo da vida útil da estrada. Portanto, em uma região com clima quente, o pavimento asfáltico geralmente oferece vantagens significativas em termos de conforto, durabilidade, manutenção e custo.  

	

	7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
	
	

	6.1 Estima-se como gasto com a presente contratação o importe de R$ 965.019,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e dezenove reais).
6.2. A obtenção do valor alhures se deu mediante pesquisa realizada perante a consulta a planilha multipla SINAPI CAIXA, conforme planilha orçamentaria inserida no Transfere Gov.
6.3 O valor da estimado total da obra, bem como o custo unitário de cada um dos serviços pode ser observado na planilha orçamentária anexa ao processo. Ressaltase que para elaboração do orçamento foi utilizado como base as planilhas de custos referencias do SINAPI e SICRO e os quantitativos obtidos através do projeto desenvolvido pelos devidos responsáveis técnicos.  
	

	8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
	
	

	A solução a ser empregada é a realização da obra de pavimentação asfáltica, bem como a execução consonante da devida drenagem pluvial, de modo a implantar as vias bem como contemplar a solução adotada no projeto executivo contratado pela municipalidade. A terraplanagem será executada de acordo com projeto específico.. A drenagem pluvial das vias será executada conforme especificações próprias para cada via de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária e fará a ligação do sistema  existente/a ser executado nas vias adjacentes. A pavimentação asfáltica será executada sobre base e sub-base de brita graduada e macadame seco, e deverá atender as normativas pertinentes relativas a qualidade do produto e execução. A pista de rolamento irá possuir dimensões específicas em conformidade com projeto de cada via. Nas entradas de garagens serão permitidos rebaixos de 3,5 m de largura por acesso e com 30 cm de comprimento de rampas na faixa de serviço para acesso dos veículos. Ao final da obra a mesma será devidamente sinalizada de acordo com a CTB e demais manuais do Detran. Os demais critérios técnicos a serem seguidos afim de buscar o cumprimento total e correto da solução adotada estão previstos nos memoriais descritivos desenvolvidos e que serão disponibilizados a empresa responsável pela execução da obra.

	

	9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
	
	

	Os serviços a serem executados são todos correlatos e intrínsecos a uma obra de pavimentação asfáltica, podendo claramente serem executados por uma única empresa, o que permite ao município conferir uma fiscalização mais efetiva da execução do objeto tendo em vista que uma única empresa será responsável por todas as fases construtivas do pavimento, facilitando inclusive a cobrança quanto a possíveis danos não previstos ao pavimento e somente identificados após a conclusão dos serviços. Além disso a inclusão de todos os serviços em conjunto permite a chamada economia de escala ao município, tendo em vista que ao juntar os serviços a obra torna-se mais atraente aos concorrentes o que geralmente resulta em preços mais competitivos. Ainda se evidencia que por tratar-se de serviços correlatos a uma obra de pavimentação muitas  empresas do ramo possuem meios para executar a obra como um todo, sem necessidade de terceirização dos serviços, o que também gera economicidade aos concorrentes e por consequência ao poder público. Ressalta-se que a terceirização de alguns serviços, nos limites do que será previsto no edital do certame, será permitida o que abre possibilidade de qualquer empresa do ramo, ainda que não possua em seu quadro o meio para execução de todos os serviços necessários, possa participar do processo licitatório sem nenhum obste. Por fim, a opção de pelo NÃO PARCELAMENTO decorre do fato de que o agrupamento dos serviços não causa prejuízo a competitividade do certame, bem como o agrupamento destes permite uma  maior adesão do mercado fornecedor devido ao valor final da obra, evitando-se assim a necessidade de uma nova licitação para serviços correlatos e de mesma característica.
	

	10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
	
	

	A presente contratação visa alcançar os seguintes objetivos:
10.1- Com as obras de pavimentação e drenagem, ofereceremos infraestrutura adequada aos usuários das vias. 
10.2- Maior segurança na via, para pedestres e motoristas.
	

	11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:
	
	

	 Antes da formalização do contrato, algumas providências são indispensáveis para garantir que a contratação ocorra de forma segura, transparente e alinhada com os interesses da Administração Pública. A equipe responsável realizou os projetos necessários e a verificação em composições orçamentaria utilizando-se de bancos de dados governamentais (SINAPI, SETOP, SUDECAP e outras), com o objetivo de entender as melhores práticas e soluções disponíveis. 
Foi confeccionados os projetos geométrico, de pavimentação e de sinalização. Não haverá impactos ambientais relevantes, sendo que para a construção da cobertura foi emitido declaração de manifesto ambiental. 
	

	12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

	     
Para esta solução, não existem contratações correlatadas e/ou interdependentes que guardem relação/afinidade com o objeto a ser contratado. 

	13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 
	
	

	A obra em questão não ocasionará impactos ambientais relevantes, sendo o principal impacto decorrente da impermeabilização da via mitigado pela execução da rede de captação pluvial no local da intervenção. Verifica-se que para pavimentação a portaria do IGAM, conforme ART 36 B Aline IV permiti realizar drenagem para cursos D`água, será solicitado que a empresa trabalhe de forma a mitigar qualquer impacto que venha ocorrer. 
	

	14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
	
	

	Tendo em vista o descrito neste Estudo, a necessidade inicial do Município será contemplada e atendida com a execução da obra de pavimentação, terraplanagem, drenagem pluvial, a ser executada na via em consonância com o projeto de loteamento aprovado, sendo assim tornando o empreendimento viável técnica e economicamente. Portanto, com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar está contratação, propõe que a mesma é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. 
	

	15. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS E DAS AUTORIDADES COMPETENTES:

	Nome: MARCOS AILTON PEREIRA 
Matrícula: 110559
Cargo/ Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES
Secretaria: Secretaria Municipal de Operações 
E-mail: MUNICIPIO@MINDURI.MG.GOV.BR


	Nome: MARCOS RODRIGUES PINTO 
Matrícula: 110588
Cargo/ Função: ENGENHEIRO/GESTOR DO CONVÊNIO
Secretaria: Secretaria Municipal de Operações 
E-mail: CONVENIOS@MINDURI.MG.GOV.BR


	Nome: GABRIEL SALDONES VILLELA
Matrícula: TERCEIRIZADO – CREA MG 257.494/D
Cargo/ Função: ENGENHEIRO CIVIL-RT DO PROJETO
Secretaria: Secretaria Municipal de Operações 
E-mail: CONVENIOS@MINDURI.MG.GOV.BR



ETAPA 2: ANALISE DE RISCOS
Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

	Risco 01: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.

	Probabilidade
	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta


	Impacto:
	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta


	Dano

	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
	Secretaria Municipal de Operações

	Ação de Contingência
	Responsável

	- Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.
- Designar membros com mais experiência em contratações.
	Secretaria Municipal de Operações

	Risco 02 – Estimativa de preço inadequada

	Probabilidade
	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta


	Impacto:
	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta


	Dano

	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Utilizar a pesquisa de preços no mercado para cotação do item a ser contratado.
	Secretaria Municipal Operações

	Ação de Contingência
	Responsável

	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.
	Secretaria Municipal de Operações

	Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

	Probabilidade
	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta


	Impacto:
	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta


	Dano

	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.
	Setor de Licitação e 
Secretaria Municipal de Operações

	Ação de Contingência
	Responsável

	Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.
	Setor de Licitação e 
Secretaria Municipal de Operações

	Risco 04 – Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

	Probabilidade
	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta


	Impacto:
	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta


	Dano

	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.
	
Tesoureiro e Contador

	Ação de Contingência
	Responsável

	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.
	
Tesoureiro e Contador



MINDURI –MG 19 DE AGOSTO DE 2025.








Marcos Ailton Pereira
Secretária Municipal de Operações


Gabriel Saldones Villela
Engenheiro Civil











Marcos Rodrigues Pinto
Engenheiro/Gestor do Convênio
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