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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD




	
1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA


	
Embasamento Legal

	
Lei 14.133/2021

	
Modalidade Pretendida

	
Pregão Eletrônico - Sistema Registro de Preços

	
Área Requisitante

	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

	
Responsável pela demanda
	
Lucas Alves Lima Barbosa


	
Matrícula 

	
4317


	
E-mail
	
secet@coqueiral.mg.gov.br


	
Telefone

	
(35) 99947-0447



	2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS COM INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.

A presente demanda tem por objeto a seleção de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estruturas, equipamentos, serviços, mobiliários e demais itens necessários à realização de eventos, compreendendo o fornecimento, transporte, montagem, instalação, operação, manutenção, assistência técnica durante a execução dos eventos, desmontagem e retirada das estruturas, conforme as especificações constantes.

A contratação justifica-se pela necessidade de disponibilizar infraestrutura adequada para a realização de eventos institucionais, culturais, esportivos, turísticos, cívicos e sociais promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando condições de segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade para participantes, artistas, equipes técnicas e público em geral. 

Tais eventos constituem importante instrumento de promoção da cultura, do esporte, do turismo, do lazer e da integração social, contribuindo para a valorização das tradições locais, o fortalecimento da identidade cultural, a dinamização da economia, o incentivo ao comércio e à prestação de serviços, além da geração de emprego e renda. Considerando que o Município não dispõe de estrutura própria, equipamentos e equipe técnica em quantidade e especificações suficientes para atender às demandas dos eventos ao longo do exercício, mostra-se necessária a contratação de empresa especializada, apta a fornecer soluções integradas com qualidade, segurança, eficiência e conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as especificações técnicas, condições, quantitativos, prazos e demais exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e em seus anexos, garantindo a adequada execução contratual e o atendimento ao interesse público.

Os quantitativos estimados para a presente contratação foram definidos com base na memória de cálculo elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, considerando o histórico de utilização dos serviços e estruturas em eventos realizados pelo Município, bem como a programação e os eventos previstos para o período de vigência da futura contratação.

A estimativa considera, ainda, as características, o porte, a frequência e as necessidades específicas dos eventos municipais, bem como a possibilidade de realização de outras ações institucionais, culturais, esportivas, turísticas e sociais que possam surgir durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Os quantitativos possuem, portanto, caráter estimativo, sendo utilizados exclusivamente para fins de planejamento e dimensionamento da contratação, não implicando obrigação de contratação integral pela Administração, que realizará as solicitações de acordo com a necessidade efetivamente verificada.

2.1. Detalhamento dos itens:

	Item
	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	01
	ARQUIBANCADA METÁLICA PARA EVENTOS - Locação de arquibancada metálica desmontável, com capacidade mínima para 800 (oitocentas) pessoas sentadas, composta por estrutura metálica de alta resistência, coberta, dimensionada para suportar as cargas previstas em normas técnicas, com no mínimo 08 níveis de assentos ou configuração equivalente que atenda à capacidade exigida. Deverá possuir piso antiderrapante, assentos em madeira tratada, compensado naval ou material equivalente de alta resistência, guarda-corpo, corrimãos, escadas de acesso, fechamento lateral e traseiro, sistema de travamento e estabilização, além de todos os acessórios necessários à perfeita montagem e segurança da estrutura. A locação deverá contemplar transporte, carga e descarga, montagem, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, equipe técnica de apoio, desmontagem e retirada completa da estrutura. A arquibancada deverá atender às normas técnicas vigentes, às exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e demais órgãos competentes, sendo de responsabilidade da contratada a emissão de ART ou RRT referente à montagem e estabilidade da estrutura, quando exigível.
	DIÁRIA
	08

	02
	BANHEIROS QUÍMICOS - Banheiro Químico confeccionado em Polietileno contendo caixa de dejetos não visíveis e assento mictório com piso antiderrapante, pontos de ventilação, teto translúcido, dispositivo de trinco com trava interna e com identificação de ocupado/livre, suporte para papel higiênico e apoio para objetos. Identificação de feminino/masculino. 
Limpeza de dejetos após cada dia de evento.
Incluir: Transporte, carga, descarga, mão-de-obra de manutenção, limpeza, coleta e descarte correto dos dejetos, papel higiênico e produto químico biodegradável, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao da final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	500

	03
	BANHEIROS QUÍMICOS PNE - para portadores de necessidades especiais - Banheiro Químico confeccionado em polietileno contendo caixa de dejetos não visíveis e assento mictório com piso antiderrapante, pontos de ventilação, teto translúcido, dispositivo de trinco com trava interna e com identificação de ocupado/livre, suporte para papel higiênico e apoio para objetos e identificação de feminino/masculino. Barras de apoio laterais e de fundo, de acordo com a ABNT. Adesivo indicativo de portadores de necessidades especiais Limpeza de dejetos após cada dia de evento. Incluir: transporte, carga, descarga, mão-de-obra de manutenção, limpeza, coleta e descarte correto dos dejetos, papel higiênico e produto químico biodegradável, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao da final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	170

	04
	BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO DO TIPO BARRICADA - Barricada de contenção de público medindo 1,20 x 1,0 aproximadamente, em perfeito estado. Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer a funcionalidade e/ou casos qualquer tipo de acidente. Deverá ser instalado conforme NPT do corpo de bombeiros; A empresa deverá se responsabilizar pela Instalação, Manutenção e assistência técnica durante todo o período do evento. Deverão ser instaladas e desinstaladas conforme determinação da organização do evento. A contratada deverá emitir ART/RRT e/ou TRT referente aos serviços prestados.
	UNID
	310

	05
	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA PARA EVENTOS: Locação de cadeira plástica monobloco, na cor branca, com braços, confeccionada em polipropileno de alta resistência ou material equivalente, empilhável, resistente às intempéries, de fácil higienização e em perfeito estado de conservação, destinada ao uso em eventos institucionais, culturais, esportivos, turísticos e sociais. A contratação deverá contemplar transporte, carga e descarga, distribuição, organização, recolhimento e retirada das cadeiras ao término do evento, incluindo todos os custos necessários à perfeita execução dos serviços.
	UNID
	1000

	06
	CAMARIM EM ESTRUTURA OCTANORM - Locação de camarim em estrutura modular tipo Octanorm, confeccionado com perfis de alumínio anodizado e fechamento em painéis TS italiano na cor branca ou material equivalente, com dimensões mínimas de 5,00 m x 5,00 m. A estrutura deverá possuir porta com fechadura, climatização, piso revestido em carpete ou material equivalente, iluminação interna, instalações elétricas completas com, no mínimo, 03 (três) tomadas no padrão brasileiro, capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipada com 02 (duas) mesas, 06 (seis) cadeiras, 01 (um) espelho de corpo inteiro, 01 (uma) lixeira e 01 (um) sanitário químico de uso exclusivo com acesso interno ou equivalente. A contratação deverá incluir transporte, montagem, manutenção durante o evento, assistência técnica, desmontagem e retirada da estrutura, bem como todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu perfeito funcionamento, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes.
	DIÁRIA
	18

	07
	CAMAROTE - nas dimensões de 12 metros de frente x 07 metros de profundidade com piso de palco em estrutura metálica com compensado naval de 20 mm na cor preta encarpetado na cor preta, altura do solo de no mínimo 1 metro e no máximo 1,80 metros, com cobertura do tipo tenda chapéu de bruxa com lona emborrachada antichamas, guarda corpo e escada lateral de acesso. Decorado com tecidos e iluminadas HQI.
	DIÁRIA
	18

	08
	CENOGRAFIA EM MALHAS TENSIONADAS, FEITAS EM TECIDO DE LYCRA, EM DIVERSAS CORES E FORMATOS COM TODOS OS MATERIAIS - Cenografia em malhas tensionadas, feitas em tecido de lycra, em diversas cores e formatos com todos os materiais inclusos. Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, estadias e alimentação da equipe serão por conta da contratada.
	M²
	1000

	09
	CONTAINER TERMO ACÚSTICO NA COR BRANCA - Container termo acústico na cor Branca, medidas externas em 2,44 metros de largura, 2,90 de altura e 6,00 de comprimento; Portas sanfonadas em excelente estado de conservação; Paredes Externas em Aço Corten/Inox de 2,5mm; Paredes Internas em Aço Inox na cor branca 2,5mm; Estruturas da longarina e vigas, corner-post bem conservadas; Pintura Interna e Externa; Instalações Elétricas, tomadas, interruptores e luminárias, além de quadro de disjuntores; Instalações hidráulicas com tubulação para esgoto e água fria; Porta em Material do Container Revestimento  do Piso emborrachado na cor preta; 07 vasos sanitários; Divisórias em Material do Container com Vaso sanitário com caixa acoplada; 2 Pias em louça cerâmica de coluna; porta sabonete líquido; porta papel toalha; Janela de ventilação de ferro de 40 x 30 cm; Instalações elétricas e hidráulicas. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao da final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	40

	10
	EQUIPE DE APOIO 5 PESSOAS - equipe devidamente uniformizada com identificação da empresa e capacitada para a prestação específica de serviço. As quantidades, se necessário, serão especificadas e fracionadas de acordo com a necessidade do evento em epígrafe e em conformidade com a determinação dos agentes competentes como: corpo de bombeiro e/ou polícia militar. A equipe contratada deverá cumprir um período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. Obs.: todas as despesas referentes a transporte, estadias e alimentação da equipe serão por conta da contratada. Composta por 5 pessoas sendo: 4 homens e 1 mulher.
	DIÁRIA
	20

	11
	EXTINTORES DE INCÊNDIO - Kit com 1 extintor de incêndio com carga de água pressurizada, 10l, atendendo às normas ABNT NBR 15808 e ABNT NBR 11715, 1 extintor de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2), 6kg, atendendo às normas ABNT NBR 15808 e ABNT NBR 11716, e 1 extintor de incêndio com carga de pó químico, 8 kg, classe ABC, atendendo às normas ABNT NBR 15808 e ABNT NBR 10721. Serviço de instalação do equipamento incluso. Valor por kit.
	KIT
	20

	12
	FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PALCO TIPO CONCHA - palco estilo/tipo concha, estrutura metálica modular, dimensionada para suportar cobertura e equipamentos de sonorização e iluminação, com aproximadamente 12,00 m de largura x 10,00 m de profundidade. Cobertura impermeável e resistente às intempéries, piso estruturado, nivelado e antiderrapante, escada de acesso, guarda-corpo, corrimãos, travamentos, contraventamentos e sistemas de fixação e ancoragem. Inclui camarim e área de serviço integrados à estrutura do palco, com fechamento, cobertura, piso, portas, iluminação e pontos de energia elétrica. Inclui transporte, montagem, desmontagem, manutenção, mão de obra especializada e documentação de responsabilidade técnica, quando exigível, conforme normas técnicas e de segurança vigentes. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	10

	13
	GRADIS DE CERCAS TUBULARES - Medindo cada gradil 2 metros de comprimento, por 1,20 m de altura, com sistema de engate entre as partes. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao da final do evento para o qual foi contratado.
	UNID
	1200

	14
	LOCAÇÃO DE GERADOR - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - Grupo Gerador de 180 KVA, silenciado, 220/127 volts, trifásico. A empresa deverá instalar o gerador, mantendo no local um operador (técnico), bem como, fornecendo o diesel para seu funcionamento. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em relação a segurança e prevenção de incêndios.
	DIÁRIA
	10

	15
	LOCAÇÃO DE GERADOR - GRUPO GERADOR DE 260 KVA - Grupo Gerador de 260 KVA, silenciado, 220/127 volts, trifásico. A empresa deverá instalar o gerador, mantendo no local um operador (técnico), bem como, fornecendo o diesel para seu funcionamento. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em relação a segurança e prevenção de incêndios.
	DIÁRIA
	25

	16
	LOCAÇÃO DE PALCO 360º - para show piso 5x5 metros, coberta com lona nightandday e/ou vinitex, todos em estrutura tubular, fechado em placas metálicas para maior segurança, transporte, equipe técnica para montagem, desmontagem e manutenção durante o evento, devendo estar montando e revisado com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
	DIÁRIA
	08

	17
	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12 (doze) metros de boca por 10 (dez) metros de profundidade, mínimo 6 (seis) metros de altura no pé direito e 3 (três) metros de altura do piso em relação ao solo, com sustentação para o flay (fixado no palco), com 8 (oito) metros de altura, por 2 (dois) metros de largura, com cobertura em lona KP 1.000 e fechamentos laterais e de fundo com sombrite 80% (oitenta por cento) preto. Altura do piso até o teto de no mínimo 6 (seis) metros, torre fly de 20 peças de andaime tubular, treliça 2 x 1,5 metros cada, cobertura em lona compatível à estrutura com impermeabilização e uma house mix 3 x 3 metros com coberta com lona na cor branca, antichamas, antimofo, antirraios U.V. e resistência a ruptura. O Palco deverá ter um praticável para bateria (instrumento musical) e asa lateral para acomodar equipamentos de som e equipe, e acesso por duas escadas, com corrimão, com instalação na parte traseira e/ou lateral do palco, com degraus antiderrapantes, no máximo, 20cm de altura entre eles. Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1” fixado ao piso por contrapinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo. Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 4,0 m x 4,0m, com acesso fechado até o palco, contendo 02 mesas, 08 cadeiras, espelho grande e luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Alimentação, diárias e transportes todos por conta da empresa vencedora. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em relação a segurança e prevenção de incêndios. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	18

	18
	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO - Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 08 (oito) metros de boca por 06 (seis) metros de profundidade, com asa de 02 (dois) metros de largura, mínimo 04 (quatro) metros de altura no pé direito e 02 (dois) metros de altura do piso em relação ao solo, com cobertura em lona KP 1.000 e fechamentos laterais e de fundo com sombrite 80% (oitenta por cento) preto, com guarda corpo removível em todas as laterais. O Palco deverá ter um praticável para bateria (instrumento musical) e asa lateral para acomodar equipamentos de som e equipe e acesso por uma escada, com corrimão, com instalação na parte traseira e/ou lateral do palco, com degraus antiderrapantes, no máximo, 20cm de altura entre eles. Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1'' fixado ao piso por contrapinos. Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 4,0 m x 4,0m, com acesso fechado até o palco, contendo 02 mesas, 08 cadeiras, espelho grande e luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Alimentação, diárias e transportes todos por conta da empresa vencedora. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em relação a segurança e prevenção de incêndios. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	08

	19
	LOCAÇÃO DE PALCO TUBULAR 14 X 12 M - Prestação de serviço de locação de palco tubular de estrutura desmontável 14 x 12 m. Palco tubular de estrutura desmontável, medindo no mínimo 14 metros de frente (vão livre) e 12 metros de profundidade (168 m²), altura do piso para solo 2m, e do solo para o pé direito 10m, teto em 02 águas, lona: antichamas e antimofo; duas áreas de serviço medindo 6x2 m cada, 02 camarins em estrutura de octanorm anodizado, com perfis de alumínio e fechamento em TS italiano, branco, com medidas de 6,00m x 6,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, com painéis de vidro onde for necessário, revestido de carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 01 (uma) cesta de lixo grande, 02 (duas) mesas plásticas com 06 (seis) cadeiras, 01 (um) espelho corpo inteiro, sanitário químico, com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do mesmo. Todos os itens necessários para a montagem do palco, de acordo com as normas técnicas de segurança, (extintores contra incêndio e demais, 02 fly para qualquer tipo de caixa e uma house-mix coberta. Guarda-corpo instalado em toda extensão dos fundos do palco e corrimão nas escadas de acesso ao palco (nos parâmetros exigidos pelo Corpo de Bombeiros). Todas as junções na estrutura de montagem do palco deverão ser feitas por braçadeiras, nos parâmetros exigidos pelo Corpo de Bombeiros, sendo proibida a utilização de arame para tal ato. Alimentação, diárias e transportes todos por conta da empresa vencedora. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em relação a segurança e prevenção de incêndios. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	20

	20
	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - Módulos praticáveis em compensado naval de 20 mm, coberto com carpete, medindo 2x1 metros, estrutura em alumínio com pés reguláveis e altura mínima de 30 cm e máxima de 1 metro. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	UNID
	25

	21
	MESA COM TAMPO MADEIRA - 08 LUGARES - Locação de Mesa com tampo de madeira redonda com cadeiras de madeira de 08 lugares. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura.
	DIÁRIA
	20

	22
	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA MED. 70X70 - Locação de mesa plástica quadrada, na cor branca, medindo aproximadamente 70 cm x 70 cm, fabricada em polipropileno ou material plástico de alta resistência, com estrutura reforçada, resistente às intempéries, de fácil higienização, empilhável, destinada ao uso interno e externo, suportando carga compatível com sua finalidade.
	DIÁRIA
	200

	23
	PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (OUTDOOR): Locação de painel de led P03 outdoor - painel de led para uso externo ou interno com resolução de 3mm, configurado em tamanho e formatos de acordo com necessidade de uso ou solicitação. Processadores para painel de led compatíveis com medida (m²) e formato de painel solicitado. Computador/notebook para geração de imagens em alta definição para o painel. Inclusos suportes, cabos de energia e sinal necessários para montagem e instalação dos equipamentos. Com os seguintes equipamentos:
- Estrutura K-30 ou Box Truss em alumínio e estrutura completa para fixação do painel, com pé, sleeve e talha com parafuso para montagem, devidamente estacada; 
- Estrutura/suporte compatível com espaços abertos e/ou fechados; 
- Sistema de energia; 
- 01 (um) notebook e 01 (um) processador; 
- Cabeamento de vídeo com até 40m (quarenta metros); 
- Serviço operacional e técnico presente;
- Cabeamento elétrico; 
- Serviços de transporte, instalação, desinstalação e retirada.
	M²
	1200

	24
	PASSARELA PARA DESFILE E/OU SHOWS EM FORMA DE T: 6,00 X 2,20 - Especificação: Passarela em forma de T - com montagem e desmontagem, sendo vertical no tamanho 6.60 metros de comprimento por 2.20 metros de largura, saindo do palco encontrando-se com uma outra parte horizontal medindo de um lado a outro 4.40 metros de comprimento por 2.20 metros de largura. Com 02 escadas. Incluindo ART de aprovação de estrutura de palco assinado por engenheiro técnico. Forração da passarela com tapetes na cor preta. Decoração em volta da passarela em tecido Oxford. A instalação deverá ser feita de forma integrada aos tipos de palcos já citados neste mesmo processo licitatório, permitindo acesso direto e fluido entre palco e passarela, sem desnível ou falhas de alinhamento. Montagem e desmontagem por conta da contratada, com mão de obra e equipamentos incluídos.
	DIÁRIA
	05

	25
	PLACAS/PAINEL PARA FECHAMENTO - Em chapa galvanizada em bom estado de conservação e com no mínimo 2x2 metros, com fixação em cantoneira de 20x20 cm de altura a serem instaladas para fechamento e controle de passagem nos locais onde ocorrerem os eventos. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	M²/E
	1800

	26
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS - Prestação de serviço para locação de catracas eletrônicas com barreira física de 03 (três) braços, acabamento em aço carbono pintado, base sem degraus, fluxo bidirecional/reversível, controle eletrônico de acessos com relatórios gerais com técnico presente. Das características da catraca: Design Durável e Resistente, Construção robusta para suportar o uso constante em ambientes de eventos. Conectividade: Capacidade de se integrar a redes e sistemas de gerenciamento de eventos para uma operação mais eficiente. Registro de Dados: Armazenam dados sobre a entrada e saída de participantes, proporcionando relatórios que podem ser úteis para análises pós-evento. Alimentação de Energia Ininterrupta: Geralmente possuem uma fonte de alimentação de backup para garantir o funcionamento contínuo, mesmo em caso de falha de energia. Display Informativo: Podem incluir displays informativos para orientar os participantes sobre procedimentos e informações relevantes.
	UNID
	30

	27
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO - Prestação de serviços de brigadista profissional com formação e especialização em prevenção e combate a incêndio, salvamento, primeiros socorros, compreendendo: apoio e orientação ao público, devidamente uniformizados e coletes reflexivos de identificação ou camisetas padronizadas com cores primárias, de preferência numeradas, que se destaquem no meio da multidão. Os serviços serão prestados de acordo com a demanda e necessidade dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Todos os profissionais devem cumprir as normas e legislações vigentes demandadas pelo corpo de bombeiros de Minas Gerais. A empresa e os profissionais devem apresentar as documentações exigidas. Carga horária de serviço: 8h. Alimentação e transporte por conta da empresa vencedora.
	DIÁRIA
	270

	28
	PROJETOR DE VÍDEO COM TELÃO E APARELHO GRAVADOR/PLAYER DE CD/DVD E ENTRADA USB - Locação de Projetor de vídeo com mínimo de 2.000 lumens, com Telão de 200 polegadas, em tela translúcida, com suportes de pés reguláveis, para projeção em áreas abertas ou fechadas, onde serão repassadas informações dos eventos e outras a critério da Administração. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	05

	29
	PROJETO DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA EVENTO - AVCB - Criação e Pagamento do Projeto de Prevenção, pânico e incêndio, perante o órgão responsável Corpo de Bombeiros, se necessário quaisquer outros, na elaboração, estudo de viabilidade, público, saídas e rotas em uso e emergência, e quaisquer documentação necessária para execução do mesmo; Contratação de empresa e ou profissional qualificado para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração e execução de projeto de segurança e combate a incêndio e pânico para eventos com público até 5.000 (Cinco mil) pessoas, conforme especificações: definição de saídas de emergência e rotas de fuga; - definição e instalação de sinalizações e faixas; - critérios para criação de brigada de incêndio; - definição de rede de iluminação de emergência; - especificação e instalação de extintores de incêndio; definição de rede de hidrantes; definição de sistema de sinalização de emergência;- emissão ART de projeto de prevenção e combate a incêndio;- emissão ART de execução do sistema de prevenção e combate a incêndio;- emissão ART de laudo técnico das condições de segurança para a prefeitura; - emissão de laudo técnico a ser emitido para a prefeitura municipal; obs.: 1) a contratada deverá providenciar a aprovação dos documentos e projetos desenvolvidos junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, objetivando a liberação dos locais para a realização dos eventos. 2) todos os projetos de segurança elaborados deverão constar seus respectivos croquis. 3) a contratada deverá prever participação em reuniões técnicas para apresentação do projeto. 4) a contratada deverá disponibilizar para empresa de execução da relação de placas, e sinalizações no geral, faixas e extintores de incêndio necessários à execução do projeto de segurança e combate a incêndio e pânico. 5) a contratada deverá acompanhar, com a presença do engenheiro responsável, todo o período de montagem e realização do evento. A devida liberação do Corpo de Bombeiros deverá ocorrer com no mínimo 8 dias anteriores ao evento. Incluir placas e sinalização de emergência, saídas, extintores, e todo tipo de sinalização necessária à realização segura do evento.
	SERVIÇO
	12

	30
	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 1X1 PARA EVENTOS EM AMBIENTES FECHADOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
02 caixas modelo SB 850 ou SIMILAR com 2 falantes de 18” com 800 WATTS cada; 02 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS; 01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 01 Amplificador de 3000 Watts RMS; 01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 01 mesa digital com no mínimo 16 canais, 04 auxiliares 01 processador STEREO 03 vias 01 equalizador 31 bandas 02 aparelhos de CD/DVD com reprodução de MP3; 01 Notebook com músicas variadas; 02 Monitores modelo EV, SM 400 ou Similar 01 Power-play para fones de 04 vias; 05 microfones SM58; 05 microfones SM 57; 01 Kit de microfones completo com garras para bateria; 05 direct-box passivos e ativos 25 cabos XLR-10MTS04 Extensão para fone com 04 fones Akg, Koss ou Similar 02 microfones sem fio de mão; 01 Microfone Auricular sem fio 10 pedestais; Cabeamento para funcionamento de todo sistema. Iluminação 10 canhões de led (mínimo de 36 leds/3watts); 01 Gol de Estrutura em alumínio Q25, ou similar nas medidas 03X04mts 01 máquina de fumaça 01 mesa de Iluminação DMX Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 01 técnico experiente para operar o sistema de som e luz OBS: 1 - As quantidades de cada tipo de microfone deverão obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de Palco. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um técnico de som para acompanhar todo o evento. A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou reparos que se apresentem necessárias.
	DIÁRIA
	05

	31
	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - PA 4X4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
08 caixas modelo SB 850 ou similar com 2 falantes de 18'' com 800 WATTS cada;
08 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 12'' com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS; 
02 Amplificadores de 5000 Watts RMS, 02 Amplificadores de 3000 Watts RMS e 02 Amplificadores de 1000 Watts RMS;
01 Console Digital (Yamaha LS-09, Soundcraft compact SI, similar ou superior) para aplicação ao vivo com periféricos e cabeamentos compatíveis com memorização dos ganhos de entrada dos prés. 24 auxiliares pré-configuráveis, quatro entradas STEREO;
04 retornos de efeitos STEREO; 
08 processadores de efeitos; 
12 EQ gráficos de 31 bandas; 
501 memórias de cena com backup em cartão Compact Flash; 
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade superior;
01 processador digital STEREO 03 vias;
01 equalizador 31 bandas para alinhamento do sistema;
02 aparelhos de CD/DVD com reprodução de MP3;
01 Notebook com músicas variadas;
01 filtro de linha; 
Sistema de amplificação com periféricos e cabeamentos compatíveis em 2 Ohms;
01 técnico experiente para operar o sistema de som;

EQUIPAMENTO DE PALCO (BACKLINE)
01 Console Digital (Yamaha LS-09, Soundcraft compact SI, similar ou superior) para aplicação ao vivo com periféricos e cabeamentos compatíveis com memorização dos ganhos de entrada dos prés; 
24 auxiliares pré-configuráveis, quatro entradas STÉREO;
04 retornos de efeitos STÉREO, 8 processadores de efeitos;
12 EQ gráficos de 31 bandas;
501 memórias de cena com backup em cartão Compact Flash;
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade superior;
01 processador digital STEREO 03 vias; 
01 filtro de linha;
02 side STEREO 03 vias contendo cada side 01 KF e 01 SB 850;
04 monitores;
01 monitor Sub para bateria;
04 amplificadores 3.000 Watts Rms Classe AB p/ monitores;
01 amplificadores p/ guitarra Marshall ou similar; 
01 amplificador p/ contra baixo com 1 A.F de 18'' e 04 A.F de 10'' GK ou similar;
03 microfones sem fio UHF (Shure, Sennheiser, AKG, Audio Technica ou similar ou com qualidade superior com periféricos e cabeamentos compatíveis); 
10 Microfones de captação direcional com fio Shure, AKG, Sennheiser, Audio Technica, Electro Voice, DPA similar ou com qualidade superior com periféricos e cabeamentos compatíveis;
04 sub Snake;
01 bateria completa de boa qualidade;
01 Kit de microfone para bateria 7 peças (Shure, Sennheiser, AKG, Audio Technica ou similar ou com qualidade superior com periféricos e cabeamentos compatíveis);
15 garras para microfones; 
22 pedestais;
10 direct box ativo;
10 direct box passivo;
50 cabos XLR-10 MTS;
01 multicabo com 48 vias de 50mts de frente por 15mts no palco;
10 cabos P10;
04 praticáveis 2,20 x 1,50 com altura variável de 10 cm à 01 mt;
01 amplificador de fone p/ vias com 8 canais;
08 fones profissionais para/ músicos;
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema;
01 técnico experiente para operar o sistema de som;

ILUMINAÇÃO
01 Grid em estrutura de alumínio Q30 com 8,0 mts de frente, 6,00 mts de profundidade e 5,0 mts de altura com 01 linha no meio;
08 movings beam 200 5r;
12 refletores de alumínio com lâmpada par 64 foco 5; 
12 canhões de Led (mínimo 36 leds); Potência - 3 watts por LED com periféricos e cabeamentos compatíveis;
01 Rack Dimmer digital, Sinal Digital DMX512 Display indicador;
Fechamento total do Grid em malha preta;
01 console DMX 2048 canais,
02 mini-bruts com 06 lâmpadas;
02 máquinas de fumaça com controle remoto e ventilador;
01 técnico experiente para operar o sistema de luz;
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema; 
 
OBS:
As quantidades de cada tipo de microfone deverão obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de Palco. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um técnico de som e luz para acompanhar todo o evento. A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou reparos que se apresentem necessárias.
	DIÁRIA
	18

	32
	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE - PA 2X2 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
04 caixas modelo SB 850 ou SB1000 com 2 falantes de 18” com 800 WATTS cada; 04 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS; 01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 01 Amplificador de 3000 Watts RMS e 01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 02 Amplificadores de 2.000 Watts RMS (monitor); 01 mesa digital com 32 canais; 08 auxiliares; 04 máquinas de efeitos, compressores, gates; 01 processador STEREO; 03 vias 01 equalizador; 31 bandas para alinhamento do  sistema 02 aparelhos de CD/DVD com reprodução de MP3; 01 Notebook com músicas variadas; 06 monitores SM 400, EV ou similar; 01 Power-play para fones de 08 vias; 01 Cubo com falante de 15” para o contrabaixo. Mínimo de 200 Watts; 01 Cubo para guitarra com no mínimo 200 Watts; 10 microfones SM58; 10 microfones SM57;01 Kit de microfones completo com garras para bateria; 05 direct- box passivos; 02 direct- box ativos; 05 clamps; 40 cabos XLR-10 MTS; 10 cabos P10; 01 microfone sem fio auricular; 03 microfones sem fio de mão; 20 pedestais; 05 fones de ouvido; Porta Pro, AKG, ou similar; 01 técnico experiente para operar o sistema de som; Cabeamento para funcionamento de todo sistema.

ILUMINAÇÃO
16 canhões de Led (mínimo de 36 leds/3watts); 02 Gols de Estrutura em alumínio Q25, ou similar, medidas mínimas 3,00 mts X 6,00 mts; 01 Cortina de Led, medidas mínimas 3,20 mts X 2,5 mts; 04 Movings; 01 super strobo; 02 máquinas de fumaça 01 mesa de Iluminação DMX 01 técnico experiente para operar o sistema de Luz Cabeamento para funcionamento de todo sistema.

OBS:
As quantidades de cada tipo de microfone deverão obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de Palco. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um técnico de som para acompanhar todo o evento. A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou reparos que se apresentem necessárias. O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento.
	 DIÁRIA
	18

	33
	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PA 12X12 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
Sistema de sonorização e iluminação composto por PA 12 x 12 + 4 Torres de Delay Line array, flying e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, média 98, picos 118 dB SPL “A” de 40 a 18 Khz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750 Hz 16 kHz ± 30 graus Baixa THD, na House Mix, que deverá estar posicionada a, no mínimo 15 metros e no máximo 30 metros do palco e centralizada em relação ao mesmo. Monitor: 02 Console Digital; modelo referencial: DIGIDESIGN, MIX-RACK, PROFILE, PM5D STANDART PM5D RH, V16, PM1DM7CL 01 SIDE STEREO duplo; 10 Direct Box Passivos; 12 pontos de (energia) 110/220 volts; 12 cabos de microfones de 10m; 03 Subsnake 12 vias cada 20m (indispensável); 06 monitores, com a configuração de um autofalantes de 12” e 01 driver de titânio; 01 caixa de sub grave com dois auto falantes de 18” para drum-sub; Modelo referencial: EAW SM 400; 15 Pedestais (04 pequenos); 12 garras Lp (Clamp); 12 cabos P10 x P10 (instrumentos); 03 Multicabo de 12 vias 20m; 01 bateria completa. Modelos referências: Tama ou Pearl (com peles novas, ferragens completas - 04 estantes para pratos (cada), pedal de bumbo (2), bancos de bateria (2) e demais acessórios - todos em perfeito estado. Praticável para bateria conforme rider técnico do artista contratado para o evento; 01 Multicabo no mínimo 48 canais e 60 metros; 01 Main Power de 8.000w mínimo, com transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas especificações da ABNT. 120 cabos de microfones balanceados; 30 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10 - P10; Torres de Delay - Montagem de 03 torres de delay do mesmo modelo do P.A. amplificação necessária compatível com o P.A. - processador com ajuste de tempo (crossover digital ou processador de efeitos). Crossover de 04 vias estéreo. Seguindo obrigatoriamente as marcas e ou modelos exigidos no rider técnico de cada artista. OBSERVAÇÃO: INCLUIR TODO EQUIPAMENTO DE SOM NECESSÁRIO QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO DA BANDA E/OU ARTISTA CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ESPECÍFICO. A empresa deverá disponibilizar 02 técnicos profissionais de som e luz durante o evento, além de equipe para montagem e desmontagem, após o término do evento. Todo equipamento de som deve ficar à disposição do evento desde o início até o final, tanto para a apresentação principal como para as apresentações regionais, conforme solicitação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Horário de funcionamento do equipamento de som conforme solicitação da Administração.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: Equipamentos: 01 mesa de luz digital; Modelo referencial: Ma 2 light ou avolite que atenda rider técnico de cada artista; 08 Atomik led rgbw; 02 fog f- 100 com ventiladores; 04 varas com 04 refletores par 64 #5 (gel CTB R61); 06 mini brut; 36 canais de dimmer; 120 metros de treliças Q30, Q50 (box Truss) formando 01 Grid de treliças com 04 pés, travados no teto do palco com cintas; As dobradiças devem ter cintas de segurança; Altura mínima do gride: 07 metros de altura; 9 Talhas com capacidade de 01 tonelada cada; O sistema local deve ter disponível: 24 pontos de AC 220; 24 Par Led; 16 moving Beam 5r, 7r ou conforme rider técnico; 02 Ventiladores; Multicabos, gelatinas, filtros; 02 Maquina de fumaça; Obs. Todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho do sistema; Acessórios: Cabos de sinal e A/C de modo a atender todo equipamento solicitado e as distâncias envolvidas; Garras na quantidade suficiente para todos os refletores solicitados; Sistema de multicabos e cabeamento para interligação dos equipamentos; Sistemas de fiação (sinal a A/C) para interligação das varas; Módulos Main Power dimensionados e caixas de distribuição de AC para todos os sistemas de iluminação; Kit de cabos para energizar pontos nas varas em 110V e 220V com identificação clara e visível. Obs. Todos os demais cabos e acessórios necessários para o bom desenvolvimento do sistema Grid de luz: Sustentação do sistema de iluminação em Q30 com 10m de frente e 8m de profundidade com 1 linha no meio 4 pés de 6m de altura, 04 cintas e 04 talhas. A empresa deverá disponibilizar 1 técnico de iluminação profissional durante o evento, além de equipe para montagem e desmontagem, após o término do evento. OBSERVAÇÃO: INCLUIR TODO EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO NECESSÁRIO QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO DA BANDA E/OU ARTISTA CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ESPECÍFICO, seguindo obrigatoriamente as marcas e ou modelos exigidos no rider técnico de cada artista. Todo equipamento de iluminação deve ficar à disposição do evento deste do início até o final, tanto para a apresentação principal como para as apresentações regionais, conforme solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo.

O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento.
	DIÁRIA
	20

	34
	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PA 8X8 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES
Sistema de sonorização e iluminação composto por: P.A. PA 8 x 8 + 4 LOCADORA: PA: Configuração Mínima do Som: P.A. de frente COM sistema fly Configuração do PA 8 x 8 Line com BACKLINE Completo, 16 caixas L; 16 caixas R; Amplificadores e a quantidade das potências deverá ser compatíveis com a quantidade de caixas do P.A. mais sistemas de monitoração com power play. As caixas devem possuir alto falantes com potencias compatíveis a todo equipamento previsto. Especificações dos consoles: 1 mesa de som digital superior CL5, PM5D ou DIGIDESIGN SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 48 CANAIS. 02 (dois) processadores digitais. Direct Box ativos e passivos. É indispensável a instalação do front fill 4 caixas de center fill stereo com a altura de no mínimo 1,5mts do chão. Monitor - Especificações dos consoles: 1 mesa de som digital superior ou equivalente a YAMAHA M7CL, CL5, PM5D RH ou DIGIDESIGN SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 48 CANAIS. 04 CAIXAS DE kf 850 COM 04 CAIXAS DE SUB 850 superior ou equivalente a EAW OU ACUSTIC 04 CAIXAS DE MONITOR SM 400 OU SM222 superior ou equivalente a EAW OU ACUSTIC 01 SUB DE BATERIA 01 BATERIA superior ou equivalente a  GRETSCH, MAPEX OU TAMA NA CONFIGURAÇÃO TOM 1 10”, TOM 2 12”, SURDO 16”, BUMBO 22” COM PELES HIDRÁULICAS EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO 01 CUBO PARA BAIXO superior ou equivalente a HARTKE SYSTEM, AMPEG SVT 810 OU GK 800 (CAIXA 1X15" + 4X10" + CABEÇOTE) 01 CUBO PARA GUITARRA superior ou equivalente a FENDER TWIN REVERB, JAZZ CHORUS GUITAR AMPLIFIER JC 120 OU MARSHALL MICROFONES: 1 superior ou equivalente a SHURE BETA 52A/BETA 91A 7 superior ou equivalente a SHURE SM57LC 8 superior ou equivalente a SHURE SM58LC 8 superior ou equivalente a SHURE SM57LC/SENNHEISER E604 4 superior ou equivalente a AKG C-1000 2 MIC SEM FIO 3 DIRECT BOX 2 PEDESTAIS PEQUENOS 5 PEDESTAIS MÉDIOS 18 PEDESTAIS GRANDES 3 MULTI CABOS 12 VIAS E CABEAMENTO XLR E P10 NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DE TODO O INPUT LIST CITADO ACIMA 1 COMUNICAÇÃO ENTRE PALCO E PA Configurações do SIDE 02 (dois) graves 02 (dois) médio. Amplificadores e a quantidade das potências deverão ser compatíveis com os equipamentos e monitorização completa do palco. Especificações dos microfones pedestais e Clamps Deverão ser ESPECÍFICOS E COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS. MICROFONES DE BATERIA E PERCUSSÃO - deverão ser compatíveis e de boa qualidade. AC: 5 PONTOS DE AC 110 VTS ESTABILIZADOS SISTEMA DE AC COM ATERRAMENTO. 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DA ILUMINAÇÃO:
1 Máquina de fumaça com ventilador 1 Multi cabos para iluminação dmx 24 Canhão par RGB 16 Muvings Beam 200 5R 3 mini brutt com 4 lâmpadas cada 50 Metros de treliça (Grid Q30) 1 Mesa controladora para iluminação Sistema de multicabos Sistema de MAIN Power. OBS: Unidade de serviço: serviço em locação, montagem, manutenção, execução e desmontagem de sistema de iluminação, será por conta da contratada.

O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação até o dia subsequente ao final do evento.
	DIÁRIA
	10

	35
	TENDA 10X10M - Locação de tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, pé direito de 3,00 a 6,00 mts, com cobertura em estilo chapéu de bruxa, com calha para escoamento de água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona autoextinguível/antichama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao da final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	80

	36
	TENDA 3X3M COM BALCÃO E SAIA - Barracas padronizadas no tamanho 3 x 3 m, na cor branca, com balcão, fechamento lateral, modelo chapéu de bruxa, com calha para escoamento de água, em lona autoextinguível/antichama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos e os balcões deverão ter bom acabamento não apresentando danificações em sua superfície. Devem conter cintas com catraca para fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas. Fechamento lateral e traseiro fabricado em laminado de PVC calandrado com reforço de poliester impermeável, com blackout solar de alta resistência. Fixação na tenda através de velcro. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	10

	37
	TENDA BARRACÃO 11X20M - Tenda barracão de Grid Q30 de alumínio, no tamanho 11 x 20 m, pé direito de 6,00 mts, com cobertura em duas águas com lona branca, fechamento lateral, quando solicitado, em lona autoextinguível/antichama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas. Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	07

	38
	TENDA PIRAMIDAL 4X4M COM BALCÃO E SAIA - estilo Praça de Alimentação, fabricadas em chapa de ferro tubular de 13” a 20”, com partes soldadas em sistema “mig”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço, pés de sustentação - estrutura de ferro tubular de 13” a 18”, com altura de 2,50m ou 3,00m, ancoradas com cordas de nylon de ¼ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura - laminado de PVC calandrado com reforço de poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Fechamento lateral e traseiro fabricado em laminado de PVC calandrado com reforço de poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência. Fixação na tenda através de velcro. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	320

	39
	TENDA PIRAMIDAL 5X5M - fabricadas em chapa de ferro tubular de 13” a 20”, com partes soldadas em sistema “mig”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço, pés de sustentação - estrutura de ferro tubular de 13” a 18”, com altura de 2,50m ou 3,00m, ancoradas com cordas de nylon de ¼ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura - laminado de PVC calandrado com reforço de poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Fechamento lateral e traseiro fabricado em laminado de PVC calandrado com reforço de poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência. Fixação na tenda através de velcro. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	18

	40
	TESTEIRA PARA PALCO MÉDIO - sistema retangular, todo em box Q30, testeira de 17 a 18 metros de frente. Toda estrutura locada fixada com cabo de aço, tanques de água quadrado com capacidade de 1.000 litros conforme projeto que será desenvolvido pela coordenação do evento. Todas despesas: equipe técnica, transporte, alimentação, hospedagem fica por conta da contratada. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	DIÁRIA
	10

	41
	TRELIÇA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL Q30 (30 cm x 30 cm): Locação de treliça em alumínio estrutural padrão Q30 (30 cm x 30 cm), fabricada em liga de alumínio de alta resistência, em perfeito estado de conservação, destinada à montagem de palcos, pórticos, grids, torres, coberturas, estruturas para painéis de LED, iluminação, sonorização e demais estruturas para eventos. A locação deverá contemplar transporte, carga e descarga, montagem, nivelamento, fixação, todos os acessórios de conexão (pinos, mangas, travas, bases, cubos, cantoneiras e demais componentes necessários), manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, assistência técnica, desmontagem e retirada completa da estrutura ao término dos serviços, observando as normas técnicas aplicáveis e as condições de segurança exigidas pelos órgãos competentes. A medição será realizada em metros lineares (m) efetivamente montados.
	METROS
	110

	42
	TÉCNICO DE APOIO À PRODUÇÃO - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Profissional que trabalha dando suporte ao produtor executivo em tarefas diversas, como montagem de estruturas, organização de materiais e logística do evento. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	20

	43
	TÉCNICO DE APOIO AO PALCO - DIRETOR DE PALCO - Gerencia todas as atividades que ocorrem no palco, coordenando entradas e saídas de artistas, ajustes técnicos e cronograma de apresentações. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	05

	44
	TÉCNICO DE APOIO À LIMPEZA - AUXILIAR DE LIMPEZA - Profissional que realiza a limpeza de áreas comuns e sanitários durante e após o evento. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	40

	45
	TÉCNICO EM ELÉTRICA - PROFISSIONAL ELETRICISTA - Trabalha com instalação e manutenção das instalações elétricas do evento, prevenindo falhas e solucionando problemas elétricos, devendo estar de plantão durante a realização do evento. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	15

	46
	TÉCNICO EM PRODUÇÃO - PRODUTOR - Profissional que trabalha em conjunto com o coordenador de produção executiva para executar as atividades dos diferentes setores de produção durante o evento. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	05

	47
	TÉCNICO EM VIGILÂNCIA - VIGIA - Profissional - VIGILANTE que monitora material e equipamentos no espaço onde se realiza aquele determinado evento. Carga horária de 08 horas.
	DIÁRIA
	12

	48
	TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE - 01 (um) trio elétrico montado em caminhão, composto por no mínimo: 
• palco 
• gerador de 40 kva (mínimo) 
• 01 banheiro químico 
• som: (frente = 08 auto falantes de 12 /400 wts e 04 ti), (traseira = 12 auto falantes de 12/400 wts e 06 ti) e (laterais = 04 auto falantes de 18/600wts, 06 auto falantes de 12/ 400wts e 03 ti) por lado. 02 equalizadores duplos, 02 compressores, 02 processadores, 01 console digital de 32 canais, 04 microfones sem fio, 04 microfones sm57, 04 microfones sm58, 01 amplificador de guitarra, 01 amplificador de baixo, 01 kit drun bateria, 01 kit drun percussão, 06 direct box. 01 notebook com entrada usb cobertura em lona cristal em prefeito estado, 12 parled cabos para toda sonorização e iluminação, pedestal, garras, sub snak de acordo com o necessário. amplificadores que atendam o sistema. Abastecimento do gerador e caminhão para o total andamento do evento fica por conta da contratada. A contratada se responsabiliza por toda infraestrutura do veículo em bom estado de conservação segundo as normas de trânsito, documentação do trio elétrico atualizada e extintores verificados e pontos de uso. 
	DIÁRIA
	05

	49
	UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE NEVE (CANHÃO DE NEVE, ESPUMA, SNOWMACHINE) - Locação e operação de equipamento profissional destinado à produção de efeito cenográfico de neve artificial, com sistema de geração e projeção de partículas/espuma, regulagem de vazão, intensidade e alcance, adequado para uso em ambientes internos e externos. Deverá possuir capacidade de operação contínua, com controle de direcionamento e acionamento, utilizando insumo próprio e adequado à finalidade. Inclui equipamento, insumos necessários (fluido próprio), operador/técnico especializado, instalação, testes, abastecimento, operação durante o evento, transporte, montagem, desmontagem e retirada, em perfeito estado de funcionamento, observadas as normas de segurança aplicáveis e apresentação de Anotação ou Relatório de Responsabilidade técnica sobre o serviço.
	DIÁRIA
	08

	50
	VINIL PARA BACKDROP, TESTEIRA, CONTORNO DE PALCOS, PAINEL E MURAL - Confecção, fornecimento e instalação de peças de comunicação visual em vinil flexível para impressão digital, com impressão em alta resolução, adequada definição de imagens, textos e logomarcas e reprodução uniforme de cores. Destinadas à aplicação em testeiras superiores e laterais de palcos, contornos de estruturas, painéis, murais, pórticos, entradas de eventos, fundos fotográficos e ações institucionais. Material resistente à umidade, à exposição solar e às condições de uso em ambientes internos e externos. As peças serão confeccionadas em dimensões, formatos e proporções variadas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, incluindo projeto e confecção das artes gráficas, corte, emendas, reforço perimetral, bainhas, ilhoses metálicos e demais acabamentos necessários à adequada fixação e tensionamento. Inclui impressão, acabamento, transporte, instalação, fixação e retirada das peças, conforme as demandas, especificações e locais indicados pela Secretaria. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O equipamento deve estar montado no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar montado até o dia subsequente ao final do evento para o qual foi contratado.
	M²
	1300



Reitera-se que a estimativa das quantidades dos bens e serviços a serem contratados foi elaborada com base no levantamento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, considerando o planejamento dos eventos institucionais, culturais, esportivos e turísticos previstos para o período de vigência contratual.

Para subsidiar esse dimensionamento, foi utilizado como parâmetro o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 (COQUEIRAL/MG), que contemplou objeto de natureza semelhante, permitindo a análise do consumo efetivamente realizado e dos quantitativos anteriormente contratados. 

Foram consideradas, ainda, a experiência acumulada desta Secretaria na organização e execução de eventos de diferentes portes, as demandas recorrentes identificadas ao longo dos últimos exercícios, bem como a expectativa de realização das atividades programadas para o período de vigência da futura contratação.

Dessa forma, as quantidades estimadas refletem as necessidades reais da Administração, buscando assegurar a adequada infraestrutura para a realização dos eventos, a continuidade dos serviços e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Serviços acessórios integrantes da contratação:

Para a adequada execução dos itens que compõem o objeto, cada contratação poderá compreender, conforme a natureza e as características do serviço solicitado, todos os serviços e custos acessórios necessários ao seu pleno funcionamento e utilização, incluindo, quando aplicável, locação, transporte, carga e descarga, instalação, montagem, operação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem, retirada e emissão de ART, RRT ou TRT, quando exigível.

Todos os serviços acessórios, bem como a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, deslocamentos e demais despesas necessárias à perfeita execução de cada item, deverão estar incluídos no respectivo preço ofertado pela contratada, não sendo admitida a cobrança de valores adicionais pela Administração, quando tais serviços forem necessários à adequada execução do item contratado.

A exigência e a extensão dos serviços acessórios observarão as especificações técnicas de cada item e as condições estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com a demanda e as características de cada evento.




	3. JUSTIFICATIVA

	
A presente contratação tem por finalidade garantir a infraestrutura necessária para a realização dos eventos promovidos, apoiados ou coordenados pela Prefeitura Municipal de Coqueiral, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, contemplando festividades culturais, esportivas, turísticas, cívicas, institucionais e sociais, tais como a Festa do Peão (FECAFÉ Rodeio Festival), Carnaval, Encanta Coqueiral, Festival Nacional da Canção - FENAC, campeonatos e competições esportivas, Copa Sul Mineira de Futebol Amador, atividades da Melhor Idade, apresentações culturais, eventos escolares, inaugurações, solenidades oficiais, campanhas institucionais e demais ações da Administração Pública.

Esses eventos representam importante instrumento de promoção das políticas públicas municipais, contribuindo para a valorização da cultura, do esporte, do turismo e do lazer, fortalecendo a identidade local, incentivando a participação comunitária, fomentando o comércio, a rede hoteleira, a gastronomia e os prestadores de serviços, além de impulsionar a economia local por meio da geração de emprego e renda.

Considerando que o Município não dispõe de estrutura própria, equipamentos especializados e equipe técnica em quantidade suficiente para atender às demandas dos eventos realizados ao longo do exercício, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para o fornecimento de estruturas, equipamentos, mobiliários e serviços técnicos, garantindo qualidade, segurança, eficiência operacional e atendimento às normas técnicas vigentes.

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que possibilita a contratação dos serviços de forma parcelada, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária, evitando contratações desnecessárias, reduzindo custos administrativos e proporcionando maior flexibilidade para atender alterações no calendário oficial de eventos, bem como demandas supervenientes decorrentes de convênios, parcerias ou acontecimentos imprevistos, assegurando maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ITENS

A realização dos eventos municipais demanda infraestrutura completa, equipamentos especializados, mão de obra qualificada e serviços complementares indispensáveis para garantir segurança, acessibilidade, conforto, funcionalidade e qualidade na execução das atividades. Nesse contexto, destacam-se os seguintes grupos de itens:

1. Palcos, praticáveis, treliças, arquibancadas, camarins, tendas, pórticos e demais estruturas metálicas: destinados à realização de apresentações artísticas, culturais, esportivas e institucionais, proporcionando segurança estrutural e condições adequadas para artistas, equipes técnicas e público. 
2. Sistemas de sonorização, iluminação, painéis de LED, projetores, televisores e equipamentos audiovisuais: essenciais para assegurar qualidade sonora e visual, comunicação com o público, transmissão de imagens, exibição de conteúdos institucionais e cobertura dos eventos. 
3. Geradores de energia e sistemas de distribuição elétrica: indispensáveis para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica às estruturas e equipamentos, prevenindo interrupções e assegurando o pleno funcionamento dos eventos. 
4. Banheiros químicos convencionais e adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD): destinados a proporcionar conforto, higiene, acessibilidade e atendimento ao público, observando a legislação vigente. 
5. Grades de contenção, barricadas, disciplinadores e demais estruturas de isolamento: necessárias para organização dos espaços, controle de fluxo de pessoas, proteção de áreas restritas e reforço da segurança. 
6. Mobiliários e equipamentos de apoio, como mesas, cadeiras e demais itens destinados ao atendimento de artistas, autoridades, equipes de trabalho e público. 
7. Serviços especializados, incluindo operadores de som, iluminação e LED, técnicos, auxiliares de produção, brigadistas, equipe de apoio, carregadores, eletricistas, serviços de filmagem, fotografia, transmissão e demais profissionais necessários à operação dos eventos. 
8. Decoração temática, cenografia, malhas tensionadas, comunicação visual e ambientação dos espaços, fundamentais para fortalecer a identidade visual dos eventos e proporcionar melhor experiência ao público. 
9. Serviços de transporte, montagem, instalação, operação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada das estruturas, garantindo que todos os equipamentos permaneçam em pleno funcionamento durante toda a realização dos eventos. 
10. Emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), laudos, projetos, licenças e demais documentos exigidos pelos órgãos competentes, quando aplicáveis, assegurando a conformidade com as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e demais legislações pertinentes. 

A contratação desses serviços permitirá que o Município realize seus eventos com elevado padrão de qualidade, segurança e eficiência, atendendo ao interesse público e assegurando infraestrutura adequada para todas as ações promovidas pela Administração Municipal.




	4. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

	
A fiscalização dos contratos será exercida pelos órgãos de controle que adotarão critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados pretendidos com a contratação.

As fiscais do contrato do presente objeto serão as servidoras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: Luana de Sousa Reis (Engenheira Civil, matrícula 4138) e Estela Schiavoni Vilela Peloso (Engenheira Civil, matrícula 3451).

As fiscais do contrato serão responsáveis por exigir do contratado o cumprimento das regras estabelecidas no edital e em seus anexos (TR e minuta de contrato), registrando todas as ocorrências relacionadas em atos próprios.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.


	5. OBSERVAÇÕES GERAIS

	5.1. Prazo de Entrega/Execução:
	No mínimo 48 horas antes do evento as estruturas devem estar devidamente montadas, conforme solicitação da Secretaria demandante. No mínimo 60 minutos antes do evento as equipes de trabalho, brigadistas e demais prestadores de serviços deverão estar no local do evento, conforme solicitação da Secretaria demandante.

	5.2. Local e horário da Entrega/Execução:
	Locais e horários a serem indicados previamente pela Secretaria demandante, de acordo com as especificidades de cada evento.

	5.3. Prazo para pagamento:
	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto e da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal e gestor do contrato, após a comprovação da regular execução dos serviços ou entrega dos produtos.



	6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	
	Função
	Reduz.
	Fontes de Recurso
	Especificação

	02.03.13.391.0471.2.072-3390.39.00
	112
	1.500.99
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

	02.03.23.695.0473.2.086-3390.39.00
	161
	1.500.99
1.501.99
1.753.00
2.500.99
2.501.99
2.753.00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

	02.03.27.812.0720.2.031-3390.39.00
	175
	1.500.99
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica






	7. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER CONCLUÍDA A CONTRATAÇÃO

	
7.1. A contratação deverá ser disponibilizada na data prevista de 30/09/2026.




	8. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

	
8.1. ☐ ALTO




	9. ENCAMINHAMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA

	
Encaminhe-se ao Setor de Licitações e Contratos para as providências necessárias.

Coqueiral, 24/08/2026.
                                               

LUCAS ALVES LIMA BARBOSA
     Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo


LUANA DE SOUSA REIS
Fiscal de contrato


ESTELA SCHIAVONI VILELA PELOSO
Fiscal de contrato




	10. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

	
Nome: 
Documento Recepcionado pelo Executivo Municipal em: 
Autorizado: 
Apto ao Prosseguimento: 



RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal
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