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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – ARTIGO 18, § 1°, INCISO I

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo identificar a opção com maior viabilidade técnica, eficiência e economia para a aquisição de lubrificantes e correlatos. Essa medida visa garantir a manutenção contínua e eficaz da frota de veículos, máquinas e equipamentos da administração pública municipal, assegurando que todas as operações sejam realizadas de maneira ininterrupta e eficiente.

1.2. Esses insumos são essenciais para o bom funcionamento dos motores e sistemas hidráulicos, prevenindo avarias e prolongando a vida útil dos bens públicos. Sem uma aquisição planejada de lubrificantes de qualidade comprovada, como óleos lubrificantes, graxas, aditivos de radiador e fluidos de freio, a frota estará sujeita a falhas frequentes. Isso comprometerá serviços essenciais, incluindo transporte escolar, coleta de lixo e manutenção das vias públicas, prejudicando diretamente a população.

1.3. Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de a Administração Municipal atuar com agilidade e eficiência na conservação dos veículos da frota municipal. A aquisição adequada desses insumos é fundamental para garantir que os serviços de interesse público sejam prestados de forma contínua e eficiente, atendendo às necessidades e expectativas de todos os munícipes e assegurando a responsabilidade da administração com os bens públicos.

2. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO II

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar fundamenta-se na Lei Orçamentária Anual, que prevê despesas com a aquisição de lubrificantes e correlatos para os veículos e máquinas que compõem a frota municipal, incluindo veículos de carga, de passageiros, de passeio e equipamentos/máquinas pesadas.


3. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO III

3.1. A aquisição de lubrificantes e correlatos é considerada contínua, visto que qualquer interrupção pode comprometer a continuidade das atividades essenciais da Administração.

3.2. Para participar do processo de fornecimento dos produtos necessários, os potenciais interessados devem demonstrar que operam em um ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e apresentar todos os documentos exigidos para a habilitação, conforme estabelecido no art. 62 da Lei nº 14.133/2021.

3.3. Em caso de substituição de produtos rejeitados por estarem em desacordo com o Termo de Referência, a empresa contratada deve regularizar a situação imediatamente, sem custos adicionais para o Município.

3.4. Os produtos devem ser de primeira linha, conforme lista de marcas pré-aprovadas, ou equivalentes, similares ou de qualidade superior, seguindo as recomendações dos fabricantes.

3.5. Após a conclusão dos serviços, a empresa selecionada deve emitir a Nota Fiscal e encaminhá-la para conferência e assinatura pelo responsável.

3.6. A empresa vencedora será responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais causados à Administração ou a terceiros por seus funcionários credenciados nos locais de trabalho.

4. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

4.1. Para dimensionar o quantitativo a ser registrado, foram considerados os números registrados na última contratação com o mesmo objeto. Além disso, foram feitos ajustes de quantidades, levando em conta não apenas as demandas passadas, mas também a previsão de novas necessidades, especialmente diante do aumento da frota municipal.

4.2. Os “valores totais” de cada item foram estimados utilizando as quantidades e os preços médios de mercado obtidos através de pesquisa realizada pela equipe de apoio. No entanto, é fundamental esclarecer que esse valor máximo não gera obrigação ou direito para a Contratante quanto ao fornecimento total durante a vigência da Ata de . Ele foi estabelecido para limitar e dimensionar as propostas dos licitantes, garantindo transparência e equidade no processo.

4.3. Embora o preço médio de mercado fornecido sirva como ponto de referência para os licitantes, é importante ressaltar que a disputa será pautada pelo menor preço. 

4.4. Dessa maneira, o objetivo primordial é garantir que o objeto da aquisição atenda precisamente às especificações técnicas e quantidades descritas na tabela a seguir, assegurando que os recursos públicos sejam alocados de maneira eficaz e responsável, em conformidade com as necessidades e exigências do município, conforme tabelas a seguir:
5. 
	LOTE
	QUANT
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
	MARCA SUGERIDA

	
	
	
	
	
	

	1
	30
	GL
	ATIVADO FX 100 - 50 LTS
	-
	

	2
	30
	BALDES
	Desengraxante ácido de alto poder de limpeza. Formulado para fazer com eficácia a limpeza de graxas, óleo e fuligem armazenadas em chassis de automóveis e caminhões. Produto conhecido com a denominação mercadológica de Solupan. Apresentação: Líquido semiviscoso de coloração rosa e odor característico. Embalado em bombonas plásticas de 50 Litros. Aplicação: Em chassis e carrocerias de automóveis, ônibus e caminhões, além de motores e suspensões de veículos automotivos, inclusive motos. - Balde de 50 litros
	-
	

	3
	120
	BALDES
	Fluido (conhecido como Arla 32) fluido para escape de Diesel S50 é usado em motores diesel equipados com sistema de redução catalítica seletiva. BALDE DE 20 LITROS
	-
	

	4
	8
	CAIXA
	FLUIDO PARA FREIO DOT 4 CX C/40x500 ml - Ponto de ebulição à 230 C - Atende normas NBR 9292 tipo 4, SAE-J 1703 e FMVSS N 116 DOT4 - Frasco de 500ml Aplicação: - Carros - Pick-ups - Motocicletas - Caminhões - Ônibus - Tratores
	VARGAS OU SUPERIOR
	

	5
	200
	UNIDADES
	Fluido para Radiador – Produto já pronto para aplicação. Deverá possuir propriedade antiespumante e anti-incrustante; Isento de aminas, fosfatos, silicatos e boratos; Orgânico, concentrado e ecologicamente correto; Biodegradável; Matéria prima de fontes renováveis; Produzido com água desmineralizada; Feito à base de glicol e de inibidores de corrosão orgânicos. - Especificações técnicas: Vida útil para linha leve - 4 anos ou 60.000 km; Vida útil para linha pesada - Até 2 anos ou 120.000 km; Vida útil para máquinas agrícolas e motores estacionários - Até 2 anos ou 12.000h. EMBALAGEM DE 1 LITRO
	-
	

	6
	50
	TAMBORES (20KG)
	GRAXA PARA CHASSIS TAMBOR 20 KG - Graxa desenvolvida para a lubrificação de chassis de veículos, formulada com óleos básicos minerais de excelente qualidade e utiliza como espessante sabão de cálcio, graxa de grau NLGI 2, de textura macia e pode ser facilmente aplicada por bomba manual ou por pistola de pressão, em qualquer época do ano. Principais propriedades: alta adesividade e resistência à lavagem por água. É indicada para a lubrificação do chassi de veículos, tais como automóveis, caminhões, ônibus, máquinas de construção e de terraplanagem, e equipamentos agrícolas. 
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	7
	30
	BALDES
	GRAXA ROLAMENTO 20 KG
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	8
	30
	BALDES
	ÓLEO 10W 20 LITROS
	-
	

	9
	250
	LITROS
	ÓLEO 5W30 SEMI SINTÉTICO 1 LITRO - GASOLINA
	PETRONAS OU SUPERIOR
	

	10
	250
	LITROS
	Óleo 5W30 Sintético Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motor a Diesel. Óleo lubrificante sintético de elevado desempenho para motores a Diesel de elevada rotação, com injeção direta ou não de Diesel, em condições severas de operação, de intensidade e cargas. 1 LITRO - DIESEL
	-
	

	11
	60
	BALDES
	Óleo 80W90 Óleo lubrificante grau SAE 80W90, especialmente desenvolvido para utilização em transmissões mecânicas em diversos veículos, tais como a utomóveis utilitários e caminhões leves, conforme definido nas especificações e manuais do fabricante. Possui nível de aditivação equivalente à antiga classificação APÌ GL3. BALDE DE 20 LITROS
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	12
	30
	BALDES
	ÓLEO 85W90 20 LITROS
	-
	

	13
	70
	LITROS
	OLEO API SM 20 W 50 LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE ELEVADO DESEMPENHO PARA USO NOS MODERNOS MOTORES A GAS, ETANOIS, FLEX E GNV. PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE DESDE O MOMENTO DA PARTIDA DO MOTOR. FRASCO DE 01 LITRO
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	14
	95
	BALDES
	Óleo hidráulico tipo Grau ISO 46, é caracterizado pelo alto índice de visco sidade. Baixo ponto de congelamento, propriedades antiespuma, anticorrosivo, antiferrugem e compatibilidade com elastômeros de emprego mais comum com os óleos minerais. São lubrificantes funcionais para circuitos hidrostáticos e hidrodinâmicos. Inibidor de ferrugem e de oxidação protegendo partes metálicas do sistema. - BALDE DE 20 LTS
	BR OU SUPERIOR
	

	15
	200
	LITROS
	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 EXTREMO (DIESEL)
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	16
	250
	LITROS
	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SEMISINTÉTICO 1 LITRO
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	17
	160
	UNIDADES
	Óleo lubrificante com componente sintético para motores dois tempos a gasolina. Recomendado para motocicletas YAMAHA e HONDA e motosserras STIHL, HUSQVARNA e AGRALE e para motosserras, cortadores de grama e pequenos geradores. Aditivos -
antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante, antiferrugem, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Classificação - API TC, JASO FC. EMBALAGEM DE 500 ml
	BR OU SUPERIOR
	

	18
	10
	BALDES
	Óleo lubrificante multiviscoso para motores a diesel de alta potência, super alimentados ou turboalimentados que operem em condições severas. Reco mendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, tais c omo CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MBB, MAN, MWM, SCANIA, VOLKSWAGEN e VOLVO. Aprovado pela MERCEDEZ BENZ, API (American Petroleum Institute), sendo qualificado de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e os europeus ATC e ATIEL. Aditivos - abaixador do ponto de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, ant iespumante, detergente, dispersante, melhorador do índice de viscosidade e agente de reserva alcalina. Classificação - API CI-4/SL, ACEA E7-04, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES 20078. Grau - SAE 15W/40. BALDE DE 20 LITROS
	-
	

	19
	10
	BALDES
	Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Grau SAE 90. Atende ao nível de desempenho API GL-
5 e à especificação MIL-L-2105D. BALDE DE 20 LITROS
	-
	

	20
	500
	LITROS
	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 15W40 GASOLINA 1 LITRO
	PETRONAS OU SUPERIOR
	

	21
	40
	BALDES
	ÓLEO MULTIFUNCIONAL THF11 WBF 100 BALDE DE 20 LITROS
	MOBIL OU SUPERIOR
	

	22
	250
	LITROS
	ÓLEO PARA DIREÇÃO ATF 1 LITRO
	BR OU SUPERIOR
	

	23
	35
	BALDES
	Óleo para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Grau ISO 68. Atende aos requisitos dos testes de estabilida de térmica CINCINNATI MILACRON, de fibrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo VDMA 24318 categoria HLP ou DIN 51524 parte 2 categoria HLP BALDE COM 20 LITROS
	BR OU SUPERIOR
	

	24
	200
	LITROS
	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 140 1 LITRO
	BR OU SUPERIOR
	

	25
	200
	LITROS
	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 80 1 LITRO
	BR OU SUPERIOR
	

	26
	200
	LITROS
	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 90 1 LITRO
	BR OU SUPERIOR
	

	27
	25
	BALDES
	OLEO S.A.E. 140 – OLEO LUBRIFICANTE S.A.E. API GL – 5 PARA TRANSMISSÃO, CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL. APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO OLEO BÁSICO MINERAL E ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO ANTI-ESPUMANTE, ANTI-CORROSIVO. BALDE COM 20 LITROS
	BR OU SUPERIOR
	

	28
	40
	BALDES
	OLEO S.A.E. 90 – OLEO LUFRIFICANTE S.A.E. 90 – API – GL 5, PARA TRANSMISSÃO, CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO OLEOS BÁSICOS MINERAL E ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO ANTI-ESPUMANTE, ANTI-CORROSIVO, BALDE COM 20 LITROS
	BR OU SUPERIOR
	

	29
	100
	BALDES
	SAE. 15 W 40 MB 228.3 PARA O USO NOS MOTORES DIESEL – BALDE COM 20,0 LITROS.
	BR OU SUPERIOR
	

	30
	30
	GL
	SHAMPOO - 50 LTS
	-
	

	31
	30
	GL
	SOLUPAN 50 LTS
	-
	


	
	
	
	
	
	


6. LEVANTAMENTO DE MERCADO – ARTIGO 18, § INCISO V

6.1. O levantamento de mercado revelou que a utilização do sistema de  para aquisição de lubrificantes e correlatos destinados aos veículos e máquinas das frotas municipais é uma prática amplamente adotada por diversos órgãos e entidades. Por meio de Pregão Eletrônico, busca-se suprir as demandas de todas as secretarias e departamentos que integram as administrações municipais, garantindo eficiência e economia nos processos de compra.

6.2. Durante a pesquisa realizada em diferentes sites de Pregão Eletrônico, foram identificadas diversas contratações nos moldes pretendidos. No entanto, não se observou, nas contratações similares analisadas, a presença de novas metodologias, tecnologias ou inovações que superassem as soluções propostas. Isso reforça a adequação e eficácia do método proposto para atender às necessidades da administração municipal.

6.3. As exigências estabelecidas para a contratação do objeto não se mostraram restritivas, tampouco diminuíram o interesse de potenciais fornecedores em participar do futuro processo licitatório. Essa constatação evidencia a viabilidade e o interesse do mercado em colaborar com a administração pública, garantindo uma concorrência saudável e a obtenção das melhores condições para a realização do contrato.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI

7.1. Ao considerar os valores máximos previstos para serem despendidos ao longo do período estabelecido, chegamos a uma estimativa de gasto total de R$ 508,870,09  para o período até 31/12/2025, podendo ser prorrogado, desde que seja vantajoso para o Município. Essa estimativa abrange todas as despesas previstas para a contratação, garantindo uma visão clara e precisa do impacto financeiro esperado durante o curso do contrato.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO – ARTIGO 18, 1° INCISO VII

8.1. A contratação de uma empresa para o fornecimento futuro e eventual de lubrificantes e correlatos destinados aos veículos e máquinas da Frota Municipal. Essa contratação se estenderá por um período até 31/12/2025, conforme os parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos no presente Estudo Técnico Preliminar (ETP). Essa solução visa assegurar o abastecimento contínuo e adequado dos insumos necessários, garantindo o pleno funcionamento e a manutenção eficiente de toda a frota municipal.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18,
° 1° INCISO VIII

9.1. O objeto descrito neste Estudo Técnico Preliminar possui padrões de qualidade e desempenho claramente definidos, sendo itens disponíveis no mercado. Dessa forma, conforme estipulado legalmente, o certame licitatório será conduzido com a avaliação do "menor preço".
9.2. A realizaçãoo do Pregão Eletrônico será feita por lote, considerando cada tipo de produto como um lote distinto. A possibilidade de divisibilidade do objeto não compromete a solução global ou a economia de escala, além de ser viável técnica e economicamente. O parcelamento do objeto visa, assim, promover uma ampla participação de licitantes, permitindo que empresas diferentes sejam contratadas para diferentes itens, mesmo que não tenham capacidade para executar a totalidade do objeto.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ARTIGO 18, § 1° INCISO IX
10.1. O objetivo é receber o objeto delineado neste Estudo Técnico Preliminar com a máxima qualidade, na quantidade precisa e dentro dos prazos estipulados. Essa diligência visa atender plenamente às demandas de todas as Secretarias e Departamentos que compõem a Administração Pública, assegurando a excelência do fornecimento de lubrificantes e correlatos para todos os veículos da Frota Municipal.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 18, § 1°, INCISO X

11.1. Todas as providências necessárias foram adotadas, com antecedência, além de que com os itens a serem contratados, os quantitativos da presente contratação estão de acordo com as necessidades apresentadas por todas as Secretarias municipais, visando o bem-estar da população.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES – ARTIGO 18, § 1° INCISO XI

12.1. Em análise da contratação desejada, constatou-se que não haverá contratações correlatas ou interdependentes.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS – ARTIGO 18, § 1° INCISO XII

13.1. Não haverão impactos ambientais significativos decorrentes da execução do contrato ora pleiteado.

13.2. As empresas contratadas deverão observar, na medida do possível, os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme preconizado em diferentes normativas, tais como a Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005, Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009, e Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003. É essencial que a contratada respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes a resíduos sólidos. Ademais, é recomendável que o Fornecedor adote processos ambientalmente sustentáveis e pratiquem procedimentos de descarte de resíduos ambientalmente corretos.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

14.1. Com base no Estudo Técnico Preliminar apresentado, conclui-se que a contratação da solução mencionada, isto é, a empresa fornecedora de lubrificantes e correlatos, para os veículos e máquinas da frota municipal se mostra viável e tecnicamente necessária. Diante dos dados analisados, afirma-se a viabilidade da contratação proposta para o presente objeto, a ser realizada por meio da modalidade Pregão Eletrônico, na natureza de , com o critério de seleção baseado no menor preço e no regime de contratação por lote/unidade. O objetivo primordial é atender à demanda de todas as Secretarias e Departamentos que compõem a Administração Pública, durante um período inicial até 31/12/2025, com a possibilidade de prorrogação conforme estabelecido no Art. 84 da Lei 14.133/2021 e nos termos do presente Estudo Técnico Preliminar.

Serra da Saudade-MG, 04 de março de 2025.


DANIEL PAIVA BORGES
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
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