


PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2024
CONCORRÊNCIA Nº ___/2024

1 – OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obras de pavimentação em bloquete sextavado 35Mpa, drenagem, meio-fio e sarjeta, nas Comunidades do Pavão e do Bom Jardim, localizadas na zona rural do distrito de Ribeirão de São Domingos e do município de Santa Margarida/MG, respectivamente, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos serviços, que serão custeados com valores provenientes do Convênio de Saída nº 1491000819/2024/SEGOV (SIGCON-SAÍDA nº 000939/2024) e contrapartida municipal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	LOTE
	ITEM
	OBRA
	
ENDEREÇO


	ÚNICO
	01
	Execução de obra de pavimentação em bloquete sextavado de concreto, Fck = 35Mpa, com 8 cm de altura, drenagem superficial e profunda, meio-fio e sarjeta.
	
Estrada situada na Comunidade do Pavão, zona rural do distrito de Ribeirão de São Domingos, município de Santa Margarida/MG.


	
	02
	
Execução de obra de pavimentação em bloquete sextavado de concreto, Fck = 35Mpa, com 8 cm de altura, drenagem superficial e profunda, meio-fio e sarjeta.

	Estrada situada na Comunidade Bom Jardim, zona rural do município de Santa Margarida/MG.

	PERÍODO PARA EXECUÇÃO*
	03 (três) meses

	VALOR GLOBAL ESTIMADO**
	R$ 490.908,41

	* Período estimado pelo engenheiro civil responsável pela elaboração dos projetos, conforme cronograma físico-financeiro que integra o Projeto Básico. 
**Valor estimado conforme planilhas orçamentárias que integram o Projeto Básico.



3 – JUSTIFICATIVA

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador de serviços que apresente oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular que possa acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda. 
O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.
As estradas que receberão a pavimentação em bloco sextavado estão localizadas nas Comunidades do Pavão e Bom Jardim, localizadas na zona rural do distrito de Ribeirão de São Domingos e do município de Santa Margarida/MG, respectivamente. Atualmente, as estradas em comento não possuem pavimentação, sendo de chão batido, razão pela qual, a pavimentação contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos que as acessam, principalmente em épocas chuvosas, quando os morros ficam, geralmente, intrafegáveis, além da periculosidade que oferecem. 
Pensando no bem comum dos moradores, melhorar o tráfego das vias, trânsito de veículos e pessoas, a administração atual vem apresentar projetos para a pavimentação em bloco sextavado de concreto, drenagem superficial e profunda, sarjeta e meio-fio, visando o bem estar da população.

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL
O levantamento topográfico e cadastral consiste na obtenção de informações precisas e detalhadas sobre as características físicas e geográficas de uma determinada área, incluindo relevo, limites, estruturas existentes, além de elementos naturais e artificiais relevantes para o desenvolvimento do projeto. No contexto para a pavimentação das estradas, foi avaliada uma área de 3.199,81m², das vias existentes com as seguintes coordenadas: Estrada Córrego Bom Jardim LAT: 20°24'4.27"S e LONG: 42°12'42.08"O; Estrada Córrego do Pavão LAT: 20°28'37.25"S e LONG: 42°17'32.59"O.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS
Não se aplica.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS
	Não se aplica

7 – ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
Não haverão impactos ambientais, devendo a (s) empresa (s) contratada (s) se responsabilizar (em) pela correta destinação dos resíduos e respeitar as normas atinentes à matéria.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS
Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

· Análise detalhada do local: Foi realizado um levantamento planialtimétrico das vias existentes, com grau de declividade, escoamento, largura, extensão, possibilitando o levantamento preciso dos serviços a serem executados;
· Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente;
· Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, como mudanças nas condições das vias ou nos requisitos do cliente. Pôde ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução;
· Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

· SERVIÇOS PRELIMINARES
· Placa de obra em aço galvanizado
Será instalada em um local visível a PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
· SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
Todos os serviços de terraplanagem serão executados pela Prefeitura.
· [bookmark: _GoBack]SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
· Sarjetas em concreto usinado, moldada In Loco, 30x10cm, 30 MPa 
As sarjetas serão executadas após o assentamento das guias com as dimensões de 30,00x10,00 cm. A face superior da sarjeta será alisada com desempenadeira.
· Meio-fio em concreto pré-moldado, MFC-01, Fck = 20Mpa, Dimensões 12x16,7x35 
Os meio-fio de concreto pré-moldado deverão ser executados com seção transversal de 12x16,7x35cm, satisfazendo-se as etapas a seguir:
· Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;
· Alinhamento das guias de cordo com a largura e extensão das ruas.  Nas extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância.

Laudo técnico de resistência: Assim que for solicitado pelo fiscal da prefeitura, a empresa responsável pela execução do calçamento deverá apresentar o laudo técnico de resistência do meio-fio, conforme NBR 9781/2013. (todas as despesas referentes ao laudo, será de responsabilidade da empresa executora).

· Escavação mecânica de valas, profundidade até 1,5m
Proceder à marcação topográfica da localização da rede de drenagem, obedecendo aos alinhamentos e os locais projetados. A cota de fundo respeitará a possibilidade do assentamento do tubo com declividade mínima longitudinal de 1,0%. O material excedente deverá ser transportado para bota-foras licenciados e autorizados. Aquele que permanecer na obra deverá seguir orientações da FISCALIZAÇÃO sendo devidamente acondicionado, evitando que prejudique os acessos e a passagem de pedestres. A vala deverá ser bem alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento.
· Escoramento de vala descontínuo, com pranchas verticais
Realizar o escoramento das valas da rede de drenagem. Com profundidade de 1,5 metros. A vala deverá ser bem alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento.
· Apiloamento mecanizado com reaproveitamento de material
Consiste na regularização mecânica do fundo da vala para drenagem com equipamento adequado e reaproveitamento do material escavado, visando obter uma superfície plana e uniforme com declividade longitudinal mínima de 1,0%.
· Berço para assentamento de bueiro 
Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck de 20 Mpa, para execução do berço para assentamento dos tubos de concreto.
· Tubos de concreto para rede coletora, diâmetro de 600mm, classe PA1, ponta e bolsa 
Consiste na Os tubos de 600mm cm serão de concreto simples armados. Os tubos deverão ser perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se trações, sempre colocados de jusante para montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver. No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente encaixados, nivelados e alinhados.
· Reaterro manual de vala, drenagem 
Deverá ser realizado o reaterro das valas após a instalação dos tubos das redes coletoras. A compactação deverá ser feita de forma mecanizada e em camadas, para que não ocorra deformidade nas vias.
O aterro e a compactação deverão ser feitos em camas de 20 em 20 cm. Espalhando o solo e compactando.
· Entrada para descida d’água de aterros em degraus – EDA 01 
As descidas de água deverão ser DESCIDAS DE ÁGUA TIPO RÁPIDO – EDA 01 PADRÃO
DNIT executadas de acordo com o padrão, em concreto Fck = 20Mpa, preparo manual, com formas de madeira compensada resinada, espessura de 17mm. Anteriormente a concretagem deverá ser executada escavação manual de terreno, conforme projeto, e o fundo da vala deverá ser compactado com compactador mecânico.
· Descida d’água de aterros em degraus – DAD 02 
As descidas de água deverão ser DESCIDAS DE ÁGUA TIPO RÁPIDO - DAR02 PADRÃO
DNIT executadas de acordo com o padrão, em concreto Fck = 20Mpa, preparo manual, com formas de madeira compensada resinada, espessura de 17mm. Anteriormente a concretagem deverá ser executada escavação manual de terreno, conforme projeto, e o fundo da vala deverá ser compactado com compactador mecânico.
· Caixa coletora de sarjeta – TCC 01, com grelha de concreto
Será executado a caixa coletora de sarjeta, conforme detalhamento no projeto executivo. 
· EXECUÇÃO DE SARJETA COM DRENO EM FORMATO, ESCADA HIDRÁULICA
· Preparo fundo de vala (acerto do solo natural)
Consiste na regularização mecânica do fundo da vala com equipamento adequado e reaproveitamento do material escavado, visando obter uma superfície plana e uniforme com declividade conforme projeto para recebimento do concreto.
· Concreto estrutural para escada hidráulica
Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck de 20 Mpa, para execução da escada hidráulica, com espessura de 8cm.
· Forma e desforma
Fornecimento e execução de forma e desforma da escada hidráulica, com reaproveitamento em (3x), com material compensado plastificado, espessura de 12mm.
· MEIO-FIO ENTERRADO – ESCADA HIDRÁULICA
· Escavação manual de valas, profundidade até 1,3m
Proceder à marcação topográfica da localização do meio-fio enterrado, obedecendo aos alinhamentos e os locais projetados. Respeitar cota de fundo respeitará a possibilidade do assentamento do meio-fio O material excedente deverá ser transportado para bota-foras licenciados e autorizados.
· Concreto estrutural para o meio-fio enterrado
Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck de 20 Mpa, para execução do meio-fio enterrado com tamanho de 15 x 30.
· Forma e desforma
Fornecimento e execução de forma e desforma da escada hidráulica, com reaproveitamento em (3x), com material compensado plastificado, espessura de 12mm.
· SERVIÇOS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO
Deverá ser executado o calçamento, conforme projeto executivo fornecido pela prefeitura.
· Execução de calçamento 25x25, 35MPa
O pavimento intertravado utilizado deve ter 8cm de espessura e resistência de 35Mpa (comprovado por laudo técnico), além de atender as especificações das normas da ABNT (NBR 9781/2013). 

Laudo técnico de resistência: Assim que for solicitado pelo fiscal da prefeitura, a empresa responsável pela execução do calçamento deverá apresentar o laudo técnico de resistência dos pavimentos conforme NBR 9781/2013. (todas as despesas referentes ao laudo, será de responsabilidade da empresa executora).

O tipo de pré-moldado utilizado será o dormido. Durante a colocação do pavimento intertravado no pavimento o mesmo não poderá ter degraus ou ressaltos. Todos o pavimento deve apresentar inclinação mínima de 2% no sentido transversal, em direção à sarjeta, para escoamento de águas pluviais, de acordo com a Lei Complementar Nº 103/2010. Durante a execução desse caimento, deverão ser utilizadas réguas de madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso (gabarito).
As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4mm). Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas. O procedimento descrito deve garantir aberturas de junta da ordem de 3 mm, em média, daí a importância dos espaçadores.
· Travamento da pavimentação, concreto Fck 30Mpa 
Será executado no final do calçamento, onde não haverá continuidade do mesmo, servindo de travamento dos blocos sextavados. Travamento em concreto com 30Mpa, com 20 cm de largura, 15 cm de altura, comprimento de acordo com as vias.
· [bookmark: _Hlk120006780][bookmark: _Hlk120006983]CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
No local da obra deverá permanecer uma cópia do presente memorial descritivo, assim como uma cópia do contrato de execução, para consulta diária pelos responsáveis pela execução e pela fiscalização. A obra deverá ser executada conforme as quantidades especificadas na planilha orçamentária. Não poderá ocorrer qualquer alteração durante a execução da obra.
· ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA/MG 
A Empresa contratada deverá apresentar tal documento antes do início das obras.

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA
A obra terá um cronograma previsto de 03 (três) meses a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor orçado foi de R$ 490.908,41 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos), conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária anexa. 

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS
[bookmark: _Hlk165900267] A planilha utilizada para realizar o orçamento do projeto de pavimentação em bloquete sextavado, meio-fio e sarjeta foi a ‘Planilha Orçamentária de Custos Padrão tabela SETOP-SICOR – (Ref. 10/2023), SINAPI MG (Ref. 05/2024), SICRO (Ref. 01/2024). 
	O valor encontrado depois de realizar o levantamento de todos os quantitativos nos projetos foi de R$ 490.908,41 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos), conforme planilha orçamentária e memória de cálculos anexa. 

Santa Margarida/MG, 12 de agosto de 2024.




PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG Nº 195.688/D
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