


PROJETO BÁSICO
REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2026
CONCORRÊNCIA Nº ___/2026

1 – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de obras de engenharia, destinadas à reforma dos banheiros públicos localizados na Praça Celestino Pereira Lima e na Praça Cônego Arnaldo, incluindo nesta a ampliação da área com a construção de pergolado e lavabo, em regime de empreitada por preço global, abrangendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos integrantes do processo.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	[bookmark: _GoBack]ITEM
	DESCRIÇÃO
	LOCAL
	VALOR ESTIMADO
	PRAZO PARA EXECUÇÃO

	01
	Reforma de banheiros públicos, incluindo a ampliação da área com a construção de pergolado e lavabo.
	Praça Cônego Arnaldo, Centro, Santa Margarida/MG.
	[bookmark: _Hlk165900222]R$ 323.298,63 (Trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos).
	150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro.

	02
	Reforma de banheiros públicos.
	Praça Celestino Pereira Lima, Centro, Santa Margarida/MG.
	R$    82.965,45 (Oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
	150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro.

	VALOR GLOBAL ESTIMADO
	R$ 406.264,08 (Quatrocentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)



3 – JUSTIFICATIVA

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador de serviços que apresente oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular (es) que possa (m) acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda.  
O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais, funcionais e sanitárias nos banheiros públicos localizados nas Praças Cônego Arnaldo e Celestino Pereira Lima, situadas no centro do município de Santa Margarida/MG, espaços de grande circulação de pessoas e relevantes pontos de convivência social da população.
Os sanitários atualmente apresentam desgastes decorrentes do uso contínuo, com comprometimento de elementos como revestimentos, instalações hidráulicas e sanitárias, ventilação e acessibilidade, o que impacta negativamente na higiene, segurança e conforto dos usuários. Tal situação demanda intervenção corretiva e preventiva, de modo a evitar a deterioração progressiva das estruturas e custos mais elevados com manutenções emergenciais.
Além da reforma, com relação aos banheiros da Praça Cônego Arnaldo, faz-se necessária a ampliação do espaço mediante a construção de pergolado e lavabo, com o objetivo de melhorar a organização do fluxo de usuários, proporcionar área de apoio e espera, bem como ampliar a capacidade de atendimento, especialmente em períodos de maior demanda. O pergolado contribuirá para o conforto térmico e a proteção contra intempéries.
Ressalte-se que as intervenções propostas também buscam adequar os sanitários às normas de acessibilidade, segurança e higiene vigentes, promovendo inclusão e garantindo o pleno atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Dessa forma, a contratação objetivada configura medida necessária, oportuna e alinhada ao interesse coletivo, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana, da saúde pública e da qualidade dos serviços ofertados à população. 
4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

Considerando a natureza da intervenção e a área restrita da obra, fica dispensada a realização de levantamento topográfico cadastral para a reforma dos banheiros públicos localizados nas Praças Cônego Arnaldo e Celestino Pereira Lima. A definição dos serviços será feita com base nas condições existentes e nas necessidades observadas in loco.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Considerando que se trata de uma obra de reforma sem interferência nas fundações ou no solo natural, fica dispensada a realização de sondagens e ensaios geotécnicos para a intervenção nos banheiros públicos localizados nas Praças Cônego Arnaldo e Celestino Pereira Lima. A obra será executada com base nas condições já existentes e visíveis no local.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS
	
Em razão de se tratar de uma obra de reforma sem alterações estruturais ou escavações profundas, fica dispensada a realização de ensaios laboratoriais de sondagem para a obra de reforma nos banheiros públicos situados nas praças Cônego Arnaldo e Celestino Pereira Lima. A intervenção será conduzida com base nas condições existentes do local.

7 – ESTUDO SOCIOAMBIENTAL

Anexo.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

· Análise detalhada do local: Foi realizada uma análise detalhada do local da intervenção, com vistoria técnica in loco, observando as condições físicas, estruturais e de uso dos banheiros públicos existentes. A inspeção permitiu verificar que a reforma poderá ser executada sem necessidade de alterações significativas no solo, estrutura ou entorno imediato.
· Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente.
· Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, podendo ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução.
· Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA


BANHEIROS DA PRAÇA CÔNEGO ARNALDO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra
A placa de obra deverá ser confeccionada conforme padrão exigido pelo órgão contratante e instalada em local visível, contendo informações da obra, responsáveis técnicos e prazos.
1.2 Execução de tapume fixo
O tapume será executado com material adequado para isolar e proteger a área da obra, garantindo segurança aos usuários da praça e aos trabalhadores.
2.0 SERVIÇOS EM TERRA
2.1 Escavação manual de valas
As escavações serão executadas manualmente, nas dimensões e profundidades indicadas em projeto, garantindo estabilidade das laterais.
2.2 Reaterro manual de valas
O reaterro será feito após a execução das instalações, em camadas compactadas, utilizando material adequado.
3.0 DEMOLIÇÕES – PORTAS, ESQUADRIAS E LOUÇAS
3.1 Remoção de portas e esquadrias existentes
As portas e esquadrias serão desmontadas manualmente, com correta separação e descarte dos resíduos.
3.2 Remoção de louças sanitárias existentes
As louças sanitárias serão removidas manualmente, com cuidado para não danificar as estruturas, e terão destinação adequada.
4.0 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS E ALVENARIAS
4.1 Demolição manual de alvenaria divisórias
Será removido manualmente, incluindo a argamassa de assentamento.
4.2 Demolição manual de revestimento cerâmico de paredes
Os revestimentos de parede serão removidos manualmente, preparando a superfície para novo acabamento.
4.3 Demolição manual de piso ceramico
Os pisos indicadas em projeto serão demolidas de forma controlada.
4.4 Demolição manual de piso
Os elementos de concreto serão demolidos com equipamentos adequados, respeitando normas de segurança.
4.5 Demolição de reboco e emboço
O reboco e o emboço existentes serão removidos para regularização das superfícies.
4.6 Demolição manual de tubulações
As tubulações antigas serão retiradas cuidadosamente para substituição por novas instalações.
4.7 Demolição mecanizadas de concreto
O concreto excedente dos pisos internos sera demolido.
5.0 COBERTURA E ALVENARIA
5.1 Execução de alvenaria de vedação
A alvenaria será executada com tijolos cerâmicos, assentados com argamassa adequada, respeitando prumo e alinhamento.
5.2 Execução ou recomposição de cobertura
A cobertura será recomposta com telhas cerâmicas, garantindo estanqueidade.
6.0 REVESTIMENTOS DE PISO
6.1 Execução de piso em concreto
O piso em concreto será executado com acabamento uniforme e cura adequada.
6.2 Execução de contrapiso
O contrapiso será executado em argamassa, devidamente nivelado e desempenado, com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm.
6.3 Assentamento de piso cerâmico em porcelanato
O piso será assentado com argamassa colante adequada e rejuntado corretamente, revestimento placas tipo porcelanato de dimensões 60x60.
7.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.1 Execução de chapisco
O chapisco será aplicado para garantir a aderência do revestimento.
7.2 Execução de emboço
O emboço será executado para regularização das paredes, traço 1:6 (cimento e areia), esp.
 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.
7.3 Assentamento de revestimento cerâmico em paredes
revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes.
8.0 PORTAS JANELAS E ESQUADRIAS.
8.1 Instalação de portas metálicas para sanitários
As portas serão instaladas com fixação adequada e perfeito funcionamento, em chapa galvanizada,
 esp. 1,25mm (gsg-18), dimensão (60x150).
8.2 Instalação de portas metálicas em chapa galvanizada
As portas serão instaladas conforme projeto e especificações em chapa galvanizada, em chapa galvanizada, esp. 1,25mm (gsg-18), dimensão (80x150) cm, tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive batente, estrutura em metalon (20x30)mm, dobradiça e tranqueta.
8.3 Instalação de porta metálico
porta metálica em chapa dobrada, dimensão (70x210) cm,tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive estrutura, dobradiça e marco.
8.4 Portão de grade metálico
O portão será instalado com ferragens adequadas, garantindo segurança, portão de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata 1.1/4"x3/16".
8.5 Pintura esmalte em superfícies metálicas
As superfícies metálicas serão preparadas e pintadas com tinta esmalte.
9.0 DIVISÓRIAS, BANCADAS, SOLEORAS E PEITORIS
9.1 Instalação de divisórias em granito
As divisórias serão instaladas conforme projeto, garantindo estabilidade, cinza andorinha, esp. 3cm.
9.2 Instalação de soleiras em granito
As soleiras serão assentados corretamente, com acabamento adequado, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido.
9.3 Instalação de peitoril em granito
Os peitoris serão assentados corretamente, com acabamento adequado, na cor cinza andorinha, com pingadeira, esp. 2cm.
10.0 LOUÇAS, PIAS E BANCADAS
10.1 Instalação de bacia sanitária convencional
A bacia será instalada conforme normas técnicas e fabricantes, bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação,válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão com canopla e rejuntamento.
10.2 Instalação de bacia sanitária acessível
A bacia acessível será instalada conforme normas de acessibilidade, bacia sanitária (vaso) de louça convencional acessível (pcr/pmr), cor branca, inclusive sóculo na base, acessórios de fixação/vedação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão com canopla, e rejuntamento.
10.3 Instalação de mictório
O mictório será instalado com fixação e ligação hidráulica corretas, de louça branca, inclusive engate flexível.
10.4 Instalação de válvula de descarga
As válvulas serão instaladas garantindo perfeito funcionamento.
10.5 Instalação de bancada em granito
A bancada será instalada conforme projeto, bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm,
 acabamento polido, apoiada em console de metalon (50x30)mm.
10.6 Instalação de rodabanca
O rodabanca será instalado para proteção e acabamento.
10.7 Instalação de cuba de louça
A cuba será instalada com vedação adequada, rodabanca/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 10cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra.
11.0 PEÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 Instalação de torneiras
As torneiras serão instaladas conforme especificação.
11.2 Instalação de barras de apoio
As barras serão fixadas conforme normas de acessibilidade.
11.3 Instalação de barras de apoio
As barras serão fixadas conforme normas de acessibilidade.
11.4 Instalação de caixa d’água
11.5 Instalação de espelhos
Os espelhos serão instalados conforme layout definido.
12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 Elaboração de projeto hidrossanitário
O projeto será elaborado conforme normas técnicas vigentes.
12.2 Execução de pontos de esgoto
Os pontos de esgoto serão executados conforme projeto.
12.3 Execução de pontos de esgoto
Os pontos de esgoto serão executados conforme projeto.
12.4 Execução de pontos de esgoto
Os pontos de esgoto serão executados conforme projeto.
12.5 Execução de pontos de água fria
Os pontos de água fria serão executados conforme especificações.
12.6 Instalação de registros
Os registros serão instalados em locais acessíveis, registro de esfera, tipo pvc soldável dn 20mm (1/2"), inclusive volante para acionamento.
12.7 Instalação de registros
Os registros serão instalados em locais acessíveis, registro de esfera, tipo pvc soldável dn 50mm (1.1/2"), inclusive volante para acionamento.
12.8 Instalação de caixas sifonadas
As caixas sifonadas serão instaladas conforme projeto.
12.9 Instalação de tubulações hidráulicas
As tubulações serão instaladas conforme projeto.
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 Elaboração de projeto elétrico
O projeto elétrico será elaborado conforme normas vigentes.
13.2 Execução de pontos de tomada
Os pontos de tomada serão executados conforme projeto.
13.3 Execução de pontos de interruptor
Os interruptores serão instalados nos locais indicados.
13.4 Execução de pontos de iluminação
Os pontos de iluminação serão executados conforme projeto.
13.5 Instalação de luminárias
As luminárias serão instaladas e testadas, luminária comercial com aletas de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x9w-øt8, temperatura da cor 6500k.
14.0 PINTURA
14.1 Preparação das superfícies
As superfícies serão limpas e preparadas.
14.2 Emassamento de paredes
As paredes serão emassadas para acabamento.
14.3 Pintura de paredes
As paredes receberão pintura conforme especificação.
14.4 Emassamento de tetos
Os tetos serão preparados com massa adequada, massa corrida (pva).
14.5 Pintura de tetos
Os tetos serão pintados conforme projeto, tinta látex.
14.6 Pintura esmalte em estruturas metálicas
As estruturas metálicas serão pintadas com esmalte, Pintura do telhado.
14.7 Aplicação de verniz em estruturas de madeira
As estruturas de madeira receberão verniz protetor, engradamento do telhado.
15.0 FACHADA E PERGOLADO – LOCAÇÃO
15.1 Locação da obra
A obra será locada conforme projeto aprovado.
15.2 Fornecimento de andaimes
Os andaimes serão fornecidos e montados com segurança.
16.0 DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTOS
16.1 Demolições de alvenarias
As demolições serão executadas conforme necessidade, paredes existentes .
16.2 Demolições de pisos 
Serão demolidos elementos previstos em projeto, pisos da área das fundações.
16.3 Demolições de reboco
Serão demolidos reboco previstos em projeto, reboco da fachada dos banheiros.
17.0 REVESTIMENTO FACHADA
17.1 Chapisco com argamassa
Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado, fachada dos banheiros.
17.2 emboço
Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, fachada dos banheiros.
17.3 revestimento cerâmico 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes, fachada dos banheiros.
18.0 PILARES EM CONCRETO
18.1 Execução de pilares em concreto
Os pilares serão executados conforme projeto, nas dimensões definidas.
18.2 Chapisco com argamassa
Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado, pilares.
18.3 Emboço
Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, polares.
18.4 Revestimento cerâmico 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes, pilares.
19.0 BASE EM CONCRETO PARA ESCULTURA
19.1 Execução de escavações 
As escavações complementares serão realizadas conforme necessidade.
19.2 fôrma
Fôrma e desforma para viga-cinta/bloco com compensado plastificado, esp.12mm, reaproveitamento (3x) (fundação
19.3 fornecimento de concreto
Concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 20mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação).(base da escultura)
19.4 Chapisco com argamassa
Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado
19.5 Emboço
Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado
19.6 Revestimento cerâmico
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², base em concreto para receber a escultura.

20.0 ESTRUTURA DO PERGOLADO
20.1 Escavações 
Serão executadas escavações conforme projeto, sapatas da estrutura mtalica.
20.2 Execução de concreto estrutural
O concreto será executado conforme especificações, concretagem da sapatas.
20.3 Montagem de estruturas metálicas
As estruturas metálicas serão montadas conforme projeto, fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, para telhado, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma (1) demão.
20.4 Instalação de vidro laminado
O vidro será instalado com fixação e segurança adequadas, vidro laminado, e = 8 mm (4+4).
21.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
21.1 Execução de ponto de interruptor
Os interruptores complementares serão instalados conforme projeto.
21.2 Execução de ponto de iluminação
Os pontos de iluminação adicionais serão executados, conforme projeto.
21.3 Instalação de luminária
As luminárias complementares serão instaladas, conforme projeto.
22.0 LIMPEZA FINAL
22.1 Limpeza final para entrega da obra
Será realizada limpeza geral, removendo resíduos e entulhos.

CONSTRUÇÃO DE LAVABO NA EDIFICAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CONEGO ARNALDO
23.0 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS
23.1 Demolição manual de piso
Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido 
23.2 Demolição de piso de cimento
Demolição manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido 
23.3 Demolição de revestimento ceramico
Demolição manual de revestimento cerâmico, azulejo ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição do reboco ou emboço, transporte e retirada do material demolido 
23.4 Demolição de reboco
Demolição manual de reboco ou emboço, com espessura de até 55mm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido
23.5 Demolição de concreto
Demolição mecanizada de concreto, sem armação, com equipamento elétrico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido
24.0 ALVENARIA 
24.1 Execução de alvenaria de vedação
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp.14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento
25.0 REVESTIMENTOS DE PISO 
25.1 Execução de piso em concreto
Execução de piso em concreto será executado e nivelado, espessura 5cm.
25.2 Execução de contra piso
Execução de contra piso será executado e nivelado, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm.
25.3 Execução de revestimento em porcelanato
Execução de revestimento em porcelanato, com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado.
26.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE COMPLEMENTARES
26.1 Execução de chapisco
O chapisco será aplicado, chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo.
26.2 Execução de emboço
O emboço será executado, traço 1:6 (cimento e areia), esp.20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.
26.3 revestimento cerâmico em parede
Cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iii.

27.0 PORTAS JANELAS E ESQUADRIAS.
27.1 Instalação de porta metálica
A porta metálica complementar será instalada, porta metálica em chapa dobrada, dimensão (70x210) cm.
27.2 Instalação de janela em alumínio
A janela de alumínio será instalada conforme projeto, em alumínio fixa completa, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis e vidro liso 4mm e instalação.
28.0 LOUÇAS, PIA, BANCADAS.
28.1 Bacia sanitária (vaso)
Bacia sanitária (vaso) de louça com caixa acoplada, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, engate flexível metálico e rejuntamento.
28.2 Lavatório de louça branca
Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho pequeno, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado e rejuntamento.
29. PEÇAS E ACESSORIOS
29.1 Torneira metálica para lavatório
Torneira metálica para lavatório, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico
30.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
30.1 Ponto de embutir para esgoto
Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto.

30.2 Ponto de embutir para esgoto
Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 100mm (4"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa.

30.3 Caixa sifonada em pvc com grelha quadrada150 x 150 x 50mm
Caixa sifonada em pvc com grelha quadrada150 x 150 x 50 mm.

30.4 Ponto de embutir para água fria em tubo de pvc rígido soldável
Ponto de embutir para água fria em tubo de pvc rígido soldável, dn 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água

30.4 Registro de esfera
Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 20mm (1/2"), inclusive volante para acionamento.
31.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
31.1 Ponto de embutir de interruptor
Os interruptores finais serão instalados, interruptor simples (10a250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.
31.2 Ponto de embutir para uma (1) luminária
Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive luminária, inclusive caixa de ligação octogonal, suporte e fixação do eletroduto
31.3 Instalação de luminária plafon
Instalação de luminária plafon redondo de vidro jateado redondo completa, diâmetro 25 cm, para uma (1) lâmpada led, potência 9w, bulbo a60, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada.
32.0 LIMPEZA FINAL COMPLEMENTAR
32.1 Limpeza final detalhada para entrega definitiva da obra
Será realizada limpeza minuciosa, deixando o ambiente pronto para uso e entrega definitiva.

BANHEIROS DA PRAÇA CELESTINO PEREIRA LIMA
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Tapume fixo de proteção
O tapume deverá ser executado com material resistente, garantindo o fechamento, a segurança do entorno e a delimitação da área da obra durante toda a execução.
1.2 Escavação manual de vala
As escavações deverão ser executadas manualmente, respeitando dimensões e profundidades necessárias para fundações e instalações.
1.3 Reaterro manual de vala
O reaterro será executado após a conclusão das instalações, com espalhamento e compactação adequada do material.
2.0 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E OUTROS
2.1 Remoção manual de esquadrias em madeira
As esquadrias existentes serão removidas manualmente, preservando as estruturas adjacentes e com destinação adequada dos resíduos.
2.2 Remoção de louças sanitárias
As louças existentes serão removidas com cuidado, evitando danos à alvenaria e às instalações.
3.0 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS
3.1 Demolição manual de alvenaria
Demolição manual de alvenaria/divisória de elementos vazados (cobogó, etc. ), inclusive afastamento e empilhamento.
3.2 Demolição manual de revestimento
Demolição manual de revestimento cerâmico, azulejo ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição do reboco ou emboço, transporte e retirada do material demolido 
3.3 Demolição manual de piso cerâmico
Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido 
3.4 Demolição manual de piso cimentado ou contrapiso
Demolição manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido 
3.5 Demolição manual de reboco ou emboço
Demolição manual de reboco ou emboço, com espessura de até 55mm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido
3.6 Demolição manual de tubulações embutidas
Demolição manual de tubulações embutidas de rede (água, elétrica, gases, etc.), inclusive rasgo em alvenaria, remoção de acessórios de fixação, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.
3.7 Demolição mecanizada de concreto
Demolição mecanizada de concreto, sem armação, com equipamento elétrico, inclusive afastamento e empilhamento.
4.0 ALVENARIA
4.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado
A alvenaria será executada com tijolos cerâmicos espessura 14 cm assentados com argamassa adequada, respeitando prumo e alinhamento.
5.0 REVESTIMENTOS DE PISO
5.1 Piso em concreto
Piso em concreto preparado em obra com betoneira com fck de 10mpa, sem armação, acabamento rústico, esp. 5cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatação.
5.2  Contrapeso desempenado
Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado 
5.3 Revestimento cerâmico em paredes internas
O revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 será assentado conforme paginação e especificação.
6.0 REVESTIMENTOS DE PPAREDE
6.1 Chapisco com argamassa
Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado
6.2 Emboço com argamassa
Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.
6.3 Revestimento cerâmico
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. 
6.4 Revestimento com pastilhas
Revestimento com pastilhas de porcelana, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento.
7.0 PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS
7.1 Porta metálica para sanitário
As portas metálicas serão instaladas com fixação adequada e perfeito funcionamento. em chapa galvanizada, esp. 1,25mm (gsg-18), dimensão (60x150)cm, tipo de abrir,uma (1) folha, inclusive batente, estrutura em metalon (20x30)mm, dobradiça e tranqueta.
7.2 Portão de grade
Portão de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata 1.1/4"x3/16", exclusive cadeado e pintura
7.3 Pintura esmalte em superfícies metálicas
As superfícies metálicas receberão pintura esmalte após preparo adequado.
7.4 Janela em alumínio de correr
Janela em alumínio de correr com 2 folhas, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis, vidro 4mm e instalação, exclusive ferragens para janela de alumínio de correr
7.5 Ferragens para janelas de alumínio
As ferragens serão instaladas conforme especificação do fabricante.
7.6 Janela fixa em alumínio
A janela fixa será instalada garantindo vedação e acabamento, em alumínio fixa completa, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis e vidro liso 4mm e instalação
8.0 DIVISORIAS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIL
8.1 Divisória em granito cinza
Divisória em granito cinza andorinha, esp. 3cm, inclusive instalação, ferragens em latão cromado e acessórios, divisão dos boxes.
8.2 Soleira de granito
Soleira de granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento,portas.
8.3 Peitoril de granito
Peitoril de granito, na cor cinza andorinha, com pingadeira, esp. 2cm, acabamento polido, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento, janelas.
9.0 LOUÇAS, PIA, BANCADAS.
9.1 Bacia sanitária convencional
A bacia será instalada conforme normas técnicas, bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão com canopla e rejuntamento.
9.2 Bancada em granito, cor cinza andorinha
Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm,acabamento polido, apoiada em console de metalon (50x30)mm, exclusive rodabanca/frontão, testeira/faixa, furo em bancada, cuba metálica, válvula, sifão, torneira e engate flexível.
9.3 Rodabanca/frontão
Rodabanca/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 10cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra, lavatorios e bancadas.
9.4 Cuba de louça branca
Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado
10.0 PEÇAS E ACESSORIOS
10.1 Torneira metálica para lavatório
Torneira metálica para lavatório, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico.
10.2 Caixa d'água de polietileno
Caixa d'água de polietileno, capacidade de 500l, inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios.
10.3 Espelho cristal, dimensão (60x90)
Espelho cristal, dimensão (60x90) cm, com esp. 4mm, em acabamento lapidado, inclusive fixação com parafuso tipo finesson, fornecimento e instalação
11.0 HIDRAULICA.
11.1 Ponto de embutir para esgoto
Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa.
11.2 Ponto de embutir para esgoto
Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 100mm (4"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto,inclusive conexões e fixação do tubo com enchimentodo rasgo no concreto com argamassa.
11.3 Ponto de embutir para água fria
Ponto de embutir para água fria em tubo de pvc rígidosoldável, dn 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.
11.4 Registro de esfera
Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 20mm (1/2"), inclusive volante para acionamento
11.5 Registro de esfera
Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 50mm (1.1/2"), inclusive volante para acionamento
12.0 INSTALAÇÕES ELETRICA.
12.1 Ponto de embutir para uma (1) tomada
Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3)polos (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/ 4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.
12.2 Ponto de embutir para um (1) interruptor simples
Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.
12.3 Ponto de embutir para uma (1) luminária
Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive luminária, inclusive caixa de ligação octogonal, suporte e fixação do eletroduto.
12.4 Luminária comercial
Luminária comercial com aletas de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x9w-øt8, temperatura da cor 6500k, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada.
13.0 PINTURA
13.1 Preparação para emassamento ou pintura
Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico (externa).
13.2 Pintura esmalte base água
Pintura esmalte base água em superfície de concreto/ alvenaria, três (3) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida ( pva)(externa).
13.3 Revestimento de gesso em teto
Revestimento de gesso em teto, esp. 5mm, aplicação manual, inclusive acabamento sarrafeado
13.4 Emassamento em teto
Emassamento em teto com massa corrida (pva), duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura
13.5 Pintura látex (pva) em teto
Pintura látex (pva) em teto, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva).
14.0 TELHADO
14.1 Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento onduladas, exclusive telhas
14.2 Cobertura em telha metálica galvanizada ondulada,tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação
15.0 LIMPEZA FINAL
15.1 Limpeza final para entrega da obra
Será realizada limpeza geral, com retirada de entulhos e resíduos, deixando o ambiente pronto para uso

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

As obras terão um cronograma previsto de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor orçado foi de:
             Item 01 – Reforma e ampliação dos banheiros públicos da Praça Conego Arnaldo, com construção de pergolado e lavabo: R$ 323.298,63 (Trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos).
Item 02 - Reforma os banheiros públicos da Praça Celestino Pereira Lima: R$ 82.965,45 (Oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) conforme cronograma e planilha orçamentária anexa. 
Obs.: Valor global estimado: R$ 406.264,08 (Quatrocentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). 

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS
 
[bookmark: _Hlk165900267]A planilha utilizada para realizar o orçamento de execução de obra de reforma dos Banheiros Públicos localizados na Praça Cônego Arnaldo e Praça Celestino Pereira Lima, no município de Santa Margarida/MG, foram as planilhas de referências de custos com base nas tabelas SICOR MG LESTE (Ref. 01/2026) com desoneração, SINAPI MG (Ref. 11/2025) com desoneração, SINAPI MG (Ref. 06/2025) com desoneração.
Santa Margarida/MG, 25 de junho de 2026.



Adriano Vieira Pereira
Engenheiro Civil
CREA MG Nº 195.508/D
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