


PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2026
CONCORRÊNCIA Nº xx/2026

1 – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à Igreja São Domingos de Gusmão, localizado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme projetos, especificações técnicas e demais documentos que integram o processo, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. 

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: Reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão
LOCAL: Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG

3 – JUSTIFICATIVA
A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador (es) de serviços que apresente (m) oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular (es) que possa (m) acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda. 

O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A presente contratação refere-se à reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, mediante a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, observando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

A intervenção é necessária em razão das condições atuais das instalações, que demandam adequações e melhorias para garantir segurança, funcionalidade, conforto, higiene e melhores condições de uso. Os serviços contemplam a requalificação dos ambientes, incluindo a substituição e adequação de elementos construtivos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, revestimentos, louças, metais e demais componentes necessários ao adequado funcionamento da edificação.

As ações propostas visam garantir maior durabilidade à estrutura existente, reduzir a necessidade de manutenções corretivas e assegurar que o espaço atenda satisfatoriamente às necessidades da população, observando as normas técnicas vigentes e os princípios da boa técnica construtiva.

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

Considerando a natureza da intervenção e a área restrita da obra, fica dispensada a realização de levantamento topográfico cadastral para a reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG. A definição dos serviços será feita com base nas condições existentes e nas necessidades observadas in loco.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Considerando que se trata de uma obra de reforma sem interferência nas fundações ou no solo natural, fica dispensada a realização de sondagens e ensaios geotécnicos para a intervenção nos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG. A obra será executada com base nas condições já existentes e visíveis no local.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS

Em razão de se tratar de uma obra de reforma sem alterações estruturais ou escavações profundas, fica dispensada a realização de ensaios laboratoriais de sondagem para a obra de reforma nos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG. A intervenção será conduzida com base nas condições existentes do local.

7 – ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

Anexo.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

· Análise detalhada do local: Foi realizada uma análise detalhada do local da intervenção, com vistoria técnica in loco, observando as condições físicas, estruturais e de uso dos vestiários existentes. A inspeção permitiu verificar que a reforma poderá ser executada sem necessidade de alterações significativas no solo, estrutura ou entrono imediato.
· Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente;
· Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, podendo ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução.
· Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra deverá ser construída rigorosamente com materiais e normas de execução aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e deverá estar de acordo com a NBR 9050/20. O projeto executivo, a planilha de custos e estas especificações juntas formam o conjunto de ações a serem executadas.

2.1.1.	Placa de Obra

Conforme a NBR 15446:2023 – Comunicação Visual e NBR 10004:2004 – Classificação de Resíduos Sólidos, será fornecida e instalada uma placa de obra em chapa galvanizada #26, com espessura de 0,45mm e dimensões de 3,0m x 1,5m. A plotagem será feita em adesivo vinílico, fixado com rebites de 4,8x40mm. A estrutura será em metalon 20x20mm com espessura de 1,25mm e suporte em eucalipto autoclavado, devidamente pintado com tinta PVA em duas demãos.

2.2.	SERVIÇOS EM TERRA

Deverá ser executado o calçamento, conforme projeto executivo fornecido pela prefeitura.

2.2.1.	Escavação manual de vala

As escavações serão executadas manualmente, nas dimensões e profundidades indicadas em projeto, garantindo estabilidade das laterais.

	2.2.2.	Reaterro manual de vala
O reaterro será feito após a execução das instalações, em camadas compactadas, utilizando material adequado.

	2.3.	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E OUTROS

2.3.1.	Remoção manual de esquadrias em madeira

As esquadrias existentes serão removidas manualmente, com os devidos cuidados para evitar danos à estrutura da edificação, com destinação adequada dos resíduos.
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2.3.2	Remoção de louças

As louças sanitárias existentes serão removidas manualmente, com os devidos cuidados para evitar danos à alvenaria e às instalações.

2.3.3	Remoção manual de esquadrias metálicas

As esquadrias existentes serão removidas manualmente, preservando as estruturas adjacentes e com destinação adequada dos resíduos.

2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS

2.4.1	Demolição manual de piso cimentado ou contrapiso

Demolição manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

2.4.2	Demolição manual de alvenaria

Demolição manual de alvenaria/divisória de elementos vazados (cobogó, etc.), inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

2.4.3	Demolição manual de reboco

Demolição manual de reboco ou emboço, com espessura de até 55mm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

2.4.4	Demolição manual de tubulações

Demolição manual de tubulações embutidas de rede (água, elétrica, gases, etc.), inclusive rasgo em alvenaria, remoção de acessórios de fixação, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

2.4.5	Demolição mecanizada de concreto

Demolição mecanizada de concreto, sem armação, com equipamento elétrico, inclusive afastamento e empilhamento.

2.5	DIVISÓRIAS EM ALVENARIA

2.5.1	Alvenaria de vedação

A alvenaria será executada com tijolos cerâmicos espessura 9 cm assentados com argamassa adequada, respeitando prumo e alinhamento.

2.5.2	Chapisco com argamassa

Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.5.3	Emboço com argamassa

Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.5.4	Preparação para emassamento

Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico.

2.5.5	Emassamento em parede

Emassamento em parede com massa acrílica, duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.

2.5.6	Pintura acrílica em parede

Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual.

2.6	BANCOS EM ALVENARIA

2.6.1	Alvenaria de vedação

Alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 14cm, inclusive argamassa para assentamento.
	
2.6.2	Chapisco com argamassa

Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.6.3	Emboço com argamassa

Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.6.4	Preparação para emassamento
Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico.

2.6.5	Emassamento em parede

Emassamento em parede com massa acrílica, duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.

2.6.6	Pintura acrílica em parede

Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual.

2.7	HIDRÁULICA

2.7.1	Projeto executivo

Projeto executivo de instalações hidrossanitárias

2.7.2	Ponto de embutir para esgoto 50mm

Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 50mm (2”), embutido em piso com distância de até cinco metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo de enchimento do rasgo no concreto com argamassa.

2.7.3	Ponto de embutir para esgoto 100mm

Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv série normal, dn 100mm (4”), embutido em piso com distância de até cinco metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo de enchimento do rasgo no concreto com argamassa.

2.7.4	Projeto de embutir para água fria

Ponto de embutir para água fria em tubo pvc rígido soldável, dn 20mm (1/2”), embutido na alvenaria com distância de até 5 metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

2.7.5	Registro de esfera 20mm
Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 20mm (1/2”), inclusive volante para acionamento. 

2.7.6	Registro de esfera 50mm

Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 20mm (1.1/2”), inclusive volante para acionamento. 

2.7.7	Caixa sifonada

Caixa sifonada em pvc com grelha quadrada 150x150x50mm.

2.7.8	Fornecimento e assentamento de tubo

Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 50mm (1.1/2”), inclusive conexões.

2.7.9	Chuveiro elétrico

Chuveiro elétrico branco, tensão 127v/220v, potência 4600w/5000w, inclusive braço/cano.

2.8	ELÉTRICA

2.8.1	Projeto executivo

Projeto executivo de instalações elétricas

2.8.2	Ponto de embutir para tomada

Ponto de embutir para uma tomada padrão, três polos (2P+T/10A-250V), com placa 4”x2” de um posto, com eletroduto flexível corrugado, antichama, dn 25mm (3/4”), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado seção 2,5mm2 (70ºC-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

2.8.3	Ponto de embutir para interruptor

Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10A 250V), com placa 4”x2” de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, antichama, dn 25mm (3/4”), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70ºC-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

2.8.4	Ponto de embutir para luminária

Ponto de embutir para uma (1) luminária, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4”), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado, seção 1,5mm2 (70ºC-450/750V), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação octogonal, suporte e fixação do eletroduto.

2.8.5	Luminária comercial

Luminária comercial com aletas de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x9w- ØT8, temperatura da cor 6500k, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada.

2.9	REVESTIMENTO DE PAREDE

2.9.1	Chapisco com argamassa
Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.9.2	Emboço com argamassa

Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.10	REVESTIMENTO DE PISO

2.10.1	Piso em concreto

Piso em concreto preparado em obra com betoneira com FCK de 10MPA, sem armação, acabamento rústico, esp. 5cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatação.

2.10.2	Contrapiso desempenado
Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.10.3	Revestimento cerâmico

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_02/2023_PE

2.11	ESQUADRIAS

2.11.1	Porta metálica para sanitário

Porta metálica para sanitário em chapa galvanizada, esp. 1,25mm (GSG-18), dimensão (60x150) cm, tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive batente, estrutura em metalon (20x30) mm, dobradiça e tranqueta.

2.11.2	Porta metálica tipo abrir

Porta metálica em chapa dobrada, dimensão (80x210) cm, tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive estrutura, dobradiça e marco.

2.11.3	Pintura esmalte

Pintura esmalte base solvente em superfícies metálicas, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.

2.11.4	Fechadura externa

Fechadura tipo externa, grau de segurança médio, distância de broca 40mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves.
2.12	LOUÇAS

2.12.1	Bacia sanitária

Bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão com canopla e rejuntamento, exclusive assento.

2.12.2	Lavatório de louça com coluna

Lavatório de louça branca com coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexível.

2.13	PEÇAS E ACESSÓRIOS

2.13.1	Torneira metálica

Torneira metálica para lavatório, abertura ¼ de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico.

2.13.2	Caixa d’água

Caixa d’água de polietileno, capacidade de 500l, inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios, exclusive tubulação de entrada/saída de água.

2.13.3	Bebedouro

Bebedouro de coluna/pressão, tipo adulto com acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, pressão da rede mínima referencial de 6M.C.A, inclusive acessórios.

2.14	PINTURA PAREDES E TETO

2.14.1	Preparação para emassamento

Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico.

2.14.2	Emassamento em parede

Emassamento em parede com massa acrílica, duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.

2.14.3	Pintura acrílica em parede

Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual.

2.14.4	Pintura acrílica em teto

Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA).

FECHADA

2.15	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

2.15.1	Demolição manual de reboco
Demolição manual de reboco ou emboço, com espessura de até 55mm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

2.16	REVESTIMENTO

2.16.1	Chapisco com argamassa

Chapisco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.16.2	Emboço com argamassa

Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

2.17	PINTURA

2.17.1	Preparação para emassamento

Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico.

2.17.2	Emassamento em parede

Emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.

2.17.3	Pintura Látex em parede

Pintura látex (pva) em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva).

2.18	LIMPEZA

2.18.1	Limpeza final para entrega de obra

Será realizada limpeza geral, com retirada de entulhos e resíduos, deixando o ambiente pronto para uso.

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

A obra terá um cronograma previsto de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor orçado foi de R$ 79.634,79 (setenta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme cronograma e planilha orçamentária anexa. 

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS

O orçamento referente à obra de reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, foi elaborado com base nas composições e referências de custos constantes das tabelas oficiais da SETOP/SICOR (Ref. 01/2026) e do SINAPI/MG (Ref. 02/2026), observando os critérios técnicos aplicáveis à formação dos preços unitários dos serviços e materiais previstos para a execução da obra.
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