


PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2026
CONCORRÊNCIA Nº ___/2026

1 – OBJETO

          Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (operação tapa-buracos), implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) e de faixas elevadas (faixas de pedestres) em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, incluindo a usinagem, aplicação, espalhamento e compactação do produto, além do transporte e mão de obra necessária, para o fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	LOCAL
	VALOR ESTIMADO
	PRAZO PARA EXECUÇÃO

	1
	Execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (operação tapa-buracos), implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) e de faixas elevadas (faixas de pedestres) em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).   
	Diversas vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida /MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos.
	[bookmark: _Hlk165900222]R$ 407.822,55 
(Quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

	360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro e de acordo com a demanda do Município. 



3 – JUSTIFICATIVA

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço” global, bem como selecionar prestador de serviços que apresente oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular que possa acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda. 
O objeto enquadra-se na definição de bens e serviços comuns, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, XIII da Lei Federal nº 14.133/2021, justificando-se a escolha da modalidade pregão, nos termos do art. 6º, XLI da mesma Lei. 
Os objetivos principais a serem alcançados com a contratação do objeto são a garantia de maior segurança no trânsito, tanto aos veículos quanto aos pedestres, bem como a conservação das vias e logradouros públicos, tendo em vista que rotineiramente surgem defeitos no pavimento em decorrência do desgaste natural e ação pluvial.  
Além disso, a execução dos serviços objeto do certame contribuirá para a preservação e conservação das ruas, melhorando a qualidade de vida populacional, prevenindo acidentes no trânsito, garantindo um tráfego seguro a veículos e pedestres, prevenindo a ocorrência de acidentes, além de contribuir para a economia do Município, sobretudo com a conservação das vias. 
Dito isso, a necessidade de realização de procedimento licitatório objetivando a aquisição do objeto referido se faz patente, tendo em vista a situação precária e de alta periculosidade no tráfego atualmente apresentadas pelas vias municipais. 

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

Considerando a natureza da intervenção, fica dispensada a realização de levantamento topográfico cadastral.
A definição dos serviços será feita com base nas condições existentes e nas necessidades observadas in loco.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

              Considerando que se trata de uma obra de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buracos), construção de redutores de velocidade (quebra-molas) e construção de faixa elevada (faixa de pedestre), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, fica dispensada a realização de sondagens e ensaios geotécnicos.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS
	
Considerando que se trata de uma obra de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buracos), construção de redutores de velocidade (quebra-molas) e construção de faixa elevada (faixa de pedestre), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, fica dispensada a realização de ensaios e análises laboratoriais.

7 – ESTUDO SOCIOAMBIENTAL
Foi realizado estudo socioambiental visando avaliar os possíveis impactos decorrentes da execução dos serviços de recomposição de pavimentação asfáltica, implantação de redutores de velocidade e faixas elevadas em CBUQ. A análise considerou a natureza e a extensão das intervenções previstas, bem como as medidas necessárias para prevenir, minimizar e controlar eventuais impactos ambientais, especialmente aqueles relacionados à geração de resíduos, transporte, manuseio e aplicação do material asfáltico, conforme documento anexo. 

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

· Análise detalhada do local: Foi realizada uma análise detalhada dos locais das intervenções, com vistoria técnica in loco, observando as condições físicas e estruturais. A inspeção permitiu verificar que a recomposição poderá ser executada sem necessidade de alterações significativas no solo, estrutura ou entorno imediato.
· Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente.
· Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, podendo ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução.
· Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

	ITEM
	DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS
	BDI=
	30,73%

	
	
	UNIDADE
	QUANT.

	 
	
	

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES.
	 
	 

	1.1
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm,inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos
	UNI.
	1,00

	Sub-Total (Item 1.0)
	 
	 

	2.0
	REDUTORES DE VELOCIDADE (CBUQ)
	 
	 

	2.1
	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
	M²
	126,00

	2.2
	Pintura de ligação com  RR-1C
	M²
	126,00

	2.3
	Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista
	M³
	25,20

	2.4
	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista  com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado
	T x KM
	2419,20

	
	 
	 

	3.0
	FAIXA ELEVADA (CBUQ)
	 
	 

	3.1
	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
	M²
	138,67

	3.2
	Pintura de ligação com  RR-1C
	M²
	138,67

	3.3
	Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista
	M³
	21,00

	3.4
	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista  com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado
	T x KM
	2016,00

	
	 
	 

	4.0
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,TAPA BURACO (CBUQ)
	 
	 

	4.1
	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
	M²
	1589,57

	4.2
	Pintura de ligação com  RR-1C
	M²
	1589,57

	4.3
	Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista
	M³
	111,27

	4.4
	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado
	T x KM
	10681,92

	
	 
	 



10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

A obra terá um cronograma previsto de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor orçado foi de R$ 407.822,55 (Quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).


[bookmark: _GoBack]

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS
 
Para a fins de estimativa do valor global para a execução do objeto, foram utilizadas as Planilhas Referenciais de custos SICOR-MG 04/2026, (COM DESONERAÇÃO) e SUDECAP 04/2026 (DESONERADA),
	
Santa Margarida/MG, 10 de setembro 2026.





Adriano Vieira Pereira
Engenheiro Civil
CREA MG Nº 195.508/D




Reginaldo Alves Dutra
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
CPF:525.123.476-72
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