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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE
(Papel Timbrado da Empresa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2025.
A  empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob o nº ___________, com endereço na Rua .________________, representada neste ato por seu sócio administrador, Sr ____________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº ______________ e CPF nº _____________, residente na Rua ______________, vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS para readequação ao último lance ofertado, para fornecimento dos produtos, conforme descrição abaixo:
	ITEM
	QUANT
	UNID
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	01
	UNID
	DESKTOP COMPLETO, MICROCOMPUTADOR COMPLETO (GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE), processador intel (r) core ( tm i7), 11º geração, sistema operacional windows 11, 64 bits. SSSD 480 GB, memória RAM 16 GB. monitor 24 ou superior, teclado, mouse, gabinete. modelo referência do computador homologado pela PCMG: DELL OPTIPLEX 7090 modelos referência do monitor homologado pela PCMG: DELL 23.8 s2421hn ou LG 23.8 24bh65 / compatível com desktop. Processador intel (r) core (tm i7), 11º geração, sistema operacional windows 11, 64 bits. SSD 480 GB, memória RAM 16 GB. monitor 24 ou superior, teclado, mouse, gabinete, com garantia minima de 12 (doze) meses. 

Marca/Modelo do Computador Homologado pela PCMG: Dell Optiplex 7090 Modelo Referência do MONITOR homologado pela PCMG: Dell 23.8 S2421HN ou LG 23.8 24BH65 / compatível com desktop.
	
	
	

	2
	01
	UNID
	CÂMERA DIGITAL: Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm, disparo contínuo (Burst): 3.0 FPS, Gravação de vídeo: Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p, Processador de Imagem: DIG!C 4+Monitor LCD: Tela LCD de 3.0 Sensor de Imagem (CMOS): APS-C Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos. Câmera Tipo: EOS DSLR Características: Full HD 1080p, Vídeo Peso: Aprox. 475g (somente corpo) Lentes Compatíveis: Lentes Canon EF e EF-S Série: EOS Fonte de Alimentação: 1 Bateria LPE10, adaptador de energia ACK-E10 Número de Disparos: Com disparo através do visor: Aprox. 500 disparos à temperatura ambiente (23 °C) Aprox. 410 disparos a baixas temperaturas (0 °C) Com disparo no modo Visualização Direta: Aprox. 180 disparos à temperatura ambiente (23 °C) Aprox. 170 disparos a baixas temperaturas (0 °C) Nível da Bateria: Verificação do nível de bateria automática ao ligar a câmera. O nível da bateria é indicado em 4 níveis na tela LCD. Economia de Energia: A câmera desativa após determinado período sem uso, conforme pré-configuração. *(Desliga Auto) ajustável para 30 segundos, 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min ou desativado. Data/Hora Bateria: Bateria secundária integrada. Quando completamente carregada, a data e hora se mantém por aproximadamente 3 meses. Tempo Start-up: Aprox. 0,1 seg. (baseado no padrão CIPA) Tamanho da Imagem (Megapixels) :24.1 Megapixels Sensibilidade ISSO: 100-6400 Velocidade do Obturador :30 seg. a 1/4000 seg., ajustável manualmente em incrementos de 1/3 ou ½ Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS) :1.6x/ APS-C Entrada para Microfone externo :Não Número de Pontos de Foco :9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado, sensível verticalmente a f/5.6, com garantia minima de 12 (doze) meses.

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: Canon Rebel T7 ou Canon Rebel T100 fonte de energia ACK E10.
	
	
	

	3
	01
	UNID
	LEITOR BIOMETRICO PARA IMPRESSÃO DIGITAL: Leitor de alta tecnologia eletroluminescente, com micropartículas de fósforo, capaz de detectar apenas dedos humanos; Deve permitir a digitalização de quatro (04) dedos pousados, dois (02) dedos pousados, um(01) dedo pousado e um (01) dedo rolado; Realiza a captura mesmo com luz solar direta e dedos sujos; Tecnologia: LES (lightemittingsensor) Tecnologia eletroluminscente com sensor emissor de luz;- Dimensões: 4.5x 5.2x 3.3 / 114.3mm (W) x 132.08 mm (D) x83.83 mm(H);-Área efetiva de captura: 3.2(W) x 3.0(H)/81.28mm(W)76.3mm (H); -Tipo de coleta: 4 dedos pousados e 1 dedo rolado (4-4-2);-Peso máximo: 725g;-Resolução: 500 DPI;-Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis (8Bits);-Tamanho da imagem:1600(W)x1500 (H)pixels; Formatos de imagem: RAW, WSQ, BMP, com garantia minima de 12 meses.

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: Akiyama Kojak AK ou Cogent 3m CS500e.
	
	
	

	4
	01
	UNID
	PAD DE ASSINATURA, dispositivo compacto para coleta biométrica da assinatura por meio do tempo, pressão e coordenadas; Peso máximo: 340g; Cor: preto ou cinza; Deve possuir tecnologia de leitura por ressonância eletromagnética (EMR); Deve possuir design ergonômico que garante o apoio da mão durante a assinatura.- Deve possuir tela TFT LCD de 5,6 polegadas com vidro anti-reflexo, que garante uma boa visualização, e apresenta linha-guia no display, para auxílio visual; Deve possuir criptografia sob demanda; Resolução: 1800 DPI; Deve possuir uma caneta sem bateria. Deve possuir compartimento para armazenamento da caneta: Compartimento da caneta; Fonte de alimentação: com entrada USB (5V/500mA);-Tamanho do cabo USB: 1,70 metros;-Interface de comunicação: USB 2.0/RS-232;-Área ativa: 112,9mm x 84,7mm;-Formato de imagem: PNG, JPEG (em conformidade com IEC10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo 4) e um conjunto de coordenadas x, y;-Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7, 8, 10, 11 (32 ou 64 bits);-Conteúdo inclusos: Pad de assinatura, caneta sem bateria, cabo USB e corda de fixação da caneta; com garantia minima de 12meses.
Marca/Modelo Referência homologado pela PCMG: Akiyama AK560.
	
	
	

	5
	01
	UNID
	FLASH AUXILIAR PARA CÂMERAS COM HASTE E SUPORTE: 01 Flash-Indicado para uso com câmeras fotográficas digitais DLSR ou compactas com opção de regulagem manual. - Compatível com câmeras digitais de ajuste manual. - Iluminação por flash isenta de influências externas.- Luz homogênea em toda a face. Flash externo com duas lâmpadas xênon de acionamento simultâneo, mesma potência e temperatura de cor de 5.500K (daylight). Potência compatível com a abertura média do diafragma das câmeras fotográficas digitais (f5.6). Refletores Xênon de encaixe rápido e substituição simplificada. Lentes difusoras frontais para proteção contra explosão das lâmpadas. Disparo por meio de sensor óptico ou cabo de sincronismo, com sincronização automática com o dispositivo de captura de imagens. Alimentação com fonte AC/DC bivolt (110/220V). Permite movimento giratório do dispositivo de captura de imagens digitais nos sentidos vertical e horizontal em ângulo suficiente para ajustes na captura da foto através da cabeça giratória tipo bola Equipamento em acordo com as exigências do padrão ISO19794-5.Itens inclusos no flash:1 Gerador Flash Gerador para Flash Externo padrão NBR 14136/2002, com indicador luminoso (LED). Alimentação AC bivolt com cabo NBR 14136/2002 com 5m.1Cabo foto Sensor Para sincronismo de câmeras compactas com comprimento de 50cm. Suporte sargento1 suporte tipo sargento com garra para fixar a haste com braço deslizante em superfícies planas. Abertura máxima de 52 mm.1 Haste para encaixe suporte sargento de 1 polegada x 520 mm. Braço deslizante - 1 braço deslizante para tubo de 1 polegada que permite o uso do flash e captura de imagens, fixado a uma mesa ou bancada, com garantia minima de 12 meses. 

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: Mako IDBio.
	
	
	

	6
	01
	UNID
	NOBREAK SMS 1200va: Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line Potência: 1200 VA Tensão entrada: Monovolt 115/127V ~ Tensão saída: 115V~Forma de Onda: Senoidal por aproximação retangular PWM Fator de potência de saída: 0.5 Conexão de entrada: Plugue NBR 14136Conexão de saída: 8 tomadas NBR 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) Tempo de autonomia (máximo): 55 minutos para computador onboard + monitor LED 15,6Estabilizador Interno: sim Filtro de Linha: sim Formato: Torre Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva Extensão Elétrica: vem com extensão elétrica com 3 tomadas auxiliares Auto diagnóstico de bateria: sim Battery Saver: sim Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash Função TRUE RMS: sim Auto teste: sim Recarregador Strong Charger: sim DC Start: sim Circuito desmagnetizador: sim Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Alarme Audiovisual: sim Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários Função Mute: sim Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL): sim Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout) / Ruído de rede elétrica /Sobre tensão de rede elétrica / Sub tensão de rede elétrica Surtos de tensão na rede / Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador / Potência excedida / Descarga total da bateria / Curto-circuito no inversor, com garantia minima de 12 meses. 

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: SMS1200va.
	
	
	

	7
	01
	UNID
	MINI
ESTÚDIO
COM
PAINEL ANTIRREFLEXO E BANQUETA. 

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: Mako, 1Toque ou Akiyama
	
	
	

	8
	01
	UNID
	IMPRESSORA
COM SCANNER: Impressora Multifuncional - Tecnologia jato de tinta tipo bolsa de tinta, duplex automático. Velocidade de impressão até: 34 ppm (em preto/em cores), saída rápida da primeira folha (4,8 segundos em preto, 5,3 segundos em cores). Resolução máxima da impressão: 4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada, alimentação bivolt 110x220v.Velocidade da cópia: 22 ISO cpm em preto/22 ISO cpm em cores, com scanner: resolução máxima: 9600 dpi x 9600 dpi interpolada com alimentador automático de documentos com 50 folhas. Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n)7, interface Ethernet (1000 Base-T/100Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct 7, com garantia minima de 12 meses. 

Marca/Modelo Homologado pela PCMG: EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790.
	
	
	

	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA REAJUSTADA
	
	


 A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Declaramos para fins de validade da proposta e que nos preços propostos estão computadas todas as despesas necessárias, para fornecimento dos produtos, incluindo, transportes, instalações, equipamentos, material, depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração para fornecimento dos produtos/serviços.
Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as disposições contidas no Edital e seus anexos acima epigrafado.

Local, ______ de ______________ de ________.

Nome do responsável legal
(Razão social da empresa)

Assinatura do responsável legal

Av. Cel. José Maria Gomes, 139, Centro, Chalé/MG - CEP 36985-000  - Tel: (33) 3345-1208

E-mail: licitacao@chale.mg.gov.br Site: www.chale.mg.gov.br 

