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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE
(Papel Timbrado da Empresa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2026.

A  empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob o nº ___________, com endereço na Rua .________________, representada neste ato por seu sócio administrador, Sr ____________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº ______________ e CPF nº _____________, residente na Rua ______________, vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS para readequação ao último lance ofertado, para fornecimento dos produtos/equipamentos, conforme descrição abaixo:
	ITEM
	QUANT
	UNID
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	1
	UNID
	AR CONDICIONADO Split, 9.000 BTUs, tipo frio, com eficiência energética Classe A, ideal para ambientes de até 15m². Possui função timer, modo sleep, ventilação e filtro de ar para redução de poeira e odores. Unidade interna silenciosa (<40 dB) e condensadora externa compacta, voltagem: 127v ou bivolt, cor branco, garantia mínima de 12 meses.
	
	
	

	2
	1
	UNID
	ARMÁRIO EM AÇO, com acabamento resistente, portas com dobradiças metálicas, prateleiras internas ajustáveis, dimensões aproximadas de 180 cm (altura) x 80 cm (largura) x 40 cm (profundidade). Adequado para armazenamento de materiais diversos, com fechamento seguro e fácil manutenção, 02 Portas de Abrir com Fechadura e 04 prateleiras, sendo 1 Fixa e 3 com regulagens, 1 puxador, Chapa 26, Cor Cinza. 
	
	
	

	3
	3
	UNID
	BIOMBO PLUMBÍFERO fabricado em chapa de aço tratado e pintado.  Design reto. Movimentação de 360 Graus: Equipado com rodízios que permitem movimentação de 360 graus. Tamanho 210 x 80 cm, com espessura de 1mm. Inclui um visor de vidro plumbífero.
	
	
	

	4
	2
	UNID
	BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA: Bomba a vácuo destinada à aspiração contínua de sangue, saliva, água e demais resíduos produzidos durante procedimentos odontológicos. Especificações mínimas: Capacidade para atender até 2 (dois) consultórios odontológicos simultaneamente; Vácuo máximo de, no mínimo, 450 mmHg (17,62 inHg); Motor com potência mínima de 1/2 HP; Vazão de ar mínima de 200 L/min; Consumo máximo de água de 0,30 L/min; Sistema de descarga automática dos resíduos diretamente na rede de esgoto, dispensando reservatório de coleta; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Sistema de proteção elétrica do motor; Equipamento de baixo nível de ruído, adequado para utilização em consultórios odontológicos; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	
	
	

	5
	1
	UNID
	CADEIRA: giratória destinada ao uso em ambientes administrativos da Secretaria Municipal de Saúde. Especificações mínimas: Assento e encosto anatômicos; Estrutura resistente em aço ou material de resistência equivalente; Assento e encosto estofados, revestidos em tecido ou courvin de alta resistência; Regulagem de altura por sistema de pistão a gás; Base giratória com, no mínimo, 5 (cinco) rodízios; Encosto com apoio para a região lombar; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Cor: preta ou outra definida pela Administração no momento da aquisição; Garantia mínima de 12 (doze) meses.Parte inferior do formulário


	
	
	

	6
	3
	UNID
	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: sem iluminação interna, destinada à revelação manual de filmes radiográficos odontológicos periapicais. Especificações mínimas: Fabricada em polipropileno ou material de resistência e durabilidade equivalentes; Material resistente a produtos químicos utilizados no processo de revelação, bem como a detergentes e soluções de limpeza; Base removível para facilitar a limpeza, desinfecção e remoção de resíduos; Compartimento ou suporte para acomodação dos recipientes de revelador e fixador; Visor em acrílico transparente, removível ou de fácil remoção para higienização; Aberturas para manipulação dos filmes, providas de proteção contra entrada de luz; Equipamento de bancada; Dimensões aproximadas de 230 mm de altura, 340 mm de comprimento e 230 mm de largura, admitindo-se variação compatível com o projeto do fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	
	
	

	7
	2
	UNID
	COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK BÁSICO, com processador Intel i3, memória RAM mínima de 8 GB (8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM), armazenamento em SSD de 512 GB SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, tela LED de no mínimo 14 polegadas, teclado padrão em português e touchpad integrado. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth, portas USB e HDMI,  (Webcam widescreen HD (720p) integrada com microfone digital e bateria de 3 células e 41Wh (integrada). Sistema operacional compatível com aplicativos de escritório e uso administrativo. Garantia minima de 12 (doze) meses
	
	
	

	8
	2
	UNID
	DESTILADOR DE ÁGUA: destinado à produção de água destilada para utilização em processos de esterilização de materiais odontológicos. Especificações mínimas: Reservatório com capacidade mínima de 4 litros; Cuba interna confeccionada em aço inoxidável; Abastecimento manual; Sistema de desligamento automático em caso de esgotamento da água no reservatório ou conclusão do ciclo de destilação; Potência máxima de 750 W; Capacidade de produção mínima de 1 litro por hora; Equipamento de bancada, compacto; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica do Município (127 V ou bivolt); Manual de instruções em português; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	
	
	

	9
	3
	UNID
	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, Caneta aplicadora (unidade principal); Ponteira de polimerização; Protetor ocular; Fonte de alimentação; Ponteira de clareamento 1 dente; Ponteira de clareamento 3 dentes; Manual de instruções. Display digital; Corpo confeccionado em ABS injetado; Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C; Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência máxima; Pulsado: Pulsos intermitentes de intensidade máxima durante 1 segundo com intervalos de 0,2 segundos; Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação. Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, e 20 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação; Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado; Pode ser usado com fio ou sem fio; Especificações Técnicas: Potência de luz: Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²; Função Ortho: 1700mW/cm²; Tipo de lâmpada: LED; Comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100~240V AC; Bateria da caneta: 3,7V – 1400mA; Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra) Registro ANVISA: 80354800012. Marcas Referência: Emitter G, Gnatus
	
	
	

	10
	1
	UNID
	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR, com funções de impressão, cópia, digitalização e envio de fax, compatível com redes USB e Wi-Fi. Velocidade de impressão mínima de 40 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior, bandejas para papel ajustáveis, display de operação intuitivo e compatível com papel A4/A5. Estrutura compacta e robusta, adequada para uso em escritório, clínica ou instituição.

Especificações mínimas:

Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão (carta/A4) até 42/40 páginas por minuto (ppm)

Velocidade de digitalização (carta/A4) Símplex Até 31/29 ppm (preto)

Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados;

Impressão automática frente e verso;

Visor do painel de controle Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm);

Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas;

Bandeja 3 de 550 folhas opcional; 

Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas;

Volume mensal de páginas recomendado entre 750 e 4000 páginas;

Rendimentos do Toner inicial para até 3.050 pgs. e Toner Comercial para até 9.700 pgs;

Processador: 1.2Ghz

Memória (Padrão / Máximo): 512MB | 512MB

Resolução de Impressão: 1200x1200 dpi

Duplex: Automático Integrado (Padrão)

Painel de operação: 2.7´´ Polegadas Touchscreen

Toner Inicial: Até 3.050 páginas

Toner de reposição: Até 9.700 Páginas

Wireless: (Dual-band 2.4 – 5Ghz) Padrão
FUNÇÕES DO SCANNER:

ADF: Passagem única para até 50 originais

Resolução: Até 1200x1200 dpi

Tamanho ADF: 216x356 mm | Vidro: 216x297 mm

Velocidade: Até 29 ipm (Simplex) | 46 ipm (Duplex)

Recursos padrão de envio: Scan to E-mail Save-to-Network

Folder Save-to-USB drive

Formatos Suportados: PDF, JPEG e TIFF
ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA:

Resolução: Até 600x600 dpi

Número máximo de cópias: Até 9.999- Redução /Ampliação: 25 a 400%

ESPECIFICAÇÕES DO FAX:

Velocidade de Fax: Até 33.6 kbps

Memória de Fax: Até 400 páginas Quick dialing: Até 200 números

Resolução Padrão: 203x98 dpi Fino: até 203x196 dpi

Superfino: até 300x300 dpi

CONECTIVIDADE:

1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Frontal USB port

Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE

DADOS TÉCNICOS:

Voltagem: 110v 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consumo de energia: Imprimindo: 510W | Pronta: 7,5W |

Suspensão: 0,9W

Consumo típico elétrico (TEC): 0,40 kWh/semana (Blue

Angel) | 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Temperatura de funcionamento: 10°C a 32,5°C

Umidade de operação: 10% a 80% de UR

Medidas (LxPxA): 42x39x32,3 cm

Peso: 12,6 Kg

Conteúdo da Embalagem: 

Impressora Multifuncional

Cartuchos originais pré instalados

Cabo de alimentação

Guia de instalação

garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	11
	3
	UNID
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER monocromática, com velocidade mínima de impressão de 40 páginas por minuto, resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior, compatível com papel A4/A5. Estrutura compacta e resistente, adequada para uso em escritórios, clínicas, escolas ou ambientes institucionais
Especificações mínimas:

Impressão, cópia, digitalização, fax

Velocidade de impressão (carta/A4) até 42/40 páginas por minuto (ppm)

Velocidade de digitalização (carta/A4) Símplex Até 31/29 ppm (preto)

Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados

Impressão automática frente e verso

Visor do painel de controle Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)

Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas

Bandeja 3 de 550 folhas opcional

Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas

Volume mensal de páginas recomendado entre 750 e 4000 páginas

Rendimentos do Toner inicial para até 3.050 pgs. E

Toner Comercial para até 9.700 pgs

Processador: 1.2Ghz

Memória (Padrão / Máximo): 512MB | 512MB

Resolução de Impressão: 1200x1200 dpi

Duplex: Automático Integrado (Padrão)

Painel de operação: 2.7´´ Polegadas Touchscreen

Toner Inicial: Até 3.050 páginas

Toner de reposição: Até 9.700 Páginas

Wireless: (Dual-band 2.4 – 5Ghz) Padrão

FUNÇÕES DO SCANNER:

ADF: Passagem única para até 50 originais

Resolução: Até 1200x1200 dpi

Tamanho ADF: 216x356 mm | Vidro: 216x297 mm

Velocidade: Até 29 ipm (Simplex) | 46 ipm (Duplex)

Recursos padrão de envio: Scan to E-mail Save-to-Network

Folder Save-to-USB drive

Formatos Suportados: PDF, JPEG e TIFF

ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA:

Resolução: Até 600x600 dpi

Número máximo de cópias: Até 9.999- Redução /

Ampliação: 25 a 400%

ESPECIFICAÇÕES DO FAX:

Velocidade de Fax: Até 33.6 kbps

Memória de Fax: Até 400 páginas Quick dialing: Até 200 números

Resolução Padrão: 203x98 dpi Fino: até 203x196 dpi

Superfino: até 300x300 dpi

CONECTIVIDADE:

1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Frontal USB port

Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE

DADOS TÉCNICOS:

Voltagem: 110v 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consumo de energia: Imprimindo: 510W | Pronta: 7,5W |

Suspensão: 0,9W

Consumo típico elétrico (TEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel) | 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Temperatura de funcionamento: 10°C a 32,5°C

Umidade de operação: 10% a 80% de UR

Medidas (LxPxA): 42x39x32,3 cm

Peso: 12,6 Kg

Conteúdo da Embalagem:

Impressora Multifuncional

Cartucho original de Toner pré instalado

Cabo de alimentação

Guia de instalação

Garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	12
	1
	UNID
	LAVADORA ULTRASSÔNICA: destinada à limpeza de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e demais materiais passíveis de processamento por ultrassom, mediante cavitação. Especificações mínimas: Capacidade útil mínima de 15 litros; Cuba confeccionada em aço inoxidável; Gabinete em aço inoxidável ou material de resistência equivalente; Sistema de limpeza por ultrassom, com frequência entre 35 kHz e 45 kHz; Painel de controle digital ou eletrônico; Temporizador com regulagem do tempo de limpeza; Controle de temperatura, quando aplicável ao modelo; Tampa removível; Cesto removível em aço inoxidável ou material resistente compatível; Válvula ou sistema para escoamento da água da cuba; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Potência compatível com a capacidade do equipamento; Acompanhar cabo de alimentação, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; Equipamento novo, de primeiro uso; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário


	
	
	

	13
	2
	UNID
	MESA PARA IMPRESSORA destinada ao apoio de impressora e demais equipamentos de informática. Especificações mínimas: Estrutura confeccionada em aço com pintura eletrostática a pó ou material de resistência equivalente; Tampo em MDF, MDP ou material equivalente, com revestimento melamínico de alta resistência; Espessura mínima do tampo de 15 mm; Capacidade mínima de carga de 30 kg distribuídos uniformemente; Possuir, no mínimo, 1 (uma) prateleira inferior para armazenamento de papel ou suprimentos; Sapatas niveladoras ou pés com proteção para o piso; Cor predominante: branca, cinza, preta ou outra definida pela Administração; Dimensões aproximadas: largura entre 50 e 70 cm, profundidade entre 40 e 60 cm e altura entre 70 e 80 cm; Garantia mínima de 12 (doze) meses.Parte inferior do formulário


	
	
	

	14
	1
	UNID
	MOCHO ODONTOLÓGICO: ergonômico, destinado à utilização por profissionais da saúde durante procedimentos clínicos. Especificações mínimas: Estrutura em aço com acabamento resistente e capa de proteção injetada ou material equivalente; Base giratória com, no mínimo, 5 (cinco) rodízios, proporcionando estabilidade e fácil deslocamento; Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade; Encosto anatômico confeccionado em espuma injetada, com apoio para a região lombar; Revestimento em courvim ou material sintético equivalente, impermeável, resistente à limpeza e desinfecção; Regulagem de altura por sistema de pistão a gás; Regulagem do encosto, quando aplicável ao modelo; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	
	
	

	16
	2
	UNID
	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO: destinado à visualização de radiografias odontológicas e demais exames radiográficos. Especificações mínimas: Iluminação por tecnologia LED; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Frequência de 50/60 Hz; Iluminância mínima de 6.000 lux, com iluminação uniforme e sem áreas de sombra na superfície útil de visualização; Consumo máximo de 9 W; Acionamento por sensor de aproximação ou interruptor liga/desliga; Estrutura confeccionada em acrílico ou material de resistência equivalente; Área útil de visualização mínima de 250 x 140 mm; Equipamento de parede ou de bancada, conforme projeto do fabricante; Dimensões aproximadas compatíveis com a área útil especificada; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	
	
	

	17
	4
	UNID
	NOBREAK (UPS) 1500VA para computador e impressora, com potência mínima de 1500va, para proteger equipamentos eletrônicos contra quedas e oscilações de energia. Possui bateria interna recarregável, tempo de autonomia compatível com interrupções curtas, com 9 níveis de proteção, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, entrada e saída para múltiplos dispositivos (mínimo de 8 tomadas), estrutura compacta e de fácil instalação. Voltagem: 127v, garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	18
	3
	UNID
	SELADORA ELÉTRICA, para fechamento de embalagens plásticas ou sacos de material médico, hospitalar e alimentício. Equipamento com barra de aquecimento resistente, controle de temperatura ajustável, estrutura compacta e de fácil operação. Indicada para uso em clínicas, laboratórios, hospitais e ambientes institucionais. voltagem: 127v, garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	VALOR GLOBAL PROPOSTA READEQUADA
	


 A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Declaramos para fins de validade da proposta e que nos preços propostos estão computadas todas as despesas necessárias, para fornecimento dos produtos, incluindo, transportes, instalações, equipamentos, material, depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração para fornecimento dos produtos/equipamentos.
Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as disposições contidas no Edital e seus anexos acima epigrafado.

Local, ______ de ______________ de 2026.

Nome do responsável legal
(Razão social da empresa)

Assinatura do responsável legal 
Av. Cel. José Maria Gomes, 139, Centro, Chalé/MG - CEP 36985-000  - Tel: (33) 3345-1208

E-mail: licitacao@chale.mg.gov.br Site: www.chale.mg.gov.br 

