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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE
(Papel Timbrado da Empresa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 026/2026.

A  empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob o nº ___________, com endereço na Rua .________________, representada neste ato por seu sócio administrador, Sr ____________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº ______________ e CPF nº _____________, residente na Rua ______________, vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS para readequação ao último lance ofertado, para fornecimento dos produtos, conforme descrição abaixo:
	ITEM
	QUANT
	UNID
	PRODUTO / SERVIÇO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR 

TOTAL 

	1
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D20), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,20 cm
	
	
	

	2
	100
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D30), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,30 cm.
	
	
	

	3
	300
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D40), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,40 cm.
	
	
	

	4
	300
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D60), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,60 cm.
	
	
	

	5
	200
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D80), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,80 cm.
	
	
	

	6
	100
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D100), seção circular, para águas pluviais e esgoto, macho e fêmea, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,100 cm.
	
	
	

	7
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D20), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,20 cm.
	
	
	

	8
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D30), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,30 cm.
	
	
	

	9
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D40), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,40 cm.
	
	
	

	10
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D60), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,60 cm
	
	
	

	11
	100
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D80), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,80 cm.
	
	
	

	12
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES (MANILHA D100), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,100 cm.
	
	
	

	13
	100
	UNID
	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 (MANILHA D80), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,80 cm.
	
	
	

	14
	60
	UNID
	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 (MANILHA D100), seção circular, para águas pluviais e esgoto, ponta e bolsa, com comprimento de 1,00 m e diâmetro de 0,100 cm.
	
	
	

	15
	1000
	M²
	BLOCO DE CONCRETO (BLOQUETE), sextavado, resistência mínima de 35 MPA, diâmetro 0,25 x 0,25 cm, com altura de 0,08 cm.

	
	
	

	16
	300
	M²
	BLOCO DE CONCRETO (BLOQUETE), sextavado, resistência mínima de 35 MPA, diâmetro 0,30 x 0,30 cm, com altura de 0,08 cm.
	
	
	

	17
	50
	M²
	BLOCO DE CONCRETO (BLOQUETE), tipo Pav’s, resistência de 35 MPA, com altura de 0,08 cm.
	
	
	

	18
	50
	M²
	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO RETANGULAR, colorido, resistência mínima de 35 MPA, com comprimento de 0,20 cm x 0,10 cm de largura e altura de 0,08 cm.
	
	
	

	19
	100
	M²
	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO RETANGULAR, cor natural, resistência mínima de 35 MPA, com comprimento de 0,20 cm x 0,10 cm de largura e altura de 0,08 cm.
	
	
	

	20
	200
	UNID
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, com altura de 0,30 cm, espessura de 0,12 cm e 1,00 m de comprimento.
	
	
	

	21
	30
	UNID
	MOURÃO DE CONCRETO, com estrutura armada em aço CA-60 (4,20mm), seção trapezoidal curvo, com furos, com altura reta de 2,60 cm e curva de 0,40 cm, inclinação de 45º, com 03 furos na parte inclinada para passagem de arame e 11 furos na vertical a cada 0,20 cm, para fixação de alambrados e arames.
	
	
	

	22
	30
	UNID
	MOURÃO DE CONCRETO, com estrutura armada em aço CA-60 (4,20mm), seção trapezoidal reto, com furos, com altura de 2,60 cm, com 11 furos na vertical a cada 0,20 cm, para fixação de alambrados e arames.
	
	
	

	23
	2000
	UNID
	BLOCOS DE CIMENTO P/ VEDAÇÃO, cor natural, medindo 9x19x39cm, com fundos.
	
	
	

	24
	2000
	UNID
	BLOCOS DE CIMENTO P/ VEDAÇÃO, cor natural, medindo 14x19x39cm, com fundos.
	
	
	

	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA READEQUADA
	
	


A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Declaramos para fins de validade da proposta e que nos preços propostos estão computadas todas as despesas necessárias, para fornecimento dos produtos, incluindo, transportes, instalações, equipamentos, material, depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração para fornecimento dos produtos.
Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as disposições contidas no Edital e seus anexos acima epigrafado.
Local, ______ de ______________ de ________.

Nome do responsável legal
(Razão social da empresa)

Assinatura do responsável legal

Av. Cel. José Maria Gomes, 139, Centro, Chalé/MG - CEP 36985-000  - Tel: (33) 3345-1208

E-mail: licitacao@chale.mg.gov.br Site: www.chale.mg.gov.br 

