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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME
Av. 18 de Agosto, n.º 392 – Porto Firme – MG
Telefax: (31) 3893.1456


 
ANEXO VIII


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL Nº 002/2024
	PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME-MG

	Proponente:

	Endereço:
	Cidade:

	Telefone:
	Fax.:
	E-mail:

	Banco:
	Agência:
	Conta Corrente:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:
	




	LOTE
	ITEM
	DESCRITIVO
	QUNT
	UNID
	PREÇO UNIT.
	P. TOTAL

	1
	1
	Palco Alumínio 8 x 6 mts, com 1 camarim 5 x 5mts e outros. Palco em estrutura de Alumínio P30, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões 08 metros de frente x 06 metros de profundidade com pé direito de 06 metros de Altura. Piso em placas de compensado naval 18 mm com altura regulável de 1,50 mts a 2,10 mts máxima. 04 talhas de 1 Tonelada para a elevação da cobertura do Palco. Teto em Lona Anti-Chama, 2 Torres Fly com altura de 6 metros e 2 metros de largura, House Mix de PA e de Monitor. Guarda corpo em todo o palco, fechamento nas laterais e atrás do palco com sombrite, escada padrão Corpo de Bombeiro. 30 metros de gradil para isolamento de todo o palco e área de serviços. OBS: lonas novas. CAMARINS: Um (01) camarim de medidas mínimas de 5mtsx5mtsx 3,5mts de altura, com piso de madeira. 15 placas de fechamento. 20 grades de isolamento. Montagem, desmontagem, emissão e pagamento de ART ou RRT, transporte, alimentação, estadia, frete, EPI, encagos fiscais, trabalhistas e previdenciários, dentre outros custos diretos e/ou indiretos. 
	20
	UNIDADE / DIÁRIA
	
	

	2
	2
	Palco Alumínio 12 x 8 mts, com 1 camarim 5 x 5mts e outros. Palco em estrutura de Alumínio P30 ou P50, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões 12 metros de frente x 08 metros de profundidade com pé direito de 08 metros de Altura. Piso em placas de compensado naval 18 mm com altura regulável de 1,50 mts a 2,10 mts máxima. 04 talhas de 1 Tonelada para a elevação da cobertura do Palco. Teto em Lona Anti-Chama, 2 Torres Fly com altura de 8 metros e 2 metros de largura e House Mix duplo (2 andares) para serviços de sonorização eiluminação. Guarda corpo em todo o palco e fechamento nas laterais e atrás do palco com sombrite novo sem quaisquer rasgos ou buracos e escada padrão Corpo de Bombeiro. 50 metros de gradil para isolamento de todo o palco e área de serviço. OBS: lonas novas. CAMARINS: Dois (02) camarins de medidas mínimas de 5mtsx5mtsx 3,5mts de altura, todo fechado e com piso de madeira em bom estado e limpo. 20 placas de fechamento. 30 grades de isolamento. Montagem, desmontagem, emissão e pagamento de ART ou RRT, transporte, alimentação, estadia, frete, EPI, encagos fiscais, trabalhistas e previdenciários, dentre outros custos diretos e/ou indiretos. 
	15
	UNIDADE / DIÁRIA
	
	

	3
	3
	Palco Alumínio 16 x 12 mts, com 2 camarim 5 x 5mts, House-Mix,  Área de Serviço e outros. Palco em estrutura de alumínio Q-30 e a parte da cobertura em P-50, com planta estrutural elaudo técnico completo. O palco devera ter as medidas mínimas de: 16,00 metros de frente; 12,00 metros de profundidade;  02,00 metros do chão ao piso do palco;  08,00 metros do piso do palco até o teto; 02 (duas) Torres de Fly, medindo 2,00 (três) x 2,00 (três) e altura de 9,00 (mts) cada. Compostas de 4 pés (Torre Quadrada). Testeira para fixação de banner com dimensões de 15m de largura por 1,5 de altura fixada no alto/frente do palco. Estrutura para fixação de banner nas duas laterais, fixadas ao palco, ao lado da torre de PA de dimensões 7m altura x 2 m largura cada. 02 áreas de serviço no mesmo nível do palco e tamanhos 4 x 4m. Uma em cada lateral do palco. OBS: Lonas novas. CAMARINS: Dois camarins de medidas mínimas de 5mtsx5mtsx 3mts de altura, devidamente cercados e com piso de madeira. 50 placas de fechamento. 80 grades de isolamento. Montagem, desmontagem, emissão e pagamento de ART ou RRT, transporte, alimentação, estadia, frete, EPI, encagos fiscais, trabalhistas e previdenciários, dentre outros custos diretos e/ou indiretos. 
	10
	DIARIA
	
	

	4
	1
	BANHEIRO QUÍMICO:  LOCAÇÕES DE BANHEIRO QUÍMICO EM POLIETILENO, 2,20 X 1,20 X 1,15 METROS (ALT X LARG X COMPR.), COMPOSTO POR 01 (UM) VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJATOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, ADESIVO COM IDENTIFICAÇÃO, PONTE DE VENTILAÇÃO NATURAL, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO), CAIXA COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA
	400
	LOCAÇÃO POR UNIDADE/DIÁRIA/LIMPEZA DIÁRIA. 
	
	

	
	2
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM POLIETILENO, 2,20 X 1,20 X 1,15 METROS, COMPOSTO POR 01 (UM) VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJATOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO CONTENDO NO MÍNIMO 01 (UM) ROLO DE PAPEL HIGIENICO 30M X 10CM, ADESIVO COM IDENTIFICAÇÃO, PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO), CAIXA COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA. 
	60
	LOCAÇÃO POR UNIDADE/DIÁRIA/LIMPEZA DIÁRIA. 
	
	

	5
	1
	TENDA 3,5M X 3,5M: Tendas 3,5 (três e meio) x 3,5 (três e meio) metros cada, com cobertura, em estilo Chapéu de bruxa com calha para escoamento de água, em aço galvanizado, lona auto extinguível /anti-chama (não propaga chamas). Deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos Mão-de obra para montagem e desmontagem por conta da contratada. Incluindo saia e balcão
	120
	UNIDADE / DIARIA
	
	

	
	2
	TENDA 04M X 04M: Tendas 04 (quatro) x 04 (quatro) metros cada, com cobertura, em estilo Chapéu de bruxa com calha para escoamento de água, em aço galvanizado, lona auto extinguível /anti-chama (não propaga chamas). Deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos Mão-de obra para montagem e desmontagem por conta da contratada. Incluindo saia e balcão
	80
	UNIDADE / DIARIA
	
	

	6
	1
	TENDA 05M X 05M: Tendas 05 (cinco) x 05 (cinco) metros cada, com cobertura, em estilo Chapéu de bruxa com calha para escoamento de água, em aço galvanizado, lona auto extinguível /anti-chama (não propaga chamas). Deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos Mão-de obra para montagem e desmontagem por conta da contratada.
	80
	UNIDADE / DIARIA
	
	

	
	2
	TENDA: (TENDA 6x6 PADRONIZADA, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: Do tipo Chapéu de Bruxa medindo 6mx6m com acabamento antifogo, com fechamento (na cor das barracas) de 3 (três) lados. Obs: devem estar inclusos 01 despesas com alimentação e hospedagem do pessoal necessário para a mobilização. desmobilização e acompanhamento dos equipamentos (fica cargo do licitante disponibilizar responsável técnico para realizar a anotação de responsabilidade técnica ART junto ao órgão competente)
	30
	UNIDADE/DIÁRIA.
	
	

	7
	1
	Locação de tenda estrutura em metalon, tipo galpão e medidas de 10 x 10 m. Tendas com pé direito de 3 ou 4 metros de altura livre (PÉ DIREITO) na calha. Material deverá estar em bom estado de conservação, lonas brancas, anti-chamas limpas e sem manchas ou remendos, ferragem com pintura nova.  Incluir: transporte, materiais / itens, carga e descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização da equipe necessária a prestação dos serviços, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário, ART conforme solicitado assinado pelo engenheiro da empresa.
	60
	UNIDADE / DIÁRIA
	
	

	8
	1
	Estrutura Q30 – Locação de estrutura tipo Q30, destinado à atender os eventos públicos tais como: carnaval, festa junina, exposição dentre outros. Portal em estrutura Q-30 para afixação de banner 5x1 afixado a 5 metros de altura.
	500
	METRO LINEAR/DIÁRIA
	
	

	
	2
	Locação de Gradil no tamanho 2,00 x 1,20, para isolamento e controlar entrada de público. 
	600
	UNIDADE / DIÁRIA
	
	

	
	3
	Isolamento da área de realização do evento, incluindo material em chapa de aço com 2m de altura, serviços de montagem e desmontagem. 
	800
	METROS LINEAR/DIÁRIA
	
	

	9
	1
	GERADOR DE ENERGIA SILENCIOSO E CABINADO LIGADO: 1 (um) GERADOR DE ENERGIA SILENCIOSO, CABINADO, COM NO MÍNIMO 180 KVA, 127 V A 220 V OU SUPERIOR RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES. DEVERÁ CONTER UM RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA DURANTE TODO PERÍODO DO EVENTO. EQUIPAMENTO LIGADO DURANTE O EVENTO. ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO ITEM: MARCA_______________ - MODELO: ______________.
	10
	UNIDADE / DIARIA (PERÍODO DA PASSAGEM DO SOM ATÉ A ULTIMA APRESENTAÇÃO NO PALCO)
	
	

	
	2
	GERADOR DE ENERGIA SILENCIOSO E CABINADO STAND BY: 1 (um) GERADOR DE ENERGIA SILENCIOSO, CABINADO, COM NO MÍNIMO 180 KVA, 127 V A 220 V RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES. DEVERÁ CONTER UM RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA DURANTE TODO PERÍODO DO EVENTO. O COMBUSTÍVEL DO GERADOR FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA, COMO TAMBÉM TODAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SEUS OPERADORES E AINDA A ART. (Ligado na passagem e disponível durante a realização do evento. ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO ITEM: MARCA_______________ - MODELO: ______________.
	8
	UNIDADE / DIARIA (PERÍODO DA PASSAGEM DO SOM ATÉ A ULTIMA APRESENTAÇÃO NO PALCO)
	
	

	10
	1
	GERADOR 240 KVA OU SUPERIOR USO EM STAND BY: A empresa contratada deverá fornecer gerador de energia de 240kva com diesel por conta da contratada, com operador e cabeamento completo. Incluso ART e laudo técnico e combustível e alimentação do operador. ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO ITEM: MARCA_______________ - MODELO: ______________.
	8
	UNIDADE / DIARIA (PERÍODO DA PASSAGEM DO SOM ATÉ A ULTIMA APRESENTAÇÃO NO PALCO)
	
	

	11
	1
	PAINEL DE LED: locação de Painel P3 OU P4 TAMANHO 6X4=24 Metros. ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO ITEM: MARCA_______________ - MODELO: ______________.
	8
	UNIDADE / DIÁRIA (TELÃO 24M²)
	
	

	12
	1
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ALTA DEFUINIÇÃO PH6 7 COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS COMPUTADOR SIMILAR AO MODO OPERACIONAL ARKAOS. ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO ITEM: MARCA_______________ - MODELO: ______________.
	120
	LOCAÇÃO / M² / DIÁRIA
	
	

	13
	1
	EQUIPE DE BRIGADISTA QUALIFICADO: Equipe de Brigadistas qualificados, incluindo alimentação, transporte, uniformes e epi’s necessários para apoio durante a execução do evento. Os profissionais deverão apresentar certificados de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. 
	80
	SERVIÇO / HOMEM / DIÁRIA
	
	

	14
	1
	Equipe de apoio para a prestação de serviços durante a realização de evento, incluindo alimentação, transporte, uniformes e Epi’s necessários. O objetivo do serviço e controlar o acesso do público; apoio dos artistas; apoio e vigilância dos equipamentos em geral e de todo o patrimônio físico e tecnológico existente nas dependências do local do evento. Todos os profissionais contratados para apoio durante o evento, deverão estar identificados, com uniformes, coletes que facilmente os distingam e portarão todos os equipamentos necessários à função, inclusive rádio comunicador.
	350
	SERVIÇO / HOMEM / DIÁRIA
	
	

	15
	1
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NÍVEL 1 CONTENDO NO MÍNIMO: 04 - Caixas de som, com o woofer de 12” ou 15” e um drive de titânio de 1,25” com potência mínima de 400w cada caixa. 04- Tripés para as caixas de som. 06- Pedestais modelo Girafa, para microfones. 06- Microfones sm 58. 01- Aparelho para tocar MP3/CD. 01- Mesa com no mínimo 16 canais. 04- Direct Box, ativo ou passivo. EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CONTENDO NO MÍNIMO:  08 – refletores par 64 com gelatinas coloridas ou par led. 02 – HQI de 400W. 


ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DA MESA DE SOM MARCA_______________ - MODELO: ______________. 




	20
	LOCAÇÃO / DIÁRIA
	
	

	16
	1
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NÍVEL 2, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 – Mesa de Som Digital de 32 canais com 8 auxiliares – MARCA ____________, MODELO _______________, 03 - Equalizador Bss, klark teknik, Yamaha ou similar de 31 Bandas Estéreo Cada; 02 - Processador Digital com 4 entradas e 8 Saídas; 08 – Caixas Line, Treway KF 850 ou Similar; 08 – Caixas Subgrave SB 850 ou Similar; 04 – Monitores Mod. SM 400, SM 222 ou similar; 01 – Cabeçote para contra baixo com 800 watts de potência MARCA ___________, MODELO _______________ com 1 caixa original de: 4x10; 01 – Amplificador de Guitarra Marshall com 2 falantes de 12 Polegadas ou similar; 01 – Multicabo de 36 Vias de 30 metros para o PA e com 5 metros de spliter para o monitor; 02 – Microfone SM 58 sem Fio ou Similar; 01 – Kit de Microfone para Bateria Com Garras Completo; 06 – Microfone sm 58 ou Similar; 06 – Microfone sm 57 ou Similar; 06 – Direct Box, ativo ou passivo; 12 – Pedestais de microfone; 01 – Aparelho para tocar MP3/CD; 02 - Talhas de 1 tonelada cada com 10 metros de elevação; Amplificação mínima de 13 Mil Watts para atender o sistema de Som Acima. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE NÍVEL 2, CONTENDO NO MÍNIMO: 12  - Refletores Par 64 foco5; 12 – PAR LED RGBW 3 WATTS; 01 - Maquina de Fumaça 3000 DMX; 02 - Strobo Atomic 3000 ou similar; 10 - Moving Heads 575; 02 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada; 04 - Elipsoidal de 1000watts completos; 02 - Rack de Luz Dmx 12 canais 4000watts por canal; 01 - Mesa de controle de iluminação DMX; 01 - Sistema de AC elétrico completo. Main Power com distribuidores de energia bifásicos com aterramento); 04 - Talhas de 1 Tonelada cada com 10 metros de elevação; 80 - Metros de estrutura em alumínio P30 – PARA GRID DE ILUMINAÇÃO. 

ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO(S) ITEM(NS): AMPRIFICADORES DE POTÊNCIA E MESA DE SOM. 
RALACIONAR TODAS AS MARCAS E MODELOS DAS POTÊNCIAS/AMPLIFICADORES E MESAS DE SOM.

	16
	LOCAÇÃO / DIÁRIA
	
	

	17
	1
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE NÍVEL 3, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 – Mesa de Som M-7 CL Digital de 48 canais com 24 auxiliares ou similar MARCA _____________, MODELO ______________; 03 - Equalizador Bss, klark teknik, Yamaha ou similar de 31 Bandas Estéreo Cada; 02 – Processadores Digital deive rack ou similar; 12 – Caixas Line ou Similar que atendam demanda de público até 5000 pessoas; 12 – Caixas Subgrave compatíveis que atendam demanda; 01 - Mesa de som digital 48 canais para uso em back stage – palco MARCA _____________, MODELO _______________; 06 – Monitores Mod. SM 400, SM 222 ou similar; 01 – Cabeçote para contra baixo com 800 watts de potência MARCA___________, MODELO____________ com 1 caixa original de: 4x10; 01 – Amplificador de Guitarra Marshall com 2 falantes de 12 Polegadas ou similar; 01 – Cabeçote para guitarra jazz Chorus para viola/violão; 01 – Multicabo de 48 Vias de 30 metros para o PA e com 10 metros de spliter para o monitor; 03 – Microfones SM 58 sem Fio ou Similar; 02 – Kit de Microfone para Bateria Com Garras Completo; 08 – Microfones sm 58 ou Similar; 08 – Microfones sm 57 ou Similar; 08 – Direct Boxs, ativo ou passivo; 18 – Pedestais de microfone; 05 – Camples para microfone; 08 - Praticáveis de Alumínio medindo 2x1 cada; 01 – Um Not Book para reprodução de musicas; 02 - Talhas de 1 tonelada cada com 10 metros de elevação; Amplificação mínima de 30 Mil Watts para atender o sistema de Som Acima; LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUIMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE NÍVEL 3, CONTENDO NO MÍNIMO: 12 – Moving Ligths BEAN 200 ou 300; 12 - Refletores Par 64 foco5; 12 - Refletores Par 64 foco1; 12 – PAR LED RGBW 10 WATTS; 02 - Maquinas de Fumaça 3000 DMX c/ Ventilador; 06 - Strobos Atomic 3000 ou similar; 06 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada; 08 - Elipsoidal de 1000watts completos; 03 - Racks de Luz Dmx 12 canais 4000watts por canal; 01 - Mesa de controle de iluminação DMX avolite ou similar; 01 – Sistema de AC elétrico (Main Power Trifásico de 100 Amperes com chave seletora de voltagem e distribuidores de energia trifásicos steck com Aterramento); 04 - Talhas de 1 Tonelada cada com 10 metros de elevação; 30 - Metros de estrutura em alumínio P-50 – PARA GRID DE ILUMINAÇÃO; 80 - Metros de estrutura em alumínio P-30 – PARA GRID DE ILUMINAÇÃO.



ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO(S) ITEM(NS): AMPRIFICADORES DE POTÊNCIA E MESA DE SOM.

	10
	LOCAÇÃO / DIÁRIA
	
	

	18
	1
	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE NÍVEL 4, CONTENDO NO MÍNIMO: P.A Line Array com pelo menos 24 caixas Line com dois alto falantes e dois drivers cada e 18 caixas de sub grave com dois alto falantes cada, estéreo capaz de reproduzir 120 dbs na FOH, com total cobertura do local evento; (se necessário, colocar torres de delay). A FOH deverá estar no centro do palco a uma distância de 20 a 30 mts; PA, com no mínimo 100.000 Watts de potência RMS, com pressão sonora para atender público estimado em 20.000 pessoas; 01 Mesa Digital, PM5D RH ou Digidesign D Show Profile ou similares MARCA_______________, MODELO________________; 01 Equalizador estéreo 31 bandas por 1/3 de oitava (BSS, KLARK, DBX); 01 Divisor ou Processador estéreo de acordo com o sistema utilizado (DBX DRIVE RACK 4.800, DOLBY LAKE, ou similares; 01 Sistema de comunicação de 4 pontos (INTERCOM) indispensável; Console e Racks (DEVIDAMENTE ILUMINADOS E COBERTOS); MONITOR: 01 Console de 48 canais, com 08 grupos VCAs com no mínimo 24 auxiliares, com no mínimo de 02 paramétricos por canal, Obs: Digitais, PM5D RH ou Digidesign D SHOW PROFILE, ou similar; 01 Divisor ou Processador estéreo de acordo com o sistema utilizado (DBX DRIVE RACK 4.800, DOLBY LAKE, ou similares; 01 Sistema de PRÉ-ESCUTA. (CUE); 01 Side Fill Duplo Estéreo (contendo: 02 SUBs, 02 médias/altas de cada lado) EAW, CLAIR, ou DAS Ativos ou Similar de 03 ou 04 Vias; 01 sistema Gallien Krugger, Ampeg ou Similar completo para Contra Baixo. Caixas com 4 x 10” e 1 x 15”; 01 caixa Fender Twin ou similar para guitarra; 01 Jazz Quorus ou similar para viola/violão; 10 monitores EAW SM-400 originais ou compatíveis; 20 praticáveis reguláveis de altura; Console e rack (devidamente iluminados e cobertos); 15 Extensoes de AC do palco que deverão ser estabilizados e aterrados em 127 volts; Main Power estabilizado e aterrado
A Console de Monitor assim como os demais periféricos deverão ser montados fora do espaço útil do palco (STAGE MONITOR); O Sistema deverá ser entregue e pronto com o palco limpo com no mínimo de 24 horas antes do início do evento, para montagem do Cenário e Backline; Microfones: que atendam ao seguinte Imput List: CANAL INSTR. MIC/DI INSERT PA INSERT MONITOR: 1. BUMBO 01 SM52/SM91/RE20 EQ/COMP EQ/COMP/GATE; 2. CX TOP SM 57/BETA57/E604 COMP; 3. CX BOTTOM SM 57/BETA57/E604/C418 GATE; 4. CX 02 SM 57/BETA57/E604; 5. HI HAT SM 81; 6.TON 1 E604/C418/SM98/SM57 GATE; 7. TON 2 E604/C418/SM98/SM58 GATE; 8. TON 3 E604/C418/SM98/SM58 GATE; 9. SURDO SM 57/BETA57/E604/C418 GATE; 10. OVER RIDE SM8; 11. OVER L SM81; 12. BAIXO DI ATIVO COMP.; 13. GTR DIRECT BOX; 14. AÇO DIRECT BOX; 15. GTR DIRECT BOX; 16. AÇO DIRECT BOX; 17. KEY 01 L DIRECT BOX; 18. KEY 01 R DIRECT BOX; 19. KEY 02 L DIRECT BOX; 20. KEY 02 R DIRECT BOX; 21. KEY L DIRECT BOX; 22. KEY R DIRECT BOX; 23. CLICK DIRECT BOX; 24. PERCS LOOPS L DIRECT BOX; 25. PERCS LOOPS R DIRECT BOX; 26. ADICIONAIS DIRECT BOX; 27. CORDAS L DIRECT BOX; 28. CORDAS R DIRECT BOX; 29. VIOLÃO SINT. L DIRECT BOX; 30. VIOLÃO SINT. R DIRECT BOX; 31. BACKINGS L DIRECT BOX; 32. BACKINGS R DIRECT BOX; 33. VIOLÃO** FM SEM FIO SM BETA; 34. VIOLA ** FM SEM FIO SM BETA; 35. BACK 01 MIC.SEM FIO SM BETA; 36. BACK 02 MIC.SEM FIO SM BETA; 37. VOZ** MIC.SEM FIO UR SM BETA COMP COMP; 38. VOZ BY* MIC.SEM FIO SM BETA COMP COMP; 39. VOZ BY* MIC.SEM FIO SM BETA COMP COMP; 40. LINHA STAND BY DIRECT BOX; 41. VOLTA PA; 42. MICROFONE AMBIENCIA 1 SM81; 43. MICROFONE AMBIENCIA 2 SM81. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE NÍVEL 4, CONTENDO NO MÍNIMO: 24 Movings modelo beam 230 7R; 30 Par Leds de 3 watts RGBW; 10 Strobos atomic ou klass 3000; 01 Console gran ma light, pearl 2010 ou compatível; 12 Elipsoidais de 19 á 26 graus com filtro ctb full cinegel 3202; 04 Varas em araras de Par 64 #5 (2 em cada lado do palco, preferível no andaime do p.a.)com filtro ctb full cinegel 3202 ou similar; 02 Canhões seguidores de 1200watts em perfeito funcionamento, com operadores da empresa locadora e sistema de comunicação entre palco, canhões e operador; 06 Mini brutts com 06 lâmpadas dwa 650 watts - frente palco; 04 Mini brutts com 04 lâmpadas dwa 650 watts – fundo de palco; 04 Varas de acl par 56; 03 - Rack de Luz Dmx 12 canais 4000watts por canal; 03 – Pro Powers de 12 canais; 01 – Spliter para estabilização de sinal da luz; 01 – Sistema de AC elétrico (Main Power Trifásico de 100 Amperes com chave seletora de voltagem e distribuidores de energia trifásicos steck com Aterramento em sistema Delta); 01 Grid na metragem de 14 (frente)x10(fundo)x06(altura) metros, com 06 pés de apoio com talhas de 1 tonelada em cada base, com 5 linhas em P-50 sobre esse grid para que seja colocada toda a iluminação e painéis de led.


ATENÇÃO: INFORMAR A MARCA E MODELO DO(S) ITEM(NS): AMPRIFICADORES DE POTÊNCIA E MESA(S) DE SOM. 
	7
	LOCAÇÃO / DIÁRIA
	
	



	Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, alimentação, estadia, manutenção, EPI, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.
Valor Total da Proposta: ________________. (................................................................................................................)
Validade da proposta: .........(................................) dias.
Prazo de entrega: ___________________________________________.

	CARIMBO DO CNPJ



Local:_______________________________/____, Data: ___/___/_______


________________________________________
Assinatura do Representante Legal
CPF nº_____________________

Responsável pela assinatura do contrato Nome:
CPF:
Endereço:


Demais informações, caso o edital requeira.
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