[image: ]SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 009/2025
	1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS



Nº Processo Administrativo: _________________________________.
Área Requisitante: Diretoria de Subcomando - GCMBH.

	2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO



A contratação pretendida encontra amparo no planejamento anual de contratações da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.

	3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 



AQUISIÇÃO DOS CONES E DAS FITAS ZEBRADAS
[bookmark: _Hlk198025489]A aquisição dos materiais figura-se pela necessidade de delimitação de áreas de risco, organização do fluxo de veículos, bem como a orientação de pedestres em diversas situações, incluindo eventos públicos, intervenções urbanas, bloqueios de segurança no período chuvoso e em situações de emergências, proporcionando uma barreira física e visual imediata, reduzindo significativamente o risco de acidentes envolvendo tanto os agentes públicos quanto os cidadãos. Em operações de trânsito, sua utilização é fundamental, pois permitem a criação de corredores seguros para o deslocamento de veículos de emergência e a proteção das áreas de intervenção.

No mesmo sentido, a fita zebrada permite a demarcação clara de áreas de risco e zonas de perigo, prevenindo acidentes. Sua utilização é fundamental em operações de controle de tráfego, intervenções urbanas e situações de emergência, onde é necessário isolamento de áreas perigosas ou restrição de acesso.

Os materiais viabilizam melhoria da sinalização durante eventos de grande porte, como shows, eventos esportivos e manifestações, sendo vitais para a gestão eficiente do fluxo de pessoas e veículos promovendo a redução de custos associados a acidentes além de possibilitar agilidade no fluxo de veículos e pessoas, tornando as operações mais rápidas e eficazes.

A aquisição de cones sinalizadores e fitas zebradas atendem às normas e regulamentações, assegurando que a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte opere dentro dos padrões exigidos pelas autoridades competentes, além de reforçar o compromisso institucional com a segurança pública e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Pelos motivos elencados é de fundamental importância a aquisição de 365 rolos de fitas zebradas e 450 cones sinalizadores de forma a equipar todas as viaturas da Guarda Civil Municipal, provisionadas para distribuição conforme tabela abaixo:

	
	LOCAIS
	QUANT. DE VIATURAS
	QUANT. DE CONES
	QUANT. DE
FITAS ZEBRADAS

	INSPETORIAS REGIONAIS/
TRÂNSITO
	BARREIRO
	5
	15
	5

	
	CENTRO SUL
	5
	15
	5

	
	LESTE
	5
	15
	5

	
	NORDESTE
	5
	15
	5

	
	NOROESTE
	5
	15
	5

	
	NORTE
	5
	15
	5

	
	OESTE
	5
	15
	5

	
	PAMPULHA
	5
	15
	5

	
	VENDA NOVA
	5
	15
	5

	
	HIPERCENTRO
	3
	20
	3

	
	TRÂNSITO *
	11
	55
	55

	DEPARTAMENTOS /
OUTRAS INSPETORIAS
(DCO, DGO, INSFAT, BANDA,
DENESP, INAP, INLOG)
	SEDE
	0
	20
	10

	
	DMA
	8
	24
	18

	
	DME
	6
	15
	16

	
	DOP *
	10
	50
	30

	
	DCO
	3
	9
	3

	
	INSFAT
	1
	3
	3

	
	INLOG
	1
	3
	1

	
	INAP
	1
	3
	1

	
	PROT. MULHER
	2
	6
	3

	
	GRUPOS VULNERÁVEIS
	1
	3
	1

	
	DINT
	2
	6
	2

	
	DENESP**
	1
	100
	50

	
	ORGÂNICOS***
	11
	33
	28

	
	MOTOCICLETAS
	35
	0
	35

	
	SUBTOTAL
	141
	485
	304

	
	
	
	
	

	
	RESERVA
	20%
	97
	61

	
	TOTAL
	-
	582
	365


* Necessário maior quantidade dos materiais, na proporção de  unidades por viatura, dada a natureza da atividade desempenhada pela Inspetoria de Trânsito e Departamento de Ordem Pública.
** Necessária a aquisição de 100 cones para o Departamento de Ensino para uso em atividades de qualificação, por exemplo, para atividades de balizamento ou circuito
*** A expressão "orgânicos" diz respeito às 11 (onze) viaturas quatro rodas que são de propriedade do município de Belo Horizonte, as quais também precisam ser contempladas com a disponibilidade de cones e fita zebrada.

	4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos: 
1. CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 
a. Corpo do Cone: O cone deve ser fabricado em material composto sintético de características flexíveis, inquebrável, resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, ação de ventos, sem sofrer deformações visualmente significativas e deslocamentos nos posicionamentos iniciais;
b. Deverão possuir acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes e não poderão causar danos aos veículos quando abalroados e possuir flexibilidade tal que, quando sob impacto do tráfego for solicitado a dobrar a 90º, não apresente ruptura e volte a posição inicial por si mesmo, sem apresentar deformações permanentes;
c. Os cones deverão: ser predominantemente laranja, com 2 (duas) faixas refletivas brancas e auto-adesivas, com 10 cm de largura cada, conforme padrão estabelecido na Norma ABNT NBR 15071/2015;
d. As películas deverão possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis, áreas de neblina, etc. Deverão atender aos requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT NBR 14644/2013, para películas no mínimo do tipo III (Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos). Deverão ser na cor branca, auto-adesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras;
e. A sua massa deverá ser entre 3 Kg e 4 Kg, sua altura deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base de aproximadamente 40 cm;
f. A altura de 2 (dois) cones idênticos, quando empilhados, não deve exceder a 1,1 vezes a altura de 1 (um) cone;
g. A peça deverá possuir forma e/ou dispositivo que minimize o atrito sobre as faixas refletivas quando do seu empilhamento (rebaixos no corpo dos cones para fixação das fitas refletivas);
h. Em cada peça deverá ser impressa ou silkada o Brasão da GCMBH, dispostos de forma oposta entre eles. A logomarca com o Brasão deve ter tamanho de 26cm de altura por 26,5 cm de largura e também deverá ser gravado sobre a sua base a inscrição “a quente” da palavra GCMBH, conforme Desenho do Cone – item 5.1 deste documento. Esta inscrição deverá ser de tamanho aproximado de 6cm (Largura) X 3cm (Altura);
i. A altura do cone deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base do cone composta por oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao solo e permitindo a passagem de água sob o cone, tamanho base 40cm x 40cm, evitando deslocamentos involuntários;
j. [image: ]O cone deve ter 2 orifícios, na ponta superior para amarração de fita zebrada, corrente, cordas e etc.
Imagem meramente ilustrativa
2. FITA DEMARCADORA DE AMBIENTES:
a. Fita demarcadora, tipo zebrada de sinalização em filme polietileno de baixa densidade sem adesivo, para isolamento de ambientes, cores amarela e preta, espessura mínima de 0,40mm, largura mínima de 65 mm, rolo com 200 metros (variação aceitável +/- 10%) com peso aproximado de 350g.
	5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO



Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas com os seus pós e contras: Os objetos a serem contratados são classificados como bens comuns e usualmente encontrados no mercado. Visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, foi realizada pesquisa de preços no mercado, que proporciona a troca de informações entre as áreas requisitantes e otimiza a escolha da melhor solução a ser adotada. O estudo realizado levantou informações pertinentes à compra dos mais comuns e usuais produtos que o mercado dispõe:
1. QUANTO AO CONE:
Em pesquisas realizadas, verificou-se que são padronizados os cones que seguem a Norma ABNT NBR 15071/2015, não havendo, portanto, margem para diferenças do modelo requisitado para aqueles que são ofertados no mercado. Sendo certo que, cumprindo o estabelecido na referida Norma ABNT, será satisfeito os requisitos estipulados na DFD.
2. QUANTO À FITA DEMARCANTE (ZEBRADA):
Por meio de análises realizadas, observou-se que existem no mercado variados modelos de fitas demarcantes estilo zebrada, entretanto, o modelo solicitado constante na DFD delimita o modelo, sendo que tal modelo é facilmente encontrado no mercado, podendo ser fornecido por variadas empresas.
	6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público seguirá da seguinte forma: 
1. CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 
a) Corpo do Cone: O cone deve ser fabricado em material composto sintético de características flexíveis, inquebrável, resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, ação de ventos, sem sofrer deformações visualmente significativas e deslocamentos nos posicionamentos iniciais;
b) Deverão possuir acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes e não poderão causar danos aos veículos quando abalroados e possuir flexibilidade tal que, quando sob impacto do tráfego for solicitado a dobrar a 90º, não apresente ruptura e volte a posição inicial por si mesmo, sem apresentar deformações permanentes;
c) Os cones deverão: ser predominantemente laranja, com 2 (duas) faixas refletivas brancas e auto-adesivas, com 10 cm de largura cada, conforme padrão estabelecido na Norma ABNT NBR 15071/2015;
d) As películas deverão possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis, áreas de neblina, etc. Deverão atender aos requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT NBR 14644/2013, para películas no mínimo do tipo III (Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos). Deverão ser na cor branca, auto-adesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras;
e) A sua massa deverá ser entre 3 Kg e 4 Kg, sua altura deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base de aproximadamente 40 cm;
f) A altura de 2 (dois) cones idênticos, quando empilhados, não deve exceder a 1,1 vezes a altura de 1 (um) cone;
g) A peça deverá possuir forma e/ou dispositivo que minimize o atrito sobre as faixas refletivas quando do seu empilhamento (rebaixos no corpo dos cones para fixação das fitas refletivas);
h) Em cada peça deverá ser impressa ou silkada o Brasão da GCMBH, dispostos de forma oposta entre eles. A logomarca com o Brasão deve ter tamanho de 26 cm de altura por 26,5 cm de largura e também deverá ser gravado sobre a sua base a inscrição “a quente” da palavra GCMBH, conforme Desenho do Cone – item 5.1 deste documento. Esta inscrição deverá ser de tamanho aproximado de 6cm (Largura) X 3cm (Altura);
i) A altura do cone deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base do cone composta por oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao solo e permitindo a passagem de água sob o cone, tamanho base 40cm x 40cm, evitando deslocamentos involuntários;
j) O cone deve ter 2 orifícios, na ponta superior para amarração de fita zebrada, corrente, cordas e etc.
2. FITA DEMARCADORA DE AMBIENTES:
a) Fita demarcadora, tipo zebrada de sinalização em filme polietileno de baixa densidade sem adesivo, para isolamento de ambientes, cores amarela e preta, espessura mínima de 0,40mm, largura mínima de 65 mm, rolo com 200 metros (variação aceitável +/- 10%) com peso aproximado de 350g.
	7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS



Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos: 
	ITEM
	SICAM/GRP
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	01
	82298
	CONE SINALIZADOR DE TRÂNSITO, PADRÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO
	Uni.
	582

	02
	6072
	FITA PARA ISOLAMENTO DE AMBIENTES, TIPO ZEBRADA, EM PLÁSTICO, CORES AMARELA E PRETA, LARGURA 7 CM, ROLO COM 200 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)
	Uni.
	365



Por fim, em relação aos demais itens, o quantitativo foi estipulado de acordo com a necessidade de aquisição de fitas zebradas e cones, visando a sinalização e controle de fluxo nas Inspetorias e Departamentos, conforme tabela constante no ITEM 03 do presente documento, além do uso em ocorrências, acidentes, operações e fiscalização de trânsito, período chuvoso ou eventos de natureza diversa, todas as viaturas estejam equipadas com cones e fitas zebradas. 

	8 - ESTIMATIVA DE VALORES



Estimativa dos valores globais da contratação, com base em pesquisa de contratações similares realizadas pela Administração Pública, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção) é o seguinte: valor total estimado em pesquisa do objeto pretendido é de R$ 35.325,75 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), para aquisição do quantitativo pretendido.

	9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO



A contratação foi parcelada em dois itens – cones de sinalização e fitas zebradas – considerando que:

tratam-se de bens com características e finalidades distintas (cones: demarcação física; fitas: isolamento visual);
há fornecedores especializados diferentes para cada item, o que favorece a obtenção de melhores preços;
o parcelamento atende ao art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que determina a divisão do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajosa;
não se trata de fracionamento irregular, mas de medida que garante maior economicidade, transparência e competitividade, ainda que se trate de contratação direta por dispensa em razão do valor (art. 75, II, Lei nº 14.133/2021).
	10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

	11 - RESULTADOS PRETENDIDOS



Com a perspectiva de contratação dos cones sinalizadores e das fitas zebradas, visa-se garantir a segurança e eficiência em diversas operações de trânsito e controle urbano para a delimitação de áreas de risco, organização do fluxo de veículos, bem como a orientação de pedestres em diversas situações, incluindo eventos públicos, intervenções urbanas e situações de emergência.
 

	12 - PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO



Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.
	13 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS



Os fornecedores devem entregar sempre que possível os produtos em consonância com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se, no que couber: menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior vida útil e menor custo de manutenção e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepção e preparação dos materiais. Visto que os itens objetos deste certame não são considerados altamente poluidores, julgou-se desnecessária a exigência das certificações ambientais para esta contratação.
	14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE



Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

	15 - ANEXOS



[bookmark: _heading=h.i7eysyv8gxd5]Não há anexos.

	16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP





Subinspetor Wesley Ribeiro Dias – BM 80.740-4
Inspetoria de Logística Operacional

DE ACORDO,


Nedson Moreira Gonçalves, BM-80.035-3
Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte
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