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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93012/2026
Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:

Objeto: Aquisição e instalação de estação saúde (calistenia) em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Belo Horizonte.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Garantia: 

GRUPO I – ACADEMIA DE CALISTENIA – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO COM O TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LC 123/06
	Item
	Código SICAM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT
	MARCA
	VALOR

UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	91449
	INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO SAÚDE (CALISTENIA).

	UN
	09
	
	
	

	2
	100063
	APARELHO PARA GINÁSTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO:

ESTAÇÃO SAÚDE (CALISTENIA) – FABRICADA COM TUBOS DE AÇO INOX 304, DE NO MÍNIMO 80MM X 80MM X 2MM; 50MM X 30MM X 1 ½”; 150MM X 50MM TUBO REDONDO DE 1 ¼” X 2MM; 2” X 2MM; 5/16, 2” X 1,50MM; 3” X 1,50MM. CHAPA XADREZ INOX 304 DOBRADA E CHAPA 3/16 X 2 X 2MM; 3” X ¼”. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS E APOIO PARA ABDOMINAL. TAMPÃO DE METAL CÔNCAVO PARA TUBOS DE 2” E 3”. SOLDA DO TIPO MIG. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOSPARABOLT DE 1/2 X 4 ½”. PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. PLACA DE 1500MM X 500MM COM PESO APROXIMADO DE 210 KG.
	UN
	09
	
	
	

	VALOR TOTAL DO GRUPO I


	R$


GRUPO II – ACADEMIA DE CALISTENIA – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006
	Item
	Código SICAM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT
	MARCA
	VALOR

UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	3
	91449
	INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO SAÚDE (CALISTENIA).

	UN
	02
	
	
	

	4
	100063
	APARELHO PARA GINÁSTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO:

ESTAÇÃO SAÚDE (CALISTENIA) – FABRICADA COM TUBOS DE AÇO INOX 304, DE NO MÍNIMO 80MM X 80MM X 2MM; 50MM X 30MM X 1 ½”; 150MM X 50MM TUBO REDONDO DE 1 ¼” X 2MM; 2” X 2MM; 5/16, 2” X 1,50MM; 3” X 1,50MM. CHAPA XADREZ INOX 304 DOBRADA E CHAPA 3/16 X 2 X 2MM; 3” X ¼”. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS E APOIO PARA ABDOMINAL. TAMPÃO DE METAL CÔNCAVO PARA TUBOS DE 2” E 3”. SOLDA DO TIPO MIG. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOSPARABOLT DE 1/2 X 4 ½”. PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. PLACA DE 1500MM X 500MM COM PESO APROXIMADO DE 210 KG.
	UN
	02
	
	
	

	VALOR TOTAL DO GRUPO II


	R$


___________, __ de ________________ de 2026.
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