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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
 Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

PROJETO BÁSICO SERRA DA ROSA MINEIRA – SANTO ANTÔNIO DO ALEGRE / INHAPIM-MG

1. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados de levantamentos necessários para execução da solução escolhida.
1.1. Não executado.
2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos.
· Escolher o tipo, o formato e a espessura do bloquete, de acordo com o uso e a carga que o piso vai suportar;
· Preparar a base do terreno, nivelando e compactando a camada de brita ou bica corrida;
· Colocar uma camada de areia de assentamento, nivelando e alisando a superfície;
· Assentar os blocos de concreto, alinhando, cortando e ajustando as peças conforme a paginação desejada;
· Rejuntar as juntas entre os blocos com areia fina, espalhando e varrendo o excesso;
· Compactar o piso com um soquete ou uma placa vibratória, para travar os blocos entre si e garantir a estabilidade do pavimento;
· Limpar o piso e verificar se há alguma irregularidade ou defeito a ser corrigido.
3. Da identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
3.1 Para a realização da obra serão necessários os serviços de:

3.1.1 Aterro e compactação:

Após a instalação dos tubos, as valas serão reaterradas com o próprio material escavado e compactado com vibro-compactador a cada 30 cm de terra lançado, até atingir o greide desejado.


	EQUIPAMENTOS

	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV



3.1.2 Concretagem:

No fundo da vala onde serão assentados os tubos de concreto, será executado um berço de concreto com a espessura de 7 cm e largura igual o diâmetro do tubo de concreto.  Será executado em toda extensão da vala. 

	MATERIAIS

	AREIA MÉDIA

	BRITA 1

	CIMENTO



3.1.3 Pavimentação:

Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06 cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.

	EQUIPAMENTOS

	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV

	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")



	MATERIAIS

	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

	AREIA MÉDIA

	PO DE PEDRA



3.1.4 Transporte:

Este item compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e a distância média até a fábrica mais próxima.

	EQUIPAMENTOS

	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



3.1.5 Escavação:

A escavação será executada com apoio de escavadeira. Lembrando bem que as dimensões das escavações variam em concordância com o diâmetro da rede, sendo que, para rede de Ø600mm a escavação será 100 x 150 (largura x profundidade, em centímetros) e para rede de Ø400 será de 80 x 125, (largura x profundidade, em centímetros).

	EQUIPAMENTOS

	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021



3.1.6 Assentamento de meio-fio:

Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.

	MATERIAIS

	AREIA MEDIA

	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 
L1/L2)

	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019



3.1.7 Drenagem - Tubo de concreto:
As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=400mm e D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas, perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.

	EQUIPAMENTOS

	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



	MATERIAIS

	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019



3.1.8 Boca de lobo simples e dupla:
Será executada em tijolo maciço e fundo de concreto, com dimensões internas 0.5x1x1m no item simples e 1x2x2m. Será executado reboco interno e assentamento de grelha em ferro fundido, conforme especificação no projeto executivo.

	MATERIAIS

	CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO)





3.1.9 Boca de Bueiro: Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de bueiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa.

	MATERIAIS

	ARMAÇÃO EM AÇO-CA 50 4,2 MM

	ARMAÇÃO EM AÇO-CA 50 6,3 MM

	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA



3.1.10 Dissipador de energia: 
	SERVIÇOS

	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA



	MATERIAIS

	PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

	PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³




4. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução.
4.1.  O distrito de Santo Antônio do alegre se encontra a cerca de 21km de distância do município de Inhapim-MG, porém a locomoção até o local se encontra em boas condições devido a manutenção frequente das estradas vicinais, facilitando assim o transporte de materiais e mão de obra até a locação da obra. Residências próximas a serra podem fornecer pontos de energia e água para auxiliar na execução de determinados serviços.
5.  Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso.

5.1. Para a realização da obra de pavimentação será utilizado o recurso próprio da Prefeitura Municipal de Inhapim-MG;
5.2.  Programação para realização da obra será de 3 meses (TABELA 01);
TABELA 01
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5.3 Com relação aos suprimentos e gestão, fica a cargo da empresa ganhadora da licitação o modo como irá administrar a obra, além da responsabilidade da aquisição dos materiais, equipamentos e mão de obra para a execução e entrega da obra;
5.4 Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. O contratante manterá, desde o início dos serviços até o recebimento definitivo, profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados, os quais deverão ter experiência técnica necessária ao acompanhamento e controle dos serviços relacionados com o tipo de obra que está sendo executada;
A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços em execução e atender prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas.
A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação deve atender às seguintes normas e práticas complementares: códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais;
·  Inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
·  Instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA; 
·  Normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

6. Do orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do art. 46 da Lei nº. 14.133/2021
6.1 As Planilhas de Referência e Data Base foram:
· TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO;
· SINAPI 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO;
· SICRO - MG 01/2024.
Através da TABELA 02 é possível visualizar cada serviço juntamente com seu quantitativo e preço.
Custo total estimado da obra: R$ 607.398,88.















TABELA 02
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Inhapim/MG, 17 de junho de 2024.


	_________________________________

	Caio Henrique da Silva Carvalho

	CREA/MG Nº: MG 240.713/D
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DATA:16/06/2024

FOLH

A N

º

: 

01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS

Físico % 0,09%

Financeiro 558,89

Físico % 5,60%

Financeiro R$34.014,95

Físico % 94,31%

Financeiro R$572.825,04

Físico % 100,00%

Financeiro R$607.398,88

100,00%



40,08%

R$243.450,64

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$607.398,88

42,50%

R$243.450,64

40,08%

R$243.450,64

42,50%

R$243.450,64

100,00%

558,89



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.0 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - REDE PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG

LOCAL:  MORRO DO ROLA COCO/SANTO ANTÔNIO DO ALEGRE - INHAPIM/MG - 

CEP: 35330-000

MÊS 1

100,00%

R$34.014,95

MÊS 3 MÊS 2



1.0

PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

TOTAL

3.0 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - PAVIMENTAÇÃO

15,00%

R$85.923,76

19,84%

R$120.497,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 -Centro -Telefone (0XX) 33 3315.1511

35330-000 -INHAPIM -MINAS GERAIS
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(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

% ISS 

MUNICIPAL:

5,00% BDI: 20,09%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - SERVIÇOS PRELIMINARES  R$558,89

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

M2 1,50 R$ 310,26 R$372,59 R$558,89

2.0 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - REDE PLUVIAL R$34.014,95

2.1 SINAPI-90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,00 R$ 7,57 R$9,09 R$172,71

2.2 SINAPI-101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 15,20 R$ 6,25 R$7,51 R$114,15

2.3 SINAPI-94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,48 R$ 466,36 R$560,05 R$268,82

2.4 SINAPI-92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 19,00 R$ 158,40 R$190,22 R$3.614,18

2.5 SINAPI-93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 15,27 R$ 24,55 R$29,48 R$450,16

2.6 COMPOSIÇÃO 001

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 4,00 R$ 2.333,12 R$2.801,84 R$11.207,36

2.7 COMPOSIÇÃO 002

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 1,00 R$ 4.286,17 R$5.147,26 R$5.147,26

2.8 SINAPI-102738

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM 

ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 3,00 R$ 2.180,93 R$2.619,08 R$7.857,24

2.9 SICRO - 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais UN 3,00 R$ 1.438,66 R$1.727,69 R$5.183,07

3.0 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA - PAVIMENTAÇÃO R$572.825,04

3.1 SINAPI-95429

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 18.063,96 R$1,36 R$1,63 R$29.444,25

3.2 SINAPI-94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.286,00 R$62,69 R$75,28 R$96.810,08

3.3 SINAPI-92394

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 

DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 3.805,00 R$80,84 R$97,08 R$369.389,40

3.4 SINAPI-94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 

M 1.286,00 R$34,68 R$41,65 R$53.561,90

3.5 COMPOSIÇÃO 003 VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO M 172,48 R$114,03 R$136,94 R$23.619,41

R$607.398,88



LOCAL:  MORRO DO ROLA COCO/SANTO ANTÔNIO DO ALEGRE - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 04/2024 - SEM 

DESONERAÇÃO / SICRO - MG 01/2024

VALOR TOTAL DA OBRA



FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

16/06/2024 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA ROSA MINEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG FOLHA N 

º

:  01/01.

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 -Centro -Telefone (0XX) 33 3315.1511

35330-000 -INHAPIM -MINAS GERAIS
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