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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 45/2026
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 05/2026

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Critério de Julgamento: Menor preço Global 

Regime de Execução: Indireta

1. PREÂMBULO

1.1 O Município de Matupá, Estado de Mato Grosso, por meio de sua equipe de licitações, torna público a abertura do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública, sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021 e todas as suas regulamentações municipais e federais aplicáveis, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações do objeto
descritas na plataforma da  https://bllcompras.com e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório.

1.3. A Administração Municipal não aceitará alegações de suposta indução ao erro, na ocorrência de situações especificadas no item 1.2, razão pela qual o a empresa licitante deverá se atentar unicamente as descrições do objeto contidas neste Edital e seus anexos.

1.4 Salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Brasília (DF).

2. DO (S) ÓRGÃO (S) REQUISITANTE (S)

2.1. Constituem órgãos participantes do presente certame:

Secretaria Municipal de Educação.

2.2. É vedado, no caso de serviços, à contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização, ressalvado o disposto no art. 49 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente edital o CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL COM 16 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, SOB O REGIME DE EMPREITADA TOTAL, POR PREÇO GLOBAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0252/2026 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES

4.1. Qualquer pessoa poderá questionar ou impugnar este Edital, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciá-lo até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública da licitação.

4.2. Caberá ao (à) Agente de Contratação/Comissão decidir sobre a petição de esclarecimento ou de impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis após o seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme preconizado pelo art. 164 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

4.3. As impugnações, os pedidos de esclarecimento sobre o edital, ou dúvidas de ordem técnica poderão ser realizadas por qualquer das seguintes formas:

4.3.1. Protocolo no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Matupá endereço preambular, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições estipuladas neste edital.

4.3.2. Encaminhamento por e-mail, no diretório oficial do departamento de Licitação, qual seja: atendimento@matupa.mt.gov.br.

4.3.3. Encaminhamento pela Plataforma utilizada para a realização do presente certame.

4.4. Dúvidas comuns, sem necessidade de expedição de documentos, poderão ser esclarecidas por meio dos telefones (66) 3595-3100/3107 ou pessoalmente de segunda a sexta-feira no horário compreendido das 07:00 às 11:00.

4.5. No campo “Esclarecimentos do Edital” no site da BLL, serão disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as informações que o Agente de Contratação/Comissão julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame.

4.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

4.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação/Comissão/pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

4.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, salvo se o acolhimento e alteração do edital não comprometer a elaboração das propostas e documentos de habilitação.

4.8. Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem respeitar o horário final do expediente da Prefeitura Municipal Matupá (17h00 horário de Mato Grosso).

4.8.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações recebidos após o horário indicado pelo item anterior serão considerados como recebidos no próximo dia de expediente.

4.9. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida na legislação vigente.

4.10. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Jornal Oficial dos Municípios - AMM e as publicações no portal da Transparência.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico da https://bllcompras.com.

5.1.1. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação.

5.1.2. Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame.

5.2. Para participar o licitante deverá autorizar a Bolsa de Licitações e leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente as taxas de utilização ora referidas. O licitante deverá optar por um dos planos disponíveis para a utilização do Sistema, sendo:

I. Plano por Período: O licitante poderá participar livremente das licitações publicadas no Sistema no período de 90 (noventa) dias, pelo valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), podendo ser parcelado em 3 vezes de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).
§ 1º O licitante terá a opção de selecionar a renovação do plano automaticamente, nas Configurações de Plano de Cobrança, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa licitante na plataforma.
§ 2º O licitante, em caso de renovação do plano automaticamente, terá a opção de solicitar o cancelamento do plano em até 10 (dez) dias antes do vencimento.
§ 3º O boleto será encaminhado via e-mail e disponibilizado para download no Sistema, nas Configurações de Plano e Cobrança, com vencimento para 48h úteis, após a confirmação da escolha do plano.
§ 4º A vigência do plano inicia-se a partir da compensação do pagamento.

II. Plano Taxa Variável: Somente o licitante vencedor pagará a taxa variável por sucesso, sendo 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado.
§ 1º Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da https://bllcompras.com.
§ 2º Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição Parcelada o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do Lote adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao número de meses do parcelamento da entrega), emissão da primeira parcela em 45 (quarenta e cinco) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da https://bllcompras.com.
§ 3º Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Registro de Preços o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao número de meses do Registro de Preço), emissão da primeira parcela em 60 (sessenta) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da https://bllcompras.com.
§ 4º Em Licitações de lances por maior desconto ou menor taxa administrativa, independentemente do tipo de contrato, o formato de cobrança para os licitantes será R$ 600,00 (seiscentos reais) por um (um) lote adjudicado, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 2 (dois) lotes adjudicados e, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por 3 (três) lotes ou mais adjudicados, mediante pagamento em favor da  https://bllcompras.com.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.6. Não poderá participar da presente licitação:

5.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.6.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.6.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

5.7. O impedimento de que trata os itens 5.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.8. A observância das vedações do item 5.6 é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

5.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.6.2 e 5.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.11. O disposto nos itens 5.6.2 e 5.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.12. A vedação de que trata o item 5.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.13. A licitação será realizada com AMPLA CONCORRÊNCIA e será concedido o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c art. 4° da Lei 14.133/2021.

5.14. A este procedimento licitatório será concedido o tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 123/2006 (Estatuto Nacional da microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e disposições previstas na Lei Municipal 670/2009.

5.14.1. A obtenção do benefício a que se refere os subitens anteriores:

5.14.1.1. Não será aplicada ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

5.14.1.2. Fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.15. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de comprovação de regularidade fiscal, conforme Termo de Referência deste edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.15.1.1. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

5.15.2. A prorrogação de prazo previsto no subitem 5.15.1 deverá sempre ser cedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado.

5.16. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.15.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/21, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

5.17. Nos casos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram receber os benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, deverão declarar sua condição no sistema.

5.17.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Concorrência deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao site da https://bllcompras.com.

6.1.1. As empresas devem solicitar o seu cadastro junto à plataforma, no mínimo, 24h (vinte e quatro) horas antes do horário consignado para a abertura da sessão.

6.1.2. O Município não se responsabilizará por quaisquer situações adversas ocasionadas por requerimentos que tenham sido protocolados em período inferior ao estabelecido pelo item anterior.

6.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Matupá ou a https://bllcompras.com, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:

6.3.1. Presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a Concorrência na forma eletrônica;

6.3.2. Obrigação pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros seus lances e propostas;

6.3.3. Dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emitido pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

6.4. As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da https://bllcompras.com.

6.5. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.6. O interessado deverá optar pela opção de se declarar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

[bookmark: _Hlk158190086]6.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo telefone: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, pelo site: https://bllcompras.com.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOS SEUS REQUISITOS

7.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

7.2. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site da https://bllcompras.com até o dia e horário previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema ou através do anexo da DECLARAÇÃO UNIFICADA, que:

7.2.1. que a Contratada cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
7.2.2. que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas. 
7.2.3. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos: 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  

7.2.4. que a contratada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
7.2.5. que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei que atende aos requisitos de habilitação; 
7.2.6. o seu não enquadramento em qualquer das proibições estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
7.2.7. cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e aceitação
das regras do certame;
7.2.8. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
7.2.9. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
7.2.10. que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que conhece os locais de prestação/entrega dos produtos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
7.2.11. declaramos que, em obediência ao art. 93 da Lei n.º 14.133/21, cedemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
7.2.12. que a mesma possui condições e disponibilidade de executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora;
7.2.13. que estou ciente de que a indisponibilidade dos equipamentos de proteção individual e de pessoal caracterizará falta grave na execução, podendo acarretar a rescisão do contrato, a aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que sua conduta for causadora;
7.2.14. que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
7.2.15. que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
7.2.16. que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos indicados em sua proposta, junto ao CREA ou outro Conselho Profissional competente. 
7.2.17. que serei submetido à fiscalização e ao controle técnico da Prefeitura ou a quem está expressamente indicar;
7.2.18. que recebi todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos; 
7.2.19. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
7.2.20. Que tem pleno conhecimento das obrigações previdenciárias decorrentes da execução de obra em regime de empreitada total (obra total), especialmente quanto à necessidade de: inscrição e manutenção do CNO ativo durante toda a execução; cadastramento dos eventos cabíveis no eSocial; encerramento do CNO e obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra) ao final da execução; assumindo integral responsabilidade pela regularidade fiscal e previdenciária do empreendimento, nos termos da IN RFB nº 2.110/2022 e demais normas aplicáveis.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.3.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

7.3.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

7.5. As propostas deverão ser lançadas na plataforma.

7.5.1. As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e hora estipuladas neste edital.

7.6 - Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: 

a) Preço unitário de cada item, objeto licitado, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais; 

b) Marca e especificações detalhadas dos objetos ofertados, no que couber. 

c) Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

e) Garantia; (se houver) 

f) Prazo de execução do objeto a licitar (dias consecutivos);

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, global e unitário, estabelecidos no
orçamento da Administração.

7.8. É vedada a aceitação de preços unitários acima dos previstos no orçamento da Administração.

7.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis.

7.11. Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não lhes assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratação/Comissão.

7.12. O Agente de Contratação/Comissão poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas, sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo estipulado pelo mesmo no sistema, através do e-mail, sob pena de desclassificação das propostas.

7.12.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o Agente de Contratação/Comissão poderá suspender a Concorrência e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes via sistema eletrônico.

7.13. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Agente de Contratação/Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

7.14. A Proposta deve estar no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, devendo todas as folhas ser rubricadas;

7.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projetos de Engenharia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.16. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.19. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

7.19.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

7.19.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.20. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

7.20.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

7.20.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

7.21. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 7.20 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

7.22. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, da planilha de custos preenchida. 

7.22.1. A proposta readequada deverá ser apresentada na forma especificada no item 7.6 e deverá conter ainda: 
a) Planilha de preços seguindo o modelo da planilha estimativa do órgão; 
b) Composições de preços de todos os itens da planilha; 
c) Composição detalhada BDI; 
d) Cronograma físico-financeiro.

7.22.2. A Licitante deverá incluir em sua proposta readequada todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da licitação, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI ́s, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessárias à total execução do contrato desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida, para composição do valor Global proposto, bem como para composição do valor de cada um dos preços unitários, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 

7.22.3. No caso de haver apontamentos sanáveis referente a planilha enviada pelo fornecedor melhor colocado, será dado a oportunidade do mesmo realizar as correções no prazo de 24 horas. 

7.22.4. Na hipótese de o licitante ser desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.23. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

7.24. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas Do Estado de Mato Grosso e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.7. Fica vedada a oferta de preço unitário superior ao respectivo valor constante da Planilha de Referência da Administração. 
	
	8.7.1. Caso está desconformidade seja constatada, a licitante será alertada por meio de diligência para, no prazo fixado, justificar ou adequar os preços unitários ao limite máximo estabelecido. Apenas após o decurso do prazo sem o saneamento integral é que a proposta será desclassificada, independentemente do valor global ofertado.

8.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 15 minutos.

8.11. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.12. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

8.13. Neste certame será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.20.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.20.5. Na aplicação dos benefícios de que trata o este item, serão observadas as regras previstas nos subitens 5.14 e seguintes deste edital
8.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.21.2.2. Empresas brasileiras;

8.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

8.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO.

8.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6.4 deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.
e) Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

9.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.3.4. Para efeito de avaliação das sanções, deverá ser considerada a extensão da penalidade, de acordo com a sua natureza.

9.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o disposto neste edital.

9.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamenrto favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.7. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

9.7.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

9.7.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

9.7.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

9.8. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de
documentos complementares, adequada ao último lance.

9.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.10.1. contiver vícios insanáveis;

9.10.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projetos de Engenharia;

9.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.10.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.11. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.11.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

9.11.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.11.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.11.2. Nos casos em que for identificado que o licitante vencedor apresenta preço no patamar de que trata o caput, o Agente de Contratação/Comissão poderá dispensar a realização de diligência:

9.11.2.1. Caso verifique que o mesmo licitante sagrou-se vencedor em outros itens/lotes licitados e que em tais itens/lotes apresentou preços compatíveis com o constante do Termo de Referência/Projetos de Engenharia;

9.11.2.2. Que há possível ganho de escala por parte do licitante vencedor;

9.12. No caso de contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.12.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

9.12.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.12.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.12.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.14.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.15. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.16 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.17. Caso o Termo de Referência/Projetos de Engenharia exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência/Projetos de Engenharia, sob pena de não aceitação da proposta.

9.18. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.19. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.20. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.21. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência/Projetos de Engenharia. 

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projetos de Engenharia, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O envio dos documentos de habilitação deverá ser realizado exclusivamente por meio do sistema no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.2.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.3. Será considerada habilitada a proponente que apresentar todos os documentos relacionados no Termo de Referência/Projetos de Engenharia.

10.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas.

10.7. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.8. A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

10.8.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projetos de Engenharia somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, em obediência ao disposto na Lei 14.133/21, art. 64:

10.9.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e


10.9.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.2.

10.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.13. Das demais observações de habilitação

10.13.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

10.13.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

10.13.3. A documentação exigida no presente processo licitatório deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

10.13.4. A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Agente de Contratação/Comissão.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 trinta minutos, de forma motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

11.1.1. A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipulado no item anterior, implicará a decadência do direito de recurso, permitindo ao Agente de Contratação/Comissão adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

11.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido automaticamente o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar suas razões de recurso, podendo ser apresentado através da plataforma onde ocorreu o certame ou através do e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br.

11.1.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento:
a) tempestividade;
b) legitimidade recursal;
c) interesse de agir;
d) forma escrita e pedido de nova decisão
e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão.

11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações, em dias úteis, no horário das 07h00min às 11h00min (horário de Mato Grosso).

11.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.4.1. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimo de plausabilidade) poderão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação/Comissão, em seu juízo de admissibilidade e serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da homologação (Acórdão n. 1440/07, TCU).

11.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

12.2. Em verificada qualquer desconformidade dos atos procedimentais com os preceitos legais pertinentes, ou havendo razões de interesse público devidamente justificado, a autoridade competente poderá adotar as demais providências indicadas no art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

13. DA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. Após a homologação do certame, será convocado o licitante vencedor para assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 03 (três) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.

13.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

13.2. Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

13.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato dela decorrente, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, ou revogar, a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

13.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

13.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

13.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

13.6. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência conforme estipulado no termo de referência/projetos de engenharia, contados a partir da sua assinatura.

13.6.1 O prazo de trata o item anterior poderá ser prorrogado, na forma da lei.

14. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

14.1. O recebimento, provisório e definitivo, do objeto e o respectivo pagamento serão realizados de acordo com as condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência/Projetos de Engenharia.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa o licitante/contratado que cometer quaisquer das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato/ata de registro de preço;

15.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa à inexecução total do contrato/ata de registro de preço;

15.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

15.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato/ata de registro de preço;

15.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato/ata de registro de preço;

15.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

[bookmark: _Hlk157152733]15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1 advertência;

15.2.2 multa;

15.2.3 impedimento de licitar e contratar e

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

15.3.2 as peculiaridades do caso concreto

15.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

15.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública 

15.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

15.4.1 [bookmark: _Hlk113876035] Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5 e 15.1.6, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2 Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10, 15.1.11 e 15.1.12, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.4, 15.1.5 e 15.1.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.1,  15.1.2, 15.1.3, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10, 15.1.11 e 5.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5 e 15.1.6  que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 5.1.6, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

15.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

15.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

16.1.1. Serão aceitos e analisados os documentos exigidos neste Edital e Projeto Básico/Termo de Referência que contenham assinatura eletrônica.

16.1.1.1. Considera-se assinatura eletrônica, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei 14.063/2020, os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos na referida Lei.

16.1.1.2. A assinatura eletrônica por pessoa física ou jurídica, mediante certificado digital, será verificada por meio de análise do painel de assinaturas dos documentos assinados. As assinaturas digitais podem ser realizadas por qualquer assinador eletrônico inclusive pelo assinador Serpro.

16.1.1.3. Os licitantes que apresentarem proposta e documentação que contiverem assinaturas reprográficas, entendidas como aquelas que são reproduzidas eletronicamente (copiadas e coladas) de outros documentos e/ou com assinatura de próprio punho e digitalizados, poderão ser desclassificados e/ou inabilitadas.

16.1.1.4. No caso da apresentação de documentos na forma especificada acima, a Administração se resguarda no direito de diligenciar o documento apresentado junto ao emitente.

16.2. Salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Brasília (DF).

16.3. Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão consecutivos.

16.3.1. Os prazos em dias só se iniciam e vencem em dias úteis.

16.4. Os prazos em horas úteis obedecem ao horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Matupá (7h00 as 11h00 – horário de Mato Grosso).

16.5. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

16.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

16.7. O Agente de Contratação/Comissão, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal 14.133/21.

16.7.1. O não cumprimento da diligência requerida poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.

16.8. As normas previstas neste Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.9. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

16.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Matupá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

16.10.1. A anulação do procedimento induz à do contrato dele decorrente.

16.10.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

16.11. A Prefeitura Municipal de Matupá poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.11.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/Comissão.

16.12. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, no site Oficial da Prefeitura Municipal de Matupá e também pode ser feita a solicitação através do e-mail: atendimento@matupá.mt.gov.br, podendo ainda ser obtida junto ao Departamento de Licitações, no horário das 07h00min às 11h00min (horário de Mato Grosso), até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame.

16.13. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no Jornal Oficial dos Municípios - AMM e as publicações no portal da Transparência, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

16.14. Fica eleito o foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

16.15. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de referência;
Anexo II – Proposta de preços;
Anexo III – Declarações unificadas;
Anexo IV – Ficha Cadastral;
[bookmark: _Hlk165031363]Anexo V – Declaração de Visita Tecnica;
Anexo VI – Declaração de Abstenção da Visita Tecnica;
Anexo VII - Declaração De Ciência Sobre A Reserva De Vagas Para Apenados E Egressos Do Sistema Penitenciário;
Anexo VIII – Minuta do contrato.
Matupá-MT, 09 de julho de 2026.




ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
Agente de Contratação


ANEXO I
[bookmark: _Hlk214439581]TERMO DE REFERÊNCIA


1. DEFINIÇÃO DO OBJETO


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL COM 16 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, SOB O REGIME DE EMPREITADA TOTAL, POR PREÇO GLOBAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0252/2026 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT.

	COD. PREF.
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANT
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ALTO DOS LAGOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA TOTAL, POR PREÇO GLOBAL, NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

	01
	R$ 9.857.539,08
	R$ 9.857.539,08




1.1. Natureza do Objeto: 
A presente contratação caracteriza-se como obra de engenharia, a ser executada pelo regime de Empreitada por Preço Global, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1.2. Descrição: 
A presente contratação tem por objeto a execução integral da obra de construção de uma Unidade Escolar com 16 (dezesseis) salas de aula, localizada no Município de Matupá-MT, conforme as especificações constantes no Projeto Básico, abrangendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e serviços necessários para a entrega da edificação pronta para uso e em pleno funcionamento.

1.3. Especificações Gerais e Áreas: 
Obra compreende uma área total construída de 3.637,23 m², composta pelos seguintes ambientes e estruturas.

	NOMES
	ÁREAS (m²)

	IMPLANTAÇÃO 
	

	BICICLETÁRIO
	56,50 

	PASSARELA
	485,38 

	ABRIGO DE GÁS
	2,10 

	ABRIGO DE LIXO
	2,64 

	QUADRA POLIESPORTIVA
	699,49 

	BLOCO ESCOLAR 
	

	CIRCULAÇÃO INTERNA
	449,99 

	LAB. QUIMICA
	51,84 

	AR. DID. INCLUSO
	28,08 

	SALA AP. PSICOPEDAGOGO
	18,86 

	SECRETARIA
	35,22 

	COORDENADORIA
	13,36 

	ARQUIVO
	6,15 

	DIRETORIA
	8,83 

	SALA PROFESSORES
	32,19 

	BNH PCD FEM. (S. PROF.)
	3,20 

	BNH PCD MASC. (S. PROF.)
	3,20 

	PROFISSÃO 4.0
	105,55 

	BANHEIRO FEM.
	27,66 

	PCD FEM.
	5,00 

	BANHEIRO MASC.
	27,66 

	PCD MASC.
	5,00 

	SALA DE AULA 01 a 16 (cada)
	51,84 

	REFEITÓRIO 
	

	REFEITÓRIO
	169,30 

	COZINHA
	49,93 

	DESP. UTENSÍLIOS
	8,00 

	DESP. ALIMENTOS
	7,98 

	TRIAGEM ALIMENTOS
	9,82 

	D.M.L.
	3,77 

	AREA DE SERVIÇO
	13,43 

	PCD FEM.
	3,75 

	PCD MASC.
	3,75 

	VESTIÁRIO 
	

	VESTIÁRIO FEM.
	22,75 

	VESTIÁRIO MASC.
	22,75 

	PCD FEM.
	5,00 

	PCD. MASC.
	5,00 

	DEP. ESPORTIVO
	8,96 

	ÁREAS TOTAIS 
	

	ÁREA CONSTRUÍDA
	3.637,23 

	ÁREA PERMEAVEL
	34.909,83 

	ÁREA TERRENO
	39.106,14 



1.4. Localização da Obra:  
A unidade escolar será implantada na Avenida Hermínio Ometto, A.I.01, S/N, Bairro Alto dos Lagos (ZC2-001), Matupá-MT, CEP: 78.525-000, sob as coordenadas geográficas: LAT: 10°10′21,71"S E LONG.: 54°55'7,20"O.

1.5. Prazo de Execução: 
O prazo para a execução total e entrega da obra será aquele estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro integrante do projeto. A contagem do prazo terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

1.6. Prazo de Vigência da Contratação:
1.6.1. O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, correspondente a 900 (novecentos) dias, contados da data da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

1.6.2. Considerando que o cronograma físico-financeiro prevê o prazo de execução da obra em 720 (setecentos e vinte) dias, o prazo de vigência de 900 (novecentos) dias foi estabelecido de modo a contemplar, além da execução propriamente dita, o período necessário para a mobilização, a eventual necessidade de prorrogação por fatores climáticos ou imprevistos técnicos, bem como o prazo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a regularização documental da obra perante os órgãos competentes.

1.6.3. Os prazos de execução e vigência poderão ser prorrogados até a finalização do objeto, a critério da Prefeitura Municipal de Matupá, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as hipóteses legais e mediante justificativa técnica.

1.6.4. As prorrogações dos prazos de execução e vigência serão formalizadas por meio de termo aditivo, na forma do art. 107 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, devidamente instruído com a devida motivação técnica e anuência da área competente.

1.6.5. A contagem do prazo de execução terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Administração, observado o cronograma físico-financeiro aprovado.

1.7. Declara-se, para os devidos fins, que o objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, atendendo às reais necessidades da Administração Pública de forma eficiente e econômica, de acordo com a legislação vigente.


2. FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade: 
A construção da Unidade Escolar no Bairro Alto dos Lagos justifica-se pelo expressivo crescimento demográfico do município de Matupá-MT, o qual tem gerado uma demanda por vagas escolares superior à capacidade atual da rede pública de ensino. A ausência de uma estrutura física adequada na região obriga o deslocamento de alunos para bairros distantes e resulta na sobrecarga das salas de aula existentes. A implantação deste complexo de 3.637,23 m² é uma ação estratégica para garantir o acesso à educação básica de qualidade, proporcionando um ambiente moderno e seguro que atenda aos padrões de acessibilidade e infraestrutura pedagógica necessários ao desenvolvimento discente. 

2.2. Alinhamento com o Planejamento: 
Ressalta-se que esta contratação não se encontra prevista no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Matupá-MT. Contudo, a necessidade foi identificada como prioridade para assegurar a continuidade e a qualidade do serviço público educacional no exercício vigente. 

2.3. Justificativa do Regime de Execução: 
A adoção do regime de Empreitada por Preço Global justifica-se por tratar-se de obra nova, com projeto completo e memorial descritivo que permitem a quantificação precisa de todos os serviços. Este regime confere maior segurança orçamentária à Administração, uma vez que o valor da planilha de referência de R$ 9.857.539,08 é para a entrega do objeto completo.

2.4. Viabilidade Ambiental: 
A contratação está devidamente amparada pela Licença Prévia (LP) nº 006/2025 e pela Licença de Instalação (LI) nº 007/2025, emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Matupá-MT, garantindo que a execução da obra na Avenida Hermínio Ometto respeita as normas ambientais vigentes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução selecionada compreende a execução integral de uma Unidade Escolar com 16 (dezesseis) salas de aula, fundamentada no projeto padrão da SEDUC-MT, totalizando uma área construída de 3.637,23 m². A edificação é composta por blocos funcionais integrados que abrangem as esferas pedagógica, administrativa, de vivência e esportiva, projetados para oferecer uma infraestrutura educacional completa, segura e acessível, conforme o detalhamento de ambientes já especificado no item 1 deste Termo de Referência.
A infraestrutura tecnológica e construtiva prevê o uso de estrutura de concreto armado e fechamentos em alvenaria convencional com revestimentos de alta resistência. A cobertura será executada em telhas metálicas termoacústicas, garantindo durabilidade e conforto térmico. A solução elétrica contempla um sistema de alta tensão completo, incluindo o fornecimento e instalação de subestação e transformador dimensionados para suportar a demanda de laboratórios e sistemas de climatização.
Além da infraestrutura civil, a solução integra requisitos de sustentabilidade e eficiência operacional, e o aproveitamento de ventilação e iluminação naturais. Toda a intervenção observa o cumprimento rigoroso da NBR 9050 para garantir acessibilidade universal em todos os núcleos da unidade, assegurando que a infraestrutura física suporte plenamente as atividades pedagógicas e o bem-estar dos usuários


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1. [bookmark: _Hlk215659334]Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável;
4.1.2. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021) 
4.2. Não há vedação de marcas ou modelos neste processo.

Subcontratação
4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                  
4.3.1. Amparado pelo art. 122 da Lei n° 14.133/21, na execução do contrato e sem prejuízo as responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra ou serviço, até o limite de 25% do objeto do contrato, exceto em se tratando dos serviços de maior relevância do contrato.

4.3.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.3.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.3.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.3.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratação
4.4. Será exigida do vencedor da licitação garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:
 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

4.5. Quando o contratado optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, o prazo para apresentação da garantia será de 10 (dez) dias uteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante justificativa, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

4.6. O contratado terá o prazo de 1 (um) mês, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante justificativa, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia. 

4.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou retribuída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

4.8. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto.

4.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

	4.11.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
	4.11.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
	4.11.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no objeto, observada a legislação que rege a matéria.

4.13. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.14.  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for notificada.

4.17. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.18. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.19. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

4.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

Vistoria

4.22. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07 horas às 11 horas.  

4.23. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.24. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

4.25. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.26. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.


5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de execução:
 
a) A CONTRATADA deverá definir um responsável da equipe técnica para o serviço como coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as ações definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este deverá ser o consultor;
b) A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de autoridade (matriz de responsabilidades);
c) A CONTRATADA deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e a boa execução dos serviços contratados considerando cada função atribuída ao profissional habilitado. 
d) A CONTRATADA deverá ser conhecedora das normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços. Portanto, não será aceita nenhuma alegação por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislação não está contemplada neste termo de referência. 
e) A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela. 
f) A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na execução da obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas. 
g) A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa;

[bookmark: _Toc458412807]5.2. Da mão de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa em questão. 
b) Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS (eSocial), com exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente poderá subcontratar serviços para empresa cujos funcionários que prestarão o serviço estejam devidamente registrados nas respectivas. 
c) Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o funcionário esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestação de serviços. 
d) Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de segurança.
e) A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das Normas Regulamentadoras – NR’S do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5. 
f) A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’S e promover a substituição destes sempre que necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI não oferecer mais segurança ao funcionário, o que ocorrer primeiro. 
g) Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no edital. 
h) O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 

[bookmark: _Toc458412808]5.3. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.
b) Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização.
c) A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatórias.
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questão.
f) Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato.
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.
h) A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

5.4. Dos materiais empregados na construção:

a) Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador de qualidade.
b) A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificação técnica.

5.5. Do Diário de Obras:

a) Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:
b) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;
c) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de dados.
d) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
e) Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:
f) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;
g) Consultas à FISCALIZAÇÃO;
h) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
i) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
j) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;
k) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;
l) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
m) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO:
n) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de Obras";
o) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
p) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
q) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
r) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;
s) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro.

 5.6. Documentação previdenciária para obra total:

5.6.1. FASE DE MOBILIZAÇÃO/INÍCIO:
a) Comprovante de Inscrição e Situação do CNO;
b) Relatório/print do eSocial S-1020 e S-1005;
c) Certidão Conjunta Federal (INSS), CRF (FGTS) e CNDT (Trabalhista) válidas.

5.6.3. FASE DE ENCERRAMENTO:
a) Comprovante de encerramento do CNO;
b) Relatório e DARF do SERO de aferição da obra;
c) Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil.

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O CONTRATO deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do Contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 4488, de 2023);

6.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 4488, de 2023);

6.9. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto nº 4488, de 2023);

6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto nº 4488, de 2023);

6.11. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 4488, de 2023);

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 4488, de 2023);

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 4488, de 2023);

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 4488, de 2023);

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 4488, de 2023). 

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 4488, de 2023). 

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 4488, de 2023). 

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 4488, de 2023). 

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 4488, de 2023). 


7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A obra está vinculada ao Termo de Convênio 0252-2026, celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Educação Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Matupá. O valor de R$ 9.808.251,38 (nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC. 
7.1.1. Uma vez que a maior parcela dos recursos financeiros destinados à obra é proveniente do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, o pagamento das etapas executadas fica condicionado à prévia e efetiva liberação dos valores pelo Estado.

7.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal que será confeccionada após aprovação da medição efetivada pela equipe técnica do Município e conferência dos serviços, observado o cronograma de pagamento estabelecido pelo Município de Matupá, em conformidade com art. 141 da Lei 14.133/2021.
	
	7.2.1. O prazo previsto no item 7.2 somente começará a fluir a partir da data em que os recursos financeiros correspondentes à medição forem efetivamente liberados pelo Estado de Mato Grosso e creditados na conta do Município.

	7.2.2. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento de que o adimplemento da obrigação de pagamento pelo CONTRATANTE depende da regularidade do repasse de recursos pelo Estado de Mato Grosso, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por atrasos decorrentes da liberação tardia ou da indisponibilidade de recursos por parte do órgão repassador.

7.3. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medição e demais documentos e certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

7.4. A liberação da primeira medição técnica fica condicionada à comprovação da emissão e registro da ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) de execução perante o conselho profissional competente, bem como à efetiva instalação da placa da obra no canteiro, conforme modelo fornecido pela Administração Municipal.

7.5. No primeiro faturamento, como condição para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:
a) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNO (Cadastro Nacional de Obras), devidamente ativo e vinculado ao contrato;
b) Relatório descritivo ou print comprobatório do cadastro no eSocial contendo o evento S-1020 (lotação tributária vinculada ao CNO da obra) e o evento S-1005 (estabelecimento próprio), atestando a correta parametrização do ambiente de folha de pagamento para a respectiva obra;
c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo as contribuições previdenciárias/INSS), emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.

7.6. O pagamento referente à última medição e a liberação da garantia contratual ficam condicionados à entrega dos seguintes documentos comprobatórios do encerramento da obra:
a) Relatório de Regularização de Obra emitido pelo SERO (Serviço de Aferição de Obras), acompanhado da Memória de Cálculo da Aferição;
b) DARF de Aferição de Obra devidamente quitado (comprovante bancário de pagamento), caso o sistema SERO tenha apontado resíduo tributário a recolher para fins de encerramento;
c) Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, atestando a quitação integral das obrigações previdenciárias relativas à matrícula do CNO;
d) Comprovante de Encerramento/Baixa da inscrição no CNO com a situação cadastral devidamente atualizada.

7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.8. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das medições e das faturas dos serviços prestados, devidamente acompanhadas do atestado de fiscalização.

7.8.1. A Fiscalização terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha de preços constantes de sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.

7.9. Os pagamentos dos serviços prestados, objeto do contrato serão efetuados mediante ordem bancária com a apresentação de demonstrativo especificado dos serviços executados.

7.10. O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos seguintes casos;
a) Execução incorreta ocorrida nos serviços;
b) Existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE.

7.11. A Contratada deverá apresentar as seguintes regularidades, acompanhado das notas fiscais:

7.11.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

7.11.2. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais;

7.11.3. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais;

Obs: Atenham-se os licitantes que, para os Estados que ainda não emitem Certidão Unificada de regularidade fiscal, deverão ser apresentadas tanto a certidão expedida pela Secretaria de Fazenda quanto pela Procuradoria Geral do Estado, ou outros órgãos correlatos, que atestem a inexistência de créditos tributários ou não tributários inscritos ou não em Dívida Ativa.

7.11.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

7.11.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.11.6. Apresentar a planilha corresponde a medição e memória de cálculo detalhada, relatório fotográfico e diário de obra conforme medição.

7.11.7. Para cada medição a CONTRATADA deverá apresentar a Nota fiscal de prestação de serviços correspondente à medição, contendo obrigatoriamente a indicação expressa do número do CNO correspondente à obra.

7.12. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, devendo o contratado ficar responsável pela conferência de tal validade.

7.13. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.14. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento de contratação.

7.15. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação.

7.16. O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das respectivas solicitações assinadas pelo Departamento responsável.

7.17. Para fins de pagamento, observar-se-á, ainda, o seguinte: 

7.17.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.17.2. A aprovação da medição dependerá da aprovação do Órgão cedente dos recursos.

7.17.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.17.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.17.5. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

7.17.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

7.17.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.

8.2. Do modo de disputa” ABERTO E FECHADO”

8.2.1. O modo de disputa será aberto e fechado, por meio do qual, após um período inicial de lances, faculta-se aos autores das melhores propostas a prerrogativa de apresentarem seu valor final, por meio do registro sigiloso de sua proposta.

8.3. Do regime de execução “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL TOTAL”,

8.3.1. Neste sentido, o Acórdão 1.977/2013 – TCU esclarece que a escolha do regime de execução da obra deve ser pautada pelo interesse público e deve estar sempre motivada, pois impactará as relações entre contratado e contratante, as medições do contrato firmado, seus aditivos e entre outros fatores relacionados à gestão do empreendimento contratado, não sendo de livre arbítrio do gestor. Assim, decorre desse entendimento a constatação de que não existe, em tese, um regime de execução melhor que o outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor atende ao interesse público.

8.3.2. No que se refere ao critério de seleção de licitante, será adotado o regime de empreitada por preço global, conforme previsto no art. 46, Inciso II da Lei 14.133/21 e seguindo a orientação consubstanciada no Acórdão 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu: De acordo com a Lei, utiliza-se a empreitada por preço global quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Esse regime é indicado quando os quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser definidos com precisão. Por isso, pressupõe uma definição minuciosa de todos os componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem mínima de incerteza. Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro.

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica;

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.4.3. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

8.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

8.4.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.9. Prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

8.4.11. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

8.4.11.1. Atenham-se os licitantes que, para os Estados que ainda não emitem Certidão Unificada de regularidade fiscal, deverão ser apresentadas tanto a certidão expedida pela Secretaria de Fazenda quanto pela Procuradoria Geral do Estado, ou outros órgãos correlatos, que atestem a inexistência de créditos tributários ou não tributários inscritos ou não em Dívida Ativa.

8.4.12. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

8.4.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.4.14. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Qualificação Econômico-financeira:

8.4.15. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.4.15.1. Caso não conste expressamente o prazo de validade, será considerada válida a Certidão de que trata o item anterior que tenha sido emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do certame.

8.4.15.2. As certidões de falência e concordata/recuperação judicial solicitadas perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, seja de forma presencial ou pelo site oficial, no campo tipos de parte, devem ser selecionada as opções AUTOR/MOVIDAS POR e RÉU/DESFAVOR.

8.4.15.3. Assim, a certidão emitida pelo TJMT que constar apenas a opção AUTOR/MOVIDAS POR ou apenas a opção RÉU/DESFAVOR não será suficiente para atestar a inexistência de ações de falência e concordata para cumprimento da lei de licitações.

8.4.15.4. Para os licitantes dos demais estados, deverão certificar-se de que as certidões expedidas em suas comarcas, mesmo que não contenham especificamente os termos acima, atestam a inexistência de ações de falência e concordata movidas pelo autor ou em face do mesmo, uma vez que, diante de cada caso concreto, o Agente de Contratação/Comissão poderá realizar diligências a fim de verificar o atendimento das informações mínimas necessárias para a certificação exigida pela Lei.

8.4.15.5. Nos casos em que a proponente se encontrar em recuperação judicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor da sede deverá ser acompanhada de certidão ou decisão judicial que comprove o acolhimento do plano de recuperação judicial, ou ainda decisão judicial que autorize a participação em licitações públicas.

8.4.16. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

8.4.16.1. As empresas criadas no exercício financeiro deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.4.16.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos

8.4.16.3. Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas:

8.4.16.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I – Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II – Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante);

III – Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.4.16.3.2. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor proposto pela licitante para o item/lote pertinente.

8.4.16.3.3. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.16.3.4 As Normas Brasileiras de Contabilidade não estabelecem data limite para que a empresa tenha suas Demonstrações Contábeis concluídas e transcritas no Livro Diário. Desta forma, conforme Lei nº 6.404/76 (art. 132), Código Civil Brasileiro (art. 1.078), Processo nº 18.737-2/2018 do TCE/MT, Acórdão nº 1999/2014-Plenário do TCU, e considerando o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) fixado pela Instrução Normativa RFB nº 2.142/2023 (último dia útil do mês de junho do ano subsequente), estabelece-se para este processo licitatório:

	Período da consulta/entrega da proposta
	Exercícios sociais aceitos

	Até o último dia útil do mês de junho (inclusive)
	2023 e 2024

	A partir do primeiro dia útil do mês de julho
	2024 e 2025



Parágrafo único. O prazo de "último dia útil de junho" refere-se à data-limite para transmissão da ECD ao SPED, nos termos da IN RFB nº 2.142/2023, servindo como referência para definição dos exercícios sociais exigíveis.

8.4.16.3.5. Somente serão aceitas as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) ou Livro Diário (desde que no mesmo estejam inseridas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Exercício) se estes estiverem devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, conforme Resolução de Consulta Nº 20/2013 do Tribunal de Contas do Estado de MT;
8.2.17.3.5. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma: 

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped; 

II. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;

Qualificação Técnica:

8.4.17. [bookmark: _Ref123202723]Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
8.4.18. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, se abstendo de realizar a visita.
8.4.19. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.    
[bookmark: _Hlk164317117]8.4.20. Registro ou inscrição dos profissionais indicados para comprovação da capacidade técnico-profissional na entidade profissional competente, em plena validade.
8.4.21. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 
8.4.22. Apresentação de pelo menos um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado com identificação devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, em nome da Licitante, onde fique comprovado a execução de serviços semelhantes ao objeto desta licitação.
8.4.22.1. Capacitação Técnica da Licitante (Atestado de Capacidade Operacional):
	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE

	Item
	Discriminação
	Unidade
	Quantidade

	
	
	
	Planilha Orçamentária
	Quantitativo a ser comprovado

	01
	Cobertura em Estrutura Metálica
	Kg
	42.145,55
	8.000

	02
	Revestimento Cerâmico com placas tipo porcelanato
	M²
	2.416,84
	750


	03
	Alvenaria de Vedação com Blocos cerâmicos
	M²
	3.343,71
	880




Observações: Correspondem aos serviços que compõem a planilha orçamentária e tem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 
8.4.23. Quanto a capacidade técnico profissional deverá ser apresentado em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participação da obra, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, para fins de comprovação de que a mesma tenha executado obra igual em características, conforme descrito abaixo:
	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	CAPACIDADE TÉCNICA – PROFISSIONAL

	Coberturas em estrutura metálica

	Revestimento Cerâmico com placas tipo porcelanato

	Alvenaria de Vedação com Blocos cerâmicos

	Estrutura de concreto armado



8.4.24. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Das Declarações:

8.4.25. Declaração Unificada que ateste:

a) que a Contratada cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
b) que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas. 
c) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos: 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

d) que a contratada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
e) que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei que atende aos requisitos de habilitação; 
f) o seu não enquadramento em qualquer das proibições estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
g) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do certame;
h) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
i) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
j) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que conhece os locais de prestação/entrega dos produtos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
k) declaramos que, em obediência ao art. 93 da Lei n.º 14.133/21, cedemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
l) que a mesma possui condições e disponibilidade de executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora;
m) que está ciente de que a indisponibilidade dos equipamentos de proteção individual e de pessoal caracterizará falta grave na execução, podendo acarretar a rescisão do contrato, a aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que sua conduta for causadora;
n) que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
o) que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
p) que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos indicados em sua proposta, junto ao CREA ou outro Conselho Profissional competente. 
q) que será submetido à fiscalização e ao controle técnico da Prefeitura ou a quem esta expressamente indicar;
r) que recebeu todos os documentos, e que tem conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos; 
s) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
t) Que tem pleno conhecimento das obrigações previdenciárias decorrentes da execução de obra em regime de empreitada total (obra total), especialmente quanto à necessidade de: inscrição e manutenção do CNO ativo durante toda a execução; cadastramento dos eventos cabíveis no eSocial; encerramento do CNO e obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra) ao final da execução; assumindo integral responsabilidade pela regularidade fiscal e previdenciária do empreendimento, nos termos da IN RFB nº 2.110/2022 e demais normas aplicáveis


8.4.26. Preenchimento da Ficha cadastral.

8.4.27.  Declaração de ciência sobre a reserva de vagas para apenados e egressos do sistema penitenciário.

8.4.28.  Na fase de habilitação o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.
e) Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.4.28.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

8.4.28.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

8.4.28.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.4.28.4.  O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.4.28.5. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2.28. Das demais disposições da habilitação dos licitantes: 

8.2.28.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Termo de Referência e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

8.2.28.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

8.2.28.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

8.2.28.4. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência. 

8.2.28.4.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

8.2.28.5. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

8.2.28.6. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

8.2.28.7. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

8.2.28.8. A documentação exigida no presente processo licitatório deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

8.2.28.9. A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela (o) Agente de Contratação (o). 

8.2.28.10. Os documentos de habilitação deverão ser anexados em campo específico pertinente a cada tipo de documento. Caso não encontre, favor, anexar em Outros Documentos.


9. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

9.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

9.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

9.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

9.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Matupá/ MT para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

9.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado.

9.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

9.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.14. Fornecer por escrito ou via digital quaisquer informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

9.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
9.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
9.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
9.19. Fornecer à contratada todos os projetos de engenharia, especificações e documentação relativa à obra de forma digital.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os prazos definidos neste contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;

10.2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes; 

10.3. Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

10.4. Responsabilizar–se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo em relação a Contratante; 

10.5. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

10.6. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

10.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

10.8. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II); 

10.9. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo e mantendo no canteiro de obra os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidades, qualidade e tecnologia adequadas, promovendo sua guarda, manutenção e vigilância durante a execução da obra; 

10.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.11. Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico-financeiro;

10.12. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 

10.13. Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à regularidade para com a seguridade social – INSS e FGTS. 

10.14. Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso; 

10.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.16. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

10.17. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

10.19. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme constatada a sua necessidade por função no PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e/ou no LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) elaborado nos estabelecimentos do local da efetiva prestação de serviços. 

10.20. Fica desde já acordado que a CONTRATADA NÃO realizará o destaque da retenção previdenciária em suas notas fiscais, tendo em vista que o presente contrato é celebrado sob a modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, enquadrando-se na hipótese de dispensa de retenção previdenciária por parte da CONTRATANTE, nos termos do art. 143, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022.

10.21. A ausência ou irregularidade na comprovação de que trata o subitem 9.21 constituirá descumprimento contratual e autorizará a CONTRATANTE, com base no art. 476 do Código Civil e diante da solidariedade prevista no art. 30, inciso VI, da Lei nº 8.212/1991, a reter, dos pagamentos devidos, o valor correspondente ao INSS não recolhido ou o valor integral da medição até a devida regularização.

10.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.23. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.24. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

10.25. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

10.27. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.28. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

10.29. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

10.30. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

10.31. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

10.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.33. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

10.34. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

10.35. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado. 

10.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

10.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

10.38. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

10.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

10.40. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

10.41. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

10.42. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

10.43. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

10.44. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

10.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

10.46. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

10.47. Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo; 

10.48. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

10.49. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

10.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
10.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 
10.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

10.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

10.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

10.53. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10.54. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

10.55. Conforme determina o Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, será necessária a apresentação de, no mínimo, 3 (três) fotos da execução da obra, juntamente à medição do mesmo período. É de responsabilidade da empresa contratada a apresentação de relatório fotográfico de todas as etapas envolvidas no processo, devendo a quantidade ser tantas quanto necessárias para que o registro identifique de maneira clara o objeto executado. Este relatório será indispensável na apresentação dos documentos integrantes das medições dos serviços e será entregue à fiscalização que fará a verificação se o relatório é suficiente para identificar o serviço, podendo solicitar o acréscimo de mais detalhes ou aceitá-lo, ficando este anexado à documentação de medição e acompanhamento da obra.

10.56. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.57. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá entregar no Departamento de Engenharia a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.

10.58. Caberá ainda à CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, devidamente vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço (art. 12 da Resolução nº 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal nº 7.983/13). 

10.59. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar.

10.60. A CONTRATADA se obriga a cadastrar a obra objeto do contrato no Cadastro Nacional de Obras (CNO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, e obrigatoriamente antes do primeiro pagamento, devendo apresentar o comprovante de inscrição e situação cadastral à fiscalização, nos termos da IN RFB nº 2.110/2022.

10.60.1. Parágrafo único. O descumprimento do prazo estabelecido no caput implicará a suspensão do primeiro pagamento até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis.

10.61. Deve entregar ainda ao Contratante, sempre que esta solicitar, documentos de comprovação do eSocial com todas as informações de registro de trabalhadores, folha de pagamento, pagamento, SST- saúde e segurança do trabalho, eventos do eSocial que comprovem os envios dessas informações ao Fisco Federal, relatório da DCTFWEB entre outros que a contratante vier solicitar (conforme IN 2.110/2022, Art. 144. Art. 121 da Lei 14.133/21).  

10.62. A liberação da primeira medição técnica fica condicionada à comprovação da emissão e registro da ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) de execução perante o conselho profissional competente, bem como à efetiva instalação da placa da obra no canteiro, conforme modelo fornecido pela Administração Municipal.

10.63. A contratada deve reservar, durante toda a execução do contrato, no mínimo 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho criados em decorrência deste ajuste, para apenados em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário, em atendimento à Lei Municipal nº 638/2008 e à Lei Estadual nº 9.879/2013 (com as alterações da Lei Estadual nº 12.393/2024), sendo garantida, qualquer que seja a fração, pelo menos uma vaga, ressalvados os postos de trabalho em serviços de segurança.

10.63.1. Para fins de cumprimento desta obrigação, a CONTRATADA deverá comunicar, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a existência dos postos disponíveis à Fundação Nova Chance – FUNAC, que terá o mesmo prazo para indicar os candidatos aptos, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.879/2013 (redação da Lei Estadual nº 12.393/2024).
10.63.2. A obrigação de reserva poderá ser dispensada, exclusivamente, mediante declaração da FUNAC atestando a inexistência de mão de obra disponível na circunscrição da comarca competente, nos exatos termos da legislação estadual vigente.
10.63.3. O descumprimento desta obrigação, quando não houver declaração de dispensa pela FUNAC, caracterizará falta grave e ensejará a aplicação das sanções contratuais cabíveis, podendo ensejar a rescisão unilateral do contrato pela Administração, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 9.879/2013 e do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.
10.63.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência do contrato, registros e controles atualizados que comprovem o cumprimento da reserva exigida, os quais deverão ser apresentados ao fiscal do contrato sempre que solicitado.

10.64. DA REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA OBRA TOTAL (EMPREITADA INTEGRAL)
10.64.1.  Por se tratar de contrato de execução de obra por empreitada integral (obra total), a CONTRATADA figura como responsável principal pela execução, alocação de mão de obra e regularização do empreendimento perante os órgãos federais, previdenciários e trabalhistas, devendo apresentar à fiscalização do CONTRATANTE a documentação comprobatória nos prazos e condições estabelecidos nesta Cláusula.

10.65.  DA MOBILIZAÇÃO E INÍCIO DO CONTRATO
10.65.1. No prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato (ou emissão da Ordem de Início de Serviço), e obrigatoriamente antes do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:
a) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNO (Cadastro Nacional de Obras), devidamente ativo e vinculado ao contrato;
b) Relatório descritivo ou "print" comprobatório do cadastro no eSocial contendo o evento S-1020 (lotação tributária vinculada ao CNO da obra) e o evento S-1005 (estabelecimento próprio), atestando a correta parametrização do ambiente de folha de pagamento para a respectiva obra;
c) Conjunto de certidões de regularidade vigentes, a saber:
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo as contribuições previdenciárias/INSS);
e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.
10.66. DO ENCERRAMENTO DA OBRA E RECEBIMENTO DEFINITIVO - Por ocasião do término dos serviços e para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, bem como para a liberação da última medição e/ou restituição de garantias contratuais (caução), a CONTRATADA deverá apresentar:
a) Relatório de Regularização de Obra emitido pelo SERO (Serviço de Aferição de Obras), acompanhado da Memória de Cálculo da Aferição; 
b) DARF de Aferição de Obra devidamente quitado (comprovante bancário de pagamento), caso o sistema SERO tenha apontado resíduo tributário a recolher para fins de encerramento;
c) Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, atestando a quitação integral das obrigações previdenciárias relativas à matrícula do CNO;
d) Comprovante de Encerramento/Baixa da inscrição no CNO com a situação cadastral devidamente atualizada.

10.67. A Contratada obriga-se a entregar, apresentar ou disponibilizar qualquer documento exigido pelo Contratante para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, no prazo e na forma indicados pela Administração.


11. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

11.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

11.2. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo determinado pela Administração, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

11.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis. 

11.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 

11.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

11.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

11.9. A contratada deverá se responsabilizar objetivamente pela solidez e segurança do trabalho realizado pelo prazo de 05 anos, conforme determina o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

11.10. Além dos documentos previstos neste tópico, o recebimento definitivo da obra e a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, bem como a liberação da última medição e/ou restituição de garantias contratuais (caução), ficam condicionados à prévia apresentação dos seguintes documentos:
a) Relatório de Regularização de Obra emitido pelo SERO (Serviço de Aferição de Obras), acompanhado da Memória de Cálculo da Aferição;
b) DARF de Aferição de Obra devidamente quitado (comprovante bancário de pagamento), caso o sistema SERO tenha apontado resíduo tributário a recolher para fins de encerramento;
c) Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
d) Comprovante de Encerramento/Baixa da inscrição no CNO com a situação cadastral devidamente atualizada.

12. VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 9.808.251,38 (nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme custos unitários apostos no projeto básico em anexo.

13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município. 

[bookmark: _Hlk223594715]13.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 

· Unidade Orçamentária: 001 – Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
· Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação;
· Função: 12 – Educação;
· Subfunção: 361 – Ensino Fundamental;
· Programa: 0015 – Infraestrutura física e modernização da escola;
· Ação: 10044 – Construir, Reformar e Readequar escolas – Ensino Fundamental;
· Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.500.0000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recurso: 1.571.0000000 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados

13.3. A obra está vinculada ao Termo de Convênio 0252-2026, celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Educação Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Matupá. O valor total previsto para a execução da obra é de R$ 9.857.539,08 (nove milhões oitocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos), dos quais R$ 9.808.251,38 (nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC, e R$ 49.287,70 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), por parte do Município de Matupá. 

13.4. Uma vez que a maior parcela dos recursos financeiros destinados à obra é proveniente do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, o pagamento das etapas executadas fica condicionado à prévia e efetiva liberação dos valores pelo Estado.

13.5. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.


13.6. Em anexo segue:
 
* Projetos
* Memorial Descritivo
* Planilha Orçamentária
* Cronograma Físico-Financeiro

Matupá, 02 de julho de 2026.

_________________________________
JOZELI CARDOSO GIAZZONI
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 5232/2025



ANEXO I – FOLHA II
PROJETOS

* Projetos
* Memorial Descritivo
* Planilha Orçamentária
* Cronograma Físico-Financeiro 


Observação: O material citado encontra-se resumido neste anexo e na integra disponível no – link 

https://drive.google.com/drive/folders/18UvSekA0utCIarqESQgGKcc0CowbuU4-?usp=sharing

Os projetos e planilhas só serão disponibilizados de forma digital.

* Caso não conseguir visualizar o material acima no site, os interessados poderão solicitar os mesmos no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Matupá ou nos e-mails: 	engenharia.01@matupa.mt.gov.br
engenharia.02@matupa.mt.gov.br 
engenharia.03@matupa.mt.gov.br 
engenharia.civil@matupa.mt.gov.br
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	NÃO DESONERADO

	
	SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  
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	BDI
	23,54%

	
	
	BDI DIFERENCIADO
	15,28%

	C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBRA:
	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 16 SALAS
	DATA:
	06/07/2026

	LOCAL:
	AV. HERMINIO OMETTO, SN - MATUPÁ - MT
	LEIS SOCIAIS: HORISTA
	106,58%

	 
	LEIS SOCIAIS: MENSALISTA
	65,57%

	ORÇAMENTO SINTÉTICO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	CÓDIGO
	BASE DE DADOS
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO
UNIT. (R$)
	PREÇO
BDI. (R$)
	PREÇO
FINAL (R$)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 16 SALAS
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	 
	 
	A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A
	 
	 
	 
	 
	683.315,35

	1.1
	AMM CIV 001
	PRÓPRIO
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	UN
	1,00
	     553.112,64 
	683.315,35
	683.315,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	 
	 
	S E R V I Ç O S   I N I C I A I S
	 
	 
	 
	 
	255.980,16

	2.1
	103689
	SINAPI
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	12,50
	             466,67 
	576,52
	7.206,50

	2.2
	AMM CIV 052
	PRÓPRIO
	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
	UN
	1,00
	       20.146,16 
	24.888,56
	24.888,56

	2.3
	AMM CIV 005
	PRÓPRIO
	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM
	M2
	13.114,53
	                  2,21 
	2,73
	35.802,66

	2.4
	AMM CIV 004
	PRÓPRIO
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA
	UN
	1,00
	          1.578,30 
	1.949,83
	1.949,83

	2.5
	AMM CIV 053
	PRÓPRIO
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
	MÊS
	24,00
	             962,26 
	1.188,77
	28.530,48

	2.6
	105115
	SINAPI
	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
	UN
	1,00
	             133,32 
	164,70
	164,70

	2.7
	95635
	SINAPI
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	UN
	1,00
	             212,13 
	262,06
	262,06

	2.8
	95675
	SINAPI
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	UN
	1,00
	             174,15 
	215,14
	215,14

	2.9
	AMM CIV 034
	PRÓPRIO
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
	UN
	1,00
	          3.017,09 
	3.727,31
	3.727,31

	2.10
	98459
	SINAPI
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	M2
	1.007,18
	               89,91 
	111,07
	111.867,48

	2.11
	99059
	SINAPI
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	M
	508,80
	               65,81 
	81,30
	41.365,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	 
	 
	M O B I L I Z A Ç Ã O    E   D E S M O B I L I Z A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	2.509,80

	3.1
	AMM EST 003
	PRÓPRIO
	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM
	UN
	1,00
	          1.015,79 
	1.254,90
	1.254,90

	3.2
	AMM EST 004
	PRÓPRIO
	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM
	UN
	1,00
	          1.015,79 
	1.254,90
	1.254,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	 
	 
	M O B I L I Z A Ç Ã O   E   D E S M O B I B I L I Z A Ç Ã O  D  E   C A N T E I R O  D E   O B R A S
	9.234,14

	4.1
	AMM CIV 002
	PRÓPRIO
	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
	UN
	1,00
	             297,40 
	367,40
	367,40

	4.2
	AMM CIV 003
	PRÓPRIO
	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
	UN
	1,00
	             297,40 
	367,40
	367,40

	4.3
	AMM CIV 054
	PRÓPRIO
	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
	UNXKM
	304,20
	               11,31 
	13,97
	4.249,67

	4.4
	AMM CIV 055
	PRÓPRIO
	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
	UNXKM
	304,20
	               11,31 
	13,97
	4.249,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	 
	 
	D E S T I N A Ç Ã O   D E   E N T U L H O   G E R A D O   N A   O B R A
	 
	 
	 
	 
	10.412,51

	5.1
	101000
	SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
	T
	445,36
	                  6,06 
	7,48
	3.331,29

	5.2
	95880
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	4.453,60
	                  1,29 
	1,59
	7.081,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.0
	 
	 
	T E R R A P L E N A G E M
	 
	 
	 
	 
	75.999,34

	 
	 
	 
	CORTE
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	101126
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
	M3
	6,87
	               13,35 
	16,49
	113,28

	6.2
	100575
	SINAPI
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
	M2
	1,38
	                  0,55 
	0,67
	0,92

	 
	 
	
	ATERRO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	96385
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	M3
	1.443,47
	               12,22 
	15,09
	21.781,96

	 
	 
	
	JAZIDA
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	101126
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
	M3
	1.436,60
	               13,35 
	16,49
	23.689,53

	 
	 
	
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	95876
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	11.019,44
	                  2,24 
	2,76
	30.413,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B L O C O   E S C O L A R   16   S A L A S
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.0
	 
	 
	M O V I M E N T O  D E   T E R R A
	 
	 
	 
	 
	69.379,81

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	189,90
	             100,65 
	124,34
	23.612,16

	7.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	165,82
	               26,68 
	32,96
	5.465,42

	7.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	55,00
	                  6,73 
	8,31
	457,05

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	243,47
	             110,78 
	136,85
	33.318,86

	7.5
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	165,06
	               26,68 
	32,96
	5.440,37

	7.6
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	130,68
	                  6,73 
	8,31
	1.085,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.0
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	324.240,38

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	55,00
	               47,79 
	59,03
	3.246,65

	8.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	22,00
	             649,89 
	802,87
	17.663,14

	8.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	22,00
	             315,60 
	389,89
	8.577,58

	8.4
	96535
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	113,76
	             142,47 
	176,00
	20.021,76

	8.5
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	796,86
	               14,74 
	18,20
	14.502,85

	8.6
	104919
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	10,26
	               13,12 
	16,20
	166,21

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	78,41
	             649,89 
	802,87
	62.953,03

	8.8
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	78,41
	             315,60 
	389,89
	30.571,27

	8.9
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	956,03
	               76,03 
	93,92
	89.790,33

	8.10
	104917
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	1.462,77
	               15,97 
	19,72
	28.845,82

	8.11
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	1.686,06
	               14,74 
	18,20
	30.686,29

	8.12
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	805,59
	               17,30 
	21,37
	17.215,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.0
	 
	 
	E S T R U T U R A
	 
	 
	 
	 
	448.736,81

	 
	 
	 
	VIGAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	79,20
	             649,89 
	802,87
	63.587,30

	9.2
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	79,20
	             315,60 
	389,89
	30.879,28

	9.3
	92463
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	965,72
	             136,03 
	168,05
	162.289,24

	9.4
	92760
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.402,29
	               13,63 
	16,83
	23.600,54

	9.5
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.834,20
	               12,74 
	15,73
	28.851,96

	9.6
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	45,00
	               11,34 
	14,00
	630,00

	9.7
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	822,69
	               14,54 
	17,96
	14.775,51

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	9.8
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	29,55
	          1.218,36 
	1.505,16
	44.477,47

	9.9
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	491,00
	               77,37 
	95,58
	46.929,78

	9.10
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.448,28
	               11,34 
	14,00
	20.275,92

	9.11
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	692,64
	               14,54 
	17,96
	12.439,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.0
	 
	 
	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 
	 
	 
	 
	 
	47.591,17

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	956,03
	               40,30 
	49,78
	47.591,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.0
	 
	 
	C O B E R T U R A S
	 
	 
	 
	 
	1.123.128,03

	 
	 
	 
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	20.198,69
	               18,72 
	23,12
	466.993,71

	11.2
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	20.198,69
	                  4,09 
	5,05
	102.003,38

	11.3
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	1.883,85
	               11,68 
	14,42
	27.165,11

	11.4
	100747
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	3.767,70
	               11,35 
	14,02
	52.823,15

	11.5
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	KG
	21,35
	               10,19 
	12,58
	268,58

	 
	 
	 
	COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO
	 
	 
	 
	 
	 

	11.6
	AMM CIV 011
	PRÓPRIO
	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
	M2
	49,32
	               97,68 
	120,67
	5.951,44

	 
	 
	 
	COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.7
	94216
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	2.354,37
	             153,46 
	189,58
	446.341,46

	 
	 
	 
	CUMEEIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.8
	AMM CIV 014
	PRÓPRIO
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	87,84
	               49,28 
	60,88
	5.347,69

	 
	 
	 
	ANTI-POMBO
	 
	 
	 
	 
	 

	11.9
	AMM CIV 050
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PASSARINHEIRA UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO
	M
	148,71
	                  7,34 
	9,06
	1.347,31

	 
	 
	 
	RUFO E PINGADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.10
	101966
	SINAPI
	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	23,38
	             161,88 
	199,98
	4.675,53

	11.11
	100327
	SINAPI
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	12,28
	               60,25 
	74,43
	914,00

	 
	 
	 
	ACABAMENTO LATERAL
	 
	 
	 
	 
	 

	11.12
	AMM CIV 051
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ACABAMENTO LATERAL E AÇO PARA TELHA TRAPEZOIDAL 
	M
	196,88
	               38,23 
	47,22
	9.296,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.0
	 
	 
	A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
	 
	 
	 
	 
	365.266,21

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	103326
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	1.953,99
	             110,74 
	136,80
	267.305,83

	12.2
	101162
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	M2
	4,65
	             180,84 
	223,40
	1.038,81

	 
	 
	 
	VERGAS E CONTRAVERGAS- JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 

	12.3
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	178,40
	               81,73 
	100,96
	18.011,26

	12.4
	93197
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	236,00
	               62,09 
	76,70
	18.101,20

	 
	 
	 
	VERGAS - PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 

	12.5
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	34,60
	               81,73 
	100,96
	3.493,21

	 
	 
	 
	FECHAMENTO COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	12.6
	AMM CIV 006
	PRÓPRIO
	PLACA CIMENTÍCIA E =6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
	M2
	26,08
	               83,46 
	103,10
	2.688,84

	 
	 
	 
	DIVISÓRIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	12.7
	96358
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	32,96
	             110,15 
	136,07
	4.484,86

	12.8
	96359
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	52,64
	             121,94 
	150,64
	7.929,68

	12.9
	102253
	SINAPI
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	38,52
	             887,05 
	1.095,86
	42.212,52

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13.0
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	313.574,55

	 
	 
	 
	CONTRAMARCO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	94589
	SINAPI
	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	M
	368,40
	               21,50 
	26,56
	9.784,70

	 
	 
	 
	JANELAS EM CHAPA DE AÇO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2
	AMM CIV 035
	PRÓPRIO
	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA, RAIADA, DE ENROLAR
	M2
	2,40
	             399,39 
	493,40
	1.184,16

	 
	 
	 
	JANELA EM VIDRO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3
	AMM CIV 038
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,00 X 1,00 M 
	UN
	43,00
	          2.437,10 
	3.010,79
	129.463,97

	13.4
	AMM CIV 039
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,00 X 0,60 M 
	UN
	6,00
	          1.484,90 
	1.834,44
	11.006,64

	13.5
	AMM CIV 040
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 0,80 X 0,60 M 
	UN
	2,00
	             732,90 
	905,42
	1.810,84

	13.6
	AMM CIV 041
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FIXA 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,40 X 0,40 M 
	UN
	20,00
	          1.256,49 
	1.552,26
	31.045,20

	 
	 
	 
	PORTAS EM AÇO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.7
	100701
	SINAPI
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025
	M2
	17,64
	             969,40 
	1.197,59
	21.125,48

	13.8
	AMM CIV 042
	PRÓPRIO
	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	22,00
	          2.153,10 
	2.659,93
	58.518,46

	 
	 
	 
	PORTAS EM ALUMÍNIO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.9
	91341
	SINAPI
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	M2
	15,84
	             719,64 
	889,04
	14.082,39

	 
	 
	 
	FECHADURAS
	 
	 
	 
	 
	 

	13.10
	100705
	SINAPI
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025
	UN
	12,00
	               86,13 
	106,40
	1.276,80

	13.11
	91306
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	UN
	32,00
	             179,43 
	221,66
	7.093,12

	 
	 
	 
	VIDROS
	 
	 
	 
	 
	 

	13.12
	102181
	SINAPI
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025
	M2
	2,64
	             638,86 
	789,24
	2.083,59

	 
	 
	 
	METÁLICO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.13
	AMM CIV 008
	PRÓPRIO
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM
	UN
	4,00
	             253,56 
	313,24
	1.252,96

	 
	 
	 
	PEITORIL
	 
	 
	 
	 
	 

	13.14
	101965
	SINAPI
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	149,60
	             129,03 
	159,40
	23.846,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.0
	 
	 
	R E V E S T I M E N T O
	 
	 
	 
	 
	323.013,64

	 
	 
	 
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	3.287,00
	                  4,98 
	6,15
	20.215,05

	14.2
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	620,98
	                  8,76 
	10,82
	6.719,00

	14.3
	87531
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	864,31
	               37,84 
	46,74
	40.397,84

	14.4
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	2.422,69
	               39,15 
	48,36
	117.161,28

	14.5
	87775
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	620,98
	               58,90 
	72,76
	45.182,50

	14.6
	87267
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	116,84
	               79,09 
	97,70
	11.415,26

	14.7
	87275
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	747,47
	               88,72 
	109,60
	81.922,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.0
	 
	 
	P I S O S
	 
	 
	 
	 
	536.596,46

	15.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	2.223,90
	                  6,96 
	8,59
	19.103,30

	15.2
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	M2
	2.223,90
	                  3,56 
	4,39
	9.762,92

	15.3
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	1.922,77
	               44,61 
	55,11
	105.963,85

	15.4
	87261
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
	M2
	15,47
	             175,78 
	217,15
	3.359,31

	15.5
	87262
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	11,78
	             161,65 
	199,70
	2.352,46

	15.6
	87263
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	1.895,52
	             150,97 
	186,50
	353.514,48

	15.7
	AMM CIV 017
	PRÓPRIO
	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM
	M2
	185,64
	               30,73 
	37,96
	7.046,89

	15.8
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	21,60
	             115,15 
	142,25
	3.072,60

	15.9
	92397
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
	M2
	105,41
	             106,77 
	131,90
	13.903,57

	15.10
	94990
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	15,65
	             957,75 
	1.183,20
	18.517,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.0
	 
	 
	F O R R O
	 
	 
	 
	 
	159.316,12

	16.1
	96114
	SINAPI
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
	M2
	1.214,22
	               86,37 
	106,70
	129.557,27

	16.2
	96123
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS
	M
	773,56
	               31,14 
	38,47
	29.758,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.0
	
	
	P I N T U R A S
	
	
	
	
	126.734,79

	 
	 
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	100725
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	118,44
	               27,05 
	33,41
	3.957,08

	 
	 
	 
	PAREDES 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.2
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	3.090,43
	                  3,79 
	4,68
	14.463,21

	17.3
	88495
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	2.469,45
	               12,13 
	14,98
	36.992,36

	17.4
	96130
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
	M2
	620,98
	               19,87 
	24,54
	15.238,84

	17.5
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	3.090,43
	               13,47 
	16,64
	51.424,75

	17.6
	AMM CIV 018
	PRÓPRIO
	PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES
	M2
	251,95
	               14,97 
	18,49
	4.658,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.0
	 
	 
	A C E S S I B I L I D A D E
	 
	 
	 
	 
	81.369,71

	18.1
	AMM CIV 019
	PRÓPRIO
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM
	UN
	27,00
	               51,81 
	64,00
	1.728,00

	18.2
	AMM CIV 020
	PRÓPRIO
	MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL
	UN
	1,00
	          1.146,81 
	1.416,76
	1.416,76

	18.3
	100866
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	8,00
	             306,90 
	379,14
	3.033,12

	18.4
	100864
	SINAPI
	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	             646,68 
	798,90
	1.597,80

	18.5
	100868
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	14,00
	             337,91 
	417,45
	5.844,30

	18.6
	100875
	SINAPI
	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	          1.048,02 
	1.294,72
	2.589,44

	18.7
	101094
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
	M
	289,19
	             182,39 
	225,32
	65.160,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	19.0
	 
	 
	S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 
	 
	 
	 
	 
	205.552,49

	 
	 
	 
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	AMM CIV 021
	PRÓPRIO
	ESTRUTURA METÁLICA TIPO A, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	20,00
	          2.400,00 
	2.964,96
	59.299,20

	19.2
	AMM CIV 022
	PRÓPRIO
	ESTRUTURA METÁLICA TIPO B, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	4,00
	          2.400,00 
	2.964,96
	11.859,84

	 
	 
	 
	QUADRO ESCOLAR
	 
	 
	 
	 
	 

	19.3
	AMM CIV 023
	PRÓPRIO
	QUADRO ESCOLAR DE VIDRO TEMPERADO ESP. 6 MM, MED 2,00 X 1,10 M - 2 UND - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN    
	17,00
	          1.603,08 
	1.980,44
	33.667,48

	 
	 
	 
	BANCADAS
	 
	 
	 
	 
	 

	19.4
	AMM CIV 031
	PRÓPRIO
	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA
	M2
	19,79
	             873,19 
	1.078,73
	21.348,06

	19.5
	100862
	SINAPI
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	18,00
	               39,39 
	48,66
	875,88

	 
	 
	 
	CASA DE CONDENSADORA
	 
	 
	 
	 
	 

	19.6
	AMM CIV 012
	PRÓPRIO
	GRADE METÁLICA COM BARRA CHATA DE 2 X 1/4" - ABRIGO DE CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	73,92
	             655,04 
	809,23
	59.818,28

	 
	 
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	19.7
	AMM CIV 033
	PRÓPRIO
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	2.223,90
	                  4,05 
	5,00
	11.119,50

	19.8
	99806
	SINAPI
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	M2
	864,31
	                  2,90 
	3,58
	3.094,22

	19.9
	99814
	SINAPI
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025
	M2
	2.223,90
	                  1,63 
	2,01
	4.470,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	20.0
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S
	 
	 
	 
	 
	354.477,99

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - SALAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	89356
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	66,73
	               24,52 
	30,29
	2.021,25

	20.2
	89357
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	4,85
	               33,21 
	41,02
	198,94

	20.3
	89449
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	95,64
	               17,15 
	21,18
	2.025,65

	20.4
	89450
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	1,44
	               27,34 
	33,77
	48,62

	20.5
	89451
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	63,27
	               44,42 
	54,87
	3.471,62

	20.6
	89452
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	170,71
	               61,09 
	75,47
	12.883,48

	 
	 
	 
	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	20.7
	89383
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	34,00
	                  7,20 
	8,89
	302,26

	20.8
	89391
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	                  9,41 
	11,62
	34,86

	20.9
	89596
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	28,00
	               11,07 
	13,67
	382,76

	20.10
	89616
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               40,90 
	50,52
	202,08

	20.11
	103948
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	                  8,62 
	10,64
	31,92

	20.12
	103971
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	               25,00 
	30,88
	92,64

	20.13
	AMM HID 001
	PRÓPRIO
	BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 75 X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               39,95 
	49,35
	49,35

	20.14
	AMM HID 002
	PRÓPRIO
	BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 85 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	3,00
	               36,16 
	44,67
	134,01

	20.15
	103966
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               10,17 
	12,56
	50,24

	20.16
	104003
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               15,35 
	18,96
	37,92

	20.17
	103968
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               16,85 
	20,81
	41,62

	20.18
	103972
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	6,00
	               29,12 
	35,97
	215,82

	20.19
	89489
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	8,00
	                  8,06 
	9,95
	79,60

	20.20
	103986
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	12,00
	               28,46 
	35,15
	421,80

	20.21
	94683
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	5,00
	               71,97 
	88,91
	444,55

	20.22
	89525
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	11,00
	               84,05 
	103,83
	1.142,13

	20.23
	89384
	SINAPI
	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               13,25 
	16,36
	16,36

	20.24
	89392
	SINAPI
	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               24,13 
	29,81
	29,81

	20.25
	90373
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	17,00
	               13,38 
	16,52
	280,84

	20.26
	89366
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               16,49 
	20,37
	20,37

	20.27
	89408
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	18,00
	                  9,45 
	11,67
	210,06

	20.28
	89367
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               14,02 
	17,32
	69,28

	20.29
	89501
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	9,00
	               15,32 
	18,92
	170,28

	20.30
	89505
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               40,51 
	50,04
	50,04

	20.31
	89513
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               98,28 
	121,41
	242,82

	20.32
	89381
	SINAPI
	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	6,00
	               12,57 
	15,52
	93,12

	20.33
	89400
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               20,88 
	25,79
	25,79

	20.34
	89627
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	               20,65 
	25,51
	76,53

	20.35
	94698
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	3,00
	               66,32 
	81,93
	245,79

	20.36
	89396
	SINAPI
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	9,00
	               20,76 
	25,64
	230,76

	20.37
	90374
	SINAPI
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               22,46 
	27,74
	27,74

	20.38
	89395
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	5,00
	               14,24 
	17,59
	87,95

	20.39
	89443
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               18,19 
	22,47
	22,47

	20.40
	89625
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	7,00
	               23,91 
	29,53
	206,71

	20.41
	89628
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               47,62 
	58,82
	235,28

	20.42
	89629
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               78,92 
	97,49
	389,96

	20.43
	94699
	SINAPI
	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	1,00
	             112,98 
	139,57
	139,57

	 
	 
	 
	REGISTROS E VÁLVULAS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.44
	94792
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	               99,60 
	123,04
	123,04

	20.45
	94794
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	8,00
	             144,67 
	178,72
	1.429,76

	20.46
	89987
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	14,00
	               81,85 
	101,11
	1.415,54

	20.47
	94500
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	             303,10 
	374,44
	748,88

	20.48
	89985
	SINAPI
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	6,00
	               77,87 
	96,20
	577,20

	 
	 
	 
	SHAFT
	 
	 
	 
	 
	 

	20.49
	96370
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	1,80
	               71,27 
	88,04
	158,47

	 
	 
	 
	ACESSÓRIOS E LOUÇAS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.50
	100860
	SINAPI
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	             130,85 
	161,65
	969,90

	20.51
	AMM HID 013
	PRÓPRIO
	CHUVEIRO E LAVA OLHOS EM PVC - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	1,00
	          1.266,99 
	1.565,23
	1.565,23

	20.52
	100858
	SINAPI
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	             652,82 
	806,49
	3.225,96

	20.53
	86937
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	7,00
	             244,75 
	302,36
	2.116,52

	20.54
	86884
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	7,00
	               13,79 
	17,03
	119,21

	20.55
	AMM HID 008
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	7,00
	             220,30 
	272,15
	1.905,05

	20.56
	AMM HID 011
	PRÓPRIO
	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	             581,48 
	718,36
	1.436,72

	20.57
	AMM HID 009
	PRÓPRIO
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA  COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	2,00
	             556,02 
	686,90
	1.373,80

	20.58
	AMM HID 010
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	4,00
	          1.103,56 
	1.363,33
	5.453,32

	20.59
	95470
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	8,00
	             336,40 
	415,58
	3.324,64

	20.60
	95472
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	             859,87 
	1.062,28
	4.249,12

	20.61
	100849
	SINAPI
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	12,00
	               44,50 
	54,97
	659,64

	20.62
	99635
	SINAPI
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	12,00
	             244,64 
	302,22
	3.626,64

	20.63
	AMM HID 015
	PRÓPRIO
	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	12,00
	               39,92 
	49,31
	591,72

	20.64
	AMM HID 006
	PRÓPRIO
	BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL - INCLUSIVE SIFÃO EM METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	             934,31 
	1.154,24
	1.154,24

	20.65
	AMM HID 007
	PRÓPRIO
	BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS - INCLUSIVE SIFÃO EM METAL CROMADO E VÁLVULA EM METAL CROMADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	          1.337,34 
	1.652,14
	1.652,14

	20.66
	86909
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	             146,35 
	180,80
	542,40

	20.67
	86885
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	               15,92 
	19,66
	58,98

	20.68
	AMM HID 012
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	               92,66 
	114,47
	228,94

	20.69
	AMM HID 017
	PRÓPRIO
	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	7,00
	               57,97 
	71,61
	501,27

	20.70
	95547
	SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	7,00
	               50,43 
	62,30
	436,10

	20.71
	AMM HID 018
	PRÓPRIO
	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	12,00
	               42,82 
	52,89
	634,68

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - SALAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	20.72
	89711
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	26,14
	               23,12 
	28,56
	746,55

	20.73
	89712
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	122,94
	               29,35 
	36,25
	4.456,57

	20.74
	89713
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	5,66
	               36,59 
	45,20
	255,83

	20.75
	89714
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	210,65
	               40,88 
	50,50
	10.637,82

	20.76
	89849
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	49,02
	               61,60 
	76,10
	3.730,42

	 
	 
	 
	CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	20.77
	104357
	SINAPI
	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	8,00
	               20,83 
	25,73
	205,84

	20.78
	89728
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	19,00
	               14,72 
	18,18
	345,42

	20.79
	89733
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	3,00
	               25,38 
	31,35
	94,05

	20.80
	89748
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	12,00
	               46,47 
	57,40
	688,80

	20.81
	89726
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	23,00
	               11,78 
	14,55
	334,65

	20.82
	89732
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	10,00
	               16,93 
	20,91
	209,10

	20.83
	89739
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               25,54 
	31,55
	31,55

	20.84
	89746
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	4,00
	               30,94 
	38,22
	152,88

	20.85
	89724
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	19,00
	               11,53 
	14,24
	270,56

	20.86
	89731
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	33,00
	               16,13 
	19,92
	657,36

	20.87
	89744
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	11,00
	               30,02 
	37,08
	407,88

	20.88
	104345
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	7,00
	               46,67 
	57,65
	403,55

	20.89
	104347
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               52,06 
	64,31
	64,31

	20.90
	AMM HID 019
	PRÓPRIO
	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	5,00
	               95,15 
	117,54
	587,70

	20.91
	89785
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               28,75 
	35,51
	35,51

	20.92
	89797
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               56,00 
	69,18
	69,18

	20.93
	89753
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	60,00
	               10,41 
	12,86
	771,60

	20.94
	89774
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	               17,56 
	21,69
	43,38

	20.95
	89778
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	38,00
	               20,44 
	25,25
	959,50

	20.96
	95693
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	5,00
	               56,76 
	70,12
	350,60

	20.97
	AMM HID 020
	PRÓPRIO
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	1,00
	               74,40 
	91,91
	91,91

	20.98
	104348
	SINAPI
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	13,00
	               12,44 
	15,36
	199,68

	20.99
	AMM HID 016
	PRÓPRIO
	TE SANITARIO, PVC RIGIDO C/ ANEIS - PARA ESGOTO PRIMARIO - DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               50,01 
	61,78
	61,78

	20.100
	104344
	SINAPI
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	5,00
	               44,40 
	54,85
	274,25

	20.101
	89784
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	15,00
	               26,18 
	32,34
	485,10

	20.102
	89796
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	12,00
	               47,21 
	58,32
	699,84

	 
	 
	 
	ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.103
	89707
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	               55,21 
	68,20
	136,40

	20.104
	104329
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	10,00
	               90,05 
	111,24
	1.112,40

	20.105
	89708
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	             118,99 
	147,00
	294,00

	20.106
	89710
	SINAPI
	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	               20,60 
	25,44
	50,88

	20.107
	AMM HID 004
	PRÓPRIO
	RUFO EM AÇO GALVANIZADO , CORTE 33CM, PARA VEDAÇÃO DO FURO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	88,25
	               46,49 
	57,43
	5.068,19

	 
	 
	 
	ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	20.108
	101806
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
	UN
	1,00
	             613,31 
	757,68
	757,68

	20.109
	97902
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	UN
	13,00
	             637,35 
	787,38
	10.235,94

	20.110
	97903
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	UN
	2,00
	             887,39 
	1.096,28
	2.192,56

	 
	 
	 
	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
	 
	 
	 
	 
	 

	20.111
	98069
	SINAPI
	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
	UN
	2,00
	       13.352,43 
	16.495,59
	32.991,18

	20.112
	98077
	SINAPI
	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
	UN
	2,00
	       19.522,62 
	24.118,24
	48.236,48

	20.113
	AMM HID 014
	PRÓPRIO
	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO
	UN
	4,00
	       11.315,26 
	13.978,87
	55.915,48

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DO DRENO DE AR CONDICIONADO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	20.114
	89865
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	M
	204,66
	               17,72 
	21,89
	4.480,00

	 
	 
	 
	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	20.115
	89867
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	48,00
	                  8,78 
	10,84
	520,32

	20.116
	89866
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	97,00
	                  8,05 
	9,94
	964,18

	20.117
	89869
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	20,00
	               11,20 
	13,83
	276,60

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL  - SALAS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.118
	99255
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	19,00
	             859,75 
	1.062,13
	20.180,47

	20.119
	89587
	SINAPI
	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	UN
	82,00
	               53,50 
	66,09
	5.419,38

	20.120
	AMM HID 005
	PRÓPRIO
	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	34,00
	               46,55 
	57,50
	1.955,00

	20.121
	94229
	SINAPI
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	206,02
	             170,47 
	210,59
	43.385,75

	20.122
	89512
	SINAPI
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	372,73
	               53,25 
	65,78
	24.518,17

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	R E F E I T Ó R I O
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.0
	 
	 
	M O V I M E N T O  D E   T E R R A
	 
	 
	 
	 
	13.923,96

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	61,52
	             100,65 
	124,34
	7.649,39

	21.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	55,92
	               26,68 
	32,96
	1.843,12

	21.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	18,67
	                  6,73 
	8,31
	155,14

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	21.4
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	25,69
	             110,78 
	136,85
	3.515,67

	21.5
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	18,88
	               26,68 
	32,96
	622,28

	21.6
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	16,65
	                  6,73 
	8,31
	138,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.0
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	40.164,71

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	18,67
	               47,79 
	59,03
	1.102,09

	22.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	5,60
	             649,89 
	802,87
	4.496,07

	22.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	5,60
	             315,60 
	389,89
	2.183,38

	22.4
	96535
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	27,03
	             142,47 
	176,00
	4.757,28

	22.5
	104917
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	4,50
	               15,97 
	19,72
	88,74

	22.6
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	170,90
	               14,74 
	18,20
	3.110,38

	22.7
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	1,40
	               17,30 
	21,37
	29,91

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.8
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	6,81
	             649,89 
	802,87
	5.467,54

	22.9
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	6,81
	             315,60 
	389,89
	2.655,15

	22.10
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	113,08
	               76,03 
	93,92
	10.620,47

	22.11
	104917
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	0,40
	               15,97 
	19,72
	7,88

	22.12
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	207,00
	               14,74 
	18,20
	3.767,40

	22.13
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	87,90
	               17,30 
	21,37
	1.878,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.0
	 
	 
	E S T R U T U R A
	 
	 
	 
	 
	57.873,40

	 
	 
	 
	VIGAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	6,58
	             649,89 
	802,87
	5.282,88

	23.2
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	6,58
	             315,60 
	389,89
	2.565,47

	23.3
	92463
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	110,29
	             136,03 
	168,05
	18.534,23

	23.4
	92760
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	0,40
	               13,63 
	16,83
	6,73

	23.5
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	198,30
	               12,74 
	15,73
	3.119,25

	23.6
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	4,40
	               11,34 
	14,00
	61,60

	23.7
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	86,60
	               14,54 
	17,96
	1.555,33

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	23.8
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	5,60
	          1.218,36 
	1.505,16
	8.428,89

	23.9
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	108,12
	               77,37 
	95,58
	10.334,10

	23.10
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	342,40
	               11,34 
	14,00
	4.793,60

	23.11
	92763
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	75,10
	                  9,51 
	11,74
	881,67

	23.12
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	128,60
	               14,54 
	17,96
	2.309,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.0
	 
	 
	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 
	 
	 
	 
	 
	5.629,12

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	113,08
	               40,30 
	49,78
	5.629,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.0
	 
	 
	C O B E R T U R A S
	 
	 
	 
	 
	163.987,15

	 
	 
	 
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 

	25.1
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	2.576,83
	               18,72 
	23,12
	59.576,30

	25.2
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	2.576,83
	                  4,09 
	5,05
	13.012,99

	25.3
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	219,84
	               11,68 
	14,42
	3.170,09

	25.4
	100747
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	439,68
	               11,35 
	14,02
	6.164,31

	25.5
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	KG
	10,00
	               10,19 
	12,58
	125,80

	 
	 
	 
	COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
	 
	 
	 
	 
	 

	25.6
	94216
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	423,95
	             153,46 
	189,58
	80.372,44

	 
	 
	 
	CUMEEIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	25.7
	AMM CIV 014
	PRÓPRIO
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	25,71
	               49,28 
	60,88
	1.565,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.0
	 
	 
	A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
	 
	 
	 
	 
	37.803,55

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	239,71
	             105,45 
	130,27
	31.227,02

	26.2
	103326
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	7,80
	             110,74 
	136,80
	1.067,04

	 
	 
	 
	VERGAS E CONTRAVERGAS- JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 

	26.3
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	21,50
	               81,73 
	100,96
	2.170,64

	26.4
	93197
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	30,50
	               62,09 
	76,70
	2.339,35

	 
	 
	 
	VERGAS - PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 

	26.5
	93187
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	9,90
	               81,73 
	100,96
	999,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.0
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	46.670,87

	 
	 
	 
	CONTRAMARCO
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1
	94587
	SINAPI
	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	M
	48,40
	               66,36 
	81,98
	3.967,83

	 
	 
	 
	JANELAS EM ALUMÍNIO
	 
	 
	 
	 
	 

	27.2
	AMM CIV 039
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,00 X 0,60 M 
	UN
	4,00
	          1.484,90 
	1.834,44
	7.337,76

	27.3
	AMM CIV 040
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM - 0,80 X 0,60 M 
	UN
	5,00
	             732,90 
	905,42
	4.527,10

	27.4
	AMM CIV 043
	PRÓPRIO
	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	          2.499,51 
	3.087,89
	6.175,78

	 
	 
	 
	EXAUSTOR
	 
	 
	 
	 
	 

	27.5
	AMM CIV 044
	PRÓPRIO
	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIÂMETRO 50CM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	             522,91 
	646,00
	1.292,00

	 
	 
	 
	PORTAS EM AÇO
	 
	 
	 
	 
	 

	27.6
	AMM CIV 046
	PRÓPRIO
	PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	M2
	17,01
	          1.021,11 
	1.261,47
	21.457,60

	 
	 
	 
	PEITORIL
	 
	 
	 
	 
	 

	27.7
	101965
	SINAPI
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	12,00
	             129,03 
	159,40
	1.912,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.0
	 
	 
	R E V E S T I M E N T O
	 
	 
	 
	 
	55.591,81

	 
	 
	 
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	277,24
	                  4,98 
	6,15
	1.705,02

	28.2
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	131,44
	                  8,76 
	10,82
	1.422,18

	28.3
	87531
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	261,16
	               37,84 
	46,74
	12.206,61

	28.4
	87527
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	14,76
	               42,37 
	52,34
	772,53

	28.5
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	16,08
	               39,15 
	48,36
	777,62

	28.6
	87775
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	116,68
	               58,90 
	72,76
	8.489,63

	28.7
	87275
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	274,02
	               88,72 
	109,60
	30.032,59

	28.8
	87267
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	1,90
	               79,09 
	97,70
	185,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.0
	 
	 
	P I S O S
	 
	 
	 
	 
	101.950,08

	29.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	424,24
	                  6,96 
	8,59
	3.644,22

	29.2
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	M2
	424,24
	                  3,56 
	4,39
	1.862,41

	29.3
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	325,88
	               44,61 
	55,11
	17.959,24

	29.4
	87261
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
	M2
	11,24
	             175,78 
	217,15
	2.440,76

	29.5
	87262
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	25,68
	             161,65 
	199,70
	5.128,29

	29.6
	87263
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	288,96
	             150,97 
	186,50
	53.891,04

	29.7
	98689
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	54,30
	             115,15 
	142,25
	7.724,17

	29.8
	94990
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	7,86
	             957,75 
	1.183,20
	9.299,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.0
	 
	 
	F O R R O
	 
	 
	 
	 
	27.142,54

	30.1
	96116
	SINAPI
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
	M2
	325,88
	               67,42 
	83,29
	27.142,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.0
	 
	 
	P I N T U R A S
	 
	 
	 
	 
	5.428,19

	 
	 
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1
	100749
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	17,01
	               26,20 
	32,36
	550,44

	 
	 
	 
	PAREDES 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.2
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	132,76
	                  3,79 
	4,68
	621,31

	31.3
	AMM CIV 025
	PRÓPRIO
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M2
	16,08
	               15,82 
	19,54
	314,20

	31.4
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	116,68
	               13,47 
	16,64
	1.941,55

	31.5
	AMM CIV 026
	PRÓPRIO
	PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA BRILHANTE SOBRE LATEX
	M2
	132,76
	               12,20 
	15,07
	2.000,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.0
	 
	 
	A C E S S I B I L I D A D E
	 
	 
	 
	 
	15.291,42

	32.1
	AMM CIV 019
	PRÓPRIO
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM
	UN
	11,00
	               51,81 
	64,00
	704,00

	32.2
	100866
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	             306,90 
	379,14
	1.516,56

	32.3
	100867
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	             325,52 
	402,14
	2.412,84

	32.4
	100868
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	             337,91 
	417,45
	1.669,80

	32.5
	100875
	SINAPI
	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	          1.048,02 
	1.294,72
	2.589,44

	32.6
	101094
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
	M
	26,25
	             182,39 
	225,32
	5.914,65

	32.7
	102494
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	5,78
	               67,80 
	83,76
	484,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.0
	 
	 
	S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 
	 
	 
	 
	 
	18.938,28

	33.1
	AMM CIV 031
	PRÓPRIO
	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA
	M2
	1,38
	             873,19 
	1.078,73
	1.488,64

	33.2
	100861
	SINAPI
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	               35,98 
	44,44
	266,64

	 
	 
	 
	COIFA INDUSTRIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	33.3
	AMM CIV 029
	PRÓPRIO
	COIFA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	CJ
	1,00
	          9.600,00 
	11.859,84
	11.859,84

	 
	 
	 
	CASA DE CONDENSADORA
	 
	 
	 
	 
	 

	33.4
	AMM CIV 030
	PRÓPRIO
	GRADE METÁLICA COM BARRA CHATA DE 2 X 1/4" - ABRIGO DE CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	3,36
	             655,04 
	809,23
	2.719,01

	 
	 
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	33.5
	99806
	SINAPI
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	M2
	275,92
	                  2,90 
	3,58
	987,79

	33.6
	99803
	SINAPI
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	M2
	325,88
	                  4,02 
	4,96
	1.616,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.0
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S
	 
	 
	 
	 
	99.489,30

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - REFEITÓRIO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	34.1
	89356
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	31,01
	               24,52 
	30,29
	939,29

	34.2
	89357
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	7,24
	               33,21 
	41,02
	296,98

	34.3
	89449
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	5,72
	               17,15 
	21,18
	121,14

	34.4
	89450
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	2,05
	               27,34 
	33,77
	69,22

	34.5
	89451
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	50,56
	               44,42 
	54,87
	2.774,22

	 
	 
	 
	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM
	 
	 
	 
	 
	 

	34.6
	89383
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	16,00
	                  7,20 
	8,89
	142,24

	34.7
	89596
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	6,00
	               11,07 
	13,67
	82,02

	34.8
	94666
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	2,00
	               32,26 
	39,85
	79,70

	34.9
	103948
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	                  8,62 
	10,64
	21,28

	34.10
	103971
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               25,00 
	30,88
	123,52

	34.11
	AMM HID 001
	PRÓPRIO
	BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 75 X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               39,95 
	49,35
	49,35

	34.12
	103966
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	               10,17 
	12,56
	37,68

	34.13
	104003
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               15,35 
	18,96
	37,92

	34.14
	89489
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	                  8,06 
	9,95
	29,85

	34.15
	94679
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	1,00
	               23,63 
	29,19
	29,19

	34.16
	94683
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	8,00
	               71,97 
	88,91
	711,28

	34.17
	90373
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               13,38 
	16,52
	66,08

	34.18
	89366
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               16,49 
	20,37
	81,48

	34.19
	89408
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	12,00
	                  9,45 
	11,67
	140,04

	34.20
	89367
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               14,02 
	17,32
	34,64

	34.21
	89501
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               15,32 
	18,92
	18,92

	34.22
	89381
	SINAPI
	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	6,00
	               12,57 
	15,52
	93,12

	34.23
	89627
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               20,65 
	25,51
	25,51

	34.24
	94698
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	3,00
	               66,32 
	81,93
	245,79

	34.25
	90374
	SINAPI
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	               22,46 
	27,74
	110,96

	34.26
	89395
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	6,00
	               14,24 
	17,59
	105,54

	34.27
	89628
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	               47,62 
	58,82
	176,46

	 
	 
	 
	REGISTROS E VÁLVULAS
	 
	 
	 
	 
	 

	34.28
	94794
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	             144,67 
	178,72
	357,44

	34.29
	89987
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	7,00
	               81,85 
	101,11
	707,77

	34.30
	94499
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	             249,52 
	308,25
	308,25

	34.31
	89985
	SINAPI
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	               77,87 
	96,20
	192,40

	 
	 
	 
	SHAFT
	 
	 
	 
	 
	 

	34.32
	96370
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	0,90
	               71,27 
	88,04
	79,23

	 
	 
	 
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	34.33
	100860
	SINAPI
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	             130,85 
	161,65
	323,30

	34.34
	AMM HID 009
	PRÓPRIO
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA  COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	3,00
	             556,02 
	686,90
	2.060,70

	34.35
	AMM HID 010
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	2,00
	          1.103,56 
	1.363,33
	2.726,66

	34.36
	AMM HID 008
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	1,00
	             220,30 
	272,15
	272,15

	34.37
	86884
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	               13,79 
	17,03
	51,09

	34.38
	86883
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	               16,69 
	20,61
	61,83

	34.39
	86877
	SINAPI
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	               66,26 
	81,85
	245,55

	34.40
	95472
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	             859,87 
	1.062,28
	2.124,56

	34.41
	100849
	SINAPI
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	               44,50 
	54,97
	109,94

	34.42
	99635
	SINAPI
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	             244,64 
	302,22
	604,44

	34.43
	AMM HID 015
	PRÓPRIO
	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	               39,92 
	49,31
	98,62

	34.44
	AMM HID 024
	PRÓPRIO
	PIA DE INOX INDUSTRIAL(2,00X0,60X0,90M), DE AÇO INOX ESCOVADO 304, COM DUAS CUBAS (C:0,50 M, L:0,40 M, P:0,25M CADA), INCLUSO VÁLVULA METÁLICA, RODOPIA (H: 0,10 M), PRATELEIRA GRADEADA E SEM FURO PARA TORNEIRA DE MESA. DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DA CUBA 1,00 M  - FORNECIMENTO
	UN
	3,00
	          5.900,00 
	7.288,86
	21.866,58

	34.45
	AMM HID 025
	PRÓPRIO
	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA GOURMET MONOCOMANDO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM EXTENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	6,00
	          1.125,05 
	1.389,88
	8.339,28

	34.46
	AMM HID 026
	PRÓPRIO
	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	               57,97 
	71,61
	143,22

	34.47
	95547
	SINAPI
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	               50,43 
	62,30
	124,60

	34.48
	AMM HID 027
	PRÓPRIO
	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	UN
	2,00
	               42,82 
	52,89
	105,78

	34.49
	86922
	SINAPI
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	             930,06 
	1.148,99
	2.297,98

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REFEITÓRIO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	34.50
	89711
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	13,41
	               23,12 
	28,56
	382,98

	34.51
	89712
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	38,31
	               29,35 
	36,25
	1.388,73

	34.52
	89713
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	6,34
	               36,59 
	45,20
	286,56

	34.53
	89714
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	52,73
	               40,88 
	50,50
	2.662,86

	 
	 
	 
	CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	34.54
	89728
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	8,00
	               14,72 
	18,18
	145,44

	34.55
	89733
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	6,00
	               25,38 
	31,35
	188,10

	34.56
	89748
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	               46,47 
	57,40
	114,80

	34.57
	89726
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	9,00
	               11,78 
	14,55
	130,95

	34.58
	89732
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	5,00
	               16,93 
	20,91
	104,55

	34.59
	89746
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               30,94 
	38,22
	38,22

	34.60
	89724
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	8,00
	               11,53 
	14,24
	113,92

	34.61
	89731
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	16,00
	               16,13 
	19,92
	318,72

	34.62
	104343
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	3,00
	               36,83 
	45,49
	136,47

	34.63
	104345
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               46,67 
	57,65
	57,65

	34.64
	89797
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	1,00
	               56,00 
	69,18
	69,18

	34.65
	89753
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	32,00
	               10,41 
	12,86
	411,52

	34.66
	89774
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	3,00
	               17,56 
	21,69
	65,07

	34.67
	89778
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	7,00
	               20,44 
	25,25
	176,75

	34.68
	AMM HID 028
	PRÓPRIO
	REDUCAO EXCENTRICA PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               22,10 
	27,30
	27,30

	34.69
	AMM HID 029
	PRÓPRIO
	REDUCAO EXCENTRICA PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO  DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               23,95 
	29,58
	29,58

	34.70
	104348
	SINAPI
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	3,00
	               12,44 
	15,36
	46,08

	34.71
	89784
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	5,00
	               26,18 
	32,34
	161,70

	34.72
	89796
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	               47,21 
	58,32
	116,64

	 
	 
	 
	ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	34.73
	104329
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	4,00
	               90,05 
	111,24
	444,96

	34.74
	AMM HID 004
	PRÓPRIO
	RUFO EM AÇO GALVANIZADO , CORTE 33CM, PARA VEDAÇÃO DO FURO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	12,20
	               46,49 
	57,43
	700,64

	 
	 
	 
	ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	34.75
	98109
	SINAPI
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
	UN
	1,00
	             876,50 
	1.082,82
	1.082,82

	34.76
	97902
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	UN
	6,00
	             637,35 
	787,38
	4.724,28

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.77
	99255
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	12,00
	             859,75 
	1.062,13
	12.745,56

	34.78
	89587
	SINAPI
	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	UN
	30,00
	               53,50 
	66,09
	1.982,70

	34.79
	AMM HID 005
	PRÓPRIO
	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	6,00
	               46,55 
	57,50
	345,00

	34.80
	94229
	SINAPI
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	51,41
	             170,47 
	210,59
	10.826,43

	34.81
	89512
	SINAPI
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	146,22
	               53,25 
	65,78
	9.618,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Q U A D R A   P O L I E S P O R T I V A 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.0
	 
	 
	M O V I M E N T O  D E   T E R R A
	 
	 
	 
	 
	13.266,89

	 
	 
	 
	BLOCO
	 
	 
	 
	 
	 

	35.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	61,42
	             100,65 
	124,34
	7.636,96

	35.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	47,98
	               26,68 
	32,96
	1.581,42

	35.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	24,05
	                  6,73 
	8,31
	199,85

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	35.4
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	23,22
	             110,78 
	136,85
	3.177,65

	35.5
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	15,48
	               26,68 
	32,96
	510,22

	35.6
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	19,35
	                  6,73 
	8,31
	160,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.0
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	95.334,06

	 
	 
	 
	BLOCOS
	 
	 
	 
	 
	 

	36.1
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	24,05
	               47,79 
	59,03
	1.419,67

	36.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	13,44
	             649,89 
	802,87
	10.790,57

	36.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	13,44
	             315,60 
	389,89
	5.240,12

	36.4
	96534
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	56,00
	               87,26 
	107,80
	6.036,80

	36.5
	96545
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	445,10
	               16,59 
	20,49
	9.120,09

	 
	 
	 
	ESTACA
	 
	 
	 
	 
	 

	36.6
	95601
	SINAPI
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	40,00
	               17,20 
	21,24
	849,60

	36.7
	101176
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
	M
	80,00
	             160,93 
	198,81
	15.904,80

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	36.8
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	5,74
	          1.218,36 
	1.505,16
	8.639,61

	36.9
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	39,00
	               77,37 
	95,58
	3.727,62

	36.10
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	345,30
	               11,34 
	14,00
	4.834,20

	36.11
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	257,40
	               14,54 
	17,96
	4.622,90

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.12
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	7,74
	             649,89 
	802,87
	6.214,21

	36.13
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	7,74
	             315,60 
	389,89
	3.017,74

	36.14
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	96,78
	               76,03 
	93,92
	9.089,57

	36.15
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	235,60
	               14,74 
	18,20
	4.287,92

	36.16
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	72,00
	               17,30 
	21,37
	1.538,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.0
	 
	 
	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 
	 
	 
	 
	 
	4.817,70

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	37.1
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	96,78
	               40,30 
	49,78
	4.817,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.0
	 
	 
	C O B E R T U R A S
	 
	 
	 
	 
	553.970,84

	 
	 
	 
	COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO
	 
	 
	 
	 
	 

	38.1
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	12.679,65
	               18,72 
	23,12
	293.153,50

	38.2
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	12.679,65
	                  4,09 
	5,05
	64.032,23

	38.3
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	1.186,49
	               11,68 
	14,42
	17.109,18

	38.4
	100747
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	2.372,98
	               11,35 
	14,02
	33.269,17

	38.5
	92804
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
	KG
	94,74
	                  8,04 
	9,93
	940,76

	 
	 
	 
	PASSARINHEIRA
	 
	 
	 
	
	 

	38.6
	AMM CIV 050
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PASSARINHEIRA UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO
	M
	65,10
	                  7,34 
	9,06
	589,80

	 
	 
	 
	COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
	 
	 
	 
	
	 

	38.7
	94213
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	895,45
	               55,91 
	69,07
	61.848,73

	38.8
	100759
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
	M2
	895,45
	               52,19 
	64,47
	57.729,66

	 
	 
	 
	FECHAMENTO LATERAL - OITÃO
	 
	 
	 
	
	 

	38.9
	94213
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	189,44
	               55,91 
	69,07
	13.084,62

	38.10
	100759
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
	M2
	189,44
	               52,19 
	64,47
	12.213,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.0
	 
	 
	A R Q U I B A N C A D A S  
	 
	 
	 
	 
	7.507,58

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	39.1
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	20,54
	             105,45 
	130,27
	2.675,74

	 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	39.2
	87894
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	20,54
	                  7,54 
	9,31
	191,22

	39.3
	87792
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	20,54
	               43,79 
	54,09
	1.111,00

	 
	 
	 
	REATERRO
	 
	 
	 
	 
	 

	39.4
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	6,63
	               23,26 
	28,73
	190,47

	 
	 
	 
	ASSENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	39.5
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	23,64
	             114,34 
	141,25
	3.339,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.0
	 
	 
	M U R E T A
	 
	 
	 
	 
	26.727,56

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	40.1
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	103,97
	             105,45 
	130,27
	13.544,17

	 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	40.2
	87894
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	207,94
	                  7,54 
	9,31
	1.935,92

	40.3
	87792
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	207,94
	               43,79 
	54,09
	11.247,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.0
	 
	 
	P I S O    -   Q U A D R A  
	 
	 
	 
	 
	158.674,57

	41.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	699,50
	                  6,96 
	8,59
	6.008,70

	41.2
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	M2
	699,50
	                  3,56 
	4,39
	3.070,80

	41.3
	AMM CIV 024
	PRÓPRIO
	PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDURECEDORA
	M2
	699,50
	             173,11 
	213,86
	149.595,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.0
	 
	 
	A L A M B R A D O 
	 
	 
	 
	 
	142.325,91

	42.1
	102364
	SINAPI
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025
	M2
	221,05
	             182,14 
	225,01
	49.738,46

	42.2
	AMM CIV 010
	PRÓPRIO
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 2 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
	M2
	43,20
	          1.093,65 
	1.351,09
	58.367,08

	42.3
	100761
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
	M2
	528,50
	               52,42 
	64,75
	34.220,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.0
	 
	 
	P I N T U R A S
	 
	 
	 
	 
	77.064,86

	 
	 
	 
	PISO
	 
	 
	 
	 
	 

	43.1
	102506
	SINAPI
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	395,00
	               11,80 
	14,57
	5.755,15

	43.2
	102494
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	699,50
	               67,80 
	83,76
	58.590,12

	 
	 
	 
	MURETA
	 
	 
	 
	 
	 

	43.3
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	186,60
	                  3,79 
	4,68
	873,28

	43.4
	AMM CIV 025
	PRÓPRIO
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M2
	186,60
	               15,82 
	19,54
	3.646,16

	43.5
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	186,60
	               13,47 
	16,64
	3.105,02

	43.6
	AMM CIV 026
	PRÓPRIO
	PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA BRILHANTE SOBRE LATEX
	M2
	186,60
	               12,20 
	15,07
	2.812,06

	 
	 
	 
	ARQUIBANCADA
	 
	 
	 
	 
	 

	43.7
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	44,18
	                  3,79 
	4,68
	206,76

	43.8
	AMM CIV 025
	PRÓPRIO
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M2
	44,18
	               15,82 
	19,54
	863,27

	43.9
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	20,54
	               13,47 
	16,64
	341,78

	43.10
	102491
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2
	23,64
	               21,48 
	26,53
	627,16

	 
	 
	 
	DEMARCAÇÃO CADEIRANTE
	 
	 
	 
	 
	 

	43.11
	102513
	SINAPI
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
	M2
	3,84
	               51,46 
	63,57
	244,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.0
	 
	 
	C A L Ç A D A   A O   E N T O R N O 
	 
	 
	 
	 
	11.379,10

	44.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	135,57
	                  6,96 
	8,59
	1.164,54

	44.2
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	M2
	135,57
	                  3,56 
	4,39
	595,15

	44.3
	94990
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	8,13
	             957,75 
	1.183,20
	9.619,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.0
	 
	 
	A C E S S I B I L I D A D E
	 
	 
	 
	 
	716,87

	45.1
	104658
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
	M2
	2,75
	             211,01 
	260,68
	716,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.0
	 
	 
	S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 
	 
	 
	 
	 
	19.036,31

	46.1
	AMM CIV 027
	PRÓPRIO
	POSTES PARA VOLEIBOL
	PAR
	1,00
	          2.305,50 
	2.848,21
	2.848,21

	46.2
	AMM CIV 028
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO
	PAR
	1,00
	          3.774,60 
	4.663,14
	4.663,14

	 
	 
	 
	ESTRUTURA DE BASQUETE
	 
	 
	 
	 
	 

	46.3
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	150,46
	               18,72 
	23,12
	3.478,63

	46.4
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	150,46
	                  4,09 
	5,05
	759,82

	46.5
	100721
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	24,76
	               26,77 
	33,07
	818,81

	46.6
	103769
	SINAPI
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
	UN
	1,00
	          4.097,23 
	5.061,71
	5.061,71

	 
	 
	 
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.7
	99814
	SINAPI
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025
	M2
	699,50
	                  1,63 
	2,01
	1.405,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.0
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S
	 
	 
	 
	 
	35.995,02

	 
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S  -  Q U A D R A 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	47.1
	90092
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
	M3
	11,05
	                  5,82 
	7,19
	79,44

	47.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	4,19
	               26,68 
	32,96
	138,10

	47.3
	99255
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	2,00
	             859,75 
	1.062,13
	2.124,26

	47.4
	AMM HID 023
	PRÓPRIO
	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNA, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
	M
	58,65
	             378,83 
	468,00
	27.448,20

	47.5
	89512
	SINAPI
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	94,33
	               53,25 
	65,78
	6.205,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P A S S A R E L A   D E  A C E S S O 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.0
	 
	 
	P I S O S
	 
	 
	 
	 
	105.805,65

	 
	 
	 
	PREPARO
	 
	 
	 
	 
	 

	48.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	485,33
	                  6,96 
	8,59
	4.168,98

	48.2
	97084
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	485,33
	                  0,75 
	0,92
	446,50

	48.3
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	485,33
	               44,61 
	55,11
	26.746,53

	 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	48.4
	87263
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	232,36
	             150,97 
	186,50
	43.335,14

	 
	 
	 
	GUARDA CORPO
	 
	 
	 
	 
	 

	48.5
	99842
	SINAPI
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS
	M
	50,00
	             503,62 
	622,17
	31.108,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.0
	 
	 
	M O V I M E N T O  D E   T E R R A
	 
	 
	 
	 
	3.170,94

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	49.1
	96522
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	15,20
	             152,05 
	187,84
	2.855,16

	49.2
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	38,00
	                  6,73 
	8,31
	315,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.0
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	26.765,12

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	50.1
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	38,00
	               47,79 
	59,03
	2.243,14

	50.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	15,20
	             649,89 
	802,87
	12.203,62

	50.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	15,20
	             315,60 
	389,89
	5.926,32

	50.4
	96535
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,60
	             142,47 
	176,00
	1.337,60

	50.5
	104920
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	368,40
	               11,11 
	13,72
	5.054,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.0
	 
	 
	C O B E R T U R A 
	 
	 
	 
	 
	384.958,89

	51.1
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	6.332,81
	               18,72 
	23,12
	146.414,56

	51.2
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	6.332,81
	                  4,09 
	5,05
	31.980,69

	51.3
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	624,83
	               11,68 
	14,42
	9.010,04

	51.4
	100747
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	1.249,66
	               11,35 
	14,02
	17.520,23

	51.5
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	KG
	16,92
	               10,19 
	12,58
	212,85

	 
	 
	 
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	51.6
	94216
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	515,46
	             153,46 
	189,58
	97.720,90

	 
	 
	 
	CUMEEIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	51.7
	AMM CIV 014
	PRÓPRIO
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	40,57
	               49,28 
	60,88
	2.469,90

	 
	 
	 
	ACABAMENTO LATERAL
	 
	 
	 
	 
	 

	51.8
	AMM CIV 007
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM
	M2
	91,58
	             703,83 
	869,51
	79.629,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M U R O   E N T O R N O
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.0
	 
	 
	A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
	 
	 
	 
	 
	131.142,80

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	52.1
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	1.006,70
	             105,45 
	130,27
	131.142,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.0
	 
	 
	R E V E S T I M E N T O
	 
	 
	 
	 
	54.875,21

	 
	 
	 
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 

	53.1
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	1.006,70
	                  4,98 
	6,15
	6.191,20

	53.2
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	1.006,70
	               39,15 
	48,36
	48.684,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.0
	 
	 
	P I N T U R A S
	 
	 
	 
	 
	44.496,12

	 
	 
	 
	PAREDES 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.1
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	1.006,70
	                  3,79 
	4,68
	4.711,35

	54.2
	88495
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	1.006,70
	               12,13 
	14,98
	15.080,36

	54.3
	96130
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
	M2
	1.006,70
	               19,87 
	24,54
	24.704,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.0
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	13.814,60

	55.1
	AMM CIV 047
	PRÓPRIO
	GRADIL EM METALON, H=2,00M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS
	M
	20,00
	             559,12 
	690,73
	13.814,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C O M P L E M E N T A R E S
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.0
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S - A L I M E N T A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	98.833,01

	 
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ALIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	56.1
	AMM HID 021
	PRÓPRIO
	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1"C
	UN
	1,00
	               27,30 
	33,72
	33,72

	56.2
	94703
	SINAPI
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	1,00
	               19,49 
	24,07
	24,07

	56.3
	94704
	SINAPI
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	1,00
	               25,83 
	31,91
	31,91

	56.4
	89383
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	                  7,20 
	8,89
	35,56

	56.5
	89391
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	                  9,41 
	11,62
	46,48

	56.6
	103948
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	                  8,62 
	10,64
	10,64

	56.7
	AMM HID 003
	PRÓPRIO
	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 15.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)
	UN
	1,00
	       36.000,00 
	44.474,40
	44.474,40

	56.8
	95675
	SINAPI
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	UN
	1,00
	             174,15 
	215,14
	215,14

	56.15
	95637
	SINAPI
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	UN
	1,00
	             484,10 
	598,05
	598,05

	56.10
	102113
	SINAPI
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
	UN
	2,00
	          1.451,36 
	1.793,01
	3.586,02

	56.11
	89489
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	7,00
	                  8,06 
	9,95
	69,65

	56.12
	89494
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	9,00
	               12,70 
	15,68
	141,12

	56.13
	89485
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	                  6,66 
	8,22
	16,44

	56.14
	89481
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	                  5,93 
	7,32
	7,32

	56.15
	89492
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00
	                  8,88 
	10,97
	32,91

	56.16
	89381
	SINAPI
	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	5,00
	               12,57 
	15,52
	77,60

	56.17
	AMM HID 022
	PRÓPRIO
	NIPEL DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL D=1"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	4,00
	               11,41 
	14,09
	56,36

	56.18
	94495
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	               53,33 
	65,88
	131,76

	56.19
	89987
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	               81,85 
	101,11
	202,22

	56.20
	94489
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	               26,86 
	33,18
	33,18

	56.21
	AMM HID 003
	PRÓPRIO
	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 15.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)
	UN
	1,00
	       36.000,00 
	44.474,40
	44.474,40

	56.22
	94796
	SINAPI
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	               49,80 
	61,52
	123,04

	56.23
	AMM HID 012
	PRÓPRIO
	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               92,66 
	114,47
	114,47

	56.24
	89440
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00
	               13,09 
	16,17
	16,17

	56.25
	89443
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               18,19 
	22,47
	44,94

	56.26
	89536
	SINAPI
	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               11,55 
	14,26
	28,52

	56.27
	89552
	SINAPI
	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00
	               17,83 
	22,02
	44,04

	56.28
	103011
	SINAPI
	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	             107,76 
	133,12
	133,12

	56.29
	99619
	SINAPI
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	             155,96 
	192,67
	192,67

	56.30
	102137
	SINAPI
	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025
	UN
	2,00
	             133,61 
	165,06
	330,12

	56.31
	89402
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	14,83
	               12,63 
	15,60
	231,34

	56.32
	89403
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	139,27
	               19,04 
	23,52
	3.275,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.0
	 
	 
	C A L Ç A D A    E X T E R N A
	 
	 
	 
	 
	404.384,98

	 
	 
	 
	CALÇADA
	 
	 
	 
	 
	 

	57.1
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	1.041,41
	                  6,96 
	8,59
	8.945,71

	57.2
	97084
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	1.041,41
	                  0,75 
	0,92
	958,09

	57.3
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	1.041,41
	             114,34 
	141,25
	147.099,16

	57.4
	94265
	SINAPI
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
	M
	246,13
	               58,86 
	72,71
	17.896,11

	57.5
	102498
	SINAPI
	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
	M
	246,13
	                  1,70 
	2,10
	516,87

	 
	 
	 
	ESTACIONAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	57.6
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	878,88
	                  6,96 
	8,59
	7.549,57

	57.7
	97084
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	878,88
	                  0,75 
	0,92
	808,56

	57.8
	92400
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
	M2
	878,88
	             142,23 
	175,71
	154.428,00

	57.9
	102500
	SINAPI
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	340,00
	                  4,88 
	6,02
	2.046,80

	57.10
	102492
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2
	13,44
	               27,37 
	33,81
	454,40

	57.11
	AMM CIV 016
	PRÓPRIO
	BATE RODA EM CONCRETO - L:100CM - COM CHUMBADOR
	UN
	34,00
	               81,49 
	100,67
	3.422,78

	 
	 
	 
	PAISAGISMO
	 
	 
	 
	 
	 

	57.12
	AMM PAI 002
	PRÓPRIO
	PLANTIO DE ÁRVORE MOREIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M.
	UN
	45,00
	             719,53 
	888,90
	40.000,50

	57.13
	AMM PAI 001
	PRÓPRIO
	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_05/2018
	UN
	18,00
	             219,53 
	271,20
	4.881,60

	57.14
	98520
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024
	M2
	92,14
	                  4,99 
	6,16
	567,58

	57.15
	98504
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
	M2
	92,14
	               15,29 
	18,88
	1.739,60

	 
	 
	 
	BICICLETÁRIO 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.16
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	56,50
	                  6,96 
	8,59
	485,33

	57.17
	97084
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	56,50
	                  0,75 
	0,92
	51,98

	57.18
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	56,50
	             114,34 
	141,25
	7.980,62

	57.19
	AMM CIV 032
	PRÓPRIO
	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM
	M
	5,25
	             231,90 
	286,48
	1.504,02

	57.20
	AMM CIV 037
	PRÓPRIO
	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO
	UN
	1,00
	          1.113,82 
	1.376,01
	1.376,01

	57.21
	AMM CIV 036
	PRÓPRIO
	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")
	UN    
	3,00
	             451,06 
	557,23
	1.671,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.0
	 
	 
	A B R I G O   D E   L I X O  
	 
	 
	 
	 
	21.926,35

	 
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	RADIER
	 
	 
	 
	 
	 

	58.1
	97087
	SINAPI
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	6,04
	                  3,08 
	3,80
	22,95

	58.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,81
	             649,89 
	802,87
	650,32

	58.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,81
	             315,60 
	389,89
	315,81

	58.4
	97086
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
	M2
	1,49
	             133,60 
	165,04
	245,90

	58.5
	92769
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	4,40
	               13,08 
	16,15
	71,06

	58.6
	92770
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	77,90
	               12,22 
	15,09
	1.175,51

	58.7
	92771
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	23,50
	               10,86 
	13,41
	315,13

	 
	 
	 
	E S T R U T U R A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VIGAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.8
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,20
	             649,89 
	802,87
	160,57

	58.9
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,20
	             315,60 
	389,89
	77,97

	58.10
	92463
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	2,58
	             136,03 
	168,05
	433,56

	58.11
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,50
	               12,74 
	15,73
	180,89

	58.12
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	4,50
	               14,54 
	17,96
	80,82

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	58.13
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	0,32
	          1.218,36 
	1.505,16
	481,65

	58.14
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	6,72
	               77,37 
	95,58
	642,29

	58.15
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,40
	               11,34 
	14,00
	285,60

	58.16
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,40
	               14,54 
	17,96
	132,90

	 
	 
	 
	LAJE MACIÇA
	
	 
	
	 
	 

	58.17
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,23
	             649,89 
	802,87
	184,66

	58.18
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,23
	             315,60 
	389,89
	89,67

	58.19
	92522
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	2,81
	               47,98 
	59,27
	166,54

	58.20
	92769
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,90
	               13,08 
	16,15
	46,83

	58.21
	92768
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	9,40
	               13,97 
	17,25
	162,15

	 
	 
	 
	LAJE 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.22
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	2,81
	               40,30 
	49,78
	139,88

	 
	 
	 
	A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	58.23
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	4,60
	             105,45 
	130,27
	599,24

	 
	 
	 
	R E V E S T I M E N T O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 

	58.24
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	9,20
	                  8,76 
	10,82
	99,54

	58.25
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	9,20
	               39,15 
	48,36
	444,91

	58.26
	104611
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	4,60
	             116,82 
	144,31
	663,82

	 
	 
	 
	P I S O
	 
	 
	 
	 
	 

	58.27
	AMM CIV 015
	PRÓPRIO
	REGULARIZAÇÃO MANUAL
	M2
	28,25
	                  6,96 
	8,59
	242,66

	58.28
	97084
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	28,25
	                  0,75 
	0,92
	25,99

	58.29
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	25,61
	             114,34 
	141,25
	3.617,41

	58.30
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	2,64
	               44,61 
	55,11
	145,49

	58.31
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	2,64
	             104,69 
	129,33
	341,43

	 
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	 

	58.32
	100701
	SINAPI
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025
	M2
	8,00
	             969,40 
	1.197,59
	9.580,72

	 
	 
	 
	P I N T U R A S
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PAREDES 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.33
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	4,60
	                  3,79 
	4,68
	21,52

	58.34
	95305
	SINAPI
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	4,60
	               14,25 
	17,60
	80,96

	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

	59.0
	 
	 
	A B R I G O   G L P
	 
	 
	 
	 
	49.818,90

	 
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	RADIER
	 
	 
	 
	 
	 

	59.1
	97087
	SINAPI
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	4,32
	                  3,08 
	3,80
	16,41

	59.2
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,56
	             649,89 
	802,87
	449,60

	59.3
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,56
	             315,60 
	389,89
	218,33

	59.4
	97086
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
	M2
	1,25
	             133,60 
	165,04
	206,30

	59.5
	96544
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	3,60
	               18,50 
	22,85
	82,26

	59.6
	96545
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	52,50
	               16,59 
	20,49
	1.075,72

	59.7
	96546
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	23,50
	               14,47 
	17,87
	419,94

	 
	 
	 
	E S T R U T U R A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VIGAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.8
	103675
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	0,14
	             895,70 
	1.106,54
	154,91

	59.9
	92463
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	2,09
	             136,03 
	168,05
	351,22

	59.10
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	9,20
	               12,74 
	15,73
	144,71

	59.11
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	3,50
	               14,54 
	17,96
	62,86

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	59.12
	103671
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	0,30
	             953,93 
	1.178,48
	353,54

	59.13
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	6,40
	               77,37 
	95,58
	611,71

	59.14
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	19,40
	               11,34 
	14,00
	271,60

	59.15
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,00
	               14,54 
	17,96
	125,72

	 
	 
	 
	LAJE MACIÇA
	
	 
	
	 
	 

	59.16
	103675
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	0,08
	             895,70 
	1.106,54
	88,52

	59.17
	92522
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	0,83
	               47,98 
	59,27
	49,19

	59.18
	92768
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1,90
	               13,97 
	17,25
	32,77

	 
	 
	 
	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	LAJE 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.19
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	0,83
	               40,30 
	49,78
	41,31

	 
	 
	 
	A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	59.20
	103328
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	6,40
	             105,45 
	130,27
	833,72

	 
	 
	 
	R E V E S T I M E N T O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 

	59.21
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	12,80
	                  8,76 
	10,82
	138,49

	59.22
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	12,80
	               39,15 
	48,36
	619,00

	 
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	 

	59.23
	AMM CIV 010
	PRÓPRIO
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 2 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
	M2
	3,04
	          1.093,65 
	1.351,09
	4.107,31

	59.24
	98522
	SINAPI
	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025
	M
	14,40
	             170,28 
	210,36
	3.029,18

	 
	 
	 
	P I N T U R A S
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PAREDES 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.25
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	12,80
	                  3,79 
	4,68
	59,90

	59.26
	88495
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	12,80
	               12,13 
	14,98
	191,74

	59.27
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	12,80
	               13,47 
	16,64
	212,99

	 
	 
	 
	I N S T A L A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	 

	59.28
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	76,57
	               91,77 
	113,37
	8.680,74

	59.29
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	61,26
	               26,68 
	32,96
	2.019,12

	59.30
	92690
	SINAPI
	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	M
	106,77
	               75,30 
	93,02
	9.931,74

	59.31
	97549
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	17,00
	               53,13 
	65,63
	1.115,71

	59.32
	97553
	SINAPI
	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	15,00
	               75,24 
	92,95
	1.394,25

	59.33
	AMM CIV 056
	PRÓPRIO
	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1º ESTÁGIO
	UN
	1,00
	             303,27 
	374,65
	374,65

	59.34
	AMM CIV 057
	PRÓPRIO
	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2º ESTÁGIO
	UN
	3,00
	             303,27 
	374,65
	1.123,95

	59.35
	AMM CIV 058
	PRÓPRIO
	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	             843,27 
	1.041,77
	2.083,54

	59.36
	AMM CIV 059
	PRÓPRIO
	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	UN
	4,00
	          1.089,22 
	1.345,62
	5.382,48

	59.37
	AMM CIV 060
	PRÓPRIO
	MANÔMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               91,27 
	112,75
	112,75

	59.38
	AMM CIV 061
	PRÓPRIO
	TAMPÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	1,00
	               55,59 
	68,67
	68,67

	59.39
	AMM CIV 062
	PRÓPRIO
	PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	16,00
	               92,85 
	114,70
	1.835,20

	59.40
	AMM CIV 063
	PRÓPRIO
	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM DE EMBUTIR PARA ABRIGO DE VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	2,00
	             263,00 
	324,91
	649,82

	59.41
	100721
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	6,41
	               26,77 
	33,07
	211,97

	59.42
	92905
	SINAPI
	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	17,00
	               42,16 
	52,08
	885,36

	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 

	60.0
	 
	 
	P Ó R T I C O   D E   E N T R A D A 
	 
	 
	 
	 
	92.078,94

	 
	 
	 
	M O V I M E N T O  D E  T E R R A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SAPATAS
	 
	 
	 
	 
	 

	60.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	8,67
	             100,65 
	124,34
	1.078,02

	60.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	6,00
	               26,68 
	32,96
	197,76

	60.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	4,59
	                  6,73 
	8,31
	38,14

	 
	 
	 
	VIGAS BALDRAMES
	 
	 
	 
	 
	 

	60.4
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	1,85
	             110,78 
	136,85
	253,17

	60.5
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	1,07
	               26,68 
	32,96
	35,26

	60.6
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	2,21
	                  6,73 
	8,31
	18,36

	 
	 
	 
	F U N D A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SAPATA
	 
	 
	 
	 
	 

	60.7
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	4,59
	               47,79 
	59,03
	270,94

	60.8
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	1,84
	             649,89 
	802,87
	1.477,28

	60.9
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	1,84
	             315,60 
	389,89
	717,39

	60.10
	96535
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	6,88
	             142,47 
	176,00
	1.210,88

	60.11
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	106,90
	               14,74 
	18,20
	1.945,58

	60.12
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	10,00
	               17,30 
	21,37
	213,70

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.13
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,78
	             649,89 
	802,87
	626,23

	60.14
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,78
	             315,60 
	389,89
	304,11

	60.15
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,59
	               76,03 
	93,92
	712,85

	60.16
	104918
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	25,50
	               14,74 
	18,20
	464,10

	60.17
	104916
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	10,80
	               17,30 
	21,37
	230,79

	 
	 
	 
	E S T R U T U R A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VIGAS
	 
	 
	 
	 
	 

	60.18
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,32
	             649,89 
	802,87
	256,91

	60.19
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,32
	             315,60 
	389,89
	124,76

	60.20
	92463
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	2,86
	             136,03 
	168,05
	480,62

	60.21
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	16,70
	               12,74 
	15,73
	262,69

	60.22
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,20
	               14,54 
	17,96
	111,35

	 
	 
	 
	PILAR
	 
	 
	 
	 
	 

	60.23
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	4,59
	          1.218,36 
	1.505,16
	6.908,68

	60.24
	92427
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	40,02
	               77,37 
	95,58
	3.825,11

	60.25
	92763
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	201,90
	                  9,51 
	11,74
	2.370,30

	60.26
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	66,70
	               14,54 
	17,96
	1.197,93

	 
	 
	 
	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VIGA BALDRAME
	 
	 
	 
	 
	 

	60.46
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	7,59
	               40,30 
	49,78
	377,83

	 
	 
	 
	F E C H A M E N T O
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	60.28
	103324
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	16,86
	               93,85 
	115,94
	1.954,74

	60.29
	AMM CIV 013
	PRÓPRIO
	ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM
	M2
	4,32
	             303,44 
	374,86
	1.619,39

	 
	 
	 
	REVESTIMENTO - ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	60.30
	87894
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	16,86
	                  7,54 
	9,31
	156,96

	60.31
	87792
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	16,86
	               43,79 
	54,09
	911,95

	 
	 
	 
	P I N T U R A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PINTURA - PILAR, VIGA E ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	60.32
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	55,26
	                  3,79 
	4,68
	258,61

	60.33
	AMM CIV 025
	PRÓPRIO
	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
	M2
	55,26
	               15,82 
	19,54
	1.079,78

	60.34
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	55,26
	               13,47 
	16,64
	919,52

	 
	 
	 
	M E T Á L I C A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 

	60.35
	AMM EST 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)
	KG
	207,11
	               18,72 
	23,12
	4.788,38

	60.36
	AMM EST 002
	PRÓPRIO
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
	KG
	207,11
	                  4,09 
	5,05
	1.045,90

	60.37
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	24,89
	               11,68 
	14,42
	358,91

	60.38
	100747
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	49,78
	               11,35 
	14,02
	697,91

	60.39
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	KG
	14,08
	                  9,40 
	11,61
	163,46

	60.40
	92804
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
	KG
	1,13
	                  8,04 
	9,93
	11,22

	 
	 
	 
	ACM
	 
	 
	 
	 
	 

	60.41
	AMM CIV 007
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM
	M2
	32,19
	             703,83 
	869,51
	27.989,52

	 
	 
	 
	LETREIRO
	 
	 
	 
	 
	 

	60.42
	AMM CIV 045
	PRÓPRIO
	INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM
	UN
	27,00
	             115,28 
	142,41
	3.845,07

	60.43
	AMM CIV 048
	PRÓPRIO
	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	23,00
	             157,28 
	194,30
	4.468,90

	 
	 
	 
	E S Q U A D R I A S
	 
	 
	 
	 
	 

	60.44
	AMM CIV 049
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
	M2
	9,90
	          1.240,49 
	1.532,50
	15.171,75

	60.45
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	19,80
	               11,68 
	14,42
	285,51

	60.46
	100749
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	19,80
	               26,20 
	32,36
	640,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.0
	 
	 
	P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O
	 
	 
	 
	 
	103.371,89

	 
	 
	 
	PREVENTIVOS DE INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 

	61.1
	97599
	SINAPI
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	57,00
	               16,40 
	20,26
	1.154,82

	61.2
	AMM INC 008
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
	UN
	39,00
	               11,00 
	13,58
	529,62

	61.3
	AMM INC 010
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO (BRIGADA DE INCÊNDIO)
	UN
	1,00
	               24,47 
	30,23
	30,23

	61.4
	AMM INC 011
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO CASA DE BOMBA
	UN
	1,00
	               16,94 
	20,92
	20,92

	61.5
	AMM INC 012
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO M1
	UN
	1,00
	               24,47 
	30,23
	30,23

	61.6
	AMM INC 007
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
	UN
	34,00
	               15,28 
	18,87
	641,58

	61.7
	101909
	SINAPI
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
	UN
	15,00
	             255,61 
	315,78
	4.736,70

	 
	 
	 
	DETECÇÃO DE INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 

	61.8
	AMM INC 009
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. C/ 2 BATERIAS
	UN
	1,00
	          1.916,21 
	2.367,28
	2.367,28

	61.9
	AMM INC 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO
	UN
	294,00
	               17,99 
	22,22
	6.532,68

	61.10
	AMM INC 004
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)
	UN
	6,00
	               94,92 
	117,26
	703,56

	61.11
	AMM INC 005
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024
	UN
	6,00
	               86,09 
	106,35
	638,10

	61.12
	95727
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	14,53
	               20,95 
	25,88
	376,03

	61.13
	91854
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	6,60
	               10,26 
	12,67
	83,62

	61.14
	91847
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	170,79
	               13,88 
	17,14
	2.927,34

	 
	 
	 
	HIDRANTE
	 
	 
	 
	 
	 

	61.15
	92367
	SINAPI
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	M
	201,00
	             107,94 
	133,34
	26.801,34

	61.16
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	24,12
	               91,77 
	113,37
	2.734,48

	61.17
	91926
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	600,00
	                  4,85 
	5,99
	3.594,00

	61.18
	95727
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	3,00
	               20,95 
	25,88
	77,64

	61.19
	91854
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	6,60
	               10,26 
	12,67
	83,62

	61.20
	91847
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,88
	               13,88 
	17,14
	2.397,54

	61.21
	99624
	SINAPI
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	3,00
	             707,73 
	874,32
	2.622,96

	61.22
	94499
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	5,00
	             249,52 
	308,25
	1.541,25

	61.23
	AMM INC 006
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 7,5 CV THEBE
	UN
	2,00
	          5.665,50 
	6.999,15
	13.998,30

	61.24
	AMM INC 002
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA
	UN
	4,00
	             104,46 
	129,04
	516,16

	61.25
	AMM INC 003
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 10 CV THEBE
	UN
	1,00
	          7.507,59 
	9.274,87
	9.274,87

	61.26
	AMM INC 013
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM
	UN
	1,00
	             232,33 
	287,02
	287,02

	61.27
	96765
	SINAPI
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	4,00
	          1.401,59 
	1.731,52
	6.926,08

	61.28
	101915
	SINAPI
	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	4,00
	             431,73 
	533,35
	2.133,40

	61.29
	92389
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	             141,24 
	174,48
	348,96

	61.30
	92390
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	23,00
	             133,08 
	164,40
	3.781,20

	61.31
	92347
	SINAPI
	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	30,00
	               90,03 
	111,22
	3.336,60

	61.32
	92377
	SINAPI
	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	8,00
	               83,50 
	103,15
	825,20

	61.33
	92357
	SINAPI
	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	6,00
	             177,89 
	219,76
	1.318,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.0
	 
	 
	I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 
	 
	 
	 
	 
	547.851,62

	62.1
	91953
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	24,00
	               30,47 
	37,64
	903,36

	62.2
	91959
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	               46,31 
	57,21
	114,42

	62.3
	91967
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	16,00
	               62,15 
	76,78
	1.228,48

	62.4
	91955
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	6,00
	               37,11 
	45,84
	275,04

	62.5
	91985
	SINAPI
	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	7,00
	               29,42 
	36,34
	254,38

	62.6
	91992
	SINAPI
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	64,00
	               46,77 
	57,77
	3.697,28

	62.7
	91993
	SINAPI
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	               48,82 
	60,31
	120,62

	62.8
	91996
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	20,00
	               36,05 
	44,53
	890,60

	62.9
	91997
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	10,00
	               38,10 
	47,06
	470,60

	62.10
	92004
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	               57,47 
	70,99
	141,98

	62.11
	92000
	SINAPI
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	36,00
	               31,91 
	39,42
	1.419,12

	62.12
	92001
	SINAPI
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	14,00
	               33,96 
	41,95
	587,30

	62.13
	92008
	SINAPI
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	28,00
	               49,12 
	60,68
	1.699,04

	62.14
	90456
	SINAPI
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
	UN
	231,00
	                  5,80 
	7,16
	1.653,96

	62.15
	93654
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	85,00
	               12,38 
	15,29
	1.299,65

	62.16
	93661
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00
	               59,33 
	73,29
	439,74

	62.17
	93662
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	46,00
	               61,31 
	75,74
	3.484,04

	62.18
	93665
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	               70,26 
	86,79
	86,79

	62.19
	93668
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	               74,41 
	91,92
	183,84

	62.20
	93669
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	               77,39 
	95,60
	191,20

	62.21
	93670
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00
	               80,23 
	99,11
	396,44

	62.22
	93673
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	             101,37 
	125,23
	250,46

	62.23
	101894
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	10,00
	             163,37 
	201,82
	2.018,20

	62.24
	101899
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	          2.248,02 
	2.777,20
	2.777,20

	62.25
	91936
	SINAPI
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	238,00
	               19,61 
	24,22
	5.764,36

	62.26
	91939
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	112,00
	               33,97 
	41,96
	4.699,52

	62.27
	91940
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	87,00
	               19,65 
	24,27
	2.111,49

	62.28
	91941
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	78,00
	               12,63 
	15,60
	1.216,80

	62.29
	91854
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	510,00
	               10,26 
	12,67
	6.461,70

	62.30
	91845
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.190,00
	                  8,69 
	10,73
	12.768,70

	62.31
	91856
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	75,00
	               13,14 
	16,23
	1.217,25

	62.32
	91847
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	75,00
	               13,88 
	17,14
	1.285,50

	62.33
	91863
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	880,00
	               12,02 
	14,84
	13.059,20

	62.34
	91871
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	220,00
	               15,23 
	18,81
	4.138,20

	62.35
	91864
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	30,00
	               16,20 
	20,01
	600,30

	62.36
	91865
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	55,00
	               20,29 
	25,06
	1.378,30

	62.37
	104758
	SINAPI
	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	UN
	68,00
	               16,30 
	20,13
	1.368,84

	62.38
	91890
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00
	               14,67 
	18,12
	144,96

	62.39
	91875
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	242,00
	                  8,99 
	11,10
	2.686,20

	62.40
	91876
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00
	               10,83 
	13,37
	66,85

	62.41
	91877
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	10,00
	               13,37 
	16,51
	165,10

	62.42
	95805
	SINAPI
	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	127,00
	               25,59 
	31,61
	4.014,47

	62.43
	103288
	SINAPI
	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
	UN
	46,00
	               16,39 
	20,24
	931,04

	62.44
	97667
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	128,00
	                  8,24 
	10,17
	1.301,76

	62.45
	97668
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	268,00
	               11,73 
	14,49
	3.883,32

	62.46
	97669
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	21,00
	               17,45 
	21,55
	452,55

	62.47
	97670
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	160,00
	               22,22 
	27,45
	4.392,00

	62.48
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	86,55
	               91,77 
	113,37
	9.812,17

	62.49
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	86,55
	               26,68 
	32,96
	2.852,68

	62.50
	97888
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
	UN
	2,00
	             571,23 
	705,69
	1.411,38

	62.51
	97887
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	UN
	6,00
	             295,46 
	365,01
	2.190,06

	62.52
	97886
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	UN
	12,00
	             187,71 
	231,89
	2.782,68

	62.53
	101632
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	UN
	5,00
	               39,98 
	49,39
	246,95

	62.54
	101880
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00
	             731,73 
	903,97
	4.519,85

	62.55
	101881
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00
	          1.014,55 
	1.253,37
	6.266,85

	62.56
	90457
	SINAPI
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023
	UN
	5,00
	               13,24 
	16,35
	81,75

	62.57
	90458
	SINAPI
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
	UN
	5,00
	               37,76 
	46,64
	233,20

	62.58
	103782
	SINAPI
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	20,00
	               27,27 
	33,68
	673,60

	 
	 
	 
	COMPOSIÇÕES ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 

	62.59
	AMM ELE 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
	UN
	44,00
	             115,73 
	142,97
	6.290,68

	62.60
	AMM ELE 002
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)
	UN
	11,00
	               28,79 
	35,56
	391,16

	62.61
	AMM ELE 003
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
	UN
	4,00
	             194,62 
	240,43
	961,72

	62.62
	AMM ELE 004
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC
	UN
	2,00
	             209,27 
	258,53
	517,06

	62.63
	AMM ELE 005
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC
	UN
	3,00
	             362,01 
	447,22
	1.341,66

	62.64
	AMM ELE 006
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC
	UN
	1,00
	             360,30 
	445,11
	445,11

	62.65
	AMM ELE 007
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W
	UN
	2,00
	               43,49 
	53,72
	107,44

	62.66
	AMM ELE 008
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)
	UN
	43,00
	               71,50 
	88,33
	3.798,19

	62.67
	AMM ELE 009
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)
	UN
	15,00
	             106,27 
	131,28
	1.969,20

	62.68
	AMM ELE 010
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM
	UN
	5,00
	             138,57 
	171,18
	855,90

	62.69
	AMM ELE 011
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"
	UN
	1.355,00
	                  9,60 
	11,85
	16.056,75

	62.70
	AMM ELE 012
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
	UN
	50,00
	                  2,96 
	3,65
	182,50

	62.71
	AMM ELE 013
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
	UN
	50,00
	                  5,64 
	6,96
	348,00

	62.72
	AMM ELE 015
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
	UN
	700,00
	                  2,58 
	3,18
	2.226,00

	62.73
	AMM ELE 016
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	UN
	400,00
	                  3,06 
	3,78
	1.512,00

	62.74
	AMM ELE 017
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
	UN
	71,00
	               51,18 
	63,22
	4.488,62

	62.75
	AMM ELE 014
	PRÓPRIO
	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG 
	M
	300,00
	                  3,25 
	4,01
	1.203,00

	62.76
	AMM ELE 019
	PRÓPRIO
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W 
	UN
	210,00
	             175,27 
	216,52
	45.469,20

	62.77
	AMM ELE 020
	PRÓPRIO
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W 
	UN
	44,00
	             238,54 
	294,69
	12.966,36

	62.78
	AMM ELE 018
	PRÓPRIO
	LUMINÁRIA HERMÉTICA PLÁSTICA IP-66 PARA  DUAS LÂMPADAS T8 DE 20W
	UN
	8,00
	             133,32 
	164,70
	1.317,60

	62.79
	AMM ELE 021
	PRÓPRIO
	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
	M2
	3,00
	             636,77 
	786,66
	2.359,98

	62.80
	AMM ELE 023
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	30,00
	               14,79 
	18,27
	548,10

	62.81
	AMM ELE 024
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,00
	               14,67 
	18,12
	507,36

	62.82
	AMM ELE 025
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	36,00
	               16,36 
	20,21
	727,56

	62.83
	AMM ELE 026
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,00
	               19,57 
	24,17
	145,02

	62.84
	AMM ELE 027
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,00
	               28,77 
	35,54
	284,32

	62.85
	AMM ELE 028
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,00
	               44,93 
	55,50
	777,00

	62.86
	AMM ELE 029
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (ALTA)
	UN
	18,00
	             167,10 
	206,43
	3.715,74

	62.87
	AMM ELE 031
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA (2x) 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (BAIXA)
	UN
	18,00
	             291,80 
	360,48
	6.488,64

	62.88
	AMM ELE 030
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 656A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 600A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A;  97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS  PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.
	UN
	1,00
	          2.621,27 
	3.238,31
	3.238,31

	62.89
	AMM ELE 032
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL,  2,5MM², 450/750V,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	12.180,00
	                  4,36 
	5,38
	65.528,40

	62.90
	AMM ELE 033
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 2,5MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	176,00
	                  6,01 
	7,42
	1.305,92

	62.91
	AMM ELE 034
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL,  4MM², 450/750V,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	3.269,00
	                  9,11 
	11,25
	36.776,25

	62.92
	AMM ELE 035
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL,  4MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	9,00
	                  9,11 
	11,25
	101,25

	62.93
	AMM ELE 036
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	655,00
	               19,07 
	23,55
	15.425,25

	62.94
	AMM ELE 037
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	1.135,00
	               26,35 
	32,55
	36.944,25

	62.95
	AMM ELE 038
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 25MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	748,00
	               29,01 
	35,83
	26.800,84

	62.96
	AMM ELE 039
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	85,00
	               57,06 
	70,49
	5.991,65

	62.97
	AMM ELE 040
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 95MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	190,00
	             104,68 
	129,32
	24.570,80

	62.98
	AMM ELE 041
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 185MM², 0,6/1 kV,  CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO 
	M
	291,00
	             232,00 
	286,61
	83.403,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.0
	 
	 
	S P D A
	 
	 
	 
	 
	146.200,65

	63.1
	92988
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	10,00
	               63,61 
	78,58
	785,80

	63.2
	96985
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	138,00
	               72,82 
	89,96
	12.414,48

	63.3
	98111
	SINAPI
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	34,00
	               59,04 
	72,93
	2.479,62

	63.4
	96977
	SINAPI
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	686,00
	               65,98 
	81,51
	55.915,86

	63.5
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	102,90
	               91,77 
	113,37
	11.665,77

	63.6
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	102,90
	               26,68 
	32,96
	3.391,58

	63.7
	96984
	SINAPI
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	34,00
	               61,39 
	75,84
	2.578,56

	63.8
	96989
	SINAPI
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	             164,52 
	203,24
	203,24

	63.9
	96987
	SINAPI
	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	             136,80 
	169,00
	169,00

	63.10
	96988
	SINAPI
	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	             196,49 
	242,74
	242,74

	 
	 
	 
	COMPOSIÇÕES SPDA
	 
	 
	 
	 
	 

	63.11
	AMM SPDA 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM
	UN
	1,00
	             483,65 
	597,50
	597,50

	63.12
	AMM SPDA 002
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" 
	UN
	138,00
	               38,63 
	47,72
	6.585,36

	63.13
	AMM SPDA 003
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
	UN
	136,00
	                  9,91 
	12,24
	1.664,64

	63.14
	AMM SPDA 004
	PRÓPRIO
	MINICAPTOR DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO HORIZONTAL - 7/8" x 1/8" x 300mm 
	UN
	196,00
	               20,02 
	24,73
	4.847,08

	63.15
	AMM SPDA 005
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 150 E MOLDE TIPO "T" CABO 50mm²
	UN
	38,00
	               77,67 
	95,95
	3.646,10

	63.16
	AMM SPDA 006
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
	M
	705,00
	               39,33 
	48,58
	34.248,90

	63.17
	AMM SPDA 007
	PRÓPRIO
	CAIXA SUSPENSA PARA INSPEÇÃO - EM POLIPROPILENO OU PVC
	UN
	34,00
	             105,37 
	130,17
	4.425,78

	63.18
	AMM SPDA 008
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
	UN
	34,00
	                  8,07 
	9,96
	338,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.0
	 
	 
	L Ó G I C A
	 
	 
	 
	 
	65.279,73

	64.1
	98307
	SINAPI
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	30,00
	               54,65 
	67,51
	2.025,30

	64.2
	98297
	SINAPI
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	M
	1.373,00
	               10,16 
	12,55
	17.231,15

	64.3
	98304
	SINAPI
	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00
	          3.619,15 
	4.471,09
	4.471,09

	64.4
	98306
	SINAPI
	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00
	               59,84 
	73,92
	73,92

	64.5
	101795
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
	UN
	1,00
	             651,86 
	805,30
	805,30

	64.6
	101798
	SINAPI
	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
	UN
	1,00
	             319,87 
	395,16
	395,16

	64.7
	98400
	SINAPI
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	M
	40,00
	               14,42 
	17,81
	712,40

	64.8
	100561
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00
	             169,52 
	209,42
	209,42

	64.9
	97881
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	UN
	3,00
	             156,31 
	193,10
	579,30

	64.10
	91854
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	100,00
	               10,26 
	12,67
	1.267,00

	64.11
	91845
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	200,00
	                  8,69 
	10,73
	2.146,00

	64.12
	90447
	SINAPI
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	M
	30,00
	                  8,76 
	10,82
	324,60

	64.13
	90456
	SINAPI
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
	UN
	30,00
	                  5,80 
	7,16
	214,80

	64.14
	97667
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	40,00
	                  8,24 
	10,17
	406,80

	64.15
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	6,00
	               91,77 
	113,37
	680,22

	64.16
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	6,00
	               26,68 
	32,96
	197,76

	 
	 
	 
	COMPOSIÇÕES LÓGICA
	 
	 
	 
	 
	 

	64.17
	AMM LOG 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS
	UN
	30,00
	               43,82 
	54,13
	1.623,90

	64.18
	AMM LOG 002
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS
	UN
	30,00
	                  9,44 
	11,66
	349,80

	64.19
	AMM LOG 003
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M
	UN
	30,00
	               50,15 
	61,95
	1.858,50

	64.20
	AMM LOG 004
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	UN
	1,00
	             716,98 
	885,75
	885,75

	64.21
	AMM LOG 005
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000
	UN
	1,00
	          3.026,98 
	3.739,53
	3.739,53

	64.22
	AMM LOG 006
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.
	UN
	1,00
	             680,20 
	840,31
	840,31

	64.23
	AMM LOG 007
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS
	UN
	1,00
	          2.574,45 
	3.180,47
	3.180,47

	64.24
	AMM LOG 008
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS
	UN
	1,00
	               77,00 
	95,12
	95,12

	64.25
	AMM LOG 009
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U
	UN
	1,00
	             112,78 
	139,32
	139,32

	64.26
	AMM LOG 010
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
	UN
	1,00
	               82,12 
	101,45
	101,45

	64.27
	AMM LOG 011
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50mm
	M
	230,00
	               45,85 
	56,64
	13.027,20

	64.28
	AMM LOG 012
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM
	UN
	1,00
	               38,49 
	47,55
	47,55

	64.29
	AMM LOG 013
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm
	UN
	10,00
	               15,31 
	18,91
	189,10

	64.30
	AMM LOG 014
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm
	UN
	4,00
	               20,77 
	25,65
	102,60

	64.31
	AMM LOG 015
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm
	UN
	130,00
	               15,31 
	18,91
	2.458,30

	64.32
	AMM LOG 016
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM
	UN
	1,00
	               46,13 
	56,98
	56,98

	64.33
	AMM LOG 017
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM
	UN
	1,00
	               55,07 
	68,03
	68,03

	64.34
	AMM LOG 018
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE3M) 
	M
	130,00
	               22,36 
	27,62
	3.590,60

	64.35
	AMM ELE 011
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"
	UN
	100,00
	                  9,60 
	11,85
	1.185,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.0
	 
	 
	P O S T O  D E  T R A N S F O R M A Ç Ã O   2 2 5 K V A - 13,8KV
	 
	 
	 
	 
	121.856,15

	65.1
	102107
	SINAPI
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
	UN
	1,00
	       62.226,24 
	76.874,29
	76.874,29

	65.2
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	3,00
	               91,77 
	113,37
	340,11

	65.3
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	3,00
	               26,68 
	32,96
	98,88

	65.4
	101899
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	          2.248,02 
	2.777,20
	2.777,20

	65.5
	96985
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	3,00
	               72,82 
	89,96
	269,88

	65.6
	98111
	SINAPI
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	3,00
	               59,04 
	72,93
	218,79

	 
	 
	 
	COMPOSIÇÕES POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	65.7
	AMM ELE 001
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
	UN
	1,00
	             115,73 
	142,97
	142,97

	65.8
	AMM ELE 002
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)
	UN
	1,00
	               28,79 
	35,56
	35,56

	65.9
	AMM ELE 021
	PRÓPRIO
	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
	M2
	3,00
	             636,77 
	786,66
	2.359,98

	65.10
	AMM ELE 022
	PRÓPRIO
	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	12,00
	               73,38 
	90,65
	1.087,80

	65.11
	AMM ELE 026
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	               19,57 
	24,17
	96,68

	65.12
	AMM ELE 027
	PRÓPRIO
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,00
	               28,77 
	35,54
	426,48

	65.13
	AMM ELE 043
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV
	UN
	5,00
	               52,73 
	65,14
	325,70

	65.14
	AMM ELE 044
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
	UN
	1,00
	          2.719,90 
	3.360,16
	3.360,16

	65.15
	AMM ELE 042
	PRÓPRIO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE-3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 
	UN
	1,00
	       27.069,51 
	33.441,67
	33.441,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.0
	 
	 
	B A S E   R E S E R V A T Ó R I O 
	 
	 
	 
	 
	9.133,04

	 
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 

	66.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	3,35
	             100,65 
	124,34
	416,53

	66.2
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	1,12
	               23,26 
	28,73
	32,17

	66.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	3,50
	                  6,73 
	8,31
	29,08

	 
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	BLOCOS
	 
	 
	 
	 
	 

	66.4
	96619
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	3,50
	               47,79 
	59,03
	206,60

	66.5
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,23
	             649,89 
	802,87
	1.790,40

	66.6
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	2,23
	             315,60 
	389,89
	869,45

	66.7
	96534
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	4,87
	               87,26 
	107,80
	524,98

	66.8
	96545
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	8,00
	               16,59 
	20,49
	163,92

	66.9
	104920
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	26,80
	               11,11 
	13,72
	367,69

	66.10
	96543
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	34,30
	               20,67 
	25,53
	875,67

	 
	 
	 
	ESTACA
	 
	 
	 
	 
	 

	66.11
	95601
	SINAPI
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	5,00
	               17,20 
	21,24
	106,20

	66.12
	100651
	SINAPI
	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
	M
	17,00
	             170,28 
	210,36
	3.576,12

	 
	 
	 
	IMPERMEABILIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.13
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	3,50
	               40,30 
	49,78
	174,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.0
	 
	 
	C I S T E R N A  
	 
	 
	 
	 
	78.643,38

	 
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 

	67.1
	102286
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
	M3
	95,04
	               11,13 
	13,75
	1.306,80

	67.2
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	14,88
	               26,68 
	32,96
	490,44

	67.3
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	20,24
	                  6,73 
	8,31
	168,19

	 
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	67.4
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	M2
	20,24
	               44,61 
	55,11
	1.115,42

	67.5
	94965
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	19,58
	             649,89 
	802,87
	15.720,19

	67.6
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	19,58
	             315,60 
	389,89
	7.634,04

	67.7
	92526
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	149,19
	               48,71 
	60,17
	8.976,76

	67.8
	92769
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	723,00
	               13,08 
	16,15
	11.676,45

	67.9
	92770
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	684,90
	               12,22 
	15,09
	10.335,14

	67.10
	92771
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	138,70
	               10,86 
	13,41
	1.859,96

	67.11
	92768
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	60,00
	               13,97 
	17,25
	1.035,00

	 
	 
	 
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	67.12
	98563
	SINAPI
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	149,19
	               42,86 
	52,94
	7.898,11

	67.13
	98564
	SINAPI
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	149,19
	               56,58 
	69,89
	10.426,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                                             9.857.539,08 






ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

	Razão Social:


	CNPJ:
	Inscr. Estadual:


	Endereço:



	E-mail:


	Telefone Fixo:

	Telefone Móvel:


	Dados Bancários (Banco, Agência e Conta):




	Item 
	Quant.
	Descrição
	Marca
	Valor Unit.
	Valor Total

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total Geral>>>>>>>>
	



Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta Concorrência, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transporte e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos, descarga, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Prazo de disponibilidade: conforme edital.

Validade da Proposta: 90 dias

Local e data Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)


ANEXO III
DECLARAÇÕES UNIFICADAS


A empresa ________________(razão social)_______________, inscrita no CNPJ sob o número ________________________, em atenção ao edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA №  05/2026, DECLARA:
a) que a Contratada cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
b) que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas. 
c) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos: 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

d) que a contratada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
e) que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei que atende aos requisitos de habilitação; 
f) o seu não enquadramento em qualquer das proibições estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
g) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do certame;
h) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
i) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
j) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que conhece os locais de prestação/entrega dos produtos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
k) declaramos que, em obediência ao art. 93 da Lei n.º 14.133/21, cedemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
l) que a mesma possui condições e disponibilidade de executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora;
m) que está ciente de que a indisponibilidade dos equipamentos de proteção individual e de pessoal caracterizará falta grave na execução, podendo acarretar a rescisão do contrato, a aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que sua conduta for causadora;
n) que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
o) que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
p) que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos indicados em sua proposta, junto ao CREA ou outro Conselho Profissional competente. 
q) que será submetido à fiscalização e ao controle técnico da Prefeitura ou a quem esta expressamente indicar;
r) que recebeu todos os documentos, e que tem conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos; 
s) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
t) Que tem pleno conhecimento das obrigações previdenciárias decorrentes da execução de obra em regime de empreitada total (obra total), especialmente quanto à necessidade de: inscrição e manutenção do CNO ativo durante toda a execução; cadastramento dos eventos cabíveis no eSocial; encerramento do CNO e obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra) ao final da execução; assumindo integral responsabilidade pela regularidade fiscal e previdenciária do empreendimento, nos termos da IN RFB nº 2.110/2022 e demais normas aplicáveis



Local e data Carimbo da empresa/Assinatura do responsável


*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)



[bookmark: _Hlk165031072]ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 05/2026 
Objeto: _________________________ 

A (empresa) __________________________________________, com sede na cidade de _______________________, à Rua / Av. _______________________________, n° ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ...................................., neste ato representada por ____________________________________ (nome do responsável ou representante legal), abaixo assinado, declara que: 
- Optou em NÃO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

 Por ser verdade, firmo a presente. ___________ - MT, _____ de ___________ de 2024. 


__________________________________________
Responsável Técnico CREA/CAU nº

________________________________________________
(Representante Legal Empresa)

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)


ANEXO V
ATESTADO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO SERVIÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 05/2026
Objeto: _________________________ 

A (empresa) __________________________________________, com sede na cidade de _______________________, à Rua / Av. _______________________________, n° ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ...................................., neste ato representada por ____________________________________ (nome do responsável ou representante legal), abaixo assinado, declara que: 
- Declaro que me foi dado acesso ao local da prestação dos serviços acima citado, bem como foram esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que a licitante tem pleno conhecimento de todas as condições relacionadas à execução dos serviços objeto desta contratação.

 Por ser verdade, firmo a presente. ___________ - MT, _____ de ___________ de 2026. 


__________________________________________
Responsável Técnico CREA/CAU nº

________________________________________________
(Representante Legal Empresa)

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)


ANEXO VI
FICHA CADASTRAL

Para fins de agilidade no cadastro das empresas que participarão desta Licitação, esta ficha cadastral deverá ser preenchida e assinada pelo responsável empresa, e entregue no junto com a proposta e outros documentos de habilitação. 

Caso a ficha cadastral não seja anexada ao processo a equipe de licitações poderá solicitar que a empresa anexe a ficha cadastral no portal BLL ou envie o documento por e-mail.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 05/2026:


DADOS DA EMPRESA RAZÃO SOCIAL: _________________________________________
NOME FANTASIA: _________________________________________
CNPJ: _________________________________________ 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______________________________________
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _________________________________________
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: () SIM () NÃO 

MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: MICRO EMPRESA ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( ) EMPREENDEDOR INDIVIDUAL OUTROS ( ) QUAL  _______________________________

ENDEREÇO COMPLETO: _________________________________________
E-MAIL: _________________________________________ 
TELEFONE: _________________________________________

TIPO DA EMPRESA: 
( ) INDIVIDUAL 
( ) LTDA 
( ) S/A 
( ) OUTROS. QUAL _________________________________________

DADOS DOS SÓCIOS CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL: 
(É OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 SÓCIOS EXCETO QUANDO FOR EMPRESA INDIVIDUAL) 

SOCIO 01 - NOME COMPLETO: _________________________________________
CPF: _________________________________________
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: _____________________________
SÓCIO 02 - NOME COMPLETO: _________________________________________
CPF: _________________________________________
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: _____________________________

DADOS BANCÁRIO: 
(É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE) 
BANCO: _____________________________
AGÊNCIA: _____________________________ 
CONTA: _____________________________

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA 
NOME: _______________________________
CARGO: _______________________________
RG: _______________________________SSP/ _____ 
CPF: _______________________________
ENDEREÇO: _______________________________
TELEFONE: _______________________________



Local e data Carimbo da empresa/Assinatura do responsável


*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)



ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE A RESERVA DE VAGAS PARA APENADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________________________________, por meio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA EXPRESSAMENTE ESTAR CIENTE das seguintes obrigações previstas neste edital e no contrato a ser firmado:
A.  Reservar, durante toda a execução do contrato, no mínimo 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho criados em decorrência deste ajuste, para apenados em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário, em atendimento à Lei Municipal nº 638/2008 e à Lei Estadual nº 9.879/2013 (com as alterações da Lei Estadual nº 12.393/2024), sendo garantida, qualquer que seja a fração, pelo menos uma vaga, ressalvados os postos de trabalho em serviços de segurança.
A.1.  Para fins de cumprimento desta obrigação, a CONTRATADA deverá comunicar, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a existência dos postos disponíveis à Fundação Nova Chance – FUNAC, que terá o mesmo prazo para indicar os candidatos aptos, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.879/2013 (redação da Lei Estadual nº 12.393/2024).
A.2.  A obrigação de reserva poderá ser dispensada, exclusivamente, mediante declaração da FUNAC atestando a inexistência de mão de obra disponível na circunscrição da comarca competente, nos exatos termos da legislação estadual vigente.
A.3.  O descumprimento desta obrigação, quando não houver declaração de dispensa pela FUNAC, caracterizará falta grave e ensejará a aplicação das sanções contratuais cabíveis, podendo ensejar a rescisão unilateral do contrato pela Administração, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 9.879/2013 e do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.
A.4.  A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência do contrato, registros e controles atualizados que comprovem o cumprimento da reserva exigida, os quais deverão ser apresentados ao fiscal do contrato sempre que solicitado.

Local e data Carimbo da empresa/Assinatura do responsável



*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado)



ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO N. /20___

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 005/2026

Objeto:



Pelo presente instrumento O MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. BRUNO SANTOS MENA, brasileiro, casado, portador da RG nº. 18XXXX20-SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 028.XXX.XXX-05, residente e domiciliado na Cidade de Matupá/MT denominado neste momento CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................. e inscrição estadual n.º ............................., com sede na .............................. nº ..............., Bairro ....................................., em ..........................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) .................., ..............., .............., .................., portador(a) do RG nº ........... SSP/..... e do CPF nº ...................., resolvem celebrar a presente Termo de Contrato, com fulcro na Lei 14.133, de 1º de Abril de 2021 e suas regulamentações, e de acordo com o que consta no Procedimento CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 005/2026, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de .........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1 O Termo de Referência;
1.3.2 Projetos de Engenharia;
1.3.3 O Edital da Licitação;
1.3.4 A Proposta do contratado;
1.3.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.

1.5. A execução do objeto deve ser realizada conforme as instruções e especificações contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nas normas e disposições dos Conselhos de Classe, bem como nas legislações, regulamentações e instruções vigentes que se apliquem aos itens que compõem o objeto da contratação.

1.6. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados, não podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a execução contratual. 

1.7. A execução do serviço não gerará vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O presente Contrato poderá ser alterado por interesse unilateral da Contratante ou por acordo entre as partes, mediante justificativa técnica, que será apreciada pela Contratante, tudo mediante Termo Aditivo, obedecendo ao disposto no Art. 124 com seus incisos e parágrafos, combinado com o Art. 115 e 132 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

2.2. O contrato deverá ser executado de acordo com os prazos consignados no Termo de Referência/Projetos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação, fiscalização e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                  
4.1.1. Amparado pelo art. 122 da Lei n° 14.133/21, na execução do contrato e sem prejuízo as responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra ou serviço, até o limite de 25% do objeto do contrato, exceto em se tratando dos serviços de maior relevância do contrato.

4.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, fazer a retenção previdenciária destacada em nota fiscal pelo subcontratado (quando necessário), bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.1.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.1.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.1.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.


CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1.   O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO


REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI 12/2025]. 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.9.  Com fundamento no disposto pelo art. 124, II, “d” da Lei 14.133/21, o valor do
contrato poderá ser alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

7.10. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item
anterior.

7.11. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

7.12. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos
financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

7.13. O reequilíbrio econômico-financeiro será realizado por aditivo contratual.

7.14. Os reajustes e reequilíbrio serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não servirão, em hipótese alguma, para ampliação de margem de lucro.

7.15. Os reajustes e reequilíbrio dos preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor repassar ao Município de Matupá as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.

7.16. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo Município de Matupá.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Matupá/MT para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

8.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
f) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
g) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
h) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
i) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
j) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
8.20. Exigir da CONTRATADA, como condição indispensável para o recebimento definitivo da obra e para a liberação da garantia contratual, a apresentação dos documentos elencados no item 9, especialmente a Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra) e o Comprovante de Encerramento/Baixa do CNO.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os prazos definidos neste contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;

9.2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes; 

9.3. Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

9.4. Responsabilizar–se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo em relação a Contratante; 

9.5. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.6. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

9.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

9.8. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II); 

9.9. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo e mantendo no canteiro de obra os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidades, qualidade e tecnologia adequadas, promovendo sua guarda, manutenção e vigilância durante a execução da obra; 

9.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.11. Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico-financeiro;

9.12. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 

9.13. Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à regularidade para com a seguridade social – INSS e FGTS. 

9.14. Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso; 

9.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.16. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

9.17. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.19. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme constatada a sua necessidade por função no PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e/ou no LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) elaborado nos estabelecimentos do local da efetiva prestação de serviços. 

9.20. Fica desde já acordado que a CONTRATADA NÃO realizará o destaque da retenção previdenciária em suas notas fiscais, tendo em vista que o presente contrato é celebrado sob a modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, enquadrando-se na hipótese de dispensa de retenção previdenciária por parte da CONTRATANTE, nos termos do art. 143, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022.

9.21. A ausência ou irregularidade na comprovação de que trata o subitem anterior constituirá descumprimento contratual e autorizará a CONTRATANTE, com base no art. 476 do Código Civil e diante da solidariedade prevista no art. 30, inciso VI, da Lei nº 8.212/1991, a reter, dos pagamentos devidos, o valor correspondente ao INSS não recolhido ou o valor integral da medição até a devida regularização.

9.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.23. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.24. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.25. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.27. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.28. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.29. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.30. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.31. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.33. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

9.34. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

9.35. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado. 

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.38. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.40. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.41. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.42. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.43. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.44. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.46. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.47. Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo; 

9.48. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.49. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
9.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 
9.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

9.54. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

9.55. Conforme determina o Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, será necessária a apresentação de, no mínimo, 3 (três) fotos da execução da obra, juntamente à medição do mesmo período. É de responsabilidade da empresa contratada a apresentação de relatório fotográfico de todas as etapas envolvidas no processo, devendo a quantidade ser tantas quanto necessárias para que o registro identifique de maneira clara o objeto executado. Este relatório será indispensável na apresentação dos documentos integrantes das medições dos serviços e será entregue à fiscalização que fará a verificação se o relatório é suficiente para identificar o serviço, podendo solicitar o acréscimo de mais detalhes ou aceitá-lo, ficando este anexado à documentação de medição e acompanhamento da obra.

9.56. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

9.57. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá entregar no Departamento de Engenharia a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.

9.58. Caberá ainda à CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, devidamente vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço (art. 12 da Resolução nº 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal nº 7.983/13). 

9.59. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar.

9.60. A CONTRATADA se obriga a cadastrar a obra objeto do contrato no Cadastro Nacional de Obras (CNO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, e obrigatoriamente antes do primeiro pagamento, devendo apresentar o comprovante de inscrição e situação cadastral à fiscalização, nos termos da IN RFB nº 2.110/2022.

9.60.1. Parágrafo único. O descumprimento do prazo estabelecido no caput implicará a suspensão do primeiro pagamento até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis.

9.61. Deve entregar ainda ao Contratante, sempre que esta solicitar, documentos de comprovação do eSocial com todas as informações de registro de trabalhadores, folha de pagamento, pagamento, SST- saúde e segurança do trabalho, eventos do eSocial que comprovem os envios dessas informações ao Fisco Federal, relatório da DCTFWEB entre outros que a contratante vier solicitar (conforme IN 2.110/2022, Art. 144. Art. 121 da Lei 14.133/21).  

9.62. A liberação da primeira medição técnica fica condicionada à comprovação da emissão e registro da ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) de execução perante o conselho profissional competente, bem como à efetiva instalação da placa da obra no canteiro, conforme modelo fornecido pela Administração Municipa

9.63. A contratada deve reservar, durante toda a execução do contrato, no mínimo 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho criados em decorrência deste ajuste, para apenados em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário, em atendimento à Lei Municipal nº 638/2008 e à Lei Estadual nº 9.879/2013 (com as alterações da Lei Estadual nº 12.393/2024), sendo garantida, qualquer que seja a fração, pelo menos uma vaga, ressalvados os postos de trabalho em serviços de segurança.

9.63.1. Para fins de cumprimento desta obrigação, a CONTRATADA deverá comunicar, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a existência dos postos disponíveis à Fundação Nova Chance – FUNAC, que terá o mesmo prazo para indicar os candidatos aptos, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.879/2013 (redação da Lei Estadual nº 12.393/2024).
9.63.2. A obrigação de reserva poderá ser dispensada, exclusivamente, mediante declaração da FUNAC atestando a inexistência de mão de obra disponível na circunscrição da comarca competente, nos exatos termos da legislação estadual vigente.
9.63.3. O descumprimento desta obrigação, quando não houver declaração de dispensa pela FUNAC, caracterizará falta grave e ensejará a aplicação das sanções contratuais cabíveis, podendo ensejar a rescisão unilateral do contrato pela Administração, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 9.879/2013 e do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.
9.63.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência do contrato, registros e controles atualizados que comprovem o cumprimento da reserva exigida, os quais deverão ser apresentados ao fiscal do contrato sempre que solicitado.

9.64. DA REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA OBRA TOTAL (EMPREITADA INTEGRAL)
9.64.1.  Por se tratar de contrato de execução de obra por empreitada integral (obra total), a CONTRATADA figura como responsável principal pela execução, alocação de mão de obra e regularização do empreendimento perante os órgãos federais, previdenciários e trabalhistas, devendo apresentar à fiscalização do CONTRATANTE a documentação comprobatória nos prazos e condições estabelecidos nesta Cláusula.

9.65.  DA MOBILIZAÇÃO E INÍCIO DO CONTRATO
9.65.1. No prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato (ou emissão da Ordem de Início de Serviço), e obrigatoriamente antes do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:
a) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNO (Cadastro Nacional de Obras), devidamente ativo e vinculado ao contrato;  
b) Relatório descritivo ou "print" comprobatório do cadastro no eSocial contendo o evento S-1020 (lotação tributária vinculada ao CNO da obra) e o evento S-1005 (estabelecimento próprio), atestando a correta parametrização do ambiente de folha de pagamento para a respectiva obra;
c) Conjunto de certidões de regularidade vigentes, a saber:
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo as contribuições previdenciárias/INSS);
e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.
9.66. DO ENCERRAMENTO DA OBRA E RECEBIMENTO DEFINITIVO - Por ocasião do término dos serviços e para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, bem como para a liberação da última medição e/ou restituição de garantias contratuais (caução), a CONTRATADA deverá apresentar:
a) Relatório de Regularização de Obra emitido pelo SERO (Serviço de Aferição de Obras), acompanhado da Memória de Cálculo da Aferição; 
b) DARF de Aferição de Obra devidamente quitado (comprovante bancário de pagamento), caso o sistema SERO tenha apontado resíduo tributário a recolher para fins de encerramento;
c) Certidão de Regularidade Fiscal de Obra de Construção Civil (CND da Obra), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, atestando a quitação integral das obrigações previdenciárias relativas à matrícula do CNO;
d) Comprovante de Encerramento/Baixa da inscrição no CNO com a situação cadastral devidamente atualizada.

9.67. A Contratada obriga-se a entregar, apresentar ou disponibilizar qualquer documento exigido pelo Contratante para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, no prazo e na forma indicados pela Administração.


CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. [bookmark: _Hlk165033165]Será exigida do vencedor da licitação garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:
 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

11.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor sempre que o valor de sua proposta for inferior a 85% do orçamento da Administração. O valor da garantia equivalerá a essa diferença, sem prejuízo das demais garantias previstas nesta contratação.

11.3. Quando o contratado optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, o prazo para apresentação da garantia será de 10 (dez) dias uteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante justificativa, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

11.4. O contratado terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante justificativa, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia. 

11.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou retribuída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

11.6. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto.

11.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

	11.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
	11.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
	11.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no objeto, observada a legislação que rege a matéria.

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.15.  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for notificada.

11.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.19. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.20. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

11.22. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. Comete infração administrativa o licitante/contratado que cometer quaisquer das condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato/ata de registro de preço que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.5. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.6. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a concorrência eletrônica ou a execução do contrato;

12.1.7. fraudar a concorrência eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.8. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.9. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

12.1.10. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.1 multa;

12.2.2 impedimento de licitar e contratar e

12.2.3 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3  Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

12.4.1  Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9 e 12.1.10, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9 e 12.1.10, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens, 12.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
0 
12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
A) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
B) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação estão vinculadas ao Termo de Convênio 0252-2026, celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Educação Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Matupá. Uma vez que a maior parcela dos recursos financeiros destinados à obra é proveniente do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, o pagamento das etapas executadas fica condicionado à prévia e efetiva liberação dos valores pelo Estado.

14.2.  As despesas correrão à conta da dotação abaixo discriminada:

XXXXXXXXXXX


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

15.1 – A legislação aplicável e os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. O Foro da Comarca de Matupá é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
_________________________
Representante legal do CONTRATANTE
_________________________
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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